=== FB 4199: EPtoLP_Antriebe  [STL] ===
INTERFACE:
  Input:
  Output:
  InOut:
  Static:
    MA0326 : "MAntrieb_PowerSave"
    MA0327 : "MAntrieb_PowerSave"
    MA0330 : "MAntrieb_PowerSave"
    MA0331 : "MAntrieb_PowerSave"
    MA0332 : "MAntrieb_PowerSave"
    MA0333 : "MAntrieb_PowerSave"
    MA0062 : "MAntrieb_PowerSave"
    MA0063 : "MAntrieb_PowerSave"
    MA0064 : "MAntrieb_PowerSave"
  Temp:
    Auto : Bool                                         // Automatik Linie ist aktiv
    Hand : Bool                                         // Hand Linie ist aktiv
    BereichErr : Bool                                   // Bereichsstörung -> Antrieb stoppen
    QKontroll : Bool                                    // Frequenzumrichter schon 3s Netz EIN
    FuKontroll : Bool                                   // Frequenzumrichter schon 3s Netz EIN
    Quit : Bool                                         // Motorschutz-Störung quittieren
    Qok : Bool                                          // Motorschutz ok
    Jog1 : Bool                                         // Geschwindigkeit 1
    Jog2 : Bool                                         // Geschwindigkeit 2
    Betrieb : Bool                                      // Betriebsart aktiv
    FC105_RET : Word                                    // Returnwert von FC105
    Antrieb1 : Bool                                     // Antrieb dazuschalten
    Antrieb2 : Bool                                     // Antrieb dazuschalten
    F1 : Bool                                           // Geschwindigkeit 1 aktiviert
    F2 : Bool                                           // Geschwindigkeit 2 aktiviert
    F3 : Bool                                           // Geschwindigkeit 3 aktiviert
  Constant:

--- NW 1: Übergabe des Bereichstatus System UC074/A01 ---
      A      "DOutbound_Bereich".A01_UH07.Automatik
      AN     "DOutbound_Bereich".A01_UH07.Handbetrieb
      =      Auto

      CLR
      =      Hand

      A      "DOutbound_Bereich".A01_UC074.BereichErr
      AN     "SGes".Simulation_ohne_HW_aktiv
      =      BereichErr

      A      "T194"
      =      QKontroll
      =      FuKontroll

      A      "DOutbound_Bereich".A01_UC074.StOk_aktiv
      =      Quit


--- NW 2: MA0326 ---
CALL FB "None" ,  (Automatik:=Auto, Handbetrieb:=Hand, BereichErr:=BereichErr, Q:="FC0326", Ptc:=TRUE, Fu:=?, QKontroll:=QKontroll, FuKontroll:=?, ErrQuit:=Quit, Kontroll_B:=?, T_Nachlauf:=?, Antriebrueck:=?, Antriebvor:="MA0326", Jog1:=?, Jog2:=?, Analog:=?, QErr:="7_HMI_Err_UH07_OB".QErr.MA0326, PtcErr:=?, FuErr:=?, Err_Antrieb_verklemmt:=?)



--- NW 3: MA0327 ---
CALL FB "None" ,  (Automatik:=Auto, Handbetrieb:=Hand, BereichErr:=BereichErr, Q:="FC0327", Ptc:=TRUE, Fu:=?, QKontroll:=QKontroll, FuKontroll:=?, ErrQuit:=Quit, Kontroll_B:=?, T_Nachlauf:=?, Antriebrueck:=?, Antriebvor:="MA0327", Jog1:=?, Jog2:=?, Analog:=?, QErr:="7_HMI_Err_UH07_OB".QErr.MA0327, PtcErr:=?, FuErr:=?, Err_Antrieb_verklemmt:=?)



--- NW 4: MA0330 ---
CALL FB "None" ,  (Automatik:=Auto, Handbetrieb:=Hand, BereichErr:=BereichErr, Q:="FC0330", Ptc:=TRUE, Fu:=?, QKontroll:=QKontroll, FuKontroll:=?, ErrQuit:=Quit, Kontroll_B:=?, T_Nachlauf:=?, Antriebrueck:=?, Antriebvor:="MA0330", Jog1:=?, Jog2:=?, Analog:=?, QErr:="7_HMI_Err_UH07_OB".QErr.MA0330, PtcErr:=?, FuErr:=?, Err_Antrieb_verklemmt:=?)



--- NW 5: MA0331 ---
CALL FB "None" ,  (Automatik:=Auto, Handbetrieb:=Hand, BereichErr:=BereichErr, Q:="FC0331", Ptc:=TRUE, Fu:=?, QKontroll:=QKontroll, FuKontroll:=?, ErrQuit:=Quit, Kontroll_B:=?, T_Nachlauf:=?, Antriebrueck:=?, Antriebvor:="MA0331", Jog1:=?, Jog2:=?, Analog:=?, QErr:="7_HMI_Err_UH07_OB".QErr.MA0331, PtcErr:=?, FuErr:=?, Err_Antrieb_verklemmt:=?)



--- NW 6: MA0332 ---
CALL FB "None" ,  (Automatik:=Auto, Handbetrieb:=Hand, BereichErr:=BereichErr, Q:="FC0332", Ptc:=TRUE, Fu:=?, QKontroll:=QKontroll, FuKontroll:=?, ErrQuit:=Quit, Kontroll_B:=?, T_Nachlauf:=?, Antriebrueck:=?, Antriebvor:="MA0332", Jog1:=?, Jog2:=?, Analog:=?, QErr:="7_HMI_Err_UH07_OB".QErr.MA0332, PtcErr:=?, FuErr:=?, Err_Antrieb_verklemmt:=?)



--- NW 7: MA0333 ---
CALL FB "None" ,  (Automatik:=Auto, Handbetrieb:=Hand, BereichErr:=BereichErr, Q:="FC0333", Ptc:=TRUE, Fu:=?, QKontroll:=QKontroll, FuKontroll:=?, ErrQuit:=Quit, Kontroll_B:=?, T_Nachlauf:=?, Antriebrueck:=?, Antriebvor:="MA0333", Jog1:=?, Jog2:=?, Analog:=?, QErr:="7_HMI_Err_UH07_OB".QErr.MA0333, PtcErr:=?, FuErr:=?, Err_Antrieb_verklemmt:=?)



--- NW 8: Übergabe des Bereichstatus System UH07/A01 ---
      A      "DOutbound_Bereich".A01_UH07.Automatik
      AN     "DOutbound_Bereich".A01_UH07.Handbetrieb
      =      Auto

      CLR
      =      Hand

      A      "DOutbound_Bereich".A01_UH07.BereichErr
      AN     "SGes".Simulation_ohne_HW_aktiv
      =      BereichErr

      A      "T197"
      =      QKontroll
      =      FuKontroll

      A      "DOutbound_Bereich".A01_UH07.StOk_aktiv
      =      Quit


--- NW 9: MA0062 ---
CALL FB "None" ,  (Automatik:=Auto, Handbetrieb:=Hand, BereichErr:=BereichErr, Q:="FC0062", Ptc:=TRUE, Fu:=?, QKontroll:=QKontroll, FuKontroll:=?, ErrQuit:=Quit, Kontroll_B:=?, T_Nachlauf:=?, Antriebrueck:=?, Antriebvor:="MA0062", Jog1:=?, Jog2:=?, Analog:=?, QErr:="7_HMI_Err_UH07_OB".QErr.MA0062, PtcErr:=?, FuErr:=?, Err_Antrieb_verklemmt:=?)



--- NW 10: MA0063 ---
CALL FB "None" ,  (Automatik:=Auto, Handbetrieb:=Hand, BereichErr:=BereichErr, Q:="FC0063", Ptc:=TRUE, Fu:=?, QKontroll:=QKontroll, FuKontroll:=?, ErrQuit:=Quit, Kontroll_B:=?, T_Nachlauf:=?, Antriebrueck:=?, Antriebvor:="MA0063", Jog1:=?, Jog2:=?, Analog:=?, QErr:="7_HMI_Err_UH07_OB".QErr.MA0063, PtcErr:=?, FuErr:=?, Err_Antrieb_verklemmt:=?)



--- NW 11: MA0064 ---
CALL FB "None" ,  (Automatik:=Auto, Handbetrieb:=Hand, BereichErr:=BereichErr, Q:="FC0064", Ptc:=TRUE, Fu:=?, QKontroll:=QKontroll, FuKontroll:=?, ErrQuit:=Quit, Kontroll_B:=?, T_Nachlauf:=?, Antriebrueck:=?, Antriebvor:="MA0064", Jog1:=?, Jog2:=?, Analog:=?, QErr:="7_HMI_Err_UH07_OB".QErr.MA0064, PtcErr:=?, FuErr:=?, Err_Antrieb_verklemmt:=?)

// /      U     "M900.0"
// /      UN    "DLP_Sorter".Sync_BG3306.Dyn.Error.Keine_TeachPktdaten
// /      S     "MA0064"


--- NW 12: Ende ---
      BE

