=== FB 9100: Daten_Host_senden  [STL] ===
INTERFACE:
  Input:
  Output:
  InOut:
  Static:
    Port1_senden : "Port1_Daten_senden"
  Temp:
  Constant:

--- NW 1: Daten über Port 1 senden ---
CALL FB "None" , 

// Send-FIFO wird zu voll:
      L      "Port1_SendFIFO".ANZAHL
      L      70
      >I
      S      "6_HMI_Err_UH06_AMR".Kommunikation.SendFIFO_Port1

      CAC
      L      40
      <I
      R      "6_HMI_Err_UH06_AMR".Kommunikation.SendFIFO_Port1


--- NW 2: Ende ---
      BE

