=== FC 3180: EP_Leser_FC  [STL] ===
INTERFACE:
  Input:
  Output:
  InOut:
  Temp:
    Zielebene : Word
  Constant:
  Return:
    Ret_Val : Void

--- NW 1: Rückmeldung ---
// Keine
      L      0                                               // Evtl. Zwischenziel (MW196)
      T      "MW196"


--- NW 2: Schleuse 4503: (Sorter EP) ---
      L      "MW190"                                         // Schleusen-Nr.
      L      4503                                            // Aufruf von Schleuse ?
      <>I                                                    // Nein!
      JC     X4503E

      AN     "M180.0"                                        // Lesefehler
      JC     Y4503

      BEU

Y4503: AN     "M180.1"                                       // unbekannt in TrolleysDL
      BEC

// /In Zukunft Anfrage bei Host!
CALL FC "Trolleydaten_neu_anlegen" (Gesamt_Trolley_DL:="DEP_OmniFahren".Schleuse_4503.Schleuse.Gesamt_Trolley_DL, TrolleyID:="DEP_OmniFahren".Schleuse_4503.Dyn.TrolleyID_Schleuse, Endziel:=16#E201, ShopGroup:=0)   // Erst mal, da kein Host! | Entnahme-Puffer 1

      BEU

X4503E: NOP 0


--- NW 3: Ende ---
      BE

