=== FC 127: Set_Output  [STL] ===
INTERFACE:
  Input:
    Enable : Bool                                       // Baustein aktivieren
    Status : Bool                                       // Angegebenen Ausgang auf diesen Status steuern
    OutByte : DInt                                      // Ausgangsbyte zum Steuern
    OutBit : Int                                        // Ausgangsbit zum Steuern
  Output:
  InOut:
  Temp:
    AR1Zeiger : DWord                                   // Statt AR1 (ging nur bis DB-Länge <= 8191 Bytes)
  Constant:
  Return:
    Ret_Val : Void

--- NW 1: Baustein aktiviert ? ---
      AN     Enable
      BEC


--- NW 2: Ausgang steuern ---
      L      OutByte                                         // Ausgangsbyte zum Steuern
      SLD    3
      L      OutBit                                          // Ausgangsbit zum Steuern
      OW
      T      AR1Zeiger                                       // Statt Dyn.Bereichsstop (ging nur bis DB-Länge <= 8191 Bytes)

      A      Status
      =      QX [AR1Zeiger]                                  // Ausgang steuern


--- NW 3: Ende ---
      BE

