=== FC 99: DBMOV  [STL] ===
INTERFACE:
  Input:
    QuellDB : Int                                       // Quell-DB
    QuellDW : Int                                       // Quell-1.DW
    ZielDB : Int                                        // Ziel-DB
    ZielDW : Int                                        // Ziel-1.DW
    Anzahl_DW : Int                                     // Anzahl der zu kopierenden DWs
  Output:
    RE_VAL : Int                                        // Rückmeldung
  InOut:
  Temp:
    Quelle : Any                                        // Zeiger, wo Rein-Daten sind
    Ziel : Any                                          // Zeiger, FIFO-Stelle
  Constant:
  Return:
    Ret_Val : Void

--- NW 1:  ---
// Kennung + Datenbytes
      L      16#1004                                         // Kennung 10 + Word=04
      T      LW0
      T      LW10                                            // Any-Kennung, Datentyp
      L      Anzahl_DW                                       // Datenwords speichern
      T      LW2
      T      LW12                                            // Wiederholungen

// Quelle-Pointer erzeugen:
      L      QuellDB
      T      LW4                                             // DB_Nummer
      L      QuellDW                                         // Adresse
      SLD    3
      L      16#8400_0000                                    // Kennung: Daten
      OD
      T      LD6                                             // Kennung, Adresse

// Ziel-Pointer erzeugen:
      L      ZielDB
      T      LW14                                            // DB_Nummer
      L      ZielDW                                          // Adresse
      SLD    3
      L      16#8400_0000                                    // Kennung: Daten
      OD
      T      LD16                                            // Kennung, Adresse

CALL SYS "BLKMOV" (SRCBLK:=Quelle, RET_VAL:=RE_VAL, DSTBLK:=Ziel)   // Datenliste-Daten speichern


--- NW 2: Ende ---
      BE
