=== FC 5100: LP_Bereich  [STL] ===
INTERFACE:
  Input:
  Output:
  InOut:
  Temp:
  Constant:
  Return:
    Ret_Val : Void

--- NW 1: Durchfahr- / Saugmodus ---
// In LeerPufferStrecken [FB5431] /Nw8ff

--- NW 2: Baustein-Aufrufe ---
CALL FB "LP_Sensoren" , 

CALL FB "LP_OmniFahren" , 

CALL FB "LeerPufferStrecken" , 

CALL FB "LP_Sorter" , 

CALL FB "LP_Auslagern" , 

CALL FB "LP_Zylinder" , 


--- NW 3: Ende ---
      BE

