=== GlobalDB 8001: Port1_EmpfangenFIFO  [DB] ===
INTERFACE:
  Static:
    EmpfangenFIFO : Struct
      KOPF : Word := WORD#16#FF0F                       // Fifo-Kennung (FF) / Datensatzlänge in Word (1 - 128)
      LAENGE : Int := 100                               // Länge des Fifo (maximale Anzahl der Datensätze)
      BRINGZEIGER : Int := 40                           // Zeiger, wohin nächster Eintrag gespeichert wird
      HOLZEIGER : Int := 40                             // Zeiger, woher nächste Daten geholt werden
      ANZAHL : Int := 100                               // Anzahl der Datensätze (eingetragene)
      STATUS : Word                                     // Status des Fifo
      ZUSATZDW1 : Int                                   // Speicherzelle für 1.Zusatzdaten
      ZUSATZDW2 : Int                                   // Speicherzelle für 2.Zusatzdaten
      ZUSATZDW3 : Int                                   // Speicherzelle für 3.Zusatzdaten
      ZUSATZDW4 : Int                                   // Speicherzelle für 4.Zusatzdaten
      Frei1 : Int
      Frei2 : Int
      Frei3 : Int
      Frei4 : Int
      Frei5 : Int
      OP_Anzeige_Datensatz : Int                        // Bei Ringspeicher -1,-2,...-Datensatz anzeigen
      Datensatz : Int                                   // Zu lesender Datenstatz (OP-Zeug)*********************************
      Taste_Daten_minus : Bool                          // Taste Datensatz -1 lesen
      Taste_Daten_plus : Bool                           // Taste Datensatz +1 lesen
      Taste_FIFO_Del : Bool                             // Taste Fifo löschen
      Zustand : Int                                     // Zustand
      Error : Int                                       // Error
    Empfangen : Array[1..100] of "UDatenEmpfangen"
    EmpfangenFIFOEnde : Struct
      Endekennung : Word := WORD#16#FFEE                // Fifo-Ende-Kennung (FFEE)
