=== FC 4182: EPtoLP_Draussen  [STL] ===
INTERFACE:
  Input:
  Output:
  InOut:
  Temp:
    Error.Bit : Bool
  Constant:
  Return:
    Ret_Val : Void

--- NW 1: Rückmeldung ---
      SET                                                    // Rückmeldungen erst mal resetten
      R      "M180.6"                                        // Weiterfahrt von Ziel-FC erlaubt


--- NW 2: Schleuse 4466 (Vor ByPass vom VP): Ausgefahren ? ---
      L      "MW190"
      L      4466                                            // Aufruf von Schleuse 4466?
      <>I                                                    // Nein!
      JC     X4466E

      L      "DVPtoEP_OmniFahren".Schleuse_4443.Dyn.Weichen_Ziel
      L      16#4461                                         // Abzweig ?
      <>I                                                    // Nein !
      BEC

// Partner-Trolley will zu LP fahren:
// Bei Partner (Schleuse 4443) wieder mit Schritt 0 beginnen (erneuter Ziel-FC-Aufruf)
      L      0
      T      "DVPtoEP_OmniFahren".Schleuse_4443.Dyn.Sk.Akt_Schritt

X4466E: NOP 0


--- NW 3: Ende ---
      BE

