=== FC 122: Save_Ziel  [STL] ===
INTERFACE:
  Input:
    FIFO_DB : Int                                       // FIFO-Ringspeicher
    Teil_IDX : Int                                      // BT/MT-IDX (wird bei Auslagerung gemeldet)
    Teil_Ziel : Int                                     // BT/MT bei diesem Abwurf-Ziel ausfahren/entladen
  Output:
  InOut:
  Temp:
  Constant:
  Return:
    Ret_Val : Void

--- NW 1: Daten aufbereiten ---
      L      Teil_IDX
      T      "MW220"

      L      Teil_Ziel
      T      "MW222"


--- NW 2: Daten speichern ---
CALL FC "FifoOut" (SSDB:=FIFO_DB, SSDW:=0, PARA:=WORD#16#E100, OUTDATEN:=P#M200.0, RE_VAL:="MB199")   // da Ringspeicher nächster Eintrag lesen + austragen

CALL FC "FifoIn" (SSDB:=FIFO_DB, SSDW:=0, PARA:=WORD#16#0000, INDATEN:=P#M220.0, RE_VAL:="MB199")

      L      "MB199"


--- NW 3: Ende ---
      BE

