=== OB 100: Startup  [STL] ===
INTERFACE:
  Input:
    LostRetentive : Bool                                // True if retentive data are lost
    LostRTC : Bool                                      // True if date and time are lost
  Temp:
  Constant:

--- NW 1: Neustart ---
      SET
      R      "DOutbound_Bereich".A01_UH07.AnlageEin
      S      "SGes".Neustart

      SET
      R      "DOutbound_Bereich".A01_UH07.Not_Aus.UH07       // Bei Neustart alle Not-Aus löschen!
      R      "DOutbound_Bereich".A01_UH07.Not_Aus.UC071
      R      "DOutbound_Bereich".A01_UH07.Not_Aus.UC073
      R      "DOutbound_Bereich".A01_UH07.Not_Aus.UZ0701
      R      "DOutbound_Bereich".A01_UH07.Not_Aus.UZ0702
      R      "DOutbound_Bereich".A01_UH07.Not_Aus.UZ0703
      R      "DOutbound_Bereich".A01_UH07.Not_Aus.UZ7101
      R      "DOutbound_Bereich".A01_UH07.Not_Aus.UZ7102
      R      "DOutbound_Bereich".A01_UH07.Not_Aus.UZ7103
      R      "DOutbound_Bereich".A01_UH07.Not_Aus.UZ7104
      R      "DOutbound_Bereich".A01_UH07.Not_Aus.UZ7105
      R      "DOutbound_Bereich".A01_UH07.Not_Aus.UZ7106
      R      "DOutbound_Bereich".A01_UH07.Not_Aus.UZ7107
      R      "DOutbound_Bereich".A01_UH07.Not_Aus.UZ7301
      R      "DOutbound_Bereich".A01_UH07.Not_Aus.UZ7302
      R      "DOutbound_Bereich".A01_UH07.Not_Aus.UZ7303
      R      "DOutbound_Bereich".A01_UC072.Not_Aus.UC072
      R      "DOutbound_Bereich".A01_UC072.Not_Aus.UZ7201
      R      "DOutbound_Bereich".A01_UC072.Not_Aus.UZ7202
      R      "DOutbound_Bereich".A01_UC074.Not_Aus.UC074
      R      "DOutbound_Bereich".A01_UC074.Not_Aus.UZ7401
      R      "DOutbound_Bereich".A01_UC074.Not_Aus.UZ7402


--- NW 2: Ende ---
      BE

