=== FB 94: MBlinken  [STL] ===
INTERFACE:
  Input:
    Impulsdauer : Bool                                  // Impulsdauer
    Error_1 : Bool
    Error_2 : Bool
    Error_3 : Bool
    Error_4 : Bool
    Error_5 : Bool
    Error_6 : Bool
    Error_7 : Bool
    Error_8 : Bool
    Error_9 : Bool
    Error_10 : Bool
  Output:
    hAnzeige : Bool                                     // Anzeige
  InOut:
  Static:
    Flanke_Ausschalttakt : Bool
    Kein_Blinken : Bool
    Ausschalttakte : Int                                // Betriebsbereit ist ausgeschaltet
  Temp:
  Constant:

--- NW 1: Anzeige bei Error 1-10 1-10 mal blinken lassen ---
// Anzeige ausschalten:
      AN     Error_1
      AN     Error_2
      AN     Error_3
      AN     Error_4
      AN     Error_5
      AN     Error_6
      AN     Error_7
      AN     Error_8
      AN     Error_9
      AN     Error_10
      R      hAnzeige
      R      Flanke_Ausschalttakt
      R      Kein_Blinken
      JC     NoAn

// Anzeige aktivieren
      A      Impulsdauer
      AN     Kein_Blinken
      =      hAnzeige

      A      Impulsdauer
      Fall   Flanke_Ausschalttakt
      JCN    mHu

      L      Ausschalttakte
      +      1
      T      Ausschalttakte


mHu:  L      Ausschalttakte
      L      2
      >=I
      A      Kein_Blinken
      R      Kein_Blinken
      JC     NoAn

      A      Kein_Blinken
      JC     En01

      CAC
      L      1
      >=I
      A      Error_1
      S      Kein_Blinken
      JC     NoAn

      CAC
      L      2
      >=I
      A      Error_2
      S      Kein_Blinken
      JC     NoAn

      CAC
      L      3
      >=I
      A      Error_3
      S      Kein_Blinken
      JC     NoAn

      CAC
      L      4
      >=I
      A      Error_4
      S      Kein_Blinken
      JC     NoAn

      CAC
      L      5
      >=I
      A      Error_5
      S      Kein_Blinken
      JC     NoAn

      CAC
      L      6
      >=I
      A      Error_6
      S      Kein_Blinken
      JC     NoAn

      CAC
      L      7
      >=I
      A      Error_7
      S      Kein_Blinken
      JC     NoAn

      CAC
      L      8
      >=I
      A      Error_8
      S      Kein_Blinken
      JC     NoAn

      CAC
      L      9
      >=I
      A      Error_9
      S      Kein_Blinken
      JC     NoAn

      CAC
      L      10
      >=I
      A      Error_10
      S      Kein_Blinken
      JC     NoAn

      CAC
      L      10
      >I
      S      Kein_Blinken
      JC     NoAn

      JU     En01

NoAn: L      0
      T      Ausschalttakte

En01: NOP 0


--- NW 2: Ende ---
      BE


