=== FC 2181: HWtoOB_Ziel_FC  [STL] ===
INTERFACE:
  Input:
  Output:
  InOut:
  Temp:
    Ziel_hex : Word
    Ziel_int : Int
    Zielebene : Word
    Error : Byte
    Position : Int
    Lager_DB : Int
    Lager_DW : Int
    AR1Zeiger : DWord                                   // Statt AR1 (ging nur bis DB-Länge <= 8191 Bytes)
    AR1Start : DInt                                     // Startwert mit Offset 0
    SSDW : Int
    EndZiel : Word
    Variante : Int
    AbrufID : DInt
    Fahrlisten_TrolleyID : DInt
    Fahrlisten_AbrufID : DInt
    Fahrlisten_Lager : Int
    Trolley_unbekannt : Bool                            // Trolley ist nicht in DL
    Express_Abruf : Bool
  Constant:
  Return:
    Ret_Val : Void

--- NW 1: Rückmeldung ---
      SET                                                    // Rückmeldungen erst mal resetten
      R      "M180.6"                                        // Weiterfahrt von Ziel-FC erlaubt


--- NW 2: Schleuse 3014: (BST 3) ---
      L      "MW190"
      L      3014                                            // Aufruf von Schleuse XXXX?
      <>I                                                    // Nein!
      JC     X3014E

      SET
      S      "M180.6"                                        // Weiterfahrt ist erlaubt

      BEU

X3014E: NOP 0


--- NW 3: Ende ---
      BE

