=== FC 5182: LP_Draussen_FC  [STL] ===
INTERFACE:
  Input:
  Output:
  InOut:
  Temp:
  Constant:
  Return:
    Ret_Val : Void

--- NW 1: Rückmeldung ---
      SET                                                    // Rückmeldungen erst mal resetten
      R      "M180.6"                                        // Weiterfahrt von Ziel-FC erlaubt


--- NW 2: Schleuse 3305 (vor Sorter LP): Ausgefahren ? ---
      L      "MW190"
      L      3305                                            // Aufruf von Schleuse 3305 ?
      <>I                                                    // Nein!
      JC     X3305E

CALL FC "Reservierung_in_Puffer_eintragen" (TrolleyID:="DLP_Sorter".Sorter_MB3305.Dyn.Scanner.Rec_IDX, Ziel:="DLP_Sorter".Sorter_MB3305.Dyn.Scanner.Rec_DEST_Ziel, ShopGroup:=DINT#0, Gesamt_Trolley_DL:=0)

// Daten in Sep 3305 löschen:
      L      DINT#0
      T      "DLP_Sorter".Sorter_MB3305.Dyn.Scanner.Rec_IDX  // IDX
      L      0
      T      "DLP_Sorter".Sorter_MB3305.Dyn.Scanner.Rec_DEST_Ziel

      BEU

X3305E: NOP 0


--- NW 3: Ende ---
      BE

