=== FC 9: PufferZeiger_ermitteln  [STL] ===
INTERFACE:
  Input:
    Puffer_X : Int                                      // Puffer zum Auslagern
  Output:
    Puffer_DB : Int
    Puffer_DW : Int
    Error : Bool
  InOut:
  Temp:
    Position : Int
  Constant:
  Return:
    Ret_Val : Void

--- NW 1: Zeiger für Puffer_X ermitteln ---
      L      Puffer_X
      T      "MW200"
      L      0                                               // sinnvolle Angabe?
      ==I                                                    // Nein!
      =      Error
      BEC

// Einsprung Puffer ermitteln:
CALL FC "DatenOut" (SSDB:=275, SSDW:=0, PARA:=16#0000, SEARCHDATEN:=P#M200.0, RE_VAL:="MB199", OUTDATEN:=P#M220.0, Position:=Position)   // Eintrag lesen

      L      "MB199"
      L      2#1111111                                       // Bit 7 ausblenden
      AW
      L      0                                               // Fehler vorhanden?
      <>I                                                    // Ja
      =      "7_HMI_Err_UH07_OB".Logistik.DB275_Err
      =      Error
      BEC

      L      "MW224"
      T      Puffer_DB
      L      "MW226"
      T      Puffer_DW


--- NW 2: Ende ---
      BE

