=== FB 1432: VollPufferStreckenB  [STL] ===
INTERFACE:
  Input:
  Output:
  InOut:
  Static:
    VollPuffer_26 : "MHMVollpuffer"
    VollPuffer_27 : "MHMVollpuffer"
    VollPuffer_28 : "MHMVollpuffer"
    VollPuffer_29 : "MHMVollpuffer"
    VollPuffer_30 : "MHMVollpuffer"
    VollPuffer_31 : "MHMVollpuffer"
    VollPuffer_32 : "MHMVollpuffer"
    VollPuffer_33 : "MHMVollpuffer"
    VollPuffer_34 : "MHMVollpuffer"
    VollPuffer_35 : "MHMVollpuffer"
    VollPuffer_36 : "MHMVollpuffer"
    VollPuffer_37 : "MHMVollpuffer"
    VollPuffer_38 : "MHMVollpuffer"
    VollPuffer_39 : "MHMVollpuffer"
    VollPuffer_40 : "MHMVollpuffer"
    VollPuffer_41 : "MHMVollpuffer"
    VollPuffer_42 : "MHMVollpuffer"
    VollPuffer_43 : "MHMVollpuffer"
    VollPuffer_44 : "MHMVollpuffer"
    VollPuffer_45 : "MHMVollpuffer"
    VollPuffer_46 : "MHMVollpuffer"
    VollPuffer_47 : "MHMVollpuffer"
    VollPuffer_48 : "MHMVollpuffer"
    VollPuffer_49 : "MHMVollpuffer"
    VollPuffer_50 : "MHMVollpuffer"
    VollPuffer_51 : "MHMÜberlauf_VP"
    Simulation : Struct
      Gefahren_26 : Bool
      Gefahren_27 : Bool
      Gefahren_28 : Bool
      Gefahren_29 : Bool
      Gefahren_30 : Bool
      Gefahren_31 : Bool
      Gefahren_32 : Bool
      Gefahren_33 : Bool
      Gefahren_34 : Bool
      Gefahren_35 : Bool
      Gefahren_36 : Bool
      Gefahren_37 : Bool
      Gefahren_38 : Bool
      Gefahren_39 : Bool
      Gefahren_40 : Bool
      Gefahren_41 : Bool
      Gefahren_42 : Bool
      Gefahren_43 : Bool
      Gefahren_44 : Bool
      Gefahren_45 : Bool
      Gefahren_46 : Bool
      Gefahren_47 : Bool
      Gefahren_48 : Bool
      Gefahren_49 : Bool
      Gefahren_50 : Bool
      Gefahren_51 : Bool
    Ohne_PC_fahren : Bool
    Ein_Inilauf_aktiv : Bool
  Temp:
    ErrQuit : Bool
    ErrAnz : Bool
    Antrieb : Bool
    Stau : Bool
    Start_Ok : Bool
    SorterReset : Bool
    A_Err : Char
    B_Err : Char
    C_Err : Char
    D_Err : Char
  Constant:

--- NW 1: Systemzeug ---
      A      "DOutbound_Bereich".A01_UH07.AnlageEin
      =      VollPuffer_26.Dyn.Sk_OUT.Auto_akt
      =      VollPuffer_27.Dyn.Sk_OUT.Auto_akt
      =      VollPuffer_28.Dyn.Sk_OUT.Auto_akt
      =      VollPuffer_29.Dyn.Sk_OUT.Auto_akt
      =      VollPuffer_30.Dyn.Sk_OUT.Auto_akt
      =      VollPuffer_31.Dyn.Sk_OUT.Auto_akt
      =      VollPuffer_32.Dyn.Sk_OUT.Auto_akt
      =      VollPuffer_33.Dyn.Sk_OUT.Auto_akt
      =      VollPuffer_34.Dyn.Sk_OUT.Auto_akt
      =      VollPuffer_35.Dyn.Sk_OUT.Auto_akt
      =      VollPuffer_36.Dyn.Sk_OUT.Auto_akt
      =      VollPuffer_37.Dyn.Sk_OUT.Auto_akt
      =      VollPuffer_38.Dyn.Sk_OUT.Auto_akt
      =      VollPuffer_39.Dyn.Sk_OUT.Auto_akt
      =      VollPuffer_40.Dyn.Sk_OUT.Auto_akt
      =      VollPuffer_41.Dyn.Sk_OUT.Auto_akt
      =      VollPuffer_42.Dyn.Sk_OUT.Auto_akt
      =      VollPuffer_43.Dyn.Sk_OUT.Auto_akt
      =      VollPuffer_44.Dyn.Sk_OUT.Auto_akt
      =      VollPuffer_45.Dyn.Sk_OUT.Auto_akt
      =      VollPuffer_46.Dyn.Sk_OUT.Auto_akt
      =      VollPuffer_47.Dyn.Sk_OUT.Auto_akt
      =      VollPuffer_48.Dyn.Sk_OUT.Auto_akt
      =      VollPuffer_49.Dyn.Sk_OUT.Auto_akt
      =      VollPuffer_50.Dyn.Sk_OUT.Auto_akt
      =      VollPuffer_51.Dyn.Sk_OUT.Auto_akt


      AN     "DOutbound_Bereich".A01_UC071.BereichErr
      =      VollPuffer_26.Dyn.Sk_OUT.Bereich_ok
      =      VollPuffer_27.Dyn.Sk_OUT.Bereich_ok
      =      VollPuffer_28.Dyn.Sk_OUT.Bereich_ok
      =      VollPuffer_29.Dyn.Sk_OUT.Bereich_ok
      =      VollPuffer_30.Dyn.Sk_OUT.Bereich_ok
      =      VollPuffer_31.Dyn.Sk_OUT.Bereich_ok
      =      VollPuffer_32.Dyn.Sk_OUT.Bereich_ok
      =      VollPuffer_33.Dyn.Sk_OUT.Bereich_ok
      =      VollPuffer_34.Dyn.Sk_OUT.Bereich_ok
      =      VollPuffer_35.Dyn.Sk_OUT.Bereich_ok
      =      VollPuffer_36.Dyn.Sk_OUT.Bereich_ok
      =      VollPuffer_37.Dyn.Sk_OUT.Bereich_ok
      =      VollPuffer_38.Dyn.Sk_OUT.Bereich_ok
      =      VollPuffer_39.Dyn.Sk_OUT.Bereich_ok
      =      VollPuffer_40.Dyn.Sk_OUT.Bereich_ok
      =      VollPuffer_41.Dyn.Sk_OUT.Bereich_ok
      =      VollPuffer_42.Dyn.Sk_OUT.Bereich_ok
      =      VollPuffer_43.Dyn.Sk_OUT.Bereich_ok
      =      VollPuffer_44.Dyn.Sk_OUT.Bereich_ok
      =      VollPuffer_45.Dyn.Sk_OUT.Bereich_ok
      =      VollPuffer_46.Dyn.Sk_OUT.Bereich_ok
      =      VollPuffer_47.Dyn.Sk_OUT.Bereich_ok
      =      VollPuffer_48.Dyn.Sk_OUT.Bereich_ok
      =      VollPuffer_49.Dyn.Sk_OUT.Bereich_ok
      =      VollPuffer_50.Dyn.Sk_OUT.Bereich_ok
      =      VollPuffer_51.Dyn.Sk_OUT.Bereich_ok

// Bereichshalt:
      CLR                                                    // Nicht verbaut
      R      VollPuffer_26.Dyn.Sk_OUT.Bereich_ok


--- NW 2: Nur 1 aktiver Inilauf möglich, falls kein Abruf aktiv! ---
      A      "DVollPufferStreckenA".VollPuffer_01.Dyn.Status.Puffer_initialisieren_OUT // Ein aktiver Ini-Lauf
      O      "DVollPufferStreckenA".VollPuffer_02.Dyn.Status.Puffer_initialisieren_OUT
      O      "DVollPufferStreckenA".VollPuffer_03.Dyn.Status.Puffer_initialisieren_OUT
      O      "DVollPufferStreckenA".VollPuffer_04.Dyn.Status.Puffer_initialisieren_OUT
      O      "DVollPufferStreckenA".VollPuffer_05.Dyn.Status.Puffer_initialisieren_OUT
      O      "DVollPufferStreckenA".VollPuffer_06.Dyn.Status.Puffer_initialisieren_OUT
      O      "DVollPufferStreckenA".VollPuffer_07.Dyn.Status.Puffer_initialisieren_OUT
      O      "DVollPufferStreckenA".VollPuffer_08.Dyn.Status.Puffer_initialisieren_OUT
      O      "DVollPufferStreckenA".VollPuffer_09.Dyn.Status.Puffer_initialisieren_OUT
      O      "DVollPufferStreckenA".VollPuffer_10.Dyn.Status.Puffer_initialisieren_OUT
      O      "DVollPufferStreckenA".VollPuffer_11.Dyn.Status.Puffer_initialisieren_OUT
      O      "DVollPufferStreckenA".VollPuffer_12.Dyn.Status.Puffer_initialisieren_OUT
      O      "DVollPufferStreckenA".VollPuffer_13.Dyn.Status.Puffer_initialisieren_OUT
      O      "DVollPufferStreckenA".VollPuffer_14.Dyn.Status.Puffer_initialisieren_OUT
      O      "DVollPufferStreckenA".VollPuffer_15.Dyn.Status.Puffer_initialisieren_OUT
      O      "DVollPufferStreckenA".VollPuffer_16.Dyn.Status.Puffer_initialisieren_OUT
      O      "DVollPufferStreckenA".VollPuffer_17.Dyn.Status.Puffer_initialisieren_OUT
      O      "DVollPufferStreckenA".VollPuffer_18.Dyn.Status.Puffer_initialisieren_OUT
      O      "DVollPufferStreckenA".VollPuffer_19.Dyn.Status.Puffer_initialisieren_OUT
      O      "DVollPufferStreckenA".VollPuffer_20.Dyn.Status.Puffer_initialisieren_OUT
      O      "DVollPufferStreckenA".VollPuffer_21.Dyn.Status.Puffer_initialisieren_OUT
      O      "DVollPufferStreckenA".VollPuffer_22.Dyn.Status.Puffer_initialisieren_OUT
      O      "DVollPufferStreckenA".VollPuffer_23.Dyn.Status.Puffer_initialisieren_OUT
      O      "DVollPufferStreckenA".VollPuffer_24.Dyn.Status.Puffer_initialisieren_OUT
      O      "DVollPufferStreckenA".VollPuffer_25.Dyn.Status.Puffer_initialisieren_OUT
      O      VollPuffer_26.Dyn.Status.Puffer_initialisieren_OUT
      O      VollPuffer_27.Dyn.Status.Puffer_initialisieren_OUT
      O      VollPuffer_28.Dyn.Status.Puffer_initialisieren_OUT
      O      VollPuffer_29.Dyn.Status.Puffer_initialisieren_OUT
      O      VollPuffer_30.Dyn.Status.Puffer_initialisieren_OUT
      O      VollPuffer_31.Dyn.Status.Puffer_initialisieren_OUT
      O      VollPuffer_32.Dyn.Status.Puffer_initialisieren_OUT
      O      VollPuffer_33.Dyn.Status.Puffer_initialisieren_OUT
      O      VollPuffer_34.Dyn.Status.Puffer_initialisieren_OUT
      O      VollPuffer_35.Dyn.Status.Puffer_initialisieren_OUT
      O      VollPuffer_36.Dyn.Status.Puffer_initialisieren_OUT
      O      VollPuffer_37.Dyn.Status.Puffer_initialisieren_OUT
      O      VollPuffer_38.Dyn.Status.Puffer_initialisieren_OUT
      O      VollPuffer_39.Dyn.Status.Puffer_initialisieren_OUT
      O      VollPuffer_40.Dyn.Status.Puffer_initialisieren_OUT
      O      VollPuffer_41.Dyn.Status.Puffer_initialisieren_OUT
      O      VollPuffer_42.Dyn.Status.Puffer_initialisieren_OUT
      O      VollPuffer_43.Dyn.Status.Puffer_initialisieren_OUT
      O      VollPuffer_44.Dyn.Status.Puffer_initialisieren_OUT
      O      VollPuffer_45.Dyn.Status.Puffer_initialisieren_OUT
      O      VollPuffer_46.Dyn.Status.Puffer_initialisieren_OUT
      O      VollPuffer_47.Dyn.Status.Puffer_initialisieren_OUT
      O      VollPuffer_48.Dyn.Status.Puffer_initialisieren_OUT
      O      VollPuffer_49.Dyn.Status.Puffer_initialisieren_OUT
      O      VollPuffer_50.Dyn.Status.Puffer_initialisieren_OUT
      O      VollPuffer_51.Dyn.Status.Puffer_initialisieren_OUT
      =      Ein_Inilauf_aktiv


--- NW 3: AusVollPuffer-Simulation B ---
      JU     En02_B

      A      Ohne_PC_fahren
      JCN    En02_B

      A      VollPuffer_26.Status2.Alles_ausfahren_OUT
      O      VollPuffer_27.Status2.Alles_ausfahren_OUT
      O      VollPuffer_28.Status2.Alles_ausfahren_OUT
      O      VollPuffer_29.Status2.Alles_ausfahren_OUT
      O      VollPuffer_30.Status2.Alles_ausfahren_OUT
      O      VollPuffer_31.Status2.Alles_ausfahren_OUT
      O      VollPuffer_32.Status2.Alles_ausfahren_OUT
      O      VollPuffer_33.Status2.Alles_ausfahren_OUT
      O      VollPuffer_34.Status2.Alles_ausfahren_OUT
      O      VollPuffer_35.Status2.Alles_ausfahren_OUT
      O      VollPuffer_36.Status2.Alles_ausfahren_OUT
      O      VollPuffer_37.Status2.Alles_ausfahren_OUT
      O      VollPuffer_38.Status2.Alles_ausfahren_OUT
      O      VollPuffer_39.Status2.Alles_ausfahren_OUT
      O      VollPuffer_40.Status2.Alles_ausfahren_OUT
      O      VollPuffer_41.Status2.Alles_ausfahren_OUT
      O      VollPuffer_42.Status2.Alles_ausfahren_OUT
      O      VollPuffer_43.Status2.Alles_ausfahren_OUT
      O      VollPuffer_44.Status2.Alles_ausfahren_OUT
      O      VollPuffer_45.Status2.Alles_ausfahren_OUT
      O      VollPuffer_46.Status2.Alles_ausfahren_OUT
      O      VollPuffer_47.Status2.Alles_ausfahren_OUT
      O      VollPuffer_48.Status2.Alles_ausfahren_OUT
      O      VollPuffer_49.Status2.Alles_ausfahren_OUT
      O      VollPuffer_50.Status2.Alles_ausfahren_OUT
      O      VollPuffer_51.Status2.Alles_ausfahren_OUT
      JC     En02_B

      A      "BG3206"
      AN     Simulation.Gefahren_26
      S      VollPuffer_26.Status2.Alles_ausfahren_OUT
      S      Simulation.Gefahren_26
      JC     En02_B

      A      "BG3205"
      AN     Simulation.Gefahren_27
      S      VollPuffer_27.Status2.Alles_ausfahren_OUT
      S      Simulation.Gefahren_27
      JC     En02_B

      A      "BG3204"
      AN     Simulation.Gefahren_28
      S      VollPuffer_28.Status2.Alles_ausfahren_OUT
      S      Simulation.Gefahren_28
      JC     En02_B

      A      "BG3203"
      AN     Simulation.Gefahren_29
      S      VollPuffer_29.Status2.Alles_ausfahren_OUT
      S      Simulation.Gefahren_29
      JC     En02_B

      A      "BG3202"
      AN     Simulation.Gefahren_30
      S      VollPuffer_30.Status2.Alles_ausfahren_OUT
      S      Simulation.Gefahren_30
      JC     En02_B

      A      "BG3201"
      AN     Simulation.Gefahren_31
      S      VollPuffer_31.Status2.Alles_ausfahren_OUT
      S      Simulation.Gefahren_31
      JC     En02_B

      A      "BG3200"
      AN     Simulation.Gefahren_32
      S      VollPuffer_32.Status2.Alles_ausfahren_OUT
      S      Simulation.Gefahren_32
      JC     En02_B

      A      "BG3197"
      AN     Simulation.Gefahren_33
      S      VollPuffer_33.Status2.Alles_ausfahren_OUT
      S      Simulation.Gefahren_33
      JC     En02_B


      A      "BG3196"
      AN     Simulation.Gefahren_34
      S      VollPuffer_34.Status2.Alles_ausfahren_OUT
      S      Simulation.Gefahren_34
      JC     En02_B

      A      "BG3195"
      AN     Simulation.Gefahren_35
      S      VollPuffer_35.Status2.Alles_ausfahren_OUT
      S      Simulation.Gefahren_35
      JC     En02_B

      A      "BG3194"
      AN     Simulation.Gefahren_36
      S      VollPuffer_36.Status2.Alles_ausfahren_OUT
      S      Simulation.Gefahren_36
      JC     En02_B

      A      "BG3193"
      AN     Simulation.Gefahren_37
      S      VollPuffer_37.Status2.Alles_ausfahren_OUT
      S      Simulation.Gefahren_37
      JC     En02_B

      A      "BG3192"
      AN     Simulation.Gefahren_38
      S      VollPuffer_38.Status2.Alles_ausfahren_OUT
      S      Simulation.Gefahren_38
      JC     En02_B

      A      "BG3191"
      AN     Simulation.Gefahren_39
      S      VollPuffer_39.Status2.Alles_ausfahren_OUT
      S      Simulation.Gefahren_39
      JC     En02_B

      A      "BG3190"
      AN     Simulation.Gefahren_40
      S      VollPuffer_40.Status2.Alles_ausfahren_OUT
      S      Simulation.Gefahren_40
      JC     En02_B

      A      "BG3494"
      AN     Simulation.Gefahren_41
      S      VollPuffer_41.Status2.Alles_ausfahren_OUT
      S      Simulation.Gefahren_41
      JC     En02_B

      A      "BG3493"
      AN     Simulation.Gefahren_42
      S      VollPuffer_42.Status2.Alles_ausfahren_OUT
      S      Simulation.Gefahren_42
      JC     En02_B

      A      "BG3492"
      AN     Simulation.Gefahren_43
      S      VollPuffer_43.Status2.Alles_ausfahren_OUT
      S      Simulation.Gefahren_43
      JC     En02_B

      A      "BG3491"
      AN     Simulation.Gefahren_44
      S      VollPuffer_44.Status2.Alles_ausfahren_OUT
      S      Simulation.Gefahren_44
      JC     En02_B

      A      "BG3490"
      AN     Simulation.Gefahren_45
      S      VollPuffer_45.Status2.Alles_ausfahren_OUT
      S      Simulation.Gefahren_45
      JC     En02_B

      A      "BG3487"
      AN     Simulation.Gefahren_46
      S      VollPuffer_46.Status2.Alles_ausfahren_OUT
      S      Simulation.Gefahren_46
      JC     En02_B

      A      "BG3486"
      AN     Simulation.Gefahren_47
      S      VollPuffer_47.Status2.Alles_ausfahren_OUT
      S      Simulation.Gefahren_47
      JC     En02_B

      A      "BG3485"
      AN     Simulation.Gefahren_48
      S      VollPuffer_47.Status2.Alles_ausfahren_OUT
      S      Simulation.Gefahren_48
      JC     En02_B

      A      "BG3484"
      AN     Simulation.Gefahren_49
      S      VollPuffer_49.Status2.Alles_ausfahren_OUT
      S      Simulation.Gefahren_49
      JC     En02_B

      A      "BG3483"
      AN     Simulation.Gefahren_50
      S      VollPuffer_50.Status2.Alles_ausfahren_OUT
      S      Simulation.Gefahren_50
      JC     En02_B

      A      "BG3482"
      AN     Simulation.Gefahren_51
      S      VollPuffer_51.Status2.Alles_ausfahren_OUT
      S      Simulation.Gefahren_51
      JC     En02_B

      SET
      R      Simulation.Gefahren_26
      R      Simulation.Gefahren_27
      R      Simulation.Gefahren_28
      R      Simulation.Gefahren_29
      R      Simulation.Gefahren_30
      R      Simulation.Gefahren_31
      R      Simulation.Gefahren_32
      R      Simulation.Gefahren_33
      R      Simulation.Gefahren_34
      R      Simulation.Gefahren_35
      R      Simulation.Gefahren_36
      R      Simulation.Gefahren_37
      R      Simulation.Gefahren_38
      R      Simulation.Gefahren_39
      R      Simulation.Gefahren_40
      R      Simulation.Gefahren_41
      R      Simulation.Gefahren_42
      R      Simulation.Gefahren_43
      R      Simulation.Gefahren_44
      R      Simulation.Gefahren_45
      R      Simulation.Gefahren_46
      R      Simulation.Gefahren_47
      R      Simulation.Gefahren_48
      R      Simulation.Gefahren_49
      R      Simulation.Gefahren_50

En02_B: NOP 0


--- NW 4: AusVollPuffer-Strecke hat Stau ---
      A      "DVP_Sensoren".Stau_BG3183.Stat.B_Akt
      O      "DVP_Sensoren".Stau_BG3182.Stat.B_Akt
      O      "DVP_Sensoren".Stau_BG3181.Stat.B_Akt
      O      "DVP_Sensoren".Stau_BG3481.Stat.B_Akt
      =      Stau


--- NW 5: Starten ist erlaubt ---
// Alle Puffer-Schleusen geschlossen?
      L      "AB319"
      L      0                                               // Alle Puffer-Schleusen geschlossen?
      ==I                                                    // Ja !
      AN     "MB3200"
      AN     "MB3201"
      AN     "MB3202"
      AN     "MB3203"
      AN     "MB3204"
      AN     "MB3205"
      AN     "MB3206"
      AN     "MB3482"
      AN     "MB3483"
      AN     "MB3484"
      AN     "MB3485"
      AN     "MB3486"
      AN     "MB3487"
      AN     "MB3490"
      AN     "MB3491"
      AN     "MB3492"
      AN     "MB3493"
      AN     "MB3494"
      AN     Stau
      =      Start_Ok


--- NW 6: Störung quittieren UZ7104/7107 ---
      A      "DOutbound_Bereich".A01_UZ7104.StOk_aktiv
      O      "DOutbound_Bereich".A01_UZ7107.StOk_aktiv
      =      ErrQuit


--- NW 7: VollPuffer 26 ---
      SET
      R      ErrAnz

CALL FB "None" ,  (VollPuffer_Nr:=126, ErrQuit:=ErrQuit, B_VollPufferEinfahrt:="BG3023", B_InSchleuse_IN:="BG3046", B_InSchleuse_OUT:="BG3206", B_AusSchleuse_OUT:="BG3183", B_Stau_raus_Out:="DVP_Sensoren".Stau_BG3183.Stat.B_Akt, B_QuerTrolley_Out:="BG3182", Antrieb_plus_aktiv:="MA0147", Schleuse_geöffnet_IN:="MB3046", Schleuse_geöffnet_OUT:="MB3206", Y_Schleuse_Auf_IN:="DVP_Zylinder".Schleuse_Mitte_VP26.Stat.Ast, Y_Schleuse_Auf_OUT:="DVP_Zylinder".Schleuse_Ausfahrt_VP26.Stat.Ast, Error:=DB708.DBW370, Start_Ok:=Start_Ok, Antrieb_plus_start:="DVP_Antriebe".MA0147.Stat.A_vor, Antrieb_plus_stoppen:="DVP_Antriebe".MA0147.Stat.Stop_vor, hStOk:=ErrAnz, Ausfahr_Inks:="DVPAuslagern".Ausfahren_Ok_B.Dyn.Rest_Inks)


--- NW 8: VollPuffer 27 ---
CALL FB "None" ,  (VollPuffer_Nr:=127, ErrQuit:=ErrQuit, B_VollPufferEinfahrt:="BG3022", B_InSchleuse_IN:="BG3045", B_InSchleuse_OUT:="BG3205", B_AusSchleuse_OUT:="BG3183", B_Stau_raus_Out:="DVP_Sensoren".Stau_BG3183.Stat.B_Akt, B_QuerTrolley_Out:="BG3182", Antrieb_plus_aktiv:="MA0147", Schleuse_geöffnet_IN:="MB3045", Schleuse_geöffnet_OUT:="MB3205", Y_Schleuse_Auf_IN:="DVP_Zylinder".Schleuse_Mitte_VP27.Stat.Ast, Y_Schleuse_Auf_OUT:="DVP_Zylinder".Schleuse_Ausfahrt_VP27.Stat.Ast, Error:=DB708.DBW372, Start_Ok:=Start_Ok, Antrieb_plus_start:="DVP_Antriebe".MA0147.Stat.A_vor, Antrieb_plus_stoppen:="DVP_Antriebe".MA0147.Stat.Stop_vor, hStOk:=ErrAnz, Ausfahr_Inks:="DVPAuslagern".Ausfahren_Ok_B.Dyn.Rest_Inks)


--- NW 9: VollPuffer 28 ---
CALL FB "None" ,  (VollPuffer_Nr:=128, ErrQuit:=ErrQuit, B_VollPufferEinfahrt:="BG3021", B_InSchleuse_IN:="BG3044", B_InSchleuse_OUT:="BG3204", B_AusSchleuse_OUT:="BG3183", B_Stau_raus_Out:="DVP_Sensoren".Stau_BG3183.Stat.B_Akt, B_QuerTrolley_Out:="BG3182", Antrieb_plus_aktiv:="MA0147", Schleuse_geöffnet_IN:="MB3044", Schleuse_geöffnet_OUT:="MB3204", Y_Schleuse_Auf_IN:="DVP_Zylinder".Schleuse_Mitte_VP28.Stat.Ast, Y_Schleuse_Auf_OUT:="DVP_Zylinder".Schleuse_Ausfahrt_VP28.Stat.Ast, Error:=DB708.DBW374, Start_Ok:=Start_Ok, Antrieb_plus_start:="DVP_Antriebe".MA0147.Stat.A_vor, Antrieb_plus_stoppen:="DVP_Antriebe".MA0147.Stat.Stop_vor, hStOk:=ErrAnz, Ausfahr_Inks:="DVPAuslagern".Ausfahren_Ok_B.Dyn.Rest_Inks)


--- NW 10: VollPuffer 29 ---
CALL FB "None" ,  (VollPuffer_Nr:=129, ErrQuit:=ErrQuit, B_VollPufferEinfahrt:="BG3020", B_InSchleuse_IN:="BG3043", B_InSchleuse_OUT:="BG3203", B_AusSchleuse_OUT:=?, B_Stau_raus_Out:="DVP_Sensoren".Stau_BG3183.Stat.B_Akt, B_QuerTrolley_Out:="BG3182", Antrieb_plus_aktiv:="MA0147", Schleuse_geöffnet_IN:="MB3043", Schleuse_geöffnet_OUT:="MB3203", Y_Schleuse_Auf_IN:="DVP_Zylinder".Schleuse_Mitte_VP29.Stat.Ast, Y_Schleuse_Auf_OUT:="DVP_Zylinder".Schleuse_Ausfahrt_VP29.Stat.Ast, Error:=DB708.DBW376, Start_Ok:=Start_Ok, Antrieb_plus_start:="DVP_Antriebe".MA0147.Stat.A_vor, Antrieb_plus_stoppen:="DVP_Antriebe".MA0147.Stat.Stop_vor, hStOk:=ErrAnz, Ausfahr_Inks:="DVPAuslagern".Ausfahren_Ok_B.Dyn.Rest_Inks)


--- NW 11: VollPuffer 30 ---
CALL FB "None" ,  (VollPuffer_Nr:=130, ErrQuit:=ErrQuit, B_VollPufferEinfahrt:="BG3017", B_InSchleuse_IN:="BG3042", B_InSchleuse_OUT:="BG3202", B_AusSchleuse_OUT:=?, B_Stau_raus_Out:="DVP_Sensoren".Stau_BG3183.Stat.B_Akt, B_QuerTrolley_Out:="BG3182", Antrieb_plus_aktiv:="MA0147", Schleuse_geöffnet_IN:="MB3042", Schleuse_geöffnet_OUT:="MB3202", Y_Schleuse_Auf_IN:="DVP_Zylinder".Schleuse_Mitte_VP30.Stat.Ast, Y_Schleuse_Auf_OUT:="DVP_Zylinder".Schleuse_Ausfahrt_VP30.Stat.Ast, Error:=DB708.DBW378, Start_Ok:=Start_Ok, Antrieb_plus_start:="DVP_Antriebe".MA0147.Stat.A_vor, Antrieb_plus_stoppen:="DVP_Antriebe".MA0147.Stat.Stop_vor, hStOk:=ErrAnz, Ausfahr_Inks:="DVPAuslagern".Ausfahren_Ok_B.Dyn.Rest_Inks)


--- NW 12: VollPuffer 31 ---
CALL FB "None" ,  (VollPuffer_Nr:=131, ErrQuit:=ErrQuit, B_VollPufferEinfahrt:="BG3016", B_InSchleuse_IN:="BG3041", B_InSchleuse_OUT:="BG3201", B_AusSchleuse_OUT:=?, B_Stau_raus_Out:="DVP_Sensoren".Stau_BG3183.Stat.B_Akt, B_QuerTrolley_Out:="BG3182", Antrieb_plus_aktiv:="MA0147", Schleuse_geöffnet_IN:="MB3041", Schleuse_geöffnet_OUT:="MB3201", Y_Schleuse_Auf_IN:="DVP_Zylinder".Schleuse_Mitte_VP31.Stat.Ast, Y_Schleuse_Auf_OUT:="DVP_Zylinder".Schleuse_Ausfahrt_VP31.Stat.Ast, Error:=DB708.DBW380, Start_Ok:=Start_Ok, Antrieb_plus_start:="DVP_Antriebe".MA0147.Stat.A_vor, Antrieb_plus_stoppen:="DVP_Antriebe".MA0147.Stat.Stop_vor, hStOk:=ErrAnz, Ausfahr_Inks:="DVPAuslagern".Ausfahren_Ok_B.Dyn.Rest_Inks)


--- NW 13: VollPuffer 32 ---
CALL FB "None" ,  (VollPuffer_Nr:=132, ErrQuit:=ErrQuit, B_VollPufferEinfahrt:="BG3015", B_InSchleuse_IN:="BG3040", B_InSchleuse_OUT:="BG3200", B_AusSchleuse_OUT:=?, B_Stau_raus_Out:="DVP_Sensoren".Stau_BG3182.Stat.B_Akt, B_QuerTrolley_Out:="BG3181", Antrieb_plus_aktiv:="MA0147", Schleuse_geöffnet_IN:="MB3040", Schleuse_geöffnet_OUT:="MB3200", Y_Schleuse_Auf_IN:="DVP_Zylinder".Schleuse_Mitte_VP32.Stat.Ast, Y_Schleuse_Auf_OUT:="DVP_Zylinder".Schleuse_Ausfahrt_VP32.Stat.Ast, Error:=DB708.DBW382, Start_Ok:=Start_Ok, Antrieb_plus_start:="DVP_Antriebe".MA0147.Stat.A_vor, Antrieb_plus_stoppen:="DVP_Antriebe".MA0147.Stat.Stop_vor, hStOk:=ErrAnz, Ausfahr_Inks:="DVPAuslagern".Ausfahren_Ok_B.Dyn.Rest_Inks)


--- NW 14: VollPuffer 33 ---
CALL FB "None" ,  (VollPuffer_Nr:=133, ErrQuit:=ErrQuit, B_VollPufferEinfahrt:="BG3014", B_InSchleuse_IN:="BG3037", B_InSchleuse_OUT:="BG3197", B_AusSchleuse_OUT:="BG3182", B_Stau_raus_Out:="DVP_Sensoren".Stau_BG3182.Stat.B_Akt, B_QuerTrolley_Out:="BG3181", Antrieb_plus_aktiv:="MA0147", Schleuse_geöffnet_IN:="MB3037", Schleuse_geöffnet_OUT:="MB3197", Y_Schleuse_Auf_IN:="DVP_Zylinder".Schleuse_Mitte_VP33.Stat.Ast, Y_Schleuse_Auf_OUT:="DVP_Zylinder".Schleuse_Ausfahrt_VP33.Stat.Ast, Error:=DB708.DBW384, Start_Ok:=Start_Ok, Antrieb_plus_start:="DVP_Antriebe".MA0147.Stat.A_vor, Antrieb_plus_stoppen:="DVP_Antriebe".MA0147.Stat.Stop_vor, hStOk:=ErrAnz, Ausfahr_Inks:="DVPAuslagern".Ausfahren_Ok_B.Dyn.Rest_Inks)


--- NW 15: VollPuffer 34 ---
CALL FB "None" ,  (VollPuffer_Nr:=134, ErrQuit:=ErrQuit, B_VollPufferEinfahrt:="BG3013", B_InSchleuse_IN:="BG3036", B_InSchleuse_OUT:="BG3196", B_AusSchleuse_OUT:="BG3182", B_Stau_raus_Out:="DVP_Sensoren".Stau_BG3182.Stat.B_Akt, B_QuerTrolley_Out:="BG3181", Antrieb_plus_aktiv:="MA0147", Schleuse_geöffnet_IN:="MB3036", Schleuse_geöffnet_OUT:="MB3196", Y_Schleuse_Auf_IN:="DVP_Zylinder".Schleuse_Mitte_VP34.Stat.Ast, Y_Schleuse_Auf_OUT:="DVP_Zylinder".Schleuse_Ausfahrt_VP34.Stat.Ast, Error:=DB708.DBW386, Start_Ok:=Start_Ok, Antrieb_plus_start:="DVP_Antriebe".MA0147.Stat.A_vor, Antrieb_plus_stoppen:="DVP_Antriebe".MA0147.Stat.Stop_vor, hStOk:=ErrAnz, Ausfahr_Inks:="DVPAuslagern".Ausfahren_Ok_B.Dyn.Rest_Inks)


--- NW 16: VollPuffer 35 ---
CALL FB "None" ,  (VollPuffer_Nr:=135, ErrQuit:=ErrQuit, B_VollPufferEinfahrt:="BG3012", B_InSchleuse_IN:="BG3035", B_InSchleuse_OUT:="BG3195", B_AusSchleuse_OUT:=?, B_Stau_raus_Out:="DVP_Sensoren".Stau_BG3182.Stat.B_Akt, B_QuerTrolley_Out:="BG3181", Antrieb_plus_aktiv:="MA0147", Schleuse_geöffnet_IN:="MB3035", Schleuse_geöffnet_OUT:="MB3195", Y_Schleuse_Auf_IN:="DVP_Zylinder".Schleuse_Mitte_VP35.Stat.Ast, Y_Schleuse_Auf_OUT:="DVP_Zylinder".Schleuse_Ausfahrt_VP35.Stat.Ast, Error:=DB708.DBW388, Start_Ok:=Start_Ok, Antrieb_plus_start:="DVP_Antriebe".MA0147.Stat.A_vor, Antrieb_plus_stoppen:="DVP_Antriebe".MA0147.Stat.Stop_vor, hStOk:=ErrAnz, Ausfahr_Inks:="DVPAuslagern".Ausfahren_Ok_B.Dyn.Rest_Inks)


--- NW 17: VollPuffer 36 ---
CALL FB "None" ,  (VollPuffer_Nr:=136, ErrQuit:=ErrQuit, B_VollPufferEinfahrt:="BG3011", B_InSchleuse_IN:="BG3034", B_InSchleuse_OUT:="BG3194", B_AusSchleuse_OUT:=?, B_Stau_raus_Out:="DVP_Sensoren".Stau_BG3182.Stat.B_Akt, B_QuerTrolley_Out:="BG3181", Antrieb_plus_aktiv:="MA0147", Schleuse_geöffnet_IN:="MB3034", Schleuse_geöffnet_OUT:="MB3194", Y_Schleuse_Auf_IN:="DVP_Zylinder".Schleuse_Mitte_VP36.Stat.Ast, Y_Schleuse_Auf_OUT:="DVP_Zylinder".Schleuse_Ausfahrt_VP36.Stat.Ast, Error:=DB708.DBW390, Start_Ok:=Start_Ok, Antrieb_plus_start:="DVP_Antriebe".MA0147.Stat.A_vor, Antrieb_plus_stoppen:="DVP_Antriebe".MA0147.Stat.Stop_vor, hStOk:=ErrAnz, Ausfahr_Inks:="DVPAuslagern".Ausfahren_Ok_B.Dyn.Rest_Inks)


--- NW 18: VollPuffer 37 ---
CALL FB "None" ,  (VollPuffer_Nr:=137, ErrQuit:=ErrQuit, B_VollPufferEinfahrt:="BG3010", B_InSchleuse_IN:="BG3033", B_InSchleuse_OUT:="BG3193", B_AusSchleuse_OUT:=?, B_Stau_raus_Out:="DVP_Sensoren".Stau_BG3182.Stat.B_Akt, B_QuerTrolley_Out:="BG3181", Antrieb_plus_aktiv:="MA0147", Schleuse_geöffnet_IN:="MB3033", Schleuse_geöffnet_OUT:="MB3193", Y_Schleuse_Auf_IN:="DVP_Zylinder".Schleuse_Mitte_VP37.Stat.Ast, Y_Schleuse_Auf_OUT:="DVP_Zylinder".Schleuse_Ausfahrt_VP37.Stat.Ast, Error:=DB708.DBW392, Start_Ok:=Start_Ok, Antrieb_plus_start:="DVP_Antriebe".MA0147.Stat.A_vor, Antrieb_plus_stoppen:="DVP_Antriebe".MA0147.Stat.Stop_vor, hStOk:=ErrAnz, Ausfahr_Inks:="DVPAuslagern".Ausfahren_Ok_B.Dyn.Rest_Inks)


--- NW 19: VollPuffer 38 ---
CALL FB "None" ,  (VollPuffer_Nr:=138, ErrQuit:=ErrQuit, B_VollPufferEinfahrt:="BG3007", B_InSchleuse_IN:="BG3032", B_InSchleuse_OUT:="BG3192", B_AusSchleuse_OUT:=?, B_Stau_raus_Out:="DVP_Sensoren".Stau_BG3182.Stat.B_Akt, B_QuerTrolley_Out:="BG3181", Antrieb_plus_aktiv:="MA0147", Schleuse_geöffnet_IN:="MB3032", Schleuse_geöffnet_OUT:="MB3192", Y_Schleuse_Auf_IN:="DVP_Zylinder".Schleuse_Mitte_VP38.Stat.Ast, Y_Schleuse_Auf_OUT:="DVP_Zylinder".Schleuse_Ausfahrt_VP38.Stat.Ast, Error:=DB708.DBW394, Start_Ok:=Start_Ok, Antrieb_plus_start:="DVP_Antriebe".MA0147.Stat.A_vor, Antrieb_plus_stoppen:="DVP_Antriebe".MA0147.Stat.Stop_vor, hStOk:=ErrAnz, Ausfahr_Inks:="DVPAuslagern".Ausfahren_Ok_B.Dyn.Rest_Inks)


--- NW 20: VollPuffer 39 ---
CALL FB "None" ,  (VollPuffer_Nr:=139, ErrQuit:=ErrQuit, B_VollPufferEinfahrt:="BG3006", B_InSchleuse_IN:="BG3031", B_InSchleuse_OUT:="BG3191", B_AusSchleuse_OUT:="BG3181", B_Stau_raus_Out:="DVP_Sensoren".Stau_BG3181.Stat.B_Akt, B_QuerTrolley_Out:="BG3481", Antrieb_plus_aktiv:="MA0147", Schleuse_geöffnet_IN:="MB3031", Schleuse_geöffnet_OUT:="MB3191", Y_Schleuse_Auf_IN:="DVP_Zylinder".Schleuse_Mitte_VP39.Stat.Ast, Y_Schleuse_Auf_OUT:="DVP_Zylinder".Schleuse_Ausfahrt_VP39.Stat.Ast, Error:=DB708.DBW396, Start_Ok:=Start_Ok, Antrieb_plus_start:="DVP_Antriebe".MA0147.Stat.A_vor, Antrieb_plus_stoppen:="DVP_Antriebe".MA0147.Stat.Stop_vor, hStOk:=ErrAnz, Ausfahr_Inks:="DVPAuslagern".Ausfahren_Ok_B.Dyn.Rest_Inks)


--- NW 21: VollPuffer 40 ---
CALL FB "None" ,  (VollPuffer_Nr:=140, ErrQuit:=ErrQuit, B_VollPufferEinfahrt:="BG3005", B_InSchleuse_IN:="BG3030", B_InSchleuse_OUT:="BG3190", B_AusSchleuse_OUT:="BG3181", B_Stau_raus_Out:="DVP_Sensoren".Stau_BG3181.Stat.B_Akt, B_QuerTrolley_Out:="BG3481", Antrieb_plus_aktiv:="MA0147", Schleuse_geöffnet_IN:="MB3030", Schleuse_geöffnet_OUT:="MB3190", Y_Schleuse_Auf_IN:="DVP_Zylinder".Schleuse_Mitte_VP40.Stat.Ast, Y_Schleuse_Auf_OUT:="DVP_Zylinder".Schleuse_Ausfahrt_VP40.Stat.Ast, Error:=DB708.DBW398, Start_Ok:=Start_Ok, Antrieb_plus_start:="DVP_Antriebe".MA0147.Stat.A_vor, Antrieb_plus_stoppen:="DVP_Antriebe".MA0147.Stat.Stop_vor, hStOk:=ErrAnz, Ausfahr_Inks:="DVPAuslagern".Ausfahren_Ok_B.Dyn.Rest_Inks)


--- NW 22: VollPuffer 41 ---
CALL FB "None" ,  (VollPuffer_Nr:=141, ErrQuit:=ErrQuit, B_VollPufferEinfahrt:="BG3435", B_InSchleuse_IN:="BG3462", B_InSchleuse_OUT:="BG3494", B_AusSchleuse_OUT:="BG3181", B_Stau_raus_Out:="DVP_Sensoren".Stau_BG3181.Stat.B_Akt, B_QuerTrolley_Out:="BG3481", Antrieb_plus_aktiv:="MA0147", Schleuse_geöffnet_IN:="MB3462", Schleuse_geöffnet_OUT:="MB3494", Y_Schleuse_Auf_IN:="DVP_Zylinder".Schleuse_Mitte_VP41.Stat.Ast, Y_Schleuse_Auf_OUT:="DVP_Zylinder".Schleuse_Ausfahrt_VP41.Stat.Ast, Error:=DB708.DBW400, Start_Ok:=Start_Ok, Antrieb_plus_start:="DVP_Antriebe".MA0147.Stat.A_vor, Antrieb_plus_stoppen:="DVP_Antriebe".MA0147.Stat.Stop_vor, hStOk:=ErrAnz, Ausfahr_Inks:="DVPAuslagern".Ausfahren_Ok_B.Dyn.Rest_Inks)


--- NW 23: VollPuffer 42 ---
CALL FB "None" ,  (VollPuffer_Nr:=142, ErrQuit:=ErrQuit, B_VollPufferEinfahrt:="BG3434", B_InSchleuse_IN:="BG3461", B_InSchleuse_OUT:="BG3493", B_AusSchleuse_OUT:=?, B_Stau_raus_Out:="DVP_Sensoren".Stau_BG3181.Stat.B_Akt, B_QuerTrolley_Out:="BG3481", Antrieb_plus_aktiv:="MA0147", Schleuse_geöffnet_IN:="MB3461", Schleuse_geöffnet_OUT:="MB3493", Y_Schleuse_Auf_IN:="DVP_Zylinder".Schleuse_Mitte_VP42.Stat.Ast, Y_Schleuse_Auf_OUT:="DVP_Zylinder".Schleuse_Ausfahrt_VP42.Stat.Ast, Error:=DB708.DBW402, Start_Ok:=Start_Ok, Antrieb_plus_start:="DVP_Antriebe".MA0147.Stat.A_vor, Antrieb_plus_stoppen:="DVP_Antriebe".MA0147.Stat.Stop_vor, hStOk:=ErrAnz, Ausfahr_Inks:="DVPAuslagern".Ausfahren_Ok_B.Dyn.Rest_Inks)


--- NW 24: VollPuffer 43 ---
CALL FB "None" ,  (VollPuffer_Nr:=143, ErrQuit:=ErrQuit, B_VollPufferEinfahrt:="BG3433", B_InSchleuse_IN:="BG3460", B_InSchleuse_OUT:="BG3492", B_AusSchleuse_OUT:=?, B_Stau_raus_Out:="DVP_Sensoren".Stau_BG3181.Stat.B_Akt, B_QuerTrolley_Out:="BG3481", Antrieb_plus_aktiv:="MA0147", Schleuse_geöffnet_IN:="MB3460", Schleuse_geöffnet_OUT:="MB3492", Y_Schleuse_Auf_IN:="DVP_Zylinder".Schleuse_Mitte_VP43.Stat.Ast, Y_Schleuse_Auf_OUT:="DVP_Zylinder".Schleuse_Ausfahrt_VP43.Stat.Ast, Error:=DB708.DBW404, Start_Ok:=Start_Ok, Antrieb_plus_start:="DVP_Antriebe".MA0147.Stat.A_vor, Antrieb_plus_stoppen:="DVP_Antriebe".MA0147.Stat.Stop_vor, hStOk:=ErrAnz, Ausfahr_Inks:="DVPAuslagern".Ausfahren_Ok_B.Dyn.Rest_Inks)


--- NW 25: VollPuffer 44 ---
CALL FB "None" ,  (VollPuffer_Nr:=144, ErrQuit:=ErrQuit, B_VollPufferEinfahrt:="BG3432", B_InSchleuse_IN:="BG3457", B_InSchleuse_OUT:="BG3491", B_AusSchleuse_OUT:=?, B_Stau_raus_Out:="DVP_Sensoren".Stau_BG3181.Stat.B_Akt, B_QuerTrolley_Out:="BG3481", Antrieb_plus_aktiv:="MA0147", Schleuse_geöffnet_IN:="MB3457", Schleuse_geöffnet_OUT:="MB3491", Y_Schleuse_Auf_IN:="DVP_Zylinder".Schleuse_Mitte_VP44.Stat.Ast, Y_Schleuse_Auf_OUT:="DVP_Zylinder".Schleuse_Ausfahrt_VP44.Stat.Ast, Error:=DB708.DBW406, Start_Ok:=Start_Ok, Antrieb_plus_start:="DVP_Antriebe".MA0147.Stat.A_vor, Antrieb_plus_stoppen:="DVP_Antriebe".MA0147.Stat.Stop_vor, hStOk:=ErrAnz, Ausfahr_Inks:="DVPAuslagern".Ausfahren_Ok_B.Dyn.Rest_Inks)


--- NW 26: VollPuffer 45 ---
CALL FB "None" ,  (VollPuffer_Nr:=145, ErrQuit:=ErrQuit, B_VollPufferEinfahrt:="BG3431", B_InSchleuse_IN:="BG3456", B_InSchleuse_OUT:="BG3490", B_AusSchleuse_OUT:=?, B_Stau_raus_Out:="DVP_Sensoren".Stau_BG3481.Stat.B_Akt, B_QuerTrolley_Out:=?, Antrieb_plus_aktiv:="MA0147", Schleuse_geöffnet_IN:="MB3456", Schleuse_geöffnet_OUT:="MB3490", Y_Schleuse_Auf_IN:="DVP_Zylinder".Schleuse_Mitte_VP45.Stat.Ast, Y_Schleuse_Auf_OUT:="DVP_Zylinder".Schleuse_Ausfahrt_VP45.Stat.Ast, Error:=DB708.DBW408, Start_Ok:=Start_Ok, Antrieb_plus_start:="DVP_Antriebe".MA0147.Stat.A_vor, Antrieb_plus_stoppen:="DVP_Antriebe".MA0147.Stat.Stop_vor, hStOk:=ErrAnz, Ausfahr_Inks:="DVPAuslagern".Ausfahren_Ok_B.Dyn.Rest_Inks)


--- NW 27: VollPuffer 46 ---
CALL FB "None" ,  (VollPuffer_Nr:=146, ErrQuit:=ErrQuit, B_VollPufferEinfahrt:="BG3430", B_InSchleuse_IN:="BG3455", B_InSchleuse_OUT:="BG3487", B_AusSchleuse_OUT:="BG3481", B_Stau_raus_Out:="DVP_Sensoren".Stau_BG3481.Stat.B_Akt, B_QuerTrolley_Out:=?, Antrieb_plus_aktiv:="MA0147", Schleuse_geöffnet_IN:="MB3455", Schleuse_geöffnet_OUT:="MB3487", Y_Schleuse_Auf_IN:="DVP_Zylinder".Schleuse_Mitte_VP46.Stat.Ast, Y_Schleuse_Auf_OUT:="DVP_Zylinder".Schleuse_Ausfahrt_VP46.Stat.Ast, Error:=DB708.DBW410, Start_Ok:=Start_Ok, Antrieb_plus_start:="DVP_Antriebe".MA0147.Stat.A_vor, Antrieb_plus_stoppen:="DVP_Antriebe".MA0147.Stat.Stop_vor, hStOk:=ErrAnz, Ausfahr_Inks:="DVPAuslagern".Ausfahren_Ok_B.Dyn.Rest_Inks)


--- NW 28: VollPuffer 47 ---
CALL FB "None" ,  (VollPuffer_Nr:=147, ErrQuit:=ErrQuit, B_VollPufferEinfahrt:="BG3427", B_InSchleuse_IN:="BG3454", B_InSchleuse_OUT:="BG3486", B_AusSchleuse_OUT:="BG3481", B_Stau_raus_Out:="DVP_Sensoren".Stau_BG3481.Stat.B_Akt, B_QuerTrolley_Out:=?, Antrieb_plus_aktiv:="MA0147", Schleuse_geöffnet_IN:="MB3454", Schleuse_geöffnet_OUT:="MB3486", Y_Schleuse_Auf_IN:="DVP_Zylinder".Schleuse_Mitte_VP47.Stat.Ast, Y_Schleuse_Auf_OUT:="DVP_Zylinder".Schleuse_Ausfahrt_VP47.Stat.Ast, Error:=DB708.DBW412, Start_Ok:=Start_Ok, Antrieb_plus_start:="DVP_Antriebe".MA0147.Stat.A_vor, Antrieb_plus_stoppen:="DVP_Antriebe".MA0147.Stat.Stop_vor, hStOk:=ErrAnz, Ausfahr_Inks:="DVPAuslagern".Ausfahren_Ok_B.Dyn.Rest_Inks)


--- NW 29: VollPuffer 48 ---
CALL FB "None" ,  (VollPuffer_Nr:=148, ErrQuit:=ErrQuit, B_VollPufferEinfahrt:="BG3426", B_InSchleuse_IN:="BG3453", B_InSchleuse_OUT:="BG3485", B_AusSchleuse_OUT:=?, B_Stau_raus_Out:="DVP_Sensoren".Stau_BG3481.Stat.B_Akt, B_QuerTrolley_Out:=?, Antrieb_plus_aktiv:="MA0147", Schleuse_geöffnet_IN:="MB3453", Schleuse_geöffnet_OUT:="MB3485", Y_Schleuse_Auf_IN:="DVP_Zylinder".Schleuse_Mitte_VP48.Stat.Ast, Y_Schleuse_Auf_OUT:="DVP_Zylinder".Schleuse_Ausfahrt_VP48.Stat.Ast, Error:=DB708.DBW414, Start_Ok:=Start_Ok, Antrieb_plus_start:="DVP_Antriebe".MA0147.Stat.A_vor, Antrieb_plus_stoppen:="DVP_Antriebe".MA0147.Stat.Stop_vor, hStOk:=ErrAnz, Ausfahr_Inks:="DVPAuslagern".Ausfahren_Ok_B.Dyn.Rest_Inks)


--- NW 30: VollPuffer 49 ---
CALL FB "None" ,  (VollPuffer_Nr:=149, ErrQuit:=ErrQuit, B_VollPufferEinfahrt:="BG3425", B_InSchleuse_IN:="BG3452", B_InSchleuse_OUT:="BG3484", B_AusSchleuse_OUT:=?, B_Stau_raus_Out:="DVP_Sensoren".Stau_BG3481.Stat.B_Akt, B_QuerTrolley_Out:=?, Antrieb_plus_aktiv:="MA0147", Schleuse_geöffnet_IN:="MB3452", Schleuse_geöffnet_OUT:="MB3484", Y_Schleuse_Auf_IN:="DVP_Zylinder".Schleuse_Mitte_VP49.Stat.Ast, Y_Schleuse_Auf_OUT:="DVP_Zylinder".Schleuse_Ausfahrt_VP49.Stat.Ast, Error:=DB708.DBW416, Start_Ok:=Start_Ok, Antrieb_plus_start:="DVP_Antriebe".MA0147.Stat.A_vor, Antrieb_plus_stoppen:="DVP_Antriebe".MA0147.Stat.Stop_vor, hStOk:=ErrAnz, Ausfahr_Inks:="DVPAuslagern".Ausfahren_Ok_B.Dyn.Rest_Inks)


--- NW 31: VollPuffer 50 ---
CALL FB "None" ,  (VollPuffer_Nr:=150, ErrQuit:=ErrQuit, B_VollPufferEinfahrt:="BG3424", B_InSchleuse_IN:="BG3451", B_InSchleuse_OUT:="BG3483", B_AusSchleuse_OUT:=?, B_Stau_raus_Out:="DVP_Sensoren".Stau_BG3481.Stat.B_Akt, B_QuerTrolley_Out:=?, Antrieb_plus_aktiv:="MA0147", Schleuse_geöffnet_IN:="MB3451", Schleuse_geöffnet_OUT:="MB3483", Y_Schleuse_Auf_IN:="DVP_Zylinder".Schleuse_Mitte_VP50.Stat.Ast, Y_Schleuse_Auf_OUT:="DVP_Zylinder".Schleuse_Ausfahrt_VP50.Stat.Ast, Error:=DB708.DBW418, Start_Ok:=Start_Ok, Antrieb_plus_start:="DVP_Antriebe".MA0147.Stat.A_vor, Antrieb_plus_stoppen:="DVP_Antriebe".MA0147.Stat.Stop_vor, hStOk:=ErrAnz, Ausfahr_Inks:="DVPAuslagern".Ausfahren_Ok_B.Dyn.Rest_Inks)


--- NW 32: VollPuffer 51 ---
// Puffer 51 immer ausfahren:
      A      "BG3482"
      S      VollPuffer_51.Status2.Alles_ausfahren_OUT

CALL FB "None" ,  (VollPuffer_Nr:=151, ErrQuit:=ErrQuit, B_VollPufferEinfahrt:="BG3423", B_InSchleuse_IN:="BG3450", B_InSchleuse_OUT:="BG3482", B_AusSchleuse_OUT:=?, B_Stau_raus_Out:="DVP_Sensoren".Stau_BG3481.Stat.B_Akt, B_QuerTrolley_Out:=?, Antrieb_plus_aktiv:="MA0147", Schleuse_geöffnet_IN:="MB3450", Schleuse_geöffnet_OUT:="MB3482", Y_Schleuse_Auf_IN:="DVP_Zylinder".Schleuse_Mitte_VP51.Stat.Ast, Y_Schleuse_Auf_OUT:="DVP_Zylinder".Schleuse_Ausfahrt_VP51.Stat.Ast, Error:=DB708.DBW420, Start_Ok:=Start_Ok, Antrieb_plus_start:="DVP_Antriebe".MA0147.Stat.A_vor, Antrieb_plus_stoppen:="DVP_Antriebe".MA0147.Stat.Stop_vor, hStOk:=ErrAnz, Ausfahr_Inks:="DVPAuslagern".Ausfahren_Ok_B.Dyn.Rest_Inks)


--- NW 33: Störungen anzeigen UZ7104/7107 ---
      A      ErrAnz
      S      "DOutbound_Bereich".A01_UZ7104.StOk_blinken
      S      "DOutbound_Bereich".A01_UZ7107.StOk_blinken


--- NW 34: AusVollPuffer-Simulation A+B ---
      AN     "SGes".Ohne_PC_Fahren
      BEC

CALL FC "Simulation_Aus_VP_Trolley_starten"   // Ausfahren mit 3s Stau-Sensor


--- NW 35: Ende ---
      BE

