=== FC 2180: VPtoEP_Leser_FC  [STL] ===
INTERFACE:
  Input:
  Output:
  InOut:
  Temp:
    Zielebene : Word
  Constant:
  Return:
    Ret_Val : Void

--- NW 1: Rückmeldung ---
// Keine
      L      0                                               // Evtl. Zwischenziel (MW196)
      T      "MW196"


--- NW 2: Schleuse 4443: (Vor ByPass zurück zu LP) ---
      L      "MW190"                                         // Schleusen-Nr.
      L      4443                                            // Aufruf von Schleuse ?
      <>I                                                    // Nein!
      JC     X4443E

      AN     "M180.0"                                        // Lesefehler
      JC     Y4443

      BEU

Y4443: AN     "M180.1"                                       // unbekannt in TrolleysDL
      BEC

// Daten in Datenbank erzeugen:
      L      "DVPtoEP_OmniFahren".Schleuse_4443.Dyn.TrolleyID_Schleuse
      L      DINT#0                                          // ID bekannt?
      ==D                                                    // Nein
      BEC

CALL FC "Trolleydaten_neu_anlegen" (Gesamt_Trolley_DL:="DVPtoEP_OmniFahren".Schleuse_4443.Schleuse.Gesamt_Trolley_DL, TrolleyID:="DVPtoEP_OmniFahren".Schleuse_4443.Dyn.TrolleyID_Schleuse, Endziel:=16#C000, ShopGroup:=DINT#0)   // Entnahme-Puffer-Bereich

      BEU

X4443E: NOP 0


--- NW 3: Ende ---
      BE

