=== FB 9100: Daten_Host_senden  [STL] ===
INTERFACE:
  Input:
  Output:
  InOut:
  Static:
    Port1_senden : "Port1_Daten_senden"
    Port2_senden : "Port2_Daten_senden"
  Temp:
  Constant:

--- NW 1: Daten über Port 1 senden ---
CALL FB "None" , 

// Send-FIFO wird zu voll:
      L      "Port1_SendFIFO".ANZAHL
      L      70
      >I
      S      "7_HMI_Err_UH07_OB".Kommunikation.SendFIFO_Port1

      CAC
      L      40
      <I
      A      "SF0002"                                        // /Vorerst
      R      "7_HMI_Err_UH07_OB".Kommunikation.SendFIFO_Port1


--- NW 2: Daten über Port 2 senden ---
CALL FB "None" , 

// Send-FIFO wird zu voll:
      L      "Port2_SendFIFO".ANZAHL
      L      70
      >I
      S      "7_HMI_Err_UH07_OB".Kommunikation.SendFIFO_Port2

      CAC
      L      40
      <I
      A      "SF0002"                                        // /Vorerst
      R      "7_HMI_Err_UH07_OB".Kommunikation.SendFIFO_Port2


--- NW 3: Ende ---
      BE

