=== FB 1431: VollPufferStreckenA  [STL] ===
INTERFACE:
  Input:
  Output:
  InOut:
  Static:
    VollPuffer_01 : "MHMVollpuffer"
    VollPuffer_02 : "MHMVollpuffer"
    VollPuffer_03 : "MHMVollpuffer"
    VollPuffer_04 : "MHMVollpuffer"
    VollPuffer_05 : "MHMVollpuffer"
    VollPuffer_06 : "MHMVollpuffer"
    VollPuffer_07 : "MHMVollpuffer"
    VollPuffer_08 : "MHMVollpuffer"
    VollPuffer_09 : "MHMVollpuffer"
    VollPuffer_10 : "MHMVollpuffer"
    VollPuffer_11 : "MHMVollpuffer"
    VollPuffer_12 : "MHMVollpuffer"
    VollPuffer_13 : "MHMVollpuffer"
    VollPuffer_14 : "MHMVollpuffer"
    VollPuffer_15 : "MHMVollpuffer"
    VollPuffer_16 : "MHMVollpuffer"
    VollPuffer_17 : "MHMVollpuffer"
    VollPuffer_18 : "MHMVollpuffer"
    VollPuffer_19 : "MHMVollpuffer"
    VollPuffer_20 : "MHMVollpuffer"
    VollPuffer_21 : "MHMVollpuffer"
    VollPuffer_22 : "MHMVollpuffer"
    VollPuffer_23 : "MHMVollpuffer"
    VollPuffer_24 : "MHMVollpuffer"
    VollPuffer_25 : "MHMVollpuffer"
    Simulation : Struct
      Gefahren_1 : Bool
      Gefahren_2 : Bool
      Gefahren_3 : Bool
      Gefahren_4 : Bool
      Gefahren_5 : Bool
      Gefahren_6 : Bool
      Gefahren_7 : Bool
      Gefahren_8 : Bool
      Gefahren_9 : Bool
      Gefahren_10 : Bool
      Gefahren_11 : Bool
      Gefahren_12 : Bool
      Gefahren_13 : Bool
      Gefahren_14 : Bool
      Gefahren_15 : Bool
      Gefahren_16 : Bool
      Gefahren_17 : Bool
      Gefahren_18 : Bool
      Gefahren_19 : Bool
      Gefahren_20 : Bool
      Gefahren_21 : Bool
      Gefahren_22 : Bool
      Gefahren_23 : Bool
      Gefahren_24 : Bool
      Gefahren_25 : Bool
      Gefahren_26 : Bool
      Gefahren_27 : Bool
      Gefahren_28 : Bool
      Gefahren_29 : Bool
      Gefahren_30 : Bool
      Gefahren_31 : Bool
      Gefahren_32 : Bool
      Gefahren_33 : Bool
      Gefahren_34 : Bool
      Gefahren_35 : Bool
      Gefahren_36 : Bool
      Gefahren_37 : Bool
      Gefahren_38 : Bool
      Gefahren_39 : Bool
      Gefahren_40 : Bool
      Gefahren_41 : Bool
      Gefahren_42 : Bool
      Gefahren_43 : Bool
      Gefahren_44 : Bool
      Gefahren_45 : Bool
      Gefahren_46 : Bool
      Gefahren_47 : Bool
      Gefahren_48 : Bool
      Gefahren_49 : Bool
      Gefahren_50 : Bool
      Gefahren_51 : Bool
    Ohne_PC_fahren : Bool
    Ein_Inilauf_aktiv : Bool
  Input:
    B_VollPufferEinfahrt : Bool                         // Sensor Trolley fährt in VollPuffer
  Output:
  InOut:
  Static:
    Para : Struct
      VollPuffer_DL_DB : Int                            // Einsprung VollPuffer-Datenliste-DB
      VollPuffer_DL_DW : Int                            // Einsprung VollPuffer-Datenliste-DW
    Puffer : "UDLHMVollPuffer"                          // Statische VollPufferdaten (aus DL)
    Dyn : Struct
      Status : Struct
        Puffer_initialisieren_OUT : Bool                // VollPuffer initialisieren 
      HMI : Struct
        ShopGroup_IN : Int                              // Variante im VollPuffer (IN:PLC, OUT:PLC)
        Puffer_initialisieren : Bool                    // VollPuffer initialisieren (IN:HMI, Out:PLC)
        Einlagern_gesperrt : Bool                       // EinVollPuffern gesperrt (IN:HMI, OUT:HMI)
        AusLagern_gesperrt : Bool                       // AusVollPuffern gesperrt (IN:HMI, OUT:HMI)
      Reservierungs_DL : Struct
        Res_Trolley : Array[1..12] of Struct            // Reservierter Trolley für VollPuffer
      Trolley_DL_Einfahrt : Struct                      // AB DW350: Liste der Trolleys im VollPuffer
  None:
    VollPuffer_Nr : Int                                 // Nummer der VollPuffer
    Puffer_Typ : Int                                    // VollPufferntyp = 276 (VollPuffer)
    Puffer_Position : Word                              // VollPuffer-Position (für Gesamt-TrolleyDatenliste)
    Puffer_Position_Inks : Int                          // VollPuffer-Position_Inks (für Ausfahrsteuerung)
  Input:
    B_VollPufferEinfahrt : Bool                         // Sensor Trolley fährt in VollPuffer
  Output:
  InOut:
  Static:
    Para : Struct
      VollPuffer_DL_DB : Int                            // Einsprung VollPuffer-Datenliste-DB
      VollPuffer_DL_DW : Int                            // Einsprung VollPuffer-Datenliste-DW
    Puffer : "UDLHMVollPuffer"                          // Statische VollPufferdaten (aus DL)
    Dyn : Struct
      Status : Struct
        Puffer_initialisieren_OUT : Bool                // VollPuffer initialisieren 
      HMI : Struct
        ShopGroup_IN : Int                              // Variante im VollPuffer (IN:PLC, OUT:PLC)
        Puffer_initialisieren : Bool                    // VollPuffer initialisieren (IN:HMI, Out:PLC)
        Einlagern_gesperrt : Bool                       // EinVollPuffern gesperrt (IN:HMI, OUT:HMI)
        AusLagern_gesperrt : Bool                       // AusVollPuffern gesperrt (IN:HMI, OUT:HMI)
      Reservierungs_DL : Struct
        Res_Trolley : Array[1..12] of Struct            // Reservierter Trolley für VollPuffer
      Trolley_DL_Einfahrt : Struct                      // AB DW350: Liste der Trolleys im VollPuffer
  None:
    VollPuffer_Nr : Int                                 // Nummer der VollPuffer
    Puffer_Typ : Int                                    // VollPufferntyp = 276 (VollPuffer)
    Puffer_Position : Word                              // VollPuffer-Position (für Gesamt-TrolleyDatenliste)
    Puffer_Position_Inks : Int                          // VollPuffer-Position_Inks (für Ausfahrsteuerung)
  Input:
    B_VollPufferEinfahrt : Bool                         // Sensor Trolley fährt in VollPuffer
  Output:
  InOut:
  Static:
    Para : Struct
      VollPuffer_DL_DB : Int                            // Einsprung VollPuffer-Datenliste-DB
      VollPuffer_DL_DW : Int                            // Einsprung VollPuffer-Datenliste-DW
    Puffer : "UDLHMVollPuffer"                          // Statische VollPufferdaten (aus DL)
    Dyn : Struct
      Status : Struct
        Puffer_initialisieren_OUT : Bool                // VollPuffer initialisieren 
      HMI : Struct
        ShopGroup_IN : Int                              // Variante im VollPuffer (IN:PLC, OUT:PLC)
        Puffer_initialisieren : Bool                    // VollPuffer initialisieren (IN:HMI, Out:PLC)
        Einlagern_gesperrt : Bool                       // EinVollPuffern gesperrt (IN:HMI, OUT:HMI)
        AusLagern_gesperrt : Bool                       // AusVollPuffern gesperrt (IN:HMI, OUT:HMI)
      Reservierungs_DL : Struct
        Res_Trolley : Array[1..12] of Struct            // Reservierter Trolley für VollPuffer
      Trolley_DL_Einfahrt : Struct                      // AB DW350: Liste der Trolleys im VollPuffer
  None:
    VollPuffer_Nr : Int                                 // Nummer der VollPuffer
    Puffer_Typ : Int                                    // VollPufferntyp = 276 (VollPuffer)
    Puffer_Position : Word                              // VollPuffer-Position (für Gesamt-TrolleyDatenliste)
    Puffer_Position_Inks : Int                          // VollPuffer-Position_Inks (für Ausfahrsteuerung)
  Input:
    B_VollPufferEinfahrt : Bool                         // Sensor Trolley fährt in VollPuffer
  Output:
  InOut:
  Static:
    Para : Struct
      VollPuffer_DL_DB : Int                            // Einsprung VollPuffer-Datenliste-DB
      VollPuffer_DL_DW : Int                            // Einsprung VollPuffer-Datenliste-DW
    Puffer : "UDLHMVollPuffer"                          // Statische VollPufferdaten (aus DL)
    Dyn : Struct
      Status : Struct
        Puffer_initialisieren_OUT : Bool                // VollPuffer initialisieren 
      HMI : Struct
        ShopGroup_IN : Int                              // Variante im VollPuffer (IN:PLC, OUT:PLC)
        Puffer_initialisieren : Bool                    // VollPuffer initialisieren (IN:HMI, Out:PLC)
        Einlagern_gesperrt : Bool                       // EinVollPuffern gesperrt (IN:HMI, OUT:HMI)
        AusLagern_gesperrt : Bool                       // AusVollPuffern gesperrt (IN:HMI, OUT:HMI)
      Reservierungs_DL : Struct
        Res_Trolley : Array[1..12] of Struct            // Reservierter Trolley für VollPuffer
      Trolley_DL_Einfahrt : Struct                      // AB DW350: Liste der Trolleys im VollPuffer
  None:
    VollPuffer_Nr : Int                                 // Nummer der VollPuffer
    Puffer_Typ : Int                                    // VollPufferntyp = 276 (VollPuffer)
    Puffer_Position : Word                              // VollPuffer-Position (für Gesamt-TrolleyDatenliste)
    Puffer_Position_Inks : Int                          // VollPuffer-Position_Inks (für Ausfahrsteuerung)
  Input:
    B_VollPufferEinfahrt : Bool                         // Sensor Trolley fährt in VollPuffer
  Output:
  InOut:
  Static:
    Para : Struct
      VollPuffer_DL_DB : Int                            // Einsprung VollPuffer-Datenliste-DB
      VollPuffer_DL_DW : Int                            // Einsprung VollPuffer-Datenliste-DW
    Puffer : "UDLHMVollPuffer"                          // Statische VollPufferdaten (aus DL)
    Dyn : Struct
      Status : Struct
        Puffer_initialisieren_OUT : Bool                // VollPuffer initialisieren 
      HMI : Struct
        ShopGroup_IN : Int                              // Variante im VollPuffer (IN:PLC, OUT:PLC)
        Puffer_initialisieren : Bool                    // VollPuffer initialisieren (IN:HMI, Out:PLC)
        Einlagern_gesperrt : Bool                       // EinVollPuffern gesperrt (IN:HMI, OUT:HMI)
        AusLagern_gesperrt : Bool                       // AusVollPuffern gesperrt (IN:HMI, OUT:HMI)
      Reservierungs_DL : Struct
        Res_Trolley : Array[1..12] of Struct            // Reservierter Trolley für VollPuffer
      Trolley_DL_Einfahrt : Struct                      // AB DW350: Liste der Trolleys im VollPuffer
  None:
    VollPuffer_Nr : Int                                 // Nummer der VollPuffer
    Puffer_Typ : Int                                    // VollPufferntyp = 276 (VollPuffer)
    Puffer_Position : Word                              // VollPuffer-Position (für Gesamt-TrolleyDatenliste)
    Puffer_Position_Inks : Int                          // VollPuffer-Position_Inks (für Ausfahrsteuerung)
  Input:
    B_VollPufferEinfahrt : Bool                         // Sensor Trolley fährt in VollPuffer
  Output:
  InOut:
  Static:
    Para : Struct
      VollPuffer_DL_DB : Int                            // Einsprung VollPuffer-Datenliste-DB
      VollPuffer_DL_DW : Int                            // Einsprung VollPuffer-Datenliste-DW
    Puffer : "UDLHMVollPuffer"                          // Statische VollPufferdaten (aus DL)
    Dyn : Struct
      Status : Struct
        Puffer_initialisieren_OUT : Bool                // VollPuffer initialisieren 
      HMI : Struct
        ShopGroup_IN : Int                              // Variante im VollPuffer (IN:PLC, OUT:PLC)
        Puffer_initialisieren : Bool                    // VollPuffer initialisieren (IN:HMI, Out:PLC)
        Einlagern_gesperrt : Bool                       // EinVollPuffern gesperrt (IN:HMI, OUT:HMI)
        AusLagern_gesperrt : Bool                       // AusVollPuffern gesperrt (IN:HMI, OUT:HMI)
      Reservierungs_DL : Struct
        Res_Trolley : Array[1..12] of Struct            // Reservierter Trolley für VollPuffer
      Trolley_DL_Einfahrt : Struct                      // AB DW350: Liste der Trolleys im VollPuffer
  None:
    VollPuffer_Nr : Int                                 // Nummer der VollPuffer
    Puffer_Typ : Int                                    // VollPufferntyp = 276 (VollPuffer)
    Puffer_Position : Word                              // VollPuffer-Position (für Gesamt-TrolleyDatenliste)
    Puffer_Position_Inks : Int                          // VollPuffer-Position_Inks (für Ausfahrsteuerung)
  Input:
    B_VollPufferEinfahrt : Bool                         // Sensor Trolley fährt in VollPuffer
  Output:
  InOut:
  Static:
    Para : Struct
      VollPuffer_DL_DB : Int                            // Einsprung VollPuffer-Datenliste-DB
      VollPuffer_DL_DW : Int                            // Einsprung VollPuffer-Datenliste-DW
    Puffer : "UDLHMVollPuffer"                          // Statische VollPufferdaten (aus DL)
    Dyn : Struct
      Status : Struct
        Puffer_initialisieren_OUT : Bool                // VollPuffer initialisieren 
      HMI : Struct
        ShopGroup_IN : Int                              // Variante im VollPuffer (IN:PLC, OUT:PLC)
        Puffer_initialisieren : Bool                    // VollPuffer initialisieren (IN:HMI, Out:PLC)
        Einlagern_gesperrt : Bool                       // EinVollPuffern gesperrt (IN:HMI, OUT:HMI)
        AusLagern_gesperrt : Bool                       // AusVollPuffern gesperrt (IN:HMI, OUT:HMI)
      Reservierungs_DL : Struct
        Res_Trolley : Array[1..12] of Struct            // Reservierter Trolley für VollPuffer
      Trolley_DL_Einfahrt : Struct                      // AB DW350: Liste der Trolleys im VollPuffer
  None:
    VollPuffer_Nr : Int                                 // Nummer der VollPuffer
    Puffer_Typ : Int                                    // VollPufferntyp = 276 (VollPuffer)
    Puffer_Position : Word                              // VollPuffer-Position (für Gesamt-TrolleyDatenliste)
    Puffer_Position_Inks : Int                          // VollPuffer-Position_Inks (für Ausfahrsteuerung)
  Input:
    B_VollPufferEinfahrt : Bool                         // Sensor Trolley fährt in VollPuffer
  Output:
  InOut:
  Static:
    Para : Struct
      VollPuffer_DL_DB : Int                            // Einsprung VollPuffer-Datenliste-DB
      VollPuffer_DL_DW : Int                            // Einsprung VollPuffer-Datenliste-DW
    Puffer : "UDLHMVollPuffer"                          // Statische VollPufferdaten (aus DL)
    Dyn : Struct
      Status : Struct
        Puffer_initialisieren_OUT : Bool                // VollPuffer initialisieren 
      HMI : Struct
        ShopGroup_IN : Int                              // Variante im VollPuffer (IN:PLC, OUT:PLC)
        Puffer_initialisieren : Bool                    // VollPuffer initialisieren (IN:HMI, Out:PLC)
        Einlagern_gesperrt : Bool                       // EinVollPuffern gesperrt (IN:HMI, OUT:HMI)
        AusLagern_gesperrt : Bool                       // AusVollPuffern gesperrt (IN:HMI, OUT:HMI)
      Reservierungs_DL : Struct
        Res_Trolley : Array[1..12] of Struct            // Reservierter Trolley für VollPuffer
      Trolley_DL_Einfahrt : Struct                      // AB DW350: Liste der Trolleys im VollPuffer
  None:
    VollPuffer_Nr : Int                                 // Nummer der VollPuffer
    Puffer_Typ : Int                                    // VollPufferntyp = 276 (VollPuffer)
    Puffer_Position : Word                              // VollPuffer-Position (für Gesamt-TrolleyDatenliste)
    Puffer_Position_Inks : Int                          // VollPuffer-Position_Inks (für Ausfahrsteuerung)
  Input:
    B_VollPufferEinfahrt : Bool                         // Sensor Trolley fährt in VollPuffer
  Output:
  InOut:
  Static:
    Para : Struct
      VollPuffer_DL_DB : Int                            // Einsprung VollPuffer-Datenliste-DB
      VollPuffer_DL_DW : Int                            // Einsprung VollPuffer-Datenliste-DW
    Puffer : "UDLHMVollPuffer"                          // Statische VollPufferdaten (aus DL)
    Dyn : Struct
      Status : Struct
        Puffer_initialisieren_OUT : Bool                // VollPuffer initialisieren 
      HMI : Struct
        ShopGroup_IN : Int                              // Variante im VollPuffer (IN:PLC, OUT:PLC)
        Puffer_initialisieren : Bool                    // VollPuffer initialisieren (IN:HMI, Out:PLC)
        Einlagern_gesperrt : Bool                       // EinVollPuffern gesperrt (IN:HMI, OUT:HMI)
        AusLagern_gesperrt : Bool                       // AusVollPuffern gesperrt (IN:HMI, OUT:HMI)
      Reservierungs_DL : Struct
        Res_Trolley : Array[1..12] of Struct            // Reservierter Trolley für VollPuffer
      Trolley_DL_Einfahrt : Struct                      // AB DW350: Liste der Trolleys im VollPuffer
  None:
    VollPuffer_Nr : Int                                 // Nummer der VollPuffer
    Puffer_Typ : Int                                    // VollPufferntyp = 276 (VollPuffer)
    Puffer_Position : Word                              // VollPuffer-Position (für Gesamt-TrolleyDatenliste)
    Puffer_Position_Inks : Int                          // VollPuffer-Position_Inks (für Ausfahrsteuerung)
  Input:
    B_VollPufferEinfahrt : Bool                         // Sensor Trolley fährt in VollPuffer
  Output:
  InOut:
  Static:
    Para : Struct
      VollPuffer_DL_DB : Int                            // Einsprung VollPuffer-Datenliste-DB
      VollPuffer_DL_DW : Int                            // Einsprung VollPuffer-Datenliste-DW
    Puffer : "UDLHMVollPuffer"                          // Statische VollPufferdaten (aus DL)
    Dyn : Struct
      Status : Struct
        Puffer_initialisieren_OUT : Bool                // VollPuffer initialisieren 
      HMI : Struct
        ShopGroup_IN : Int                              // Variante im VollPuffer (IN:PLC, OUT:PLC)
        Puffer_initialisieren : Bool                    // VollPuffer initialisieren (IN:HMI, Out:PLC)
        Einlagern_gesperrt : Bool                       // EinVollPuffern gesperrt (IN:HMI, OUT:HMI)
        AusLagern_gesperrt : Bool                       // AusVollPuffern gesperrt (IN:HMI, OUT:HMI)
      Reservierungs_DL : Struct
        Res_Trolley : Array[1..12] of Struct            // Reservierter Trolley für VollPuffer
      Trolley_DL_Einfahrt : Struct                      // AB DW350: Liste der Trolleys im VollPuffer
  None:
    VollPuffer_Nr : Int                                 // Nummer der VollPuffer
    Puffer_Typ : Int                                    // VollPufferntyp = 276 (VollPuffer)
    Puffer_Position : Word                              // VollPuffer-Position (für Gesamt-TrolleyDatenliste)
    Puffer_Position_Inks : Int                          // VollPuffer-Position_Inks (für Ausfahrsteuerung)
  Input:
    B_VollPufferEinfahrt : Bool                         // Sensor Trolley fährt in VollPuffer
  Output:
  InOut:
  Static:
    Para : Struct
      VollPuffer_DL_DB : Int                            // Einsprung VollPuffer-Datenliste-DB
      VollPuffer_DL_DW : Int                            // Einsprung VollPuffer-Datenliste-DW
    Puffer : "UDLHMVollPuffer"                          // Statische VollPufferdaten (aus DL)
    Dyn : Struct
      Status : Struct
        Puffer_initialisieren_OUT : Bool                // VollPuffer initialisieren 
      HMI : Struct
        ShopGroup_IN : Int                              // Variante im VollPuffer (IN:PLC, OUT:PLC)
        Puffer_initialisieren : Bool                    // VollPuffer initialisieren (IN:HMI, Out:PLC)
        Einlagern_gesperrt : Bool                       // EinVollPuffern gesperrt (IN:HMI, OUT:HMI)
        AusLagern_gesperrt : Bool                       // AusVollPuffern gesperrt (IN:HMI, OUT:HMI)
      Reservierungs_DL : Struct
        Res_Trolley : Array[1..12] of Struct            // Reservierter Trolley für VollPuffer
      Trolley_DL_Einfahrt : Struct                      // AB DW350: Liste der Trolleys im VollPuffer
  None:
    VollPuffer_Nr : Int                                 // Nummer der VollPuffer
    Puffer_Typ : Int                                    // VollPufferntyp = 276 (VollPuffer)
    Puffer_Position : Word                              // VollPuffer-Position (für Gesamt-TrolleyDatenliste)
    Puffer_Position_Inks : Int                          // VollPuffer-Position_Inks (für Ausfahrsteuerung)
  Input:
    B_VollPufferEinfahrt : Bool                         // Sensor Trolley fährt in VollPuffer
  Output:
  InOut:
  Static:
    Para : Struct
      VollPuffer_DL_DB : Int                            // Einsprung VollPuffer-Datenliste-DB
      VollPuffer_DL_DW : Int                            // Einsprung VollPuffer-Datenliste-DW
    Puffer : "UDLHMVollPuffer"                          // Statische VollPufferdaten (aus DL)
    Dyn : Struct
      Status : Struct
        Puffer_initialisieren_OUT : Bool                // VollPuffer initialisieren 
      HMI : Struct
        ShopGroup_IN : Int                              // Variante im VollPuffer (IN:PLC, OUT:PLC)
        Puffer_initialisieren : Bool                    // VollPuffer initialisieren (IN:HMI, Out:PLC)
        Einlagern_gesperrt : Bool                       // EinVollPuffern gesperrt (IN:HMI, OUT:HMI)
        AusLagern_gesperrt : Bool                       // AusVollPuffern gesperrt (IN:HMI, OUT:HMI)
      Reservierungs_DL : Struct
        Res_Trolley : Array[1..12] of Struct            // Reservierter Trolley für VollPuffer
      Trolley_DL_Einfahrt : Struct                      // AB DW350: Liste der Trolleys im VollPuffer
  None:
    VollPuffer_Nr : Int                                 // Nummer der VollPuffer
    Puffer_Typ : Int                                    // VollPufferntyp = 276 (VollPuffer)
    Puffer_Position : Word                              // VollPuffer-Position (für Gesamt-TrolleyDatenliste)
    Puffer_Position_Inks : Int                          // VollPuffer-Position_Inks (für Ausfahrsteuerung)
  Input:
    B_VollPufferEinfahrt : Bool                         // Sensor Trolley fährt in VollPuffer
  Output:
  InOut:
  Static:
    Para : Struct
      VollPuffer_DL_DB : Int                            // Einsprung VollPuffer-Datenliste-DB
      VollPuffer_DL_DW : Int                            // Einsprung VollPuffer-Datenliste-DW
    Puffer : "UDLHMVollPuffer"                          // Statische VollPufferdaten (aus DL)
    Dyn : Struct
      Status : Struct
        Puffer_initialisieren_OUT : Bool                // VollPuffer initialisieren 
      HMI : Struct
        ShopGroup_IN : Int                              // Variante im VollPuffer (IN:PLC, OUT:PLC)
        Puffer_initialisieren : Bool                    // VollPuffer initialisieren (IN:HMI, Out:PLC)
        Einlagern_gesperrt : Bool                       // EinVollPuffern gesperrt (IN:HMI, OUT:HMI)
        AusLagern_gesperrt : Bool                       // AusVollPuffern gesperrt (IN:HMI, OUT:HMI)
      Reservierungs_DL : Struct
        Res_Trolley : Array[1..12] of Struct            // Reservierter Trolley für VollPuffer
      Trolley_DL_Einfahrt : Struct                      // AB DW350: Liste der Trolleys im VollPuffer
  None:
    VollPuffer_Nr : Int                                 // Nummer der VollPuffer
    Puffer_Typ : Int                                    // VollPufferntyp = 276 (VollPuffer)
    Puffer_Position : Word                              // VollPuffer-Position (für Gesamt-TrolleyDatenliste)
    Puffer_Position_Inks : Int                          // VollPuffer-Position_Inks (für Ausfahrsteuerung)
  Input:
    B_VollPufferEinfahrt : Bool                         // Sensor Trolley fährt in VollPuffer
  Output:
  InOut:
  Static:
    Para : Struct
      VollPuffer_DL_DB : Int                            // Einsprung VollPuffer-Datenliste-DB
      VollPuffer_DL_DW : Int                            // Einsprung VollPuffer-Datenliste-DW
    Puffer : "UDLHMVollPuffer"                          // Statische VollPufferdaten (aus DL)
    Dyn : Struct
      Status : Struct
        Puffer_initialisieren_OUT : Bool                // VollPuffer initialisieren 
      HMI : Struct
        ShopGroup_IN : Int                              // Variante im VollPuffer (IN:PLC, OUT:PLC)
        Puffer_initialisieren : Bool                    // VollPuffer initialisieren (IN:HMI, Out:PLC)
        Einlagern_gesperrt : Bool                       // EinVollPuffern gesperrt (IN:HMI, OUT:HMI)
        AusLagern_gesperrt : Bool                       // AusVollPuffern gesperrt (IN:HMI, OUT:HMI)
      Reservierungs_DL : Struct
        Res_Trolley : Array[1..12] of Struct            // Reservierter Trolley für VollPuffer
      Trolley_DL_Einfahrt : Struct                      // AB DW350: Liste der Trolleys im VollPuffer
  None:
    VollPuffer_Nr : Int                                 // Nummer der VollPuffer
    Puffer_Typ : Int                                    // VollPufferntyp = 276 (VollPuffer)
    Puffer_Position : Word                              // VollPuffer-Position (für Gesamt-TrolleyDatenliste)
    Puffer_Position_Inks : Int                          // VollPuffer-Position_Inks (für Ausfahrsteuerung)
  Input:
    B_VollPufferEinfahrt : Bool                         // Sensor Trolley fährt in VollPuffer
  Output:
  InOut:
  Static:
    Para : Struct
      VollPuffer_DL_DB : Int                            // Einsprung VollPuffer-Datenliste-DB
      VollPuffer_DL_DW : Int                            // Einsprung VollPuffer-Datenliste-DW
    Puffer : "UDLHMVollPuffer"                          // Statische VollPufferdaten (aus DL)
    Dyn : Struct
      Status : Struct
        Puffer_initialisieren_OUT : Bool                // VollPuffer initialisieren 
      HMI : Struct
        ShopGroup_IN : Int                              // Variante im VollPuffer (IN:PLC, OUT:PLC)
        Puffer_initialisieren : Bool                    // VollPuffer initialisieren (IN:HMI, Out:PLC)
        Einlagern_gesperrt : Bool                       // EinVollPuffern gesperrt (IN:HMI, OUT:HMI)
        AusLagern_gesperrt : Bool                       // AusVollPuffern gesperrt (IN:HMI, OUT:HMI)
      Reservierungs_DL : Struct
        Res_Trolley : Array[1..12] of Struct            // Reservierter Trolley für VollPuffer
      Trolley_DL_Einfahrt : Struct                      // AB DW350: Liste der Trolleys im VollPuffer
  None:
    VollPuffer_Nr : Int                                 // Nummer der VollPuffer
    Puffer_Typ : Int                                    // VollPufferntyp = 276 (VollPuffer)
    Puffer_Position : Word                              // VollPuffer-Position (für Gesamt-TrolleyDatenliste)
    Puffer_Position_Inks : Int                          // VollPuffer-Position_Inks (für Ausfahrsteuerung)
  Input:
    B_VollPufferEinfahrt : Bool                         // Sensor Trolley fährt in VollPuffer
  Output:
  InOut:
  Static:
    Para : Struct
      VollPuffer_DL_DB : Int                            // Einsprung VollPuffer-Datenliste-DB
      VollPuffer_DL_DW : Int                            // Einsprung VollPuffer-Datenliste-DW
    Puffer : "UDLHMVollPuffer"                          // Statische VollPufferdaten (aus DL)
    Dyn : Struct
      Status : Struct
        Puffer_initialisieren_OUT : Bool                // VollPuffer initialisieren 
      HMI : Struct
        ShopGroup_IN : Int                              // Variante im VollPuffer (IN:PLC, OUT:PLC)
        Puffer_initialisieren : Bool                    // VollPuffer initialisieren (IN:HMI, Out:PLC)
        Einlagern_gesperrt : Bool                       // EinVollPuffern gesperrt (IN:HMI, OUT:HMI)
        AusLagern_gesperrt : Bool                       // AusVollPuffern gesperrt (IN:HMI, OUT:HMI)
      Reservierungs_DL : Struct
        Res_Trolley : Array[1..12] of Struct            // Reservierter Trolley für VollPuffer
      Trolley_DL_Einfahrt : Struct                      // AB DW350: Liste der Trolleys im VollPuffer
  None:
    VollPuffer_Nr : Int                                 // Nummer der VollPuffer
    Puffer_Typ : Int                                    // VollPufferntyp = 276 (VollPuffer)
    Puffer_Position : Word                              // VollPuffer-Position (für Gesamt-TrolleyDatenliste)
    Puffer_Position_Inks : Int                          // VollPuffer-Position_Inks (für Ausfahrsteuerung)
  Input:
    B_VollPufferEinfahrt : Bool                         // Sensor Trolley fährt in VollPuffer
  Output:
  InOut:
  Static:
    Para : Struct
      VollPuffer_DL_DB : Int                            // Einsprung VollPuffer-Datenliste-DB
      VollPuffer_DL_DW : Int                            // Einsprung VollPuffer-Datenliste-DW
    Puffer : "UDLHMVollPuffer"                          // Statische VollPufferdaten (aus DL)
    Dyn : Struct
      Status : Struct
        Puffer_initialisieren_OUT : Bool                // VollPuffer initialisieren 
      HMI : Struct
        ShopGroup_IN : Int                              // Variante im VollPuffer (IN:PLC, OUT:PLC)
        Puffer_initialisieren : Bool                    // VollPuffer initialisieren (IN:HMI, Out:PLC)
        Einlagern_gesperrt : Bool                       // EinVollPuffern gesperrt (IN:HMI, OUT:HMI)
        AusLagern_gesperrt : Bool                       // AusVollPuffern gesperrt (IN:HMI, OUT:HMI)
      Reservierungs_DL : Struct
        Res_Trolley : Array[1..12] of Struct            // Reservierter Trolley für VollPuffer
      Trolley_DL_Einfahrt : Struct                      // AB DW350: Liste der Trolleys im VollPuffer
  None:
    VollPuffer_Nr : Int                                 // Nummer der VollPuffer
    Puffer_Typ : Int                                    // VollPufferntyp = 276 (VollPuffer)
    Puffer_Position : Word                              // VollPuffer-Position (für Gesamt-TrolleyDatenliste)
    Puffer_Position_Inks : Int                          // VollPuffer-Position_Inks (für Ausfahrsteuerung)
  Input:
    B_VollPufferEinfahrt : Bool                         // Sensor Trolley fährt in VollPuffer
  Output:
  InOut:
  Static:
    Para : Struct
      VollPuffer_DL_DB : Int                            // Einsprung VollPuffer-Datenliste-DB
      VollPuffer_DL_DW : Int                            // Einsprung VollPuffer-Datenliste-DW
    Puffer : "UDLHMVollPuffer"                          // Statische VollPufferdaten (aus DL)
    Dyn : Struct
      Status : Struct
        Puffer_initialisieren_OUT : Bool                // VollPuffer initialisieren 
      HMI : Struct
        ShopGroup_IN : Int                              // Variante im VollPuffer (IN:PLC, OUT:PLC)
        Puffer_initialisieren : Bool                    // VollPuffer initialisieren (IN:HMI, Out:PLC)
        Einlagern_gesperrt : Bool                       // EinVollPuffern gesperrt (IN:HMI, OUT:HMI)
        AusLagern_gesperrt : Bool                       // AusVollPuffern gesperrt (IN:HMI, OUT:HMI)
      Reservierungs_DL : Struct
        Res_Trolley : Array[1..12] of Struct            // Reservierter Trolley für VollPuffer
      Trolley_DL_Einfahrt : Struct                      // AB DW350: Liste der Trolleys im VollPuffer
  None:
    VollPuffer_Nr : Int                                 // Nummer der VollPuffer
    Puffer_Typ : Int                                    // VollPufferntyp = 276 (VollPuffer)
    Puffer_Position : Word                              // VollPuffer-Position (für Gesamt-TrolleyDatenliste)
    Puffer_Position_Inks : Int                          // VollPuffer-Position_Inks (für Ausfahrsteuerung)
  Input:
    B_VollPufferEinfahrt : Bool                         // Sensor Trolley fährt in VollPuffer
  Output:
  InOut:
  Static:
    Para : Struct
      VollPuffer_DL_DB : Int                            // Einsprung VollPuffer-Datenliste-DB
      VollPuffer_DL_DW : Int                            // Einsprung VollPuffer-Datenliste-DW
    Puffer : "UDLHMVollPuffer"                          // Statische VollPufferdaten (aus DL)
    Dyn : Struct
      Status : Struct
        Puffer_initialisieren_OUT : Bool                // VollPuffer initialisieren 
      HMI : Struct
        ShopGroup_IN : Int                              // Variante im VollPuffer (IN:PLC, OUT:PLC)
        Puffer_initialisieren : Bool                    // VollPuffer initialisieren (IN:HMI, Out:PLC)
        Einlagern_gesperrt : Bool                       // EinVollPuffern gesperrt (IN:HMI, OUT:HMI)
        AusLagern_gesperrt : Bool                       // AusVollPuffern gesperrt (IN:HMI, OUT:HMI)
      Reservierungs_DL : Struct
        Res_Trolley : Array[1..12] of Struct            // Reservierter Trolley für VollPuffer
      Trolley_DL_Einfahrt : Struct                      // AB DW350: Liste der Trolleys im VollPuffer
  None:
    VollPuffer_Nr : Int                                 // Nummer der VollPuffer
    Puffer_Typ : Int                                    // VollPufferntyp = 276 (VollPuffer)
    Puffer_Position : Word                              // VollPuffer-Position (für Gesamt-TrolleyDatenliste)
    Puffer_Position_Inks : Int                          // VollPuffer-Position_Inks (für Ausfahrsteuerung)
  Input:
    B_VollPufferEinfahrt : Bool                         // Sensor Trolley fährt in VollPuffer
  Output:
  InOut:
  Static:
    Para : Struct
      VollPuffer_DL_DB : Int                            // Einsprung VollPuffer-Datenliste-DB
      VollPuffer_DL_DW : Int                            // Einsprung VollPuffer-Datenliste-DW
    Puffer : "UDLHMVollPuffer"                          // Statische VollPufferdaten (aus DL)
    Dyn : Struct
      Status : Struct
        Puffer_initialisieren_OUT : Bool                // VollPuffer initialisieren 
      HMI : Struct
        ShopGroup_IN : Int                              // Variante im VollPuffer (IN:PLC, OUT:PLC)
        Puffer_initialisieren : Bool                    // VollPuffer initialisieren (IN:HMI, Out:PLC)
        Einlagern_gesperrt : Bool                       // EinVollPuffern gesperrt (IN:HMI, OUT:HMI)
        AusLagern_gesperrt : Bool                       // AusVollPuffern gesperrt (IN:HMI, OUT:HMI)
      Reservierungs_DL : Struct
        Res_Trolley : Array[1..12] of Struct            // Reservierter Trolley für VollPuffer
      Trolley_DL_Einfahrt : Struct                      // AB DW350: Liste der Trolleys im VollPuffer
  None:
    VollPuffer_Nr : Int                                 // Nummer der VollPuffer
    Puffer_Typ : Int                                    // VollPufferntyp = 276 (VollPuffer)
    Puffer_Position : Word                              // VollPuffer-Position (für Gesamt-TrolleyDatenliste)
    Puffer_Position_Inks : Int                          // VollPuffer-Position_Inks (für Ausfahrsteuerung)
  Temp:
    ErrQuit : Bool
    ErrAnz : Bool
    Antrieb : Bool
    Stau : Bool
    Start_Ok : Bool
    SorterReset : Bool
    Puffer : Int
    Position : Int
    Lager_DB : Int
    Lager_DW : Int
    AR1Zeiger : DWord                                   // Statt AR1 (ging nur bis DB-Länge <= 8191 Bytes)
    AR1Start : DInt                                     // Startwert mit Offset 0
  Constant:

--- NW 1: Systemzeug ---
      A      "DOutbound_Bereich".A01_UH07.AnlageEin
      =      VollPuffer_01.Dyn.Sk_OUT.Auto_akt
      =      VollPuffer_02.Dyn.Sk_OUT.Auto_akt
      =      VollPuffer_03.Dyn.Sk_OUT.Auto_akt
      =      VollPuffer_04.Dyn.Sk_OUT.Auto_akt
      =      VollPuffer_05.Dyn.Sk_OUT.Auto_akt
      =      VollPuffer_06.Dyn.Sk_OUT.Auto_akt
      =      VollPuffer_07.Dyn.Sk_OUT.Auto_akt
      =      VollPuffer_08.Dyn.Sk_OUT.Auto_akt
      =      VollPuffer_09.Dyn.Sk_OUT.Auto_akt
      =      VollPuffer_10.Dyn.Sk_OUT.Auto_akt
      =      VollPuffer_11.Dyn.Sk_OUT.Auto_akt
      =      VollPuffer_12.Dyn.Sk_OUT.Auto_akt
      =      VollPuffer_13.Dyn.Sk_OUT.Auto_akt
      =      VollPuffer_14.Dyn.Sk_OUT.Auto_akt
      =      VollPuffer_15.Dyn.Sk_OUT.Auto_akt
      =      VollPuffer_16.Dyn.Sk_OUT.Auto_akt
      =      VollPuffer_17.Dyn.Sk_OUT.Auto_akt
      =      VollPuffer_18.Dyn.Sk_OUT.Auto_akt
      =      VollPuffer_19.Dyn.Sk_OUT.Auto_akt
      =      VollPuffer_20.Dyn.Sk_OUT.Auto_akt
      =      VollPuffer_21.Dyn.Sk_OUT.Auto_akt
      =      VollPuffer_22.Dyn.Sk_OUT.Auto_akt
      =      VollPuffer_23.Dyn.Sk_OUT.Auto_akt
      =      VollPuffer_24.Dyn.Sk_OUT.Auto_akt
      =      VollPuffer_25.Dyn.Sk_OUT.Auto_akt


      AN     "DOutbound_Bereich".A01_UC071.BereichErr
      =      VollPuffer_01.Dyn.Sk_OUT.Bereich_ok
      =      VollPuffer_02.Dyn.Sk_OUT.Bereich_ok
      =      VollPuffer_03.Dyn.Sk_OUT.Bereich_ok
      =      VollPuffer_04.Dyn.Sk_OUT.Bereich_ok
      =      VollPuffer_05.Dyn.Sk_OUT.Bereich_ok
      =      VollPuffer_06.Dyn.Sk_OUT.Bereich_ok
      =      VollPuffer_07.Dyn.Sk_OUT.Bereich_ok
      =      VollPuffer_08.Dyn.Sk_OUT.Bereich_ok
      =      VollPuffer_09.Dyn.Sk_OUT.Bereich_ok
      =      VollPuffer_10.Dyn.Sk_OUT.Bereich_ok
      =      VollPuffer_11.Dyn.Sk_OUT.Bereich_ok
      =      VollPuffer_12.Dyn.Sk_OUT.Bereich_ok
      =      VollPuffer_13.Dyn.Sk_OUT.Bereich_ok
      =      VollPuffer_14.Dyn.Sk_OUT.Bereich_ok
      =      VollPuffer_15.Dyn.Sk_OUT.Bereich_ok
      =      VollPuffer_16.Dyn.Sk_OUT.Bereich_ok
      =      VollPuffer_17.Dyn.Sk_OUT.Bereich_ok
      =      VollPuffer_18.Dyn.Sk_OUT.Bereich_ok
      =      VollPuffer_19.Dyn.Sk_OUT.Bereich_ok
      =      VollPuffer_20.Dyn.Sk_OUT.Bereich_ok
      =      VollPuffer_21.Dyn.Sk_OUT.Bereich_ok
      =      VollPuffer_22.Dyn.Sk_OUT.Bereich_ok
      =      VollPuffer_23.Dyn.Sk_OUT.Bereich_ok
      =      VollPuffer_24.Dyn.Sk_OUT.Bereich_ok
      =      VollPuffer_25.Dyn.Sk_OUT.Bereich_ok

// Bereichshalt:
      CLR                                                    // Nicht verbaut
      R      VollPuffer_01.Dyn.Sk_OUT.Bereich_ok


--- NW 2: Leer-Puffer-Liste neu erstellen ---
      A      "DLVollPuffer_leer".Reorganisieren
      R      "DLVollPuffer_leer".Reorganisieren
      JCN    NixReo

CALL FC "DatenReset" (SSDB:=100, SSDW:=0, RE_VAL:="MB199")

      SET
      R      "DVollPufferStreckenA".VollPuffer_01.Status2.Eintrag_DL_Leerliste_erfolgt
      R      "DVollPufferStreckenA".VollPuffer_02.Status2.Eintrag_DL_Leerliste_erfolgt
      R      "DVollPufferStreckenA".VollPuffer_03.Status2.Eintrag_DL_Leerliste_erfolgt
      R      "DVollPufferStreckenA".VollPuffer_04.Status2.Eintrag_DL_Leerliste_erfolgt
      R      "DVollPufferStreckenA".VollPuffer_05.Status2.Eintrag_DL_Leerliste_erfolgt
      R      "DVollPufferStreckenA".VollPuffer_06.Status2.Eintrag_DL_Leerliste_erfolgt
      R      "DVollPufferStreckenA".VollPuffer_07.Status2.Eintrag_DL_Leerliste_erfolgt
      R      "DVollPufferStreckenA".VollPuffer_08.Status2.Eintrag_DL_Leerliste_erfolgt
      R      "DVollPufferStreckenA".VollPuffer_09.Status2.Eintrag_DL_Leerliste_erfolgt
      R      "DVollPufferStreckenA".VollPuffer_10.Status2.Eintrag_DL_Leerliste_erfolgt
      R      "DVollPufferStreckenA".VollPuffer_11.Status2.Eintrag_DL_Leerliste_erfolgt
      R      "DVollPufferStreckenA".VollPuffer_12.Status2.Eintrag_DL_Leerliste_erfolgt
      R      "DVollPufferStreckenA".VollPuffer_13.Status2.Eintrag_DL_Leerliste_erfolgt
      R      "DVollPufferStreckenA".VollPuffer_14.Status2.Eintrag_DL_Leerliste_erfolgt
      R      "DVollPufferStreckenA".VollPuffer_15.Status2.Eintrag_DL_Leerliste_erfolgt
      R      "DVollPufferStreckenA".VollPuffer_16.Status2.Eintrag_DL_Leerliste_erfolgt
      R      "DVollPufferStreckenA".VollPuffer_17.Status2.Eintrag_DL_Leerliste_erfolgt
      R      "DVollPufferStreckenA".VollPuffer_18.Status2.Eintrag_DL_Leerliste_erfolgt
      R      "DVollPufferStreckenA".VollPuffer_19.Status2.Eintrag_DL_Leerliste_erfolgt
      R      "DVollPufferStreckenA".VollPuffer_20.Status2.Eintrag_DL_Leerliste_erfolgt
      R      "DVollPufferStreckenA".VollPuffer_21.Status2.Eintrag_DL_Leerliste_erfolgt
      R      "DVollPufferStreckenA".VollPuffer_22.Status2.Eintrag_DL_Leerliste_erfolgt
      R      "DVollPufferStreckenA".VollPuffer_23.Status2.Eintrag_DL_Leerliste_erfolgt
      R      "DVollPufferStreckenA".VollPuffer_24.Status2.Eintrag_DL_Leerliste_erfolgt
      R      "DVollPufferStreckenA".VollPuffer_25.Status2.Eintrag_DL_Leerliste_erfolgt
      R      "DVollPufferStreckenB".VollPuffer_26.Status2.Eintrag_DL_Leerliste_erfolgt
      R      "DVollPufferStreckenB".VollPuffer_27.Status2.Eintrag_DL_Leerliste_erfolgt
      R      "DVollPufferStreckenB".VollPuffer_28.Status2.Eintrag_DL_Leerliste_erfolgt
      R      "DVollPufferStreckenB".VollPuffer_29.Status2.Eintrag_DL_Leerliste_erfolgt
      R      "DVollPufferStreckenB".VollPuffer_30.Status2.Eintrag_DL_Leerliste_erfolgt
      R      "DVollPufferStreckenB".VollPuffer_31.Status2.Eintrag_DL_Leerliste_erfolgt
      R      "DVollPufferStreckenB".VollPuffer_32.Status2.Eintrag_DL_Leerliste_erfolgt
      R      "DVollPufferStreckenB".VollPuffer_33.Status2.Eintrag_DL_Leerliste_erfolgt
      R      "DVollPufferStreckenB".VollPuffer_34.Status2.Eintrag_DL_Leerliste_erfolgt
      R      "DVollPufferStreckenB".VollPuffer_35.Status2.Eintrag_DL_Leerliste_erfolgt
      R      "DVollPufferStreckenB".VollPuffer_36.Status2.Eintrag_DL_Leerliste_erfolgt
      R      "DVollPufferStreckenB".VollPuffer_37.Status2.Eintrag_DL_Leerliste_erfolgt
      R      "DVollPufferStreckenB".VollPuffer_38.Status2.Eintrag_DL_Leerliste_erfolgt
      R      "DVollPufferStreckenB".VollPuffer_39.Status2.Eintrag_DL_Leerliste_erfolgt
      R      "DVollPufferStreckenB".VollPuffer_40.Status2.Eintrag_DL_Leerliste_erfolgt
      R      "DVollPufferStreckenB".VollPuffer_41.Status2.Eintrag_DL_Leerliste_erfolgt
      R      "DVollPufferStreckenB".VollPuffer_42.Status2.Eintrag_DL_Leerliste_erfolgt
      R      "DVollPufferStreckenB".VollPuffer_43.Status2.Eintrag_DL_Leerliste_erfolgt
      R      "DVollPufferStreckenB".VollPuffer_44.Status2.Eintrag_DL_Leerliste_erfolgt
      R      "DVollPufferStreckenB".VollPuffer_45.Status2.Eintrag_DL_Leerliste_erfolgt
      R      "DVollPufferStreckenB".VollPuffer_46.Status2.Eintrag_DL_Leerliste_erfolgt
      R      "DVollPufferStreckenB".VollPuffer_47.Status2.Eintrag_DL_Leerliste_erfolgt
      R      "DVollPufferStreckenB".VollPuffer_48.Status2.Eintrag_DL_Leerliste_erfolgt
      R      "DVollPufferStreckenB".VollPuffer_49.Status2.Eintrag_DL_Leerliste_erfolgt
      R      "DVollPufferStreckenB".VollPuffer_50.Status2.Eintrag_DL_Leerliste_erfolgt

NixReo: NOP 0


--- NW 3: Einfahr-Puffer-Liste neu erstellen ---
      A      "DLVollPuffer_ShopGroup_einfahren".Reorganisieren
      R      "DLVollPuffer_ShopGroup_einfahren".Reorganisieren
      JCN    NixReoRein

CALL FC "DatenReset" (SSDB:=101, SSDW:=0, RE_VAL:="MB199")

      SET
      R      "DVollPufferStreckenA".VollPuffer_01.Status2.Eintrag_DL_Reinliste_erfolgt
      R      "DVollPufferStreckenA".VollPuffer_02.Status2.Eintrag_DL_Reinliste_erfolgt
      R      "DVollPufferStreckenA".VollPuffer_03.Status2.Eintrag_DL_Reinliste_erfolgt
      R      "DVollPufferStreckenA".VollPuffer_04.Status2.Eintrag_DL_Reinliste_erfolgt
      R      "DVollPufferStreckenA".VollPuffer_05.Status2.Eintrag_DL_Reinliste_erfolgt
      R      "DVollPufferStreckenA".VollPuffer_06.Status2.Eintrag_DL_Reinliste_erfolgt
      R      "DVollPufferStreckenA".VollPuffer_07.Status2.Eintrag_DL_Reinliste_erfolgt
      R      "DVollPufferStreckenA".VollPuffer_08.Status2.Eintrag_DL_Reinliste_erfolgt
      R      "DVollPufferStreckenA".VollPuffer_09.Status2.Eintrag_DL_Reinliste_erfolgt
      R      "DVollPufferStreckenA".VollPuffer_10.Status2.Eintrag_DL_Reinliste_erfolgt
      R      "DVollPufferStreckenA".VollPuffer_11.Status2.Eintrag_DL_Reinliste_erfolgt
      R      "DVollPufferStreckenA".VollPuffer_12.Status2.Eintrag_DL_Reinliste_erfolgt
      R      "DVollPufferStreckenA".VollPuffer_13.Status2.Eintrag_DL_Reinliste_erfolgt
      R      "DVollPufferStreckenA".VollPuffer_14.Status2.Eintrag_DL_Reinliste_erfolgt
      R      "DVollPufferStreckenA".VollPuffer_15.Status2.Eintrag_DL_Reinliste_erfolgt
      R      "DVollPufferStreckenA".VollPuffer_16.Status2.Eintrag_DL_Reinliste_erfolgt
      R      "DVollPufferStreckenA".VollPuffer_17.Status2.Eintrag_DL_Reinliste_erfolgt
      R      "DVollPufferStreckenA".VollPuffer_18.Status2.Eintrag_DL_Reinliste_erfolgt
      R      "DVollPufferStreckenA".VollPuffer_19.Status2.Eintrag_DL_Reinliste_erfolgt
      R      "DVollPufferStreckenA".VollPuffer_20.Status2.Eintrag_DL_Reinliste_erfolgt
      R      "DVollPufferStreckenA".VollPuffer_21.Status2.Eintrag_DL_Reinliste_erfolgt
      R      "DVollPufferStreckenA".VollPuffer_22.Status2.Eintrag_DL_Reinliste_erfolgt
      R      "DVollPufferStreckenA".VollPuffer_23.Status2.Eintrag_DL_Reinliste_erfolgt
      R      "DVollPufferStreckenA".VollPuffer_24.Status2.Eintrag_DL_Reinliste_erfolgt
      R      "DVollPufferStreckenA".VollPuffer_25.Status2.Eintrag_DL_Reinliste_erfolgt
      R      "DVollPufferStreckenB".VollPuffer_26.Status2.Eintrag_DL_Reinliste_erfolgt
      R      "DVollPufferStreckenB".VollPuffer_27.Status2.Eintrag_DL_Reinliste_erfolgt
      R      "DVollPufferStreckenB".VollPuffer_28.Status2.Eintrag_DL_Reinliste_erfolgt
      R      "DVollPufferStreckenB".VollPuffer_29.Status2.Eintrag_DL_Reinliste_erfolgt
      R      "DVollPufferStreckenB".VollPuffer_30.Status2.Eintrag_DL_Reinliste_erfolgt
      R      "DVollPufferStreckenB".VollPuffer_31.Status2.Eintrag_DL_Reinliste_erfolgt
      R      "DVollPufferStreckenB".VollPuffer_32.Status2.Eintrag_DL_Reinliste_erfolgt
      R      "DVollPufferStreckenB".VollPuffer_33.Status2.Eintrag_DL_Reinliste_erfolgt
      R      "DVollPufferStreckenB".VollPuffer_34.Status2.Eintrag_DL_Reinliste_erfolgt
      R      "DVollPufferStreckenB".VollPuffer_35.Status2.Eintrag_DL_Reinliste_erfolgt
      R      "DVollPufferStreckenB".VollPuffer_36.Status2.Eintrag_DL_Reinliste_erfolgt
      R      "DVollPufferStreckenB".VollPuffer_37.Status2.Eintrag_DL_Reinliste_erfolgt
      R      "DVollPufferStreckenB".VollPuffer_38.Status2.Eintrag_DL_Reinliste_erfolgt
      R      "DVollPufferStreckenB".VollPuffer_39.Status2.Eintrag_DL_Reinliste_erfolgt
      R      "DVollPufferStreckenB".VollPuffer_40.Status2.Eintrag_DL_Reinliste_erfolgt
      R      "DVollPufferStreckenB".VollPuffer_41.Status2.Eintrag_DL_Reinliste_erfolgt
      R      "DVollPufferStreckenB".VollPuffer_42.Status2.Eintrag_DL_Reinliste_erfolgt
      R      "DVollPufferStreckenB".VollPuffer_43.Status2.Eintrag_DL_Reinliste_erfolgt
      R      "DVollPufferStreckenB".VollPuffer_44.Status2.Eintrag_DL_Reinliste_erfolgt
      R      "DVollPufferStreckenB".VollPuffer_45.Status2.Eintrag_DL_Reinliste_erfolgt
      R      "DVollPufferStreckenB".VollPuffer_46.Status2.Eintrag_DL_Reinliste_erfolgt
      R      "DVollPufferStreckenB".VollPuffer_47.Status2.Eintrag_DL_Reinliste_erfolgt
      R      "DVollPufferStreckenB".VollPuffer_48.Status2.Eintrag_DL_Reinliste_erfolgt
      R      "DVollPufferStreckenB".VollPuffer_49.Status2.Eintrag_DL_Reinliste_erfolgt
      R      "DVollPufferStreckenB".VollPuffer_50.Status2.Eintrag_DL_Reinliste_erfolgt

NixReoRein: NOP 0


--- NW 4: Ausfahr-Puffer-Liste neu erstellen ---
      A      "DLVollPuffer_ShopGroup_abrufen".Reorganisieren
      R      "DLVollPuffer_ShopGroup_abrufen".Reorganisieren
      JCN    NixReoRaus

CALL FC "DatenReset" (SSDB:=102, SSDW:=0, RE_VAL:="MB199")

      SET
      R      "DVollPufferStreckenA".VollPuffer_01.Status2.Eintrag_DL_Abrufliste_erfolgt
      R      "DVollPufferStreckenA".VollPuffer_02.Status2.Eintrag_DL_Abrufliste_erfolgt
      R      "DVollPufferStreckenA".VollPuffer_03.Status2.Eintrag_DL_Abrufliste_erfolgt
      R      "DVollPufferStreckenA".VollPuffer_04.Status2.Eintrag_DL_Abrufliste_erfolgt
      R      "DVollPufferStreckenA".VollPuffer_05.Status2.Eintrag_DL_Abrufliste_erfolgt
      R      "DVollPufferStreckenA".VollPuffer_06.Status2.Eintrag_DL_Abrufliste_erfolgt
      R      "DVollPufferStreckenA".VollPuffer_07.Status2.Eintrag_DL_Abrufliste_erfolgt
      R      "DVollPufferStreckenA".VollPuffer_08.Status2.Eintrag_DL_Abrufliste_erfolgt
      R      "DVollPufferStreckenA".VollPuffer_09.Status2.Eintrag_DL_Abrufliste_erfolgt
      R      "DVollPufferStreckenA".VollPuffer_10.Status2.Eintrag_DL_Abrufliste_erfolgt
      R      "DVollPufferStreckenA".VollPuffer_11.Status2.Eintrag_DL_Abrufliste_erfolgt
      R      "DVollPufferStreckenA".VollPuffer_12.Status2.Eintrag_DL_Abrufliste_erfolgt
      R      "DVollPufferStreckenA".VollPuffer_13.Status2.Eintrag_DL_Abrufliste_erfolgt
      R      "DVollPufferStreckenA".VollPuffer_14.Status2.Eintrag_DL_Abrufliste_erfolgt
      R      "DVollPufferStreckenA".VollPuffer_15.Status2.Eintrag_DL_Abrufliste_erfolgt
      R      "DVollPufferStreckenA".VollPuffer_16.Status2.Eintrag_DL_Abrufliste_erfolgt
      R      "DVollPufferStreckenA".VollPuffer_17.Status2.Eintrag_DL_Abrufliste_erfolgt
      R      "DVollPufferStreckenA".VollPuffer_18.Status2.Eintrag_DL_Abrufliste_erfolgt
      R      "DVollPufferStreckenA".VollPuffer_19.Status2.Eintrag_DL_Abrufliste_erfolgt
      R      "DVollPufferStreckenA".VollPuffer_20.Status2.Eintrag_DL_Abrufliste_erfolgt
      R      "DVollPufferStreckenA".VollPuffer_21.Status2.Eintrag_DL_Abrufliste_erfolgt
      R      "DVollPufferStreckenA".VollPuffer_22.Status2.Eintrag_DL_Abrufliste_erfolgt
      R      "DVollPufferStreckenA".VollPuffer_23.Status2.Eintrag_DL_Abrufliste_erfolgt
      R      "DVollPufferStreckenA".VollPuffer_24.Status2.Eintrag_DL_Abrufliste_erfolgt
      R      "DVollPufferStreckenA".VollPuffer_25.Status2.Eintrag_DL_Abrufliste_erfolgt
      R      "DVollPufferStreckenB".VollPuffer_26.Status2.Eintrag_DL_Abrufliste_erfolgt
      R      "DVollPufferStreckenB".VollPuffer_27.Status2.Eintrag_DL_Abrufliste_erfolgt
      R      "DVollPufferStreckenB".VollPuffer_28.Status2.Eintrag_DL_Abrufliste_erfolgt
      R      "DVollPufferStreckenB".VollPuffer_29.Status2.Eintrag_DL_Abrufliste_erfolgt
      R      "DVollPufferStreckenB".VollPuffer_30.Status2.Eintrag_DL_Abrufliste_erfolgt
      R      "DVollPufferStreckenB".VollPuffer_31.Status2.Eintrag_DL_Abrufliste_erfolgt
      R      "DVollPufferStreckenB".VollPuffer_32.Status2.Eintrag_DL_Abrufliste_erfolgt
      R      "DVollPufferStreckenB".VollPuffer_33.Status2.Eintrag_DL_Abrufliste_erfolgt
      R      "DVollPufferStreckenB".VollPuffer_34.Status2.Eintrag_DL_Abrufliste_erfolgt
      R      "DVollPufferStreckenB".VollPuffer_35.Status2.Eintrag_DL_Abrufliste_erfolgt
      R      "DVollPufferStreckenB".VollPuffer_36.Status2.Eintrag_DL_Abrufliste_erfolgt
      R      "DVollPufferStreckenB".VollPuffer_37.Status2.Eintrag_DL_Abrufliste_erfolgt
      R      "DVollPufferStreckenB".VollPuffer_38.Status2.Eintrag_DL_Abrufliste_erfolgt
      R      "DVollPufferStreckenB".VollPuffer_39.Status2.Eintrag_DL_Abrufliste_erfolgt
      R      "DVollPufferStreckenB".VollPuffer_40.Status2.Eintrag_DL_Abrufliste_erfolgt
      R      "DVollPufferStreckenB".VollPuffer_41.Status2.Eintrag_DL_Abrufliste_erfolgt
      R      "DVollPufferStreckenB".VollPuffer_42.Status2.Eintrag_DL_Abrufliste_erfolgt
      R      "DVollPufferStreckenB".VollPuffer_43.Status2.Eintrag_DL_Abrufliste_erfolgt
      R      "DVollPufferStreckenB".VollPuffer_44.Status2.Eintrag_DL_Abrufliste_erfolgt
      R      "DVollPufferStreckenB".VollPuffer_45.Status2.Eintrag_DL_Abrufliste_erfolgt
      R      "DVollPufferStreckenB".VollPuffer_46.Status2.Eintrag_DL_Abrufliste_erfolgt
      R      "DVollPufferStreckenB".VollPuffer_47.Status2.Eintrag_DL_Abrufliste_erfolgt
      R      "DVollPufferStreckenB".VollPuffer_48.Status2.Eintrag_DL_Abrufliste_erfolgt
      R      "DVollPufferStreckenB".VollPuffer_49.Status2.Eintrag_DL_Abrufliste_erfolgt
      R      "DVollPufferStreckenB".VollPuffer_50.Status2.Eintrag_DL_Abrufliste_erfolgt

NixReoRaus: NOP 0


--- NW 5: Nur 1 aktiver Inilauf möglich, falls kein Abruf aktiv! ---
      A      VollPuffer_01.Dyn.Status.Puffer_initialisieren_OUT // Ein aktiver Ini-Lauf
      O      VollPuffer_02.Dyn.Status.Puffer_initialisieren_OUT
      O      VollPuffer_03.Dyn.Status.Puffer_initialisieren_OUT
      O      VollPuffer_04.Dyn.Status.Puffer_initialisieren_OUT
      O      VollPuffer_05.Dyn.Status.Puffer_initialisieren_OUT
      O      VollPuffer_06.Dyn.Status.Puffer_initialisieren_OUT
      O      VollPuffer_07.Dyn.Status.Puffer_initialisieren_OUT
      O      VollPuffer_08.Dyn.Status.Puffer_initialisieren_OUT
      O      VollPuffer_09.Dyn.Status.Puffer_initialisieren_OUT
      O      VollPuffer_10.Dyn.Status.Puffer_initialisieren_OUT
      O      VollPuffer_11.Dyn.Status.Puffer_initialisieren_OUT
      O      VollPuffer_12.Dyn.Status.Puffer_initialisieren_OUT
      O      VollPuffer_13.Dyn.Status.Puffer_initialisieren_OUT
      O      VollPuffer_14.Dyn.Status.Puffer_initialisieren_OUT
      O      VollPuffer_15.Dyn.Status.Puffer_initialisieren_OUT
      O      VollPuffer_16.Dyn.Status.Puffer_initialisieren_OUT
      O      VollPuffer_17.Dyn.Status.Puffer_initialisieren_OUT
      O      VollPuffer_18.Dyn.Status.Puffer_initialisieren_OUT
      O      VollPuffer_19.Dyn.Status.Puffer_initialisieren_OUT
      O      VollPuffer_20.Dyn.Status.Puffer_initialisieren_OUT
      O      VollPuffer_21.Dyn.Status.Puffer_initialisieren_OUT
      O      VollPuffer_22.Dyn.Status.Puffer_initialisieren_OUT
      O      VollPuffer_23.Dyn.Status.Puffer_initialisieren_OUT
      O      VollPuffer_24.Dyn.Status.Puffer_initialisieren_OUT
      O      VollPuffer_25.Dyn.Status.Puffer_initialisieren_OUT
      O      "DVollPufferStreckenB".VollPuffer_26.Dyn.Status.Puffer_initialisieren_OUT
      O      "DVollPufferStreckenB".VollPuffer_27.Dyn.Status.Puffer_initialisieren_OUT
      O      "DVollPufferStreckenB".VollPuffer_28.Dyn.Status.Puffer_initialisieren_OUT
      O      "DVollPufferStreckenB".VollPuffer_29.Dyn.Status.Puffer_initialisieren_OUT
      O      "DVollPufferStreckenB".VollPuffer_30.Dyn.Status.Puffer_initialisieren_OUT
      O      "DVollPufferStreckenB".VollPuffer_31.Dyn.Status.Puffer_initialisieren_OUT
      O      "DVollPufferStreckenB".VollPuffer_32.Dyn.Status.Puffer_initialisieren_OUT
      O      "DVollPufferStreckenB".VollPuffer_33.Dyn.Status.Puffer_initialisieren_OUT
      O      "DVollPufferStreckenB".VollPuffer_34.Dyn.Status.Puffer_initialisieren_OUT
      O      "DVollPufferStreckenB".VollPuffer_35.Dyn.Status.Puffer_initialisieren_OUT
      O      "DVollPufferStreckenB".VollPuffer_36.Dyn.Status.Puffer_initialisieren_OUT
      O      "DVollPufferStreckenB".VollPuffer_37.Dyn.Status.Puffer_initialisieren_OUT
      O      "DVollPufferStreckenB".VollPuffer_38.Dyn.Status.Puffer_initialisieren_OUT
      O      "DVollPufferStreckenB".VollPuffer_39.Dyn.Status.Puffer_initialisieren_OUT
      O      "DVollPufferStreckenB".VollPuffer_40.Dyn.Status.Puffer_initialisieren_OUT
      O      "DVollPufferStreckenB".VollPuffer_41.Dyn.Status.Puffer_initialisieren_OUT
      O      "DVollPufferStreckenB".VollPuffer_42.Dyn.Status.Puffer_initialisieren_OUT
      O      "DVollPufferStreckenB".VollPuffer_43.Dyn.Status.Puffer_initialisieren_OUT
      O      "DVollPufferStreckenB".VollPuffer_44.Dyn.Status.Puffer_initialisieren_OUT
      O      "DVollPufferStreckenB".VollPuffer_45.Dyn.Status.Puffer_initialisieren_OUT
      O      "DVollPufferStreckenB".VollPuffer_46.Dyn.Status.Puffer_initialisieren_OUT
      O      "DVollPufferStreckenB".VollPuffer_47.Dyn.Status.Puffer_initialisieren_OUT
      O      "DVollPufferStreckenB".VollPuffer_48.Dyn.Status.Puffer_initialisieren_OUT
      O      "DVollPufferStreckenB".VollPuffer_49.Dyn.Status.Puffer_initialisieren_OUT
      O      "DVollPufferStreckenB".VollPuffer_50.Dyn.Status.Puffer_initialisieren_OUT
      O      "DVollPufferStreckenB".VollPuffer_51.Dyn.Status.Puffer_initialisieren_OUT
      =      Ein_Inilauf_aktiv


--- NW 6: AusVollPuffer-Strecke hat Stau ---
      A      "DVP_Sensoren".Stau_BG3242.Stat.B_Akt
      AN     "MB3244"
      A      "BG3241"                                        // Damit nur einmalig
      O      "DVP_Sensoren".Stau_BG3241.Stat.B_Akt
      O      "DVP_Sensoren".Stau_BG3240.Stat.B_Akt
      O      "DVP_Sensoren".Stau_BG3184.Stat.B_Akt
      =      Stau


--- NW 7: Starten ist erlaubt ---
// Alle Puffer-Schleusen geschlossen?
      L      "AB326"
      L      0                                               // Alle Puffer-Schleusen geschlossen?
      ==I                                                    // Ja !
      AN     "MB3207"
      AN     "MB3210"
      AN     "MB3211"
      AN     "MB3212"
      AN     "MB3213"
      AN     "MB3214"
      AN     "MB3215"
      AN     "MB3252"
      AN     "MB3253"
      AN     "MB3254"
      AN     "MB3255"
      AN     "MB3256"
      AN     "MB3257"
      AN     "MB3270"
      AN     "MB3271"
      AN     "MB3272"
      AN     "MB3273"
      AN     Stau
      =      Start_Ok


--- NW 8: Störung quittieren UZ7104/7105 ---
      A      "DOutbound_Bereich".A01_UZ7104.StOk_aktiv
      O      "DOutbound_Bereich".A01_UZ7105.StOk_aktiv
      =      ErrQuit


--- NW 9: VollPuffer 01 ---
      SET
      R      ErrAnz

CALL FB "None" ,  (VollPuffer_Nr:=101, ErrQuit:=ErrQuit, B_VollPufferEinfahrt:="BG3087", B_InSchleuse_IN:="BG3114", B_InSchleuse_OUT:="BG3273", B_AusSchleuse_OUT:=?, B_Stau_raus_Out:="DVP_Sensoren".Stau_BG3242.Stat.B_Akt, B_QuerTrolley_Out:="BG3241", Antrieb_plus_aktiv:="MA0150", Schleuse_geöffnet_IN:="MB3114", Schleuse_geöffnet_OUT:="MB3273", Y_Schleuse_Auf_IN:="DVP_Zylinder".Schleuse_Mitte_VP1.Stat.Ast, Y_Schleuse_Auf_OUT:="DVP_Zylinder".Schleuse_Ausfahrt_VP1.Stat.Ast, Error:=DB708.DBW320, Start_Ok:=Start_Ok, Antrieb_plus_start:="DVP_Antriebe".MA0150.Stat.A_vor, Antrieb_plus_stoppen:="DVP_Antriebe".MA0150.Stat.Stop_vor, hStOk:=ErrAnz, Ausfahr_Inks:="DVPAuslagern".Ausfahren_Ok_A.Dyn.Rest_Inks)


--- NW 10: VollPuffer 02 ---
CALL FB "None" ,  (VollPuffer_Nr:=102, ErrQuit:=ErrQuit, B_VollPufferEinfahrt:="BG3086", B_InSchleuse_IN:="BG3113", B_InSchleuse_OUT:="BG3272", B_AusSchleuse_OUT:="BG3242", B_Stau_raus_Out:="DVP_Sensoren".Stau_BG3242.Stat.B_Akt, B_QuerTrolley_Out:="BG3241", Antrieb_plus_aktiv:="MA0150", Schleuse_geöffnet_IN:="MB3113", Schleuse_geöffnet_OUT:="MB3272", Y_Schleuse_Auf_IN:="DVP_Zylinder".Schleuse_Mitte_VP2.Stat.Ast, Y_Schleuse_Auf_OUT:="DVP_Zylinder".Schleuse_Ausfahrt_VP2.Stat.Ast, Error:=DB708.DBW322, Start_Ok:=Start_Ok, Antrieb_plus_start:="DVP_Antriebe".MA0150.Stat.A_vor, Antrieb_plus_stoppen:="DVP_Antriebe".MA0150.Stat.Stop_vor, hStOk:=ErrAnz, Ausfahr_Inks:="DVPAuslagern".Ausfahren_Ok_A.Dyn.Rest_Inks)


--- NW 11: VollPuffer 03 ---
CALL FB "None" ,  (VollPuffer_Nr:=103, ErrQuit:=ErrQuit, B_VollPufferEinfahrt:="BG3085", B_InSchleuse_IN:="BG3112", B_InSchleuse_OUT:="BG3271", B_AusSchleuse_OUT:="BG3242", B_Stau_raus_Out:="DVP_Sensoren".Stau_BG3242.Stat.B_Akt, B_QuerTrolley_Out:="BG3241", Antrieb_plus_aktiv:="MA0150", Schleuse_geöffnet_IN:="MB3112", Schleuse_geöffnet_OUT:="MB3271", Y_Schleuse_Auf_IN:="DVP_Zylinder".Schleuse_Mitte_VP3.Stat.Ast, Y_Schleuse_Auf_OUT:="DVP_Zylinder".Schleuse_Ausfahrt_VP3.Stat.Ast, Error:=DB708.DBW324, Start_Ok:=Start_Ok, Antrieb_plus_start:="DVP_Antriebe".MA0150.Stat.A_vor, Antrieb_plus_stoppen:="DVP_Antriebe".MA0150.Stat.Stop_vor, hStOk:=ErrAnz, Ausfahr_Inks:="DVPAuslagern".Ausfahren_Ok_A.Dyn.Rest_Inks)


--- NW 12: VollPuffer 04 ---
CALL FB "None" ,  (VollPuffer_Nr:=104, ErrQuit:=ErrQuit, B_VollPufferEinfahrt:="BG3084", B_InSchleuse_IN:="BG3111", B_InSchleuse_OUT:="BG3270", B_AusSchleuse_OUT:=?, B_Stau_raus_Out:="DVP_Sensoren".Stau_BG3242.Stat.B_Akt, B_QuerTrolley_Out:="BG3241", Antrieb_plus_aktiv:="MA0150", Schleuse_geöffnet_IN:="MB3111", Schleuse_geöffnet_OUT:="MB3270", Y_Schleuse_Auf_IN:="DVP_Zylinder".Schleuse_Mitte_VP4.Stat.Ast, Y_Schleuse_Auf_OUT:="DVP_Zylinder".Schleuse_Ausfahrt_VP4.Stat.Ast, Error:=DB708.DBW326, Start_Ok:=Start_Ok, Antrieb_plus_start:="DVP_Antriebe".MA0150.Stat.A_vor, Antrieb_plus_stoppen:="DVP_Antriebe".MA0150.Stat.Stop_vor, hStOk:=ErrAnz, Ausfahr_Inks:="DVPAuslagern".Ausfahren_Ok_A.Dyn.Rest_Inks)


--- NW 13: VollPuffer 05 ---
CALL FB "None" ,  (VollPuffer_Nr:=105, ErrQuit:=ErrQuit, B_VollPufferEinfahrt:="BG3083", B_InSchleuse_IN:="BG3110", B_InSchleuse_OUT:="BG3267", B_AusSchleuse_OUT:=?, B_Stau_raus_Out:="DVP_Sensoren".Stau_BG3242.Stat.B_Akt, B_QuerTrolley_Out:="BG3241", Antrieb_plus_aktiv:="MA0150", Schleuse_geöffnet_IN:="MB3110", Schleuse_geöffnet_OUT:="MB3267", Y_Schleuse_Auf_IN:="DVP_Zylinder".Schleuse_Mitte_VP5.Stat.Ast, Y_Schleuse_Auf_OUT:="DVP_Zylinder".Schleuse_Ausfahrt_VP5.Stat.Ast, Error:=DB708.DBW328, Start_Ok:=Start_Ok, Antrieb_plus_start:="DVP_Antriebe".MA0150.Stat.A_vor, Antrieb_plus_stoppen:="DVP_Antriebe".MA0150.Stat.Stop_vor, hStOk:=ErrAnz, Ausfahr_Inks:="DVPAuslagern".Ausfahren_Ok_A.Dyn.Rest_Inks)


--- NW 14: VollPuffer 06 ---
CALL FB "None" ,  (VollPuffer_Nr:=106, ErrQuit:=ErrQuit, B_VollPufferEinfahrt:="BG3082", B_InSchleuse_IN:="BG3107", B_InSchleuse_OUT:="BG3266", B_AusSchleuse_OUT:=?, B_Stau_raus_Out:="DVP_Sensoren".Stau_BG3241.Stat.B_Akt, B_QuerTrolley_Out:="BG3240", Antrieb_plus_aktiv:="MA0150", Schleuse_geöffnet_IN:="MB3107", Schleuse_geöffnet_OUT:="MB3266", Y_Schleuse_Auf_IN:="DVP_Zylinder".Schleuse_Mitte_VP6.Stat.Ast, Y_Schleuse_Auf_OUT:="DVP_Zylinder".Schleuse_Ausfahrt_VP6.Stat.Ast, Error:=DB708.DBW330, Start_Ok:=Start_Ok, Antrieb_plus_start:="DVP_Antriebe".MA0150.Stat.A_vor, Antrieb_plus_stoppen:="DVP_Antriebe".MA0150.Stat.Stop_vor, hStOk:=ErrAnz, Ausfahr_Inks:="DVPAuslagern".Ausfahren_Ok_A.Dyn.Rest_Inks)


--- NW 15: VollPuffer 07 ---
CALL FB "None" ,  (VollPuffer_Nr:=107, ErrQuit:=ErrQuit, B_VollPufferEinfahrt:="BG3081", B_InSchleuse_IN:="BG3106", B_InSchleuse_OUT:="BG3265", B_AusSchleuse_OUT:="BG3241", B_Stau_raus_Out:="DVP_Sensoren".Stau_BG3241.Stat.B_Akt, B_QuerTrolley_Out:="BG3240", Antrieb_plus_aktiv:="MA0150", Schleuse_geöffnet_IN:="MB3106", Schleuse_geöffnet_OUT:="MB3265", Y_Schleuse_Auf_IN:="DVP_Zylinder".Schleuse_Mitte_VP7.Stat.Ast, Y_Schleuse_Auf_OUT:="DVP_Zylinder".Schleuse_Ausfahrt_VP7.Stat.Ast, Error:=DB708.DBW332, Start_Ok:=Start_Ok, Antrieb_plus_start:="DVP_Antriebe".MA0150.Stat.A_vor, Antrieb_plus_stoppen:="DVP_Antriebe".MA0150.Stat.Stop_vor, hStOk:=ErrAnz, Ausfahr_Inks:="DVPAuslagern".Ausfahren_Ok_A.Dyn.Rest_Inks)


--- NW 16: VollPuffer 08 ---
CALL FB "None" ,  (VollPuffer_Nr:=108, ErrQuit:=ErrQuit, B_VollPufferEinfahrt:="BG3080", B_InSchleuse_IN:="BG3105", B_InSchleuse_OUT:="BG3264", B_AusSchleuse_OUT:="BG3241", B_Stau_raus_Out:="DVP_Sensoren".Stau_BG3241.Stat.B_Akt, B_QuerTrolley_Out:="BG3240", Antrieb_plus_aktiv:="MA0150", Schleuse_geöffnet_IN:="MB3105", Schleuse_geöffnet_OUT:="MB3264", Y_Schleuse_Auf_IN:="DVP_Zylinder".Schleuse_Mitte_VP8.Stat.Ast, Y_Schleuse_Auf_OUT:="DVP_Zylinder".Schleuse_Ausfahrt_VP8.Stat.Ast, Error:=DB708.DBW334, Start_Ok:=Start_Ok, Antrieb_plus_start:="DVP_Antriebe".MA0150.Stat.A_vor, Antrieb_plus_stoppen:="DVP_Antriebe".MA0150.Stat.Stop_vor, hStOk:=ErrAnz, Ausfahr_Inks:="DVPAuslagern".Ausfahren_Ok_A.Dyn.Rest_Inks)


--- NW 17: VollPuffer 09 ---
CALL FB "None" ,  (VollPuffer_Nr:=109, ErrQuit:=ErrQuit, B_VollPufferEinfahrt:="BG3077", B_InSchleuse_IN:="BG3104", B_InSchleuse_OUT:="BG3263", B_AusSchleuse_OUT:=?, B_Stau_raus_Out:="DVP_Sensoren".Stau_BG3241.Stat.B_Akt, B_QuerTrolley_Out:="BG3240", Antrieb_plus_aktiv:="MA0150", Schleuse_geöffnet_IN:="MB3104", Schleuse_geöffnet_OUT:="MB3263", Y_Schleuse_Auf_IN:="DVP_Zylinder".Schleuse_Mitte_VP9.Stat.Ast, Y_Schleuse_Auf_OUT:="DVP_Zylinder".Schleuse_Ausfahrt_VP9.Stat.Ast, Error:=DB708.DBW336, Start_Ok:=Start_Ok, Antrieb_plus_start:="DVP_Antriebe".MA0150.Stat.A_vor, Antrieb_plus_stoppen:="DVP_Antriebe".MA0150.Stat.Stop_vor, hStOk:=ErrAnz, Ausfahr_Inks:="DVPAuslagern".Ausfahren_Ok_A.Dyn.Rest_Inks)


--- NW 18: VollPuffer 10 ---
CALL FB "None" ,  (VollPuffer_Nr:=110, ErrQuit:=ErrQuit, B_VollPufferEinfahrt:="BG3076", B_InSchleuse_IN:="BG3103", B_InSchleuse_OUT:="BG3262", B_AusSchleuse_OUT:=?, B_Stau_raus_Out:="DVP_Sensoren".Stau_BG3241.Stat.B_Akt, B_QuerTrolley_Out:="BG3240", Antrieb_plus_aktiv:="MA0150", Schleuse_geöffnet_IN:="MB3103", Schleuse_geöffnet_OUT:="MB3262", Y_Schleuse_Auf_IN:="DVP_Zylinder".Schleuse_Mitte_VP10.Stat.Ast, Y_Schleuse_Auf_OUT:="DVP_Zylinder".Schleuse_Ausfahrt_VP10.Stat.Ast, Error:=DB708.DBW338, Start_Ok:=Start_Ok, Antrieb_plus_start:="DVP_Antriebe".MA0150.Stat.A_vor, Antrieb_plus_stoppen:="DVP_Antriebe".MA0150.Stat.Stop_vor, hStOk:=ErrAnz, Ausfahr_Inks:="DVPAuslagern".Ausfahren_Ok_A.Dyn.Rest_Inks)


--- NW 19: VollPuffer 11 ---
CALL FB "None" ,  (VollPuffer_Nr:=111, ErrQuit:=ErrQuit, B_VollPufferEinfahrt:="BG3075", B_InSchleuse_IN:="BG3102", B_InSchleuse_OUT:="BG3261", B_AusSchleuse_OUT:=?, B_Stau_raus_Out:="DVP_Sensoren".Stau_BG3241.Stat.B_Akt, B_QuerTrolley_Out:="BG3240", Antrieb_plus_aktiv:="MA0150", Schleuse_geöffnet_IN:="MB3102", Schleuse_geöffnet_OUT:="MB3261", Y_Schleuse_Auf_IN:="DVP_Zylinder".Schleuse_Mitte_VP11.Stat.Ast, Y_Schleuse_Auf_OUT:="DVP_Zylinder".Schleuse_Ausfahrt_VP11.Stat.Ast, Error:=DB708.DBW340, Start_Ok:=Start_Ok, Antrieb_plus_start:="DVP_Antriebe".MA0150.Stat.A_vor, Antrieb_plus_stoppen:="DVP_Antriebe".MA0150.Stat.Stop_vor, hStOk:=ErrAnz, Ausfahr_Inks:="DVPAuslagern".Ausfahren_Ok_A.Dyn.Rest_Inks)


--- NW 20: VollPuffer 12 ---
CALL FB "None" ,  (VollPuffer_Nr:=112, ErrQuit:=ErrQuit, B_VollPufferEinfahrt:="BG3074", B_InSchleuse_IN:="BG3101", B_InSchleuse_OUT:="BG3260", B_AusSchleuse_OUT:=?, B_Stau_raus_Out:="DVP_Sensoren".Stau_BG3241.Stat.B_Akt, B_QuerTrolley_Out:="BG3240", Antrieb_plus_aktiv:="MA0150", Schleuse_geöffnet_IN:="MB3101", Schleuse_geöffnet_OUT:="MB3260", Y_Schleuse_Auf_IN:="DVP_Zylinder".Schleuse_Mitte_VP12.Stat.Ast, Y_Schleuse_Auf_OUT:="DVP_Zylinder".Schleuse_Ausfahrt_VP12.Stat.Ast, Error:=DB708.DBW342, Start_Ok:=Start_Ok, Antrieb_plus_start:="DVP_Antriebe".MA0150.Stat.A_vor, Antrieb_plus_stoppen:="DVP_Antriebe".MA0150.Stat.Stop_vor, hStOk:=ErrAnz, Ausfahr_Inks:="DVPAuslagern".Ausfahren_Ok_A.Dyn.Rest_Inks)


--- NW 21: VollPuffer 13 ---
CALL FB "None" ,  (VollPuffer_Nr:=113, ErrQuit:=ErrQuit, B_VollPufferEinfahrt:="BG3073", B_InSchleuse_IN:="BG3100", B_InSchleuse_OUT:="BG3257", B_AusSchleuse_OUT:="BG3240", B_Stau_raus_Out:="DVP_Sensoren".Stau_BG3240.Stat.B_Akt, B_QuerTrolley_Out:="BG3184", Antrieb_plus_aktiv:="MA0150", Schleuse_geöffnet_IN:="MB3100", Schleuse_geöffnet_OUT:="MB3257", Y_Schleuse_Auf_IN:="DVP_Zylinder".Schleuse_Mitte_VP13.Stat.Ast, Y_Schleuse_Auf_OUT:="DVP_Zylinder".Schleuse_Ausfahrt_VP13.Stat.Ast, Error:=DB708.DBW344, Start_Ok:=Start_Ok, Antrieb_plus_start:="DVP_Antriebe".MA0150.Stat.A_vor, Antrieb_plus_stoppen:="DVP_Antriebe".MA0150.Stat.Stop_vor, hStOk:=ErrAnz, Ausfahr_Inks:="DVPAuslagern".Ausfahren_Ok_A.Dyn.Rest_Inks)


--- NW 22: VollPuffer 14 ---
CALL FB "None" ,  (VollPuffer_Nr:=114, ErrQuit:=ErrQuit, B_VollPufferEinfahrt:="BG3072", B_InSchleuse_IN:="BG3097", B_InSchleuse_OUT:="BG3256", B_AusSchleuse_OUT:="BG3240", B_Stau_raus_Out:="DVP_Sensoren".Stau_BG3240.Stat.B_Akt, B_QuerTrolley_Out:="BG3184", Antrieb_plus_aktiv:="MA0150", Schleuse_geöffnet_IN:="MB3097", Schleuse_geöffnet_OUT:="MB3256", Y_Schleuse_Auf_IN:="DVP_Zylinder".Schleuse_Mitte_VP14.Stat.Ast, Y_Schleuse_Auf_OUT:="DVP_Zylinder".Schleuse_Ausfahrt_VP14.Stat.Ast, Error:=DB708.DBW346, Start_Ok:=Start_Ok, Antrieb_plus_start:="DVP_Antriebe".MA0150.Stat.A_vor, Antrieb_plus_stoppen:="DVP_Antriebe".MA0150.Stat.Stop_vor, hStOk:=ErrAnz, Ausfahr_Inks:="DVPAuslagern".Ausfahren_Ok_A.Dyn.Rest_Inks)


--- NW 23: VollPuffer 15 ---
CALL FB "None" ,  (VollPuffer_Nr:=115, ErrQuit:=ErrQuit, B_VollPufferEinfahrt:="BG3071", B_InSchleuse_IN:="BG3096", B_InSchleuse_OUT:="BG3255", B_AusSchleuse_OUT:="BG3240", B_Stau_raus_Out:="DVP_Sensoren".Stau_BG3240.Stat.B_Akt, B_QuerTrolley_Out:="BG3184", Antrieb_plus_aktiv:="MA0150", Schleuse_geöffnet_IN:="MB3096", Schleuse_geöffnet_OUT:="MB3255", Y_Schleuse_Auf_IN:="DVP_Zylinder".Schleuse_Mitte_VP15.Stat.Ast, Y_Schleuse_Auf_OUT:="DVP_Zylinder".Schleuse_Ausfahrt_VP15.Stat.Ast, Error:=DB708.DBW348, Start_Ok:=Start_Ok, Antrieb_plus_start:="DVP_Antriebe".MA0150.Stat.A_vor, Antrieb_plus_stoppen:="DVP_Antriebe".MA0150.Stat.Stop_vor, hStOk:=ErrAnz, Ausfahr_Inks:="DVPAuslagern".Ausfahren_Ok_A.Dyn.Rest_Inks)


--- NW 24: VollPuffer 16 ---
CALL FB "None" ,  (VollPuffer_Nr:=116, ErrQuit:=ErrQuit, B_VollPufferEinfahrt:="BG3070", B_InSchleuse_IN:="BG3095", B_InSchleuse_OUT:="BG3254", B_AusSchleuse_OUT:=?, B_Stau_raus_Out:="DVP_Sensoren".Stau_BG3240.Stat.B_Akt, B_QuerTrolley_Out:="BG3184", Antrieb_plus_aktiv:="MA0150", Schleuse_geöffnet_IN:="MB3095", Schleuse_geöffnet_OUT:="MB3254", Y_Schleuse_Auf_IN:="DVP_Zylinder".Schleuse_Mitte_VP16.Stat.Ast, Y_Schleuse_Auf_OUT:="DVP_Zylinder".Schleuse_Ausfahrt_VP16.Stat.Ast, Error:=DB708.DBW350, Start_Ok:=Start_Ok, Antrieb_plus_start:="DVP_Antriebe".MA0150.Stat.A_vor, Antrieb_plus_stoppen:="DVP_Antriebe".MA0150.Stat.Stop_vor, hStOk:=ErrAnz, Ausfahr_Inks:="DVPAuslagern".Ausfahren_Ok_A.Dyn.Rest_Inks)


--- NW 25: VollPuffer 17 ---
CALL FB "None" ,  (VollPuffer_Nr:=117, ErrQuit:=ErrQuit, B_VollPufferEinfahrt:="BG3067", B_InSchleuse_IN:="BG3094", B_InSchleuse_OUT:="BG3253", B_AusSchleuse_OUT:=?, B_Stau_raus_Out:="DVP_Sensoren".Stau_BG3240.Stat.B_Akt, B_QuerTrolley_Out:="BG3184", Antrieb_plus_aktiv:="MA0150", Schleuse_geöffnet_IN:="MB3094", Schleuse_geöffnet_OUT:="MB3253", Y_Schleuse_Auf_IN:="DVP_Zylinder".Schleuse_Mitte_VP17.Stat.Ast, Y_Schleuse_Auf_OUT:="DVP_Zylinder".Schleuse_Ausfahrt_VP17.Stat.Ast, Error:=DB708.DBW352, Start_Ok:=Start_Ok, Antrieb_plus_start:="DVP_Antriebe".MA0150.Stat.A_vor, Antrieb_plus_stoppen:="DVP_Antriebe".MA0150.Stat.Stop_vor, hStOk:=ErrAnz, Ausfahr_Inks:="DVPAuslagern".Ausfahren_Ok_A.Dyn.Rest_Inks)


--- NW 26: VollPuffer 18 ---
CALL FB "None" ,  (VollPuffer_Nr:=118, ErrQuit:=ErrQuit, B_VollPufferEinfahrt:="BG3066", B_InSchleuse_IN:="BG3093", B_InSchleuse_OUT:="BG3252", B_AusSchleuse_OUT:=?, B_Stau_raus_Out:="DVP_Sensoren".Stau_BG3240.Stat.B_Akt, B_QuerTrolley_Out:="BG3184", Antrieb_plus_aktiv:="MA0150", Schleuse_geöffnet_IN:="MB3093", Schleuse_geöffnet_OUT:="MB3252", Y_Schleuse_Auf_IN:="DVP_Zylinder".Schleuse_Mitte_VP18.Stat.Ast, Y_Schleuse_Auf_OUT:="DVP_Zylinder".Schleuse_Ausfahrt_VP18.Stat.Ast, Error:=DB708.DBW354, Start_Ok:=Start_Ok, Antrieb_plus_start:="DVP_Antriebe".MA0150.Stat.A_vor, Antrieb_plus_stoppen:="DVP_Antriebe".MA0150.Stat.Stop_vor, hStOk:=ErrAnz, Ausfahr_Inks:="DVPAuslagern".Ausfahren_Ok_A.Dyn.Rest_Inks)


--- NW 27: VollPuffer 19 ---
CALL FB "None" ,  (VollPuffer_Nr:=119, ErrQuit:=ErrQuit, B_VollPufferEinfahrt:="BG3065", B_InSchleuse_IN:="BG3092", B_InSchleuse_OUT:="BG3215", B_AusSchleuse_OUT:=?, B_Stau_raus_Out:="DVP_Sensoren".Stau_BG3184.Stat.B_Akt, B_QuerTrolley_Out:="BG3183", Antrieb_plus_aktiv:="MA0150", Schleuse_geöffnet_IN:="MB3092", Schleuse_geöffnet_OUT:="MB3215", Y_Schleuse_Auf_IN:="DVP_Zylinder".Schleuse_Mitte_VP19.Stat.Ast, Y_Schleuse_Auf_OUT:="DVP_Zylinder".Schleuse_Ausfahrt_VP19.Stat.Ast, Error:=DB708.DBW356, Start_Ok:=Start_Ok, Antrieb_plus_start:="DVP_Antriebe".MA0150.Stat.A_vor, Antrieb_plus_stoppen:="DVP_Antriebe".MA0150.Stat.Stop_vor, hStOk:=ErrAnz, Ausfahr_Inks:="DVPAuslagern".Ausfahren_Ok_A.Dyn.Rest_Inks)


--- NW 28: VollPuffer 20 ---
CALL FB "None" ,  (VollPuffer_Nr:=120, ErrQuit:=ErrQuit, B_VollPufferEinfahrt:="BG3064", B_InSchleuse_IN:="BG3091", B_InSchleuse_OUT:="BG3214", B_AusSchleuse_OUT:="BG3184", B_Stau_raus_Out:="DVP_Sensoren".Stau_BG3184.Stat.B_Akt, B_QuerTrolley_Out:="BG3183", Antrieb_plus_aktiv:="MA0150", Schleuse_geöffnet_IN:="MB3091", Schleuse_geöffnet_OUT:="MB3214", Y_Schleuse_Auf_IN:="DVP_Zylinder".Schleuse_Mitte_VP20.Stat.Ast, Y_Schleuse_Auf_OUT:="DVP_Zylinder".Schleuse_Ausfahrt_VP20.Stat.Ast, Error:=DB708.DBW358, Start_Ok:=Start_Ok, Antrieb_plus_start:="DVP_Antriebe".MA0150.Stat.A_vor, Antrieb_plus_stoppen:="DVP_Antriebe".MA0150.Stat.Stop_vor, hStOk:=ErrAnz, Ausfahr_Inks:="DVPAuslagern".Ausfahren_Ok_A.Dyn.Rest_Inks)


--- NW 29: VollPuffer 21 ---
CALL FB "None" ,  (VollPuffer_Nr:=121, ErrQuit:=ErrQuit, B_VollPufferEinfahrt:="BG3063", B_InSchleuse_IN:="BG3090", B_InSchleuse_OUT:="BG3213", B_AusSchleuse_OUT:="BG3184", B_Stau_raus_Out:="DVP_Sensoren".Stau_BG3184.Stat.B_Akt, B_QuerTrolley_Out:="BG3183", Antrieb_plus_aktiv:="MA0150", Schleuse_geöffnet_IN:="MB3090", Schleuse_geöffnet_OUT:="MB3213", Y_Schleuse_Auf_IN:="DVP_Zylinder".Schleuse_Mitte_VP21.Stat.Ast, Y_Schleuse_Auf_OUT:="DVP_Zylinder".Schleuse_Ausfahrt_VP21.Stat.Ast, Error:=DB708.DBW360, Start_Ok:=Start_Ok, Antrieb_plus_start:="DVP_Antriebe".MA0150.Stat.A_vor, Antrieb_plus_stoppen:="DVP_Antriebe".MA0150.Stat.Stop_vor, hStOk:=ErrAnz, Ausfahr_Inks:="DVPAuslagern".Ausfahren_Ok_A.Dyn.Rest_Inks)



--- NW 30: VollPuffer 22 ---
CALL FB "None" ,  (VollPuffer_Nr:=122, ErrQuit:=ErrQuit, B_VollPufferEinfahrt:="BG3027", B_InSchleuse_IN:="BG3052", B_InSchleuse_OUT:="BG3212", B_AusSchleuse_OUT:=?, B_Stau_raus_Out:="DVP_Sensoren".Stau_BG3184.Stat.B_Akt, B_QuerTrolley_Out:="BG3183", Antrieb_plus_aktiv:="MA0150", Schleuse_geöffnet_IN:="MB3052", Schleuse_geöffnet_OUT:="MB3212", Y_Schleuse_Auf_IN:="DVP_Zylinder".Schleuse_Mitte_VP22.Stat.Ast, Y_Schleuse_Auf_OUT:="DVP_Zylinder".Schleuse_Ausfahrt_VP22.Stat.Ast, Error:=DB708.DBW362, Start_Ok:=Start_Ok, Antrieb_plus_start:="DVP_Antriebe".MA0150.Stat.A_vor, Antrieb_plus_stoppen:="DVP_Antriebe".MA0150.Stat.Stop_vor, hStOk:=ErrAnz, Ausfahr_Inks:="DVPAuslagern".Ausfahren_Ok_A.Dyn.Rest_Inks)


--- NW 31: VollPuffer 23 ---
CALL FB "None" ,  (VollPuffer_Nr:=123, ErrQuit:=ErrQuit, B_VollPufferEinfahrt:="BG3026", B_InSchleuse_IN:="BG3051", B_InSchleuse_OUT:="BG3211", B_AusSchleuse_OUT:=?, B_Stau_raus_Out:="DVP_Sensoren".Stau_BG3184.Stat.B_Akt, B_QuerTrolley_Out:="BG3183", Antrieb_plus_aktiv:="MA0150", Schleuse_geöffnet_IN:="MB3051", Schleuse_geöffnet_OUT:="MB3211", Y_Schleuse_Auf_IN:="DVP_Zylinder".Schleuse_Mitte_VP23.Stat.Ast, Y_Schleuse_Auf_OUT:="DVP_Zylinder".Schleuse_Ausfahrt_VP23.Stat.Ast, Error:=DB708.DBW364, Start_Ok:=Start_Ok, Antrieb_plus_start:="DVP_Antriebe".MA0150.Stat.A_vor, Antrieb_plus_stoppen:="DVP_Antriebe".MA0150.Stat.Stop_vor, hStOk:=ErrAnz, Ausfahr_Inks:="DVPAuslagern".Ausfahren_Ok_A.Dyn.Rest_Inks)


--- NW 32: VollPuffer 24 ---
CALL FB "None" ,  (VollPuffer_Nr:=124, ErrQuit:=ErrQuit, B_VollPufferEinfahrt:="BG3025", B_InSchleuse_IN:="BG3050", B_InSchleuse_OUT:="BG3210", B_AusSchleuse_OUT:=?, B_Stau_raus_Out:="DVP_Sensoren".Stau_BG3184.Stat.B_Akt, B_QuerTrolley_Out:="BG3183", Antrieb_plus_aktiv:="MA0150", Schleuse_geöffnet_IN:="MB3050", Schleuse_geöffnet_OUT:="MB3210", Y_Schleuse_Auf_IN:="DVP_Zylinder".Schleuse_Mitte_VP24.Stat.Ast, Y_Schleuse_Auf_OUT:="DVP_Zylinder".Schleuse_Ausfahrt_VP24.Stat.Ast, Error:=DB708.DBW366, Start_Ok:=Start_Ok, Antrieb_plus_start:="DVP_Antriebe".MA0150.Stat.A_vor, Antrieb_plus_stoppen:="DVP_Antriebe".MA0150.Stat.Stop_vor, hStOk:=ErrAnz, Ausfahr_Inks:="DVPAuslagern".Ausfahren_Ok_A.Dyn.Rest_Inks)


--- NW 33: VollPuffer 25 ---
CALL FB "None" ,  (VollPuffer_Nr:=125, ErrQuit:=ErrQuit, B_VollPufferEinfahrt:="BG3024", B_InSchleuse_IN:="BG3047", B_InSchleuse_OUT:="BG3207", B_AusSchleuse_OUT:=?, B_Stau_raus_Out:="DVP_Sensoren".Stau_BG3184.Stat.B_Akt, B_QuerTrolley_Out:="BG3183", Antrieb_plus_aktiv:="MA0150", Schleuse_geöffnet_IN:="MB3047", Schleuse_geöffnet_OUT:="MB3207", Y_Schleuse_Auf_IN:="DVP_Zylinder".Schleuse_Mitte_VP25.Stat.Ast, Y_Schleuse_Auf_OUT:="DVP_Zylinder".Schleuse_Ausfahrt_VP25.Stat.Ast, Error:=DB708.DBW368, Start_Ok:=Start_Ok, Antrieb_plus_start:="DVP_Antriebe".MA0150.Stat.A_vor, Antrieb_plus_stoppen:="DVP_Antriebe".MA0150.Stat.Stop_vor, hStOk:=ErrAnz, Ausfahr_Inks:="DVPAuslagern".Ausfahren_Ok_A.Dyn.Rest_Inks)


--- NW 34: Störungen anzeigen UZ7102/7103 ---
      A      ErrAnz
      S      "DOutbound_Bereich".A01_UZ7104.StOk_blinken
      S      "DOutbound_Bereich".A01_UZ7105.StOk_blinken


--- NW 35: AusVollPuffer-Simulation A ---
// Siehe FB1432/34


--- NW 36: Ende ---
      BE

