=== FB 5190: LP_Sensoren  [STL] ===
INTERFACE:
  Input:
  Output:
  InOut:
  Static:
    Stau_LP1 : "MSensoren"
    Stau_LP2 : "MSensoren"
    Stau_LP3 : "MSensoren"
    Stau_LP4 : "MSensoren"
    Stau_LP5 : "MSensoren"
    Stau_LP6 : "MSensoren"
    Stau_LP7 : "MSensoren"
    Stau_LP8 : "MSensoren"
    Stau_LP9 : "MSensoren"
    Stau_LP10 : "MSensoren"
    Stau_BG3322 : "MSensoren"                           // Stau am Sensor Einfahrt MA0065
    Stau_BG3327 : "MSensoren"                           // Stau am Sensor Einfahrt MA0065
  Temp:
    T_Ein : Int                                         // Vorgabe Einschaltverzögerung
    T_Aus : Int                                         // Zwischenspeicher Ausschaltverzögerung
    F1 : Bool                                           // Geschwindigkeit 1 aktiviert
    F2 : Bool                                           // Geschwindigkeit 2 aktiviert
    F3 : Bool                                           // Geschwindigkeit 3 aktiviert
    ESensor : Bool                                      // Sensoren
    Antrieb : Bool
    VReal : Real                                        // GeschwindigkeitinReal
    Zeit : Int                                          // Zeit für Ausschaltverzögerung LT1100
    Aktiv : Bool                                        // Zeit aktivieren
  Constant:

--- NW 1: Sensoren entprellen ---
CALL FB "None" ,  (ESensor:="BG3320", T_Ein:=01, T_Aus:=11, tein_aktiv:=TRUE, taus_aktiv:=TRUE)


--- NW 2: Sensoren entprellen ---
CALL FB "None" ,  (ESensor:="BG3317", T_Ein:=01, T_Aus:=11, tein_aktiv:=TRUE, taus_aktiv:=TRUE)


--- NW 3: Sensoren entprellen ---
CALL FB "None" ,  (ESensor:="BG3316", T_Ein:=01, T_Aus:=11, tein_aktiv:=TRUE, taus_aktiv:=TRUE)


--- NW 4: Sensoren entprellen ---
CALL FB "None" ,  (ESensor:="BG3315", T_Ein:=01, T_Aus:=11, tein_aktiv:=TRUE, taus_aktiv:=TRUE)


--- NW 5: Sensoren entprellen ---
CALL FB "None" ,  (ESensor:="BG3314", T_Ein:=01, T_Aus:=11, tein_aktiv:=TRUE, taus_aktiv:=TRUE)


--- NW 6: Sensoren entprellen ---
CALL FB "None" ,  (ESensor:="BG3313", T_Ein:=01, T_Aus:=11, tein_aktiv:=TRUE, taus_aktiv:=TRUE)


--- NW 7: Sensoren entprellen ---
CALL FB "None" ,  (ESensor:="BG3312", T_Ein:=01, T_Aus:=11, tein_aktiv:=TRUE, taus_aktiv:=TRUE)


--- NW 8: Sensoren entprellen ---
CALL FB "None" ,  (ESensor:="BG3311", T_Ein:=01, T_Aus:=11, tein_aktiv:=TRUE, taus_aktiv:=TRUE)


--- NW 9: Sensoren entprellen ---
CALL FB "None" ,  (ESensor:="BG3310", T_Ein:=01, T_Aus:=11, tein_aktiv:=TRUE, taus_aktiv:=TRUE)


--- NW 10: Sensoren entprellen ---
CALL FB "None" ,  (ESensor:="BG3307", T_Ein:=01, T_Aus:=11, tein_aktiv:=TRUE, taus_aktiv:=TRUE)


--- NW 11: Sensoren entprellen ---
CALL FB "None" ,  (ESensor:="BG3322", T_Ein:=80, T_Aus:=11, tein_aktiv:=TRUE, taus_aktiv:=TRUE)


--- NW 12: Sensoren entprellen ---
CALL FB "None" ,  (ESensor:="BG3327", T_Ein:=1, T_Aus:=11, tein_aktiv:=TRUE, taus_aktiv:=TRUE)


--- NW 13: Ende ---
      BE

