=== FC 54: Leerpuffer to Rein-Lager ermitteln  [STL] ===
INTERFACE:
  Input:
  Output:
    Puffer : Word                                       // Puffer ermitteln
  InOut:
  Temp:
    Position : Int
  Constant:
  Return:
    Ret_Val : Void

--- NW 1: Aktiver Puffer zum Einfahren ---
      L      16#0
      T      Puffer


--- NW 2: Aktiven Puffer zum Einlagern suchen ? ---

CALL FC "DatenOut" (SSDB:=501, SSDW:=0, PARA:=16#F100, SEARCHDATEN:=P#M220.0, RE_VAL:="MB199", OUTDATEN:=P#M220.0, Position:=Position)   // DL Puffer Leerpuffer einfahren | 1.Eintrag lesen

      A      "M199.7"                                        // Eintrag vorhanden
      JC     Puffer


--- NW 3: Leerer Puffer vorhanden? ---

CALL FC "DatenOut" (SSDB:=500, SSDW:=0, PARA:=16#F100, SEARCHDATEN:=P#M220.0, RE_VAL:="MB199", OUTDATEN:=P#M220.0, Position:=Position)   // DL Puffer leer | 1.Eintrag lesen

      A      "M199.7"                                        // Eintrag vorhanden
      JC     Puffer

      BEU


--- NW 4: Puffer aufbereiten ---
Puffer: L      "MW220"
      ITB
      L      16#A000
      OW
      T      Puffer


--- NW 5: Ende ---
      BE

