=== FC 9001: Port1_Telegramme_auswerten  [STL] ===
INTERFACE:
  Input:
  Output:
  InOut:
  Temp:
    QuellDB : Any                                       // Zeiger, wo Empfangsdaten sind
    ZielDB : Any                                        // Zeiger, wo Auswertesdaten sind
    Teleg_Kennung_A : DWord
    Teleg_Kennung_B : DWord
    Teleg_Kennung_C : Word
    AMR_DB : Int
    AMR_DW : Int
    Error : Bool
    AR1Zeiger : DWord                                   // Statt AR1 (ging nur bis DB-Länge <= 8191 Bytes)
    AR1Start : DInt                                     // Startwert mit Offset 0
    PLC_ABP : Word
  Constant:
  Return:
    Ret_Val : Void

--- NW 1: Telegrammkopf übergeben ---
      BEU

// Kennung A:
      L      "SS_Port1_EmpfangsDaten".Port1.TelegrammKennung[1]
      T      LB20
      L      "SS_Port1_EmpfangsDaten".Port1.TelegrammKennung[2]
      T      LB21
      L      "SS_Port1_EmpfangsDaten".Port1.TelegrammKennung[3]
      T      LB22
      L      "SS_Port1_EmpfangsDaten".Port1.TelegrammKennung[4]
      T      LB23

// Kennung B:
      L      "SS_Port1_EmpfangsDaten".Port1.TelegrammKennung[5]
      T      LB24
      L      "SS_Port1_EmpfangsDaten".Port1.TelegrammKennung[6]
      T      LB25
      L      "SS_Port1_EmpfangsDaten".Port1.TelegrammKennung[7]
      T      LB26
      L      "SS_Port1_EmpfangsDaten".Port1.TelegrammKennung[8]
      T      LB27

// Kennung C:
      L      "SS_Port1_EmpfangsDaten".Port1.TelegrammKennung[9]
      T      LB28
      L      "SS_Port1_EmpfangsDaten".Port1.TelegrammKennung[10]
      T      LB29


--- NW 2: BReqM-Telegramm ? (VollPuffer auslagern) ---
      L      Teleg_Kennung_A
      L      'BReq'
      ==D
      JCN    NoBREQM

      L      Teleg_Kennung_B
      L      'M'
      ==D
      JCN    NoBREQM

// Gewollten Trolley markieren

      BEU

NoBREQM: NOP 0


--- NW 3: Unbekanntes Telegramm ---
Unbekannt: CALL FC "DBMOV" (QuellDB:=9001, QuellDW:=0, ZielDB:=9001, ZielDW:=30, Anzahl_DW:=15, RE_VAL:="MW196")   // Letztes ???-Telegramm speichern


--- NW 4: Baustein Ende ---
      BE

