=== FB 1001: OutBound_Bereich  [STL] ===
INTERFACE:
  Input:
  Output:
  InOut:
  Static:
    A01_UH07 : Struct                                   // Outbound: Hauptschrank
      Anlauf : Bool                                     // Anlauf,  Wartezeit wegen Bussystem
      AnlageEin : Bool                                  // Anlage ist Ein*****************************************************************
      Not_Aus : Struct                                  // Not-Aus-Störungen
        ausgeloest : Bool                               // Not-Aus hat ausgelöst
        UH07 : Bool                                     // Outbound: Not-Aus am Schaltschrank UH07 betätigt
        UC071 : Bool                                    // Outbound: Not-Aus am Schaltschrank UC071 betätigt
        UC073 : Bool                                    // Outbound: Not-Aus am Schaltschrank UC073 betätigt
        UZ0701 : Bool                                   // Outbound: Not-Aus BST 1 betätigt
        UZ0702 : Bool                                   // Outbound: Not-Aus vor Leer-Puffer betätigt
        UZ0703 : Bool                                   // Outbound: Not-Aus nach Leer-Puffer betätigt
        UZ7101 : Bool                                   // Outbound: Not-Aus am Kontrollplatz betätigt
        UZ7102 : Bool                                   // Outbound: Not-Aus an Voll-Puffer-Einfahrt betätigt
        UZ7103 : Bool                                   // Outbound: Not-Aus Mitte Voll-Puffer-Einfahrt betätigt
        UZ7104 : Bool                                   // Outbound: Not-Aus Mitte Voll-Puffer-Ausfahrt betätigt
        UZ7105 : Bool                                   // Outbound: Not-Aus an Voll-Puffer-Ausfahrt betätigt
        UZ7106 : Bool                                   // Outbound: Not-Aus Ende Voll-Puffer-Einfahrt betätigt
        UZ7107 : Bool                                   // Outbound: Not-Aus Ende Voll-Puffer-Ausfahrt betätigt
        UZ7301 : Bool                                   // Outbound: Not-Aus an Highway BST 2/OB betätigt
        UZ7302 : Bool                                   // Outbound: Not-Aus an Highway BST 2/Bypass betätigt
        UZ7303 : Bool                                   // Outbound: Not-Aus an Bypass LP>VP betätigt
      NotErr : Bool                                     // Not-Aus ist betätigt (Kreis)
      PnErr : Bool                                      // Pneumatik-Versorgung fehlt
      SiErr : Bool                                      // Sicherungsfall
      MotErr : Bool                                     // Motorschutz hat ausgelöst
      Phasen : Bool                                     // Phasenwächter
      K10Err : Bool                                     // Hauptschütz unklar
      Brandfall : Bool                                  // Brandmeldung
      Automatik : Bool                                  // Automatik
      Handbetrieb : Bool                                // Handbetrieb aktiv
      BereichErr : Bool                                 // Bereich hat eine Systemstörung -> Antriebe stoppen
      StOk_blinken : Bool                               // Start n. Störung-Anzeige blinken lassen
      StOk_Flanke : Bool                                // Flankenmerker
      BereichErr_old : Bool                             // Bereich hatte eine Systemstörung -> Anfahrwarnung
      StOk_aktiv : Bool                                 // Impuls
      Anfahrwarnung : Bool                              // Anfahrwarnung in Signal-Tower
    A01_UC071 : Struct                                  // Outbound: Unterverteiler UC071
      PnErr : Bool                                      // Pneumatik-Versorgung fehlt
      SiErr : Bool                                      // Sicherungsfall
      MotErr : Bool                                     // Motorschutz hat ausgelöst
      K10Err : Bool                                     // Hauptschütz unklar
      BereichErr : Bool                                 // Bereich hat eine Systemstörung -> Antriebe stoppen
      StOk_blinken : Bool                               // Start n. Störung-Anzeige blinken lassen
      StOk_Flanke : Bool                                // Flankenmerker
      StOk_aktiv : Bool                                 // Impuls
      BereichErr_old : Bool                             // Bereich hatte eine Systemstörung -> Anfahrwarnung
      Anfahrwarnung : Bool                              // Anfahrwarnung in Signal-Tower
    A01_UC072 : Struct                                  // Outbound: Unterverteiler UC072
      Not_Aus : Struct                                  // Not-Aus-Störungen
        ausgeloest : Bool                               // Not-Aus hat ausgelöst
        UC072 : Bool                                    // Outbound: Not-Aus am Schaltschrank UC072 betätigt
        UZ7201 : Bool                                   // Outbound: Not-Aus an Highway Nähe AMR betätigt
        UZ7202 : Bool                                   // Outbound: Not-Aus an Highway BST 2/AMR betätigt
      NotErr : Bool                                     // Not-Aus ist betätigt (Kreis)
      PnErr : Bool                                      // Pneumatik-Versorgung fehlt
      SiErr : Bool                                      // Sicherungsfall
      MotErr : Bool                                     // Motorschutz hat ausgelöst
      K10Err : Bool                                     // Hauptschütz unklar
      BereichErr : Bool                                 // Bereich hat eine Systemstörung -> Antriebe stoppen
      StOk_blinken : Bool                               // Start n. Störung-Anzeige blinken lassen
      StOk_Flanke : Bool                                // Flankenmerker
      StOk_aktiv : Bool                                 // Impuls
      BereichErr_old : Bool                             // Bereich hatte eine Systemstörung -> Anfahrwarnung
      Anfahrwarnung : Bool                              // Anfahrwarnung in Signal-Tower
    A01_UC073 : Struct                                  // Outbound: Unterverteiler UC073
      PnErr : Bool                                      // Pneumatik-Versorgung fehlt
      SiErr : Bool                                      // Sicherungsfall
      MotErr : Bool                                     // Motorschutz hat ausgelöst
      K10Err : Bool                                     // Hauptschütz unklar
      BereichErr : Bool                                 // Bereich hat eine Systemstörung -> Antriebe stoppen
      StOk_blinken : Bool                               // Start n. Störung-Anzeige blinken lassen
      StOk_Flanke : Bool                                // Flankenmerker
      StOk_aktiv : Bool                                 // Impuls
      BereichErr_old : Bool                             // Bereich hatte eine Systemstörung -> Anfahrwarnung
      Anfahrwarnung : Bool                              // Anfahrwarnung in Signal-Tower
    A01_UC074 : Struct                                  // Outbound: Unterverteiler UC074
      Not_Aus : Struct                                  // Not-Aus-Störungen
        ausgeloest : Bool                               // Not-Aus hat ausgelöst
        UC074 : Bool                                    // Outbound: Not-Aus am Schaltschrank UC074 betätigt
        UZ7401 : Bool                                   // Outbound: Not-Aus an Bypass VP>LP betätigt
        UZ7402 : Bool                                   // Outbound: Not-Aus an Entnahme-Puffer betätigt
        UZ7403 : Bool                                   // Outbound: Not-Aus an Entnahme-Puffer betätigt
      NotErr : Bool                                     // Not-Aus ist betätigt (Kreis)
      PnErr : Bool                                      // Pneumatik-Versorgung fehlt
      SiErr : Bool                                      // Sicherungsfall
      MotErr : Bool                                     // Motorschutz hat ausgelöst
      K10Err : Bool                                     // Hauptschütz unklar
      BereichErr : Bool                                 // Bereich hat eine Systemstörung -> Antriebe stoppen
      StOk_blinken : Bool                               // Start n. Störung-Anzeige blinken lassen
      StOk_Flanke : Bool                                // Flankenmerker
      StOk_aktiv : Bool                                 // Impuls
      BereichErr_old : Bool                             // Bereich hatte eine Systemstörung -> Anfahrwarnung
      Anfahrwarnung : Bool                              // Anfahrwarnung in Signal-Tower
    A01_UZ0701 : Struct                                 // Outbound: UZ0701
      StOk_blinken : Bool                               // Start n. Störung-Anzeige blinken lassen
      StOk_Flanke : Bool                                // Flankenmerker
      StOk_aktiv : Bool                                 // Impuls
    A01_UZ0702 : Struct                                 // Outbound: UZ0702
      StOk_blinken : Bool                               // Start n. Störung-Anzeige blinken lassen
      StOk_Flanke : Bool                                // Flankenmerker
      StOk_aktiv : Bool                                 // Impuls
    A01_UZ0703 : Struct                                 // Outbound: UZ0703
      StOk_blinken : Bool                               // Start n. Störung-Anzeige blinken lassen
      StOk_Flanke : Bool                                // Flankenmerker
      StOk_aktiv : Bool                                 // Impuls
    A01_UZ7101 : Struct                                 // Outbound: UZ7101
      StOk_blinken : Bool                               // Start n. Störung-Anzeige blinken lassen
      StOk_Flanke : Bool                                // Flankenmerker
      StOk_aktiv : Bool                                 // Impuls
    A01_UZ7102 : Struct                                 // Outbound: UZ7102
      StOk_blinken : Bool                               // Start n. Störung-Anzeige blinken lassen
      StOk_Flanke : Bool                                // Flankenmerker
      StOk_aktiv : Bool                                 // Impuls
      Area_Stop : Bool
    A01_UZ7103 : Struct                                 // Outbound: UZ7103
      StOk_blinken : Bool                               // Start n. Störung-Anzeige blinken lassen
      StOk_Flanke : Bool                                // Flankenmerker
      StOk_aktiv : Bool                                 // Impuls
    A01_UZ7104 : Struct                                 // Outbound: UZ7104
      StOk_blinken : Bool                               // Start n. Störung-Anzeige blinken lassen
      StOk_Flanke : Bool                                // Flankenmerker
      StOk_aktiv : Bool                                 // Impuls
      Area_Stop : Bool
    A01_UZ7105 : Struct                                 // Outbound: UZ7105
      StOk_blinken : Bool                               // Start n. Störung-Anzeige blinken lassen
      StOk_Flanke : Bool                                // Flankenmerker
      StOk_aktiv : Bool                                 // Impuls
    A01_UZ7106 : Struct                                 // Outbound: UZ7106
      StOk_blinken : Bool                               // Start n. Störung-Anzeige blinken lassen
      StOk_Flanke : Bool                                // Flankenmerker
      StOk_aktiv : Bool                                 // Impuls
    A01_UZ7107 : Struct                                 // Outbound: UZ7107
      StOk_blinken : Bool                               // Start n. Störung-Anzeige blinken lassen
      StOk_Flanke : Bool                                // Flankenmerker
      StOk_aktiv : Bool                                 // Impuls
    A01_UZ7201 : Struct                                 // Outbound: UZ7201
      StOk_blinken : Bool                               // Start n. Störung-Anzeige blinken lassen
      StOk_Flanke : Bool                                // Flankenmerker
      StOk_aktiv : Bool                                 // Impuls
      Area_Stop : Bool
    A01_UZ7202 : Struct                                 // Outbound: UZ7202
      StOk_blinken : Bool                               // Start n. Störung-Anzeige blinken lassen
      StOk_Flanke : Bool                                // Flankenmerker
      StOk_aktiv : Bool                                 // Impuls
      Area_Stop : Bool
    A01_UZ7301 : Struct                                 // Outbound: UZ7301
      StOk_blinken : Bool                               // Start n. Störung-Anzeige blinken lassen
      StOk_Flanke : Bool                                // Flankenmerker
      StOk_aktiv : Bool                                 // Impuls
    A01_UZ7302 : Struct                                 // Outbound: UZ7302
      StOk_blinken : Bool                               // Start n. Störung-Anzeige blinken lassen
      StOk_Flanke : Bool                                // Flankenmerker
      StOk_aktiv : Bool                                 // Impuls
    A01_UZ7303 : Struct                                 // Outbound: UZ7303
      StOk_blinken : Bool                               // Start n. Störung-Anzeige blinken lassen
      StOk_Flanke : Bool                                // Flankenmerker
      StOk_aktiv : Bool                                 // Impuls
    A01_UZ7401 : Struct                                 // Outbound: UZ7401
      StOk_blinken : Bool                               // Start n. Störung-Anzeige blinken lassen
      StOk_Flanke : Bool                                // Flankenmerker
      StOk_aktiv : Bool                                 // Impuls
    A01_UZ7402 : Struct                                 // Outbound: UZ7402
      StOk_blinken : Bool                               // Start n. Störung-Anzeige blinken lassen
      StOk_Flanke : Bool                                // Flankenmerker
      StOk_aktiv : Bool                                 // Impuls
    A01_UZ7403 : Struct                                 // Outbound: UZ7403
      StOk_blinken : Bool                               // Start n. Störung-Anzeige blinken lassen
      StOk_Flanke : Bool                                // Flankenmerker
      StOk_aktiv : Bool                                 // Impuls
    ErrDD : DInt
    ErrBits : Int
    Fast-Sensors : Struct
      B1123 : Bool
      B1203 : Bool
      B1291 : Bool
      B1132 : Bool
      B0381 : Bool
      B0792 : Bool
  Temp:
    Quit_aktiv : Bool
    Not_Err : Bool                                      // Ein Not-Aus-Taster noch betätigt
    Not_Akt : Bool                                      // Ein Not-Aus-Störung noch nicht quittiert
    Stoerung : Bool
    Meldung : Bool
    ProfibusError : Bool
    Störung_vorhanden : Bool
  Constant:

--- NW 1: Anlage ein/aus, Anzeigen ---
      A      "SF0001"
      A      "SF0000"
      AN     A01_UH07.AnlageEin
      AN     "7_HMI_Err_UH07_OB".System.Gesamt_Feueralarm_Halle3
      S      A01_UH07.AnlageEin
      S      A01_UH07.Anfahrwarnung

      AN     "SF0000"
      O      "7_HMI_Err_UH07_OB".System.Gesamt_Feueralarm_Halle3
      O      "7_HMI_Err_UH07_OB".System.Gesamt_Feueralarm_Halle4
      O      "7_HMI_Err_UH07_OB".Kommunikation.SendFIFO_Port1
      O      "7_HMI_Err_UH07_OB".Kommunikation.SendFIFO_Port2
      R      A01_UH07.AnlageEin

      A      A01_UH07.AnlageEin
      =      "PF0001"
      =      A01_UH07.Automatik

      AN     A01_UH07.Automatik
      =      "7_HMI_Err_UH07_OB".System.Anlage_aus


--- NW 2: Störungen quittieren ---
      A      "SF0002"
      Rise   A01_UH07.StOk_Flanke
      =      A01_UH07.StOk_aktiv                             // Impuls Störungen quittieren

      A      "SF0117"
      Rise   A01_UC071.StOk_Flanke
      =      A01_UC071.StOk_aktiv                            // Impuls Störungen quittieren

      A      "SF0177"
      Rise   A01_UC072.StOk_Flanke
      =      A01_UC072.StOk_aktiv                            // Impuls Störungen quittieren

      A      "SF0237"
      Rise   A01_UC073.StOk_Flanke
      =      A01_UC073.StOk_aktiv                            // Impuls Störungen quittieren

      A      "SF0297"
      Rise   A01_UC074.StOk_Flanke
      =      A01_UC074.StOk_aktiv                            // Impuls Störungen quittieren

      A      "SF0041"
      Rise   A01_UZ0701.StOk_Flanke
      =      A01_UZ0701.StOk_aktiv                           // Impuls Störungen quittieren

      A      "SF0043"
      Rise   A01_UZ0702.StOk_Flanke
      =      A01_UZ0702.StOk_aktiv                           // Impuls Störungen quittieren

      A      "SF0045"
      Rise   A01_UZ0703.StOk_Flanke
      =      A01_UZ0703.StOk_aktiv                           // Impuls Störungen quittieren

      A      "SF0121"
      Rise   A01_UZ7101.StOk_Flanke
      =      A01_UZ7101.StOk_aktiv                           // Impuls Störungen quittieren

      A      "SF0123"
      Rise   A01_UZ7102.StOk_Flanke
      =      A01_UZ7102.StOk_aktiv                           // Impuls Störungen quittieren

      A      "SF0125"
      Rise   A01_UZ7103.StOk_Flanke
      =      A01_UZ7103.StOk_aktiv                           // Impuls Störungen quittieren

      A      "SF0127"
      Rise   A01_UZ7104.StOk_Flanke
      =      A01_UZ7104.StOk_aktiv                           // Impuls Störungen quittieren

      A      "SF0131"
      Rise   A01_UZ7105.StOk_Flanke
      =      A01_UZ7105.StOk_aktiv                           // Impuls Störungen quittieren

      A      "SF0133"
      Rise   A01_UZ7106.StOk_Flanke
      =      A01_UZ7106.StOk_aktiv                           // Impuls Störungen quittieren

      A      "SF0135"
      Rise   A01_UZ7107.StOk_Flanke
      =      A01_UZ7107.StOk_aktiv                           // Impuls Störungen quittieren

      A      "SF0181"
      Rise   A01_UZ7201.StOk_Flanke
      =      A01_UZ7201.StOk_aktiv                           // Impuls Störungen quittieren

      A      "SF0183"
      Rise   A01_UZ7202.StOk_Flanke
      =      A01_UZ7202.StOk_aktiv                           // Impuls Störungen quittieren

      A      "SF0241"
      Rise   A01_UZ7301.StOk_Flanke
      =      A01_UZ7301.StOk_aktiv                           // Impuls Störungen quittieren

      A      "SF0243"
      Rise   A01_UZ7302.StOk_Flanke
      =      A01_UZ7302.StOk_aktiv                           // Impuls Störungen quittieren

      A      "SF0245"
      Rise   A01_UZ7303.StOk_Flanke
      =      A01_UZ7303.StOk_aktiv                           // Impuls Störungen quittieren

      A      "SF0301"
      Rise   A01_UZ7401.StOk_Flanke
      =      A01_UZ7401.StOk_aktiv                           // Impuls Störungen quittieren

      A      "SF0303"
      Rise   A01_UZ7402.StOk_Flanke
      =      A01_UZ7402.StOk_aktiv                           // Impuls Störungen quittieren

      A      "SF0305"
      Rise   A01_UZ7403.StOk_Flanke
      =      A01_UZ7403.StOk_aktiv                           // Impuls Störungen quittieren


--- NW 3: UH07: Pneumatik-Störung ---
      A      "BP0004"
      L      S5T#10S                                         // Damit Druck aufgebaut werden kann !
      OnDelay "T200"

// Störung kann quittiert werden:
      A      "T200"
      A      "7_HMI_Err_UH07_OB".VErr.Pn_UH07
      S      A01_UH07.StOk_blinken

// Störung quittieren:
      A      A01_UH07.StOk_aktiv                             // Impuls Störungen quittieren                //Störungen quittieren
      A      "T200"
      R      "7_HMI_Err_UH07_OB".VErr.Pn_UH07

// Störung aktiv:
      AN     "T200"
      S      "7_HMI_Err_UH07_OB".VErr.Pn_UH07

      A      "7_HMI_Err_UH07_OB".VErr.Pn_UH07
      =      A01_UH07.PnErr

// Anzeige:
      A      "7_HMI_Err_UH07_OB".VErr.Pn_UH07
      =      "PF0003"


--- NW 4: UC071: Pneumatik-Störung ---
      A      "BP0107"
      L      S5T#10S                                         // Damit Druck aufgebaut werden kann !
      OnDelay "T201"

// Störung kann quittiert werden:
      A      "T201"
      A      "7_HMI_Err_UH07_OB".VErr.Pn_UC071
      S      A01_UC071.StOk_blinken

// Störung quittieren:
      A      A01_UC071.StOk_aktiv                            // Impuls Störungen quittieren                //Störungen quittieren
      A      "T201"
      R      "7_HMI_Err_UH07_OB".VErr.Pn_UC071

// Störung aktiv:
      AN     "T201"
      S      "7_HMI_Err_UH07_OB".VErr.Pn_UC071

// Anzeige:
      A      "7_HMI_Err_UH07_OB".VErr.Pn_UC071
      =      "PF0100"

// Pneumatik-Störung:
      A      "7_HMI_Err_UH07_OB".VErr.Pn_UC071
      =      A01_UC071.PnErr


--- NW 5: UC072: Pneumatik-Störung ---
      A      "BP0167"
      L      S5T#10S                                         // Damit Druck aufgebaut werden kann !
      OnDelay "T202"

// Störung kann quittiert werden:
      A      "T202"
      A      "7_HMI_Err_UH07_OB".VErr.Pn_UC072
      S      A01_UC072.StOk_blinken

// Störung quittieren:
      A      A01_UC072.StOk_aktiv                            // Impuls Störungen quittieren                //Störungen quittieren
      A      "T202"
      R      "7_HMI_Err_UH07_OB".VErr.Pn_UC072

// Störung aktiv:
      AN     "T202"
      S      "7_HMI_Err_UH07_OB".VErr.Pn_UC072

// Anzeige:
      A      "7_HMI_Err_UH07_OB".VErr.Pn_UC072
      =      "PF0160"

// Pneumatik-Störung:
      A      "7_HMI_Err_UH07_OB".VErr.Pn_UC072
      =      A01_UC072.PnErr


--- NW 6: UC073: Pneumatik-Störung ---
      A      "BP0227"
      L      S5T#10S                                         // Damit Druck aufgebaut werden kann !
      OnDelay "T203"

// Störung kann quittiert werden:
      A      "T203"
      A      "7_HMI_Err_UH07_OB".VErr.Pn_UC073
      S      A01_UC073.StOk_blinken

// Störung quittieren:
      A      A01_UC073.StOk_aktiv                            // Impuls Störungen quittieren                //Störungen quittieren
      A      "T203"
      R      "7_HMI_Err_UH07_OB".VErr.Pn_UC073

// Störung aktiv:
      AN     "T203"
      S      "7_HMI_Err_UH07_OB".VErr.Pn_UC073

// Anzeige:
      A      "7_HMI_Err_UH07_OB".VErr.Pn_UC073
      =      "PF0220"

// Pneumatik-Störung:
      A      "7_HMI_Err_UH07_OB".VErr.Pn_UC073
      =      A01_UC073.PnErr


--- NW 7: UC074: Pneumatik-Störung ---
      A      "BP0287"
      L      S5T#10S                                         // Damit Druck aufgebaut werden kann !
      OnDelay "T204"

// Störung kann quittiert werden:
      A      "T204"
      A      "7_HMI_Err_UH07_OB".VErr.Pn_UC074
      S      A01_UC074.StOk_blinken

// Störung quittieren:
      A      A01_UC074.StOk_aktiv                            // Impuls Störungen quittieren                //Störungen quittieren
      A      "T204"
      R      "7_HMI_Err_UH07_OB".VErr.Pn_UC074

// Störung aktiv:
      AN     "T204"
      S      "7_HMI_Err_UH07_OB".VErr.Pn_UC074

// Anzeige:
      A      "7_HMI_Err_UH07_OB".VErr.Pn_UC074
      =      "PF0280"

// Pneumatik-Störung:
      A      "7_HMI_Err_UH07_OB".VErr.Pn_UC074
      =      A01_UC074.PnErr


--- NW 8: UH07: Phasenausfall ---
// Störung kann quittiert werden:
      A      "7_HMI_Err_UH07_OB".VErr.Phasen
      A      "DI0005"
      S      A01_UH07.StOk_blinken

// Impuls Störungen quittieren
      A      A01_UH07.StOk_aktiv
      A      "DI0005"
      R      "7_HMI_Err_UH07_OB".VErr.Phasen

// Störung aktiv:
      AN     "DI0005"
      S      "7_HMI_Err_UH07_OB".VErr.Phasen


--- NW 9: UH07: Sicherungsfall ---
// Störung kann quittiert werden:
      A      "DI0006"
      A      "7_HMI_Err_UH07_OB".VErr.FC0006
      O
      A      "DI0007"
      A      "7_HMI_Err_UH07_OB".VErr.FC0007
      O
      A      "DI0010"
      A      "7_HMI_Err_UH07_OB".VErr.FC0010
      O
      A      "DI0011"
      A      "7_HMI_Err_UH07_OB".VErr.FC0011
      O
      A      "DI0021"
      A      "7_HMI_Err_UH07_OB".VErr.FC0021
      O
      A      "DI0022"
      A      "7_HMI_Err_UH07_OB".VErr.FC0022
      O
      A      "DI0023"
      A      "7_HMI_Err_UH07_OB".VErr.FC0023
      S      A01_UH07.StOk_blinken

// Störung quittieren:
      A      A01_UH07.StOk_aktiv                             // Impuls Störungen quittieren
      R      "7_HMI_Err_UH07_OB".VErr.FC0006
      R      "7_HMI_Err_UH07_OB".VErr.FC0007
      R      "7_HMI_Err_UH07_OB".VErr.FC0010
      R      "7_HMI_Err_UH07_OB".VErr.FC0011
      R      "7_HMI_Err_UH07_OB".VErr.FC0012
      R      "7_HMI_Err_UH07_OB".VErr.FC0021
      R      "7_HMI_Err_UH07_OB".VErr.FC0022
      R      "7_HMI_Err_UH07_OB".VErr.FC0023

// Störung aktiv:
      AN     "DI0006"
      S      "7_HMI_Err_UH07_OB".VErr.FC0006

      AN     "DI0007"
      S      "7_HMI_Err_UH07_OB".VErr.FC0007

      AN     "DI0010"
      S      "7_HMI_Err_UH07_OB".VErr.FC0010

      AN     "DI0011"
      S      "7_HMI_Err_UH07_OB".VErr.FC0011

      AN     "DI0021"
      S      "7_HMI_Err_UH07_OB".VErr.FC0021

      AN     "DI0022"
      S      "7_HMI_Err_UH07_OB".VErr.FC0022

      AN     "DI0023"
      S      "7_HMI_Err_UH07_OB".VErr.FC0023

// Sicherungs-Störung gesamt:
      A      "7_HMI_Err_UH07_OB".VErr.FC0006
      O      "7_HMI_Err_UH07_OB".VErr.FC0007
      O      "7_HMI_Err_UH07_OB".VErr.FC0010
      O      "7_HMI_Err_UH07_OB".VErr.FC0011
      O      "7_HMI_Err_UH07_OB".VErr.FC0012
      O      "7_HMI_Err_UH07_OB".VErr.FC0021
      O      "7_HMI_Err_UH07_OB".VErr.FC0022
      O      "7_HMI_Err_UH07_OB".VErr.FC0023
      O      "7_HMI_Err_UH07_OB".VErr.Frei131
      O      "7_HMI_Err_UH07_OB".VErr.Frei132
      O      "7_HMI_Err_UH07_OB".VErr.Frei133
      =      A01_UH07.SiErr

// Anzeige:
      A      "7_HMI_Err_UH07_OB".VErr.Phasen
      A      "Clock_1Hz"
      O      A01_UH07.SiErr
      =      "PF0005"


--- NW 10: UC071: Sicherungsfall ---
// Störung kann quittiert werden:
      A      "DI0100"
      A      "7_HMI_Err_UH07_OB".VErr.FC0100
      O
      A      "DI0101"
      A      "7_HMI_Err_UH07_OB".VErr.FC0101
      O
      A      "DI0102"
      A      "7_HMI_Err_UH07_OB".VErr.FC0102
      O
      A      "DI0103"
      A      "7_HMI_Err_UH07_OB".VErr.FC0103
      S      A01_UC071.StOk_blinken

// Störung quittieren:
      A      A01_UC071.StOk_aktiv                            // Impuls Störungen quittieren
      R      "7_HMI_Err_UH07_OB".VErr.FC0100
      R      "7_HMI_Err_UH07_OB".VErr.FC0101
      R      "7_HMI_Err_UH07_OB".VErr.FC0102
      R      "7_HMI_Err_UH07_OB".VErr.FC0103

// Störung aktiv:
      AN     "DI0100"
      S      "7_HMI_Err_UH07_OB".VErr.FC0100

      AN     "DI0101"
      S      "7_HMI_Err_UH07_OB".VErr.FC0101

      AN     "DI0102"
      S      "7_HMI_Err_UH07_OB".VErr.FC0102

      AN     "DI0103"
      S      "7_HMI_Err_UH07_OB".VErr.FC0103

// Sicherungs-Störung gesamt:
      A      "7_HMI_Err_UH07_OB".VErr.FC0100
      O      "7_HMI_Err_UH07_OB".VErr.FC0101
      O      "7_HMI_Err_UH07_OB".VErr.FC0102
      O      "7_HMI_Err_UH07_OB".VErr.FC0103
      =      A01_UC071.SiErr

// Anzeige:
      A      A01_UC071.SiErr
      =      "PF0102"


--- NW 11: UC072: Sicherungsfall ---
// Störung kann quittiert werden:
      A      "DI0160"
      A      "7_HMI_Err_UH07_OB".VErr.FC0160
      O
      A      "DI0161"
      A      "7_HMI_Err_UH07_OB".VErr.FC0161
      O
      A      "DI0162"
      A      "7_HMI_Err_UH07_OB".VErr.FC0162
      S      A01_UC072.StOk_blinken

// Störung quittieren:
      A      A01_UC072.StOk_aktiv                            // Impuls Störungen quittieren
      R      "7_HMI_Err_UH07_OB".VErr.FC0160
      R      "7_HMI_Err_UH07_OB".VErr.FC0161
      R      "7_HMI_Err_UH07_OB".VErr.FC0162

// Störung aktiv:
      AN     "DI0160"
      S      "7_HMI_Err_UH07_OB".VErr.FC0160

      AN     "DI0161"
      S      "7_HMI_Err_UH07_OB".VErr.FC0161

      AN     "DI0162"
      S      "7_HMI_Err_UH07_OB".VErr.FC0162

// Sicherungs-Störung gesamt:
      A      "7_HMI_Err_UH07_OB".VErr.FC0160
      O      "7_HMI_Err_UH07_OB".VErr.FC0161
      O      "7_HMI_Err_UH07_OB".VErr.FC0162
      =      A01_UC072.SiErr

// Anzeige:
      A      A01_UC072.SiErr
      =      "PF0162"


--- NW 12: UC073: Sicherungsfall ---
// Störung kann quittiert werden:
      A      "DI0220"
      A      "7_HMI_Err_UH07_OB".VErr.FC0220
      O
      A      "DI0221"
      A      "7_HMI_Err_UH07_OB".VErr.FC0221
      O
      A      "DI0222"
      A      "7_HMI_Err_UH07_OB".VErr.FC0222
      O
      A      "DI0223"
      A      "7_HMI_Err_UH07_OB".VErr.FC0223
      S      A01_UC073.StOk_blinken

// Störung quittieren:
      A      A01_UC073.StOk_aktiv                            // Impuls Störungen quittieren
      R      "7_HMI_Err_UH07_OB".VErr.FC0220
      R      "7_HMI_Err_UH07_OB".VErr.FC0221
      R      "7_HMI_Err_UH07_OB".VErr.FC0222
      R      "7_HMI_Err_UH07_OB".VErr.FC0223

// Störung aktiv:
      AN     "DI0220"
      S      "7_HMI_Err_UH07_OB".VErr.FC0220

      AN     "DI0221"
      S      "7_HMI_Err_UH07_OB".VErr.FC0221

      AN     "DI0222"
      S      "7_HMI_Err_UH07_OB".VErr.FC0222

      AN     "DI0223"
      S      "7_HMI_Err_UH07_OB".VErr.FC0223

// Sicherungs-Störung gesamt:
      A      "7_HMI_Err_UH07_OB".VErr.FC0220
      O      "7_HMI_Err_UH07_OB".VErr.FC0221
      O      "7_HMI_Err_UH07_OB".VErr.FC0222
      O      "7_HMI_Err_UH07_OB".VErr.FC0223
      =      A01_UC073.SiErr

// Anzeige:
      A      A01_UC073.SiErr
      =      "PF0222"


--- NW 13: UC074: Sicherungsfall ---
// Störung kann quittiert werden:
      A      "DI0280"
      A      "7_HMI_Err_UH07_OB".VErr.FC0280
      O
      A      "DI0281"
      A      "7_HMI_Err_UH07_OB".VErr.FC0281
      O
      A      "DI0282"
      A      "7_HMI_Err_UH07_OB".VErr.FC0282
      O
      A      "DI0283"
      A      "7_HMI_Err_UH07_OB".VErr.FC0283
      S      A01_UC074.StOk_blinken

// Störung quittieren:
      A      A01_UC074.StOk_aktiv                            // Impuls Störungen quittieren
      R      "7_HMI_Err_UH07_OB".VErr.FC0280
      R      "7_HMI_Err_UH07_OB".VErr.FC0281
      R      "7_HMI_Err_UH07_OB".VErr.FC0282
      R      "7_HMI_Err_UH07_OB".VErr.FC0283

// Störung aktiv:
      AN     "DI0280"
      S      "7_HMI_Err_UH07_OB".VErr.FC0280

      AN     "DI0281"
      S      "7_HMI_Err_UH07_OB".VErr.FC0281

      AN     "DI0282"
      S      "7_HMI_Err_UH07_OB".VErr.FC0282

      AN     "DI0283"
      S      "7_HMI_Err_UH07_OB".VErr.FC0283

// Sicherungs-Störung gesamt:
      A      "7_HMI_Err_UH07_OB".VErr.FC0280
      O      "7_HMI_Err_UH07_OB".VErr.FC0281
      O      "7_HMI_Err_UH07_OB".VErr.FC0282
      O      "7_HMI_Err_UH07_OB".VErr.FC0283
      =      A01_UC074.SiErr

// Anzeige:
      A      A01_UC074.SiErr
      =      "PF0282"


--- NW 14: UH07: Motorschutz-Störung ist aktiv ---
// Störung kann quittiert werden:
      A      "7_HMI_Err_UH07_OB".QErr.MA0060
      A      "FC0060"
      O
      A      "7_HMI_Err_UH07_OB".QErr.MA0061
      A      "FC0061"
      O
      A      "7_HMI_Err_UH07_OB".QErr.MA0062
      A      "FC0062"
      O
      A      "7_HMI_Err_UH07_OB".QErr.MA0063
      A      "FC0063"
      O
      A      "7_HMI_Err_UH07_OB".QErr.MA0064
      A      "FC0064"
      O
      A      "7_HMI_Err_UH07_OB".QErr.MA0065
      A      "FC0065"
      O
      A      "7_HMI_Err_UH07_OB".QErr.MA0066
      A      "FC0066"
      S      A01_UH07.StOk_blinken

// Störung quittieren:
// wird im Lastbaustein gemacht

// Störung aktiv:
// wird im Lastbaustein gemacht

// Motorschutz-Störung gesamt:
      A      "7_HMI_Err_UH07_OB".QErr.MA0060
      O      "7_HMI_Err_UH07_OB".QErr.MA0061
      O      "7_HMI_Err_UH07_OB".QErr.MA0062
      O      "7_HMI_Err_UH07_OB".QErr.MA0063
      O      "7_HMI_Err_UH07_OB".QErr.MA0064
      O      "7_HMI_Err_UH07_OB".QErr.MA0065
      O      "7_HMI_Err_UH07_OB".QErr.MA0066
      =      A01_UH07.MotErr

// Anzeige:
      A      A01_UH07.MotErr
      =      "PF0004"


--- NW 15: UC071: Motorschutz-Störung ist aktiv ---
// Störung kann quittiert werden:
      A      "7_HMI_Err_UH07_OB".QErr.MA0140
      A      "FC0140"
      O
      A      "7_HMI_Err_UH07_OB".QErr.MA0141
      A      "FC0141"
      O
      A      "7_HMI_Err_UH07_OB".QErr.MA0142
      A      "FC0142"
      O
      A      "7_HMI_Err_UH07_OB".QErr.MA0143
      A      "FC0143"
      O
      A      "7_HMI_Err_UH07_OB".QErr.MA0144
      A      "FC0144"
      O
      A      "7_HMI_Err_UH07_OB".QErr.MA0145
      A      "FC0145"
      O
      A      "7_HMI_Err_UH07_OB".QErr.MA0146
      A      "FC0146"
      O
      A      "7_HMI_Err_UH07_OB".QErr.MA0147
      A      "FC0147"
      O
      A      "7_HMI_Err_UH07_OB".QErr.MA0150
      A      "FC0150"
      O
      A      "7_HMI_Err_UH07_OB".QErr.MA0151
      A      "FC0151"
      O
      A      "7_HMI_Err_UH07_OB".QErr.MA0152
      A      "FC0152"
      S      A01_UC071.StOk_blinken

// Störung quittieren:
// wird im Lastbaustein gemacht

// Störung aktiv:
// wird im Lastbaustein gemacht

// Motorschutz-Störung gesamt:
      A      "7_HMI_Err_UH07_OB".QErr.MA0140
      O      "7_HMI_Err_UH07_OB".QErr.MA0141
      O      "7_HMI_Err_UH07_OB".QErr.MA0142
      O      "7_HMI_Err_UH07_OB".QErr.MA0143
      O      "7_HMI_Err_UH07_OB".QErr.MA0144
      O      "7_HMI_Err_UH07_OB".QErr.MA0145
      O      "7_HMI_Err_UH07_OB".QErr.MA0146
      O      "7_HMI_Err_UH07_OB".QErr.MA0147
      O      "7_HMI_Err_UH07_OB".QErr.MA0150
      O      "7_HMI_Err_UH07_OB".QErr.MA0151
      O      "7_HMI_Err_UH07_OB".QErr.MA0152
      =      A01_UC071.MotErr

// Anzeige:
      A      A01_UC071.MotErr
      =      "PF0101"


--- NW 16: UC072: Motorschutz-Störung ist aktiv ---
// Störung kann quittiert werden:
      A      "7_HMI_Err_UH07_OB".QErr.MA0200
      A      "FC0200"
      O
      A      "7_HMI_Err_UH07_OB".QErr.MA0201
      A      "FC0201"
      O
      A      "7_HMI_Err_UH07_OB".QErr.MA0202
      A      "FC0202"
      O
      A      "7_HMI_Err_UH07_OB".QErr.MA0203
      A      "FC0203"
      S      A01_UC072.StOk_blinken

// Störung quittieren:
// wird im Lastbaustein gemacht

// Störung aktiv:
// wird im Lastbaustein gemacht

// Motorschutz-Störung gesamt:
      A      "7_HMI_Err_UH07_OB".QErr.MA0200
      O      "7_HMI_Err_UH07_OB".QErr.MA0201
      O      "7_HMI_Err_UH07_OB".QErr.MA0202
      O      "7_HMI_Err_UH07_OB".QErr.MA0203
      =      A01_UC072.MotErr

// Anzeige:
      A      A01_UC072.MotErr
      =      "PF0161"


--- NW 17: UC073: Motorschutz-Störung ist aktiv ---
// Störung kann quittiert werden:
      A      "7_HMI_Err_UH07_OB".QErr.MA0260
      A      "FC0260"
      O
      A      "7_HMI_Err_UH07_OB".QErr.MA0261
      A      "FC0261"
      O
      A      "7_HMI_Err_UH07_OB".QErr.MA0262
      A      "FC0262"
      O
      A      "7_HMI_Err_UH07_OB".QErr.MA0263
      A      "FC0263"
      O
      A      "7_HMI_Err_UH07_OB".QErr.MA0264
      A      "FC0264"
      O
      A      "7_HMI_Err_UH07_OB".QErr.MA0265
      A      "FC0265"
      O
      A      "7_HMI_Err_UH07_OB".QErr.MA0266
      A      "FC0266"
      O
      A      "7_HMI_Err_UH07_OB".QErr.MA0267
      A      "FC0267"
      O
      A      "7_HMI_Err_UH07_OB".QErr.MA0270
      A      "FC0270"
      S      A01_UC073.StOk_blinken

// Störung quittieren:
// wird im Lastbaustein gemacht

// Störung aktiv:
// wird im Lastbaustein gemacht

// Motorschutz-Störung gesamt:
      A      "7_HMI_Err_UH07_OB".QErr.MA0260
      O      "7_HMI_Err_UH07_OB".QErr.MA0261
      O      "7_HMI_Err_UH07_OB".QErr.MA0262
      O      "7_HMI_Err_UH07_OB".QErr.MA0263
      O      "7_HMI_Err_UH07_OB".QErr.MA0264
      O      "7_HMI_Err_UH07_OB".QErr.MA0265
      O      "7_HMI_Err_UH07_OB".QErr.MA0266
      O      "7_HMI_Err_UH07_OB".QErr.MA0267
      O      "7_HMI_Err_UH07_OB".QErr.MA0270
      =      A01_UC073.MotErr

// Anzeige:
      A      A01_UC073.MotErr
      =      "PF0221"


--- NW 18: UC074: Motorschutz-Störung ist aktiv ---
// Störung kann quittiert werden:
      A      "7_HMI_Err_UH07_OB".QErr.MA0320
      A      "FC0320"
      O
      A      "7_HMI_Err_UH07_OB".QErr.MA0321
      A      "FC0321"
      O
      A      "7_HMI_Err_UH07_OB".QErr.MA0322
      A      "FC0322"
      O
      A      "7_HMI_Err_UH07_OB".QErr.MA0323
      A      "FC0323"
      O
      A      "7_HMI_Err_UH07_OB".QErr.MA0324
      A      "FC0324"
      O
      A      "7_HMI_Err_UH07_OB".QErr.MA0325
      A      "FC0325"
      O
      A      "7_HMI_Err_UH07_OB".QErr.MA0326
      A      "FC0326"
      O
      A      "7_HMI_Err_UH07_OB".QErr.MA0327
      A      "FC0327"
      O
      A      "7_HMI_Err_UH07_OB".QErr.MA0330
      A      "FC0330"
      O
      A      "7_HMI_Err_UH07_OB".QErr.MA0331
      A      "FC0331"
      O
      A      "7_HMI_Err_UH07_OB".QErr.MA0332
      A      "FC0332"
      O
      A      "7_HMI_Err_UH07_OB".QErr.MA0333
      A      "FC0333"
      S      A01_UC074.StOk_blinken

// Störung quittieren:
// wird im Lastbaustein gemacht

// Störung aktiv:
// wird im Lastbaustein gemacht

// Motorschutz-Störung gesamt:
      A      "7_HMI_Err_UH07_OB".QErr.MA0320
      O      "7_HMI_Err_UH07_OB".QErr.MA0321
      O      "7_HMI_Err_UH07_OB".QErr.MA0322
      O      "7_HMI_Err_UH07_OB".QErr.MA0323
      O      "7_HMI_Err_UH07_OB".QErr.MA0324
      O      "7_HMI_Err_UH07_OB".QErr.MA0325
      O      "7_HMI_Err_UH07_OB".QErr.MA0326
      O      "7_HMI_Err_UH07_OB".QErr.MA0327
      O      "7_HMI_Err_UH07_OB".QErr.MA0330
      O      "7_HMI_Err_UH07_OB".QErr.MA0331
      O      "7_HMI_Err_UH07_OB".QErr.MA0332
      O      "7_HMI_Err_UH07_OB".QErr.MA0333
      =      A01_UC074.MotErr

// Anzeige:
      A      A01_UC074.MotErr
      =      "PF0281"


--- NW 19: UH07: Feueralarm ---
// Störung kann quittiert werden:
      A      "7_HMI_Err_UH07_OB".System.Gesamt_Feueralarm_Halle3
      A      "DI0034"
      O
      A      "7_HMI_Err_UH07_OB".System.Gesamt_Feueralarm_Halle4
      A      "DI0033"
      O
      A      "7_HMI_Err_UH07_OB".System.BST1_Feueralarm
      A      "DI0035"
      O
      A      "7_HMI_Err_UH07_OB".System."BST1_Störung"
      A      "DI0036"
      O
      A      "7_HMI_Err_UH07_OB".System.BST1_Geschlossen
      A      "DI0037"
      O
      A      "7_HMI_Err_UH07_OB".System.BST2_Feueralarm
      A      "DI0170"
      O
      A      "7_HMI_Err_UH07_OB".System."BST2_Störung"
      A      "DI0171"
      O
      A      "7_HMI_Err_UH07_OB".System.BST2_Geschlossen
      A      "DI0172"
      S      A01_UH07.StOk_blinken

// Impuls Störungen quittieren
      A      A01_UH07.StOk_aktiv
      R      "7_HMI_Err_UH07_OB".System.Gesamt_Feueralarm_Halle3
      R      "7_HMI_Err_UH07_OB".System.Gesamt_Feueralarm_Halle4
      R      "7_HMI_Err_UH07_OB".System.BST1_Feueralarm
      R      "7_HMI_Err_UH07_OB".System."BST1_Störung"
      R      "7_HMI_Err_UH07_OB".System.BST1_Geschlossen
      R      "7_HMI_Err_UH07_OB".System.BST2_Feueralarm
      R      "7_HMI_Err_UH07_OB".System."BST2_Störung"
      R      "7_HMI_Err_UH07_OB".System.BST2_Geschlossen

// Störung aktiv:
      AN     "DI0033"
      S      "7_HMI_Err_UH07_OB".System.Gesamt_Feueralarm_Halle3
      AN     "DI0034"
      S      "7_HMI_Err_UH07_OB".System.Gesamt_Feueralarm_Halle4

      AN     "DI0035"
      S      "7_HMI_Err_UH07_OB".System.BST1_Feueralarm

      AN     "DI0036"
      S      "7_HMI_Err_UH07_OB".System."BST1_Störung"

      AN     "DI0037"
      S      "7_HMI_Err_UH07_OB".System.BST1_Geschlossen

      AN     "DI0170"
      S      "7_HMI_Err_UH07_OB".System.BST2_Feueralarm

      AN     "DI0171"
      S      "7_HMI_Err_UH07_OB".System."BST2_Störung"

      AN     "DI0172"
      S      "7_HMI_Err_UH07_OB".System.BST2_Geschlossen

// Brandschutztür gesamt:
      A      "7_HMI_Err_UH07_OB".System.Gesamt_Feueralarm_Halle3
      O      "7_HMI_Err_UH07_OB".System.Gesamt_Feueralarm_Halle4
      O      "7_HMI_Err_UH07_OB".System.BST1_Feueralarm
      O      "7_HMI_Err_UH07_OB".System."BST1_Störung"
      O      "7_HMI_Err_UH07_OB".System.BST1_Geschlossen
      O      "7_HMI_Err_UH07_OB".System.BST2_Feueralarm
      O      "7_HMI_Err_UH07_OB".System."BST2_Störung"
      O      "7_HMI_Err_UH07_OB".System.BST2_Geschlossen
      =      A01_UH07.Brandfall

// Anzeige:
      A      A01_UH07.Brandfall
      =      "PF0006"


--- NW 20: UH07: Not-Aus-Störung erzeugen / quittierbar / quittieren (+UC071 +UC073) ---
// Quittierung wurd abgearbeitet:
      A      "DSchnittstelle_zu_Safety".FromSafety.ACK_A01_UH07_fertig
      R      "DSchnittstelle_zu_Safety".FromSafety.ACK_A01_UH07_fertig
      R      "DSchnittstelle_zu_Safety".ToSafety.ACK_A01_UH07

      A      "DSchnittstelle_zu_Safety".FromSafety.ACK_A01_UC071_fertig
      R      "DSchnittstelle_zu_Safety".FromSafety.ACK_A01_UC071_fertig
      R      "DSchnittstelle_zu_Safety".ToSafety.ACK_A01_UC071

      A      "DSchnittstelle_zu_Safety".FromSafety.ACK_A01_UC073_fertig
      R      "DSchnittstelle_zu_Safety".FromSafety.ACK_A01_UC073_fertig
      R      "DSchnittstelle_zu_Safety".ToSafety.ACK_A01_UC073

// Not-Aus nach Haupschalter ein quittieren:
      A      A01_UH07.StOk_aktiv                             // Impuls Störungen quittieren
      A      A01_UH07.Not_Aus.ausgeloest
      S      "DSchnittstelle_zu_Safety".ToSafety.ACK_A01_UH07 // Not-Aus quittieren

// Not-Aus an UH07:
      A      "SF0400"
      A      A01_UH07.Not_Aus.UH07
      S      A01_UH07.StOk_blinken                           // Störung quittierbar

      A      A01_UH07.StOk_aktiv                             // Impuls Störungen quittieren                //Störungen quittieren
      A      "SF0400"
      A      A01_UH07.Not_Aus.UH07
      R      A01_UH07.Not_Aus.UH07
      S      "DSchnittstelle_zu_Safety".ToSafety.ACK_A01_UH07 // Not-Aus quittieren

      AN     "SF0400"
      S      A01_UH07.Not_Aus.UH07                           // Störung vorhanden

      A      A01_UH07.Not_Aus.UH07                           // Störung vorhanden
      =      "7_HMI_Err_UH07_OB".Not.UH07                    // Störung an OP übergeben

// Not-Aus an UC071:
      A      "SF0710"
      A      A01_UH07.Not_Aus.UC071
      S      A01_UC071.StOk_blinken                          // Störung quittierbar

      A      A01_UC071.StOk_aktiv                            // Impuls Störungen quittieren                //Störungen quittieren
      A      "SF0710"
      A      A01_UH07.Not_Aus.UC071
      R      A01_UH07.Not_Aus.UC071
      S      "DSchnittstelle_zu_Safety".ToSafety.ACK_A01_UC071 // Not-Aus quittieren

      AN     "SF0710"
      S      A01_UH07.Not_Aus.UC071                          // Störung vorhanden

      A      A01_UH07.Not_Aus.UC071                          // Störung vorhanden
      =      "7_HMI_Err_UH07_OB".Not.UC071                   // Störung an OP übergeben

// Not-Aus an UC073:
      A      "SF1330"
      A      A01_UH07.Not_Aus.UC073
      S      A01_UC073.StOk_blinken                          // Störung quittierbar

      A      A01_UC073.StOk_aktiv                            // Impuls Störungen quittieren                //Störungen quittieren
      A      "SF1330"
      A      A01_UH07.Not_Aus.UC073
      R      A01_UH07.Not_Aus.UC073
      S      "DSchnittstelle_zu_Safety".ToSafety.ACK_A01_UC073 // Not-Aus quittieren

      AN     "SF1330"
      S      A01_UH07.Not_Aus.UC073                          // Störung vorhanden

      A      A01_UH07.Not_Aus.UC073                          // Störung vorhanden
      =      "7_HMI_Err_UH07_OB".Not.UC073                   // Störung an OP übergeben

// Not-Aus an UZ0701:
      A      "SF0401"
      A      A01_UH07.Not_Aus.UZ0701
      S      A01_UZ0701.StOk_blinken                         // Störung quittierbar

      A      A01_UZ0701.StOk_aktiv                           // Impuls Störungen quittieren                //Störungen quittieren
      A      "SF0401"
      A      A01_UH07.Not_Aus.UZ0701
      R      A01_UH07.Not_Aus.UZ0701
      S      "DSchnittstelle_zu_Safety".ToSafety.ACK_A01_UH07 // Not-Aus quittieren

      AN     "SF0401"
      S      A01_UH07.Not_Aus.UZ0701                         // Störung vorhanden

      A      A01_UH07.Not_Aus.UZ0701                         // Störung vorhanden
      =      "7_HMI_Err_UH07_OB".Not.UZ0701                  // Störung an OP übergeben

// Not-Aus an UZ0702:
      A      "SF0402"
      A      A01_UH07.Not_Aus.UZ0702
      S      A01_UZ0702.StOk_blinken                         // Störung quittierbar

      A      A01_UZ0702.StOk_aktiv                           // Impuls Störungen quittieren                //Störungen quittieren
      A      "SF0402"
      A      A01_UH07.Not_Aus.UZ0702
      R      A01_UH07.Not_Aus.UZ0702
      S      "DSchnittstelle_zu_Safety".ToSafety.ACK_A01_UH07 // Not-Aus quittieren

      AN     "SF0402"
      S      A01_UH07.Not_Aus.UZ0702                         // Störung vorhanden

      A      A01_UH07.Not_Aus.UZ0702                         // Störung vorhanden
      =      "7_HMI_Err_UH07_OB".Not.UZ0702                  // Störung an OP übergeben

// Not-Aus an UZ0703:
      A      "SF0403"
      A      A01_UH07.Not_Aus.UZ0703
      S      A01_UZ0703.StOk_blinken                         // Störung quittierbar

      A      A01_UZ0703.StOk_aktiv                           // Impuls Störungen quittieren                //Störungen quittieren
      A      "SF0403"
      A      A01_UH07.Not_Aus.UZ0703
      R      A01_UH07.Not_Aus.UZ0703
      S      "DSchnittstelle_zu_Safety".ToSafety.ACK_A01_UH07 // Not-Aus quittieren

      AN     "SF0403"
      S      A01_UH07.Not_Aus.UZ0703                         // Störung vorhanden

      A      A01_UH07.Not_Aus.UZ0703                         // Störung vorhanden
      =      "7_HMI_Err_UH07_OB".Not.UZ0703                  // Störung an OP übergeben

// Not-Aus an UZ7101:
      A      "SF0711"
      A      A01_UH07.Not_Aus.UZ7101
      S      A01_UZ7101.StOk_blinken                         // Störung quittierbar

      A      A01_UZ7101.StOk_aktiv                           // Impuls Störungen quittieren                //Störungen quittieren
      A      "SF0711"
      A      A01_UH07.Not_Aus.UZ7101
      R      A01_UH07.Not_Aus.UZ7101
      S      "DSchnittstelle_zu_Safety".ToSafety.ACK_A01_UH07 // Not-Aus quittieren

      AN     "SF0711"
      S      A01_UH07.Not_Aus.UZ7101                         // Störung vorhanden

      A      A01_UH07.Not_Aus.UZ7101                         // Störung vorhanden
      =      "7_HMI_Err_UH07_OB".Not.UZ7101                  // Störung an OP übergeben

// Not-Aus an UZ7102:
      A      "SF0712"
      A      A01_UH07.Not_Aus.UZ7102
      S      A01_UZ7102.StOk_blinken                         // Störung quittierbar

      A      A01_UZ7102.StOk_aktiv                           // Impuls Störungen quittieren                //Störungen quittieren
      A      "SF0712"
      A      A01_UH07.Not_Aus.UZ7102
      R      A01_UH07.Not_Aus.UZ7102
      S      "DSchnittstelle_zu_Safety".ToSafety.ACK_A01_UH07 // Not-Aus quittieren

      AN     "SF0712"
      S      A01_UH07.Not_Aus.UZ7102                         // Störung vorhanden

      A      A01_UH07.Not_Aus.UZ7102                         // Störung vorhanden
      =      "7_HMI_Err_UH07_OB".Not.UZ7102                  // Störung an OP übergeben

// Not-Aus an UZ7103:
      A      "SF0713"
      A      A01_UH07.Not_Aus.UZ7103
      S      A01_UZ7103.StOk_blinken                         // Störung quittierbar

      A      A01_UZ7103.StOk_aktiv                           // Impuls Störungen quittieren                //Störungen quittieren
      A      "SF0713"
      A      A01_UH07.Not_Aus.UZ7103
      R      A01_UH07.Not_Aus.UZ7103
      S      "DSchnittstelle_zu_Safety".ToSafety.ACK_A01_UH07 // Not-Aus quittieren

      AN     "SF0713"
      S      A01_UH07.Not_Aus.UZ7103                         // Störung vorhanden

      A      A01_UH07.Not_Aus.UZ7103                         // Störung vorhanden
      =      "7_HMI_Err_UH07_OB".Not.UZ7103                  // Störung an OP übergeben

// Not-Aus an UZ7104:
      A      "SF0780"
      A      A01_UH07.Not_Aus.UZ7104
      S      A01_UZ7104.StOk_blinken                         // Störung quittierbar

      A      A01_UZ7104.StOk_aktiv                           // Impuls Störungen quittieren                //Störungen quittieren
      A      "SF0780"
      A      A01_UH07.Not_Aus.UZ7104
      R      A01_UH07.Not_Aus.UZ7104
      S      "DSchnittstelle_zu_Safety".ToSafety.ACK_A01_UH07 // Not-Aus quittieren

      AN     "SF0780"
      S      A01_UH07.Not_Aus.UZ7104                         // Störung vorhanden

      A      A01_UH07.Not_Aus.UZ7104                         // Störung vorhanden
      =      "7_HMI_Err_UH07_OB".Not.UZ7104                  // Störung an OP übergeben

// Not-Aus an UZ7105:
      A      "SF0782"
      A      A01_UH07.Not_Aus.UZ7105
      S      A01_UZ7105.StOk_blinken                         // Störung quittierbar

      A      A01_UZ7105.StOk_aktiv                           // Impuls Störungen quittieren                //Störungen quittieren
      A      "SF0782"
      A      A01_UH07.Not_Aus.UZ7105
      R      A01_UH07.Not_Aus.UZ7105
      S      "DSchnittstelle_zu_Safety".ToSafety.ACK_A01_UH07 // Not-Aus quittieren

      AN     "SF0782"
      S      A01_UH07.Not_Aus.UZ7105                         // Störung vorhanden

      A      A01_UH07.Not_Aus.UZ7105                         // Störung vorhanden
      =      "7_HMI_Err_UH07_OB".Not.UZ7105                  // Störung an OP übergeben

// Not-Aus an UZ7106:
      A      "SF0783"
      A      A01_UH07.Not_Aus.UZ7106
      S      A01_UZ7106.StOk_blinken                         // Störung quittierbar

      A      A01_UZ7106.StOk_aktiv                           // Impuls Störungen quittieren                //Störungen quittieren
      A      "SF0783"
      A      A01_UH07.Not_Aus.UZ7106
      R      A01_UH07.Not_Aus.UZ7106
      S      "DSchnittstelle_zu_Safety".ToSafety.ACK_A01_UH07 // Not-Aus quittieren

      AN     "SF0783"
      S      A01_UH07.Not_Aus.UZ7106                         // Störung vorhanden

      A      A01_UH07.Not_Aus.UZ7106                         // Störung vorhanden
      =      "7_HMI_Err_UH07_OB".Not.UZ7106                  // Störung an OP übergeben

// Not-Aus an UZ7107:
      A      "SF0850"
      A      A01_UH07.Not_Aus.UZ7107
      S      A01_UZ7107.StOk_blinken                         // Störung quittierbar

      A      A01_UZ7107.StOk_aktiv                           // Impuls Störungen quittieren                //Störungen quittieren
      A      "SF0850"
      A      A01_UH07.Not_Aus.UZ7107
      R      A01_UH07.Not_Aus.UZ7107
      S      "DSchnittstelle_zu_Safety".ToSafety.ACK_A01_UH07 // Not-Aus quittieren

      AN     "SF0850"
      S      A01_UH07.Not_Aus.UZ7107                         // Störung vorhanden

      A      A01_UH07.Not_Aus.UZ7107                         // Störung vorhanden
      =      "7_HMI_Err_UH07_OB".Not.UZ7107                  // Störung an OP übergeben

// Not-Aus an UZ7301:
      A      "SF1331"
      A      A01_UH07.Not_Aus.UZ7301
      S      A01_UZ7301.StOk_blinken                         // Störung quittierbar

      A      A01_UZ7301.StOk_aktiv                           // Impuls Störungen quittieren                //Störungen quittieren
      A      "SF1331"
      A      A01_UH07.Not_Aus.UZ7301
      R      A01_UH07.Not_Aus.UZ7301
      S      "DSchnittstelle_zu_Safety".ToSafety.ACK_A01_UH07 // Not-Aus quittieren

      AN     "SF1331"
      S      A01_UH07.Not_Aus.UZ7301                         // Störung vorhanden

      A      A01_UH07.Not_Aus.UZ7301                         // Störung vorhanden
      =      "7_HMI_Err_UH07_OB".Not.UZ7301                  // Störung an OP übergeben

// Not-Aus an UZ7302:
      A      "SF1332"
      A      A01_UH07.Not_Aus.UZ7302
      S      A01_UZ7302.StOk_blinken                         // Störung quittierbar

      A      A01_UZ7302.StOk_aktiv                           // Impuls Störungen quittieren                //Störungen quittieren
      A      "SF1332"
      A      A01_UH07.Not_Aus.UZ7302
      R      A01_UH07.Not_Aus.UZ7302
      S      "DSchnittstelle_zu_Safety".ToSafety.ACK_A01_UH07 // Not-Aus quittieren

      AN     "SF1332"
      S      A01_UH07.Not_Aus.UZ7302                         // Störung vorhanden

      A      A01_UH07.Not_Aus.UZ7302                         // Störung vorhanden
      =      "7_HMI_Err_UH07_OB".Not.UZ7302                  // Störung an OP übergeben

// Not-Aus an UZ7303:
      A      "SF1333"
      A      A01_UH07.Not_Aus.UZ7303
      S      A01_UZ7303.StOk_blinken                         // Störung quittierbar

      A      A01_UZ7303.StOk_aktiv                           // Impuls Störungen quittieren                //Störungen quittieren
      A      "SF1333"
      A      A01_UH07.Not_Aus.UZ7303
      R      A01_UH07.Not_Aus.UZ7303
      S      "DSchnittstelle_zu_Safety".ToSafety.ACK_A01_UH07 // Not-Aus quittieren

      AN     "SF1333"
      S      A01_UH07.Not_Aus.UZ7303                         // Störung vorhanden

      A      A01_UH07.Not_Aus.UZ7303                         // Störung vorhanden
      =      "7_HMI_Err_UH07_OB".Not.UZ7303                  // Störung an OP übergeben

// Not-Aus ILS (UH05):
      AN     "DI0541"                                        // von UH05 ILS
      AN     "DSchnittstelle_zu_Safety".ToSafety.Ohne_Partner
      =      "7_HMI_Err_UH07_OB".Not.von_UH05


--- NW 21: UH07: Not-Aus-Störungen / Anzeigen ---
      AN     "SF0400"                                        // Taster noch betätigt
      ON     "SF0710"
      ON     "SF1330"
      ON     "SF0401"
      ON     "SF0402"
      ON     "SF0403"
      ON     "SF0711"
      ON     "SF0712"
      ON     "SF0713"
      ON     "SF0780"
      ON     "SF0782"
      ON     "SF0783"
      ON     "SF0850"
      ON     "SF1331"
      ON     "SF1332"
      ON     "SF1333"
      =      Not_Err                                         // Ein Not-Aus-Taster noch betätigt

      A      A01_UH07.Not_Aus.UH07                           // Störung noch aktiv
      O      A01_UH07.Not_Aus.UC071
      O      A01_UH07.Not_Aus.UC073
      O      A01_UH07.Not_Aus.UZ0701
      O      A01_UH07.Not_Aus.UZ0702
      O      A01_UH07.Not_Aus.UZ0703
      O      A01_UH07.Not_Aus.UZ7101
      O      A01_UH07.Not_Aus.UZ7102
      O      A01_UH07.Not_Aus.UZ7103
      O      A01_UH07.Not_Aus.UZ7104
      O      A01_UH07.Not_Aus.UZ7105
      O      A01_UH07.Not_Aus.UZ7106
      O      A01_UH07.Not_Aus.UZ7107
      O      A01_UH07.Not_Aus.UZ7301
      O      A01_UH07.Not_Aus.UZ7302
      O      A01_UH07.Not_Aus.UZ7303
      =      Not_Akt                                         // Ein Not-Aus-Störung noch nicht quittiert

      A      "DSchnittstelle_zu_Safety".FromSafety.Feedback.FDBACK_UH07_QA0610_QA0611 // Not-Aus-Kreis geschlossen
      AN     Not_Err
      AN     Not_Akt
      R      A01_UH07.NotErr

// Not-Aus hat ausgelöst:
      AN     Not_Akt                                         // Ein Not-Aus-Störung noch nicht quittiert
      AN     Not_Err                                         // Ein Not-Aus-Taster noch betätigt
      AN     "DSchnittstelle_zu_Safety".FromSafety.Feedback.FDBACK_UH07_QA0610_QA0611 // Not-Aus-Kreis geschlossen
      =      A01_UH07.Not_Aus.ausgeloest

      A      A01_UH07.Not_Aus.ausgeloest
      =      "7_HMI_Err_UH07_OB".Not.ausgeloest_UH07_UC71_UC73 // Störung an OP übergeben
      S      A01_UH07.StOk_blinken                           // Störung quittierbar

      A      "SF0002"
      A      "7_HMI_Err_UH07_OB".Not.ausgeloest_UH07_UC71_UC73 // Störung an OP übergeben
      S      "DSchnittstelle_zu_Safety".ToSafety.ACK_A01_UH07 // Not-Aus quittieren

// Störung aktiv:
      AN     "DSchnittstelle_zu_Safety".FromSafety.Feedback.FDBACK_UH07_QA0610_QA0611 // Not-Aus-Kreis geschlossen
      O      Not_Err                                         // Ein Not-Aus-Taster noch betätigt
      O      Not_Akt                                         // Ein Not-Aus-Störung noch nicht quittiert
      O
      AN     "DI0541"                                        // von UH05 ILS
      AN     "DSchnittstelle_zu_Safety".ToSafety.Ohne_Partner
      S      A01_UH07.NotErr

// Not-Aus quittieren nicht erlaubt:
      A      Not_Err                                         // Ein Not-Aus-Taster noch betätigt
      O      Not_Akt                                         // Ein Not-Aus-Störung noch nicht quittiert
      R      "DSchnittstelle_zu_Safety".ToSafety.ACK_A01_UH07 // Not-Aus quittieren

// UC071 und UC72 mit Quittieren:
      A      "DSchnittstelle_zu_Safety".ToSafety.ACK_A01_UH07 // Not-Aus quittieren
      S      "DSchnittstelle_zu_Safety".ToSafety.ACK_A01_UC071 // Not-Aus quittieren
      S      "DSchnittstelle_zu_Safety".ToSafety.ACK_A01_UC073 // Not-Aus quittieren

// Anzeige:
      A      A01_UH07.NotErr
      CLR                                                    // Keine verbaut
// /      =     "PF1004"


--- NW 22: UH07: Bereichs-Störung ---
      AN     A01_UH07.AnlageEin
      O      A01_UH07.NotErr
// /Da einzeln überwacht!      O     #A01_UH07.MotErr
      O      A01_UH07.PnErr
      O      A01_UH07.SiErr
      O      "7_HMI_Err_UH07_OB".System.Gesamt_Feueralarm_Halle3
      O      "7_HMI_Err_UH07_OB".System.Gesamt_Feueralarm_Halle4
      =      A01_UH07.BereichErr

      A      A01_UH07.BereichErr
      A      A01_UH07.AnlageEin
      A      "Clock_1Hz"
      =      "PF0000"


--- NW 23: UH07: Anfahrwarnung ---
// Anfahrwarnung erzeugen:
      AN     A01_UH07.BereichErr
      A      A01_UH07.BereichErr_old                         // Letzter Zyklus war noch System-Err
      S      A01_UH07.Anfahrwarnung

      A      A01_UH07.BereichErr
      =      A01_UH07.BereichErr_old                         // Aktuellen Status sepichern
      R      A01_UH07.Anfahrwarnung

// Anfahrwarnung:
      A      "T1"
      R      A01_UH07.Anfahrwarnung
      A(
      O      A01_UH07.Anfahrwarnung
      O      A01_UC071.Anfahrwarnung
      O      A01_UC072.Anfahrwarnung
      O      A01_UC073.Anfahrwarnung
      O      A01_UC074.Anfahrwarnung
      )
      A      "Clock_1Hz"
      =      "PF0034"                                        // Anfahr-Warnung
      A      A01_UH07.Anfahrwarnung
      L      s5t#5s
      OnDelay "T1"

      A      A01_UH07.Anfahrwarnung
      S      A01_UH07.BereichErr


--- NW 24: UH07: Haupschütz nicht aktiv ---
      A      "DSchnittstelle_zu_Safety".FromSafety.Feedback.FDBACK_UH07_QA0610_QA0611 // Not-Aus-Kreis geschlossen
      L      s5t#3s
      OnDelay "T110"

      A      "T110"
      A(
      O      "DI0013"
      O      "DI0014"
      )
      O
      AN     A01_UH07.BereichErr
      AN     "DSchnittstelle_zu_Safety".FromSafety.Feedback.FDBACK_UH07_QA0610_QA0611 // Not-Aus-Kreis geschlossen
      =      A01_UH07.K10Err

      A      A01_UH07.K10Err
      O      "DSchnittstelle_zu_Safety".FromSafety.ACK_REQ_A01_UH07_1
      O      "DSchnittstelle_zu_Safety".FromSafety.ACK_REQ_A01_UH07_2
      S      A01_UH07.StOk_blinken                           // Störung quittierbar

      A      A01_UH07.StOk_aktiv                             // Impuls Störungen quittieren                //Störungen quittieren
      A(
      O      A01_UH07.K10Err
      O      "DSchnittstelle_zu_Safety".FromSafety.ACK_REQ_A01_UH07_1
      O      "DSchnittstelle_zu_Safety".FromSafety.ACK_REQ_A01_UH07_2
      )
      S      "DSchnittstelle_zu_Safety".ToSafety.StOk_HSS
      S      "DSchnittstelle_zu_Safety".ToSafety.ACK_A01_UH07 // Not-Aus quittieren

      A      A01_UH07.K10Err
      =      "7_HMI_Err_UH07_OB".Schutz."Hauptschütz UH07"


--- NW 25: UC071: Bereichs-Störung ---
      AN     A01_UH07.AnlageEin                              // UH07 ist Master
      O      A01_UH07.NotErr
      O      "7_HMI_Err_UH07_OB".VErr.Pn_UC071
// /Da einzeln überwacht!      O     #A01_UC071.MotErr
      O      A01_UC071.SiErr
      O      "7_HMI_Err_UH07_OB".System.Gesamt_Feueralarm_Halle3
      O      "7_HMI_Err_UH07_OB".System.Gesamt_Feueralarm_Halle4
      =      A01_UC071.BereichErr

// Keine Anzeige verbaut


--- NW 26: UC071: Anfahrwarnung ---
// Anfahrwarnung erzeugen:
      AN     A01_UC071.BereichErr
      A      A01_UC071.BereichErr_old                        // Letzter Zyklus war noch System-Err
      S      A01_UC071.Anfahrwarnung

      A      A01_UC071.BereichErr
      =      A01_UC071.BereichErr_old                        // Aktuellen Status sepichern
      R      A01_UC071.Anfahrwarnung

// Anfahrwarnung:
      A      "T12"
      R      A01_UC071.Anfahrwarnung
      A      A01_UC071.Anfahrwarnung
      A      "Clock_1Hz"
//       =     "PF0034"             //Anfahr-Warnung (nur an UH07/Nw23)
      CLR
      A      A01_UC071.Anfahrwarnung
      L      s5t#5s
      OnDelay "T12"

      A      A01_UC071.Anfahrwarnung
      S      A01_UC071.BereichErr


--- NW 27: UC071: Haupschütz nicht aktiv ---
      A      "DSchnittstelle_zu_Safety".FromSafety.Feedback.FDBACK_UC071_QA0920_QA0921 // Not-Aus-Kreis geschlossen
      L      s5t#3s
      OnDelay "T211"

      A      "T211"
      A      "DI0106"
      O
      AN     A01_UC071.BereichErr
      AN     "DSchnittstelle_zu_Safety".FromSafety.Feedback.FDBACK_UC071_QA0920_QA0921 // Not-Aus-Kreis geschlossen
      =      A01_UC071.K10Err

      A      A01_UC071.K10Err
      O      "DSchnittstelle_zu_Safety".FromSafety.ACK_REQ_A01_UC071_1
      O      "DSchnittstelle_zu_Safety".FromSafety.ACK_REQ_A01_UC071_2
      S      A01_UC071.StOk_blinken                          // Störung quittierbar

      A      A01_UC071.StOk_aktiv                            // Impuls Störungen quittieren                //Störungen quittieren
      A(
      O      A01_UC071.K10Err
      O      "DSchnittstelle_zu_Safety".FromSafety.ACK_REQ_A01_UC071_1
      O      "DSchnittstelle_zu_Safety".FromSafety.ACK_REQ_A01_UC071_2
      )
      S      "DSchnittstelle_zu_Safety".ToSafety.StOk_HSS
      S      "DSchnittstelle_zu_Safety".ToSafety.ACK_A01_UC071 // Not-Aus quittieren

      A      A01_UC071.K10Err
      =      "7_HMI_Err_UH07_OB".Schutz."Hauptschütz UC071"


--- NW 28: UC072: Not-Aus-Störung erzeugen / quittierbar / quittieren ---
// Quittierung wurd abgearbeitet:
      A      "DSchnittstelle_zu_Safety".FromSafety.ACK_A01_UC072_fertig
      R      "DSchnittstelle_zu_Safety".FromSafety.ACK_A01_UC072_fertig
      R      "DSchnittstelle_zu_Safety".ToSafety.ACK_A01_UC072

// Not-Aus nach Haupschalter ein quittieren:
      A      A01_UC072.StOk_aktiv                            // Impuls Störungen quittieren
      A      A01_UC072.Not_Aus.ausgeloest
      S      "DSchnittstelle_zu_Safety".ToSafety.ACK_A01_UC072 // Not-Aus quittieren

// Not-Aus an UC072:
      A      "SF1020"
      A      A01_UC072.Not_Aus.UC072
      S      A01_UC072.StOk_blinken                          // Störung quittierbar

      A      A01_UC072.StOk_aktiv                            // Impuls Störungen quittieren                //Störungen quittieren
      A      "SF1020"
      A      A01_UC072.Not_Aus.UC072
      R      A01_UC072.Not_Aus.UC072
      S      "DSchnittstelle_zu_Safety".ToSafety.ACK_A01_UC072 // Not-Aus quittieren

      AN     "SF1020"
      S      A01_UC072.Not_Aus.UC072                         // Störung vorhanden

      A      A01_UC072.Not_Aus.UC072                         // Störung vorhanden
      =      "7_HMI_Err_UH07_OB".Not.UC072                   // Störung an OP übergeben

// Not-Aus an UZ7201:
      A      "SF1021"
      A      A01_UC072.Not_Aus.UZ7201
      S      A01_UZ7201.StOk_blinken                         // Störung quittierbar

      A      A01_UZ7201.StOk_aktiv                           // Impuls Störungen quittieren                //Störungen quittieren
      A      "SF1021"
      A      A01_UC072.Not_Aus.UZ7201
      R      A01_UC072.Not_Aus.UZ7201
      S      "DSchnittstelle_zu_Safety".ToSafety.ACK_A01_UC072 // Not-Aus quittieren

      AN     "SF1021"
      S      A01_UC072.Not_Aus.UZ7201                        // Störung vorhanden

      A      A01_UC072.Not_Aus.UZ7201                        // Störung vorhanden
      =      "7_HMI_Err_UH07_OB".Not.UZ7201                  // Störung an OP übergeben

// Not-Aus an UZ7202:
      A      "SF1022"
      A      A01_UC072.Not_Aus.UZ7202
      S      A01_UZ7202.StOk_blinken                         // Störung quittierbar

      A      A01_UZ7202.StOk_aktiv                           // Impuls Störungen quittieren                //Störungen quittieren
      A      "SF1022"
      A      A01_UC072.Not_Aus.UZ7202
      R      A01_UC072.Not_Aus.UZ7202
      S      "DSchnittstelle_zu_Safety".ToSafety.ACK_A01_UC072 // Not-Aus quittieren

      AN     "SF1022"
      S      A01_UC072.Not_Aus.UZ7202                        // Störung vorhanden

      A      A01_UC072.Not_Aus.UZ7202                        // Störung vorhanden
      =      "7_HMI_Err_UH07_OB".Not.UZ7202                  // Störung an OP übergeben

// Not-Aus ILS (UH03):
      AN     "DI1091"                                        // von UH03 ILS
      AN     "DSchnittstelle_zu_Safety".ToSafety.Ohne_Partner
      =      "7_HMI_Err_UH07_OB".Not.von_UH03

// Not-Aus UH07 (UC072):
      AN     "DI1092"                                        // von UC061 Outbound
      AN     "DSchnittstelle_zu_Safety".ToSafety.Ohne_Partner
      =      "7_HMI_Err_UH07_OB".Not.von_UC061


--- NW 29: UC072: Not-Aus-Störungen / Anzeigen ---
      AN     "SF1020"                                        // Taster noch betätigt
      ON     "SF1021"
      ON     "SF1022"
      =      Not_Err                                         // Ein Not-Aus-Taster noch betätigt

      A      A01_UC072.Not_Aus.UC072                         // Störung noch aktiv
      O      A01_UC072.Not_Aus.UZ7201
      O      A01_UC072.Not_Aus.UZ7202
      =      Not_Akt                                         // Ein Not-Aus-Störung noch nicht quittiert

      A      "DSchnittstelle_zu_Safety".FromSafety.Feedback.FDBACK_UC072_QA1230_QA1231 // Not-Aus-Kreis geschlossen
      AN     Not_Err
      AN     Not_Akt
      R      A01_UC072.NotErr

// Not-Aus hat ausgelöst:
      AN     Not_Akt                                         // Ein Not-Aus-Störung noch nicht quittiert
      AN     Not_Err                                         // Ein Not-Aus-Taster noch betätigt
      AN     "DSchnittstelle_zu_Safety".FromSafety.Feedback.FDBACK_UC072_QA1230_QA1231 // Not-Aus-Kreis geschlossen
      =      A01_UC072.Not_Aus.ausgeloest

      A      A01_UC072.Not_Aus.ausgeloest
      =      "7_HMI_Err_UH07_OB".Not.ausgeloest_UC072        // Störung an OP übergeben
      S      A01_UC072.StOk_blinken                          // Störung quittierbar

      A      "SF0177"
      A      "7_HMI_Err_UH07_OB".Not.ausgeloest_UC072        // Störung an OP übergeben
      S      "DSchnittstelle_zu_Safety".ToSafety.ACK_A01_UC072 // Not-Aus quittieren

// Störung aktiv:
      AN     "DSchnittstelle_zu_Safety".FromSafety.Feedback.FDBACK_UC072_QA1230_QA1231 // Not-Aus-Kreis geschlossen
      O      Not_Err                                         // Ein Not-Aus-Taster noch betätigt
      O      Not_Akt                                         // Ein Not-Aus-Störung noch nicht quittiert
      O
      AN     "DI1091"                                        // von UH03 ILS
      AN     "DSchnittstelle_zu_Safety".ToSafety.Ohne_Partner
      O
      AN     "DI1092"                                        // von UC61 AMR
      AN     "DSchnittstelle_zu_Safety".ToSafety.Ohne_Partner
      S      A01_UC072.NotErr

// Not-Aus quittieren nicht erlaubt:
      A      Not_Err                                         // Ein Not-Aus-Taster noch betätigt
      O      Not_Akt                                         // Ein Not-Aus-Störung noch nicht quittiert
      R      "DSchnittstelle_zu_Safety".ToSafety.ACK_A01_UC072 // Not-Aus quittieren

// Anzeige:
      A      A01_UC072.NotErr
      CLR                                                    // Keine verbaut
// /      =     "PF1004"


--- NW 30: UC072: Bereichs-Störung ---
      AN     A01_UH07.AnlageEin                              // UH07 ist Master
      O      A01_UC072.NotErr
      O      "7_HMI_Err_UH07_OB".VErr.Pn_UC072
// /Da einzeln überwacht!     O     #A01_UC072.MotErr
      O      A01_UC072.SiErr
      O      "7_HMI_Err_UH07_OB".System.Gesamt_Feueralarm_Halle3
      O      "7_HMI_Err_UH07_OB".System.Gesamt_Feueralarm_Halle4
      =      A01_UC072.BereichErr

// Keine Anzeige verbaut


--- NW 31: UC072: Anfahrwarnung ---
// Anfahrwarnung erzeugen:
      AN     A01_UC072.BereichErr
      A      A01_UC072.BereichErr_old                        // Letzter Zyklus war noch System-Err
      S      A01_UC072.Anfahrwarnung

      A      A01_UC072.BereichErr
      =      A01_UC072.BereichErr_old                        // Aktuellen Status sepichern
      R      A01_UC072.Anfahrwarnung

// Anfahrwarnung:
      A      "T13"
      R      A01_UC072.Anfahrwarnung
      A      A01_UC072.Anfahrwarnung
      A      "Clock_1Hz"
//       =     "PF0034"             //Anfahr-Warnung (nur an UH07/Nw23)
      CLR
      A      A01_UC072.Anfahrwarnung
      L      s5t#5s
      OnDelay "T13"

      A      A01_UC072.Anfahrwarnung
      S      A01_UC072.BereichErr


--- NW 32: UC072: Haupschütz nicht aktiv ---
      A      "DSchnittstelle_zu_Safety".FromSafety.Feedback.FDBACK_UC072_QA1230_QA1231 // Not-Aus-Kreis geschlossen
      L      s5t#3s
      OnDelay "T212"

      A      "T212"
      A      "DI0166"
      O
      AN     A01_UC072.BereichErr
      AN     "DSchnittstelle_zu_Safety".FromSafety.Feedback.FDBACK_UC072_QA1230_QA1231 // Not-Aus-Kreis geschlossen
      =      A01_UC072.K10Err

      A      A01_UC072.K10Err
      O      "DSchnittstelle_zu_Safety".FromSafety.ACK_REQ_A01_UC072_1
      O      "DSchnittstelle_zu_Safety".FromSafety.ACK_REQ_A01_UC072_2
      S      A01_UC072.StOk_blinken                          // Störung quittierbar

      A      A01_UC072.StOk_aktiv                            // Impuls Störungen quittieren                //Störungen quittieren
      A(
      O      A01_UC072.K10Err
      O      "DSchnittstelle_zu_Safety".FromSafety.ACK_REQ_A01_UC072_1
      O      "DSchnittstelle_zu_Safety".FromSafety.ACK_REQ_A01_UC072_2
      )
      S      "DSchnittstelle_zu_Safety".ToSafety.StOk_HSS
      S      "DSchnittstelle_zu_Safety".ToSafety.ACK_A01_UC072 // Not-Aus quittieren

      A      A01_UC072.K10Err
      =      "7_HMI_Err_UH07_OB".Schutz."Hauptschütz UC072"


--- NW 33: UC073: Bereichs-Störung ---
      AN     A01_UH07.AnlageEin                              // UH07 ist Master
      O      A01_UH07.NotErr
      O      "7_HMI_Err_UH07_OB".VErr.Pn_UC073
// /Da einzeln überwacht!     O     #A01_UC073.MotErr
      O      A01_UC073.SiErr
      O      "7_HMI_Err_UH07_OB".System.Gesamt_Feueralarm_Halle3
      O      "7_HMI_Err_UH07_OB".System.Gesamt_Feueralarm_Halle4
      =      A01_UC073.BereichErr

// Keine Anzeige verbaut


--- NW 34: UC073: Anfahrwarnung ---
// Anfahrwarnung erzeugen:
      AN     A01_UC073.BereichErr
      A      A01_UC073.BereichErr_old                        // Letzter Zyklus war noch System-Err
      S      A01_UC073.Anfahrwarnung

      A      A01_UC073.BereichErr
      =      A01_UC073.BereichErr_old                        // Aktuellen Status sepichern
      R      A01_UC073.Anfahrwarnung

// Anfahrwarnung:
      A      "T14"
      R      A01_UC073.Anfahrwarnung
      A      A01_UC073.Anfahrwarnung
      A      "Clock_1Hz"
//       =     "PF0034"             //Anfahr-Warnung (nur an UH07/Nw23)
      CLR
      A      A01_UC073.Anfahrwarnung
      L      s5t#5s
      OnDelay "T14"

      A      A01_UC073.Anfahrwarnung
      S      A01_UC073.BereichErr


--- NW 35: UC073: Haupschütz nicht aktiv ---
      A      "DSchnittstelle_zu_Safety".FromSafety.Feedback.FDBACK_UC073_QA1540_QA1541 // Not-Aus-Kreis geschlossen
      L      s5t#3s
      OnDelay "T213"

      A      "T213"
      A      "DI0226"
      O
      AN     A01_UC073.BereichErr
      AN     "DSchnittstelle_zu_Safety".FromSafety.Feedback.FDBACK_UC073_QA1540_QA1541 // Not-Aus-Kreis geschlossen
      =      A01_UC073.K10Err

      A      A01_UC073.K10Err
      O      "DSchnittstelle_zu_Safety".FromSafety.ACK_REQ_A01_UC073_1
      O      "DSchnittstelle_zu_Safety".FromSafety.ACK_REQ_A01_UC073_2
      S      A01_UC073.StOk_blinken                          // Störung quittierbar

      A      A01_UC073.StOk_aktiv                            // Impuls Störungen quittieren                //Störungen quittieren
      A(
      O      A01_UC073.K10Err
      O      "DSchnittstelle_zu_Safety".FromSafety.ACK_REQ_A01_UC073_1
      O      "DSchnittstelle_zu_Safety".FromSafety.ACK_REQ_A01_UC073_2
      )
      S      "DSchnittstelle_zu_Safety".ToSafety.StOk_HSS
      S      "DSchnittstelle_zu_Safety".ToSafety.ACK_A01_UC073 // Not-Aus quittieren

      A      A01_UC073.K10Err
      =      "7_HMI_Err_UH07_OB".Schutz."Hauptschütz UC073"


--- NW 36: UC074: Not-Aus-Störung erzeugen / quittierbar / quittieren ---
// Quittierung wurd abgearbeitet:
      A      "DSchnittstelle_zu_Safety".FromSafety.ACK_A01_UC074_fertig
      R      "DSchnittstelle_zu_Safety".FromSafety.ACK_A01_UC074_fertig
      R      "DSchnittstelle_zu_Safety".ToSafety.ACK_A01_UC074

// Not-Aus nach Haupschalter ein quittieren:
      A      A01_UC074.StOk_aktiv                            // Impuls Störungen quittieren
      A      A01_UC074.Not_Aus.ausgeloest
      S      "DSchnittstelle_zu_Safety".ToSafety.ACK_A01_UC074 // Not-Aus quittieren

// Not-Aus an UC074:
      A      "SF1640"
      A      A01_UC074.Not_Aus.UC074
      S      A01_UC074.StOk_blinken                          // Störung quittierbar

      A      A01_UC074.StOk_aktiv                            // Impuls Störungen quittieren                //Störungen quittieren
      A      "SF1640"
      A      A01_UC074.Not_Aus.UC074
      R      A01_UC074.Not_Aus.UC074
      S      "DSchnittstelle_zu_Safety".ToSafety.ACK_A01_UC074 // Not-Aus quittieren

      AN     "SF1640"
      S      A01_UC074.Not_Aus.UC074                         // Störung vorhanden

      A      A01_UC074.Not_Aus.UC074                         // Störung vorhanden
      =      "7_HMI_Err_UH07_OB".Not.UC074                   // Störung an OP übergeben

// Not-Aus an UZ7401:
      A      "SF1641"
      A      A01_UC074.Not_Aus.UZ7401
      S      A01_UZ7401.StOk_blinken                         // Störung quittierbar

      A      A01_UZ7401.StOk_aktiv                           // Impuls Störungen quittieren                //Störungen quittieren
      A      "SF1641"
      A      A01_UC074.Not_Aus.UZ7401
      R      A01_UC074.Not_Aus.UZ7401
      S      "DSchnittstelle_zu_Safety".ToSafety.ACK_A01_UC074 // Not-Aus quittieren

      AN     "SF1641"
      S      A01_UC074.Not_Aus.UZ7401                        // Störung vorhanden

      A      A01_UC074.Not_Aus.UZ7401                        // Störung vorhanden
      =      "7_HMI_Err_UH07_OB".Not.UZ7401                  // Störung an OP übergeben

// Not-Aus an UZ7402:
      A      "SF1642"
      A      A01_UC074.Not_Aus.UZ7402
      S      A01_UZ7402.StOk_blinken                         // Störung quittierbar

      A      A01_UZ7402.StOk_aktiv                           // Impuls Störungen quittieren                //Störungen quittieren
      A      "SF1642"
      A      A01_UC074.Not_Aus.UZ7402
      R      A01_UC074.Not_Aus.UZ7402
      S      "DSchnittstelle_zu_Safety".ToSafety.ACK_A01_UC074 // Not-Aus quittieren

      AN     "SF1642"
      S      A01_UC074.Not_Aus.UZ7402                        // Störung vorhanden

      A      A01_UC074.Not_Aus.UZ7402                        // Störung vorhanden
      =      "7_HMI_Err_UH07_OB".Not.UZ7402                  // Störung an OP übergeben

// Not-Aus an UZ7403:
      A      "SF1643"
      A      A01_UC074.Not_Aus.UZ7403
      S      A01_UZ7403.StOk_blinken                         // Störung quittierbar

      A      A01_UZ7403.StOk_aktiv                           // Impuls Störungen quittieren                //Störungen quittieren
      A      "SF1643"
      A      A01_UC074.Not_Aus.UZ7403
      R      A01_UC074.Not_Aus.UZ7403
      S      "DSchnittstelle_zu_Safety".ToSafety.ACK_A01_UC074 // Not-Aus quittieren

      AN     "SF1643"
      S      A01_UC074.Not_Aus.UZ7403                        // Störung vorhanden

      A      A01_UC074.Not_Aus.UZ7403                        // Störung vorhanden
      =      "7_HMI_Err_UH07_OB".Not.UZ7403                  // Störung an OP übergeben


--- NW 37: UC074: Not-Aus-Störungen / Anzeigen ---
      AN     "SF1640"                                        // Taster noch betätigt
      ON     "SF1641"
      ON     "SF1642"
      ON     "SF1643"
      =      Not_Err                                         // Ein Not-Aus-Taster noch betätigt

      A      A01_UC074.Not_Aus.UC074                         // Störung noch aktiv
      O      A01_UC074.Not_Aus.UZ7401
      O      A01_UC074.Not_Aus.UZ7402
      O      A01_UC074.Not_Aus.UZ7403
      =      Not_Akt                                         // Ein Not-Aus-Störung noch nicht quittiert

      A      "DSchnittstelle_zu_Safety".FromSafety.Feedback.FDBACK_UC074_QA1850_QA1851 // Not-Aus-Kreis geschlossen
      A      "DSchnittstelle_zu_Safety".FromSafety.Feedback.FDBACK_UC074_QA1900_QA1901
      AN     Not_Err
      AN     Not_Akt
      R      A01_UC074.NotErr

// Not-Aus hat ausgelöst:
      AN     Not_Akt                                         // Ein Not-Aus-Störung noch nicht quittiert
      AN     Not_Err                                         // Ein Not-Aus-Taster noch betätigt
      A(
      ON     "DSchnittstelle_zu_Safety".FromSafety.Feedback.FDBACK_UC074_QA1850_QA1851 // Not-Aus-Kreis geschlossen
      ON     "DSchnittstelle_zu_Safety".FromSafety.Feedback.FDBACK_UC074_QA1900_QA1901
      )
      =      A01_UC074.Not_Aus.ausgeloest

      A      A01_UC074.Not_Aus.ausgeloest
      =      "7_HMI_Err_UH07_OB".Not.ausgeloest_UC074        // Störung an OP übergeben
      S      A01_UC074.StOk_blinken                          // Störung quittierbar

      A      "SF0297"
      A      "7_HMI_Err_UH07_OB".Not.ausgeloest_UC074        // Störung an OP übergeben
      S      "DSchnittstelle_zu_Safety".ToSafety.ACK_A01_UC074 // Not-Aus quittieren

// Störung aktiv:
      AN     "DSchnittstelle_zu_Safety".FromSafety.Feedback.FDBACK_UC074_QA1850_QA1851 // Not-Aus-Kreis geschlossen
      ON     "DSchnittstelle_zu_Safety".FromSafety.Feedback.FDBACK_UC074_QA1900_QA1901
      O      Not_Err                                         // Ein Not-Aus-Taster noch betätigt
      O      Not_Akt                                         // Ein Not-Aus-Störung noch nicht quittiert
      S      A01_UC074.NotErr

// Not-Aus quittieren nicht erlaubt:
      A      Not_Err                                         // Ein Not-Aus-Taster noch betätigt
      O      Not_Akt                                         // Ein Not-Aus-Störung noch nicht quittiert
      R      "DSchnittstelle_zu_Safety".ToSafety.ACK_A01_UC074 // Not-Aus quittieren

// Anzeige:
      A      A01_UC074.NotErr
      CLR                                                    // Keine verbaut
// /      =     "PF1004"


--- NW 38: UC074: Bereichs-Störung ---
      AN     A01_UH07.AnlageEin                              // UH07 ist Master
      O      A01_UC074.NotErr
      O      "7_HMI_Err_UH07_OB".VErr.Pn_UC074
      O      A01_UH07.PnErr
// /Da einzeln überwacht!     O     #A01_UC074.MotErr
      O      A01_UC074.SiErr
      O      "7_HMI_Err_UH07_OB".System.Gesamt_Feueralarm_Halle3
      O      "7_HMI_Err_UH07_OB".System.Gesamt_Feueralarm_Halle4
      =      A01_UC074.BereichErr

// Keine Anzeige verbaut


--- NW 39: UC074: Anfahrwarnung ---
// Anfahrwarnung erzeugen:
      AN     A01_UC074.BereichErr
      A      A01_UC074.BereichErr_old                        // Letzter Zyklus war noch System-Err
      S      A01_UC074.Anfahrwarnung

      A      A01_UC074.BereichErr
      =      A01_UC074.BereichErr_old                        // Aktuellen Status sepichern
      R      A01_UC074.Anfahrwarnung

// Anfahrwarnung:
      A      "T15"
      R      A01_UC074.Anfahrwarnung
      A      A01_UC074.Anfahrwarnung
      A      "Clock_1Hz"
//       =     "PF0034"             //Anfahr-Warnung (nur an UH07/Nw23)
      CLR
      A      A01_UC074.Anfahrwarnung
      L      s5t#5s
      OnDelay "T15"

      A      A01_UC074.Anfahrwarnung
      S      A01_UC074.BereichErr


--- NW 40: UC074: Haupschütz nicht aktiv ---
      A      "DSchnittstelle_zu_Safety".FromSafety.Feedback.FDBACK_UC074_QA1850_QA1851 // Not-Aus-Kreis geschlossen
      A      "DSchnittstelle_zu_Safety".FromSafety.Feedback.FDBACK_UC074_QA1900_QA1901 // Not-Aus-Kreis geschlossen
      L      s5t#3s
      OnDelay "T214"

      A      "T214"
      A      "DI0286"
      O
      AN     A01_UC074.BereichErr
      A(
      ON     "DSchnittstelle_zu_Safety".FromSafety.Feedback.FDBACK_UC074_QA1850_QA1851 // Not-Aus-Kreis geschlossen
      ON     "DSchnittstelle_zu_Safety".FromSafety.Feedback.FDBACK_UC074_QA1900_QA1901 // Not-Aus-Kreis geschlossen
      )
      =      A01_UC074.K10Err

      A      A01_UC074.K10Err
      O      "DSchnittstelle_zu_Safety".FromSafety.ACK_REQ_A01_UC074_1
      O      "DSchnittstelle_zu_Safety".FromSafety.ACK_REQ_A01_UC074_2
      S      A01_UC074.StOk_blinken                          // Störung quittierbar

      A      A01_UC074.StOk_aktiv                            // Impuls Störungen quittieren                //Störungen quittieren
      A(
      O      A01_UC074.K10Err
      O      "DSchnittstelle_zu_Safety".FromSafety.ACK_REQ_A01_UC074_1
      O      "DSchnittstelle_zu_Safety".FromSafety.ACK_REQ_A01_UC074_2
      )
      S      "DSchnittstelle_zu_Safety".ToSafety.StOk_HSS
      S      "DSchnittstelle_zu_Safety".ToSafety.ACK_A01_UC074 // Not-Aus quittieren

      A      A01_UC074.K10Err
      =      "7_HMI_Err_UH07_OB".Schutz."Hauptschütz UC074"


--- NW 41: Bereichshalte ---
      AN     "SF0122"
      =      A01_UZ7102.Area_Stop
      =      "7_HMI_Err_UH07_OB".Halt.UZ7102

      AN     "SF0126"
      =      A01_UZ7104.Area_Stop
      =      "7_HMI_Err_UH07_OB".Halt.UZ7104

      AN     "SF0180"
      =      A01_UZ7201.Area_Stop
      =      "7_HMI_Err_UH07_OB".Halt.UZ7201

      AN     "SF0182"
      =      A01_UZ7202.Area_Stop
      =      "7_HMI_Err_UH07_OB".Halt.UZ7202


--- NW 42: Anzeigen zum Quittieren ---
// Start nach Störung blinken lassen:
      A      A01_UH07.StOk_blinken
      A      "Clock_1Hz"
      ON     "SF0400"
      =      "PF0002"

      A      A01_UC071.StOk_blinken
      A      "Clock_1Hz"
      ON     "SF0710"
      =      "PF0117"

      A      A01_UC072.StOk_blinken
      A      "Clock_1Hz"
      ON     "SF1020"
      =      "PF0177"

      A      A01_UC073.StOk_blinken
      A      "Clock_1Hz"
      ON     "SF1330"
      =      "PF0237"

      A      A01_UC074.StOk_blinken
      A      "Clock_1Hz"
      ON     "SF1640"
      =      "PF0297"

      A      A01_UZ0701.StOk_blinken
      A      "Clock_1Hz"
      ON     "SF0401"
      =      "PF0041"

      A      A01_UZ0702.StOk_blinken
      A      "Clock_1Hz"
      ON     "SF0402"
      =      "PF0043"

      A      A01_UZ0703.StOk_blinken
      A      "Clock_1Hz"
      ON     "SF0403"
      =      "PF0045"

      A      A01_UZ7101.StOk_blinken
      A      "Clock_1Hz"
      ON     "SF0711"
      =      "PF0121"

      A      A01_UZ7102.StOk_blinken
      A      "Clock_1Hz"
      ON     "SF0712"
      =      "PF0123"

      A      A01_UZ7103.StOk_blinken
      A      "Clock_1Hz"
      ON     "SF0713"
      =      "PF0125"

      A      A01_UZ7104.StOk_blinken
      A      "Clock_1Hz"
      ON     "SF0780"
      =      "PF0127"

      A      A01_UZ7105.StOk_blinken
      A      "Clock_1Hz"
      ON     "SF0782"
      =      "PF0131"

      A      A01_UZ7106.StOk_blinken
      A      "Clock_1Hz"
      ON     "SF0783"
      =      "PF0133"

      A      A01_UZ7107.StOk_blinken
      A      "Clock_1Hz"
      ON     "SF0850"
      =      "PF0135"

      A      A01_UZ7201.StOk_blinken
      A      "Clock_1Hz"
      ON     "SF1021"
      =      "PF0181"

      A      A01_UZ7202.StOk_blinken
      A      "Clock_1Hz"
      ON     "SF1022"
      =      "PF0183"

      A      A01_UZ7301.StOk_blinken
      A      "Clock_1Hz"
      ON     "SF1331"
      =      "PF0241"

      A      A01_UZ7302.StOk_blinken
      A      "Clock_1Hz"
      ON     "SF1332"
      =      "PF0243"

      A      A01_UZ7303.StOk_blinken
      A      "Clock_1Hz"
      ON     "SF1333"
      =      "PF0245"

      A      A01_UZ7401.StOk_blinken
      A      "Clock_1Hz"
      ON     "SF1641"
      =      "PF0301"

      A      A01_UZ7402.StOk_blinken
      A      "Clock_1Hz"
      ON     "SF1642"
      =      "PF0303"

      A      A01_UZ7403.StOk_blinken
      A      "Clock_1Hz"
      ON     "SF1643"
      =      "PF0305"

      SET
      R      A01_UH07.StOk_blinken
      R      A01_UC071.StOk_blinken
      R      A01_UC072.StOk_blinken
      R      A01_UC073.StOk_blinken
      R      A01_UC074.StOk_blinken
      R      A01_UZ0701.StOk_blinken
      R      A01_UZ0702.StOk_blinken
      R      A01_UZ0703.StOk_blinken
      R      A01_UZ7101.StOk_blinken
      R      A01_UZ7102.StOk_blinken
      R      A01_UZ7103.StOk_blinken
      R      A01_UZ7104.StOk_blinken
      R      A01_UZ7105.StOk_blinken
      R      A01_UZ7106.StOk_blinken
      R      A01_UZ7107.StOk_blinken
      R      A01_UZ7201.StOk_blinken
      R      A01_UZ7202.StOk_blinken
      R      A01_UZ7301.StOk_blinken
      R      A01_UZ7302.StOk_blinken
      R      A01_UZ7303.StOk_blinken
      R      A01_UZ7401.StOk_blinken
      R      A01_UZ7402.StOk_blinken
      R      A01_UZ7403.StOk_blinken


--- NW 43: Betriebsbereit-Anzeigen ---
      A      A01_UH07.AnlageEin
      =      "PF0040"
      =      "PF0042"
      =      "PF0120"
      =      "PF0122"
      =      "PF0124"
      =      "PF0126"
      =      "PF0130"
      =      "PF0132"
      =      "PF0134"
      =      "PF0180"
      =      "PF0182"
      =      "PF0240"
      =      "PF0242"
      =      "PF0244"
      =      "PF0300"
      =      "PF0302"
      =      "PF0304"


--- NW 44: Störungen vorhanden? / Anzeige: ---
CALL FC "Err_vorhanden" (Check_DB:=708, Anfangs_DW:=DINT#0, Ende_DW:=DINT#746, Stoerung:=Stoerung, ErrDW:=ErrDD, ErrBits:=ErrBits)   // Störungsanzeige

      A(
      O      Stoerung
      O      "PF0000"                                        // Da schon oben gesetzt
      )
      A      "Clock_1Hz"
      =      "PF0000"

      L      ErrDD
      T      "MD9100"
      L      ErrBits
      T      "MW9200"

      L      "MD9100"
      L      DINT#0                                          // Störung vorhanden
      >D                                                     // Ja!
      =      "Störung_vorhanden"


--- NW 45: Signal-Tower UH07 ---
// Anfahrwarnung siehe Nw23

      A      "DOutbound_Bereich".A01_UH07.AnlageEin
      =      "PF0032"                                        // System ready

      A      "Störung_vorhanden"
      =      "PF0031"                                        // Fault

      A      A01_UH07.NotErr
      O      A01_UC072.NotErr
      O      A01_UC074.NotErr
      =      "PF0030"                                        // Not-Aus


--- NW 46: Ende ---
      BE

