=== GlobalDB 708: 7_HMI_Err_UH07_OB  [DB] ===
INTERFACE:
  Static:
    System : Struct
      Bus_Anlauf : Bool                                 // Outbound (UH07): Profibus-Anlauf (warten mit Programm)
      Anlage_aus : Bool                                 // Outbound (UH07): Anlage ist ausgeschaltet
      Gesamt_Feueralarm_Halle3 : Bool                   // Outbound (UH07): Hauptmeldung Feueralarm Halle 3
      Gesamt_Feueralarm_Halle4 : Bool                   // Outbound (UH07): Hauptmeldung Feueralarm Halle 4
      BST1_Feueralarm : Bool                            // Outbound (UH07): BST1 Feueralarm
      BST1_Störung : Bool                               // Outbound (UH07): BST1 Störung
      BST1_Geschlossen : Bool                           // Outbound (UH07): BST1 Geschlossen
      BST2_Feueralarm : Bool                            // Outbound (UH07): BST2 Feueralarm
      BST2_Störung : Bool                               // Outbound (UH07): BST2 Störung
      BST2_Geschlossen : Bool                           // Outbound (UH07): BST2 Geschlossen
    Kommunikation : Struct
      SendFIFO_Port1 : Bool                             // Outbound (UH07/Port1): Send-FIFO ist voll, Anlage gestoppt
      SendFIFO_Port2 : Bool                             // Outbound (UH07/Port2): Send-FIFO ist voll, Anlage gestoppt
      Frei02 : Bool
      Frei03 : Bool
      Frei04 : Bool
      Frei05 : Bool
      Frei06 : Bool
      Frei07 : Bool
      Frei10 : Bool
      Frei11 : Bool
      Frei12 : Bool
      Frei13 : Bool
      Frei14 : Bool
      Frei15 : Bool
      Frei16 : Bool
      Frei17 : Bool
    Not : Struct
      ausgeloest_UH07_UC71_UC73 : Bool                  // Outbound (UH07): Not-Aus im UH07/UC71/UC73 hat ausgelöst
      ausgeloest_UC072 : Bool                           // Outbound (UH07): Not-Aus im UC072 hat ausgelöst
      ausgeloest_UC074 : Bool                           // Outbound (UH07): Not-Aus im UC074 hat ausgelöst
      UH07 : Bool                                       // Outbound (UH07): Not-Aus am Schaltschrank UH07 betätigt
      UC071 : Bool                                      // Outbound (UH07): Not-Aus am Schaltschrank UC071 betätigt
      UC072 : Bool                                      // Outbound (UH07): Not-Aus am Schaltschrank UC072 betätigt
      UC073 : Bool                                      // Outbound (UH07): Not-Aus am Schaltschrank UC073 betätigt
      UC074 : Bool                                      // Outbound (UH07): Not-Aus am Schaltschrank UC074 betätigt
      UZ0701 : Bool                                     // Outbound (UH07): Not-Aus an BST 1betätigt (UZ0701)
      UZ0702 : Bool                                     // Outbound (UH07): Not-Aus vor Leer-Puffer betätigt (UZ0702)
      UZ0703 : Bool                                     // Outbound (UH07): Not-Aus nach Leer-Puffer betätigt (UZ0703
      UZ7101 : Bool                                     // Outbound (UH07): Not-Aus am Kontrollplatz betätigt (UZ7101
      UZ7102 : Bool                                     // Outbound (UH07): Not-Aus an Voll-Puffer-Einfahrt betätigt (UZ7102)
      UZ7103 : Bool                                     // Outbound (UH07): Not-Aus Mitte Voll-Puffer-Einfahrt betätigt (UZ7103)
      UZ7104 : Bool                                     // Outbound (UH07): Not-Aus Mitte Voll-Puffer-Ausfahrt betätigt (UZ7104)
      UZ7105 : Bool                                     // Outbound (UH07): Not-Aus an Voll-Puffer-Ausfahrt betätigt (UZ7105)
      UZ7106 : Bool                                     // Outbound (UH07): Not-Aus Ende Voll-Puffer-Einfahrt betätigt (UZ7106)
      UZ7107 : Bool                                     // Outbound (UH07): Not-Aus Ende Voll-Puffer-Ausfahrt betätigt (UZ7107)
      UZ7201 : Bool                                     // Outbound (UH07): Not-Aus an Highway Nähe AMR betätigt (UZ7201)
      UZ7202 : Bool                                     // Outbound (UH07): Not-Aus an Highway BST 2/AMR betätigt (UZ7102)
      UZ7301 : Bool                                     // Outbound (UH07): Not-Aus an Highway BST 2/OB betätigt (UZ7301)
      UZ7302 : Bool                                     // Outbound (UH07): Not-Aus an Highway BST 2/Bypass betätigt (UZ7302)
      UZ7303 : Bool                                     // Outbound (UH07): Not-Aus an Bypass LP>VP betätigt (UZ7303)
      UZ7401 : Bool                                     // Outbound (UH07): Not-Aus an Bypass VP>LP betätigt (UZ7401)
      UZ7402 : Bool                                     // Outbound (UH07): Not-Aus an Entnahme-Puffer betätigt (UZ7402)
      UZ7403 : Bool                                     // Outbound (UH07): Not-Aus an Entnahme-Puffer betätigt (UZ7403)
      von_UH03 : Bool                                   // Outbound (UH07): Not-Aus von UH03 gemeldet
      von_UH05 : Bool                                   // Outbound (UH07): Not-Aus von UH05 gemeldet
      von_UC061 : Bool                                  // Outbound (UH07): Not-Aus von UH06 gemeldet
      Frei75 : Bool
      Frei76 : Bool
      Frei77 : Bool
    Halt : Struct
      UZ7102 : Bool                                     // Outbound (UH07): Bereichshalt UZ7102 betätigt
      UZ7104 : Bool                                     // Outbound (UH07): Bereichshalt UZ7104 betätigt
      UZ7201 : Bool                                     // Outbound (UH07): Bereichshalt UZ7201 betätigt
      UZ7202 : Bool                                     // Outbound (UH07): Bereichshalt UZ7202 betätigt
      Frei04 : Bool
      Frei05 : Bool
      Frei06 : Bool
      Frei07 : Bool
      Frei10 : Bool
      Frei11 : Bool
      Frei12 : Bool
      Frei13 : Bool
      Frei14 : Bool
      Frei15 : Bool
      Frei16 : Bool
      Frei17 : Bool
    Schutz : Struct
      Hauptschütz UH07 : Bool                           // Outbound (UH07): Hauptschütz UH07 nicht aktiv
      Hauptschütz UC071 : Bool                          // Outbound (UH07): Hauptschütz UC071 nicht aktiv
      Hauptschütz UC072 : Bool                          // Outbound (UH07): Hauptschütz UC072 nicht aktiv
      Hauptschütz UC073 : Bool                          // Outbound (UH07): Hauptschütz UC073 nicht aktiv
      Hauptschütz UC074 : Bool                          // Outbound (UH07): Hauptschütz UC074 nicht aktiv
      Frei05 : Bool
      Frei06 : Bool
      Frei07 : Bool
      Frei10 : Bool
      Frei11 : Bool
      Frei12 : Bool
      Frei13 : Bool
      Frei14 : Bool
      Frei15 : Bool
      Frei16 : Bool
      Frei17 : Bool
    VErr : Struct
      Phasen : Bool                                     // Outbound (UH07): Phasen-Ausfall
      FC0006 : Bool                                     // Outbound (UH07): Vorsicherung UC071 400V Motoren
      FC0007 : Bool                                     // Outbound (UH07): Vorsicherung UC072 400V Motoren
      FC0010 : Bool                                     // Outbound (UH07): Vorsicherung UC073 400V Motoren
      FC0011 : Bool                                     // Outbound (UH07): Vorsicherung Reserve 400V Motoren
      FC0012 : Bool                                     // Outbound (UH07): Vorsicherung Reserve 400V Motoren
      FC0021 : Bool                                     // Outbound (UH07): Vorsicherung 24V
      FC0022 : Bool                                     // Outbound (UH07): Vorsicherung 24V
      FC0023 : Bool                                     // Outbound (UH07): Vorsicherung 24V
      Frei131 : Bool
      Frei132 : Bool
      Frei133 : Bool
      FC0100 : Bool                                     // OutBound (UC071): Vorsicherung 400V Motoren
      FC0101 : Bool                                     // OutBound (UC071):  Vorsicherung 24V
      FC0102 : Bool                                     // OutBound (UC071):  Vorsicherung 24V
      FC0103 : Bool                                     // OutBound (UC071):  Vorsicherung 24V
      FC0160 : Bool                                     // OutBound (UC072): Vorsicherung 400V Motoren
      FC0161 : Bool                                     // OutBound (UC072):  Vorsicherung 24V
      FC0162 : Bool                                     // OutBound (UC072):  Vorsicherung 24V
      FC0220 : Bool                                     // OutBound (UC073): Vorsicherung 400V Motoren
      FC0221 : Bool                                     // OutBound (UC073):  Vorsicherung 24V
      FC0222 : Bool                                     // OutBound (UC073):  Vorsicherung 24V
      FC0223 : Bool                                     // OutBound (UC073):  Vorsicherung 24V
      FC0280 : Bool                                     // OutBound (UC074): Vorsicherung 400V Motoren
      FC0281 : Bool                                     // OutBound (UC074):  Vorsicherung 24V
      FC0282 : Bool                                     // OutBound (UC074):  Vorsicherung 24V
      FC0283 : Bool                                     // OutBound (UC074):  Vorsicherung 24V
      Frei03 : Bool
      Frei04 : Bool
      Frei05 : Bool
      Frei06 : Bool
      Frei07 : Bool
      Pn_UH07 : Bool                                    // Outbound (UH07): Pneumatik
      Pn_UC071 : Bool                                   // Outbound (UC071): Pneumatik
      Pn_UC072 : Bool                                   // Outbound (UC072): Pneumatik
      Pn_UC073 : Bool                                   // Outbound (UC073): Pneumatik
      Pn_UC074 : Bool                                   // Outbound (UC074): Pneumatik
    QErr : Struct
      MA0060 : Bool                                     // Outbound (UH07): Motorschutz MA0060 hat ausgelöst
      MA0061 : Bool                                     // Outbound (UH07): Motorschutz MA0061 hat ausgelöst
      MA0062 : Bool                                     // Outbound (UH07): Motorschutz MA0062 hat ausgelöst
      MA0063 : Bool                                     // Outbound (UH07): Motorschutz MA0063 hat ausgelöst
      MA0064 : Bool                                     // Outbound (UH07): Motorschutz MA0064 hat ausgelöst
      MA0065 : Bool                                     // Outbound (UH07): Motorschutz MA0065 hat ausgelöst
      MA0066 : Bool                                     // Outbound (UH07): Motorschutz MA0066 hat ausgelöst
      Frei67 : Bool
      MA0140 : Bool                                     // Outbound (UC071): Motorschutz MA0140 hat ausgelöst
      MA0141 : Bool                                     // Outbound (UC071): Motorschutz MA0141 hat ausgelöst
      MA0142 : Bool                                     // Outbound (UC071): Motorschutz MA0142 hat ausgelöst
      MA0143 : Bool                                     // Outbound (UC071): Motorschutz MA0143 hat ausgelöst
      MA0144 : Bool                                     // Outbound (UC071): Motorschutz MA0144 hat ausgelöst
      MA0145 : Bool                                     // Outbound (UC071): Motorschutz MA0145 hat ausgelöst
      MA0146 : Bool                                     // Outbound (UC071): Motorschutz MA0146 hat ausgelöst
      MA0147 : Bool                                     // Outbound (UC071): Motorschutz MA0147 hat ausgelöst
      MA0150 : Bool                                     // Outbound (UC071): Motorschutz MA0150 hat ausgelöst
      MA0151 : Bool                                     // Outbound (UC071): Motorschutz MA0152 hat ausgelöst
      MA0152 : Bool                                     // Outbound (UC071): Motorschutz MA0152 hat ausgelöst
      Frei153 : Bool
      Frei154 : Bool
      Frei155 : Bool
      Frei156 : Bool
      Frei157 : Bool
      MA0200 : Bool                                     // Outbound (UC072): Motorschutz MA0200 hat ausgelöst
      MA0201 : Bool                                     // Outbound (UC072): Motorschutz MA0202 hat ausgelöst
      MA0202 : Bool                                     // Outbound (UC072): Motorschutz MA0202 hat ausgelöst
      MA0203 : Bool                                     // Outbound (UC072): Motorschutz MA0203 hat ausgelöst
      Frei204 : Bool
      Frei205 : Bool
      Frei206 : Bool
      Frei207 : Bool
      MA0260 : Bool                                     // Outbound (UC073): Motorschutz MA0260 hat ausgelöst
      MA0261 : Bool                                     // Outbound (UC073): Motorschutz MA0261 hat ausgelöst
      MA0262 : Bool                                     // Outbound (UC073): Motorschutz MA0262 hat ausgelöst
      MA0263 : Bool                                     // Outbound (UC073): Motorschutz MA0263 hat ausgelöst
      MA0264 : Bool                                     // Outbound (UC073): Motorschutz MA0264 hat ausgelöst
      MA0265 : Bool                                     // Outbound (UC073): Motorschutz MA0265 hat ausgelöst
      MA0266 : Bool                                     // Outbound (UC073): Motorschutz MA0266 hat ausgelöst
      MA0267 : Bool                                     // Outbound (UC073): Motorschutz MA0267 hat ausgelöst
      MA0270 : Bool                                     // Outbound (UC073): Motorschutz MA0270 hat ausgelöst
      Frei271 : Bool
      Frei272 : Bool
      Frei273 : Bool
      Frei274 : Bool
      Frei275 : Bool
      Frei276 : Bool
      Frei277 : Bool
      MA0320 : Bool                                     // Outbound (UC074): Motorschutz MA0320 hat ausgelöst
      MA0321 : Bool                                     // Outbound (UC074): Motorschutz MA0321 hat ausgelöst
      MA0322 : Bool                                     // Outbound (UC074): Motorschutz MA0322 hat ausgelöst
      MA0323 : Bool                                     // Outbound (UC074): Motorschutz MA0323 hat ausgelöst
      MA0324 : Bool                                     // Outbound (UC074): Motorschutz MA0324 hat ausgelöst
      MA0325 : Bool                                     // Outbound (UC074): Motorschutz MA0325 hat ausgelöst
      MA0326 : Bool                                     // Outbound (UC074): Motorschutz MA0326 hat ausgelöst
      MA0327 : Bool                                     // Outbound (UC074): Motorschutz MA0327 hat ausgelöst
      MA0330 : Bool                                     // Outbound (UC074): Motorschutz MA0330 hat ausgelöst
      MA0331 : Bool                                     // Outbound (UC074): Motorschutz MA0331 hat ausgelöst
      MA0332 : Bool                                     // Outbound (UC074): Motorschutz MA0332 hat ausgelöst
      MA0333 : Bool                                     // Outbound (UC074): Motorschutz MA0333 hat ausgelöst
      Frei334 : Bool
      Frei335 : Bool
      Frei336 : Bool
      Frei337 : Bool
      Verklemm_MA0064 : Bool                            // Outbound (UH07): Leer-Puffer-Einfahrt Motor MA0064 ist verklemmt
      Verklemm_MA0065 : Bool                            // Outbound (UH07): Leer-Puffer-Ausfahrt Motor MA0065 ist verklemmt
      Verklemm_MA0145 : Bool                            // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Einfahrt Motor MA0145 ist verklemmt
      Verklemm_MA0146 : Bool                            // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Einfahrt Motor MA0146 ist verklemmt
      Verklemm_MA0147 : Bool                            // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Ausfahrt Motor MA0147 ist verklemmt
      Verklemm_MA0150 : Bool                            // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Ausfahrt Motor MA0150 ist verklemmt
      Verklemm_MA0325 : Bool                            // Outbound (UH07): Entlade-Puffer-Einfahrt Motor MA0325 ist verklemmt
      Frei_287 : Bool
    FuErr : Struct
      Frei00 : Bool
      Frei01 : Bool
      Frei02 : Bool
      Frei03 : Bool
      Frei04 : Bool
      Frei05 : Bool
      Frei06 : Bool
      Frei07 : Bool
      Frei10 : Bool
      Frei11 : Bool
      Frei12 : Bool
      Frei13 : Bool
      Frei14 : Bool
      Frei15 : Bool
      Frei16 : Bool
      Frei17 : Bool
    Logistik : Struct
      Kein_Platz_im_VollLager : Bool                    // Outbound (UH07): Kein Platz im Voll-Lager für diese Store-Group!
      DB275_Err : Bool                                  // Outbound (UH07): Softwarefehler Aufruf DB275
      Frei02 : Bool
      Frei03 : Bool
      Frei04 : Bool
      Frei05 : Bool
      Frei06 : Bool
      Frei07 : Bool
      Frei10 : Bool
      Frei11 : Bool
      Frei12 : Bool
      Frei13 : Bool
      Frei14 : Bool
      Frei15 : Bool
      Frei16 : Bool
      Frei17 : Bool
    RFID_Gate : Struct
      Gate_nicht_bereit : Bool                          // Outbound (UH07): RFID-Gate ist nicht bereit
      Gate_ByPAss : Bool                                // Outbound (UH07): RFID-Gate ist im ByPass-Mode
    Frei100 : Array[1..33] of Word
    Sorter_MB3305 : Struct                              // Outbound (UH07): Leer-Puffer-Sorter MB3305
      Separator_DL : Bool                               // Outbound (UH07): Leer-Puffer-Sorter: Separator-Datenliste fehlerhaft
      Undef_Separator : Bool                            // Outbound (UH07): Leer-Puffer-Sorter: undefinierter Separator
      Err_BT_rein : Bool                                // Outbound (UH07): Leer-Puffer-Sorter: BM fährt nicht in Separator
      Err_Uebzeit : Bool                                // Outbound (UH07): Leer-Puffer-Sorter: Überwachungzeit ist abgelaufen
      Err_Schritt : Bool                                // Outbound (UH07): Leer-Puffer-Sorter: Schritt-Nummer ist nicht definiert
      Err_Betriebsart : Bool                            // Outbound (UH07): Leer-Puffer-Sorter: Betriebsart ist nicht möglich
      Err_PinSignal : Bool                              // Outbound (UH07): Leer-Puffer-Sorter: Es kommt kein Pin-Signal
      Err_BT_raus : Bool                                // Outbound (UH07): Leer-Puffer-Sorter: BM fährt nicht aus
      Err_Raus_Sensor : Bool                            // Outbound (UH07): Leer-Puffer-Sorter: Raus-/Belade-Sensor wird nicht erreicht (oder dauernd aktiv)!
      Travel_FIFO : Bool                                // Outbound (UH07): Leer-Puffer-Sorter: Travel-FIFO fehlerhaft
      Daten_out : Bool                                  // Outbound (UH07): Leer-Puffer-Sorter: Letzte Carrier-Daten konnten nicht an FIFO übergeben werden
      BC_doppelt : Bool                                 // Outbound (UH07): Leer-Puffer-Sorter: Wieder gleichen BC vom PC erhalten
      Korrektur_Modus_aktiv : Bool                      // Outbound (UH07): Leer-Puffer-Sorter: Korrektur-Modus nach Crash aktiviert
      Send_FIFO_fehlerhaft : Bool                       // Outbound (UH07): Leer-Puffer-Sorter: Send-FIFO zum PC ist fehlerhaft
      Send_FIFO_voll : Bool                             // Outbound (UH07): Leer-Puffer-Sorter: Send-FIFO zu PC ist voll
      Reset_aktiv : Bool                                // Outbound (UH07): Leer-Puffer-Sorter: Reset ist aktiv
    Sync_BG3306 : Struct                                // Outbound (UH07): Leer-Puffer-Sorter: Synchron-Punkt BG3306
      SyncPkt_DL_Err : Bool                             // Outbound (UH07): Leer-Puffer-Synchron-Punkt: Sync-Punkt-Datenliste fehlerhaft
      Undef_SyncPkt : Bool                              // Outbound (UH07): Leer-Puffer-Synchron-Punkt: undefinierter Synchronpunkt
      BLKMov : Bool                                     // Outbound (UH07): Leer-Puffer-Synchron-Punkt: Fehler bei Block kopieren
      Sync_Sensor_aktiv : Bool                          // Outbound (UH07): Leer-Puffer-Synchron-Punkt: Sync-Sensor dauernd aktiv
      TravelFIFO_Err : Bool                             // Outbound (UH07): Leer-Puffer-Synchron-Punkt: Travel-FIFO fehlerhaft
      TravelFIFO_leer : Bool                            // Outbound (UH07): Leer-Puffer-Synchron-Punkt: keine Daten im Travel-FIFO eingetragen
      TravelFIFO_belegt : Bool                          // Outbound (UH07): Leer-Puffer-Synchron-Punkt: Travel-FIFO bleibt belegt
      Hauptstrangliste_Err : Bool                       // Outbound (UH07): Leer-Puffer-Synchron-Punkt: Hauptstrang-DL fehlerhaft
      Hauptstrangliste_voll : Bool                      // Outbound (UH07): Leer-Puffer-Synchron-Punkt: Hauptstrang-DL ist voll
      Inkgeber_Err : Bool                               // Outbound (UH07): Leer-Puffer-Synchron-Punkt: Inkrementalgeber meldet Störung
      Keine_Hauptstrangliste : Bool                     // Outbound (UH07): Leer-Puffer-Synchron-Punkt: Keine Hauptstrang-DL zum Eintragen angegeben
      Keine_TeachPktdaten : Bool                        // Outbound (UH07): Leer-Puffer-Synchron-Punkt: Teach-Punkt in Datenliste nicht vorhanden !
      TeachPkt_Datenliste_Err : Bool                    // Outbound (UH07): Leer-Puffer-Synchron-Punkt: Teach-Punkt-Datenliste fehlerhaft
      Kein_Parameter : Bool                             // Outbound (UH07): Leer-Puffer-Synchron-Punkt: Kein Parameter zur Wegerfassung definiert
      Err_Parameter : Bool                              // Outbound (UH07): Leer-Puffer-Synchron-Punkt: Parameter für Zählerauswertung fehlerhaft
      Inkrementalgeber : Bool                           // Outbound (UH07): Leer-Puffer-Synchron-Punkt: Inkrementalgeberwert ohne Änderung
    Weiche_MB3320 : Struct                              // Outbound (UH07): Leer-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 1 MB3320
      Weichen_DL : Bool                                 // Outbound (UH07): Leer-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 1: Weichen-Datenliste fehlerhaft
      Undef_Weiche : Bool                               // Outbound (UH07): Leer-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 1: undefinierte Weiche
      BLKMov : Bool                                     // Outbound (UH07): Leer-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 1: Fehler bei Block kopieren
      Haupstrang_DL : Bool                              // Outbound (UH07): Leer-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 1: Haupstrang-Datenliste fehlerhaft
      Haupstrang_DL_voll : Bool                         // Outbound (UH07): Leer-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 1: Haupstrang-Datenliste ist voll
      Keine_HSDaten : Bool                              // Outbound (UH07): Leer-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 1: Keine Hauptstrang-Daten mehr vorhanden
      Rein_FIFO : Bool                                  // Outbound (UH07): Leer-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 1: Rein-FIFO fehlerhaft
      Keine_FIFODaten : Bool                            // Outbound (UH07): Leer-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 1: Keine Rein-FIFO-Daten mehr vorhanden
      Stau_AusfahrBereich : Bool                        // Outbound (UH07): Leer-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 1: Stau im Ausfahrbereich (-> Antrieb gestoppt)
      BM_verklemmt_Gerade : Bool                        // Outbound (UH07): Leer-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 1: Trolley bei Gerade-Fahrt in Weiche verklemmt (-> Antrieb gestoppt)
      BM_verklemmt_Ausfahrt : Bool                      // Outbound (UH07): Leer-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 1: Trolley bei Lager-Fahrt in Weiche verklemmt (-> Antrieb gestoppt)
      BM_undef_Gerade : Bool                            // Outbound (UH07): Leer-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 1: undefinierter Trolley bei Weiterfahrt erkannt
      Frei14 : Bool                                     // Outbound (UH07): Leer-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 1: Frei 14
      Send_FIFO_fehlerhaft : Bool                       // Outbound (UH07): Leer-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 1: Send-FIFO zum PC ist fehlerhaft
      Send_FIFO_voll : Bool                             // Outbound (UH07): Leer-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 1: Send-FIFO zu PC ist voll
      Reset_aktiv : Bool                                // Outbound (UH07): Leer-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 1: Reset ist aktiv
    Weiche_MB3317 : Struct                              // Outbound (UH07): Leer-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 2 MB3317
      Weichen_DL : Bool                                 // Outbound (UH07): Leer-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 2: Weichen-Datenliste fehlerhaft
      Undef_Weiche : Bool                               // Outbound (UH07): Leer-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 2: undefinierte Weiche
      BLKMov : Bool                                     // Outbound (UH07): Leer-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 2: Fehler bei Block kopieren
      Haupstrang_DL : Bool                              // Outbound (UH07): Leer-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 2: Haupstrang-Datenliste fehlerhaft
      Haupstrang_DL_voll : Bool                         // Outbound (UH07): Leer-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 2: Haupstrang-Datenliste ist voll
      Keine_HSDaten : Bool                              // Outbound (UH07): Leer-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 2: Keine Hauptstrang-Daten mehr vorhanden
      Rein_FIFO : Bool                                  // Outbound (UH07): Leer-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 2: Rein-FIFO fehlerhaft
      Keine_FIFODaten : Bool                            // Outbound (UH07): Leer-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 2: Keine Rein-FIFO-Daten mehr vorhanden
      Stau_AusfahrBereich : Bool                        // Outbound (UH07): Leer-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 2: Stau im Ausfahrbereich (-> Antrieb gestoppt)
      BM_verklemmt_Gerade : Bool                        // Outbound (UH07): Leer-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 2: Trolley bei Gerade-Fahrt in Weiche verklemmt (-> Antrieb gestoppt)
      BM_verklemmt_Ausfahrt : Bool                      // Outbound (UH07): Leer-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 2: Trolley bei Lager-Fahrt in Weiche verklemmt (-> Antrieb gestoppt)
      BM_undef_Gerade : Bool                            // Outbound (UH07): Leer-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 2: undefinierter Trolley bei Weiterfahrt erkannt
      Frei14 : Bool                                     // Outbound (UH07): Leer-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 2: Frei 14
      Send_FIFO_fehlerhaft : Bool                       // Outbound (UH07): Leer-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 2: Send-FIFO zum PC ist fehlerhaft
      Send_FIFO_voll : Bool                             // Outbound (UH07): Leer-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 2: Send-FIFO zu PC ist voll
      Reset_aktiv : Bool                                // Outbound (UH07): Leer-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 2: Reset ist aktiv
    Weiche_MB3316 : Struct                              // Outbound (UH07): Leer-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 3 MB3316
      Weichen_DL : Bool                                 // Outbound (UH07): Leer-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 3: Weichen-Datenliste fehlerhaft
      Undef_Weiche : Bool                               // Outbound (UH07): Leer-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 3: undefinierte Weiche
      BLKMov : Bool                                     // Outbound (UH07): Leer-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 3: Fehler bei Block kopieren
      Haupstrang_DL : Bool                              // Outbound (UH07): Leer-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 3: Haupstrang-Datenliste fehlerhaft
      Haupstrang_DL_voll : Bool                         // Outbound (UH07): Leer-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 3: Haupstrang-Datenliste ist voll
      Keine_HSDaten : Bool                              // Outbound (UH07): Leer-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 3: Keine Hauptstrang-Daten mehr vorhanden
      Rein_FIFO : Bool                                  // Outbound (UH07): Leer-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 3: Rein-FIFO fehlerhaft
      Keine_FIFODaten : Bool                            // Outbound (UH07): Leer-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 3: Keine Rein-FIFO-Daten mehr vorhanden
      Stau_AusfahrBereich : Bool                        // Outbound (UH07): Leer-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 3: Stau im Ausfahrbereich (-> Antrieb gestoppt)
      BM_verklemmt_Gerade : Bool                        // Outbound (UH07): Leer-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 3: Trolley bei Gerade-Fahrt in Weiche verklemmt (-> Antrieb gestoppt)
      BM_verklemmt_Ausfahrt : Bool                      // Outbound (UH07): Leer-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 3: Trolley bei Lager-Fahrt in Weiche verklemmt (-> Antrieb gestoppt)
      BM_undef_Gerade : Bool                            // Outbound (UH07): Leer-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 3: undefinierter Trolley bei Weiterfahrt erkannt
      Frei14 : Bool                                     // Outbound (UH07): Leer-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 3: Frei 14
      Send_FIFO_fehlerhaft : Bool                       // Outbound (UH07): Leer-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 3: Send-FIFO zum PC ist fehlerhaft
      Send_FIFO_voll : Bool                             // Outbound (UH07): Leer-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 3: Send-FIFO zu PC ist voll
      Reset_aktiv : Bool                                // Outbound (UH07): Leer-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 3: Reset ist aktiv
    Weiche_MB3315 : Struct                              // Outbound (UH07): Leer-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 4 MB3315
      Weichen_DL : Bool                                 // Outbound (UH07): Leer-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 4: Weichen-Datenliste fehlerhaft
      Undef_Weiche : Bool                               // Outbound (UH07): Leer-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 4: undefinierte Weiche
      BLKMov : Bool                                     // Outbound (UH07): Leer-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 4: Fehler bei Block kopieren
      Haupstrang_DL : Bool                              // Outbound (UH07): Leer-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 4: Haupstrang-Datenliste fehlerhaft
      Haupstrang_DL_voll : Bool                         // Outbound (UH07): Leer-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 4: Haupstrang-Datenliste ist voll
      Keine_HSDaten : Bool                              // Outbound (UH07): Leer-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 4: Keine Hauptstrang-Daten mehr vorhanden
      Rein_FIFO : Bool                                  // Outbound (UH07): Leer-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 4: Rein-FIFO fehlerhaft
      Keine_FIFODaten : Bool                            // Outbound (UH07): Leer-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 4: Keine Rein-FIFO-Daten mehr vorhanden
      Stau_AusfahrBereich : Bool                        // Outbound (UH07): Leer-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 4: Stau im Ausfahrbereich (-> Antrieb gestoppt)
      BM_verklemmt_Gerade : Bool                        // Outbound (UH07): Leer-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 4: Trolley bei Gerade-Fahrt in Weiche verklemmt (-> Antrieb gestoppt)
      BM_verklemmt_Ausfahrt : Bool                      // Outbound (UH07): Leer-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 4: Trolley bei Lager-Fahrt in Weiche verklemmt (-> Antrieb gestoppt)
      BM_undef_Gerade : Bool                            // Outbound (UH07): Leer-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 4: undefinierter Trolley bei Weiterfahrt erkannt
      Frei14 : Bool                                     // Outbound (UH07): Leer-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 4: Frei 14
      Send_FIFO_fehlerhaft : Bool                       // Outbound (UH07): Leer-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 4: Send-FIFO zum PC ist fehlerhaft
      Send_FIFO_voll : Bool                             // Outbound (UH07): Leer-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 4: Send-FIFO zu PC ist voll
      Reset_aktiv : Bool                                // Outbound (UH07): Leer-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 4: Reset ist aktiv
    Weiche_MB3314 : Struct                              // Outbound (UH07): Leer-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 5 MB3314
      Weichen_DL : Bool                                 // Outbound (UH07): Leer-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 5: Weichen-Datenliste fehlerhaft
      Undef_Weiche : Bool                               // Outbound (UH07): Leer-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 5: undefinierte Weiche
      BLKMov : Bool                                     // Outbound (UH07): Leer-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 5: Fehler bei Block kopieren
      Haupstrang_DL : Bool                              // Outbound (UH07): Leer-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 5: Haupstrang-Datenliste fehlerhaft
      Haupstrang_DL_voll : Bool                         // Outbound (UH07): Leer-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 5: Haupstrang-Datenliste ist voll
      Keine_HSDaten : Bool                              // Outbound (UH07): Leer-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 5: Keine Hauptstrang-Daten mehr vorhanden
      Rein_FIFO : Bool                                  // Outbound (UH07): Leer-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 5: Rein-FIFO fehlerhaft
      Keine_FIFODaten : Bool                            // Outbound (UH07): Leer-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 5: Keine Rein-FIFO-Daten mehr vorhanden
      Stau_AusfahrBereich : Bool                        // Outbound (UH07): Leer-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 5: Stau im Ausfahrbereich (-> Antrieb gestoppt)
      BM_verklemmt_Gerade : Bool                        // Outbound (UH07): Leer-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 5: Trolley bei Gerade-Fahrt in Weiche verklemmt (-> Antrieb gestoppt)
      BM_verklemmt_Ausfahrt : Bool                      // Outbound (UH07): Leer-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 5: Trolley bei Lager-Fahrt in Weiche verklemmt (-> Antrieb gestoppt)
      BM_undef_Gerade : Bool                            // Outbound (UH07): Leer-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 5: undefinierter Trolley bei Weiterfahrt erkannt
      Frei14 : Bool                                     // Outbound (UH07): Leer-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 5: Frei 14
      Send_FIFO_fehlerhaft : Bool                       // Outbound (UH07): Leer-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 5: Send-FIFO zum PC ist fehlerhaft
      Send_FIFO_voll : Bool                             // Outbound (UH07): Leer-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 5: Send-FIFO zu PC ist voll
      Reset_aktiv : Bool                                // Outbound (UH07): Leer-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 5: Reset ist aktiv
    Weiche_MB3313 : Struct                              // Outbound (UH07): Leer-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 6 MB3313
      Weichen_DL : Bool                                 // Outbound (UH07): Leer-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 6: Weichen-Datenliste fehlerhaft
      Undef_Weiche : Bool                               // Outbound (UH07): Leer-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 6: undefinierte Weiche
      BLKMov : Bool                                     // Outbound (UH07): Leer-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 6: Fehler bei Block kopieren
      Haupstrang_DL : Bool                              // Outbound (UH07): Leer-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 6: Haupstrang-Datenliste fehlerhaft
      Haupstrang_DL_voll : Bool                         // Outbound (UH07): Leer-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 6: Haupstrang-Datenliste ist voll
      Keine_HSDaten : Bool                              // Outbound (UH07): Leer-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 6: Keine Hauptstrang-Daten mehr vorhanden
      Rein_FIFO : Bool                                  // Outbound (UH07): Leer-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 6: Rein-FIFO fehlerhaft
      Keine_FIFODaten : Bool                            // Outbound (UH07): Leer-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 6: Keine Rein-FIFO-Daten mehr vorhanden
      Stau_AusfahrBereich : Bool                        // Outbound (UH07): Leer-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 6: Stau im Ausfahrbereich (-> Antrieb gestoppt)
      BM_verklemmt_Gerade : Bool                        // Outbound (UH07): Leer-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 6: Trolley bei Gerade-Fahrt in Weiche verklemmt (-> Antrieb gestoppt)
      BM_verklemmt_Ausfahrt : Bool                      // Outbound (UH07): Leer-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 6: Trolley bei Lager-Fahrt in Weiche verklemmt (-> Antrieb gestoppt)
      BM_undef_Gerade : Bool                            // Outbound (UH07): Leer-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 6: undefinierter Trolley bei Weiterfahrt erkannt
      Frei14 : Bool                                     // Outbound (UH07): Leer-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 6: Frei 14
      Send_FIFO_fehlerhaft : Bool                       // Outbound (UH07): Leer-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 6: Send-FIFO zum PC ist fehlerhaft
      Send_FIFO_voll : Bool                             // Outbound (UH07): Leer-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 6: Send-FIFO zu PC ist voll
      Reset_aktiv : Bool                                // Outbound (UH07): Leer-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 6: Reset ist aktiv
    Weiche_MB3312 : Struct                              // Outbound (UH07): Leer-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 7 MB3312
      Weichen_DL : Bool                                 // Outbound (UH07): Leer-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 7: Weichen-Datenliste fehlerhaft
      Undef_Weiche : Bool                               // Outbound (UH07): Leer-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 7: undefinierte Weiche
      BLKMov : Bool                                     // Outbound (UH07): Leer-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 7: Fehler bei Block kopieren
      Haupstrang_DL : Bool                              // Outbound (UH07): Leer-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 7: Haupstrang-Datenliste fehlerhaft
      Haupstrang_DL_voll : Bool                         // Outbound (UH07): Leer-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 7: Haupstrang-Datenliste ist voll
      Keine_HSDaten : Bool                              // Outbound (UH07): Leer-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 7: Keine Hauptstrang-Daten mehr vorhanden
      Rein_FIFO : Bool                                  // Outbound (UH07): Leer-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 7: Rein-FIFO fehlerhaft
      Keine_FIFODaten : Bool                            // Outbound (UH07): Leer-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 7: Keine Rein-FIFO-Daten mehr vorhanden
      Stau_AusfahrBereich : Bool                        // Outbound (UH07): Leer-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 7: Stau im Ausfahrbereich (-> Antrieb gestoppt)
      BM_verklemmt_Gerade : Bool                        // Outbound (UH07): Leer-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 7: Trolley bei Gerade-Fahrt in Weiche verklemmt (-> Antrieb gestoppt)
      BM_verklemmt_Ausfahrt : Bool                      // Outbound (UH07): Leer-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 7: Trolley bei Lager-Fahrt in Weiche verklemmt (-> Antrieb gestoppt)
      BM_undef_Gerade : Bool                            // Outbound (UH07): Leer-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 7: undefinierter Trolley bei Weiterfahrt erkannt
      Frei14 : Bool                                     // Outbound (UH07): Leer-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 7: Frei 14
      Send_FIFO_fehlerhaft : Bool                       // Outbound (UH07): Leer-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 7: Send-FIFO zum PC ist fehlerhaft
      Send_FIFO_voll : Bool                             // Outbound (UH07): Leer-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 7: Send-FIFO zu PC ist voll
      Reset_aktiv : Bool                                // Outbound (UH07): Leer-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 7: Reset ist aktiv
    Weiche_MB3311 : Struct                              // Outbound (UH07): Leer-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 8 MB3311
      Weichen_DL : Bool                                 // Outbound (UH07): Leer-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 8: Weichen-Datenliste fehlerhaft
      Undef_Weiche : Bool                               // Outbound (UH07): Leer-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 8: undefinierte Weiche
      BLKMov : Bool                                     // Outbound (UH07): Leer-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 8: Fehler bei Block kopieren
      Haupstrang_DL : Bool                              // Outbound (UH07): Leer-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 8: Haupstrang-Datenliste fehlerhaft
      Haupstrang_DL_voll : Bool                         // Outbound (UH07): Leer-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 8: Haupstrang-Datenliste ist voll
      Keine_HSDaten : Bool                              // Outbound (UH07): Leer-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 8: Keine Hauptstrang-Daten mehr vorhanden
      Rein_FIFO : Bool                                  // Outbound (UH07): Leer-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 8: Rein-FIFO fehlerhaft
      Keine_FIFODaten : Bool                            // Outbound (UH07): Leer-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 8: Keine Rein-FIFO-Daten mehr vorhanden
      Stau_AusfahrBereich : Bool                        // Outbound (UH07): Leer-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 8: Stau im Ausfahrbereich (-> Antrieb gestoppt)
      BM_verklemmt_Gerade : Bool                        // Outbound (UH07): Leer-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 8: Trolley bei Gerade-Fahrt in Weiche verklemmt (-> Antrieb gestoppt)
      BM_verklemmt_Ausfahrt : Bool                      // Outbound (UH07): Leer-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 8: Trolley bei Lager-Fahrt in Weiche verklemmt (-> Antrieb gestoppt)
      BM_undef_Gerade : Bool                            // Outbound (UH07): Leer-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 8: undefinierter Trolley bei Weiterfahrt erkannt
      Frei14 : Bool                                     // Outbound (UH07): Leer-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 8: Frei 14
      Send_FIFO_fehlerhaft : Bool                       // Outbound (UH07): Leer-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 8: Send-FIFO zum PC ist fehlerhaft
      Send_FIFO_voll : Bool                             // Outbound (UH07): Leer-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 8: Send-FIFO zu PC ist voll
      Reset_aktiv : Bool                                // Outbound (UH07): Leer-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 8: Reset ist aktiv
    Weiche_MB3310 : Struct                              // Outbound (UH07): Leer-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 9 MB3310
      Weichen_DL : Bool                                 // Outbound (UH07): Leer-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 9: Weichen-Datenliste fehlerhaft
      Undef_Weiche : Bool                               // Outbound (UH07): Leer-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 9: undefinierte Weiche
      BLKMov : Bool                                     // Outbound (UH07): Leer-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 9: Fehler bei Block kopieren
      Haupstrang_DL : Bool                              // Outbound (UH07): Leer-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 9: Haupstrang-Datenliste fehlerhaft
      Haupstrang_DL_voll : Bool                         // Outbound (UH07): Leer-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 9: Haupstrang-Datenliste ist voll
      Keine_HSDaten : Bool                              // Outbound (UH07): Leer-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 9: Keine Hauptstrang-Daten mehr vorhanden
      Rein_FIFO : Bool                                  // Outbound (UH07): Leer-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 9: Rein-FIFO fehlerhaft
      Keine_FIFODaten : Bool                            // Outbound (UH07): Leer-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 9: Keine Rein-FIFO-Daten mehr vorhanden
      Stau_AusfahrBereich : Bool                        // Outbound (UH07): Leer-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 9: Stau im Ausfahrbereich (-> Antrieb gestoppt)
      BM_verklemmt_Gerade : Bool                        // Outbound (UH07): Leer-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 9: Trolley bei Gerade-Fahrt in Weiche verklemmt (-> Antrieb gestoppt)
      BM_verklemmt_Ausfahrt : Bool                      // Outbound (UH07): Leer-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 9: Trolley bei Lager-Fahrt in Weiche verklemmt (-> Antrieb gestoppt)
      BM_undef_Gerade : Bool                            // Outbound (UH07): Leer-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 9: undefinierter Trolley bei Weiterfahrt erkannt
      Frei14 : Bool                                     // Outbound (UH07): Leer-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 9: Frei 14
      Send_FIFO_fehlerhaft : Bool                       // Outbound (UH07): Leer-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 9: Send-FIFO zum PC ist fehlerhaft
      Send_FIFO_voll : Bool                             // Outbound (UH07): Leer-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 9: Send-FIFO zu PC ist voll
      Reset_aktiv : Bool                                // Outbound (UH07): Leer-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 9: Reset ist aktiv
    Weiche_LeerPuffer10 : Struct                        // Outbound (UH07): Leer-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 10 (Pseudo)
      Weichen_DL : Bool                                 // Outbound (UH07): Leer-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 10: Weichen-Datenliste fehlerhaft
      Undef_Weiche : Bool                               // Outbound (UH07): Leer-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 10: undefinierte Weiche
      BLKMov : Bool                                     // Outbound (UH07): Leer-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 10: Fehler bei Block kopieren
      Haupstrang_DL : Bool                              // Outbound (UH07): Leer-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 10: Haupstrang-Datenliste fehlerhaft
      Haupstrang_DL_voll : Bool                         // Outbound (UH07): Leer-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 10: Haupstrang-Datenliste ist voll
      Keine_HSDaten : Bool                              // Outbound (UH07): Leer-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 10: Keine Hauptstrang-Daten mehr vorhanden
      Rein_FIFO : Bool                                  // Outbound (UH07): Leer-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 10: Rein-FIFO fehlerhaft
      Keine_FIFODaten : Bool                            // Outbound (UH07): Leer-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 10: Keine Rein-FIFO-Daten mehr vorhanden
      Stau_AusfahrBereich : Bool                        // Outbound (UH07): Leer-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 10: Stau im Ausfahrbereich (-> Antrieb gestoppt)
      BM_verklemmt_Gerade : Bool                        // Outbound (UH07): Leer-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 10: Trolley bei Gerade-Fahrt in Weiche verklemmt (-> Antrieb gestoppt)
      BM_verklemmt_Ausfahrt : Bool                      // Outbound (UH07): Leer-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 10: Trolley bei Lager-Fahrt in Weiche verklemmt (-> Antrieb gestoppt)
      BM_undef_Gerade : Bool                            // Outbound (UH07): Leer-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 10: undefinierter Trolley bei Weiterfahrt erkannt
      Frei14 : Bool                                     // Outbound (UH07): Leer-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 10: Frei 14
      Send_FIFO_fehlerhaft : Bool                       // Outbound (UH07): Leer-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 10: Send-FIFO zum PC ist fehlerhaft
      Send_FIFO_voll : Bool                             // Outbound (UH07): Leer-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 10: Send-FIFO zu PC ist voll
      Reset_aktiv : Bool                                // Outbound (UH07): Leer-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 10: Reset ist aktiv
    Impulsgeber_3374 : Struct                           // Outbound (UH07): Leer-Puffer-Sorter: Impulsgeber Lager-Einfahrt MA0064/BG3374
      Kein_Signal : Bool                                // Outbound (UH07): Leer-Puffer-Sorter: Impulsgeber Lager-Einfahrt MA0064: Kein Signal
      Signal_zu_lang : Bool                             // Outbound (UH07): Leer-Puffer-Sorter: Impulsgeber Lager-Einfahrt MA0064: Signal zu lang
    LeerPuffer01 : Struct                               // Outbound (UH07): Leer-Puffer 1 MB3341
      Lager_DL : Bool                                   // Outbound (UH07): Leer-Puffer 1: Lager-Datenliste fehlerhaft
      Undef_Lager : Bool                                // Outbound (UH07): Leer-Puffer 1: undefinierter Lager
      Err_Trolley_nicht_in_Schleuse : Bool              // Outbound (UH07): Leer-Puffer 1: Trolley fährt nicht in Schleuse
      Err_Uebzeit : Bool                                // Outbound (UH07): Leer-Puffer 1: Überwachungzeit ist abgelaufen
      Err_Schritt : Bool                                // Outbound (UH07): Leer-Puffer 1: Schritt-Nummer ist nicht definiert
      Err_Stau_Einfahrt : Bool                          // Outbound (UH07): Leer-Puffer 1: Stau am Lager-Eingang
      Err_BLKMov : Bool                                 // Outbound (UH07): Leer-Puffer 1: Error bei Block kopieren
      Err_Trolley_raus : Bool                           // Outbound (UH07): Leer-Puffer 1: Trolley fährt nicht aus Schleuse
      Err_Lager_nicht_leer : Bool                       // Outbound (UH07): Leer-Puffer 1: Trolley in Schleuse, obwohl Lager leer! Initialisieren!
      Err_TrolleyID_doppelt : Bool                      // Outbound (UH07): Leer-Puffer 1: Trolley_ID doppelt vorhanden! (Einfahrt)
      Err_TrolleyID_unbekannt : Bool                    // Outbound (UH07): Leer-Puffer 1: Trolley_ID unbekannt! (Einfahrt)
      Err_TrolleyID_Schleuse_unbekannt : Bool           // Outbound (UH07): Leer-Puffer 1: Trolley_ID unbekannt! (Schleuse)
      Err_TrolleyID_nicht_im_Lager : Bool               // Outbound (UH07): Leer-Puffer 1: TrolleyID zum Ausfahren nicht im Lager vorhanden
      Err_Raus_Sensor : Bool                            // Outbound (UH07): Leer-Puffer 1: Raus-Sensor hat Dauersignal oder wird nicht erreicht
      Err_Lagerdaten_korrupt : Bool                     // Outbound (UH07): Leer-Puffer 1: Lagerdaten-Verwaltung unklar -> Reset nötig!
      Reset_aktiv : Bool                                // Outbound (UH07): Leer-Puffer 1: Reset ist aktiv
    LeerPuffer02 : Struct                               // Outbound (UH07): Leer-Puffer 2 MB3340
      Lager_DL : Bool                                   // Outbound (UH07): Leer-Puffer 2: Lager-Datenliste fehlerhaft
      Undef_Lager : Bool                                // Outbound (UH07): Leer-Puffer 2: undefinierter Lager
      Err_Trolley_nicht_in_Schleuse : Bool              // Outbound (UH07): Leer-Puffer 2: Trolley fährt nicht in Schleuse
      Err_Uebzeit : Bool                                // Outbound (UH07): Leer-Puffer 2: Überwachungzeit ist abgelaufen
      Err_Schritt : Bool                                // Outbound (UH07): Leer-Puffer 2: Schritt-Nummer ist nicht definiert
      Err_Stau_Einfahrt : Bool                          // Outbound (UH07): Leer-Puffer 2: Stau am Lager-Eingang
      Err_BLKMov : Bool                                 // Outbound (UH07): Leer-Puffer 2: Error bei Block kopieren
      Err_Trolley_raus : Bool                           // Outbound (UH07): Leer-Puffer 2: Trolley fährt nicht aus Schleuse
      Err_Lager_nicht_leer : Bool                       // Outbound (UH07): Leer-Puffer 2: Trolley in Schleuse, obwohl Lager leer! Initialisieren!
      Err_TrolleyID_doppelt : Bool                      // Outbound (UH07): Leer-Puffer 2: Trolley_ID doppelt vorhanden! (Einfahrt)
      Err_TrolleyID_unbekannt : Bool                    // Outbound (UH07): Leer-Puffer 2: Trolley_ID unbekannt! (Einfahrt)
      Err_TrolleyID_Schleuse_unbekannt : Bool           // Outbound (UH07): Leer-Puffer 2: Trolley_ID unbekannt! (Schleuse)
      Err_TrolleyID_nicht_im_Lager : Bool               // Outbound (UH07): Leer-Puffer 2: TrolleyID zum Ausfahren nicht im Lager vorhanden
      Err_Raus_Sensor : Bool                            // Outbound (UH07): Leer-Puffer 2: Raus-Sensor hat Dauersignal oder wird nicht erreicht
      Err_Lagerdaten_korrupt : Bool                     // Outbound (UH07): Leer-Puffer 2: Lagerdaten-Verwaltung unklar -> Reset nötig!
      Reset_aktiv : Bool                                // Outbound (UH07): Leer-Puffer 2: Reset ist aktiv
    LeerPuffer03 : Struct                               // Outbound (UH07): Leer-Puffer 3 MB3337
      Lager_DL : Bool                                   // Outbound (UH07): Leer-Puffer 3: Lager-Datenliste fehlerhaft
      Undef_Lager : Bool                                // Outbound (UH07): Leer-Puffer 3: undefinierter Lager
      Err_Trolley_nicht_in_Schleuse : Bool              // Outbound (UH07): Leer-Puffer 3: Trolley fährt nicht in Schleuse
      Err_Uebzeit : Bool                                // Outbound (UH07): Leer-Puffer 3: Überwachungzeit ist abgelaufen
      Err_Schritt : Bool                                // Outbound (UH07): Leer-Puffer 3: Schritt-Nummer ist nicht definiert
      Err_Stau_Einfahrt : Bool                          // Outbound (UH07): Leer-Puffer 3: Stau am Lager-Eingang
      Err_BLKMov : Bool                                 // Outbound (UH07): Leer-Puffer 3: Error bei Block kopieren
      Err_Trolley_raus : Bool                           // Outbound (UH07): Leer-Puffer 3: Trolley fährt nicht aus Schleuse
      Err_Lager_nicht_leer : Bool                       // Outbound (UH07): Leer-Puffer 3: Trolley in Schleuse, obwohl Lager leer! Initialisieren!
      Err_TrolleyID_doppelt : Bool                      // Outbound (UH07): Leer-Puffer 3: Trolley_ID doppelt vorhanden! (Einfahrt)
      Err_TrolleyID_unbekannt : Bool                    // Outbound (UH07): Leer-Puffer 3: Trolley_ID unbekannt! (Einfahrt)
      Err_TrolleyID_Schleuse_unbekannt : Bool           // Outbound (UH07): Leer-Puffer 3: Trolley_ID unbekannt! (Schleuse)
      Err_TrolleyID_nicht_im_Lager : Bool               // Outbound (UH07): Leer-Puffer 3: TrolleyID zum Ausfahren nicht im Lager vorhanden
      Err_Raus_Sensor : Bool                            // Outbound (UH07): Leer-Puffer 3: Raus-Sensor hat Dauersignal oder wird nicht erreicht
      Err_Lagerdaten_korrupt : Bool                     // Outbound (UH07): Leer-Puffer 3: Lagerdaten-Verwaltung unklar -> Reset nötig!
      Reset_aktiv : Bool                                // Outbound (UH07): Leer-Puffer 3: Reset ist aktiv
    LeerPuffer04 : Struct                               // Outbound (UH07): Leer-Puffer 4 MB3336
      Lager_DL : Bool                                   // Outbound (UH07): Leer-Puffer 4: Lager-Datenliste fehlerhaft
      Undef_Lager : Bool                                // Outbound (UH07): Leer-Puffer 4: undefinierter Lager
      Err_Trolley_nicht_in_Schleuse : Bool              // Outbound (UH07): Leer-Puffer 4: Trolley fährt nicht in Schleuse
      Err_Uebzeit : Bool                                // Outbound (UH07): Leer-Puffer 4: Überwachungzeit ist abgelaufen
      Err_Schritt : Bool                                // Outbound (UH07): Leer-Puffer 4: Schritt-Nummer ist nicht definiert
      Err_Stau_Einfahrt : Bool                          // Outbound (UH07): Leer-Puffer 4: Stau am Lager-Eingang
      Err_BLKMov : Bool                                 // Outbound (UH07): Leer-Puffer 4: Error bei Block kopieren
      Err_Trolley_raus : Bool                           // Outbound (UH07): Leer-Puffer 4: Trolley fährt nicht aus Schleuse
      Err_Lager_nicht_leer : Bool                       // Outbound (UH07): Leer-Puffer 4: Trolley in Schleuse, obwohl Lager leer! Initialisieren!
      Err_TrolleyID_doppelt : Bool                      // Outbound (UH07): Leer-Puffer 4: Trolley_ID doppelt vorhanden! (Einfahrt)
      Err_TrolleyID_unbekannt : Bool                    // Outbound (UH07): Leer-Puffer 4: Trolley_ID unbekannt! (Einfahrt)
      Err_TrolleyID_Schleuse_unbekannt : Bool           // Outbound (UH07): Leer-Puffer 4: Trolley_ID unbekannt! (Schleuse)
      Err_TrolleyID_nicht_im_Lager : Bool               // Outbound (UH07): Leer-Puffer 4: TrolleyID zum Ausfahren nicht im Lager vorhanden
      Err_Raus_Sensor : Bool                            // Outbound (UH07): Leer-Puffer 4: Raus-Sensor hat Dauersignal oder wird nicht erreicht
      Err_Lagerdaten_korrupt : Bool                     // Outbound (UH07): Leer-Puffer 4: Lagerdaten-Verwaltung unklar -> Reset nötig!
      Reset_aktiv : Bool                                // Outbound (UH07): Leer-Puffer 4: Reset ist aktiv
    LeerPuffer05 : Struct                               // Outbound (UH07): Leer-Puffer 5 MB3335
      Lager_DL : Bool                                   // Outbound (UH07): Leer-Puffer 5: Lager-Datenliste fehlerhaft
      Undef_Lager : Bool                                // Outbound (UH07): Leer-Puffer 5: undefinierter Lager
      Err_Trolley_nicht_in_Schleuse : Bool              // Outbound (UH07): Leer-Puffer 5: Trolley fährt nicht in Schleuse
      Err_Uebzeit : Bool                                // Outbound (UH07): Leer-Puffer 5: Überwachungzeit ist abgelaufen
      Err_Schritt : Bool                                // Outbound (UH07): Leer-Puffer 5: Schritt-Nummer ist nicht definiert
      Err_Stau_Einfahrt : Bool                          // Outbound (UH07): Leer-Puffer 5: Stau am Lager-Eingang
      Err_BLKMov : Bool                                 // Outbound (UH07): Leer-Puffer 5: Error bei Block kopieren
      Err_Trolley_raus : Bool                           // Outbound (UH07): Leer-Puffer 5: Trolley fährt nicht aus Schleuse
      Err_Lager_nicht_leer : Bool                       // Outbound (UH07): Leer-Puffer 5: Trolley in Schleuse, obwohl Lager leer! Initialisieren!
      Err_TrolleyID_doppelt : Bool                      // Outbound (UH07): Leer-Puffer 5: Trolley_ID doppelt vorhanden! (Einfahrt)
      Err_TrolleyID_unbekannt : Bool                    // Outbound (UH07): Leer-Puffer 5: Trolley_ID unbekannt! (Einfahrt)
      Err_TrolleyID_Schleuse_unbekannt : Bool           // Outbound (UH07): Leer-Puffer 5: Trolley_ID unbekannt! (Schleuse)
      Err_TrolleyID_nicht_im_Lager : Bool               // Outbound (UH07): Leer-Puffer 5: TrolleyID zum Ausfahren nicht im Lager vorhanden
      Err_Raus_Sensor : Bool                            // Outbound (UH07): Leer-Puffer 5: Raus-Sensor hat Dauersignal oder wird nicht erreicht
      Err_Lagerdaten_korrupt : Bool                     // Outbound (UH07): Leer-Puffer 5: Lagerdaten-Verwaltung unklar -> Reset nötig!
      Reset_aktiv : Bool                                // Outbound (UH07): Leer-Puffer 5: Reset ist aktiv
    LeerPuffer06 : Struct                               // Outbound (UH07): Leer-Puffer 6 MB3334
      Lager_DL : Bool                                   // Outbound (UH07): Leer-Puffer 6: Lager-Datenliste fehlerhaft
      Undef_Lager : Bool                                // Outbound (UH07): Leer-Puffer 6: undefinierter Lager
      Err_Trolley_nicht_in_Schleuse : Bool              // Outbound (UH07): Leer-Puffer 6: Trolley fährt nicht in Schleuse
      Err_Uebzeit : Bool                                // Outbound (UH07): Leer-Puffer 6: Überwachungzeit ist abgelaufen
      Err_Schritt : Bool                                // Outbound (UH07): Leer-Puffer 6: Schritt-Nummer ist nicht definiert
      Err_Stau_Einfahrt : Bool                          // Outbound (UH07): Leer-Puffer 6: Stau am Lager-Eingang
      Err_BLKMov : Bool                                 // Outbound (UH07): Leer-Puffer 6: Error bei Block kopieren
      Err_Trolley_raus : Bool                           // Outbound (UH07): Leer-Puffer 6: Trolley fährt nicht aus Schleuse
      Err_Lager_nicht_leer : Bool                       // Outbound (UH07): Leer-Puffer 6: Trolley in Schleuse, obwohl Lager leer! Initialisieren!
      Err_TrolleyID_doppelt : Bool                      // Outbound (UH07): Leer-Puffer 6: Trolley_ID doppelt vorhanden! (Einfahrt)
      Err_TrolleyID_unbekannt : Bool                    // Outbound (UH07): Leer-Puffer 6: Trolley_ID unbekannt! (Einfahrt)
      Err_TrolleyID_Schleuse_unbekannt : Bool           // Outbound (UH07): Leer-Puffer 6: Trolley_ID unbekannt! (Schleuse)
      Err_TrolleyID_nicht_im_Lager : Bool               // Outbound (UH07): Leer-Puffer 6: TrolleyID zum Ausfahren nicht im Lager vorhanden
      Err_Raus_Sensor : Bool                            // Outbound (UH07): Leer-Puffer 6: Raus-Sensor hat Dauersignal oder wird nicht erreicht
      Err_Lagerdaten_korrupt : Bool                     // Outbound (UH07): Leer-Puffer 6: Lagerdaten-Verwaltung unklar -> Reset nötig!
      Reset_aktiv : Bool                                // Outbound (UH07): Leer-Puffer 6: Reset ist aktiv
    LeerPuffer07 : Struct                               // Outbound (UH07): Leer-Puffer 7 MB3333
      Lager_DL : Bool                                   // Outbound (UH07): Leer-Puffer 7: Lager-Datenliste fehlerhaft
      Undef_Lager : Bool                                // Outbound (UH07): Leer-Puffer 7: undefinierter Lager
      Err_Trolley_nicht_in_Schleuse : Bool              // Outbound (UH07): Leer-Puffer 7: Trolley fährt nicht in Schleuse
      Err_Uebzeit : Bool                                // Outbound (UH07): Leer-Puffer 7: Überwachungzeit ist abgelaufen
      Err_Schritt : Bool                                // Outbound (UH07): Leer-Puffer 7: Schritt-Nummer ist nicht definiert
      Err_Stau_Einfahrt : Bool                          // Outbound (UH07): Leer-Puffer 7: Stau am Lager-Eingang
      Err_BLKMov : Bool                                 // Outbound (UH07): Leer-Puffer 7: Error bei Block kopieren
      Err_Trolley_raus : Bool                           // Outbound (UH07): Leer-Puffer 7: Trolley fährt nicht aus Schleuse
      Err_Lager_nicht_leer : Bool                       // Outbound (UH07): Leer-Puffer 7: Trolley in Schleuse, obwohl Lager leer! Initialisieren!
      Err_TrolleyID_doppelt : Bool                      // Outbound (UH07): Leer-Puffer 7: Trolley_ID doppelt vorhanden! (Einfahrt)
      Err_TrolleyID_unbekannt : Bool                    // Outbound (UH07): Leer-Puffer 7: Trolley_ID unbekannt! (Einfahrt)
      Err_TrolleyID_Schleuse_unbekannt : Bool           // Outbound (UH07): Leer-Puffer 7: Trolley_ID unbekannt! (Schleuse)
      Err_TrolleyID_nicht_im_Lager : Bool               // Outbound (UH07): Leer-Puffer 7: TrolleyID zum Ausfahren nicht im Lager vorhanden
      Err_Raus_Sensor : Bool                            // Outbound (UH07): Leer-Puffer 7: Raus-Sensor hat Dauersignal oder wird nicht erreicht
      Err_Lagerdaten_korrupt : Bool                     // Outbound (UH07): Leer-Puffer 7: Lagerdaten-Verwaltung unklar -> Reset nötig!
      Reset_aktiv : Bool                                // Outbound (UH07): Leer-Puffer 7: Reset ist aktiv
    LeerPuffer08 : Struct                               // Outbound (UH07): Leer-Puffer 8 MB3332
      Lager_DL : Bool                                   // Outbound (UH07): Leer-Puffer 8: Lager-Datenliste fehlerhaft
      Undef_Lager : Bool                                // Outbound (UH07): Leer-Puffer 8: undefinierter Lager
      Err_Trolley_nicht_in_Schleuse : Bool              // Outbound (UH07): Leer-Puffer 8: Trolley fährt nicht in Schleuse
      Err_Uebzeit : Bool                                // Outbound (UH07): Leer-Puffer 8: Überwachungzeit ist abgelaufen
      Err_Schritt : Bool                                // Outbound (UH07): Leer-Puffer 8: Schritt-Nummer ist nicht definiert
      Err_Stau_Einfahrt : Bool                          // Outbound (UH07): Leer-Puffer 8: Stau am Lager-Eingang
      Err_BLKMov : Bool                                 // Outbound (UH07): Leer-Puffer 8: Error bei Block kopieren
      Err_Trolley_raus : Bool                           // Outbound (UH07): Leer-Puffer 8: Trolley fährt nicht aus Schleuse
      Err_Lager_nicht_leer : Bool                       // Outbound (UH07): Leer-Puffer 8: Trolley in Schleuse, obwohl Lager leer! Initialisieren!
      Err_TrolleyID_doppelt : Bool                      // Outbound (UH07): Leer-Puffer 8: Trolley_ID doppelt vorhanden! (Einfahrt)
      Err_TrolleyID_unbekannt : Bool                    // Outbound (UH07): Leer-Puffer 8: Trolley_ID unbekannt! (Einfahrt)
      Err_TrolleyID_Schleuse_unbekannt : Bool           // Outbound (UH07): Leer-Puffer 8: Trolley_ID unbekannt! (Schleuse)
      Err_TrolleyID_nicht_im_Lager : Bool               // Outbound (UH07): Leer-Puffer 8: TrolleyID zum Ausfahren nicht im Lager vorhanden
      Err_Raus_Sensor : Bool                            // Outbound (UH07): Leer-Puffer 8: Raus-Sensor hat Dauersignal oder wird nicht erreicht
      Err_Lagerdaten_korrupt : Bool                     // Outbound (UH07): Leer-Puffer 8: Lagerdaten-Verwaltung unklar -> Reset nötig!
      Reset_aktiv : Bool                                // Outbound (UH07): Leer-Puffer 8: Reset ist aktiv
    LeerPuffer09 : Struct                               // Outbound (UH07): Leer-Puffer 9 MB3331
      Lager_DL : Bool                                   // Outbound (UH07): Leer-Puffer 9: Lager-Datenliste fehlerhaft
      Undef_Lager : Bool                                // Outbound (UH07): Leer-Puffer 9: undefinierter Lager
      Err_Trolley_nicht_in_Schleuse : Bool              // Outbound (UH07): Leer-Puffer 9: Trolley fährt nicht in Schleuse
      Err_Uebzeit : Bool                                // Outbound (UH07): Leer-Puffer 9: Überwachungzeit ist abgelaufen
      Err_Schritt : Bool                                // Outbound (UH07): Leer-Puffer 9: Schritt-Nummer ist nicht definiert
      Err_Stau_Einfahrt : Bool                          // Outbound (UH07): Leer-Puffer 9: Stau am Lager-Eingang
      Err_BLKMov : Bool                                 // Outbound (UH07): Leer-Puffer 9: Error bei Block kopieren
      Err_Trolley_raus : Bool                           // Outbound (UH07): Leer-Puffer 9: Trolley fährt nicht aus Schleuse
      Err_Lager_nicht_leer : Bool                       // Outbound (UH07): Leer-Puffer 9: Trolley in Schleuse, obwohl Lager leer! Initialisieren!
      Err_TrolleyID_doppelt : Bool                      // Outbound (UH07): Leer-Puffer 9: Trolley_ID doppelt vorhanden! (Einfahrt)
      Err_TrolleyID_unbekannt : Bool                    // Outbound (UH07): Leer-Puffer 9: Trolley_ID unbekannt! (Einfahrt)
      Err_TrolleyID_Schleuse_unbekannt : Bool           // Outbound (UH07): Leer-Puffer 9: Trolley_ID unbekannt! (Schleuse)
      Err_TrolleyID_nicht_im_Lager : Bool               // Outbound (UH07): Leer-Puffer 9: TrolleyID zum Ausfahren nicht im Lager vorhanden
      Err_Raus_Sensor : Bool                            // Outbound (UH07): Leer-Puffer 9: Raus-Sensor hat Dauersignal oder wird nicht erreicht
      Err_Lagerdaten_korrupt : Bool                     // Outbound (UH07): Leer-Puffer 9: Lagerdaten-Verwaltung unklar -> Reset nötig!
      Reset_aktiv : Bool                                // Outbound (UH07): Leer-Puffer 9: Reset ist aktiv
    LeerPuffer10 : Struct                               // Outbound (UH07): Leer-Puffer 10 MB3330
      Lager_DL : Bool                                   // Outbound (UH07): Leer-Puffer 10: Lager-Datenliste fehlerhaft
      Undef_Lager : Bool                                // Outbound (UH07): Leer-Puffer 10: undefinierter Lager
      Err_Trolley_nicht_in_Schleuse : Bool              // Outbound (UH07): Leer-Puffer 10: Trolley fährt nicht in Schleuse
      Err_Uebzeit : Bool                                // Outbound (UH07): Leer-Puffer 10: Überwachungzeit ist abgelaufen
      Err_Schritt : Bool                                // Outbound (UH07): Leer-Puffer 10: Schritt-Nummer ist nicht definiert
      Err_Stau_Einfahrt : Bool                          // Outbound (UH07): Leer-Puffer 10: Stau am Lager-Eingang
      Err_BLKMov : Bool                                 // Outbound (UH07): Leer-Puffer 10: Error bei Block kopieren
      Err_Trolley_raus : Bool                           // Outbound (UH07): Leer-Puffer 10: Trolley fährt nicht aus Schleuse
      Err_Lager_nicht_leer : Bool                       // Outbound (UH07): Leer-Puffer 10: Trolley in Schleuse, obwohl Lager leer! Initialisieren!
      Err_TrolleyID_doppelt : Bool                      // Outbound (UH07): Leer-Puffer 10: Trolley_ID doppelt vorhanden! (Einfahrt)
      Err_TrolleyID_unbekannt : Bool                    // Outbound (UH07): Leer-Puffer 10: Trolley_ID unbekannt! (Einfahrt)
      Err_TrolleyID_Schleuse_unbekannt : Bool           // Outbound (UH07): Leer-Puffer 10: Trolley_ID unbekannt! (Schleuse)
      Err_TrolleyID_nicht_im_Lager : Bool               // Outbound (UH07): Leer-Puffer 10: TrolleyID zum Ausfahren nicht im Lager vorhanden
      Err_Raus_Sensor : Bool                            // Outbound (UH07): Leer-Puffer 10: Raus-Sensor hat Dauersignal oder wird nicht erreicht
      Err_Lagerdaten_korrupt : Bool                     // Outbound (UH07): Leer-Puffer 10: Lagerdaten-Verwaltung unklar -> Reset nötig!
      Reset_aktiv : Bool                                // Outbound (UH07): Leer-Puffer 10: Reset ist aktiv
    Auslagerbereich_LeerPuffer : Struct
      BG3321_Kein_Signal : Bool                         // Outbound (UH07): Leer-Puffer-Sorter: Impulsgeber Lager-Ausfahrt MA0065: Kein Signal
      BG3321_Signal_zu_lang : Bool                      // Outbound (UH07): Leer-Puffer-Sorter: Impulsgeber Lager-Ausfahrt MA0065: Signal zu lang
      TrolleyStau BGXY : Bool                           // Outbound (UH07): Leer-Puffer-Ausfahrt: Trolley verklemmt Puffer A/B
    Frei150 : Array[1..1] of Word
    Sorter_MB4503 : Struct                              // Outbound (UH07): Entlade-Puffer-Sorter MB4503
      Separator_DL : Bool                               // Outbound (UH07): Entlade-Puffer-Sorter: Separator-Datenliste fehlerhaft
      Undef_Separator : Bool                            // Outbound (UH07): Entlade-Puffer-Sorter: undefinierter Separator
      Err_BT_rein : Bool                                // Outbound (UH07): Entlade-Puffer-Sorter: BM fährt nicht in Separator
      Err_Uebzeit : Bool                                // Outbound (UH07): Entlade-Puffer-Sorter: Überwachungzeit ist abgelaufen
      Err_Schritt : Bool                                // Outbound (UH07): Entlade-Puffer-Sorter: Schritt-Nummer ist nicht definiert
      Err_Betriebsart : Bool                            // Outbound (UH07): Entlade-Puffer-Sorter: Betriebsart ist nicht möglich
      Err_PinSignal : Bool                              // Outbound (UH07): Entlade-Puffer-Sorter: Es kommt kein Pin-Signal
      Err_BT_raus : Bool                                // Outbound (UH07): Entlade-Puffer-Sorter: BM fährt nicht aus
      Err_Raus_Sensor : Bool                            // Outbound (UH07): Entlade-Puffer-Sorter: Raus-/Belade-Sensor wird nicht erreicht (oder dauernd aktiv)!
      Travel_FIFO : Bool                                // Outbound (UH07): Entlade-Puffer-Sorter: Travel-FIFO fehlerhaft
      Daten_out : Bool                                  // Outbound (UH07): Entlade-Puffer-Sorter: Letzte Carrier-Daten konnten nicht an FIFO übergeben werden
      BC_doppelt : Bool                                 // Outbound (UH07): Entlade-Puffer-Sorter: Wieder gleichen BC vom PC erhalten
      Korrektur_Modus_aktiv : Bool                      // Outbound (UH07): Entlade-Puffer-Sorter: Korrektur-Modus nach Crash aktiviert
      Send_FIFO_fehlerhaft : Bool                       // Outbound (UH07): Entlade-Puffer-Sorter: Send-FIFO zum PC ist fehlerhaft
      Send_FIFO_voll : Bool                             // Outbound (UH07): Entlade-Puffer-Sorter: Send-FIFO zu PC ist voll
      Reset_aktiv : Bool                                // Outbound (UH07): Entlade-Puffer-Sorter: Reset ist aktiv
    Sync_BG4527 : Struct                                // Outbound (UH07): Entlade-Puffer-Sorter: Synchron-Punkt BG4527
      SyncPkt_DL_Err : Bool                             // Outbound (UH07): Entlade-Puffer-Synchron-Punkt: Sync-Punkt-Datenliste fehlerhaft
      Undef_SyncPkt : Bool                              // Outbound (UH07): Entlade-Puffer-Synchron-Punkt: undefinierter Synchronpunkt
      BLKMov : Bool                                     // Outbound (UH07): Entlade-Puffer-Synchron-Punkt: Fehler bei Block kopieren
      Sync_Sensor_aktiv : Bool                          // Outbound (UH07): Entlade-Puffer-Synchron-Punkt: Sync-Sensor dauernd aktiv
      TravelFIFO_Err : Bool                             // Outbound (UH07): Entlade-Puffer-Synchron-Punkt: Travel-FIFO fehlerhaft
      TravelFIFO_leer : Bool                            // Outbound (UH07): Entlade-Puffer-Synchron-Punkt: keine Daten im Travel-FIFO eingetragen
      TravelFIFO_belegt : Bool                          // Outbound (UH07): Entlade-Puffer-Synchron-Punkt: Travel-FIFO bleibt belegt
      Hauptstrangliste_Err : Bool                       // Outbound (UH07): Entlade-Puffer-Synchron-Punkt: Hauptstrang-DL fehlerhaft
      Hauptstrangliste_voll : Bool                      // Outbound (UH07): Entlade-Puffer-Synchron-Punkt: Hauptstrang-DL ist voll
      Inkgeber_Err : Bool                               // Outbound (UH07): Entlade-Puffer-Synchron-Punkt: Inkrementalgeber meldet Störung
      Keine_Hauptstrangliste : Bool                     // Outbound (UH07): Entlade-Puffer-Synchron-Punkt: Keine Hauptstrang-DL zum Eintragen angegeben
      Keine_TeachPktdaten : Bool                        // Outbound (UH07): Entlade-Puffer-Synchron-Punkt: Teach-Punkt in Datenliste nicht vorhanden !
      TeachPkt_Datenliste_Err : Bool                    // Outbound (UH07): Entlade-Puffer-Synchron-Punkt: Teach-Punkt-Datenliste fehlerhaft
      Kein_Parameter : Bool                             // Outbound (UH07): Entlade-Puffer-Synchron-Punkt: Kein Parameter zur Wegerfassung definiert
      Err_Parameter : Bool                              // Outbound (UH07): Entlade-Puffer-Synchron-Punkt: Parameter für Zählerauswertung fehlerhaft
      Inkrementalgeber : Bool                           // Outbound (UH07): Entlade-Puffer-Synchron-Punkt: Inkrementalgeberwert ohne Änderung
    Weiche_MB4504 : Struct                              // Outbound (UH07): Entlade-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 1 MB4504
      Weichen_DL : Bool                                 // Outbound (UH07): Entlade-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 1: Weichen-Datenliste fehlerhaft
      Undef_Weiche : Bool                               // Outbound (UH07): Entlade-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 1: undefinierte Weiche
      BLKMov : Bool                                     // Outbound (UH07): Entlade-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 1: Fehler bei Block kopieren
      Haupstrang_DL : Bool                              // Outbound (UH07): Entlade-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 1: Haupstrang-Datenliste fehlerhaft
      Haupstrang_DL_voll : Bool                         // Outbound (UH07): Entlade-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 1: Haupstrang-Datenliste ist voll
      Keine_HSDaten : Bool                              // Outbound (UH07): Entlade-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 1: Keine Hauptstrang-Daten mehr vorhanden
      Rein_FIFO : Bool                                  // Outbound (UH07): Entlade-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 1: Rein-FIFO fehlerhaft
      Keine_FIFODaten : Bool                            // Outbound (UH07): Entlade-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 1: Keine Rein-FIFO-Daten mehr vorhanden
      Stau_AusfahrBereich : Bool                        // Outbound (UH07): Entlade-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 1: Stau im Ausfahrbereich (-> Antrieb gestoppt)
      BM_verklemmt_Gerade : Bool                        // Outbound (UH07): Entlade-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 1: Trolley bei Gerade-Fahrt in Weiche verklemmt (-> Antrieb gestoppt)
      BM_verklemmt_Ausfahrt : Bool                      // Outbound (UH07): Entlade-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 1: Trolley bei Lager-Fahrt in Weiche verklemmt (-> Antrieb gestoppt)
      BM_undef_Gerade : Bool                            // Outbound (UH07): Entlade-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 1: undefinierter Trolley bei Weiterfahrt erkannt
      Frei14 : Bool                                     // Outbound (UH07): Entlade-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 1: Frei 14
      Send_FIFO_fehlerhaft : Bool                       // Outbound (UH07): Entlade-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 1: Send-FIFO zum PC ist fehlerhaft
      Send_FIFO_voll : Bool                             // Outbound (UH07): Entlade-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 1: Send-FIFO zu PC ist voll
      Reset_aktiv : Bool                                // Outbound (UH07): Entlade-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 1: Reset ist aktiv
    Weiche_MB4505 : Struct                              // Outbound (UH07): Entlade-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 2 MB4505
      Weichen_DL : Bool                                 // Outbound (UH07): Entlade-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 2: Weichen-Datenliste fehlerhaft
      Undef_Weiche : Bool                               // Outbound (UH07): Entlade-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 2: undefinierte Weiche
      BLKMov : Bool                                     // Outbound (UH07): Entlade-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 2: Fehler bei Block kopieren
      Haupstrang_DL : Bool                              // Outbound (UH07): Entlade-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 2: Haupstrang-Datenliste fehlerhaft
      Haupstrang_DL_voll : Bool                         // Outbound (UH07): Entlade-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 2: Haupstrang-Datenliste ist voll
      Keine_HSDaten : Bool                              // Outbound (UH07): Entlade-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 2: Keine Hauptstrang-Daten mehr vorhanden
      Rein_FIFO : Bool                                  // Outbound (UH07): Entlade-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 2: Rein-FIFO fehlerhaft
      Keine_FIFODaten : Bool                            // Outbound (UH07): Entlade-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 2: Keine Rein-FIFO-Daten mehr vorhanden
      Stau_AusfahrBereich : Bool                        // Outbound (UH07): Entlade-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 2: Stau im Ausfahrbereich (-> Antrieb gestoppt)
      BM_verklemmt_Gerade : Bool                        // Outbound (UH07): Entlade-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 2: Trolley bei Gerade-Fahrt in Weiche verklemmt (-> Antrieb gestoppt)
      BM_verklemmt_Ausfahrt : Bool                      // Outbound (UH07): Entlade-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 2: Trolley bei Lager-Fahrt in Weiche verklemmt (-> Antrieb gestoppt)
      BM_undef_Gerade : Bool                            // Outbound (UH07): Entlade-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 2: undefinierter Trolley bei Weiterfahrt erkannt
      Frei14 : Bool                                     // Outbound (UH07): Entlade-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 2: Frei 14
      Send_FIFO_fehlerhaft : Bool                       // Outbound (UH07): Entlade-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 2: Send-FIFO zum PC ist fehlerhaft
      Send_FIFO_voll : Bool                             // Outbound (UH07): Entlade-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 2: Send-FIFO zu PC ist voll
      Reset_aktiv : Bool                                // Outbound (UH07): Entlade-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 2: Reset ist aktiv
    Weiche_MB4507 : Struct                              // Outbound (UH07): Entlade-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 3 MB4506
      Weichen_DL : Bool                                 // Outbound (UH07): Entlade-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 3: Weichen-Datenliste fehlerhaft
      Undef_Weiche : Bool                               // Outbound (UH07): Entlade-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 3: undefinierte Weiche
      BLKMov : Bool                                     // Outbound (UH07): Entlade-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 3: Fehler bei Block kopieren
      Haupstrang_DL : Bool                              // Outbound (UH07): Entlade-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 3: Haupstrang-Datenliste fehlerhaft
      Haupstrang_DL_voll : Bool                         // Outbound (UH07): Entlade-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 3: Haupstrang-Datenliste ist voll
      Keine_HSDaten : Bool                              // Outbound (UH07): Entlade-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 3: Keine Hauptstrang-Daten mehr vorhanden
      Rein_FIFO : Bool                                  // Outbound (UH07): Entlade-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 3: Rein-FIFO fehlerhaft
      Keine_FIFODaten : Bool                            // Outbound (UH07): Entlade-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 3: Keine Rein-FIFO-Daten mehr vorhanden
      Stau_AusfahrBereich : Bool                        // Outbound (UH07): Entlade-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 3: Stau im Ausfahrbereich (-> Antrieb gestoppt)
      BM_verklemmt_Gerade : Bool                        // Outbound (UH07): Entlade-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 3: Trolley bei Gerade-Fahrt in Weiche verklemmt (-> Antrieb gestoppt)
      BM_verklemmt_Ausfahrt : Bool                      // Outbound (UH07): Entlade-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 3: Trolley bei Lager-Fahrt in Weiche verklemmt (-> Antrieb gestoppt)
      BM_undef_Gerade : Bool                            // Outbound (UH07): Entlade-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 3: undefinierter Trolley bei Weiterfahrt erkannt
      Frei14 : Bool                                     // Outbound (UH07): Entlade-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 3: Frei 14
      Send_FIFO_fehlerhaft : Bool                       // Outbound (UH07): Entlade-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 3: Send-FIFO zum PC ist fehlerhaft
      Send_FIFO_voll : Bool                             // Outbound (UH07): Entlade-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 3: Send-FIFO zu PC ist voll
      Reset_aktiv : Bool                                // Outbound (UH07): Entlade-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 3: Reset ist aktiv
    Weiche_EntladePuffer04 : Struct                     // Outbound (UH07): Entlade-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 4 (Pseudo)
      Weichen_DL : Bool                                 // Outbound (UH07): Entlade-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 4: Weichen-Datenliste fehlerhaft
      Undef_Weiche : Bool                               // Outbound (UH07): Entlade-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 4: undefinierte Weiche
      BLKMov : Bool                                     // Outbound (UH07): Entlade-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 4: Fehler bei Block kopieren
      Haupstrang_DL : Bool                              // Outbound (UH07): Entlade-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 4: Haupstrang-Datenliste fehlerhaft
      Haupstrang_DL_voll : Bool                         // Outbound (UH07): Entlade-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 4: Haupstrang-Datenliste ist voll
      Keine_HSDaten : Bool                              // Outbound (UH07): Entlade-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 4: Keine Hauptstrang-Daten mehr vorhanden
      Rein_FIFO : Bool                                  // Outbound (UH07): Entlade-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 4: Rein-FIFO fehlerhaft
      Keine_FIFODaten : Bool                            // Outbound (UH07): Entlade-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 4: Keine Rein-FIFO-Daten mehr vorhanden
      Stau_AusfahrBereich : Bool                        // Outbound (UH07): Entlade-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 4: Stau im Ausfahrbereich (-> Antrieb gestoppt)
      BM_verklemmt_Gerade : Bool                        // Outbound (UH07): Entlade-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 4: Trolley bei Gerade-Fahrt in Weiche verklemmt (-> Antrieb gestoppt)
      BM_verklemmt_Ausfahrt : Bool                      // Outbound (UH07): Entlade-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 4: Trolley bei Lager-Fahrt in Weiche verklemmt (-> Antrieb gestoppt)
      BM_undef_Gerade : Bool                            // Outbound (UH07): Entlade-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 4: undefinierter Trolley bei Weiterfahrt erkannt
      Frei14 : Bool                                     // Outbound (UH07): Entlade-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 4: Frei 14
      Send_FIFO_fehlerhaft : Bool                       // Outbound (UH07): Entlade-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 4: Send-FIFO zum PC ist fehlerhaft
      Send_FIFO_voll : Bool                             // Outbound (UH07): Entlade-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 4: Send-FIFO zu PC ist voll
      Reset_aktiv : Bool                                // Outbound (UH07): Entlade-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 4: Reset ist aktiv
    Impulsgeber_4526 : Struct                           // Outbound (UH07): Entnahme-Sorter: Impulsgeber Lager-Einfahrt MA0325/BG4526
      Kein_Signal : Bool                                // Outbound (UH07): Entnahme-Sorter: Impulsgeber Lager-Einfahrt MA0325: Kein Signal (Kettenrad-Sensor)
      Signal_zu_lang : Bool                             // Outbound (UH07): Entnahme-Sorter: Impulsgeber Lager-Einfahrt MA0325: Signal zu lang (Kettenrad-Sensor)
    EntladePuffer01 : Struct                            // Outbound (UH07): Entlade-Puffer 1 BG4504
      Lager_DL : Bool                                   // Outbound (UH07): Entlade-Puffer 1: Lager-Datenliste fehlerhaft
      Undef_Lager : Bool                                // Outbound (UH07): Entlade-Puffer 1: undefinierter Lager
      Err_Trolley_nicht_in_Schleuse : Bool              // Outbound (UH07): Entlade-Puffer 1: Trolley fährt nicht in Schleuse
      Err_Uebzeit : Bool                                // Outbound (UH07): Entlade-Puffer 1: Überwachungzeit ist abgelaufen
      Err_Schritt : Bool                                // Outbound (UH07): Entlade-Puffer 1: Schritt-Nummer ist nicht definiert
      Err_Stau_Einfahrt : Bool                          // Outbound (UH07): Entlade-Puffer 1: Stau am Lager-Eingang
      Err_BLKMov : Bool                                 // Outbound (UH07): Entlade-Puffer 1: Error bei Block kopieren
      Err_Trolley_raus : Bool                           // Outbound (UH07): Entlade-Puffer 1: Trolley fährt nicht aus Schleuse
      Err_Lager_nicht_leer : Bool                       // Outbound (UH07): Entlade-Puffer 1: Trolley in Schleuse, obwohl Lager leer! Initialisieren!
      Err_TrolleyID_doppelt : Bool                      // Outbound (UH07): Entlade-Puffer 1: Trolley_ID doppelt vorhanden! (Einfahrt)
      Err_TrolleyID_unbekannt : Bool                    // Outbound (UH07): Entlade-Puffer 1: Trolley_ID unbekannt! (Einfahrt)
      Err_TrolleyID_Schleuse_unbekannt : Bool           // Outbound (UH07): Entlade-Puffer 1: Trolley_ID unbekannt! (Schleuse)
      Err_TrolleyID_nicht_im_Lager : Bool               // Outbound (UH07): Entlade-Puffer 1: TrolleyID zum Ausfahren nicht im Lager vorhanden
      Err_Raus_Sensor : Bool                            // Outbound (UH07): Entlade-Puffer 1: Raus-Sensor hat Dauersignal oder wird nicht erreicht
      Err_Lagerdaten_korrupt : Bool                     // Outbound (UH07): Entlade-Puffer 1: Lagerdaten-Verwaltung unklar -> Reset nötig!
      Reset_aktiv : Bool                                // Outbound (UH07): Entlade-Puffer 1: Reset ist aktiv
    EntladePuffer02 : Struct                            // Outbound (UH07): Entlade-Puffer 2 BG4505
      Lager_DL : Bool                                   // Outbound (UH07): Entlade-Puffer 2: Lager-Datenliste fehlerhaft
      Undef_Lager : Bool                                // Outbound (UH07): Entlade-Puffer 2: undefinierter Lager
      Err_Trolley_nicht_in_Schleuse : Bool              // Outbound (UH07): Entlade-Puffer 2: Trolley fährt nicht in Schleuse
      Err_Uebzeit : Bool                                // Outbound (UH07): Entlade-Puffer 2: Überwachungzeit ist abgelaufen
      Err_Schritt : Bool                                // Outbound (UH07): Entlade-Puffer 2: Schritt-Nummer ist nicht definiert
      Err_Stau_Einfahrt : Bool                          // Outbound (UH07): Entlade-Puffer 2: Stau am Lager-Eingang
      Err_BLKMov : Bool                                 // Outbound (UH07): Entlade-Puffer 2: Error bei Block kopieren
      Err_Trolley_raus : Bool                           // Outbound (UH07): Entlade-Puffer 2: Trolley fährt nicht aus Schleuse
      Err_Lager_nicht_leer : Bool                       // Outbound (UH07): Entlade-Puffer 2: Trolley in Schleuse, obwohl Lager leer! Initialisieren!
      Err_TrolleyID_doppelt : Bool                      // Outbound (UH07): Entlade-Puffer 2: Trolley_ID doppelt vorhanden! (Einfahrt)
      Err_TrolleyID_unbekannt : Bool                    // Outbound (UH07): Entlade-Puffer 2: Trolley_ID unbekannt! (Einfahrt)
      Err_TrolleyID_Schleuse_unbekannt : Bool           // Outbound (UH07): Entlade-Puffer 2: Trolley_ID unbekannt! (Schleuse)
      Err_TrolleyID_nicht_im_Lager : Bool               // Outbound (UH07): Entlade-Puffer 2: TrolleyID zum Ausfahren nicht im Lager vorhanden
      Err_Raus_Sensor : Bool                            // Outbound (UH07): Entlade-Puffer 2: Raus-Sensor hat Dauersignal oder wird nicht erreicht
      Err_Lagerdaten_korrupt : Bool                     // Outbound (UH07): Entlade-Puffer 2: Lagerdaten-Verwaltung unklar -> Reset nötig!
      Reset_aktiv : Bool                                // Outbound (UH07): Entlade-Puffer 2: Reset ist aktiv
    EntladePuffer03 : Struct                            // Outbound (UH07): Entlade-Puffer 3 BG4506
      Lager_DL : Bool                                   // Outbound (UH07): Entlade-Puffer 3: Lager-Datenliste fehlerhaft
      Undef_Lager : Bool                                // Outbound (UH07): Entlade-Puffer 3: undefinierter Lager
      Err_Trolley_nicht_in_Schleuse : Bool              // Outbound (UH07): Entlade-Puffer 3: Trolley fährt nicht in Schleuse
      Err_Uebzeit : Bool                                // Outbound (UH07): Entlade-Puffer 3: Überwachungzeit ist abgelaufen
      Err_Schritt : Bool                                // Outbound (UH07): Entlade-Puffer 3: Schritt-Nummer ist nicht definiert
      Err_Stau_Einfahrt : Bool                          // Outbound (UH07): Entlade-Puffer 3: Stau am Lager-Eingang
      Err_BLKMov : Bool                                 // Outbound (UH07): Entlade-Puffer 3: Error bei Block kopieren
      Err_Trolley_raus : Bool                           // Outbound (UH07): Entlade-Puffer 3: Trolley fährt nicht aus Schleuse
      Err_Lager_nicht_leer : Bool                       // Outbound (UH07): Entlade-Puffer 3: Trolley in Schleuse, obwohl Lager leer! Initialisieren!
      Err_TrolleyID_doppelt : Bool                      // Outbound (UH07): Entlade-Puffer 3: Trolley_ID doppelt vorhanden! (Einfahrt)
      Err_TrolleyID_unbekannt : Bool                    // Outbound (UH07): Entlade-Puffer 3: Trolley_ID unbekannt! (Einfahrt)
      Err_TrolleyID_Schleuse_unbekannt : Bool           // Outbound (UH07): Entlade-Puffer 3: Trolley_ID unbekannt! (Schleuse)
      Err_TrolleyID_nicht_im_Lager : Bool               // Outbound (UH07): Entlade-Puffer 3: TrolleyID zum Ausfahren nicht im Lager vorhanden
      Err_Raus_Sensor : Bool                            // Outbound (UH07): Entlade-Puffer 3: Raus-Sensor hat Dauersignal oder wird nicht erreicht
      Err_Lagerdaten_korrupt : Bool                     // Outbound (UH07): Entlade-Puffer 3: Lagerdaten-Verwaltung unklar -> Reset nötig!
      Reset_aktiv : Bool                                // Outbound (UH07): Entlade-Puffer 3: Reset ist aktiv
    EntladePuffer04 : Struct                            // Outbound (UH07): Entlade-Puffer 4 BG4507
      Lager_DL : Bool                                   // Outbound (UH07): Entlade-Puffer 4: Lager-Datenliste fehlerhaft
      Undef_Lager : Bool                                // Outbound (UH07): Entlade-Puffer 4: undefinierter Lager
      Err_Trolley_nicht_in_Schleuse : Bool              // Outbound (UH07): Entlade-Puffer 4: Trolley fährt nicht in Schleuse
      Err_Uebzeit : Bool                                // Outbound (UH07): Entlade-Puffer 4: Überwachungzeit ist abgelaufen
      Err_Schritt : Bool                                // Outbound (UH07): Entlade-Puffer 4: Schritt-Nummer ist nicht definiert
      Err_Stau_Einfahrt : Bool                          // Outbound (UH07): Entlade-Puffer 4: Stau am Lager-Eingang
      Err_BLKMov : Bool                                 // Outbound (UH07): Entlade-Puffer 4: Error bei Block kopieren
      Err_Trolley_raus : Bool                           // Outbound (UH07): Entlade-Puffer 4: Trolley fährt nicht aus Schleuse
      Err_Lager_nicht_leer : Bool                       // Outbound (UH07): Entlade-Puffer 4: Trolley in Schleuse, obwohl Lager leer! Initialisieren!
      Err_TrolleyID_doppelt : Bool                      // Outbound (UH07): Entlade-Puffer 4: Trolley_ID doppelt vorhanden! (Einfahrt)
      Err_TrolleyID_unbekannt : Bool                    // Outbound (UH07): Entlade-Puffer 4: Trolley_ID unbekannt! (Einfahrt)
      Err_TrolleyID_Schleuse_unbekannt : Bool           // Outbound (UH07): Entlade-Puffer 4: Trolley_ID unbekannt! (Schleuse)
      Err_TrolleyID_nicht_im_Lager : Bool               // Outbound (UH07): Entlade-Puffer 4: TrolleyID zum Ausfahren nicht im Lager vorhanden
      Err_Raus_Sensor : Bool                            // Outbound (UH07): Entlade-Puffer 4: Raus-Sensor hat Dauersignal oder wird nicht erreicht
      Err_Lagerdaten_korrupt : Bool                     // Outbound (UH07): Entlade-Puffer 4: Lagerdaten-Verwaltung unklar -> Reset nötig!
      Reset_aktiv : Bool                                // Outbound (UH07): Entlade-Puffer 4: Reset ist aktiv
    Frei200 : Array[1..14] of Word
    Sorter_MB3121 : Struct                              // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter MB3121
      Separator_DL : Bool                               // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Separator-Datenliste fehlerhaft
      Undef_Separator : Bool                            // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: undefinierter Separator
      Err_BT_rein : Bool                                // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: BM fährt nicht in Separator
      Err_Uebzeit : Bool                                // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Überwachungzeit ist abgelaufen
      Err_Schritt : Bool                                // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Schritt-Nummer ist nicht definiert
      Err_Betriebsart : Bool                            // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Betriebsart ist nicht möglich
      Err_PinSignal : Bool                              // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Es kommt kein Pin-Signal
      Err_BT_raus : Bool                                // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: BM fährt nicht aus
      Err_Raus_Sensor : Bool                            // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Raus-/Belade-Sensor wird nicht erreicht (oder dauernd aktiv)!
      Travel_FIFO : Bool                                // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Travel-FIFO fehlerhaft
      Daten_out : Bool                                  // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Letzte Carrier-Daten konnten nicht an FIFO übergeben werden
      BC_doppelt : Bool                                 // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Wieder gleichen BC vom PC erhalten
      Korrektur_Modus_aktiv : Bool                      // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Korrektur-Modus nach Crash aktiviert
      Send_FIFO_fehlerhaft : Bool                       // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Send-FIFO zum PC ist fehlerhaft
      Send_FIFO_voll : Bool                             // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Send-FIFO zu PC ist voll
      Reset_aktiv : Bool                                // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Reset ist aktiv
    Sorter_MB3123 : Struct                              // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter-Rückführung MB3123
      Separator_DL : Bool                               // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter-Rückführung: Separator-Datenliste fehlerhaft
      Undef_Separator : Bool                            // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter-Rückführung: undefinierter Separator
      Err_BT_rein : Bool                                // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter-Rückführung: BM fährt nicht in Separator
      Err_Uebzeit : Bool                                // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter-Rückführung: Überwachungzeit ist abgelaufen
      Err_Schritt : Bool                                // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter-Rückführung: Schritt-Nummer ist nicht definiert
      Err_Betriebsart : Bool                            // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter-Rückführung: Betriebsart ist nicht möglich
      Err_PinSignal : Bool                              // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter-Rückführung: Es kommt kein Pin-Signal
      Err_BT_raus : Bool                                // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter-Rückführung: BM fährt nicht aus
      Err_Raus_Sensor : Bool                            // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter-Rückführung: Raus-/Belade-Sensor wird nicht erreicht (oder dauernd aktiv)!
      Travel_FIFO : Bool                                // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter-Rückführung: Travel-FIFO fehlerhaft
      Daten_out : Bool                                  // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter-Rückführung: Letzte Carrier-Daten konnten nicht an FIFO übergeben werden
      BC_doppelt : Bool                                 // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter-Rückführung: Wieder gleichen BC vom PC erhalten
      Korrektur_Modus_aktiv : Bool                      // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter-Rückführung: Korrektur-Modus nach Crash aktiviert
      Send_FIFO_fehlerhaft : Bool                       // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter-Rückführung: Send-FIFO zum PC ist fehlerhaft
      Send_FIFO_voll : Bool                             // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter-Rückführung: Send-FIFO zu PC ist voll
      Reset_aktiv : Bool                                // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter-Rückführung: Reset ist aktiv
    Sync_BG3120 : Struct                                // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Synchron-Punkt BG3120
      SyncPkt_DL_Err : Bool                             // Outbound (UH07): Voll-Synchron-Punkt: Sync-Punkt-Datenliste fehlerhaft
      Undef_SyncPkt : Bool                              // Outbound (UH07): Voll-Synchron-Punkt: undefinierter Synchronpunkt
      BLKMov : Bool                                     // Outbound (UH07): Voll-Synchron-Punkt: Fehler bei Block kopieren
      Sync_Sensor_aktiv : Bool                          // Outbound (UH07): Voll-Synchron-Punkt: Sync-Sensor dauernd aktiv
      TravelFIFO_Err : Bool                             // Outbound (UH07): Voll-Synchron-Punkt: Travel-FIFO fehlerhaft
      TravelFIFO_leer : Bool                            // Outbound (UH07): Voll-Synchron-Punkt: keine Daten im Travel-FIFO eingetragen
      TravelFIFO_belegt : Bool                          // Outbound (UH07): Voll-Synchron-Punkt: Travel-FIFO bleibt belegt
      Hauptstrangliste_Err : Bool                       // Outbound (UH07): Voll-Synchron-Punkt: Hauptstrang-DL fehlerhaft
      Hauptstrangliste_voll : Bool                      // Outbound (UH07): Voll-Synchron-Punkt: Hauptstrang-DL ist voll
      Inkgeber_Err : Bool                               // Outbound (UH07): Voll-Synchron-Punkt: Inkrementalgeber meldet Störung
      Keine_Hauptstrangliste : Bool                     // Outbound (UH07): Voll-Synchron-Punkt: Keine Hauptstrang-DL zum Eintragen angegeben
      Keine_TeachPktdaten : Bool                        // Outbound (UH07): Voll-Synchron-Punkt: Teach-Punkt in Datenliste nicht vorhanden !
      TeachPkt_Datenliste_Err : Bool                    // Outbound (UH07): Voll-Synchron-Punkt: Teach-Punkt-Datenliste fehlerhaft
      Kein_Parameter : Bool                             // Outbound (UH07): Voll-Synchron-Punkt: Kein Parameter zur Wegerfassung definiert
      Err_Parameter : Bool                              // Outbound (UH07): Voll-Synchron-Punkt: Parameter für Zählerauswertung fehlerhaft
      Inkrementalgeber : Bool                           // Outbound (UH07): Voll-Synchron-Punkt: Inkrementalgeberwert ohne Änderung
    Übergabe_VPA>VPB : Struct                           // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Übergabe A->B
      Uebergabe_DL : Bool                               // Übergabe-Datenliste fehlerhaft
      Undef_Uebergabe : Bool                            // undefinierte Übergabe
      BLKMov : Bool                                     // Fehler bei Block kopieren
      Haupstrang_DL : Bool                              // Haupstrang-Datenliste fehlerhaft
      Keine_HSDaten : Bool                              // Keine Hauptstrang-Daten mehr vorhanden
      Travel_FIFO_ERR : Bool                            // Travel-FIFO fehlerhaft
      Travel_FIFO_voll : Bool                           // Travel-FIFO voll
      Frei07 : Bool
      Frei10 : Bool
      Frei11 : Bool
      Frei12 : Bool
      Frei13 : Bool
      Frei14 : Bool
      Send_FIFO_fehlerhaft : Bool                       // Send-FIFO zum PC ist fehlerhaft
      Send_FIFO_voll : Bool                             // Send-FIFO zu PC ist voll
      Reset_aktiv : Bool                                // Reset ist aktiv
    Sync_BG3003 : Struct                                // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Synchron-Punkt B BG3003
      SyncPkt_DL_Err : Bool                             // Outbound (UH07): Voll-Synchron-Punkt B: Sync-Punkt B-Datenliste fehlerhaft
      Undef_SyncPkt : Bool                              // Outbound (UH07): Voll-Synchron-Punkt B: undefinierter SynchronPunkt B
      BLKMov : Bool                                     // Outbound (UH07): Voll-Synchron-Punkt B: Fehler bei Block kopieren
      Sync_Sensor_aktiv : Bool                          // Outbound (UH07): Voll-Synchron-Punkt B: Sync-Sensor dauernd aktiv
      TravelFIFO_Err : Bool                             // Outbound (UH07): Voll-Synchron-Punkt B: Travel-FIFO fehlerhaft
      TravelFIFO_leer : Bool                            // Outbound (UH07): Voll-Synchron-Punkt B: keine Daten im Travel-FIFO eingetragen
      TravelFIFO_belegt : Bool                          // Outbound (UH07): Voll-Synchron-Punkt B: Travel-FIFO bleibt belegt
      Hauptstrangliste_Err : Bool                       // Outbound (UH07): Voll-Synchron-Punkt B: Hauptstrang-DL fehlerhaft
      Hauptstrangliste_voll : Bool                      // Outbound (UH07): Voll-Synchron-Punkt B: Hauptstrang-DL ist voll
      Inkgeber_Err : Bool                               // Outbound (UH07): Voll-Synchron-Punkt B: Inkrementalgeber meldet Störung
      Keine_Hauptstrangliste : Bool                     // Outbound (UH07): Voll-Synchron-Punkt B: Keine Hauptstrang-DL zum Eintragen angegeben
      Keine_TeachPktdaten : Bool                        // Outbound (UH07): Voll-Synchron-Punkt B: Teach-Punkt in Datenliste nicht vorhanden !
      TeachPkt_Datenliste_Err : Bool                    // Outbound (UH07): Voll-Synchron-Punkt B: Teach-Punkt-Datenliste fehlerhaft
      Kein_Parameter : Bool                             // Outbound (UH07): Voll-Synchron-Punkt B: Kein Parameter zur Wegerfassung definiert
      Err_Parameter : Bool                              // Outbound (UH07): Voll-Synchron-Punkt B: Parameter für Zählerauswertung fehlerhaft
      Inkrementalgeber : Bool                           // Outbound (UH07): Voll-Synchron-Punkt B: Inkrementalgeberwert ohne Änderung
    Weiche_MB3087 : Struct                              // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 1 MB3087
      Weichen_DL : Bool                                 // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 1: Weichen-Datenliste fehlerhaft
      Undef_Weiche : Bool                               // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 1: undefinierte Weiche
      BLKMov : Bool                                     // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 1: Fehler bei Block kopieren
      Haupstrang_DL : Bool                              // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 1: Haupstrang-Datenliste fehlerhaft
      Haupstrang_DL_voll : Bool                         // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 1: Haupstrang-Datenliste ist voll
      Keine_HSDaten : Bool                              // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 1: Keine Hauptstrang-Daten mehr vorhanden
      Rein_FIFO : Bool                                  // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 1: Rein-FIFO fehlerhaft
      Keine_FIFODaten : Bool                            // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 1: Keine Rein-FIFO-Daten mehr vorhanden
      Stau_AusfahrBereich : Bool                        // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 1: Stau im Ausfahrbereich (-> Antrieb gestoppt)
      BM_verklemmt_Gerade : Bool                        // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 1: Trolley bei Gerade-Fahrt in Weiche verklemmt (-> Antrieb gestoppt)
      BM_verklemmt_Ausfahrt : Bool                      // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 1: Trolley bei Lager-Fahrt in Weiche verklemmt (-> Antrieb gestoppt)
      BM_undef_Gerade : Bool                            // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 1: undefinierter Trolley bei Weiterfahrt erkannt
      Frei14 : Bool                                     // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 1: Frei 14
      Send_FIFO_fehlerhaft : Bool                       // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 1: Send-FIFO zum PC ist fehlerhaft
      Send_FIFO_voll : Bool                             // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 1: Send-FIFO zu PC ist voll
      Reset_aktiv : Bool                                // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 1: Reset ist aktiv
    Weiche_MB3086 : Struct                              // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 2 MB3086
      Weichen_DL : Bool                                 // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 2: Weichen-Datenliste fehlerhaft
      Undef_Weiche : Bool                               // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 2: undefinierte Weiche
      BLKMov : Bool                                     // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 2: Fehler bei Block kopieren
      Haupstrang_DL : Bool                              // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 2: Haupstrang-Datenliste fehlerhaft
      Haupstrang_DL_voll : Bool                         // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 2: Haupstrang-Datenliste ist voll
      Keine_HSDaten : Bool                              // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 2: Keine Hauptstrang-Daten mehr vorhanden
      Rein_FIFO : Bool                                  // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 2: Rein-FIFO fehlerhaft
      Keine_FIFODaten : Bool                            // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 2: Keine Rein-FIFO-Daten mehr vorhanden
      Stau_AusfahrBereich : Bool                        // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 2: Stau im Ausfahrbereich (-> Antrieb gestoppt)
      BM_verklemmt_Gerade : Bool                        // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 2: Trolley bei Gerade-Fahrt in Weiche verklemmt (-> Antrieb gestoppt)
      BM_verklemmt_Ausfahrt : Bool                      // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 2: Trolley bei Lager-Fahrt in Weiche verklemmt (-> Antrieb gestoppt)
      BM_undef_Gerade : Bool                            // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 2: undefinierter Trolley bei Weiterfahrt erkannt
      Frei14 : Bool                                     // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 2: Frei 14
      Send_FIFO_fehlerhaft : Bool                       // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 2: Send-FIFO zum PC ist fehlerhaft
      Send_FIFO_voll : Bool                             // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 2: Send-FIFO zu PC ist voll
      Reset_aktiv : Bool                                // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 2: Reset ist aktiv
    Weiche_MB3085 : Struct                              // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 3 MB3085
      Weichen_DL : Bool                                 // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 3: Weichen-Datenliste fehlerhaft
      Undef_Weiche : Bool                               // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 3: undefinierte Weiche
      BLKMov : Bool                                     // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 3: Fehler bei Block kopieren
      Haupstrang_DL : Bool                              // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 3: Haupstrang-Datenliste fehlerhaft
      Haupstrang_DL_voll : Bool                         // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 3: Haupstrang-Datenliste ist voll
      Keine_HSDaten : Bool                              // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 3: Keine Hauptstrang-Daten mehr vorhanden
      Rein_FIFO : Bool                                  // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 3: Rein-FIFO fehlerhaft
      Keine_FIFODaten : Bool                            // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 3: Keine Rein-FIFO-Daten mehr vorhanden
      Stau_AusfahrBereich : Bool                        // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 3: Stau im Ausfahrbereich (-> Antrieb gestoppt)
      BM_verklemmt_Gerade : Bool                        // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 3: Trolley bei Gerade-Fahrt in Weiche verklemmt (-> Antrieb gestoppt)
      BM_verklemmt_Ausfahrt : Bool                      // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 3: Trolley bei Lager-Fahrt in Weiche verklemmt (-> Antrieb gestoppt)
      BM_undef_Gerade : Bool                            // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 3: undefinierter Trolley bei Weiterfahrt erkannt
      Frei14 : Bool                                     // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 3: Frei 14
      Send_FIFO_fehlerhaft : Bool                       // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 3: Send-FIFO zum PC ist fehlerhaft
      Send_FIFO_voll : Bool                             // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 3: Send-FIFO zu PC ist voll
      Reset_aktiv : Bool                                // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 3: Reset ist aktiv
    Weiche_MB3084 : Struct                              // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 4 MB3084
      Weichen_DL : Bool                                 // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 4: Weichen-Datenliste fehlerhaft
      Undef_Weiche : Bool                               // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 4: undefinierte Weiche
      BLKMov : Bool                                     // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 4: Fehler bei Block kopieren
      Haupstrang_DL : Bool                              // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 4: Haupstrang-Datenliste fehlerhaft
      Haupstrang_DL_voll : Bool                         // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 4: Haupstrang-Datenliste ist voll
      Keine_HSDaten : Bool                              // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 4: Keine Hauptstrang-Daten mehr vorhanden
      Rein_FIFO : Bool                                  // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 4: Rein-FIFO fehlerhaft
      Keine_FIFODaten : Bool                            // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 4: Keine Rein-FIFO-Daten mehr vorhanden
      Stau_AusfahrBereich : Bool                        // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 4: Stau im Ausfahrbereich (-> Antrieb gestoppt)
      BM_verklemmt_Gerade : Bool                        // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 4: Trolley bei Gerade-Fahrt in Weiche verklemmt (-> Antrieb gestoppt)
      BM_verklemmt_Ausfahrt : Bool                      // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 4: Trolley bei Lager-Fahrt in Weiche verklemmt (-> Antrieb gestoppt)
      BM_undef_Gerade : Bool                            // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 4: undefinierter Trolley bei Weiterfahrt erkannt
      Frei14 : Bool                                     // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 4: Frei 14
      Send_FIFO_fehlerhaft : Bool                       // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 4: Send-FIFO zum PC ist fehlerhaft
      Send_FIFO_voll : Bool                             // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 4: Send-FIFO zu PC ist voll
      Reset_aktiv : Bool                                // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 4: Reset ist aktiv
    Weiche_MB3083 : Struct                              // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 5 MB3083
      Weichen_DL : Bool                                 // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 5: Weichen-Datenliste fehlerhaft
      Undef_Weiche : Bool                               // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 5: undefinierte Weiche
      BLKMov : Bool                                     // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 5: Fehler bei Block kopieren
      Haupstrang_DL : Bool                              // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 5: Haupstrang-Datenliste fehlerhaft
      Haupstrang_DL_voll : Bool                         // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 5: Haupstrang-Datenliste ist voll
      Keine_HSDaten : Bool                              // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 5: Keine Hauptstrang-Daten mehr vorhanden
      Rein_FIFO : Bool                                  // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 5: Rein-FIFO fehlerhaft
      Keine_FIFODaten : Bool                            // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 5: Keine Rein-FIFO-Daten mehr vorhanden
      Stau_AusfahrBereich : Bool                        // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 5: Stau im Ausfahrbereich (-> Antrieb gestoppt)
      BM_verklemmt_Gerade : Bool                        // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 5: Trolley bei Gerade-Fahrt in Weiche verklemmt (-> Antrieb gestoppt)
      BM_verklemmt_Ausfahrt : Bool                      // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 5: Trolley bei Lager-Fahrt in Weiche verklemmt (-> Antrieb gestoppt)
      BM_undef_Gerade : Bool                            // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 5: undefinierter Trolley bei Weiterfahrt erkannt
      Frei14 : Bool                                     // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 5: Frei 14
      Send_FIFO_fehlerhaft : Bool                       // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 5: Send-FIFO zum PC ist fehlerhaft
      Send_FIFO_voll : Bool                             // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 5: Send-FIFO zu PC ist voll
      Reset_aktiv : Bool                                // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 5: Reset ist aktiv
    Weiche_MB3082 : Struct                              // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 6 MB3082
      Weichen_DL : Bool                                 // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 6: Weichen-Datenliste fehlerhaft
      Undef_Weiche : Bool                               // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 6: undefinierte Weiche
      BLKMov : Bool                                     // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 6: Fehler bei Block kopieren
      Haupstrang_DL : Bool                              // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 6: Haupstrang-Datenliste fehlerhaft
      Haupstrang_DL_voll : Bool                         // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 6: Haupstrang-Datenliste ist voll
      Keine_HSDaten : Bool                              // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 6: Keine Hauptstrang-Daten mehr vorhanden
      Rein_FIFO : Bool                                  // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 6: Rein-FIFO fehlerhaft
      Keine_FIFODaten : Bool                            // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 6: Keine Rein-FIFO-Daten mehr vorhanden
      Stau_AusfahrBereich : Bool                        // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 6: Stau im Ausfahrbereich (-> Antrieb gestoppt)
      BM_verklemmt_Gerade : Bool                        // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 6: Trolley bei Gerade-Fahrt in Weiche verklemmt (-> Antrieb gestoppt)
      BM_verklemmt_Ausfahrt : Bool                      // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 6: Trolley bei Lager-Fahrt in Weiche verklemmt (-> Antrieb gestoppt)
      BM_undef_Gerade : Bool                            // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 6: undefinierter Trolley bei Weiterfahrt erkannt
      Frei14 : Bool                                     // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 6: Frei 14
      Send_FIFO_fehlerhaft : Bool                       // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 6: Send-FIFO zum PC ist fehlerhaft
      Send_FIFO_voll : Bool                             // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 6: Send-FIFO zu PC ist voll
      Reset_aktiv : Bool                                // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 6: Reset ist aktiv
    Weiche_MB3081 : Struct                              // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 7 MB3081
      Weichen_DL : Bool                                 // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 7: Weichen-Datenliste fehlerhaft
      Undef_Weiche : Bool                               // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 7: undefinierte Weiche
      BLKMov : Bool                                     // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 7: Fehler bei Block kopieren
      Haupstrang_DL : Bool                              // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 7: Haupstrang-Datenliste fehlerhaft
      Haupstrang_DL_voll : Bool                         // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 7: Haupstrang-Datenliste ist voll
      Keine_HSDaten : Bool                              // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 7: Keine Hauptstrang-Daten mehr vorhanden
      Rein_FIFO : Bool                                  // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 7: Rein-FIFO fehlerhaft
      Keine_FIFODaten : Bool                            // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 7: Keine Rein-FIFO-Daten mehr vorhanden
      Stau_AusfahrBereich : Bool                        // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 7: Stau im Ausfahrbereich (-> Antrieb gestoppt)
      BM_verklemmt_Gerade : Bool                        // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 7: Trolley bei Gerade-Fahrt in Weiche verklemmt (-> Antrieb gestoppt)
      BM_verklemmt_Ausfahrt : Bool                      // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 7: Trolley bei Lager-Fahrt in Weiche verklemmt (-> Antrieb gestoppt)
      BM_undef_Gerade : Bool                            // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 7: undefinierter Trolley bei Weiterfahrt erkannt
      Frei14 : Bool                                     // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 7: Frei 14
      Send_FIFO_fehlerhaft : Bool                       // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 7: Send-FIFO zum PC ist fehlerhaft
      Send_FIFO_voll : Bool                             // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 7: Send-FIFO zu PC ist voll
      Reset_aktiv : Bool                                // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 7: Reset ist aktiv
    Weiche_MB3080 : Struct                              // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 8 MB3080
      Weichen_DL : Bool                                 // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 8: Weichen-Datenliste fehlerhaft
      Undef_Weiche : Bool                               // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 8: undefinierte Weiche
      BLKMov : Bool                                     // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 8: Fehler bei Block kopieren
      Haupstrang_DL : Bool                              // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 8: Haupstrang-Datenliste fehlerhaft
      Haupstrang_DL_voll : Bool                         // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 8: Haupstrang-Datenliste ist voll
      Keine_HSDaten : Bool                              // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 8: Keine Hauptstrang-Daten mehr vorhanden
      Rein_FIFO : Bool                                  // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 8: Rein-FIFO fehlerhaft
      Keine_FIFODaten : Bool                            // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 8: Keine Rein-FIFO-Daten mehr vorhanden
      Stau_AusfahrBereich : Bool                        // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 8: Stau im Ausfahrbereich (-> Antrieb gestoppt)
      BM_verklemmt_Gerade : Bool                        // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 8: Trolley bei Gerade-Fahrt in Weiche verklemmt (-> Antrieb gestoppt)
      BM_verklemmt_Ausfahrt : Bool                      // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 8: Trolley bei Lager-Fahrt in Weiche verklemmt (-> Antrieb gestoppt)
      BM_undef_Gerade : Bool                            // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 8: undefinierter Trolley bei Weiterfahrt erkannt
      Frei14 : Bool                                     // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 8: Frei 14
      Send_FIFO_fehlerhaft : Bool                       // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 8: Send-FIFO zum PC ist fehlerhaft
      Send_FIFO_voll : Bool                             // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 8: Send-FIFO zu PC ist voll
      Reset_aktiv : Bool                                // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 8: Reset ist aktiv
    Weiche_MB3077 : Struct                              // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 9 MB3077
      Weichen_DL : Bool                                 // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 9: Weichen-Datenliste fehlerhaft
      Undef_Weiche : Bool                               // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 9: undefinierte Weiche
      BLKMov : Bool                                     // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 9: Fehler bei Block kopieren
      Haupstrang_DL : Bool                              // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 9: Haupstrang-Datenliste fehlerhaft
      Haupstrang_DL_voll : Bool                         // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 9: Haupstrang-Datenliste ist voll
      Keine_HSDaten : Bool                              // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 9: Keine Hauptstrang-Daten mehr vorhanden
      Rein_FIFO : Bool                                  // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 9: Rein-FIFO fehlerhaft
      Keine_FIFODaten : Bool                            // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 9: Keine Rein-FIFO-Daten mehr vorhanden
      Stau_AusfahrBereich : Bool                        // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 9: Stau im Ausfahrbereich (-> Antrieb gestoppt)
      BM_verklemmt_Gerade : Bool                        // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 9: Trolley bei Gerade-Fahrt in Weiche verklemmt (-> Antrieb gestoppt)
      BM_verklemmt_Ausfahrt : Bool                      // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 9: Trolley bei Lager-Fahrt in Weiche verklemmt (-> Antrieb gestoppt)
      BM_undef_Gerade : Bool                            // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 9: undefinierter Trolley bei Weiterfahrt erkannt
      Frei14 : Bool                                     // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 9: Frei 14
      Send_FIFO_fehlerhaft : Bool                       // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 9: Send-FIFO zum PC ist fehlerhaft
      Send_FIFO_voll : Bool                             // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 9: Send-FIFO zu PC ist voll
      Reset_aktiv : Bool                                // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 9: Reset ist aktiv
    Weiche_MB3076 : Struct                              // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 10 MB3076
      Weichen_DL : Bool                                 // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 10: Weichen-Datenliste fehlerhaft
      Undef_Weiche : Bool                               // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 10: undefinierte Weiche
      BLKMov : Bool                                     // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 10: Fehler bei Block kopieren
      Haupstrang_DL : Bool                              // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 10: Haupstrang-Datenliste fehlerhaft
      Haupstrang_DL_voll : Bool                         // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 10: Haupstrang-Datenliste ist voll
      Keine_HSDaten : Bool                              // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 10: Keine Hauptstrang-Daten mehr vorhanden
      Rein_FIFO : Bool                                  // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 10: Rein-FIFO fehlerhaft
      Keine_FIFODaten : Bool                            // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 10: Keine Rein-FIFO-Daten mehr vorhanden
      Stau_AusfahrBereich : Bool                        // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 10: Stau im Ausfahrbereich (-> Antrieb gestoppt)
      BM_verklemmt_Gerade : Bool                        // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 10: Trolley bei Gerade-Fahrt in Weiche verklemmt (-> Antrieb gestoppt)
      BM_verklemmt_Ausfahrt : Bool                      // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 10: Trolley bei Lager-Fahrt in Weiche verklemmt (-> Antrieb gestoppt)
      BM_undef_Gerade : Bool                            // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 10: undefinierter Trolley bei Weiterfahrt erkannt
      Frei14 : Bool                                     // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 10: Frei 14
      Send_FIFO_fehlerhaft : Bool                       // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 10: Send-FIFO zum PC ist fehlerhaft
      Send_FIFO_voll : Bool                             // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 10: Send-FIFO zu PC ist voll
      Reset_aktiv : Bool                                // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 10: Reset ist aktiv
    Weiche_MB3075 : Struct                              // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 11 MB3075
      Weichen_DL : Bool                                 // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 11: Weichen-Datenliste fehlerhaft
      Undef_Weiche : Bool                               // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 11: undefinierte Weiche
      BLKMov : Bool                                     // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 11: Fehler bei Block kopieren
      Haupstrang_DL : Bool                              // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 11: Haupstrang-Datenliste fehlerhaft
      Haupstrang_DL_voll : Bool                         // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 11: Haupstrang-Datenliste ist voll
      Keine_HSDaten : Bool                              // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 11: Keine Hauptstrang-Daten mehr vorhanden
      Rein_FIFO : Bool                                  // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 11: Rein-FIFO fehlerhaft
      Keine_FIFODaten : Bool                            // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 11: Keine Rein-FIFO-Daten mehr vorhanden
      Stau_AusfahrBereich : Bool                        // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 11: Stau im Ausfahrbereich (-> Antrieb gestoppt)
      BM_verklemmt_Gerade : Bool                        // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 11: Trolley bei Gerade-Fahrt in Weiche verklemmt (-> Antrieb gestoppt)
      BM_verklemmt_Ausfahrt : Bool                      // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 11: Trolley bei Lager-Fahrt in Weiche verklemmt (-> Antrieb gestoppt)
      BM_undef_Gerade : Bool                            // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 11: undefinierter Trolley bei Weiterfahrt erkannt
      Frei14 : Bool                                     // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 11: Frei 14
      Send_FIFO_fehlerhaft : Bool                       // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 11: Send-FIFO zum PC ist fehlerhaft
      Send_FIFO_voll : Bool                             // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 11: Send-FIFO zu PC ist voll
      Reset_aktiv : Bool                                // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 11: Reset ist aktiv
    Weiche_MB3074 : Struct                              // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 12 MB3074
      Weichen_DL : Bool                                 // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 12: Weichen-Datenliste fehlerhaft
      Undef_Weiche : Bool                               // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 12: undefinierte Weiche
      BLKMov : Bool                                     // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 12: Fehler bei Block kopieren
      Haupstrang_DL : Bool                              // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 12: Haupstrang-Datenliste fehlerhaft
      Haupstrang_DL_voll : Bool                         // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 12: Haupstrang-Datenliste ist voll
      Keine_HSDaten : Bool                              // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 12: Keine Hauptstrang-Daten mehr vorhanden
      Rein_FIFO : Bool                                  // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 12: Rein-FIFO fehlerhaft
      Keine_FIFODaten : Bool                            // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 12: Keine Rein-FIFO-Daten mehr vorhanden
      Stau_AusfahrBereich : Bool                        // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 12: Stau im Ausfahrbereich (-> Antrieb gestoppt)
      BM_verklemmt_Gerade : Bool                        // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 12: Trolley bei Gerade-Fahrt in Weiche verklemmt (-> Antrieb gestoppt)
      BM_verklemmt_Ausfahrt : Bool                      // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 12: Trolley bei Lager-Fahrt in Weiche verklemmt (-> Antrieb gestoppt)
      BM_undef_Gerade : Bool                            // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 12: undefinierter Trolley bei Weiterfahrt erkannt
      Frei14 : Bool                                     // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 12: Frei 14
      Send_FIFO_fehlerhaft : Bool                       // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 12: Send-FIFO zum PC ist fehlerhaft
      Send_FIFO_voll : Bool                             // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 12: Send-FIFO zu PC ist voll
      Reset_aktiv : Bool                                // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 12: Reset ist aktiv
    Weiche_MB3073 : Struct                              // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 13 MB3073
      Weichen_DL : Bool                                 // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 13: Weichen-Datenliste fehlerhaft
      Undef_Weiche : Bool                               // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 13: undefinierte Weiche
      BLKMov : Bool                                     // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 13: Fehler bei Block kopieren
      Haupstrang_DL : Bool                              // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 13: Haupstrang-Datenliste fehlerhaft
      Haupstrang_DL_voll : Bool                         // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 13: Haupstrang-Datenliste ist voll
      Keine_HSDaten : Bool                              // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 13: Keine Hauptstrang-Daten mehr vorhanden
      Rein_FIFO : Bool                                  // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 13: Rein-FIFO fehlerhaft
      Keine_FIFODaten : Bool                            // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 13: Keine Rein-FIFO-Daten mehr vorhanden
      Stau_AusfahrBereich : Bool                        // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 13: Stau im Ausfahrbereich (-> Antrieb gestoppt)
      BM_verklemmt_Gerade : Bool                        // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 13: Trolley bei Gerade-Fahrt in Weiche verklemmt (-> Antrieb gestoppt)
      BM_verklemmt_Ausfahrt : Bool                      // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 13: Trolley bei Lager-Fahrt in Weiche verklemmt (-> Antrieb gestoppt)
      BM_undef_Gerade : Bool                            // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 13: undefinierter Trolley bei Weiterfahrt erkannt
      Frei14 : Bool                                     // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 13: Frei 14
      Send_FIFO_fehlerhaft : Bool                       // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 13: Send-FIFO zum PC ist fehlerhaft
      Send_FIFO_voll : Bool                             // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 13: Send-FIFO zu PC ist voll
      Reset_aktiv : Bool                                // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 13: Reset ist aktiv
    Weiche_MB3072 : Struct                              // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 14 MB3072
      Weichen_DL : Bool                                 // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 14: Weichen-Datenliste fehlerhaft
      Undef_Weiche : Bool                               // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 14: undefinierte Weiche
      BLKMov : Bool                                     // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 14: Fehler bei Block kopieren
      Haupstrang_DL : Bool                              // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 14: Haupstrang-Datenliste fehlerhaft
      Haupstrang_DL_voll : Bool                         // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 14: Haupstrang-Datenliste ist voll
      Keine_HSDaten : Bool                              // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 14: Keine Hauptstrang-Daten mehr vorhanden
      Rein_FIFO : Bool                                  // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 14: Rein-FIFO fehlerhaft
      Keine_FIFODaten : Bool                            // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 14: Keine Rein-FIFO-Daten mehr vorhanden
      Stau_AusfahrBereich : Bool                        // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 14: Stau im Ausfahrbereich (-> Antrieb gestoppt)
      BM_verklemmt_Gerade : Bool                        // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 14: Trolley bei Gerade-Fahrt in Weiche verklemmt (-> Antrieb gestoppt)
      BM_verklemmt_Ausfahrt : Bool                      // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 14: Trolley bei Lager-Fahrt in Weiche verklemmt (-> Antrieb gestoppt)
      BM_undef_Gerade : Bool                            // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 14: undefinierter Trolley bei Weiterfahrt erkannt
      Frei14 : Bool                                     // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 14: Frei 14
      Send_FIFO_fehlerhaft : Bool                       // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 14: Send-FIFO zum PC ist fehlerhaft
      Send_FIFO_voll : Bool                             // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 14: Send-FIFO zu PC ist voll
      Reset_aktiv : Bool                                // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 14: Reset ist aktiv
    Weiche_MB3071 : Struct                              // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 15 MB3071
      Weichen_DL : Bool                                 // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 15: Weichen-Datenliste fehlerhaft
      Undef_Weiche : Bool                               // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 15: undefinierte Weiche
      BLKMov : Bool                                     // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 15: Fehler bei Block kopieren
      Haupstrang_DL : Bool                              // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 15: Haupstrang-Datenliste fehlerhaft
      Haupstrang_DL_voll : Bool                         // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 15: Haupstrang-Datenliste ist voll
      Keine_HSDaten : Bool                              // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 15: Keine Hauptstrang-Daten mehr vorhanden
      Rein_FIFO : Bool                                  // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 15: Rein-FIFO fehlerhaft
      Keine_FIFODaten : Bool                            // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 15: Keine Rein-FIFO-Daten mehr vorhanden
      Stau_AusfahrBereich : Bool                        // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 15: Stau im Ausfahrbereich (-> Antrieb gestoppt)
      BM_verklemmt_Gerade : Bool                        // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 15: Trolley bei Gerade-Fahrt in Weiche verklemmt (-> Antrieb gestoppt)
      BM_verklemmt_Ausfahrt : Bool                      // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 15: Trolley bei Lager-Fahrt in Weiche verklemmt (-> Antrieb gestoppt)
      BM_undef_Gerade : Bool                            // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 15: undefinierter Trolley bei Weiterfahrt erkannt
      Frei14 : Bool                                     // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 15: Frei 14
      Send_FIFO_fehlerhaft : Bool                       // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 15: Send-FIFO zum PC ist fehlerhaft
      Send_FIFO_voll : Bool                             // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 15: Send-FIFO zu PC ist voll
      Reset_aktiv : Bool                                // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 15: Reset ist aktiv
    Weiche_MB3070 : Struct                              // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 16 MB3070
      Weichen_DL : Bool                                 // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 16: Weichen-Datenliste fehlerhaft
      Undef_Weiche : Bool                               // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 16: undefinierte Weiche
      BLKMov : Bool                                     // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 16: Fehler bei Block kopieren
      Haupstrang_DL : Bool                              // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 16: Haupstrang-Datenliste fehlerhaft
      Haupstrang_DL_voll : Bool                         // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 16: Haupstrang-Datenliste ist voll
      Keine_HSDaten : Bool                              // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 16: Keine Hauptstrang-Daten mehr vorhanden
      Rein_FIFO : Bool                                  // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 16: Rein-FIFO fehlerhaft
      Keine_FIFODaten : Bool                            // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 16: Keine Rein-FIFO-Daten mehr vorhanden
      Stau_AusfahrBereich : Bool                        // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 16: Stau im Ausfahrbereich (-> Antrieb gestoppt)
      BM_verklemmt_Gerade : Bool                        // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 16: Trolley bei Gerade-Fahrt in Weiche verklemmt (-> Antrieb gestoppt)
      BM_verklemmt_Ausfahrt : Bool                      // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 16: Trolley bei Lager-Fahrt in Weiche verklemmt (-> Antrieb gestoppt)
      BM_undef_Gerade : Bool                            // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 16: undefinierter Trolley bei Weiterfahrt erkannt
      Frei14 : Bool                                     // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 16: Frei 14
      Send_FIFO_fehlerhaft : Bool                       // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 16: Send-FIFO zum PC ist fehlerhaft
      Send_FIFO_voll : Bool                             // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 16: Send-FIFO zu PC ist voll
      Reset_aktiv : Bool                                // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 16: Reset ist aktiv
    Weiche_MB3067 : Struct                              // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 17 MB3067
      Weichen_DL : Bool                                 // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 17: Weichen-Datenliste fehlerhaft
      Undef_Weiche : Bool                               // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 17: undefinierte Weiche
      BLKMov : Bool                                     // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 17: Fehler bei Block kopieren
      Haupstrang_DL : Bool                              // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 17: Haupstrang-Datenliste fehlerhaft
      Haupstrang_DL_voll : Bool                         // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 17: Haupstrang-Datenliste ist voll
      Keine_HSDaten : Bool                              // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 17: Keine Hauptstrang-Daten mehr vorhanden
      Rein_FIFO : Bool                                  // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 17: Rein-FIFO fehlerhaft
      Keine_FIFODaten : Bool                            // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 17: Keine Rein-FIFO-Daten mehr vorhanden
      Stau_AusfahrBereich : Bool                        // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 17: Stau im Ausfahrbereich (-> Antrieb gestoppt)
      BM_verklemmt_Gerade : Bool                        // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 17: Trolley bei Gerade-Fahrt in Weiche verklemmt (-> Antrieb gestoppt)
      BM_verklemmt_Ausfahrt : Bool                      // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 17: Trolley bei Lager-Fahrt in Weiche verklemmt (-> Antrieb gestoppt)
      BM_undef_Gerade : Bool                            // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 17: undefinierter Trolley bei Weiterfahrt erkannt
      Frei14 : Bool                                     // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 17: Frei 14
      Send_FIFO_fehlerhaft : Bool                       // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 17: Send-FIFO zum PC ist fehlerhaft
      Send_FIFO_voll : Bool                             // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 17: Send-FIFO zu PC ist voll
      Reset_aktiv : Bool                                // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 17: Reset ist aktiv
    Weiche_MB3066 : Struct                              // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 18 MB3066
      Weichen_DL : Bool                                 // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 18: Weichen-Datenliste fehlerhaft
      Undef_Weiche : Bool                               // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 18: undefinierte Weiche
      BLKMov : Bool                                     // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 18: Fehler bei Block kopieren
      Haupstrang_DL : Bool                              // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 18: Haupstrang-Datenliste fehlerhaft
      Haupstrang_DL_voll : Bool                         // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 18: Haupstrang-Datenliste ist voll
      Keine_HSDaten : Bool                              // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 18: Keine Hauptstrang-Daten mehr vorhanden
      Rein_FIFO : Bool                                  // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 18: Rein-FIFO fehlerhaft
      Keine_FIFODaten : Bool                            // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 18: Keine Rein-FIFO-Daten mehr vorhanden
      Stau_AusfahrBereich : Bool                        // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 18: Stau im Ausfahrbereich (-> Antrieb gestoppt)
      BM_verklemmt_Gerade : Bool                        // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 18: Trolley bei Gerade-Fahrt in Weiche verklemmt (-> Antrieb gestoppt)
      BM_verklemmt_Ausfahrt : Bool                      // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 18: Trolley bei Lager-Fahrt in Weiche verklemmt (-> Antrieb gestoppt)
      BM_undef_Gerade : Bool                            // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 18: undefinierter Trolley bei Weiterfahrt erkannt
      Frei14 : Bool                                     // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 18: Frei 14
      Send_FIFO_fehlerhaft : Bool                       // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 18: Send-FIFO zum PC ist fehlerhaft
      Send_FIFO_voll : Bool                             // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 18: Send-FIFO zu PC ist voll
      Reset_aktiv : Bool                                // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 18: Reset ist aktiv
    Weiche_MB3065 : Struct                              // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 19 MB3065
      Weichen_DL : Bool                                 // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 19: Weichen-Datenliste fehlerhaft
      Undef_Weiche : Bool                               // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 19: undefinierte Weiche
      BLKMov : Bool                                     // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 19: Fehler bei Block kopieren
      Haupstrang_DL : Bool                              // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 19: Haupstrang-Datenliste fehlerhaft
      Haupstrang_DL_voll : Bool                         // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 19: Haupstrang-Datenliste ist voll
      Keine_HSDaten : Bool                              // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 19: Keine Hauptstrang-Daten mehr vorhanden
      Rein_FIFO : Bool                                  // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 19: Rein-FIFO fehlerhaft
      Keine_FIFODaten : Bool                            // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 19: Keine Rein-FIFO-Daten mehr vorhanden
      Stau_AusfahrBereich : Bool                        // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 19: Stau im Ausfahrbereich (-> Antrieb gestoppt)
      BM_verklemmt_Gerade : Bool                        // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 19: Trolley bei Gerade-Fahrt in Weiche verklemmt (-> Antrieb gestoppt)
      BM_verklemmt_Ausfahrt : Bool                      // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 19: Trolley bei Lager-Fahrt in Weiche verklemmt (-> Antrieb gestoppt)
      BM_undef_Gerade : Bool                            // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 19: undefinierter Trolley bei Weiterfahrt erkannt
      Frei14 : Bool                                     // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 19: Frei 14
      Send_FIFO_fehlerhaft : Bool                       // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 19: Send-FIFO zum PC ist fehlerhaft
      Send_FIFO_voll : Bool                             // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 19: Send-FIFO zu PC ist voll
      Reset_aktiv : Bool                                // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 19: Reset ist aktiv
    Weiche_MB3064 : Struct                              // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 20 MB3064
      Weichen_DL : Bool                                 // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 20: Weichen-Datenliste fehlerhaft
      Undef_Weiche : Bool                               // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 20: undefinierte Weiche
      BLKMov : Bool                                     // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 20: Fehler bei Block kopieren
      Haupstrang_DL : Bool                              // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 20: Haupstrang-Datenliste fehlerhaft
      Haupstrang_DL_voll : Bool                         // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 20: Haupstrang-Datenliste ist voll
      Keine_HSDaten : Bool                              // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 20: Keine Hauptstrang-Daten mehr vorhanden
      Rein_FIFO : Bool                                  // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 20: Rein-FIFO fehlerhaft
      Keine_FIFODaten : Bool                            // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 20: Keine Rein-FIFO-Daten mehr vorhanden
      Stau_AusfahrBereich : Bool                        // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 20: Stau im Ausfahrbereich (-> Antrieb gestoppt)
      BM_verklemmt_Gerade : Bool                        // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 20: Trolley bei Gerade-Fahrt in Weiche verklemmt (-> Antrieb gestoppt)
      BM_verklemmt_Ausfahrt : Bool                      // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 20: Trolley bei Lager-Fahrt in Weiche verklemmt (-> Antrieb gestoppt)
      BM_undef_Gerade : Bool                            // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 20: undefinierter Trolley bei Weiterfahrt erkannt
      Frei14 : Bool                                     // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 20: Frei 14
      Send_FIFO_fehlerhaft : Bool                       // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 20: Send-FIFO zum PC ist fehlerhaft
      Send_FIFO_voll : Bool                             // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 20: Send-FIFO zu PC ist voll
      Reset_aktiv : Bool                                // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 20: Reset ist aktiv
    Weiche_MB3063 : Struct                              // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 21 MB3063
      Weichen_DL : Bool                                 // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 21: Weichen-Datenliste fehlerhaft
      Undef_Weiche : Bool                               // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 21: undefinierte Weiche
      BLKMov : Bool                                     // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 21: Fehler bei Block kopieren
      Haupstrang_DL : Bool                              // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 21: Haupstrang-Datenliste fehlerhaft
      Haupstrang_DL_voll : Bool                         // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 21: Haupstrang-Datenliste ist voll
      Keine_HSDaten : Bool                              // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 21: Keine Hauptstrang-Daten mehr vorhanden
      Rein_FIFO : Bool                                  // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 21: Rein-FIFO fehlerhaft
      Keine_FIFODaten : Bool                            // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 21: Keine Rein-FIFO-Daten mehr vorhanden
      Stau_AusfahrBereich : Bool                        // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 21: Stau im Ausfahrbereich (-> Antrieb gestoppt)
      BM_verklemmt_Gerade : Bool                        // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 21: Trolley bei Gerade-Fahrt in Weiche verklemmt (-> Antrieb gestoppt)
      BM_verklemmt_Ausfahrt : Bool                      // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 21: Trolley bei Lager-Fahrt in Weiche verklemmt (-> Antrieb gestoppt)
      BM_undef_Gerade : Bool                            // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 21: undefinierter Trolley bei Weiterfahrt erkannt
      Frei14 : Bool                                     // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 21: Frei 14
      Send_FIFO_fehlerhaft : Bool                       // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 21: Send-FIFO zum PC ist fehlerhaft
      Send_FIFO_voll : Bool                             // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 21: Send-FIFO zu PC ist voll
      Reset_aktiv : Bool                                // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 21: Reset ist aktiv
    Weiche_MB3027 : Struct                              // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 22 MB3027
      Weichen_DL : Bool                                 // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 22: Weichen-Datenliste fehlerhaft
      Undef_Weiche : Bool                               // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 22: undefinierte Weiche
      BLKMov : Bool                                     // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 22: Fehler bei Block kopieren
      Haupstrang_DL : Bool                              // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 22: Haupstrang-Datenliste fehlerhaft
      Haupstrang_DL_voll : Bool                         // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 22: Haupstrang-Datenliste ist voll
      Keine_HSDaten : Bool                              // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 22: Keine Hauptstrang-Daten mehr vorhanden
      Rein_FIFO : Bool                                  // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 22: Rein-FIFO fehlerhaft
      Keine_FIFODaten : Bool                            // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 22: Keine Rein-FIFO-Daten mehr vorhanden
      Stau_AusfahrBereich : Bool                        // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 22: Stau im Ausfahrbereich (-> Antrieb gestoppt)
      BM_verklemmt_Gerade : Bool                        // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 22: Trolley bei Gerade-Fahrt in Weiche verklemmt (-> Antrieb gestoppt)
      BM_verklemmt_Ausfahrt : Bool                      // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 22: Trolley bei Lager-Fahrt in Weiche verklemmt (-> Antrieb gestoppt)
      BM_undef_Gerade : Bool                            // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 22: undefinierter Trolley bei Weiterfahrt erkannt
      Frei14 : Bool                                     // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 22: Frei 14
      Send_FIFO_fehlerhaft : Bool                       // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 22: Send-FIFO zum PC ist fehlerhaft
      Send_FIFO_voll : Bool                             // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 22: Send-FIFO zu PC ist voll
      Reset_aktiv : Bool                                // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 22: Reset ist aktiv
    Weiche_MB3026 : Struct                              // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 23 MB3026
      Weichen_DL : Bool                                 // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 23: Weichen-Datenliste fehlerhaft
      Undef_Weiche : Bool                               // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 23: undefinierte Weiche
      BLKMov : Bool                                     // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 23: Fehler bei Block kopieren
      Haupstrang_DL : Bool                              // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 23: Haupstrang-Datenliste fehlerhaft
      Haupstrang_DL_voll : Bool                         // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 23: Haupstrang-Datenliste ist voll
      Keine_HSDaten : Bool                              // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 23: Keine Hauptstrang-Daten mehr vorhanden
      Rein_FIFO : Bool                                  // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 23: Rein-FIFO fehlerhaft
      Keine_FIFODaten : Bool                            // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 23: Keine Rein-FIFO-Daten mehr vorhanden
      Stau_AusfahrBereich : Bool                        // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 23: Stau im Ausfahrbereich (-> Antrieb gestoppt)
      BM_verklemmt_Gerade : Bool                        // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 23: Trolley bei Gerade-Fahrt in Weiche verklemmt (-> Antrieb gestoppt)
      BM_verklemmt_Ausfahrt : Bool                      // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 23: Trolley bei Lager-Fahrt in Weiche verklemmt (-> Antrieb gestoppt)
      BM_undef_Gerade : Bool                            // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 23: undefinierter Trolley bei Weiterfahrt erkannt
      Frei14 : Bool                                     // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 23: Frei 14
      Send_FIFO_fehlerhaft : Bool                       // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 23: Send-FIFO zum PC ist fehlerhaft
      Send_FIFO_voll : Bool                             // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 23: Send-FIFO zu PC ist voll
      Reset_aktiv : Bool                                // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 23: Reset ist aktiv
    Weiche_MB3025 : Struct                              // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 24 MB3025
      Weichen_DL : Bool                                 // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 24: Weichen-Datenliste fehlerhaft
      Undef_Weiche : Bool                               // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 24: undefinierte Weiche
      BLKMov : Bool                                     // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 24: Fehler bei Block kopieren
      Haupstrang_DL : Bool                              // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 24: Haupstrang-Datenliste fehlerhaft
      Haupstrang_DL_voll : Bool                         // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 24: Haupstrang-Datenliste ist voll
      Keine_HSDaten : Bool                              // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 24: Keine Hauptstrang-Daten mehr vorhanden
      Rein_FIFO : Bool                                  // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 24: Rein-FIFO fehlerhaft
      Keine_FIFODaten : Bool                            // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 24: Keine Rein-FIFO-Daten mehr vorhanden
      Stau_AusfahrBereich : Bool                        // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 24: Stau im Ausfahrbereich (-> Antrieb gestoppt)
      BM_verklemmt_Gerade : Bool                        // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 24: Trolley bei Gerade-Fahrt in Weiche verklemmt (-> Antrieb gestoppt)
      BM_verklemmt_Ausfahrt : Bool                      // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 24: Trolley bei Lager-Fahrt in Weiche verklemmt (-> Antrieb gestoppt)
      BM_undef_Gerade : Bool                            // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 24: undefinierter Trolley bei Weiterfahrt erkannt
      Frei14 : Bool                                     // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 24: Frei 14
      Send_FIFO_fehlerhaft : Bool                       // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 24: Send-FIFO zum PC ist fehlerhaft
      Send_FIFO_voll : Bool                             // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 24: Send-FIFO zu PC ist voll
      Reset_aktiv : Bool                                // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 24: Reset ist aktiv
    Weiche_MB3024 : Struct                              // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 25 MB3024
      Weichen_DL : Bool                                 // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 25: Weichen-Datenliste fehlerhaft
      Undef_Weiche : Bool                               // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 25: undefinierte Weiche
      BLKMov : Bool                                     // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 25: Fehler bei Block kopieren
      Haupstrang_DL : Bool                              // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 25: Haupstrang-Datenliste fehlerhaft
      Haupstrang_DL_voll : Bool                         // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 25: Haupstrang-Datenliste ist voll
      Keine_HSDaten : Bool                              // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 25: Keine Hauptstrang-Daten mehr vorhanden
      Rein_FIFO : Bool                                  // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 25: Rein-FIFO fehlerhaft
      Keine_FIFODaten : Bool                            // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 25: Keine Rein-FIFO-Daten mehr vorhanden
      Stau_AusfahrBereich : Bool                        // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 25: Stau im Ausfahrbereich (-> Antrieb gestoppt)
      BM_verklemmt_Gerade : Bool                        // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 25: Trolley bei Gerade-Fahrt in Weiche verklemmt (-> Antrieb gestoppt)
      BM_verklemmt_Ausfahrt : Bool                      // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 25: Trolley bei Lager-Fahrt in Weiche verklemmt (-> Antrieb gestoppt)
      BM_undef_Gerade : Bool                            // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 25: undefinierter Trolley bei Weiterfahrt erkannt
      Frei14 : Bool                                     // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 25: Frei 14
      Send_FIFO_fehlerhaft : Bool                       // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 25: Send-FIFO zum PC ist fehlerhaft
      Send_FIFO_voll : Bool                             // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 25: Send-FIFO zu PC ist voll
      Reset_aktiv : Bool                                // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 25: Reset ist aktiv
    Weiche_MB3023 : Struct                              // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 26 MB3023
      Weichen_DL : Bool                                 // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 26: Weichen-Datenliste fehlerhaft
      Undef_Weiche : Bool                               // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 26: undefinierte Weiche
      BLKMov : Bool                                     // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 26: Fehler bei Block kopieren
      Haupstrang_DL : Bool                              // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 26: Haupstrang-Datenliste fehlerhaft
      Haupstrang_DL_voll : Bool                         // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 26: Haupstrang-Datenliste ist voll
      Keine_HSDaten : Bool                              // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 26: Keine Hauptstrang-Daten mehr vorhanden
      Rein_FIFO : Bool                                  // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 26: Rein-FIFO fehlerhaft
      Keine_FIFODaten : Bool                            // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 26: Keine Rein-FIFO-Daten mehr vorhanden
      Stau_AusfahrBereich : Bool                        // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 26: Stau im Ausfahrbereich (-> Antrieb gestoppt)
      BM_verklemmt_Gerade : Bool                        // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 26: Trolley bei Gerade-Fahrt in Weiche verklemmt (-> Antrieb gestoppt)
      BM_verklemmt_Ausfahrt : Bool                      // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 26: Trolley bei Lager-Fahrt in Weiche verklemmt (-> Antrieb gestoppt)
      BM_undef_Gerade : Bool                            // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 26: undefinierter Trolley bei Weiterfahrt erkannt
      Frei14 : Bool                                     // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 26: Frei 14
      Send_FIFO_fehlerhaft : Bool                       // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 26: Send-FIFO zum PC ist fehlerhaft
      Send_FIFO_voll : Bool                             // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 26: Send-FIFO zu PC ist voll
      Reset_aktiv : Bool                                // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 26: Reset ist aktiv
    Weiche_MB3022 : Struct                              // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 27 MB3022
      Weichen_DL : Bool                                 // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 27: Weichen-Datenliste fehlerhaft
      Undef_Weiche : Bool                               // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 27: undefinierte Weiche
      BLKMov : Bool                                     // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 27: Fehler bei Block kopieren
      Haupstrang_DL : Bool                              // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 27: Haupstrang-Datenliste fehlerhaft
      Haupstrang_DL_voll : Bool                         // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 27: Haupstrang-Datenliste ist voll
      Keine_HSDaten : Bool                              // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 27: Keine Hauptstrang-Daten mehr vorhanden
      Rein_FIFO : Bool                                  // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 27: Rein-FIFO fehlerhaft
      Keine_FIFODaten : Bool                            // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 27: Keine Rein-FIFO-Daten mehr vorhanden
      Stau_AusfahrBereich : Bool                        // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 27: Stau im Ausfahrbereich (-> Antrieb gestoppt)
      BM_verklemmt_Gerade : Bool                        // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 27: Trolley bei Gerade-Fahrt in Weiche verklemmt (-> Antrieb gestoppt)
      BM_verklemmt_Ausfahrt : Bool                      // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 27: Trolley bei Lager-Fahrt in Weiche verklemmt (-> Antrieb gestoppt)
      BM_undef_Gerade : Bool                            // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 27: undefinierter Trolley bei Weiterfahrt erkannt
      Frei14 : Bool                                     // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 27: Frei 14
      Send_FIFO_fehlerhaft : Bool                       // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 27: Send-FIFO zum PC ist fehlerhaft
      Send_FIFO_voll : Bool                             // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 27: Send-FIFO zu PC ist voll
      Reset_aktiv : Bool                                // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 27: Reset ist aktiv
    Weiche_MB3021 : Struct                              // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 28 MB3021
      Weichen_DL : Bool                                 // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 28: Weichen-Datenliste fehlerhaft
      Undef_Weiche : Bool                               // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 28: undefinierte Weiche
      BLKMov : Bool                                     // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 28: Fehler bei Block kopieren
      Haupstrang_DL : Bool                              // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 28: Haupstrang-Datenliste fehlerhaft
      Haupstrang_DL_voll : Bool                         // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 28: Haupstrang-Datenliste ist voll
      Keine_HSDaten : Bool                              // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 28: Keine Hauptstrang-Daten mehr vorhanden
      Rein_FIFO : Bool                                  // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 28: Rein-FIFO fehlerhaft
      Keine_FIFODaten : Bool                            // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 28: Keine Rein-FIFO-Daten mehr vorhanden
      Stau_AusfahrBereich : Bool                        // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 28: Stau im Ausfahrbereich (-> Antrieb gestoppt)
      BM_verklemmt_Gerade : Bool                        // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 28: Trolley bei Gerade-Fahrt in Weiche verklemmt (-> Antrieb gestoppt)
      BM_verklemmt_Ausfahrt : Bool                      // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 28: Trolley bei Lager-Fahrt in Weiche verklemmt (-> Antrieb gestoppt)
      BM_undef_Gerade : Bool                            // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 28: undefinierter Trolley bei Weiterfahrt erkannt
      Frei14 : Bool                                     // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 28: Frei 14
      Send_FIFO_fehlerhaft : Bool                       // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 28: Send-FIFO zum PC ist fehlerhaft
      Send_FIFO_voll : Bool                             // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 28: Send-FIFO zu PC ist voll
      Reset_aktiv : Bool                                // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 28: Reset ist aktiv
    Weiche_MB3020 : Struct                              // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 29 MB3020
      Weichen_DL : Bool                                 // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 29: Weichen-Datenliste fehlerhaft
      Undef_Weiche : Bool                               // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 29: undefinierte Weiche
      BLKMov : Bool                                     // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 29: Fehler bei Block kopieren
      Haupstrang_DL : Bool                              // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 29: Haupstrang-Datenliste fehlerhaft
      Haupstrang_DL_voll : Bool                         // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 29: Haupstrang-Datenliste ist voll
      Keine_HSDaten : Bool                              // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 29: Keine Hauptstrang-Daten mehr vorhanden
      Rein_FIFO : Bool                                  // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 29: Rein-FIFO fehlerhaft
      Keine_FIFODaten : Bool                            // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 29: Keine Rein-FIFO-Daten mehr vorhanden
      Stau_AusfahrBereich : Bool                        // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 29: Stau im Ausfahrbereich (-> Antrieb gestoppt)
      BM_verklemmt_Gerade : Bool                        // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 29: Trolley bei Gerade-Fahrt in Weiche verklemmt (-> Antrieb gestoppt)
      BM_verklemmt_Ausfahrt : Bool                      // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 29: Trolley bei Lager-Fahrt in Weiche verklemmt (-> Antrieb gestoppt)
      BM_undef_Gerade : Bool                            // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 29: undefinierter Trolley bei Weiterfahrt erkannt
      Frei14 : Bool                                     // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 29: Frei 14
      Send_FIFO_fehlerhaft : Bool                       // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 29: Send-FIFO zum PC ist fehlerhaft
      Send_FIFO_voll : Bool                             // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 29: Send-FIFO zu PC ist voll
      Reset_aktiv : Bool                                // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 29: Reset ist aktiv
    Weiche_MB3017 : Struct                              // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 30 MB3017
      Weichen_DL : Bool                                 // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 30: Weichen-Datenliste fehlerhaft
      Undef_Weiche : Bool                               // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 30: undefinierte Weiche
      BLKMov : Bool                                     // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 30: Fehler bei Block kopieren
      Haupstrang_DL : Bool                              // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 30: Haupstrang-Datenliste fehlerhaft
      Haupstrang_DL_voll : Bool                         // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 30: Haupstrang-Datenliste ist voll
      Keine_HSDaten : Bool                              // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 30: Keine Hauptstrang-Daten mehr vorhanden
      Rein_FIFO : Bool                                  // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 30: Rein-FIFO fehlerhaft
      Keine_FIFODaten : Bool                            // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 30: Keine Rein-FIFO-Daten mehr vorhanden
      Stau_AusfahrBereich : Bool                        // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 30: Stau im Ausfahrbereich (-> Antrieb gestoppt)
      BM_verklemmt_Gerade : Bool                        // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 30: Trolley bei Gerade-Fahrt in Weiche verklemmt (-> Antrieb gestoppt)
      BM_verklemmt_Ausfahrt : Bool                      // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 30: Trolley bei Lager-Fahrt in Weiche verklemmt (-> Antrieb gestoppt)
      BM_undef_Gerade : Bool                            // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 30: undefinierter Trolley bei Weiterfahrt erkannt
      Frei14 : Bool                                     // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 30: Frei 14
      Send_FIFO_fehlerhaft : Bool                       // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 30: Send-FIFO zum PC ist fehlerhaft
      Send_FIFO_voll : Bool                             // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 30: Send-FIFO zu PC ist voll
      Reset_aktiv : Bool                                // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 30: Reset ist aktiv
    Weiche_MB3016 : Struct                              // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 31 MB3016
      Weichen_DL : Bool                                 // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 31: Weichen-Datenliste fehlerhaft
      Undef_Weiche : Bool                               // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 31: undefinierte Weiche
      BLKMov : Bool                                     // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 31: Fehler bei Block kopieren
      Haupstrang_DL : Bool                              // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 31: Haupstrang-Datenliste fehlerhaft
      Haupstrang_DL_voll : Bool                         // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 31: Haupstrang-Datenliste ist voll
      Keine_HSDaten : Bool                              // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 31: Keine Hauptstrang-Daten mehr vorhanden
      Rein_FIFO : Bool                                  // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 31: Rein-FIFO fehlerhaft
      Keine_FIFODaten : Bool                            // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 31: Keine Rein-FIFO-Daten mehr vorhanden
      Stau_AusfahrBereich : Bool                        // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 31: Stau im Ausfahrbereich (-> Antrieb gestoppt)
      BM_verklemmt_Gerade : Bool                        // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 31: Trolley bei Gerade-Fahrt in Weiche verklemmt (-> Antrieb gestoppt)
      BM_verklemmt_Ausfahrt : Bool                      // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 31: Trolley bei Lager-Fahrt in Weiche verklemmt (-> Antrieb gestoppt)
      BM_undef_Gerade : Bool                            // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 31: undefinierter Trolley bei Weiterfahrt erkannt
      Frei14 : Bool                                     // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 31: Frei 14
      Send_FIFO_fehlerhaft : Bool                       // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 31: Send-FIFO zum PC ist fehlerhaft
      Send_FIFO_voll : Bool                             // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 31: Send-FIFO zu PC ist voll
      Reset_aktiv : Bool                                // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 31: Reset ist aktiv
    Weiche_MB3015 : Struct                              // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 32 MB3015
      Weichen_DL : Bool                                 // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 32: Weichen-Datenliste fehlerhaft
      Undef_Weiche : Bool                               // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 32: undefinierte Weiche
      BLKMov : Bool                                     // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 32: Fehler bei Block kopieren
      Haupstrang_DL : Bool                              // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 32: Haupstrang-Datenliste fehlerhaft
      Haupstrang_DL_voll : Bool                         // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 32: Haupstrang-Datenliste ist voll
      Keine_HSDaten : Bool                              // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 32: Keine Hauptstrang-Daten mehr vorhanden
      Rein_FIFO : Bool                                  // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 32: Rein-FIFO fehlerhaft
      Keine_FIFODaten : Bool                            // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 32: Keine Rein-FIFO-Daten mehr vorhanden
      Stau_AusfahrBereich : Bool                        // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 32: Stau im Ausfahrbereich (-> Antrieb gestoppt)
      BM_verklemmt_Gerade : Bool                        // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 32: Trolley bei Gerade-Fahrt in Weiche verklemmt (-> Antrieb gestoppt)
      BM_verklemmt_Ausfahrt : Bool                      // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 32: Trolley bei Lager-Fahrt in Weiche verklemmt (-> Antrieb gestoppt)
      BM_undef_Gerade : Bool                            // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 32: undefinierter Trolley bei Weiterfahrt erkannt
      Frei14 : Bool                                     // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 32: Frei 14
      Send_FIFO_fehlerhaft : Bool                       // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 32: Send-FIFO zum PC ist fehlerhaft
      Send_FIFO_voll : Bool                             // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 32: Send-FIFO zu PC ist voll
      Reset_aktiv : Bool                                // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 32: Reset ist aktiv
    Weiche_MB3014 : Struct                              // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 33 MB3014
      Weichen_DL : Bool                                 // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 33: Weichen-Datenliste fehlerhaft
      Undef_Weiche : Bool                               // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 33: undefinierte Weiche
      BLKMov : Bool                                     // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 33: Fehler bei Block kopieren
      Haupstrang_DL : Bool                              // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 33: Haupstrang-Datenliste fehlerhaft
      Haupstrang_DL_voll : Bool                         // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 33: Haupstrang-Datenliste ist voll
      Keine_HSDaten : Bool                              // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 33: Keine Hauptstrang-Daten mehr vorhanden
      Rein_FIFO : Bool                                  // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 33: Rein-FIFO fehlerhaft
      Keine_FIFODaten : Bool                            // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 33: Keine Rein-FIFO-Daten mehr vorhanden
      Stau_AusfahrBereich : Bool                        // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 33: Stau im Ausfahrbereich (-> Antrieb gestoppt)
      BM_verklemmt_Gerade : Bool                        // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 33: Trolley bei Gerade-Fahrt in Weiche verklemmt (-> Antrieb gestoppt)
      BM_verklemmt_Ausfahrt : Bool                      // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 33: Trolley bei Lager-Fahrt in Weiche verklemmt (-> Antrieb gestoppt)
      BM_undef_Gerade : Bool                            // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 33: undefinierter Trolley bei Weiterfahrt erkannt
      Frei14 : Bool                                     // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 33: Frei 14
      Send_FIFO_fehlerhaft : Bool                       // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 33: Send-FIFO zum PC ist fehlerhaft
      Send_FIFO_voll : Bool                             // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 33: Send-FIFO zu PC ist voll
      Reset_aktiv : Bool                                // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 33: Reset ist aktiv
    Weiche_MB3013 : Struct                              // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 34 MB3013
      Weichen_DL : Bool                                 // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 34: Weichen-Datenliste fehlerhaft
      Undef_Weiche : Bool                               // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 34: undefinierte Weiche
      BLKMov : Bool                                     // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 34: Fehler bei Block kopieren
      Haupstrang_DL : Bool                              // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 34: Haupstrang-Datenliste fehlerhaft
      Haupstrang_DL_voll : Bool                         // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 34: Haupstrang-Datenliste ist voll
      Keine_HSDaten : Bool                              // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 34: Keine Hauptstrang-Daten mehr vorhanden
      Rein_FIFO : Bool                                  // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 34: Rein-FIFO fehlerhaft
      Keine_FIFODaten : Bool                            // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 34: Keine Rein-FIFO-Daten mehr vorhanden
      Stau_AusfahrBereich : Bool                        // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 34: Stau im Ausfahrbereich (-> Antrieb gestoppt)
      BM_verklemmt_Gerade : Bool                        // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 34: Trolley bei Gerade-Fahrt in Weiche verklemmt (-> Antrieb gestoppt)
      BM_verklemmt_Ausfahrt : Bool                      // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 34: Trolley bei Lager-Fahrt in Weiche verklemmt (-> Antrieb gestoppt)
      BM_undef_Gerade : Bool                            // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 34: undefinierter Trolley bei Weiterfahrt erkannt
      Frei14 : Bool                                     // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 34: Frei 14
      Send_FIFO_fehlerhaft : Bool                       // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 34: Send-FIFO zum PC ist fehlerhaft
      Send_FIFO_voll : Bool                             // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 34: Send-FIFO zu PC ist voll
      Reset_aktiv : Bool                                // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 34: Reset ist aktiv
    Weiche_MB3012 : Struct                              // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 35 MB3012
      Weichen_DL : Bool                                 // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 35: Weichen-Datenliste fehlerhaft
      Undef_Weiche : Bool                               // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 35: undefinierte Weiche
      BLKMov : Bool                                     // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 35: Fehler bei Block kopieren
      Haupstrang_DL : Bool                              // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 35: Haupstrang-Datenliste fehlerhaft
      Haupstrang_DL_voll : Bool                         // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 35: Haupstrang-Datenliste ist voll
      Keine_HSDaten : Bool                              // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 35: Keine Hauptstrang-Daten mehr vorhanden
      Rein_FIFO : Bool                                  // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 35: Rein-FIFO fehlerhaft
      Keine_FIFODaten : Bool                            // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 35: Keine Rein-FIFO-Daten mehr vorhanden
      Stau_AusfahrBereich : Bool                        // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 35: Stau im Ausfahrbereich (-> Antrieb gestoppt)
      BM_verklemmt_Gerade : Bool                        // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 35: Trolley bei Gerade-Fahrt in Weiche verklemmt (-> Antrieb gestoppt)
      BM_verklemmt_Ausfahrt : Bool                      // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 35: Trolley bei Lager-Fahrt in Weiche verklemmt (-> Antrieb gestoppt)
      BM_undef_Gerade : Bool                            // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 35: undefinierter Trolley bei Weiterfahrt erkannt
      Frei14 : Bool                                     // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 35: Frei 14
      Send_FIFO_fehlerhaft : Bool                       // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 35: Send-FIFO zum PC ist fehlerhaft
      Send_FIFO_voll : Bool                             // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 35: Send-FIFO zu PC ist voll
      Reset_aktiv : Bool                                // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 35: Reset ist aktiv
    Weiche_MB3011 : Struct                              // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 36 MB3011
      Weichen_DL : Bool                                 // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 36: Weichen-Datenliste fehlerhaft
      Undef_Weiche : Bool                               // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 36: undefinierte Weiche
      BLKMov : Bool                                     // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 36: Fehler bei Block kopieren
      Haupstrang_DL : Bool                              // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 36: Haupstrang-Datenliste fehlerhaft
      Haupstrang_DL_voll : Bool                         // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 36: Haupstrang-Datenliste ist voll
      Keine_HSDaten : Bool                              // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 36: Keine Hauptstrang-Daten mehr vorhanden
      Rein_FIFO : Bool                                  // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 36: Rein-FIFO fehlerhaft
      Keine_FIFODaten : Bool                            // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 36: Keine Rein-FIFO-Daten mehr vorhanden
      Stau_AusfahrBereich : Bool                        // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 36: Stau im Ausfahrbereich (-> Antrieb gestoppt)
      BM_verklemmt_Gerade : Bool                        // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 36: Trolley bei Gerade-Fahrt in Weiche verklemmt (-> Antrieb gestoppt)
      BM_verklemmt_Ausfahrt : Bool                      // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 36: Trolley bei Lager-Fahrt in Weiche verklemmt (-> Antrieb gestoppt)
      BM_undef_Gerade : Bool                            // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 36: undefinierter Trolley bei Weiterfahrt erkannt
      Frei14 : Bool                                     // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 36: Frei 14
      Send_FIFO_fehlerhaft : Bool                       // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 36: Send-FIFO zum PC ist fehlerhaft
      Send_FIFO_voll : Bool                             // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 36: Send-FIFO zu PC ist voll
      Reset_aktiv : Bool                                // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 36: Reset ist aktiv
    Weiche_MB3010 : Struct                              // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 37 MB3010
      Weichen_DL : Bool                                 // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 37: Weichen-Datenliste fehlerhaft
      Undef_Weiche : Bool                               // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 37: undefinierte Weiche
      BLKMov : Bool                                     // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 37: Fehler bei Block kopieren
      Haupstrang_DL : Bool                              // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 37: Haupstrang-Datenliste fehlerhaft
      Haupstrang_DL_voll : Bool                         // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 37: Haupstrang-Datenliste ist voll
      Keine_HSDaten : Bool                              // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 37: Keine Hauptstrang-Daten mehr vorhanden
      Rein_FIFO : Bool                                  // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 37: Rein-FIFO fehlerhaft
      Keine_FIFODaten : Bool                            // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 37: Keine Rein-FIFO-Daten mehr vorhanden
      Stau_AusfahrBereich : Bool                        // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 37: Stau im Ausfahrbereich (-> Antrieb gestoppt)
      BM_verklemmt_Gerade : Bool                        // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 37: Trolley bei Gerade-Fahrt in Weiche verklemmt (-> Antrieb gestoppt)
      BM_verklemmt_Ausfahrt : Bool                      // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 37: Trolley bei Lager-Fahrt in Weiche verklemmt (-> Antrieb gestoppt)
      BM_undef_Gerade : Bool                            // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 37: undefinierter Trolley bei Weiterfahrt erkannt
      Frei14 : Bool                                     // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 37: Frei 14
      Send_FIFO_fehlerhaft : Bool                       // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 37: Send-FIFO zum PC ist fehlerhaft
      Send_FIFO_voll : Bool                             // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 37: Send-FIFO zu PC ist voll
      Reset_aktiv : Bool                                // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 37: Reset ist aktiv
    Weiche_MB3007 : Struct                              // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 38 MB3007
      Weichen_DL : Bool                                 // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 38: Weichen-Datenliste fehlerhaft
      Undef_Weiche : Bool                               // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 38: undefinierte Weiche
      BLKMov : Bool                                     // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 38: Fehler bei Block kopieren
      Haupstrang_DL : Bool                              // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 38: Haupstrang-Datenliste fehlerhaft
      Haupstrang_DL_voll : Bool                         // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 38: Haupstrang-Datenliste ist voll
      Keine_HSDaten : Bool                              // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 38: Keine Hauptstrang-Daten mehr vorhanden
      Rein_FIFO : Bool                                  // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 38: Rein-FIFO fehlerhaft
      Keine_FIFODaten : Bool                            // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 38: Keine Rein-FIFO-Daten mehr vorhanden
      Stau_AusfahrBereich : Bool                        // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 38: Stau im Ausfahrbereich (-> Antrieb gestoppt)
      BM_verklemmt_Gerade : Bool                        // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 38: Trolley bei Gerade-Fahrt in Weiche verklemmt (-> Antrieb gestoppt)
      BM_verklemmt_Ausfahrt : Bool                      // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 38: Trolley bei Lager-Fahrt in Weiche verklemmt (-> Antrieb gestoppt)
      BM_undef_Gerade : Bool                            // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 38: undefinierter Trolley bei Weiterfahrt erkannt
      Frei14 : Bool                                     // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 38: Frei 14
      Send_FIFO_fehlerhaft : Bool                       // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 38: Send-FIFO zum PC ist fehlerhaft
      Send_FIFO_voll : Bool                             // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 38: Send-FIFO zu PC ist voll
      Reset_aktiv : Bool                                // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 38: Reset ist aktiv
    Weiche_MB3006 : Struct                              // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 39 MB3006
      Weichen_DL : Bool                                 // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 39: Weichen-Datenliste fehlerhaft
      Undef_Weiche : Bool                               // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 39: undefinierte Weiche
      BLKMov : Bool                                     // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 39: Fehler bei Block kopieren
      Haupstrang_DL : Bool                              // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 39: Haupstrang-Datenliste fehlerhaft
      Haupstrang_DL_voll : Bool                         // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 39: Haupstrang-Datenliste ist voll
      Keine_HSDaten : Bool                              // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 39: Keine Hauptstrang-Daten mehr vorhanden
      Rein_FIFO : Bool                                  // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 39: Rein-FIFO fehlerhaft
      Keine_FIFODaten : Bool                            // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 39: Keine Rein-FIFO-Daten mehr vorhanden
      Stau_AusfahrBereich : Bool                        // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 39: Stau im Ausfahrbereich (-> Antrieb gestoppt)
      BM_verklemmt_Gerade : Bool                        // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 39: Trolley bei Gerade-Fahrt in Weiche verklemmt (-> Antrieb gestoppt)
      BM_verklemmt_Ausfahrt : Bool                      // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 39: Trolley bei Lager-Fahrt in Weiche verklemmt (-> Antrieb gestoppt)
      BM_undef_Gerade : Bool                            // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 39: undefinierter Trolley bei Weiterfahrt erkannt
      Frei14 : Bool                                     // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 39: Frei 14
      Send_FIFO_fehlerhaft : Bool                       // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 39: Send-FIFO zum PC ist fehlerhaft
      Send_FIFO_voll : Bool                             // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 39: Send-FIFO zu PC ist voll
      Reset_aktiv : Bool                                // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 39: Reset ist aktiv
    Weiche_MB3005 : Struct                              // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 40 MB3005
      Weichen_DL : Bool                                 // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 40: Weichen-Datenliste fehlerhaft
      Undef_Weiche : Bool                               // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 40: undefinierte Weiche
      BLKMov : Bool                                     // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 40: Fehler bei Block kopieren
      Haupstrang_DL : Bool                              // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 40: Haupstrang-Datenliste fehlerhaft
      Haupstrang_DL_voll : Bool                         // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 40: Haupstrang-Datenliste ist voll
      Keine_HSDaten : Bool                              // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 40: Keine Hauptstrang-Daten mehr vorhanden
      Rein_FIFO : Bool                                  // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 40: Rein-FIFO fehlerhaft
      Keine_FIFODaten : Bool                            // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 40: Keine Rein-FIFO-Daten mehr vorhanden
      Stau_AusfahrBereich : Bool                        // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 40: Stau im Ausfahrbereich (-> Antrieb gestoppt)
      BM_verklemmt_Gerade : Bool                        // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 40: Trolley bei Gerade-Fahrt in Weiche verklemmt (-> Antrieb gestoppt)
      BM_verklemmt_Ausfahrt : Bool                      // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 40: Trolley bei Lager-Fahrt in Weiche verklemmt (-> Antrieb gestoppt)
      BM_undef_Gerade : Bool                            // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 40: undefinierter Trolley bei Weiterfahrt erkannt
      Frei14 : Bool                                     // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 40: Frei 14
      Send_FIFO_fehlerhaft : Bool                       // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 40: Send-FIFO zum PC ist fehlerhaft
      Send_FIFO_voll : Bool                             // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 40: Send-FIFO zu PC ist voll
      Reset_aktiv : Bool                                // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 40: Reset ist aktiv
    Weiche_MB3435 : Struct                              // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 41 MB3435
      Weichen_DL : Bool                                 // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 41: Weichen-Datenliste fehlerhaft
      Undef_Weiche : Bool                               // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 41: undefinierte Weiche
      BLKMov : Bool                                     // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 41: Fehler bei Block kopieren
      Haupstrang_DL : Bool                              // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 41: Haupstrang-Datenliste fehlerhaft
      Haupstrang_DL_voll : Bool                         // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 41: Haupstrang-Datenliste ist voll
      Keine_HSDaten : Bool                              // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 41: Keine Hauptstrang-Daten mehr vorhanden
      Rein_FIFO : Bool                                  // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 41: Rein-FIFO fehlerhaft
      Keine_FIFODaten : Bool                            // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 41: Keine Rein-FIFO-Daten mehr vorhanden
      Stau_AusfahrBereich : Bool                        // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 41: Stau im Ausfahrbereich (-> Antrieb gestoppt)
      BM_verklemmt_Gerade : Bool                        // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 41: Trolley bei Gerade-Fahrt in Weiche verklemmt (-> Antrieb gestoppt)
      BM_verklemmt_Ausfahrt : Bool                      // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 41: Trolley bei Lager-Fahrt in Weiche verklemmt (-> Antrieb gestoppt)
      BM_undef_Gerade : Bool                            // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 41: undefinierter Trolley bei Weiterfahrt erkannt
      Frei14 : Bool                                     // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 41: Frei 14
      Send_FIFO_fehlerhaft : Bool                       // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 41: Send-FIFO zum PC ist fehlerhaft
      Send_FIFO_voll : Bool                             // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 41: Send-FIFO zu PC ist voll
      Reset_aktiv : Bool                                // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 41: Reset ist aktiv
    Weiche_MB3434 : Struct                              // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 42 MB3434
      Weichen_DL : Bool                                 // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 42: Weichen-Datenliste fehlerhaft
      Undef_Weiche : Bool                               // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 42: undefinierte Weiche
      BLKMov : Bool                                     // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 42: Fehler bei Block kopieren
      Haupstrang_DL : Bool                              // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 42: Haupstrang-Datenliste fehlerhaft
      Haupstrang_DL_voll : Bool                         // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 42: Haupstrang-Datenliste ist voll
      Keine_HSDaten : Bool                              // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 42: Keine Hauptstrang-Daten mehr vorhanden
      Rein_FIFO : Bool                                  // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 42: Rein-FIFO fehlerhaft
      Keine_FIFODaten : Bool                            // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 42: Keine Rein-FIFO-Daten mehr vorhanden
      Stau_AusfahrBereich : Bool                        // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 42: Stau im Ausfahrbereich (-> Antrieb gestoppt)
      BM_verklemmt_Gerade : Bool                        // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 42: Trolley bei Gerade-Fahrt in Weiche verklemmt (-> Antrieb gestoppt)
      BM_verklemmt_Ausfahrt : Bool                      // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 42: Trolley bei Lager-Fahrt in Weiche verklemmt (-> Antrieb gestoppt)
      BM_undef_Gerade : Bool                            // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 42: undefinierter Trolley bei Weiterfahrt erkannt
      Frei14 : Bool                                     // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 42: Frei 14
      Send_FIFO_fehlerhaft : Bool                       // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 42: Send-FIFO zum PC ist fehlerhaft
      Send_FIFO_voll : Bool                             // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 42: Send-FIFO zu PC ist voll
      Reset_aktiv : Bool                                // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 42: Reset ist aktiv
    Weiche_MB3433 : Struct                              // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 43 MB3433
      Weichen_DL : Bool                                 // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 43: Weichen-Datenliste fehlerhaft
      Undef_Weiche : Bool                               // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 43: undefinierte Weiche
      BLKMov : Bool                                     // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 43: Fehler bei Block kopieren
      Haupstrang_DL : Bool                              // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 43: Haupstrang-Datenliste fehlerhaft
      Haupstrang_DL_voll : Bool                         // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 43: Haupstrang-Datenliste ist voll
      Keine_HSDaten : Bool                              // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 43: Keine Hauptstrang-Daten mehr vorhanden
      Rein_FIFO : Bool                                  // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 43: Rein-FIFO fehlerhaft
      Keine_FIFODaten : Bool                            // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 43: Keine Rein-FIFO-Daten mehr vorhanden
      Stau_AusfahrBereich : Bool                        // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 43: Stau im Ausfahrbereich (-> Antrieb gestoppt)
      BM_verklemmt_Gerade : Bool                        // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 43: Trolley bei Gerade-Fahrt in Weiche verklemmt (-> Antrieb gestoppt)
      BM_verklemmt_Ausfahrt : Bool                      // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 43: Trolley bei Lager-Fahrt in Weiche verklemmt (-> Antrieb gestoppt)
      BM_undef_Gerade : Bool                            // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 43: undefinierter Trolley bei Weiterfahrt erkannt
      Frei14 : Bool                                     // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 43: Frei 14
      Send_FIFO_fehlerhaft : Bool                       // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 43: Send-FIFO zum PC ist fehlerhaft
      Send_FIFO_voll : Bool                             // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 43: Send-FIFO zu PC ist voll
      Reset_aktiv : Bool                                // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 43: Reset ist aktiv
    Weiche_MB3432 : Struct                              // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 44 MB3432
      Weichen_DL : Bool                                 // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 44: Weichen-Datenliste fehlerhaft
      Undef_Weiche : Bool                               // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 44: undefinierte Weiche
      BLKMov : Bool                                     // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 44: Fehler bei Block kopieren
      Haupstrang_DL : Bool                              // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 44: Haupstrang-Datenliste fehlerhaft
      Haupstrang_DL_voll : Bool                         // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 44: Haupstrang-Datenliste ist voll
      Keine_HSDaten : Bool                              // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 44: Keine Hauptstrang-Daten mehr vorhanden
      Rein_FIFO : Bool                                  // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 44: Rein-FIFO fehlerhaft
      Keine_FIFODaten : Bool                            // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 44: Keine Rein-FIFO-Daten mehr vorhanden
      Stau_AusfahrBereich : Bool                        // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 44: Stau im Ausfahrbereich (-> Antrieb gestoppt)
      BM_verklemmt_Gerade : Bool                        // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 44: Trolley bei Gerade-Fahrt in Weiche verklemmt (-> Antrieb gestoppt)
      BM_verklemmt_Ausfahrt : Bool                      // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 44: Trolley bei Lager-Fahrt in Weiche verklemmt (-> Antrieb gestoppt)
      BM_undef_Gerade : Bool                            // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 44: undefinierter Trolley bei Weiterfahrt erkannt
      Frei14 : Bool                                     // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 44: Frei 14
      Send_FIFO_fehlerhaft : Bool                       // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 44: Send-FIFO zum PC ist fehlerhaft
      Send_FIFO_voll : Bool                             // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 44: Send-FIFO zu PC ist voll
      Reset_aktiv : Bool                                // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 44: Reset ist aktiv
    Weiche_MB3431 : Struct                              // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 45 MB3431
      Weichen_DL : Bool                                 // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 45: Weichen-Datenliste fehlerhaft
      Undef_Weiche : Bool                               // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 45: undefinierte Weiche
      BLKMov : Bool                                     // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 45: Fehler bei Block kopieren
      Haupstrang_DL : Bool                              // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 45: Haupstrang-Datenliste fehlerhaft
      Haupstrang_DL_voll : Bool                         // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 45: Haupstrang-Datenliste ist voll
      Keine_HSDaten : Bool                              // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 45: Keine Hauptstrang-Daten mehr vorhanden
      Rein_FIFO : Bool                                  // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 45: Rein-FIFO fehlerhaft
      Keine_FIFODaten : Bool                            // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 45: Keine Rein-FIFO-Daten mehr vorhanden
      Stau_AusfahrBereich : Bool                        // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 45: Stau im Ausfahrbereich (-> Antrieb gestoppt)
      BM_verklemmt_Gerade : Bool                        // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 45: Trolley bei Gerade-Fahrt in Weiche verklemmt (-> Antrieb gestoppt)
      BM_verklemmt_Ausfahrt : Bool                      // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 45: Trolley bei Lager-Fahrt in Weiche verklemmt (-> Antrieb gestoppt)
      BM_undef_Gerade : Bool                            // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 45: undefinierter Trolley bei Weiterfahrt erkannt
      Frei14 : Bool                                     // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 45: Frei 14
      Send_FIFO_fehlerhaft : Bool                       // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 45: Send-FIFO zum PC ist fehlerhaft
      Send_FIFO_voll : Bool                             // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 45: Send-FIFO zu PC ist voll
      Reset_aktiv : Bool                                // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 45: Reset ist aktiv
    Weiche_MB3430 : Struct                              // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 46 MB3430
      Weichen_DL : Bool                                 // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 46: Weichen-Datenliste fehlerhaft
      Undef_Weiche : Bool                               // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 46: undefinierte Weiche
      BLKMov : Bool                                     // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 46: Fehler bei Block kopieren
      Haupstrang_DL : Bool                              // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 46: Haupstrang-Datenliste fehlerhaft
      Haupstrang_DL_voll : Bool                         // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 46: Haupstrang-Datenliste ist voll
      Keine_HSDaten : Bool                              // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 46: Keine Hauptstrang-Daten mehr vorhanden
      Rein_FIFO : Bool                                  // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 46: Rein-FIFO fehlerhaft
      Keine_FIFODaten : Bool                            // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 46: Keine Rein-FIFO-Daten mehr vorhanden
      Stau_AusfahrBereich : Bool                        // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 46: Stau im Ausfahrbereich (-> Antrieb gestoppt)
      BM_verklemmt_Gerade : Bool                        // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 46: Trolley bei Gerade-Fahrt in Weiche verklemmt (-> Antrieb gestoppt)
      BM_verklemmt_Ausfahrt : Bool                      // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 46: Trolley bei Lager-Fahrt in Weiche verklemmt (-> Antrieb gestoppt)
      BM_undef_Gerade : Bool                            // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 46: undefinierter Trolley bei Weiterfahrt erkannt
      Frei14 : Bool                                     // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 46: Frei 14
      Send_FIFO_fehlerhaft : Bool                       // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 46: Send-FIFO zum PC ist fehlerhaft
      Send_FIFO_voll : Bool                             // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 46: Send-FIFO zu PC ist voll
      Reset_aktiv : Bool                                // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 46: Reset ist aktiv
    Weiche_MB3427 : Struct                              // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 47 MB3427
      Weichen_DL : Bool                                 // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 47: Weichen-Datenliste fehlerhaft
      Undef_Weiche : Bool                               // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 47: undefinierte Weiche
      BLKMov : Bool                                     // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 47: Fehler bei Block kopieren
      Haupstrang_DL : Bool                              // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 47: Haupstrang-Datenliste fehlerhaft
      Haupstrang_DL_voll : Bool                         // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 47: Haupstrang-Datenliste ist voll
      Keine_HSDaten : Bool                              // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 47: Keine Hauptstrang-Daten mehr vorhanden
      Rein_FIFO : Bool                                  // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 47: Rein-FIFO fehlerhaft
      Keine_FIFODaten : Bool                            // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 47: Keine Rein-FIFO-Daten mehr vorhanden
      Stau_AusfahrBereich : Bool                        // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 47: Stau im Ausfahrbereich (-> Antrieb gestoppt)
      BM_verklemmt_Gerade : Bool                        // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 47: Trolley bei Gerade-Fahrt in Weiche verklemmt (-> Antrieb gestoppt)
      BM_verklemmt_Ausfahrt : Bool                      // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 47: Trolley bei Lager-Fahrt in Weiche verklemmt (-> Antrieb gestoppt)
      BM_undef_Gerade : Bool                            // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 47: undefinierter Trolley bei Weiterfahrt erkannt
      Frei14 : Bool                                     // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 47: Frei 14
      Send_FIFO_fehlerhaft : Bool                       // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 47: Send-FIFO zum PC ist fehlerhaft
      Send_FIFO_voll : Bool                             // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 47: Send-FIFO zu PC ist voll
      Reset_aktiv : Bool                                // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 47: Reset ist aktiv
    Weiche_MB3426 : Struct                              // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 48 MB3426
      Weichen_DL : Bool                                 // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 48: Weichen-Datenliste fehlerhaft
      Undef_Weiche : Bool                               // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 48: undefinierte Weiche
      BLKMov : Bool                                     // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 48: Fehler bei Block kopieren
      Haupstrang_DL : Bool                              // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 48: Haupstrang-Datenliste fehlerhaft
      Haupstrang_DL_voll : Bool                         // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 48: Haupstrang-Datenliste ist voll
      Keine_HSDaten : Bool                              // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 48: Keine Hauptstrang-Daten mehr vorhanden
      Rein_FIFO : Bool                                  // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 48: Rein-FIFO fehlerhaft
      Keine_FIFODaten : Bool                            // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 48: Keine Rein-FIFO-Daten mehr vorhanden
      Stau_AusfahrBereich : Bool                        // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 48: Stau im Ausfahrbereich (-> Antrieb gestoppt)
      BM_verklemmt_Gerade : Bool                        // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 48: Trolley bei Gerade-Fahrt in Weiche verklemmt (-> Antrieb gestoppt)
      BM_verklemmt_Ausfahrt : Bool                      // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 48: Trolley bei Lager-Fahrt in Weiche verklemmt (-> Antrieb gestoppt)
      BM_undef_Gerade : Bool                            // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 48: undefinierter Trolley bei Weiterfahrt erkannt
      Frei14 : Bool                                     // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 48: Frei 14
      Send_FIFO_fehlerhaft : Bool                       // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 48: Send-FIFO zum PC ist fehlerhaft
      Send_FIFO_voll : Bool                             // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 48: Send-FIFO zu PC ist voll
      Reset_aktiv : Bool                                // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 48: Reset ist aktiv
    Weiche_MB3425 : Struct                              // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 49 MB3425
      Weichen_DL : Bool                                 // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 49: Weichen-Datenliste fehlerhaft
      Undef_Weiche : Bool                               // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 49: undefinierte Weiche
      BLKMov : Bool                                     // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 49: Fehler bei Block kopieren
      Haupstrang_DL : Bool                              // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 49: Haupstrang-Datenliste fehlerhaft
      Haupstrang_DL_voll : Bool                         // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 49: Haupstrang-Datenliste ist voll
      Keine_HSDaten : Bool                              // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 49: Keine Hauptstrang-Daten mehr vorhanden
      Rein_FIFO : Bool                                  // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 49: Rein-FIFO fehlerhaft
      Keine_FIFODaten : Bool                            // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 49: Keine Rein-FIFO-Daten mehr vorhanden
      Stau_AusfahrBereich : Bool                        // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 49: Stau im Ausfahrbereich (-> Antrieb gestoppt)
      BM_verklemmt_Gerade : Bool                        // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 49: Trolley bei Gerade-Fahrt in Weiche verklemmt (-> Antrieb gestoppt)
      BM_verklemmt_Ausfahrt : Bool                      // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 49: Trolley bei Lager-Fahrt in Weiche verklemmt (-> Antrieb gestoppt)
      BM_undef_Gerade : Bool                            // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 49: undefinierter Trolley bei Weiterfahrt erkannt
      Frei14 : Bool                                     // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 49: Frei 14
      Send_FIFO_fehlerhaft : Bool                       // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 49: Send-FIFO zum PC ist fehlerhaft
      Send_FIFO_voll : Bool                             // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 49: Send-FIFO zu PC ist voll
      Reset_aktiv : Bool                                // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 49: Reset ist aktiv
    Weiche_MB3424 : Struct                              // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 50 MB3424
      Weichen_DL : Bool                                 // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 50: Weichen-Datenliste fehlerhaft
      Undef_Weiche : Bool                               // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 50: undefinierte Weiche
      BLKMov : Bool                                     // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 50: Fehler bei Block kopieren
      Haupstrang_DL : Bool                              // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 50: Haupstrang-Datenliste fehlerhaft
      Haupstrang_DL_voll : Bool                         // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 50: Haupstrang-Datenliste ist voll
      Keine_HSDaten : Bool                              // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 50: Keine Hauptstrang-Daten mehr vorhanden
      Rein_FIFO : Bool                                  // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 50: Rein-FIFO fehlerhaft
      Keine_FIFODaten : Bool                            // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 50: Keine Rein-FIFO-Daten mehr vorhanden
      Stau_AusfahrBereich : Bool                        // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 50: Stau im Ausfahrbereich (-> Antrieb gestoppt)
      BM_verklemmt_Gerade : Bool                        // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 50: Trolley bei Gerade-Fahrt in Weiche verklemmt (-> Antrieb gestoppt)
      BM_verklemmt_Ausfahrt : Bool                      // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 50: Trolley bei Lager-Fahrt in Weiche verklemmt (-> Antrieb gestoppt)
      BM_undef_Gerade : Bool                            // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 50: undefinierter Trolley bei Weiterfahrt erkannt
      Frei15 : Bool                                     // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 50: Frei 15
      Send_FIFO_fehlerhaft : Bool                       // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 50: Send-FIFO zum PC ist fehlerhaft
      Send_FIFO_voll : Bool                             // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 50: Send-FIFO zu PC ist voll
      Reset_aktiv : Bool                                // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 50: Reset ist aktiv
    Weiche_Vollpuffer51 : Struct                        // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 51 (Pseudo)
      Weichen_DL : Bool                                 // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 51: Weichen-Datenliste fehlerhaft
      Undef_Weiche : Bool                               // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 51: undefinierte Weiche
      BLKMov : Bool                                     // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 51: Fehler bei Block kopieren
      Haupstrang_DL : Bool                              // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 51: Haupstrang-Datenliste fehlerhaft
      Haupstrang_DL_voll : Bool                         // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 51: Haupstrang-Datenliste ist voll
      Keine_HSDaten : Bool                              // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 51: Keine Hauptstrang-Daten mehr vorhanden
      Rein_FIFO : Bool                                  // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 51: Rein-FIFO fehlerhaft
      Keine_FIFODaten : Bool                            // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 51: Keine Rein-FIFO-Daten mehr vorhanden
      Stau_AusfahrBereich : Bool                        // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 51: Stau im Ausfahrbereich (-> Antrieb gestoppt)
      BM_verklemmt_Gerade : Bool                        // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 51: Trolley bei Gerade-Fahrt in Weiche verklemmt (-> Antrieb gestoppt)
      BM_verklemmt_Ausfahrt : Bool                      // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 51: Trolley bei Lager-Fahrt in Weiche verklemmt (-> Antrieb gestoppt)
      BM_undef_Gerade : Bool                            // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 51: undefinierter Trolley bei Weiterfahrt erkannt
      Frei15 : Bool                                     // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 51: Frei 15
      Send_FIFO_fehlerhaft : Bool                       // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 51: Send-FIFO zum PC ist fehlerhaft
      Send_FIFO_voll : Bool                             // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 51: Send-FIFO zu PC ist voll
      Reset_aktiv : Bool                                // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Weiche zu Puffer 51: Reset ist aktiv
    Impulsgeber_3004 : Struct                           // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Impulsgeber Lager-Einfahrt MA0146/BG3004
      Kein_Signal : Bool                                // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Impulsgeber Lager-Einfahrt MA0146: Kein Signal (Kettenrad-Sensor)
      Signal_zu_lang : Bool                             // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Impulsgeber Lager-Einfahrt MA0146: Signal zu lang (Kettenrad-Sensor)
    Impulsgeber_3125 : Struct                           // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Impulsgeber Lager-Einfahrt MA0145/BG3125
      Kein_Signal : Bool                                // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Impulsgeber Lager-Einfahrt MA0146: Kein Signal (Kettenrad-Sensor)
      Signal_zu_lang : Bool                             // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Impulsgeber Lager-Einfahrt MA0146: Signal zu lang (Kettenrad-Sensor)
    Impulsgeber_3185 : Struct                           // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Impulsgeber Lager-Ausfahrt MA0150/BG3185
      Kein_Signal : Bool                                // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Impulsgeber Lager-Ausfahrt MA0150: Kein Signal (Kettenrad-Sensor)
      Signal_zu_lang : Bool                             // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Impulsgeber Lager-Ausfahrt MA0150: Signal zu lang (Kettenrad-Sensor)
    Impulsgeber_3480 : Struct                           // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Impulsgeber Lager-Ausfahrt MA0147/BG3480
      Kein_Signal : Bool                                // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Impulsgeber Lager-Ausfahrt MA0147: Kein Signal (Kettenrad-Sensor)
      Signal_zu_lang : Bool                             // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Sorter: Impulsgeber Lager-Ausfahrt MA0147: Signal zu lang (Kettenrad-Sensor)
    VollPuffer01 : Struct                               // Outbound (UH07): Voll-Puffer 1 MB3273
      Puffer_DL : Bool                                  // Outbound (UH07): Voll-Puffer 1: Lager-Datenliste fehlerhaft
      Undef_Puffer : Bool                               // Outbound (UH07): Voll-Puffer 1: undefinierter Lager
      Err_Trolley_nicht_in_Schleuse_OUT : Bool          // Outbound (UH07): Voll-Puffer 1: Trolley fährt nicht in untere Schleuse
      Err_Uebzeit : Bool                                // Outbound (UH07): Voll-Puffer 1: Überwachungzeit ist abgelaufen
      Err_Schritt : Bool                                // Outbound (UH07): Voll-Puffer 1: Schritt-Nummer ist nicht definiert
      Err_Stau_Einfahrt : Bool                          // Outbound (UH07): Voll-Puffer 1: Stau am Lager-Eingang
      Err_BLKMov : Bool                                 // Outbound (UH07): Voll-Puffer 1: Error bei Block kopieren
      Err_Trolley_raus_OUT : Bool                       // Outbound (UH07): Voll-Puffer 1: Trolley fährt nicht aus unterer Schleuse
      Err_Puffer_nicht_leer_OUT : Bool                  // Outbound (UH07): Voll-Puffer 1: Trolley unten in Schleuse, obwohl keine Daten! Initialisieren hat gestartet!
      Err_Trolley_nicht_in_Schleuse_IN : Bool           // Outbound (UH07): Voll-Puffer 1: Trolley fährt nicht in mittlere Schleuse
      Err_Trolley_raus_IN : Bool                        // Outbound (UH07): Voll-Puffer 1: Trolley fährt nicht aus mittlere Schleuse
      Err_Puffer_nicht_leer_IN : Bool                   // Outbound (UH07): Voll-Puffer 1: Trolley mittig in Schleuse, obwohl keine Daten! Initialisieren hat gestartet!
      Frei14 : Bool                                     // Outbound (UH07): Voll-Puffer 1: Frei14
      Err_Raus_Sensor : Bool                            // Outbound (UH07): Voll-Puffer 1: Raus-Sensor hat Dauersignal oder wird nicht erreicht
      Frei16 : Bool                                     // Outbound (UH07): Voll-Puffer 1: Frei16
      Reset_aktiv : Bool                                // Outbound (UH07): Voll-Puffer 1: Reset ist aktiv
    VollPuffer02 : Struct                               // Outbound (UH07): Voll-Puffer 2 MB3272
      Lager_DL : Bool                                   // Outbound (UH07): Voll-Puffer 2: Lager-Datenliste fehlerhaft
      Undef_Lager : Bool                                // Outbound (UH07): Voll-Puffer 2: undefinierter Lager
      Err_Trolley_nicht_in_Schleuse_OUT : Bool          // Outbound (UH07): Voll-Puffer 2: Trolley fährt nicht in untere Schleuse
      Err_Uebzeit : Bool                                // Outbound (UH07): Voll-Puffer 2: Überwachungzeit ist abgelaufen
      Err_Schritt : Bool                                // Outbound (UH07): Voll-Puffer 2: Schritt-Nummer ist nicht definiert
      Err_Stau_Einfahrt : Bool                          // Outbound (UH07): Voll-Puffer 2: Stau am Lager-Eingang
      Err_BLKMov : Bool                                 // Outbound (UH07): Voll-Puffer 2: Error bei Block kopieren
      Err_Trolley_raus_OUT : Bool                       // Outbound (UH07): Voll-Puffer 2: Trolley fährt nicht aus unterer Schleuse
      Err_Puffer_nicht_leer_OUT : Bool                  // Outbound (UH07): Voll-Puffer 2: Trolley unten in Schleuse, obwohl keine Daten! Initialisieren hat gestartet!
      Err_Trolley_nicht_in_Schleuse_IN : Bool           // Outbound (UH07): Voll-Puffer 2: Trolley fährt nicht in mittlere Schleuse
      Err_Trolley_raus_IN : Bool                        // Outbound (UH07): Voll-Puffer 2: Trolley fährt nicht aus mittlere Schleuse
      Err_Puffer_nicht_leer_IN : Bool                   // Outbound (UH07): Voll-Puffer 2: Trolley mittig in Schleuse, obwohl keine Daten! Initialisieren hat gestartet!
      Frei14 : Bool                                     // Outbound (UH07): Voll-Puffer 2: Frei14
      Err_Raus_Sensor : Bool                            // Outbound (UH07): Voll-Puffer 2: Raus-Sensor hat Dauersignal oder wird nicht erreicht
      Frei16 : Bool                                     // Outbound (UH07): Voll-Puffer 2: Frei16
      Reset_aktiv : Bool                                // Outbound (UH07): Voll-Puffer 2: Reset ist aktiv
    VollPuffer03 : Struct                               // Outbound (UH07): Voll-Puffer 3 MB3271
      Lager_DL : Bool                                   // Outbound (UH07): Voll-Puffer 3: Lager-Datenliste fehlerhaft
      Undef_Lager : Bool                                // Outbound (UH07): Voll-Puffer 3: undefinierter Lager
      Err_Trolley_nicht_in_Schleuse_OUT : Bool          // Outbound (UH07): Voll-Puffer 3: Trolley fährt nicht in untere Schleuse
      Err_Uebzeit : Bool                                // Outbound (UH07): Voll-Puffer 3: Überwachungzeit ist abgelaufen
      Err_Schritt : Bool                                // Outbound (UH07): Voll-Puffer 3: Schritt-Nummer ist nicht definiert
      Err_Stau_Einfahrt : Bool                          // Outbound (UH07): Voll-Puffer 3: Stau am Lager-Eingang
      Err_BLKMov : Bool                                 // Outbound (UH07): Voll-Puffer 3: Error bei Block kopieren
      Err_Trolley_raus_OUT : Bool                       // Outbound (UH07): Voll-Puffer 3: Trolley fährt nicht aus unterer Schleuse
      Err_Puffer_nicht_leer_OUT : Bool                  // Outbound (UH07): Voll-Puffer 3: Trolley unten in Schleuse, obwohl keine Daten! Initialisieren hat gestartet!
      Err_Trolley_nicht_in_Schleuse_IN : Bool           // Outbound (UH07): Voll-Puffer 3: Trolley fährt nicht in mittlere Schleuse
      Err_Trolley_raus_IN : Bool                        // Outbound (UH07): Voll-Puffer 3: Trolley fährt nicht aus mittlere Schleuse
      Err_Puffer_nicht_leer_IN : Bool                   // Outbound (UH07): Voll-Puffer 3: Trolley mittig in Schleuse, obwohl keine Daten! Initialisieren hat gestartet!
      Frei14 : Bool                                     // Outbound (UH07): Voll-Puffer 3: Frei14
      Err_Raus_Sensor : Bool                            // Outbound (UH07): Voll-Puffer 3: Raus-Sensor hat Dauersignal oder wird nicht erreicht
      Frei16 : Bool                                     // Outbound (UH07): Voll-Puffer 3: Frei16
      Reset_aktiv : Bool                                // Outbound (UH07): Voll-Puffer 3: Reset ist aktiv
    VollPuffer04 : Struct                               // Outbound (UH07): Voll-Puffer 4 MB3270
      Lager_DL : Bool                                   // Outbound (UH07): Voll-Puffer 4: Lager-Datenliste fehlerhaft
      Undef_Lager : Bool                                // Outbound (UH07): Voll-Puffer 4: undefinierter Lager
      Err_Trolley_nicht_in_Schleuse_OUT : Bool          // Outbound (UH07): Voll-Puffer 4: Trolley fährt nicht in untere Schleuse
      Err_Uebzeit : Bool                                // Outbound (UH07): Voll-Puffer 4: Überwachungzeit ist abgelaufen
      Err_Schritt : Bool                                // Outbound (UH07): Voll-Puffer 4: Schritt-Nummer ist nicht definiert
      Err_Stau_Einfahrt : Bool                          // Outbound (UH07): Voll-Puffer 4: Stau am Lager-Eingang
      Err_BLKMov : Bool                                 // Outbound (UH07): Voll-Puffer 4: Error bei Block kopieren
      Err_Trolley_raus_OUT : Bool                       // Outbound (UH07): Voll-Puffer 4: Trolley fährt nicht aus unterer Schleuse
      Err_Puffer_nicht_leer_OUT : Bool                  // Outbound (UH07): Voll-Puffer 4: Trolley unten in Schleuse, obwohl keine Daten! Initialisieren hat gestartet!
      Err_Trolley_nicht_in_Schleuse_IN : Bool           // Outbound (UH07): Voll-Puffer 4: Trolley fährt nicht in mittlere Schleuse
      Err_Trolley_raus_IN : Bool                        // Outbound (UH07): Voll-Puffer 4: Trolley fährt nicht aus mittlere Schleuse
      Err_Puffer_nicht_leer_IN : Bool                   // Outbound (UH07): Voll-Puffer 4: Trolley mittig in Schleuse, obwohl keine Daten! Initialisieren hat gestartet!
      Frei14 : Bool                                     // Outbound (UH07): Voll-Puffer 4: Frei14
      Err_Raus_Sensor : Bool                            // Outbound (UH07): Voll-Puffer 4: Raus-Sensor hat Dauersignal oder wird nicht erreicht
      Frei16 : Bool                                     // Outbound (UH07): Voll-Puffer 4: Frei16
      Reset_aktiv : Bool                                // Outbound (UH07): Voll-Puffer 4: Reset ist aktiv
    VollPuffer05 : Struct                               // Outbound (UH07): Voll-Puffer 5 MB3267
      Lager_DL : Bool                                   // Outbound (UH07): Voll-Puffer 5: Lager-Datenliste fehlerhaft
      Undef_Lager : Bool                                // Outbound (UH07): Voll-Puffer 5: undefinierter Lager
      Err_Trolley_nicht_in_Schleuse_OUT : Bool          // Outbound (UH07): Voll-Puffer 5: Trolley fährt nicht in untere Schleuse
      Err_Uebzeit : Bool                                // Outbound (UH07): Voll-Puffer 5: Überwachungzeit ist abgelaufen
      Err_Schritt : Bool                                // Outbound (UH07): Voll-Puffer 5: Schritt-Nummer ist nicht definiert
      Err_Stau_Einfahrt : Bool                          // Outbound (UH07): Voll-Puffer 5: Stau am Lager-Eingang
      Err_BLKMov : Bool                                 // Outbound (UH07): Voll-Puffer 5: Error bei Block kopieren
      Err_Trolley_raus_OUT : Bool                       // Outbound (UH07): Voll-Puffer 5: Trolley fährt nicht aus unterer Schleuse
      Err_Puffer_nicht_leer_OUT : Bool                  // Outbound (UH07): Voll-Puffer 5: Trolley unten in Schleuse, obwohl keine Daten! Initialisieren hat gestartet!
      Err_Trolley_nicht_in_Schleuse_IN : Bool           // Outbound (UH07): Voll-Puffer 5: Trolley fährt nicht in mittlere Schleuse
      Err_Trolley_raus_IN : Bool                        // Outbound (UH07): Voll-Puffer 5: Trolley fährt nicht aus mittlere Schleuse
      Err_Puffer_nicht_leer_IN : Bool                   // Outbound (UH07): Voll-Puffer 5: Trolley mittig in Schleuse, obwohl keine Daten! Initialisieren hat gestartet!
      Frei14 : Bool                                     // Outbound (UH07): Voll-Puffer 5: Frei14
      Err_Raus_Sensor : Bool                            // Outbound (UH07): Voll-Puffer 5: Raus-Sensor hat Dauersignal oder wird nicht erreicht
      Frei16 : Bool                                     // Outbound (UH07): Voll-Puffer 5: Frei16
      Reset_aktiv : Bool                                // Outbound (UH07): Voll-Puffer 5: Reset ist aktiv
    VollPuffer06 : Struct                               // Outbound (UH07): Voll-Puffer 6 MB3266
      Lager_DL : Bool                                   // Outbound (UH07): Voll-Puffer 6: Lager-Datenliste fehlerhaft
      Undef_Lager : Bool                                // Outbound (UH07): Voll-Puffer 6: undefinierter Lager
      Err_Trolley_nicht_in_Schleuse_OUT : Bool          // Outbound (UH07): Voll-Puffer 6: Trolley fährt nicht in untere Schleuse
      Err_Uebzeit : Bool                                // Outbound (UH07): Voll-Puffer 6: Überwachungzeit ist abgelaufen
      Err_Schritt : Bool                                // Outbound (UH07): Voll-Puffer 6: Schritt-Nummer ist nicht definiert
      Err_Stau_Einfahrt : Bool                          // Outbound (UH07): Voll-Puffer 6: Stau am Lager-Eingang
      Err_BLKMov : Bool                                 // Outbound (UH07): Voll-Puffer 6: Error bei Block kopieren
      Err_Trolley_raus_OUT : Bool                       // Outbound (UH07): Voll-Puffer 6: Trolley fährt nicht aus unterer Schleuse
      Err_Puffer_nicht_leer_OUT : Bool                  // Outbound (UH07): Voll-Puffer 6: Trolley unten in Schleuse, obwohl keine Daten! Initialisieren hat gestartet!
      Err_Trolley_nicht_in_Schleuse_IN : Bool           // Outbound (UH07): Voll-Puffer 6: Trolley fährt nicht in mittlere Schleuse
      Err_Trolley_raus_IN : Bool                        // Outbound (UH07): Voll-Puffer 6: Trolley fährt nicht aus mittlere Schleuse
      Err_Puffer_nicht_leer_IN : Bool                   // Outbound (UH07): Voll-Puffer 6: Trolley mittig in Schleuse, obwohl keine Daten! Initialisieren hat gestartet!
      Frei14 : Bool                                     // Outbound (UH07): Voll-Puffer 6: Frei14
      Err_Raus_Sensor : Bool                            // Outbound (UH07): Voll-Puffer 6: Raus-Sensor hat Dauersignal oder wird nicht erreicht
      Frei16 : Bool                                     // Outbound (UH07): Voll-Puffer 6: Frei16
      Reset_aktiv : Bool                                // Outbound (UH07): Voll-Puffer 6: Reset ist aktiv
    VollPuffer07 : Struct                               // Outbound (UH07): Voll-Puffer 7 MB3265
      Lager_DL : Bool                                   // Outbound (UH07): Voll-Puffer 7: Lager-Datenliste fehlerhaft
      Undef_Lager : Bool                                // Outbound (UH07): Voll-Puffer 7: undefinierter Lager
      Err_Trolley_nicht_in_Schleuse_OUT : Bool          // Outbound (UH07): Voll-Puffer 7: Trolley fährt nicht in untere Schleuse
      Err_Uebzeit : Bool                                // Outbound (UH07): Voll-Puffer 7: Überwachungzeit ist abgelaufen
      Err_Schritt : Bool                                // Outbound (UH07): Voll-Puffer 7: Schritt-Nummer ist nicht definiert
      Err_Stau_Einfahrt : Bool                          // Outbound (UH07): Voll-Puffer 7: Stau am Lager-Eingang
      Err_BLKMov : Bool                                 // Outbound (UH07): Voll-Puffer 7: Error bei Block kopieren
      Err_Trolley_raus_OUT : Bool                       // Outbound (UH07): Voll-Puffer 7: Trolley fährt nicht aus unterer Schleuse
      Err_Puffer_nicht_leer_OUT : Bool                  // Outbound (UH07): Voll-Puffer 7: Trolley unten in Schleuse, obwohl keine Daten! Initialisieren hat gestartet!
      Err_Trolley_nicht_in_Schleuse_IN : Bool           // Outbound (UH07): Voll-Puffer 7: Trolley fährt nicht in mittlere Schleuse
      Err_Trolley_raus_IN : Bool                        // Outbound (UH07): Voll-Puffer 7: Trolley fährt nicht aus mittlere Schleuse
      Err_Puffer_nicht_leer_IN : Bool                   // Outbound (UH07): Voll-Puffer 7: Trolley mittig in Schleuse, obwohl keine Daten! Initialisieren hat gestartet!
      Frei14 : Bool                                     // Outbound (UH07): Voll-Puffer 7: Frei14
      Err_Raus_Sensor : Bool                            // Outbound (UH07): Voll-Puffer 7: Raus-Sensor hat Dauersignal oder wird nicht erreicht
      Frei16 : Bool                                     // Outbound (UH07): Voll-Puffer 7: Frei16
      Reset_aktiv : Bool                                // Outbound (UH07): Voll-Puffer 7: Reset ist aktiv
    VollPuffer08 : Struct                               // Outbound (UH07): Voll-Puffer 8 MB3264
      Lager_DL : Bool                                   // Outbound (UH07): Voll-Puffer 8: Lager-Datenliste fehlerhaft
      Undef_Lager : Bool                                // Outbound (UH07): Voll-Puffer 8: undefinierter Lager
      Err_Trolley_nicht_in_Schleuse_OUT : Bool          // Outbound (UH07): Voll-Puffer 8: Trolley fährt nicht in untere Schleuse
      Err_Uebzeit : Bool                                // Outbound (UH07): Voll-Puffer 8: Überwachungzeit ist abgelaufen
      Err_Schritt : Bool                                // Outbound (UH07): Voll-Puffer 8: Schritt-Nummer ist nicht definiert
      Err_Stau_Einfahrt : Bool                          // Outbound (UH07): Voll-Puffer 8: Stau am Lager-Eingang
      Err_BLKMov : Bool                                 // Outbound (UH07): Voll-Puffer 8: Error bei Block kopieren
      Err_Trolley_raus_OUT : Bool                       // Outbound (UH07): Voll-Puffer 8: Trolley fährt nicht aus unterer Schleuse
      Err_Puffer_nicht_leer_OUT : Bool                  // Outbound (UH07): Voll-Puffer 8: Trolley unten in Schleuse, obwohl keine Daten! Initialisieren hat gestartet!
      Err_Trolley_nicht_in_Schleuse_IN : Bool           // Outbound (UH07): Voll-Puffer 8: Trolley fährt nicht in mittlere Schleuse
      Err_Trolley_raus_IN : Bool                        // Outbound (UH07): Voll-Puffer 8: Trolley fährt nicht aus mittlere Schleuse
      Err_Puffer_nicht_leer_IN : Bool                   // Outbound (UH07): Voll-Puffer 8: Trolley mittig in Schleuse, obwohl keine Daten! Initialisieren hat gestartet!
      Frei14 : Bool                                     // Outbound (UH07): Voll-Puffer 8: Frei14
      Err_Raus_Sensor : Bool                            // Outbound (UH07): Voll-Puffer 8: Raus-Sensor hat Dauersignal oder wird nicht erreicht
      Frei16 : Bool                                     // Outbound (UH07): Voll-Puffer 8: Frei16
      Reset_aktiv : Bool                                // Outbound (UH07): Voll-Puffer 8: Reset ist aktiv
    VollPuffer09 : Struct                               // Outbound (UH07): Voll-Puffer 9 MB3263
      Lager_DL : Bool                                   // Outbound (UH07): Voll-Puffer 9: Lager-Datenliste fehlerhaft
      Undef_Lager : Bool                                // Outbound (UH07): Voll-Puffer 9: undefinierter Lager
      Err_Trolley_nicht_in_Schleuse_OUT : Bool          // Outbound (UH07): Voll-Puffer 9: Trolley fährt nicht in untere Schleuse
      Err_Uebzeit : Bool                                // Outbound (UH07): Voll-Puffer 9: Überwachungzeit ist abgelaufen
      Err_Schritt : Bool                                // Outbound (UH07): Voll-Puffer 9: Schritt-Nummer ist nicht definiert
      Err_Stau_Einfahrt : Bool                          // Outbound (UH07): Voll-Puffer 9: Stau am Lager-Eingang
      Err_BLKMov : Bool                                 // Outbound (UH07): Voll-Puffer 9: Error bei Block kopieren
      Err_Trolley_raus_OUT : Bool                       // Outbound (UH07): Voll-Puffer 9: Trolley fährt nicht aus unterer Schleuse
      Err_Puffer_nicht_leer_OUT : Bool                  // Outbound (UH07): Voll-Puffer 9: Trolley unten in Schleuse, obwohl keine Daten! Initialisieren hat gestartet!
      Err_Trolley_nicht_in_Schleuse_IN : Bool           // Outbound (UH07): Voll-Puffer 9: Trolley fährt nicht in mittlere Schleuse
      Err_Trolley_raus_IN : Bool                        // Outbound (UH07): Voll-Puffer 9: Trolley fährt nicht aus mittlere Schleuse
      Err_Puffer_nicht_leer_IN : Bool                   // Outbound (UH07): Voll-Puffer 9: Trolley mittig in Schleuse, obwohl keine Daten! Initialisieren hat gestartet!
      Frei14 : Bool                                     // Outbound (UH07): Voll-Puffer 9: Frei14
      Err_Raus_Sensor : Bool                            // Outbound (UH07): Voll-Puffer 9: Raus-Sensor hat Dauersignal oder wird nicht erreicht
      Frei16 : Bool                                     // Outbound (UH07): Voll-Puffer 9: Frei16
      Reset_aktiv : Bool                                // Outbound (UH07): Voll-Puffer 9: Reset ist aktiv
    VollPuffer10 : Struct                               // Outbound (UH07): Voll-Puffer 10 MB3262
      Lager_DL : Bool                                   // Outbound (UH07): Voll-Puffer 10: Lager-Datenliste fehlerhaft
      Undef_Lager : Bool                                // Outbound (UH07): Voll-Puffer 10: undefinierter Lager
      Err_Trolley_nicht_in_Schleuse_OUT : Bool          // Outbound (UH07): Voll-Puffer 10: Trolley fährt nicht in untere Schleuse
      Err_Uebzeit : Bool                                // Outbound (UH07): Voll-Puffer 10: Überwachungzeit ist abgelaufen
      Err_Schritt : Bool                                // Outbound (UH07): Voll-Puffer 10: Schritt-Nummer ist nicht definiert
      Err_Stau_Einfahrt : Bool                          // Outbound (UH07): Voll-Puffer 10: Stau am Lager-Eingang
      Err_BLKMov : Bool                                 // Outbound (UH07): Voll-Puffer 10: Error bei Block kopieren
      Err_Trolley_raus_OUT : Bool                       // Outbound (UH07): Voll-Puffer 10: Trolley fährt nicht aus unterer Schleuse
      Err_Puffer_nicht_leer_OUT : Bool                  // Outbound (UH07): Voll-Puffer 10: Trolley unten in Schleuse, obwohl keine Daten! Initialisieren hat gestartet!
      Err_Trolley_nicht_in_Schleuse_IN : Bool           // Outbound (UH07): Voll-Puffer 10: Trolley fährt nicht in mittlere Schleuse
      Err_Trolley_raus_IN : Bool                        // Outbound (UH07): Voll-Puffer 10: Trolley fährt nicht aus mittlere Schleuse
      Err_Puffer_nicht_leer_IN : Bool                   // Outbound (UH07): Voll-Puffer 10: Trolley mittig in Schleuse, obwohl keine Daten! Initialisieren hat gestartet!
      Frei14 : Bool                                     // Outbound (UH07): Voll-Puffer 10: Frei14
      Err_Raus_Sensor : Bool                            // Outbound (UH07): Voll-Puffer 10: Raus-Sensor hat Dauersignal oder wird nicht erreicht
      Frei16 : Bool                                     // Outbound (UH07): Voll-Puffer 10: Frei16
      Reset_aktiv : Bool                                // Outbound (UH07): Voll-Puffer 10: Reset ist aktiv
    VollPuffer11 : Struct                               // Outbound (UH07): Voll-Puffer 11 MB3261
      Lager_DL : Bool                                   // Outbound (UH07): Voll-Puffer 11: Lager-Datenliste fehlerhaft
      Undef_Lager : Bool                                // Outbound (UH07): Voll-Puffer 11: undefinierter Lager
      Err_Trolley_nicht_in_Schleuse_OUT : Bool          // Outbound (UH07): Voll-Puffer 11: Trolley fährt nicht in untere Schleuse
      Err_Uebzeit : Bool                                // Outbound (UH07): Voll-Puffer 11: Überwachungzeit ist abgelaufen
      Err_Schritt : Bool                                // Outbound (UH07): Voll-Puffer 11: Schritt-Nummer ist nicht definiert
      Err_Stau_Einfahrt : Bool                          // Outbound (UH07): Voll-Puffer 11: Stau am Lager-Eingang
      Err_BLKMov : Bool                                 // Outbound (UH07): Voll-Puffer 11: Error bei Block kopieren
      Err_Trolley_raus_OUT : Bool                       // Outbound (UH07): Voll-Puffer 11: Trolley fährt nicht aus unterer Schleuse
      Err_Puffer_nicht_leer_OUT : Bool                  // Outbound (UH07): Voll-Puffer 11: Trolley unten in Schleuse, obwohl keine Daten! Initialisieren hat gestartet!
      Err_Trolley_nicht_in_Schleuse_IN : Bool           // Outbound (UH07): Voll-Puffer 11: Trolley fährt nicht in mittlere Schleuse
      Err_Trolley_raus_IN : Bool                        // Outbound (UH07): Voll-Puffer 11: Trolley fährt nicht aus mittlere Schleuse
      Err_Puffer_nicht_leer_IN : Bool                   // Outbound (UH07): Voll-Puffer 11: Trolley mittig in Schleuse, obwohl keine Daten! Initialisieren hat gestartet!
      Frei14 : Bool                                     // Outbound (UH07): Voll-Puffer 11: Frei14
      Err_Raus_Sensor : Bool                            // Outbound (UH07): Voll-Puffer 11: Raus-Sensor hat Dauersignal oder wird nicht erreicht
      Frei16 : Bool                                     // Outbound (UH07): Voll-Puffer 11: Frei16
      Reset_aktiv : Bool                                // Outbound (UH07): Voll-Puffer 11: Reset ist aktiv
    VollPuffer12 : Struct                               // Outbound (UH07): Voll-Puffer 12 MB3260
      Lager_DL : Bool                                   // Outbound (UH07): Voll-Puffer 12: Lager-Datenliste fehlerhaft
      Undef_Lager : Bool                                // Outbound (UH07): Voll-Puffer 12: undefinierter Lager
      Err_Trolley_nicht_in_Schleuse_OUT : Bool          // Outbound (UH07): Voll-Puffer 12: Trolley fährt nicht in untere Schleuse
      Err_Uebzeit : Bool                                // Outbound (UH07): Voll-Puffer 12: Überwachungzeit ist abgelaufen
      Err_Schritt : Bool                                // Outbound (UH07): Voll-Puffer 12: Schritt-Nummer ist nicht definiert
      Err_Stau_Einfahrt : Bool                          // Outbound (UH07): Voll-Puffer 12: Stau am Lager-Eingang
      Err_BLKMov : Bool                                 // Outbound (UH07): Voll-Puffer 12: Error bei Block kopieren
      Err_Trolley_raus_OUT : Bool                       // Outbound (UH07): Voll-Puffer 12: Trolley fährt nicht aus unterer Schleuse
      Err_Puffer_nicht_leer_OUT : Bool                  // Outbound (UH07): Voll-Puffer 12: Trolley unten in Schleuse, obwohl keine Daten! Initialisieren hat gestartet!
      Err_Trolley_nicht_in_Schleuse_IN : Bool           // Outbound (UH07): Voll-Puffer 12: Trolley fährt nicht in mittlere Schleuse
      Err_Trolley_raus_IN : Bool                        // Outbound (UH07): Voll-Puffer 12: Trolley fährt nicht aus mittlere Schleuse
      Err_Puffer_nicht_leer_IN : Bool                   // Outbound (UH07): Voll-Puffer 12: Trolley mittig in Schleuse, obwohl keine Daten! Initialisieren hat gestartet!
      Frei14 : Bool                                     // Outbound (UH07): Voll-Puffer 12: Frei14
      Err_Raus_Sensor : Bool                            // Outbound (UH07): Voll-Puffer 12: Raus-Sensor hat Dauersignal oder wird nicht erreicht
      Frei16 : Bool                                     // Outbound (UH07): Voll-Puffer 12: Frei16
      Reset_aktiv : Bool                                // Outbound (UH07): Voll-Puffer 12: Reset ist aktiv
    VollPuffer13 : Struct                               // Outbound (UH07): Voll-Puffer 13 MB3257
      Lager_DL : Bool                                   // Outbound (UH07): Voll-Puffer 13: Lager-Datenliste fehlerhaft
      Undef_Lager : Bool                                // Outbound (UH07): Voll-Puffer 13: undefinierter Lager
      Err_Trolley_nicht_in_Schleuse_OUT : Bool          // Outbound (UH07): Voll-Puffer 13: Trolley fährt nicht in untere Schleuse
      Err_Uebzeit : Bool                                // Outbound (UH07): Voll-Puffer 13: Überwachungzeit ist abgelaufen
      Err_Schritt : Bool                                // Outbound (UH07): Voll-Puffer 13: Schritt-Nummer ist nicht definiert
      Err_Stau_Einfahrt : Bool                          // Outbound (UH07): Voll-Puffer 13: Stau am Lager-Eingang
      Err_BLKMov : Bool                                 // Outbound (UH07): Voll-Puffer 13: Error bei Block kopieren
      Err_Trolley_raus_OUT : Bool                       // Outbound (UH07): Voll-Puffer 13: Trolley fährt nicht aus unterer Schleuse
      Err_Puffer_nicht_leer_OUT : Bool                  // Outbound (UH07): Voll-Puffer 13: Trolley unten in Schleuse, obwohl keine Daten! Initialisieren hat gestartet!
      Err_Trolley_nicht_in_Schleuse_IN : Bool           // Outbound (UH07): Voll-Puffer 13: Trolley fährt nicht in mittlere Schleuse
      Err_Trolley_raus_IN : Bool                        // Outbound (UH07): Voll-Puffer 13: Trolley fährt nicht aus mittlere Schleuse
      Err_Puffer_nicht_leer_IN : Bool                   // Outbound (UH07): Voll-Puffer 13: Trolley mittig in Schleuse, obwohl keine Daten! Initialisieren hat gestartet!
      Frei14 : Bool                                     // Outbound (UH07): Voll-Puffer 13: Frei14
      Err_Raus_Sensor : Bool                            // Outbound (UH07): Voll-Puffer 13: Raus-Sensor hat Dauersignal oder wird nicht erreicht
      Frei16 : Bool                                     // Outbound (UH07): Voll-Puffer 13: Frei16
      Reset_aktiv : Bool                                // Outbound (UH07): Voll-Puffer 13: Reset ist aktiv
    VollPuffer14 : Struct                               // Outbound (UH07): Voll-Puffer 14 MB3256
      Lager_DL : Bool                                   // Outbound (UH07): Voll-Puffer 14: Lager-Datenliste fehlerhaft
      Undef_Lager : Bool                                // Outbound (UH07): Voll-Puffer 14: undefinierter Lager
      Err_Trolley_nicht_in_Schleuse_OUT : Bool          // Outbound (UH07): Voll-Puffer 14: Trolley fährt nicht in untere Schleuse
      Err_Uebzeit : Bool                                // Outbound (UH07): Voll-Puffer 14: Überwachungzeit ist abgelaufen
      Err_Schritt : Bool                                // Outbound (UH07): Voll-Puffer 14: Schritt-Nummer ist nicht definiert
      Err_Stau_Einfahrt : Bool                          // Outbound (UH07): Voll-Puffer 14: Stau am Lager-Eingang
      Err_BLKMov : Bool                                 // Outbound (UH07): Voll-Puffer 14: Error bei Block kopieren
      Err_Trolley_raus_OUT : Bool                       // Outbound (UH07): Voll-Puffer 14: Trolley fährt nicht aus unterer Schleuse
      Err_Puffer_nicht_leer_OUT : Bool                  // Outbound (UH07): Voll-Puffer 14: Trolley unten in Schleuse, obwohl keine Daten! Initialisieren hat gestartet!
      Err_Trolley_nicht_in_Schleuse_IN : Bool           // Outbound (UH07): Voll-Puffer 14: Trolley fährt nicht in mittlere Schleuse
      Err_Trolley_raus_IN : Bool                        // Outbound (UH07): Voll-Puffer 14: Trolley fährt nicht aus mittlere Schleuse
      Err_Puffer_nicht_leer_IN : Bool                   // Outbound (UH07): Voll-Puffer 14: Trolley mittig in Schleuse, obwohl keine Daten! Initialisieren hat gestartet!
      Frei14 : Bool                                     // Outbound (UH07): Voll-Puffer 14: Frei14
      Err_Raus_Sensor : Bool                            // Outbound (UH07): Voll-Puffer 14: Raus-Sensor hat Dauersignal oder wird nicht erreicht
      Frei16 : Bool                                     // Outbound (UH07): Voll-Puffer 14: Frei16
      Reset_aktiv : Bool                                // Outbound (UH07): Voll-Puffer 14: Reset ist aktiv
    VollPuffer15 : Struct                               // Outbound (UH07): Voll-Puffer 15 MB3255
      Lager_DL : Bool                                   // Outbound (UH07): Voll-Puffer 15: Lager-Datenliste fehlerhaft
      Undef_Lager : Bool                                // Outbound (UH07): Voll-Puffer 15: undefinierter Lager
      Err_Trolley_nicht_in_Schleuse_OUT : Bool          // Outbound (UH07): Voll-Puffer 15: Trolley fährt nicht in untere Schleuse
      Err_Uebzeit : Bool                                // Outbound (UH07): Voll-Puffer 15: Überwachungzeit ist abgelaufen
      Err_Schritt : Bool                                // Outbound (UH07): Voll-Puffer 15: Schritt-Nummer ist nicht definiert
      Err_Stau_Einfahrt : Bool                          // Outbound (UH07): Voll-Puffer 15: Stau am Lager-Eingang
      Err_BLKMov : Bool                                 // Outbound (UH07): Voll-Puffer 15: Error bei Block kopieren
      Err_Trolley_raus_OUT : Bool                       // Outbound (UH07): Voll-Puffer 15: Trolley fährt nicht aus unterer Schleuse
      Err_Puffer_nicht_leer_OUT : Bool                  // Outbound (UH07): Voll-Puffer 15: Trolley unten in Schleuse, obwohl keine Daten! Initialisieren hat gestartet!
      Err_Trolley_nicht_in_Schleuse_IN : Bool           // Outbound (UH07): Voll-Puffer 15: Trolley fährt nicht in mittlere Schleuse
      Err_Trolley_raus_IN : Bool                        // Outbound (UH07): Voll-Puffer 15: Trolley fährt nicht aus mittlere Schleuse
      Err_Puffer_nicht_leer_IN : Bool                   // Outbound (UH07): Voll-Puffer 15: Trolley mittig in Schleuse, obwohl keine Daten! Initialisieren hat gestartet!
      Frei14 : Bool                                     // Outbound (UH07): Voll-Puffer 15: Frei14
      Err_Raus_Sensor : Bool                            // Outbound (UH07): Voll-Puffer 15: Raus-Sensor hat Dauersignal oder wird nicht erreicht
      Frei16 : Bool                                     // Outbound (UH07): Voll-Puffer 15: Frei16
      Reset_aktiv : Bool                                // Outbound (UH07): Voll-Puffer 15: Reset ist aktiv
    VollPuffer16 : Struct                               // Outbound (UH07): Voll-Puffer 16 MB3254
      Lager_DL : Bool                                   // Outbound (UH07): Voll-Puffer 16: Lager-Datenliste fehlerhaft
      Undef_Lager : Bool                                // Outbound (UH07): Voll-Puffer 16: undefinierter Lager
      Err_Trolley_nicht_in_Schleuse_OUT : Bool          // Outbound (UH07): Voll-Puffer 16: Trolley fährt nicht in untere Schleuse
      Err_Uebzeit : Bool                                // Outbound (UH07): Voll-Puffer 16: Überwachungzeit ist abgelaufen
      Err_Schritt : Bool                                // Outbound (UH07): Voll-Puffer 16: Schritt-Nummer ist nicht definiert
      Err_Stau_Einfahrt : Bool                          // Outbound (UH07): Voll-Puffer 16: Stau am Lager-Eingang
      Err_BLKMov : Bool                                 // Outbound (UH07): Voll-Puffer 16: Error bei Block kopieren
      Err_Trolley_raus_OUT : Bool                       // Outbound (UH07): Voll-Puffer 16: Trolley fährt nicht aus unterer Schleuse
      Err_Puffer_nicht_leer_OUT : Bool                  // Outbound (UH07): Voll-Puffer 16: Trolley unten in Schleuse, obwohl keine Daten! Initialisieren hat gestartet!
      Err_Trolley_nicht_in_Schleuse_IN : Bool           // Outbound (UH07): Voll-Puffer 16: Trolley fährt nicht in mittlere Schleuse
      Err_Trolley_raus_IN : Bool                        // Outbound (UH07): Voll-Puffer 16: Trolley fährt nicht aus mittlere Schleuse
      Err_Puffer_nicht_leer_IN : Bool                   // Outbound (UH07): Voll-Puffer 16: Trolley mittig in Schleuse, obwohl keine Daten! Initialisieren hat gestartet!
      Frei14 : Bool                                     // Outbound (UH07): Voll-Puffer 16: Frei14
      Err_Raus_Sensor : Bool                            // Outbound (UH07): Voll-Puffer 16: Raus-Sensor hat Dauersignal oder wird nicht erreicht
      Frei16 : Bool                                     // Outbound (UH07): Voll-Puffer 16: Frei16
      Reset_aktiv : Bool                                // Outbound (UH07): Voll-Puffer 16: Reset ist aktiv
    VollPuffer17 : Struct                               // Outbound (UH07): Voll-Puffer 17 MB3253
      Lager_DL : Bool                                   // Outbound (UH07): Voll-Puffer 17: Lager-Datenliste fehlerhaft
      Undef_Lager : Bool                                // Outbound (UH07): Voll-Puffer 17: undefinierter Lager
      Err_Trolley_nicht_in_Schleuse_OUT : Bool          // Outbound (UH07): Voll-Puffer 17: Trolley fährt nicht in untere Schleuse
      Err_Uebzeit : Bool                                // Outbound (UH07): Voll-Puffer 17: Überwachungzeit ist abgelaufen
      Err_Schritt : Bool                                // Outbound (UH07): Voll-Puffer 17: Schritt-Nummer ist nicht definiert
      Err_Stau_Einfahrt : Bool                          // Outbound (UH07): Voll-Puffer 17: Stau am Lager-Eingang
      Err_BLKMov : Bool                                 // Outbound (UH07): Voll-Puffer 17: Error bei Block kopieren
      Err_Trolley_raus_OUT : Bool                       // Outbound (UH07): Voll-Puffer 17: Trolley fährt nicht aus unterer Schleuse
      Err_Puffer_nicht_leer_OUT : Bool                  // Outbound (UH07): Voll-Puffer 17: Trolley unten in Schleuse, obwohl keine Daten! Initialisieren hat gestartet!
      Err_Trolley_nicht_in_Schleuse_IN : Bool           // Outbound (UH07): Voll-Puffer 17: Trolley fährt nicht in mittlere Schleuse
      Err_Trolley_raus_IN : Bool                        // Outbound (UH07): Voll-Puffer 17: Trolley fährt nicht aus mittlere Schleuse
      Err_Puffer_nicht_leer_IN : Bool                   // Outbound (UH07): Voll-Puffer 17: Trolley mittig in Schleuse, obwohl keine Daten! Initialisieren hat gestartet!
      Frei14 : Bool                                     // Outbound (UH07): Voll-Puffer 17: Frei14
      Err_Raus_Sensor : Bool                            // Outbound (UH07): Voll-Puffer 17: Raus-Sensor hat Dauersignal oder wird nicht erreicht
      Frei16 : Bool                                     // Outbound (UH07): Voll-Puffer 17: Frei16
      Reset_aktiv : Bool                                // Outbound (UH07): Voll-Puffer 17: Reset ist aktiv
    VollPuffer18 : Struct                               // Outbound (UH07): Voll-Puffer 18 MB3252
      Lager_DL : Bool                                   // Outbound (UH07): Voll-Puffer 18: Lager-Datenliste fehlerhaft
      Undef_Lager : Bool                                // Outbound (UH07): Voll-Puffer 18: undefinierter Lager
      Err_Trolley_nicht_in_Schleuse_OUT : Bool          // Outbound (UH07): Voll-Puffer 18: Trolley fährt nicht in untere Schleuse
      Err_Uebzeit : Bool                                // Outbound (UH07): Voll-Puffer 18: Überwachungzeit ist abgelaufen
      Err_Schritt : Bool                                // Outbound (UH07): Voll-Puffer 18: Schritt-Nummer ist nicht definiert
      Err_Stau_Einfahrt : Bool                          // Outbound (UH07): Voll-Puffer 18: Stau am Lager-Eingang
      Err_BLKMov : Bool                                 // Outbound (UH07): Voll-Puffer 18: Error bei Block kopieren
      Err_Trolley_raus_OUT : Bool                       // Outbound (UH07): Voll-Puffer 18: Trolley fährt nicht aus unterer Schleuse
      Err_Puffer_nicht_leer_OUT : Bool                  // Outbound (UH07): Voll-Puffer 18: Trolley unten in Schleuse, obwohl keine Daten! Initialisieren hat gestartet!
      Err_Trolley_nicht_in_Schleuse_IN : Bool           // Outbound (UH07): Voll-Puffer 18: Trolley fährt nicht in mittlere Schleuse
      Err_Trolley_raus_IN : Bool                        // Outbound (UH07): Voll-Puffer 18: Trolley fährt nicht aus mittlere Schleuse
      Err_Puffer_nicht_leer_IN : Bool                   // Outbound (UH07): Voll-Puffer 18: Trolley mittig in Schleuse, obwohl keine Daten! Initialisieren hat gestartet!
      Frei14 : Bool                                     // Outbound (UH07): Voll-Puffer 18: Frei14
      Err_Raus_Sensor : Bool                            // Outbound (UH07): Voll-Puffer 18: Raus-Sensor hat Dauersignal oder wird nicht erreicht
      Frei16 : Bool                                     // Outbound (UH07): Voll-Puffer 18: Frei16
      Reset_aktiv : Bool                                // Outbound (UH07): Voll-Puffer 18: Reset ist aktiv
    VollPuffer19 : Struct                               // Outbound (UH07): Voll-Puffer 19 MB3215
      Lager_DL : Bool                                   // Outbound (UH07): Voll-Puffer 19: Lager-Datenliste fehlerhaft
      Undef_Lager : Bool                                // Outbound (UH07): Voll-Puffer 19: undefinierter Lager
      Err_Trolley_nicht_in_Schleuse_OUT : Bool          // Outbound (UH07): Voll-Puffer 19: Trolley fährt nicht in untere Schleuse
      Err_Uebzeit : Bool                                // Outbound (UH07): Voll-Puffer 19: Überwachungzeit ist abgelaufen
      Err_Schritt : Bool                                // Outbound (UH07): Voll-Puffer 19: Schritt-Nummer ist nicht definiert
      Err_Stau_Einfahrt : Bool                          // Outbound (UH07): Voll-Puffer 19: Stau am Lager-Eingang
      Err_BLKMov : Bool                                 // Outbound (UH07): Voll-Puffer 19: Error bei Block kopieren
      Err_Trolley_raus_OUT : Bool                       // Outbound (UH07): Voll-Puffer 19: Trolley fährt nicht aus unterer Schleuse
      Err_Puffer_nicht_leer_OUT : Bool                  // Outbound (UH07): Voll-Puffer 19: Trolley unten in Schleuse, obwohl keine Daten! Initialisieren hat gestartet!
      Err_Trolley_nicht_in_Schleuse_IN : Bool           // Outbound (UH07): Voll-Puffer 19: Trolley fährt nicht in mittlere Schleuse
      Err_Trolley_raus_IN : Bool                        // Outbound (UH07): Voll-Puffer 19: Trolley fährt nicht aus mittlere Schleuse
      Err_Puffer_nicht_leer_IN : Bool                   // Outbound (UH07): Voll-Puffer 19: Trolley mittig in Schleuse, obwohl keine Daten! Initialisieren hat gestartet!
      Frei14 : Bool                                     // Outbound (UH07): Voll-Puffer 19: Frei14
      Err_Raus_Sensor : Bool                            // Outbound (UH07): Voll-Puffer 19: Raus-Sensor hat Dauersignal oder wird nicht erreicht
      Frei16 : Bool                                     // Outbound (UH07): Voll-Puffer 19: Frei16
      Reset_aktiv : Bool                                // Outbound (UH07): Voll-Puffer 19: Reset ist aktiv
    VollPuffer20 : Struct                               // Outbound (UH07): Voll-Puffer 20 MB3214
      Lager_DL : Bool                                   // Outbound (UH07): Voll-Puffer 20: Lager-Datenliste fehlerhaft
      Undef_Lager : Bool                                // Outbound (UH07): Voll-Puffer 20: undefinierter Lager
      Err_Trolley_nicht_in_Schleuse_OUT : Bool          // Outbound (UH07): Voll-Puffer 20: Trolley fährt nicht in untere Schleuse
      Err_Uebzeit : Bool                                // Outbound (UH07): Voll-Puffer 20: Überwachungzeit ist abgelaufen
      Err_Schritt : Bool                                // Outbound (UH07): Voll-Puffer 20: Schritt-Nummer ist nicht definiert
      Err_Stau_Einfahrt : Bool                          // Outbound (UH07): Voll-Puffer 20: Stau am Lager-Eingang
      Err_BLKMov : Bool                                 // Outbound (UH07): Voll-Puffer 20: Error bei Block kopieren
      Err_Trolley_raus_OUT : Bool                       // Outbound (UH07): Voll-Puffer 20: Trolley fährt nicht aus unterer Schleuse
      Err_Puffer_nicht_leer_OUT : Bool                  // Outbound (UH07): Voll-Puffer 20: Trolley unten in Schleuse, obwohl keine Daten! Initialisieren hat gestartet!
      Err_Trolley_nicht_in_Schleuse_IN : Bool           // Outbound (UH07): Voll-Puffer 20: Trolley fährt nicht in mittlere Schleuse
      Err_Trolley_raus_IN : Bool                        // Outbound (UH07): Voll-Puffer 20: Trolley fährt nicht aus mittlere Schleuse
      Err_Puffer_nicht_leer_IN : Bool                   // Outbound (UH07): Voll-Puffer 20: Trolley mittig in Schleuse, obwohl keine Daten! Initialisieren hat gestartet!
      Frei14 : Bool                                     // Outbound (UH07): Voll-Puffer 20: Frei14
      Err_Raus_Sensor : Bool                            // Outbound (UH07): Voll-Puffer 20: Raus-Sensor hat Dauersignal oder wird nicht erreicht
      Frei16 : Bool                                     // Outbound (UH07): Voll-Puffer 20: Frei16
      Reset_aktiv : Bool                                // Outbound (UH07): Voll-Puffer 20: Reset ist aktiv
    VollPuffer21 : Struct                               // Outbound (UH07): Voll-Puffer 21 MB3213
      Lager_DL : Bool                                   // Outbound (UH07): Voll-Puffer 21: Lager-Datenliste fehlerhaft
      Undef_Lager : Bool                                // Outbound (UH07): Voll-Puffer 21: undefinierter Lager
      Err_Trolley_nicht_in_Schleuse_OUT : Bool          // Outbound (UH07): Voll-Puffer 21: Trolley fährt nicht in untere Schleuse
      Err_Uebzeit : Bool                                // Outbound (UH07): Voll-Puffer 21: Überwachungzeit ist abgelaufen
      Err_Schritt : Bool                                // Outbound (UH07): Voll-Puffer 21: Schritt-Nummer ist nicht definiert
      Err_Stau_Einfahrt : Bool                          // Outbound (UH07): Voll-Puffer 21: Stau am Lager-Eingang
      Err_BLKMov : Bool                                 // Outbound (UH07): Voll-Puffer 21: Error bei Block kopieren
      Err_Trolley_raus_OUT : Bool                       // Outbound (UH07): Voll-Puffer 21: Trolley fährt nicht aus unterer Schleuse
      Err_Puffer_nicht_leer_OUT : Bool                  // Outbound (UH07): Voll-Puffer 21: Trolley unten in Schleuse, obwohl keine Daten! Initialisieren hat gestartet!
      Err_Trolley_nicht_in_Schleuse_IN : Bool           // Outbound (UH07): Voll-Puffer 21: Trolley fährt nicht in mittlere Schleuse
      Err_Trolley_raus_IN : Bool                        // Outbound (UH07): Voll-Puffer 21: Trolley fährt nicht aus mittlere Schleuse
      Err_Puffer_nicht_leer_IN : Bool                   // Outbound (UH07): Voll-Puffer 21: Trolley mittig in Schleuse, obwohl keine Daten! Initialisieren hat gestartet!
      Frei14 : Bool                                     // Outbound (UH07): Voll-Puffer 21: Frei14
      Err_Raus_Sensor : Bool                            // Outbound (UH07): Voll-Puffer 21: Raus-Sensor hat Dauersignal oder wird nicht erreicht
      Frei16 : Bool                                     // Outbound (UH07): Voll-Puffer 21: Frei16
      Reset_aktiv : Bool                                // Outbound (UH07): Voll-Puffer 21: Reset ist aktiv
    VollPuffer22 : Struct                               // Outbound (UH07): Voll-Puffer 22 MB3212
      Lager_DL : Bool                                   // Outbound (UH07): Voll-Puffer 22: Lager-Datenliste fehlerhaft
      Undef_Lager : Bool                                // Outbound (UH07): Voll-Puffer 22: undefinierter Lager
      Err_Trolley_nicht_in_Schleuse_OUT : Bool          // Outbound (UH07): Voll-Puffer 22: Trolley fährt nicht in untere Schleuse
      Err_Uebzeit : Bool                                // Outbound (UH07): Voll-Puffer 22: Überwachungzeit ist abgelaufen
      Err_Schritt : Bool                                // Outbound (UH07): Voll-Puffer 22: Schritt-Nummer ist nicht definiert
      Err_Stau_Einfahrt : Bool                          // Outbound (UH07): Voll-Puffer 22: Stau am Lager-Eingang
      Err_BLKMov : Bool                                 // Outbound (UH07): Voll-Puffer 22: Error bei Block kopieren
      Err_Trolley_raus_OUT : Bool                       // Outbound (UH07): Voll-Puffer 22: Trolley fährt nicht aus unterer Schleuse
      Err_Puffer_nicht_leer_OUT : Bool                  // Outbound (UH07): Voll-Puffer 22: Trolley unten in Schleuse, obwohl keine Daten! Initialisieren hat gestartet!
      Err_Trolley_nicht_in_Schleuse_IN : Bool           // Outbound (UH07): Voll-Puffer 22: Trolley fährt nicht in mittlere Schleuse
      Err_Trolley_raus_IN : Bool                        // Outbound (UH07): Voll-Puffer 22: Trolley fährt nicht aus mittlere Schleuse
      Err_Puffer_nicht_leer_IN : Bool                   // Outbound (UH07): Voll-Puffer 22: Trolley mittig in Schleuse, obwohl keine Daten! Initialisieren hat gestartet!
      Frei14 : Bool                                     // Outbound (UH07): Voll-Puffer 22: Frei14
      Err_Raus_Sensor : Bool                            // Outbound (UH07): Voll-Puffer 22: Raus-Sensor hat Dauersignal oder wird nicht erreicht
      Frei16 : Bool                                     // Outbound (UH07): Voll-Puffer 22: Frei16
      Reset_aktiv : Bool                                // Outbound (UH07): Voll-Puffer 22: Reset ist aktiv
    VollPuffer23 : Struct                               // Outbound (UH07): Voll-Puffer 23 MB3211
      Lager_DL : Bool                                   // Outbound (UH07): Voll-Puffer 23: Lager-Datenliste fehlerhaft
      Undef_Lager : Bool                                // Outbound (UH07): Voll-Puffer 23: undefinierter Lager
      Err_Trolley_nicht_in_Schleuse_OUT : Bool          // Outbound (UH07): Voll-Puffer 23: Trolley fährt nicht in untere Schleuse
      Err_Uebzeit : Bool                                // Outbound (UH07): Voll-Puffer 23: Überwachungzeit ist abgelaufen
      Err_Schritt : Bool                                // Outbound (UH07): Voll-Puffer 23: Schritt-Nummer ist nicht definiert
      Err_Stau_Einfahrt : Bool                          // Outbound (UH07): Voll-Puffer 23: Stau am Lager-Eingang
      Err_BLKMov : Bool                                 // Outbound (UH07): Voll-Puffer 23: Error bei Block kopieren
      Err_Trolley_raus_OUT : Bool                       // Outbound (UH07): Voll-Puffer 23: Trolley fährt nicht aus unterer Schleuse
      Err_Puffer_nicht_leer_OUT : Bool                  // Outbound (UH07): Voll-Puffer 23: Trolley unten in Schleuse, obwohl keine Daten! Initialisieren hat gestartet!
      Err_Trolley_nicht_in_Schleuse_IN : Bool           // Outbound (UH07): Voll-Puffer 23: Trolley fährt nicht in mittlere Schleuse
      Err_Trolley_raus_IN : Bool                        // Outbound (UH07): Voll-Puffer 23: Trolley fährt nicht aus mittlere Schleuse
      Err_Puffer_nicht_leer_IN : Bool                   // Outbound (UH07): Voll-Puffer 23: Trolley mittig in Schleuse, obwohl keine Daten! Initialisieren hat gestartet!
      Frei14 : Bool                                     // Outbound (UH07): Voll-Puffer 23: Frei14
      Err_Raus_Sensor : Bool                            // Outbound (UH07): Voll-Puffer 23: Raus-Sensor hat Dauersignal oder wird nicht erreicht
      Frei16 : Bool                                     // Outbound (UH07): Voll-Puffer 23: Frei16
      Reset_aktiv : Bool                                // Outbound (UH07): Voll-Puffer 23: Reset ist aktiv
    VollPuffer24 : Struct                               // Outbound (UH07): Voll-Puffer 24 MB3210
      Lager_DL : Bool                                   // Outbound (UH07): Voll-Puffer 24: Lager-Datenliste fehlerhaft
      Undef_Lager : Bool                                // Outbound (UH07): Voll-Puffer 24: undefinierter Lager
      Err_Trolley_nicht_in_Schleuse_OUT : Bool          // Outbound (UH07): Voll-Puffer 24: Trolley fährt nicht in untere Schleuse
      Err_Uebzeit : Bool                                // Outbound (UH07): Voll-Puffer 24: Überwachungzeit ist abgelaufen
      Err_Schritt : Bool                                // Outbound (UH07): Voll-Puffer 24: Schritt-Nummer ist nicht definiert
      Err_Stau_Einfahrt : Bool                          // Outbound (UH07): Voll-Puffer 24: Stau am Lager-Eingang
      Err_BLKMov : Bool                                 // Outbound (UH07): Voll-Puffer 24: Error bei Block kopieren
      Err_Trolley_raus_OUT : Bool                       // Outbound (UH07): Voll-Puffer 24: Trolley fährt nicht aus unterer Schleuse
      Err_Puffer_nicht_leer_OUT : Bool                  // Outbound (UH07): Voll-Puffer 24: Trolley unten in Schleuse, obwohl keine Daten! Initialisieren hat gestartet!
      Err_Trolley_nicht_in_Schleuse_IN : Bool           // Outbound (UH07): Voll-Puffer 24: Trolley fährt nicht in mittlere Schleuse
      Err_Trolley_raus_IN : Bool                        // Outbound (UH07): Voll-Puffer 24: Trolley fährt nicht aus mittlere Schleuse
      Err_Puffer_nicht_leer_IN : Bool                   // Outbound (UH07): Voll-Puffer 24: Trolley mittig in Schleuse, obwohl keine Daten! Initialisieren hat gestartet!
      Frei14 : Bool                                     // Outbound (UH07): Voll-Puffer 24: Frei14
      Err_Raus_Sensor : Bool                            // Outbound (UH07): Voll-Puffer 24: Raus-Sensor hat Dauersignal oder wird nicht erreicht
      Frei16 : Bool                                     // Outbound (UH07): Voll-Puffer 24: Frei16
      Reset_aktiv : Bool                                // Outbound (UH07): Voll-Puffer 24: Reset ist aktiv
    VollPuffer25 : Struct                               // Outbound (UH07): Voll-Puffer 25 MB3207
      Lager_DL : Bool                                   // Outbound (UH07): Voll-Puffer 25: Lager-Datenliste fehlerhaft
      Undef_Lager : Bool                                // Outbound (UH07): Voll-Puffer 25: undefinierter Lager
      Err_Trolley_nicht_in_Schleuse_OUT : Bool          // Outbound (UH07): Voll-Puffer 25: Trolley fährt nicht in untere Schleuse
      Err_Uebzeit : Bool                                // Outbound (UH07): Voll-Puffer 25: Überwachungzeit ist abgelaufen
      Err_Schritt : Bool                                // Outbound (UH07): Voll-Puffer 25: Schritt-Nummer ist nicht definiert
      Err_Stau_Einfahrt : Bool                          // Outbound (UH07): Voll-Puffer 25: Stau am Lager-Eingang
      Err_BLKMov : Bool                                 // Outbound (UH07): Voll-Puffer 25: Error bei Block kopieren
      Err_Trolley_raus_OUT : Bool                       // Outbound (UH07): Voll-Puffer 25: Trolley fährt nicht aus unterer Schleuse
      Err_Puffer_nicht_leer_OUT : Bool                  // Outbound (UH07): Voll-Puffer 25: Trolley unten in Schleuse, obwohl keine Daten! Initialisieren hat gestartet!
      Err_Trolley_nicht_in_Schleuse_IN : Bool           // Outbound (UH07): Voll-Puffer 25: Trolley fährt nicht in mittlere Schleuse
      Err_Trolley_raus_IN : Bool                        // Outbound (UH07): Voll-Puffer 25: Trolley fährt nicht aus mittlere Schleuse
      Err_Puffer_nicht_leer_IN : Bool                   // Outbound (UH07): Voll-Puffer 25: Trolley mittig in Schleuse, obwohl keine Daten! Initialisieren hat gestartet!
      Frei14 : Bool                                     // Outbound (UH07): Voll-Puffer 25: Frei14
      Err_Raus_Sensor : Bool                            // Outbound (UH07): Voll-Puffer 25: Raus-Sensor hat Dauersignal oder wird nicht erreicht
      Frei16 : Bool                                     // Outbound (UH07): Voll-Puffer 25: Frei16
      Reset_aktiv : Bool                                // Outbound (UH07): Voll-Puffer 25: Reset ist aktiv
    VollPuffer26 : Struct                               // Outbound (UH07): Voll-Puffer 26 MB3206
      Lager_DL : Bool                                   // Outbound (UH07): Voll-Puffer 26: Lager-Datenliste fehlerhaft
      Undef_Lager : Bool                                // Outbound (UH07): Voll-Puffer 26: undefinierter Lager
      Err_Trolley_nicht_in_Schleuse_OUT : Bool          // Outbound (UH07): Voll-Puffer 26: Trolley fährt nicht in untere Schleuse
      Err_Uebzeit : Bool                                // Outbound (UH07): Voll-Puffer 26: Überwachungzeit ist abgelaufen
      Err_Schritt : Bool                                // Outbound (UH07): Voll-Puffer 26: Schritt-Nummer ist nicht definiert
      Err_Stau_Einfahrt : Bool                          // Outbound (UH07): Voll-Puffer 26: Stau am Lager-Eingang
      Err_BLKMov : Bool                                 // Outbound (UH07): Voll-Puffer 26: Error bei Block kopieren
      Err_Trolley_raus_OUT : Bool                       // Outbound (UH07): Voll-Puffer 26: Trolley fährt nicht aus unterer Schleuse
      Err_Puffer_nicht_leer_OUT : Bool                  // Outbound (UH07): Voll-Puffer 26: Trolley unten in Schleuse, obwohl keine Daten! Initialisieren hat gestartet!
      Err_Trolley_nicht_in_Schleuse_IN : Bool           // Outbound (UH07): Voll-Puffer 26: Trolley fährt nicht in mittlere Schleuse
      Err_Trolley_raus_IN : Bool                        // Outbound (UH07): Voll-Puffer 26: Trolley fährt nicht aus mittlere Schleuse
      Err_Puffer_nicht_leer_IN : Bool                   // Outbound (UH07): Voll-Puffer 26: Trolley mittig in Schleuse, obwohl keine Daten! Initialisieren hat gestartet!
      Frei14 : Bool                                     // Outbound (UH07): Voll-Puffer 26: Frei14
      Err_Raus_Sensor : Bool                            // Outbound (UH07): Voll-Puffer 26: Raus-Sensor hat Dauersignal oder wird nicht erreicht
      Frei16 : Bool                                     // Outbound (UH07): Voll-Puffer 26: Frei16
      Reset_aktiv : Bool                                // Outbound (UH07): Voll-Puffer 26: Reset ist aktiv
    VollPuffer27 : Struct                               // Outbound (UH07): Voll-Puffer 27 MB3205
      Lager_DL : Bool                                   // Outbound (UH07): Voll-Puffer 27: Lager-Datenliste fehlerhaft
      Undef_Lager : Bool                                // Outbound (UH07): Voll-Puffer 27: undefinierter Lager
      Err_Trolley_nicht_in_Schleuse_OUT : Bool          // Outbound (UH07): Voll-Puffer 27: Trolley fährt nicht in untere Schleuse
      Err_Uebzeit : Bool                                // Outbound (UH07): Voll-Puffer 27: Überwachungzeit ist abgelaufen
      Err_Schritt : Bool                                // Outbound (UH07): Voll-Puffer 27: Schritt-Nummer ist nicht definiert
      Err_Stau_Einfahrt : Bool                          // Outbound (UH07): Voll-Puffer 27: Stau am Lager-Eingang
      Err_BLKMov : Bool                                 // Outbound (UH07): Voll-Puffer 27: Error bei Block kopieren
      Err_Trolley_raus_OUT : Bool                       // Outbound (UH07): Voll-Puffer 27: Trolley fährt nicht aus unterer Schleuse
      Err_Puffer_nicht_leer_OUT : Bool                  // Outbound (UH07): Voll-Puffer 27: Trolley unten in Schleuse, obwohl keine Daten! Initialisieren hat gestartet!
      Err_Trolley_nicht_in_Schleuse_IN : Bool           // Outbound (UH07): Voll-Puffer 27: Trolley fährt nicht in mittlere Schleuse
      Err_Trolley_raus_IN : Bool                        // Outbound (UH07): Voll-Puffer 27: Trolley fährt nicht aus mittlere Schleuse
      Err_Puffer_nicht_leer_IN : Bool                   // Outbound (UH07): Voll-Puffer 27: Trolley mittig in Schleuse, obwohl keine Daten! Initialisieren hat gestartet!
      Frei14 : Bool                                     // Outbound (UH07): Voll-Puffer 27: Frei14
      Err_Raus_Sensor : Bool                            // Outbound (UH07): Voll-Puffer 27: Raus-Sensor hat Dauersignal oder wird nicht erreicht
      Frei16 : Bool                                     // Outbound (UH07): Voll-Puffer 27: Frei16
      Reset_aktiv : Bool                                // Outbound (UH07): Voll-Puffer 27: Reset ist aktiv
    VollPuffer28 : Struct                               // Outbound (UH07): Voll-Puffer 28 MB3204
      Lager_DL : Bool                                   // Outbound (UH07): Voll-Puffer 28: Lager-Datenliste fehlerhaft
      Undef_Lager : Bool                                // Outbound (UH07): Voll-Puffer 28: undefinierter Lager
      Err_Trolley_nicht_in_Schleuse_OUT : Bool          // Outbound (UH07): Voll-Puffer 28: Trolley fährt nicht in untere Schleuse
      Err_Uebzeit : Bool                                // Outbound (UH07): Voll-Puffer 28: Überwachungzeit ist abgelaufen
      Err_Schritt : Bool                                // Outbound (UH07): Voll-Puffer 28: Schritt-Nummer ist nicht definiert
      Err_Stau_Einfahrt : Bool                          // Outbound (UH07): Voll-Puffer 28: Stau am Lager-Eingang
      Err_BLKMov : Bool                                 // Outbound (UH07): Voll-Puffer 28: Error bei Block kopieren
      Err_Trolley_raus_OUT : Bool                       // Outbound (UH07): Voll-Puffer 28: Trolley fährt nicht aus unterer Schleuse
      Err_Puffer_nicht_leer_OUT : Bool                  // Outbound (UH07): Voll-Puffer 28: Trolley unten in Schleuse, obwohl keine Daten! Initialisieren hat gestartet!
      Err_Trolley_nicht_in_Schleuse_IN : Bool           // Outbound (UH07): Voll-Puffer 28: Trolley fährt nicht in mittlere Schleuse
      Err_Trolley_raus_IN : Bool                        // Outbound (UH07): Voll-Puffer 28: Trolley fährt nicht aus mittlere Schleuse
      Err_Puffer_nicht_leer_IN : Bool                   // Outbound (UH07): Voll-Puffer 28: Trolley mittig in Schleuse, obwohl keine Daten! Initialisieren hat gestartet!
      Frei14 : Bool                                     // Outbound (UH07): Voll-Puffer 28: Frei14
      Err_Raus_Sensor : Bool                            // Outbound (UH07): Voll-Puffer 28: Raus-Sensor hat Dauersignal oder wird nicht erreicht
      Frei16 : Bool                                     // Outbound (UH07): Voll-Puffer 28: Frei16
      Reset_aktiv : Bool                                // Outbound (UH07): Voll-Puffer 28: Reset ist aktiv
    VollPuffer29 : Struct                               // Outbound (UH07): Voll-Puffer 29 MB3203
      Lager_DL : Bool                                   // Outbound (UH07): Voll-Puffer 29: Lager-Datenliste fehlerhaft
      Undef_Lager : Bool                                // Outbound (UH07): Voll-Puffer 29: undefinierter Lager
      Err_Trolley_nicht_in_Schleuse_OUT : Bool          // Outbound (UH07): Voll-Puffer 29: Trolley fährt nicht in untere Schleuse
      Err_Uebzeit : Bool                                // Outbound (UH07): Voll-Puffer 29: Überwachungzeit ist abgelaufen
      Err_Schritt : Bool                                // Outbound (UH07): Voll-Puffer 29: Schritt-Nummer ist nicht definiert
      Err_Stau_Einfahrt : Bool                          // Outbound (UH07): Voll-Puffer 29: Stau am Lager-Eingang
      Err_BLKMov : Bool                                 // Outbound (UH07): Voll-Puffer 29: Error bei Block kopieren
      Err_Trolley_raus_OUT : Bool                       // Outbound (UH07): Voll-Puffer 29: Trolley fährt nicht aus unterer Schleuse
      Err_Puffer_nicht_leer_OUT : Bool                  // Outbound (UH07): Voll-Puffer 29: Trolley unten in Schleuse, obwohl keine Daten! Initialisieren hat gestartet!
      Err_Trolley_nicht_in_Schleuse_IN : Bool           // Outbound (UH07): Voll-Puffer 29: Trolley fährt nicht in mittlere Schleuse
      Err_Trolley_raus_IN : Bool                        // Outbound (UH07): Voll-Puffer 29: Trolley fährt nicht aus mittlere Schleuse
      Err_Puffer_nicht_leer_IN : Bool                   // Outbound (UH07): Voll-Puffer 29: Trolley mittig in Schleuse, obwohl keine Daten! Initialisieren hat gestartet!
      Frei14 : Bool                                     // Outbound (UH07): Voll-Puffer 29: Frei14
      Err_Raus_Sensor : Bool                            // Outbound (UH07): Voll-Puffer 29: Raus-Sensor hat Dauersignal oder wird nicht erreicht
      Frei16 : Bool                                     // Outbound (UH07): Voll-Puffer 29: Frei16
      Reset_aktiv : Bool                                // Outbound (UH07): Voll-Puffer 29: Reset ist aktiv
    VollPuffer30 : Struct                               // Outbound (UH07): Voll-Puffer 30 MB3202
      Lager_DL : Bool                                   // Outbound (UH07): Voll-Puffer 30: Lager-Datenliste fehlerhaft
      Undef_Lager : Bool                                // Outbound (UH07): Voll-Puffer 30: undefinierter Lager
      Err_Trolley_nicht_in_Schleuse_OUT : Bool          // Outbound (UH07): Voll-Puffer 30: Trolley fährt nicht in untere Schleuse
      Err_Uebzeit : Bool                                // Outbound (UH07): Voll-Puffer 30: Überwachungzeit ist abgelaufen
      Err_Schritt : Bool                                // Outbound (UH07): Voll-Puffer 30: Schritt-Nummer ist nicht definiert
      Err_Stau_Einfahrt : Bool                          // Outbound (UH07): Voll-Puffer 30: Stau am Lager-Eingang
      Err_BLKMov : Bool                                 // Outbound (UH07): Voll-Puffer 30: Error bei Block kopieren
      Err_Trolley_raus_OUT : Bool                       // Outbound (UH07): Voll-Puffer 30: Trolley fährt nicht aus unterer Schleuse
      Err_Puffer_nicht_leer_OUT : Bool                  // Outbound (UH07): Voll-Puffer 30: Trolley unten in Schleuse, obwohl keine Daten! Initialisieren hat gestartet!
      Err_Trolley_nicht_in_Schleuse_IN : Bool           // Outbound (UH07): Voll-Puffer 30: Trolley fährt nicht in mittlere Schleuse
      Err_Trolley_raus_IN : Bool                        // Outbound (UH07): Voll-Puffer 30: Trolley fährt nicht aus mittlere Schleuse
      Err_Puffer_nicht_leer_IN : Bool                   // Outbound (UH07): Voll-Puffer 30: Trolley mittig in Schleuse, obwohl keine Daten! Initialisieren hat gestartet!
      Frei14 : Bool                                     // Outbound (UH07): Voll-Puffer 30: Frei14
      Err_Raus_Sensor : Bool                            // Outbound (UH07): Voll-Puffer 30: Raus-Sensor hat Dauersignal oder wird nicht erreicht
      Frei16 : Bool                                     // Outbound (UH07): Voll-Puffer 30: Frei16
      Reset_aktiv : Bool                                // Outbound (UH07): Voll-Puffer 30: Reset ist aktiv
    VollPuffer31 : Struct                               // Outbound (UH07): Voll-Puffer 31 MB3201
      Lager_DL : Bool                                   // Outbound (UH07): Voll-Puffer 31: Lager-Datenliste fehlerhaft
      Undef_Lager : Bool                                // Outbound (UH07): Voll-Puffer 31: undefinierter Lager
      Err_Trolley_nicht_in_Schleuse_OUT : Bool          // Outbound (UH07): Voll-Puffer 31: Trolley fährt nicht in untere Schleuse
      Err_Uebzeit : Bool                                // Outbound (UH07): Voll-Puffer 31: Überwachungzeit ist abgelaufen
      Err_Schritt : Bool                                // Outbound (UH07): Voll-Puffer 31: Schritt-Nummer ist nicht definiert
      Err_Stau_Einfahrt : Bool                          // Outbound (UH07): Voll-Puffer 31: Stau am Lager-Eingang
      Err_BLKMov : Bool                                 // Outbound (UH07): Voll-Puffer 31: Error bei Block kopieren
      Err_Trolley_raus_OUT : Bool                       // Outbound (UH07): Voll-Puffer 31: Trolley fährt nicht aus unterer Schleuse
      Err_Puffer_nicht_leer_OUT : Bool                  // Outbound (UH07): Voll-Puffer 31: Trolley unten in Schleuse, obwohl keine Daten! Initialisieren hat gestartet!
      Err_Trolley_nicht_in_Schleuse_IN : Bool           // Outbound (UH07): Voll-Puffer 31: Trolley fährt nicht in mittlere Schleuse
      Err_Trolley_raus_IN : Bool                        // Outbound (UH07): Voll-Puffer 31: Trolley fährt nicht aus mittlere Schleuse
      Err_Puffer_nicht_leer_IN : Bool                   // Outbound (UH07): Voll-Puffer 31: Trolley mittig in Schleuse, obwohl keine Daten! Initialisieren hat gestartet!
      Frei14 : Bool                                     // Outbound (UH07): Voll-Puffer 31: Frei14
      Err_Raus_Sensor : Bool                            // Outbound (UH07): Voll-Puffer 31: Raus-Sensor hat Dauersignal oder wird nicht erreicht
      Frei16 : Bool                                     // Outbound (UH07): Voll-Puffer 31: Frei16
      Reset_aktiv : Bool                                // Outbound (UH07): Voll-Puffer 31: Reset ist aktiv
    VollPuffer32 : Struct                               // Outbound (UH07): Voll-Puffer 32 MB3200
      Lager_DL : Bool                                   // Outbound (UH07): Voll-Puffer 32: Lager-Datenliste fehlerhaft
      Undef_Lager : Bool                                // Outbound (UH07): Voll-Puffer 32: undefinierter Lager
      Err_Trolley_nicht_in_Schleuse_OUT : Bool          // Outbound (UH07): Voll-Puffer 32: Trolley fährt nicht in untere Schleuse
      Err_Uebzeit : Bool                                // Outbound (UH07): Voll-Puffer 32: Überwachungzeit ist abgelaufen
      Err_Schritt : Bool                                // Outbound (UH07): Voll-Puffer 32: Schritt-Nummer ist nicht definiert
      Err_Stau_Einfahrt : Bool                          // Outbound (UH07): Voll-Puffer 32: Stau am Lager-Eingang
      Err_BLKMov : Bool                                 // Outbound (UH07): Voll-Puffer 32: Error bei Block kopieren
      Err_Trolley_raus_OUT : Bool                       // Outbound (UH07): Voll-Puffer 32: Trolley fährt nicht aus unterer Schleuse
      Err_Puffer_nicht_leer_OUT : Bool                  // Outbound (UH07): Voll-Puffer 32: Trolley unten in Schleuse, obwohl keine Daten! Initialisieren hat gestartet!
      Err_Trolley_nicht_in_Schleuse_IN : Bool           // Outbound (UH07): Voll-Puffer 32: Trolley fährt nicht in mittlere Schleuse
      Err_Trolley_raus_IN : Bool                        // Outbound (UH07): Voll-Puffer 32: Trolley fährt nicht aus mittlere Schleuse
      Err_Puffer_nicht_leer_IN : Bool                   // Outbound (UH07): Voll-Puffer 32: Trolley mittig in Schleuse, obwohl keine Daten! Initialisieren hat gestartet!
      Frei14 : Bool                                     // Outbound (UH07): Voll-Puffer 32: Frei14
      Err_Raus_Sensor : Bool                            // Outbound (UH07): Voll-Puffer 32: Raus-Sensor hat Dauersignal oder wird nicht erreicht
      Frei16 : Bool                                     // Outbound (UH07): Voll-Puffer 32: Frei16
      Reset_aktiv : Bool                                // Outbound (UH07): Voll-Puffer 32: Reset ist aktiv
    VollPuffer33 : Struct                               // Outbound (UH07): Voll-Puffer 33 MB3197
      Lager_DL : Bool                                   // Outbound (UH07): Voll-Puffer 33: Lager-Datenliste fehlerhaft
      Undef_Lager : Bool                                // Outbound (UH07): Voll-Puffer 33: undefinierter Lager
      Err_Trolley_nicht_in_Schleuse_OUT : Bool          // Outbound (UH07): Voll-Puffer 33: Trolley fährt nicht in untere Schleuse
      Err_Uebzeit : Bool                                // Outbound (UH07): Voll-Puffer 33: Überwachungzeit ist abgelaufen
      Err_Schritt : Bool                                // Outbound (UH07): Voll-Puffer 33: Schritt-Nummer ist nicht definiert
      Err_Stau_Einfahrt : Bool                          // Outbound (UH07): Voll-Puffer 33: Stau am Lager-Eingang
      Err_BLKMov : Bool                                 // Outbound (UH07): Voll-Puffer 33: Error bei Block kopieren
      Err_Trolley_raus_OUT : Bool                       // Outbound (UH07): Voll-Puffer 33: Trolley fährt nicht aus unterer Schleuse
      Err_Puffer_nicht_leer_OUT : Bool                  // Outbound (UH07): Voll-Puffer 33: Trolley unten in Schleuse, obwohl keine Daten! Initialisieren hat gestartet!
      Err_Trolley_nicht_in_Schleuse_IN : Bool           // Outbound (UH07): Voll-Puffer 33: Trolley fährt nicht in mittlere Schleuse
      Err_Trolley_raus_IN : Bool                        // Outbound (UH07): Voll-Puffer 33: Trolley fährt nicht aus mittlere Schleuse
      Err_Puffer_nicht_leer_IN : Bool                   // Outbound (UH07): Voll-Puffer 33: Trolley mittig in Schleuse, obwohl keine Daten! Initialisieren hat gestartet!
      Frei14 : Bool                                     // Outbound (UH07): Voll-Puffer 33: Frei14
      Err_Raus_Sensor : Bool                            // Outbound (UH07): Voll-Puffer 33: Raus-Sensor hat Dauersignal oder wird nicht erreicht
      Frei16 : Bool                                     // Outbound (UH07): Voll-Puffer 33: Frei16
      Reset_aktiv : Bool                                // Outbound (UH07): Voll-Puffer 33: Reset ist aktiv
    VollPuffer34 : Struct                               // Outbound (UH07): Voll-Puffer 34 MB3196
      Lager_DL : Bool                                   // Outbound (UH07): Voll-Puffer 34: Lager-Datenliste fehlerhaft
      Undef_Lager : Bool                                // Outbound (UH07): Voll-Puffer 34: undefinierter Lager
      Err_Trolley_nicht_in_Schleuse_OUT : Bool          // Outbound (UH07): Voll-Puffer 34: Trolley fährt nicht in untere Schleuse
      Err_Uebzeit : Bool                                // Outbound (UH07): Voll-Puffer 34: Überwachungzeit ist abgelaufen
      Err_Schritt : Bool                                // Outbound (UH07): Voll-Puffer 34: Schritt-Nummer ist nicht definiert
      Err_Stau_Einfahrt : Bool                          // Outbound (UH07): Voll-Puffer 34: Stau am Lager-Eingang
      Err_BLKMov : Bool                                 // Outbound (UH07): Voll-Puffer 34: Error bei Block kopieren
      Err_Trolley_raus_OUT : Bool                       // Outbound (UH07): Voll-Puffer 34: Trolley fährt nicht aus unterer Schleuse
      Err_Puffer_nicht_leer_OUT : Bool                  // Outbound (UH07): Voll-Puffer 34: Trolley unten in Schleuse, obwohl keine Daten! Initialisieren hat gestartet!
      Err_Trolley_nicht_in_Schleuse_IN : Bool           // Outbound (UH07): Voll-Puffer 34: Trolley fährt nicht in mittlere Schleuse
      Err_Trolley_raus_IN : Bool                        // Outbound (UH07): Voll-Puffer 34: Trolley fährt nicht aus mittlere Schleuse
      Err_Puffer_nicht_leer_IN : Bool                   // Outbound (UH07): Voll-Puffer 34: Trolley mittig in Schleuse, obwohl keine Daten! Initialisieren hat gestartet!
      Frei14 : Bool                                     // Outbound (UH07): Voll-Puffer 34: Frei14
      Err_Raus_Sensor : Bool                            // Outbound (UH07): Voll-Puffer 34: Raus-Sensor hat Dauersignal oder wird nicht erreicht
      Frei16 : Bool                                     // Outbound (UH07): Voll-Puffer 34: Frei16
      Reset_aktiv : Bool                                // Outbound (UH07): Voll-Puffer 34: Reset ist aktiv
    VollPuffer35 : Struct                               // Outbound (UH07): Voll-Puffer 35 MB3195
      Lager_DL : Bool                                   // Outbound (UH07): Voll-Puffer 35: Lager-Datenliste fehlerhaft
      Undef_Lager : Bool                                // Outbound (UH07): Voll-Puffer 35: undefinierter Lager
      Err_Trolley_nicht_in_Schleuse_OUT : Bool          // Outbound (UH07): Voll-Puffer 35: Trolley fährt nicht in untere Schleuse
      Err_Uebzeit : Bool                                // Outbound (UH07): Voll-Puffer 35: Überwachungzeit ist abgelaufen
      Err_Schritt : Bool                                // Outbound (UH07): Voll-Puffer 35: Schritt-Nummer ist nicht definiert
      Err_Stau_Einfahrt : Bool                          // Outbound (UH07): Voll-Puffer 35: Stau am Lager-Eingang
      Err_BLKMov : Bool                                 // Outbound (UH07): Voll-Puffer 35: Error bei Block kopieren
      Err_Trolley_raus_OUT : Bool                       // Outbound (UH07): Voll-Puffer 35: Trolley fährt nicht aus unterer Schleuse
      Err_Puffer_nicht_leer_OUT : Bool                  // Outbound (UH07): Voll-Puffer 35: Trolley unten in Schleuse, obwohl keine Daten! Initialisieren hat gestartet!
      Err_Trolley_nicht_in_Schleuse_IN : Bool           // Outbound (UH07): Voll-Puffer 35: Trolley fährt nicht in mittlere Schleuse
      Err_Trolley_raus_IN : Bool                        // Outbound (UH07): Voll-Puffer 35: Trolley fährt nicht aus mittlere Schleuse
      Err_Puffer_nicht_leer_IN : Bool                   // Outbound (UH07): Voll-Puffer 35: Trolley mittig in Schleuse, obwohl keine Daten! Initialisieren hat gestartet!
      Frei14 : Bool                                     // Outbound (UH07): Voll-Puffer 35: Frei14
      Err_Raus_Sensor : Bool                            // Outbound (UH07): Voll-Puffer 35: Raus-Sensor hat Dauersignal oder wird nicht erreicht
      Frei16 : Bool                                     // Outbound (UH07): Voll-Puffer 35: Frei16
      Reset_aktiv : Bool                                // Outbound (UH07): Voll-Puffer 35: Reset ist aktiv
    VollPuffer36 : Struct                               // Outbound (UH07): Voll-Puffer 36 MB3194
      Lager_DL : Bool                                   // Outbound (UH07): Voll-Puffer 36: Lager-Datenliste fehlerhaft
      Undef_Lager : Bool                                // Outbound (UH07): Voll-Puffer 36: undefinierter Lager
      Err_Trolley_nicht_in_Schleuse_OUT : Bool          // Outbound (UH07): Voll-Puffer 36: Trolley fährt nicht in untere Schleuse
      Err_Uebzeit : Bool                                // Outbound (UH07): Voll-Puffer 36: Überwachungzeit ist abgelaufen
      Err_Schritt : Bool                                // Outbound (UH07): Voll-Puffer 36: Schritt-Nummer ist nicht definiert
      Err_Stau_Einfahrt : Bool                          // Outbound (UH07): Voll-Puffer 36: Stau am Lager-Eingang
      Err_BLKMov : Bool                                 // Outbound (UH07): Voll-Puffer 36: Error bei Block kopieren
      Err_Trolley_raus_OUT : Bool                       // Outbound (UH07): Voll-Puffer 36: Trolley fährt nicht aus unterer Schleuse
      Err_Puffer_nicht_leer_OUT : Bool                  // Outbound (UH07): Voll-Puffer 36: Trolley unten in Schleuse, obwohl keine Daten! Initialisieren hat gestartet!
      Err_Trolley_nicht_in_Schleuse_IN : Bool           // Outbound (UH07): Voll-Puffer 36: Trolley fährt nicht in mittlere Schleuse
      Err_Trolley_raus_IN : Bool                        // Outbound (UH07): Voll-Puffer 36: Trolley fährt nicht aus mittlere Schleuse
      Err_Puffer_nicht_leer_IN : Bool                   // Outbound (UH07): Voll-Puffer 36: Trolley mittig in Schleuse, obwohl keine Daten! Initialisieren hat gestartet!
      Frei14 : Bool                                     // Outbound (UH07): Voll-Puffer 36: Frei14
      Err_Raus_Sensor : Bool                            // Outbound (UH07): Voll-Puffer 36: Raus-Sensor hat Dauersignal oder wird nicht erreicht
      Frei16 : Bool                                     // Outbound (UH07): Voll-Puffer 36: Frei16
      Reset_aktiv : Bool                                // Outbound (UH07): Voll-Puffer 36: Reset ist aktiv
    VollPuffer37 : Struct                               // Outbound (UH07): Voll-Puffer 37 MB3193
      Lager_DL : Bool                                   // Outbound (UH07): Voll-Puffer 37: Lager-Datenliste fehlerhaft
      Undef_Lager : Bool                                // Outbound (UH07): Voll-Puffer 37: undefinierter Lager
      Err_Trolley_nicht_in_Schleuse_OUT : Bool          // Outbound (UH07): Voll-Puffer 37: Trolley fährt nicht in untere Schleuse
      Err_Uebzeit : Bool                                // Outbound (UH07): Voll-Puffer 37: Überwachungzeit ist abgelaufen
      Err_Schritt : Bool                                // Outbound (UH07): Voll-Puffer 37: Schritt-Nummer ist nicht definiert
      Err_Stau_Einfahrt : Bool                          // Outbound (UH07): Voll-Puffer 37: Stau am Lager-Eingang
      Err_BLKMov : Bool                                 // Outbound (UH07): Voll-Puffer 37: Error bei Block kopieren
      Err_Trolley_raus_OUT : Bool                       // Outbound (UH07): Voll-Puffer 37: Trolley fährt nicht aus unterer Schleuse
      Err_Puffer_nicht_leer_OUT : Bool                  // Outbound (UH07): Voll-Puffer 37: Trolley unten in Schleuse, obwohl keine Daten! Initialisieren hat gestartet!
      Err_Trolley_nicht_in_Schleuse_IN : Bool           // Outbound (UH07): Voll-Puffer 37: Trolley fährt nicht in mittlere Schleuse
      Err_Trolley_raus_IN : Bool                        // Outbound (UH07): Voll-Puffer 37: Trolley fährt nicht aus mittlere Schleuse
      Err_Puffer_nicht_leer_IN : Bool                   // Outbound (UH07): Voll-Puffer 37: Trolley mittig in Schleuse, obwohl keine Daten! Initialisieren hat gestartet!
      Frei14 : Bool                                     // Outbound (UH07): Voll-Puffer 37: Frei14
      Err_Raus_Sensor : Bool                            // Outbound (UH07): Voll-Puffer 37: Raus-Sensor hat Dauersignal oder wird nicht erreicht
      Frei16 : Bool                                     // Outbound (UH07): Voll-Puffer 37: Frei16
      Reset_aktiv : Bool                                // Outbound (UH07): Voll-Puffer 37: Reset ist aktiv
    VollPuffer38 : Struct                               // Outbound (UH07): Voll-Puffer 38 MB3192
      Lager_DL : Bool                                   // Outbound (UH07): Voll-Puffer 38: Lager-Datenliste fehlerhaft
      Undef_Lager : Bool                                // Outbound (UH07): Voll-Puffer 38: undefinierter Lager
      Err_Trolley_nicht_in_Schleuse_OUT : Bool          // Outbound (UH07): Voll-Puffer 38: Trolley fährt nicht in untere Schleuse
      Err_Uebzeit : Bool                                // Outbound (UH07): Voll-Puffer 38: Überwachungzeit ist abgelaufen
      Err_Schritt : Bool                                // Outbound (UH07): Voll-Puffer 38: Schritt-Nummer ist nicht definiert
      Err_Stau_Einfahrt : Bool                          // Outbound (UH07): Voll-Puffer 38: Stau am Lager-Eingang
      Err_BLKMov : Bool                                 // Outbound (UH07): Voll-Puffer 38: Error bei Block kopieren
      Err_Trolley_raus_OUT : Bool                       // Outbound (UH07): Voll-Puffer 38: Trolley fährt nicht aus unterer Schleuse
      Err_Puffer_nicht_leer_OUT : Bool                  // Outbound (UH07): Voll-Puffer 38: Trolley unten in Schleuse, obwohl keine Daten! Initialisieren hat gestartet!
      Err_Trolley_nicht_in_Schleuse_IN : Bool           // Outbound (UH07): Voll-Puffer 38: Trolley fährt nicht in mittlere Schleuse
      Err_Trolley_raus_IN : Bool                        // Outbound (UH07): Voll-Puffer 38: Trolley fährt nicht aus mittlere Schleuse
      Err_Puffer_nicht_leer_IN : Bool                   // Outbound (UH07): Voll-Puffer 38: Trolley mittig in Schleuse, obwohl keine Daten! Initialisieren hat gestartet!
      Frei14 : Bool                                     // Outbound (UH07): Voll-Puffer 38: Frei14
      Err_Raus_Sensor : Bool                            // Outbound (UH07): Voll-Puffer 38: Raus-Sensor hat Dauersignal oder wird nicht erreicht
      Frei16 : Bool                                     // Outbound (UH07): Voll-Puffer 38: Frei16
      Reset_aktiv : Bool                                // Outbound (UH07): Voll-Puffer 38: Reset ist aktiv
    VollPuffer39 : Struct                               // Outbound (UH07): Voll-Puffer 39 MB3191
      Lager_DL : Bool                                   // Outbound (UH07): Voll-Puffer 39: Lager-Datenliste fehlerhaft
      Undef_Lager : Bool                                // Outbound (UH07): Voll-Puffer 39: undefinierter Lager
      Err_Trolley_nicht_in_Schleuse_OUT : Bool          // Outbound (UH07): Voll-Puffer 39: Trolley fährt nicht in untere Schleuse
      Err_Uebzeit : Bool                                // Outbound (UH07): Voll-Puffer 39: Überwachungzeit ist abgelaufen
      Err_Schritt : Bool                                // Outbound (UH07): Voll-Puffer 39: Schritt-Nummer ist nicht definiert
      Err_Stau_Einfahrt : Bool                          // Outbound (UH07): Voll-Puffer 39: Stau am Lager-Eingang
      Err_BLKMov : Bool                                 // Outbound (UH07): Voll-Puffer 39: Error bei Block kopieren
      Err_Trolley_raus_OUT : Bool                       // Outbound (UH07): Voll-Puffer 39: Trolley fährt nicht aus unterer Schleuse
      Err_Puffer_nicht_leer_OUT : Bool                  // Outbound (UH07): Voll-Puffer 39: Trolley unten in Schleuse, obwohl keine Daten! Initialisieren hat gestartet!
      Err_Trolley_nicht_in_Schleuse_IN : Bool           // Outbound (UH07): Voll-Puffer 39: Trolley fährt nicht in mittlere Schleuse
      Err_Trolley_raus_IN : Bool                        // Outbound (UH07): Voll-Puffer 39: Trolley fährt nicht aus mittlere Schleuse
      Err_Puffer_nicht_leer_IN : Bool                   // Outbound (UH07): Voll-Puffer 39: Trolley mittig in Schleuse, obwohl keine Daten! Initialisieren hat gestartet!
      Frei14 : Bool                                     // Outbound (UH07): Voll-Puffer 39: Frei14
      Err_Raus_Sensor : Bool                            // Outbound (UH07): Voll-Puffer 39: Raus-Sensor hat Dauersignal oder wird nicht erreicht
      Frei16 : Bool                                     // Outbound (UH07): Voll-Puffer 39: Frei16
      Reset_aktiv : Bool                                // Outbound (UH07): Voll-Puffer 39: Reset ist aktiv
    VollPuffer40 : Struct                               // Outbound (UH07): Voll-Puffer 40 MB3190
      Lager_DL : Bool                                   // Outbound (UH07): Voll-Puffer 40: Lager-Datenliste fehlerhaft
      Undef_Lager : Bool                                // Outbound (UH07): Voll-Puffer 40: undefinierter Lager
      Err_Trolley_nicht_in_Schleuse_OUT : Bool          // Outbound (UH07): Voll-Puffer 40: Trolley fährt nicht in untere Schleuse
      Err_Uebzeit : Bool                                // Outbound (UH07): Voll-Puffer 40: Überwachungzeit ist abgelaufen
      Err_Schritt : Bool                                // Outbound (UH07): Voll-Puffer 40: Schritt-Nummer ist nicht definiert
      Err_Stau_Einfahrt : Bool                          // Outbound (UH07): Voll-Puffer 40: Stau am Lager-Eingang
      Err_BLKMov : Bool                                 // Outbound (UH07): Voll-Puffer 40: Error bei Block kopieren
      Err_Trolley_raus_OUT : Bool                       // Outbound (UH07): Voll-Puffer 40: Trolley fährt nicht aus unterer Schleuse
      Err_Puffer_nicht_leer_OUT : Bool                  // Outbound (UH07): Voll-Puffer 40: Trolley unten in Schleuse, obwohl keine Daten! Initialisieren hat gestartet!
      Err_Trolley_nicht_in_Schleuse_IN : Bool           // Outbound (UH07): Voll-Puffer 40: Trolley fährt nicht in mittlere Schleuse
      Err_Trolley_raus_IN : Bool                        // Outbound (UH07): Voll-Puffer 40: Trolley fährt nicht aus mittlere Schleuse
      Err_Puffer_nicht_leer_IN : Bool                   // Outbound (UH07): Voll-Puffer 40: Trolley mittig in Schleuse, obwohl keine Daten! Initialisieren hat gestartet!
      Frei14 : Bool                                     // Outbound (UH07): Voll-Puffer 40: Frei14
      Err_Raus_Sensor : Bool                            // Outbound (UH07): Voll-Puffer 40: Raus-Sensor hat Dauersignal oder wird nicht erreicht
      Frei16 : Bool                                     // Outbound (UH07): Voll-Puffer 40: Frei16
      Reset_aktiv : Bool                                // Outbound (UH07): Voll-Puffer 40: Reset ist aktiv
    VollPuffer41 : Struct                               // Outbound (UH07): Voll-Puffer 41 MB3494
      Lager_DL : Bool                                   // Outbound (UH07): Voll-Puffer 41: Lager-Datenliste fehlerhaft
      Undef_Lager : Bool                                // Outbound (UH07): Voll-Puffer 41: undefinierter Lager
      Err_Trolley_nicht_in_Schleuse_OUT : Bool          // Outbound (UH07): Voll-Puffer 41: Trolley fährt nicht in untere Schleuse
      Err_Uebzeit : Bool                                // Outbound (UH07): Voll-Puffer 41: Überwachungzeit ist abgelaufen
      Err_Schritt : Bool                                // Outbound (UH07): Voll-Puffer 41: Schritt-Nummer ist nicht definiert
      Err_Stau_Einfahrt : Bool                          // Outbound (UH07): Voll-Puffer 41: Stau am Lager-Eingang
      Err_BLKMov : Bool                                 // Outbound (UH07): Voll-Puffer 41: Error bei Block kopieren
      Err_Trolley_raus_OUT : Bool                       // Outbound (UH07): Voll-Puffer 41: Trolley fährt nicht aus unterer Schleuse
      Err_Puffer_nicht_leer_OUT : Bool                  // Outbound (UH07): Voll-Puffer 41: Trolley unten in Schleuse, obwohl keine Daten! Initialisieren hat gestartet!
      Err_Trolley_nicht_in_Schleuse_IN : Bool           // Outbound (UH07): Voll-Puffer 41: Trolley fährt nicht in mittlere Schleuse
      Err_Trolley_raus_IN : Bool                        // Outbound (UH07): Voll-Puffer 41: Trolley fährt nicht aus mittlere Schleuse
      Err_Puffer_nicht_leer_IN : Bool                   // Outbound (UH07): Voll-Puffer 41: Trolley mittig in Schleuse, obwohl keine Daten! Initialisieren hat gestartet!
      Frei14 : Bool                                     // Outbound (UH07): Voll-Puffer 41: Frei14
      Err_Raus_Sensor : Bool                            // Outbound (UH07): Voll-Puffer 41: Raus-Sensor hat Dauersignal oder wird nicht erreicht
      Frei16 : Bool                                     // Outbound (UH07): Voll-Puffer 41: Frei16
      Reset_aktiv : Bool                                // Outbound (UH07): Voll-Puffer 41: Reset ist aktiv
    VollPuffer42 : Struct                               // Outbound (UH07): Voll-Puffer 42 MB3493
      Lager_DL : Bool                                   // Outbound (UH07): Voll-Puffer 42: Lager-Datenliste fehlerhaft
      Undef_Lager : Bool                                // Outbound (UH07): Voll-Puffer 42: undefinierter Lager
      Err_Trolley_nicht_in_Schleuse_OUT : Bool          // Outbound (UH07): Voll-Puffer 42: Trolley fährt nicht in untere Schleuse
      Err_Uebzeit : Bool                                // Outbound (UH07): Voll-Puffer 42: Überwachungzeit ist abgelaufen
      Err_Schritt : Bool                                // Outbound (UH07): Voll-Puffer 42: Schritt-Nummer ist nicht definiert
      Err_Stau_Einfahrt : Bool                          // Outbound (UH07): Voll-Puffer 42: Stau am Lager-Eingang
      Err_BLKMov : Bool                                 // Outbound (UH07): Voll-Puffer 42: Error bei Block kopieren
      Err_Trolley_raus_OUT : Bool                       // Outbound (UH07): Voll-Puffer 42: Trolley fährt nicht aus unterer Schleuse
      Err_Puffer_nicht_leer_OUT : Bool                  // Outbound (UH07): Voll-Puffer 42: Trolley unten in Schleuse, obwohl keine Daten! Initialisieren hat gestartet!
      Err_Trolley_nicht_in_Schleuse_IN : Bool           // Outbound (UH07): Voll-Puffer 42: Trolley fährt nicht in mittlere Schleuse
      Err_Trolley_raus_IN : Bool                        // Outbound (UH07): Voll-Puffer 42: Trolley fährt nicht aus mittlere Schleuse
      Err_Puffer_nicht_leer_IN : Bool                   // Outbound (UH07): Voll-Puffer 42: Trolley mittig in Schleuse, obwohl keine Daten! Initialisieren hat gestartet!
      Frei14 : Bool                                     // Outbound (UH07): Voll-Puffer 42: Frei14
      Err_Raus_Sensor : Bool                            // Outbound (UH07): Voll-Puffer 42: Raus-Sensor hat Dauersignal oder wird nicht erreicht
      Frei16 : Bool                                     // Outbound (UH07): Voll-Puffer 42: Frei16
      Reset_aktiv : Bool                                // Outbound (UH07): Voll-Puffer 42: Reset ist aktiv
    VollPuffer43 : Struct                               // Outbound (UH07): Voll-Puffer 43 MB3492
      Lager_DL : Bool                                   // Outbound (UH07): Voll-Puffer 43: Lager-Datenliste fehlerhaft
      Undef_Lager : Bool                                // Outbound (UH07): Voll-Puffer 43: undefinierter Lager
      Err_Trolley_nicht_in_Schleuse_OUT : Bool          // Outbound (UH07): Voll-Puffer 43: Trolley fährt nicht in untere Schleuse
      Err_Uebzeit : Bool                                // Outbound (UH07): Voll-Puffer 43: Überwachungzeit ist abgelaufen
      Err_Schritt : Bool                                // Outbound (UH07): Voll-Puffer 43: Schritt-Nummer ist nicht definiert
      Err_Stau_Einfahrt : Bool                          // Outbound (UH07): Voll-Puffer 43: Stau am Lager-Eingang
      Err_BLKMov : Bool                                 // Outbound (UH07): Voll-Puffer 43: Error bei Block kopieren
      Err_Trolley_raus_OUT : Bool                       // Outbound (UH07): Voll-Puffer 43: Trolley fährt nicht aus unterer Schleuse
      Err_Puffer_nicht_leer_OUT : Bool                  // Outbound (UH07): Voll-Puffer 43: Trolley unten in Schleuse, obwohl keine Daten! Initialisieren hat gestartet!
      Err_Trolley_nicht_in_Schleuse_IN : Bool           // Outbound (UH07): Voll-Puffer 43: Trolley fährt nicht in mittlere Schleuse
      Err_Trolley_raus_IN : Bool                        // Outbound (UH07): Voll-Puffer 43: Trolley fährt nicht aus mittlere Schleuse
      Err_Puffer_nicht_leer_IN : Bool                   // Outbound (UH07): Voll-Puffer 43: Trolley mittig in Schleuse, obwohl keine Daten! Initialisieren hat gestartet!
      Frei14 : Bool                                     // Outbound (UH07): Voll-Puffer 43: Frei14
      Err_Raus_Sensor : Bool                            // Outbound (UH07): Voll-Puffer 43: Raus-Sensor hat Dauersignal oder wird nicht erreicht
      Frei16 : Bool                                     // Outbound (UH07): Voll-Puffer 43: Frei16
      Reset_aktiv : Bool                                // Outbound (UH07): Voll-Puffer 43: Reset ist aktiv
    VollPuffer44 : Struct                               // Outbound (UH07): Voll-Puffer 44 MB3491
      Lager_DL : Bool                                   // Outbound (UH07): Voll-Puffer 44: Lager-Datenliste fehlerhaft
      Undef_Lager : Bool                                // Outbound (UH07): Voll-Puffer 44: undefinierter Lager
      Err_Trolley_nicht_in_Schleuse_OUT : Bool          // Outbound (UH07): Voll-Puffer 44: Trolley fährt nicht in untere Schleuse
      Err_Uebzeit : Bool                                // Outbound (UH07): Voll-Puffer 44: Überwachungzeit ist abgelaufen
      Err_Schritt : Bool                                // Outbound (UH07): Voll-Puffer 44: Schritt-Nummer ist nicht definiert
      Err_Stau_Einfahrt : Bool                          // Outbound (UH07): Voll-Puffer 44: Stau am Lager-Eingang
      Err_BLKMov : Bool                                 // Outbound (UH07): Voll-Puffer 44: Error bei Block kopieren
      Err_Trolley_raus_OUT : Bool                       // Outbound (UH07): Voll-Puffer 44: Trolley fährt nicht aus unterer Schleuse
      Err_Puffer_nicht_leer_OUT : Bool                  // Outbound (UH07): Voll-Puffer 44: Trolley unten in Schleuse, obwohl keine Daten! Initialisieren hat gestartet!
      Err_Trolley_nicht_in_Schleuse_IN : Bool           // Outbound (UH07): Voll-Puffer 44: Trolley fährt nicht in mittlere Schleuse
      Err_Trolley_raus_IN : Bool                        // Outbound (UH07): Voll-Puffer 44: Trolley fährt nicht aus mittlere Schleuse
      Err_Puffer_nicht_leer_IN : Bool                   // Outbound (UH07): Voll-Puffer 44: Trolley mittig in Schleuse, obwohl keine Daten! Initialisieren hat gestartet!
      Frei14 : Bool                                     // Outbound (UH07): Voll-Puffer 44: Frei14
      Err_Raus_Sensor : Bool                            // Outbound (UH07): Voll-Puffer 44: Raus-Sensor hat Dauersignal oder wird nicht erreicht
      Frei16 : Bool                                     // Outbound (UH07): Voll-Puffer 44: Frei16
      Reset_aktiv : Bool                                // Outbound (UH07): Voll-Puffer 44: Reset ist aktiv
    VollPuffer45 : Struct                               // Outbound (UH07): Voll-Puffer 45 MB3490
      Lager_DL : Bool                                   // Outbound (UH07): Voll-Puffer 45: Lager-Datenliste fehlerhaft
      Undef_Lager : Bool                                // Outbound (UH07): Voll-Puffer 45: undefinierter Lager
      Err_Trolley_nicht_in_Schleuse_OUT : Bool          // Outbound (UH07): Voll-Puffer 45: Trolley fährt nicht in untere Schleuse
      Err_Uebzeit : Bool                                // Outbound (UH07): Voll-Puffer 45: Überwachungzeit ist abgelaufen
      Err_Schritt : Bool                                // Outbound (UH07): Voll-Puffer 45: Schritt-Nummer ist nicht definiert
      Err_Stau_Einfahrt : Bool                          // Outbound (UH07): Voll-Puffer 45: Stau am Lager-Eingang
      Err_BLKMov : Bool                                 // Outbound (UH07): Voll-Puffer 45: Error bei Block kopieren
      Err_Trolley_raus_OUT : Bool                       // Outbound (UH07): Voll-Puffer 45: Trolley fährt nicht aus unterer Schleuse
      Err_Puffer_nicht_leer_OUT : Bool                  // Outbound (UH07): Voll-Puffer 45: Trolley unten in Schleuse, obwohl keine Daten! Initialisieren hat gestartet!
      Err_Trolley_nicht_in_Schleuse_IN : Bool           // Outbound (UH07): Voll-Puffer 45: Trolley fährt nicht in mittlere Schleuse
      Err_Trolley_raus_IN : Bool                        // Outbound (UH07): Voll-Puffer 45: Trolley fährt nicht aus mittlere Schleuse
      Err_Puffer_nicht_leer_IN : Bool                   // Outbound (UH07): Voll-Puffer 45: Trolley mittig in Schleuse, obwohl keine Daten! Initialisieren hat gestartet!
      Frei14 : Bool                                     // Outbound (UH07): Voll-Puffer 45: Frei14
      Err_Raus_Sensor : Bool                            // Outbound (UH07): Voll-Puffer 45: Raus-Sensor hat Dauersignal oder wird nicht erreicht
      Frei16 : Bool                                     // Outbound (UH07): Voll-Puffer 45: Frei16
      Reset_aktiv : Bool                                // Outbound (UH07): Voll-Puffer 45: Reset ist aktiv
    VollPuffer46 : Struct                               // Outbound (UH07): Voll-Puffer 46 MB3487
      Lager_DL : Bool                                   // Outbound (UH07): Voll-Puffer 46: Lager-Datenliste fehlerhaft
      Undef_Lager : Bool                                // Outbound (UH07): Voll-Puffer 46: undefinierter Lager
      Err_Trolley_nicht_in_Schleuse_OUT : Bool          // Outbound (UH07): Voll-Puffer 46: Trolley fährt nicht in untere Schleuse
      Err_Uebzeit : Bool                                // Outbound (UH07): Voll-Puffer 46: Überwachungzeit ist abgelaufen
      Err_Schritt : Bool                                // Outbound (UH07): Voll-Puffer 46: Schritt-Nummer ist nicht definiert
      Err_Stau_Einfahrt : Bool                          // Outbound (UH07): Voll-Puffer 46: Stau am Lager-Eingang
      Err_BLKMov : Bool                                 // Outbound (UH07): Voll-Puffer 46: Error bei Block kopieren
      Err_Trolley_raus_OUT : Bool                       // Outbound (UH07): Voll-Puffer 46: Trolley fährt nicht aus unterer Schleuse
      Err_Puffer_nicht_leer_OUT : Bool                  // Outbound (UH07): Voll-Puffer 46: Trolley unten in Schleuse, obwohl keine Daten! Initialisieren hat gestartet!
      Err_Trolley_nicht_in_Schleuse_IN : Bool           // Outbound (UH07): Voll-Puffer 46: Trolley fährt nicht in mittlere Schleuse
      Err_Trolley_raus_IN : Bool                        // Outbound (UH07): Voll-Puffer 46: Trolley fährt nicht aus mittlere Schleuse
      Err_Puffer_nicht_leer_IN : Bool                   // Outbound (UH07): Voll-Puffer 46: Trolley mittig in Schleuse, obwohl keine Daten! Initialisieren hat gestartet!
      Frei14 : Bool                                     // Outbound (UH07): Voll-Puffer 46: Frei14
      Err_Raus_Sensor : Bool                            // Outbound (UH07): Voll-Puffer 46: Raus-Sensor hat Dauersignal oder wird nicht erreicht
      Frei16 : Bool                                     // Outbound (UH07): Voll-Puffer 46: Frei16
      Reset_aktiv : Bool                                // Outbound (UH07): Voll-Puffer 46: Reset ist aktiv
    VollPuffer47 : Struct                               // Outbound (UH07): Voll-Puffer 47 MB3486
      Lager_DL : Bool                                   // Outbound (UH07): Voll-Puffer 47: Lager-Datenliste fehlerhaft
      Undef_Lager : Bool                                // Outbound (UH07): Voll-Puffer 47: undefinierter Lager
      Err_Trolley_nicht_in_Schleuse_OUT : Bool          // Outbound (UH07): Voll-Puffer 47: Trolley fährt nicht in untere Schleuse
      Err_Uebzeit : Bool                                // Outbound (UH07): Voll-Puffer 47: Überwachungzeit ist abgelaufen
      Err_Schritt : Bool                                // Outbound (UH07): Voll-Puffer 47: Schritt-Nummer ist nicht definiert
      Err_Stau_Einfahrt : Bool                          // Outbound (UH07): Voll-Puffer 47: Stau am Lager-Eingang
      Err_BLKMov : Bool                                 // Outbound (UH07): Voll-Puffer 47: Error bei Block kopieren
      Err_Trolley_raus_OUT : Bool                       // Outbound (UH07): Voll-Puffer 47: Trolley fährt nicht aus unterer Schleuse
      Err_Puffer_nicht_leer_OUT : Bool                  // Outbound (UH07): Voll-Puffer 47: Trolley unten in Schleuse, obwohl keine Daten! Initialisieren hat gestartet!
      Err_Trolley_nicht_in_Schleuse_IN : Bool           // Outbound (UH07): Voll-Puffer 47: Trolley fährt nicht in mittlere Schleuse
      Err_Trolley_raus_IN : Bool                        // Outbound (UH07): Voll-Puffer 47: Trolley fährt nicht aus mittlere Schleuse
      Err_Puffer_nicht_leer_IN : Bool                   // Outbound (UH07): Voll-Puffer 47: Trolley mittig in Schleuse, obwohl keine Daten! Initialisieren hat gestartet!
      Frei14 : Bool                                     // Outbound (UH07): Voll-Puffer 47: Frei14
      Err_Raus_Sensor : Bool                            // Outbound (UH07): Voll-Puffer 47: Raus-Sensor hat Dauersignal oder wird nicht erreicht
      Frei16 : Bool                                     // Outbound (UH07): Voll-Puffer 47: Frei16
      Reset_aktiv : Bool                                // Outbound (UH07): Voll-Puffer 47: Reset ist aktiv
    VollPuffer48 : Struct                               // Outbound (UH07): Voll-Puffer 48 MB3485
      Lager_DL : Bool                                   // Outbound (UH07): Voll-Puffer 48: Lager-Datenliste fehlerhaft
      Undef_Lager : Bool                                // Outbound (UH07): Voll-Puffer 48: undefinierter Lager
      Err_Trolley_nicht_in_Schleuse_OUT : Bool          // Outbound (UH07): Voll-Puffer 48: Trolley fährt nicht in untere Schleuse
      Err_Uebzeit : Bool                                // Outbound (UH07): Voll-Puffer 48: Überwachungzeit ist abgelaufen
      Err_Schritt : Bool                                // Outbound (UH07): Voll-Puffer 48: Schritt-Nummer ist nicht definiert
      Err_Stau_Einfahrt : Bool                          // Outbound (UH07): Voll-Puffer 48: Stau am Lager-Eingang
      Err_BLKMov : Bool                                 // Outbound (UH07): Voll-Puffer 48: Error bei Block kopieren
      Err_Trolley_raus_OUT : Bool                       // Outbound (UH07): Voll-Puffer 48: Trolley fährt nicht aus unterer Schleuse
      Err_Puffer_nicht_leer_OUT : Bool                  // Outbound (UH07): Voll-Puffer 48: Trolley unten in Schleuse, obwohl keine Daten! Initialisieren hat gestartet!
      Err_Trolley_nicht_in_Schleuse_IN : Bool           // Outbound (UH07): Voll-Puffer 48: Trolley fährt nicht in mittlere Schleuse
      Err_Trolley_raus_IN : Bool                        // Outbound (UH07): Voll-Puffer 48: Trolley fährt nicht aus mittlere Schleuse
      Err_Puffer_nicht_leer_IN : Bool                   // Outbound (UH07): Voll-Puffer 48: Trolley mittig in Schleuse, obwohl keine Daten! Initialisieren hat gestartet!
      Frei14 : Bool                                     // Outbound (UH07): Voll-Puffer 48: Frei14
      Err_Raus_Sensor : Bool                            // Outbound (UH07): Voll-Puffer 48: Raus-Sensor hat Dauersignal oder wird nicht erreicht
      Frei16 : Bool                                     // Outbound (UH07): Voll-Puffer 48: Frei16
      Reset_aktiv : Bool                                // Outbound (UH07): Voll-Puffer 48: Reset ist aktiv
    VollPuffer49 : Struct                               // Outbound (UH07): Voll-Puffer 49 MB3484
      Lager_DL : Bool                                   // Outbound (UH07): Voll-Puffer 49: Lager-Datenliste fehlerhaft
      Undef_Lager : Bool                                // Outbound (UH07): Voll-Puffer 49: undefinierter Lager
      Err_Trolley_nicht_in_Schleuse_OUT : Bool          // Outbound (UH07): Voll-Puffer 49: Trolley fährt nicht in untere Schleuse
      Err_Uebzeit : Bool                                // Outbound (UH07): Voll-Puffer 49: Überwachungzeit ist abgelaufen
      Err_Schritt : Bool                                // Outbound (UH07): Voll-Puffer 49: Schritt-Nummer ist nicht definiert
      Err_Stau_Einfahrt : Bool                          // Outbound (UH07): Voll-Puffer 49: Stau am Lager-Eingang
      Err_BLKMov : Bool                                 // Outbound (UH07): Voll-Puffer 49: Error bei Block kopieren
      Err_Trolley_raus_OUT : Bool                       // Outbound (UH07): Voll-Puffer 49: Trolley fährt nicht aus unterer Schleuse
      Err_Puffer_nicht_leer_OUT : Bool                  // Outbound (UH07): Voll-Puffer 49: Trolley unten in Schleuse, obwohl keine Daten! Initialisieren hat gestartet!
      Err_Trolley_nicht_in_Schleuse_IN : Bool           // Outbound (UH07): Voll-Puffer 49: Trolley fährt nicht in mittlere Schleuse
      Err_Trolley_raus_IN : Bool                        // Outbound (UH07): Voll-Puffer 49: Trolley fährt nicht aus mittlere Schleuse
      Err_Puffer_nicht_leer_IN : Bool                   // Outbound (UH07): Voll-Puffer 49: Trolley mittig in Schleuse, obwohl keine Daten! Initialisieren hat gestartet!
      Frei14 : Bool                                     // Outbound (UH07): Voll-Puffer 49: Frei14
      Err_Raus_Sensor : Bool                            // Outbound (UH07): Voll-Puffer 49: Raus-Sensor hat Dauersignal oder wird nicht erreicht
      Frei16 : Bool                                     // Outbound (UH07): Voll-Puffer 49: Frei16
      Reset_aktiv : Bool                                // Outbound (UH07): Voll-Puffer 49: Reset ist aktiv
    VollPuffer50 : Struct                               // Outbound (UH07): Voll-Puffer 50 MB3483
      Lager_DL : Bool                                   // Outbound (UH07): Voll-Puffer 50: Lager-Datenliste fehlerhaft
      Undef_Lager : Bool                                // Outbound (UH07): Voll-Puffer 50: undefinierter Lager
      Err_Trolley_nicht_in_Schleuse_OUT : Bool          // Outbound (UH07): Voll-Puffer 50: Trolley fährt nicht in untere Schleuse
      Err_Uebzeit : Bool                                // Outbound (UH07): Voll-Puffer 50: Überwachungzeit ist abgelaufen
      Err_Schritt : Bool                                // Outbound (UH07): Voll-Puffer 50: Schritt-Nummer ist nicht definiert
      Err_Stau_Einfahrt : Bool                          // Outbound (UH07): Voll-Puffer 50: Stau am Lager-Eingang
      Err_BLKMov : Bool                                 // Outbound (UH07): Voll-Puffer 50: Error bei Block kopieren
      Err_Trolley_raus_OUT : Bool                       // Outbound (UH07): Voll-Puffer 50: Trolley fährt nicht aus unterer Schleuse
      Err_Puffer_nicht_leer_OUT : Bool                  // Outbound (UH07): Voll-Puffer 50: Trolley unten in Schleuse, obwohl keine Daten! Initialisieren hat gestartet!
      Err_Trolley_nicht_in_Schleuse_IN : Bool           // Outbound (UH07): Voll-Puffer 50: Trolley fährt nicht in mittlere Schleuse
      Err_Trolley_raus_IN : Bool                        // Outbound (UH07): Voll-Puffer 50: Trolley fährt nicht aus mittlere Schleuse
      Err_Puffer_nicht_leer_IN : Bool                   // Outbound (UH07): Voll-Puffer 50: Trolley mittig in Schleuse, obwohl keine Daten! Initialisieren hat gestartet!
      Frei14 : Bool                                     // Outbound (UH07): Voll-Puffer 50: Frei14
      Err_Raus_Sensor : Bool                            // Outbound (UH07): Voll-Puffer 50: Raus-Sensor hat Dauersignal oder wird nicht erreicht
      Frei16 : Bool                                     // Outbound (UH07): Voll-Puffer 50: Frei16
      Reset_aktiv : Bool                                // Outbound (UH07): Voll-Puffer 50: Reset ist aktiv
    VollPuffer51 : Struct                               // Outbound (UH07): Voll-Puffer 51 MB3482
      Lager_DL : Bool                                   // Outbound (UH07): Voll-Puffer 51: Lager-Datenliste fehlerhaft
      Undef_Lager : Bool                                // Outbound (UH07): Voll-Puffer 51: undefinierter Lager
      Err_Trolley_nicht_in_Schleuse_OUT : Bool          // Outbound (UH07): Voll-Puffer 51: Trolley fährt nicht in untere Schleuse
      Err_Uebzeit : Bool                                // Outbound (UH07): Voll-Puffer 51: Überwachungzeit ist abgelaufen
      Err_Schritt : Bool                                // Outbound (UH07): Voll-Puffer 51: Schritt-Nummer ist nicht definiert
      Err_Stau_Einfahrt : Bool                          // Outbound (UH07): Voll-Puffer 51: Stau am Lager-Eingang
      Err_BLKMov : Bool                                 // Outbound (UH07): Voll-Puffer 51: Error bei Block kopieren
      Err_Trolley_raus_OUT : Bool                       // Outbound (UH07): Voll-Puffer 51: Trolley fährt nicht aus unterer Schleuse
      Err_Puffer_nicht_leer_OUT : Bool                  // Outbound (UH07): Voll-Puffer 51: Trolley unten in Schleuse, obwohl keine Daten! Initialisieren hat gestartet!
      Err_Trolley_nicht_in_Schleuse_IN : Bool           // Outbound (UH07): Voll-Puffer 51: Trolley fährt nicht in mittlere Schleuse
      Err_Trolley_raus_IN : Bool                        // Outbound (UH07): Voll-Puffer 51: Trolley fährt nicht aus mittlere Schleuse
      Err_Puffer_nicht_leer_IN : Bool                   // Outbound (UH07): Voll-Puffer 51: Trolley mittig in Schleuse, obwohl keine Daten! Initialisieren hat gestartet!
      Frei14 : Bool                                     // Outbound (UH07): Voll-Puffer 51: Frei14
      Err_Raus_Sensor : Bool                            // Outbound (UH07): Voll-Puffer 51: Raus-Sensor hat Dauersignal oder wird nicht erreicht
      Frei16 : Bool                                     // Outbound (UH07): Voll-Puffer 51: Frei16
      Reset_aktiv : Bool                                // Outbound (UH07): Voll-Puffer 51: Reset ist aktiv
    Auslagerbereich_VollPuffer : Struct                 // Ist schon richtig ausgefüllt
      BG3180_Kein_Signal : Bool                         // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Ausfahrt BG3180: Kein Signal
      BG3180_Signal_zu_lang : Bool                      // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Ausfahrt BG3180: Signal zu lang
      BG3185_Kein_Signal_1 : Bool                       // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Ausfahrt BG3185: Kein Signal
      BG3185_Signal_zu_lang_1 : Bool                    // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Ausfahrt BG3185: Signal zu lang
      TrolleyStau BG3181 : Bool                         // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Ausfahrt: Trolley verklemmt Puffer 39/38
      TrolleyStau BG3182 : Bool                         // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Ausfahrt: Trolley verklemmt Puffer 32/31
      TrolleyStau BG3183 : Bool                         // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Ausfahrt: Trolley verklemmt Puffer 26/25
      TrolleyStau BG3184 : Bool                         // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Ausfahrt: Trolley verklemmt Puffer 19/18
      TrolleyStau BG3240 : Bool                         // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Ausfahrt: Trolley verklemmt Puffer 13/12
      TrolleyStau BG3241 : Bool                         // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Ausfahrt: Trolley verklemmt Puffer 6/5
      TrolleyStau BG3242 : Bool                         // Outbound (UH07): Voll-Puffer-Ausfahrt: Trolley verklemmt nach Puffer 1
    Sorter_Vollpuffer : Struct                          // Ist schon richtig ausgefüllt
      Sorter A stop : Bool                              // Outbound (UH07): Antrieb Sorter A wegen Sorter B gestoppt
      Sorter B stop : Bool                              // Outbound (UH07): Antrieb Sorter B gestoppt, da Lager 51 voll
      Sorter A Gesamtreset : Bool                       // Outbound (UH07): Sorter A Gesamtreset aktiv
      Sorter B Gesamtreset : Bool                       // Outbound (UH07): Sorter B Gesamtreset aktiv
    Frei450 : Array[1..12] of Word
    Bereich_3145 : Struct                               // Outbound (UH07): Bereich  MA0140/BG3145 (Zuführung Vollpuffer)
      Schleuse_DL : Bool                                // Bypass zu Vollpuffer : Schleuse-Datenliste fehlerhaft
      Undef_Schleuse : Bool                             // Bypass zu Vollpuffer : undefinierter Schleuse
      Err_Trolley_nicht_in_Schleuse : Bool              // Bypass zu Vollpuffer : Trolley fährt nicht in Schleuse
      Err_Uebzeit : Bool                                // Bypass zu Vollpuffer : Überwachungzeit ist abgelaufen
      Err_Schritt : Bool                                // Bypass zu Vollpuffer : Schritt-Nummer ist nicht definiert
      Err_Stau_Einfahrt : Bool                          // Bypass zu Vollpuffer : Stau bei Bereich-Einfahrt
      Err_BLKMov : Bool                                 // Bypass zu Vollpuffer : Error bei Block kopieren
      Err_Trolley_raus : Bool                           // Bypass zu Vollpuffer : Trolley fährt nicht aus Schleuse
      Err_Raus_Sensor : Bool                            // Bypass zu Vollpuffer : Raus-Sensor wird nicht erreicht (oder dauernd aktiv)!
      Err_Ziel : Bool                                   // Bypass zu Vollpuffer : Trolley-Ziel nicht bekannt
      Err_Weichen_DL : Bool                             // Bypass zu Vollpuffer : Weichen-Datenliste fehlerhaft
      Err_Undef_Weiche : Bool                           // Bypass zu Vollpuffer : undefinierte Weiche
      Err_Weiche_belegt : Bool                          // Bypass zu Vollpuffer : Weiche bleibt belegt
      Err_Kein_LeseErgebnis : Bool                      // Bypass zu Vollpuffer : Kein Ergebnis von LeseEinheit
      Err_Leser_nicht_bereit : Bool                     // Bypass zu Vollpuffer : Leser nicht betriebsbereit
      Barcode_nicht_bekannt : Bool                      // Bypass zu Vollpuffer : Barcode nicht in Datenbank vorhanden
    Reserve452 : Struct                                 // Outbound (UH07): Reserve452
      Schleuse_DL : Bool                                // Highway zu Bypass : Schleuse-Datenliste fehlerhaft
      Undef_Schleuse : Bool                             // Highway zu Bypass : undefinierter Schleuse
      Err_Trolley_nicht_in_Schleuse : Bool              // Highway zu Bypass : Trolley fährt nicht in Schleuse
      Err_Uebzeit : Bool                                // Highway zu Bypass : Überwachungzeit ist abgelaufen
      Err_Schritt : Bool                                // Highway zu Bypass : Schritt-Nummer ist nicht definiert
      Err_Stau_Einfahrt : Bool                          // Highway zu Bypass : Stau bei Bereich-Einfahrt
      Err_BLKMov : Bool                                 // Highway zu Bypass : Error bei Block kopieren
      Err_Trolley_raus : Bool                           // Highway zu Bypass : Trolley fährt nicht aus Schleuse
      Err_Raus_Sensor : Bool                            // Highway zu Bypass : Raus-Sensor wird nicht erreicht (oder dauernd aktiv)!
      Err_Ziel : Bool                                   // Highway zu Bypass : Trolley-Ziel nicht bekannt
      Err_Weichen_DL : Bool                             // Highway zu Bypass : Weichen-Datenliste fehlerhaft
      Err_Undef_Weiche : Bool                           // Highway zu Bypass : undefinierte Weiche
      Err_Weiche_belegt : Bool                          // Highway zu Bypass : Weiche bleibt belegt
      Err_Kein_LeseErgebnis : Bool                      // Highway zu Bypass : Kein Ergebnis von LeseEinheit
      Err_Leser_nicht_bereit : Bool                     // Highway zu Bypass : Leser nicht betriebsbereit
      Barcode_nicht_bekannt : Bool                      // Highway zu Bypass : Barcode nicht in Datenbank vorhanden
    Bereich_3361 : Struct                               // Outbound (UH07): Bereich  MA0060/BG3361 (Abführung Vollpuffer)
      Schleuse_DL : Bool                                // Vollpuffer zu Bypass : Schleuse-Datenliste fehlerhaft
      Undef_Schleuse : Bool                             // Vollpuffer zu Bypass : undefinierter Schleuse
      Err_Trolley_nicht_in_Schleuse : Bool              // Vollpuffer zu Bypass : Trolley fährt nicht in Schleuse
      Err_Uebzeit : Bool                                // Vollpuffer zu Bypass : Überwachungzeit ist abgelaufen
      Err_Schritt : Bool                                // Vollpuffer zu Bypass : Schritt-Nummer ist nicht definiert
      Err_Stau_Einfahrt : Bool                          // Vollpuffer zu Bypass : Stau bei Bereich-Einfahrt
      Err_BLKMov : Bool                                 // Vollpuffer zu Bypass : Error bei Block kopieren
      Err_Trolley_raus : Bool                           // Vollpuffer zu Bypass : Trolley fährt nicht aus Schleuse
      Err_Raus_Sensor : Bool                            // Vollpuffer zu Bypass : Raus-Sensor wird nicht erreicht (oder dauernd aktiv)!
      Err_Ziel : Bool                                   // Vollpuffer zu Bypass : Trolley-Ziel nicht bekannt
      Err_Weichen_DL : Bool                             // Vollpuffer zu Bypass : Weichen-Datenliste fehlerhaft
      Err_Undef_Weiche : Bool                           // Vollpuffer zu Bypass : undefinierte Weiche
      Err_Weiche_belegt : Bool                          // Vollpuffer zu Bypass : Weiche bleibt belegt
      Err_Kein_LeseErgebnis : Bool                      // Vollpuffer zu Bypass : Kein Ergebnis von LeseEinheit
      Err_Leser_nicht_bereit : Bool                     // Vollpuffer zu Bypass : Leser nicht betriebsbereit
      Barcode_nicht_bekannt : Bool                      // Vollpuffer zu Bypass : Barcode nicht in Datenbank vorhanden
    Bereich_3373 : Struct                               // Outbound (UH07): Bereich  MA0063/BG3373 (Zuführung Leerpuffer)
      Schleuse_DL : Bool                                // Bypass zu Leerpuffer : Schleuse-Datenliste fehlerhaft
      Undef_Schleuse : Bool                             // Bypass zu Leerpuffer : undefinierter Schleuse
      Err_Trolley_nicht_in_Schleuse : Bool              // Bypass zu Leerpuffer : Trolley fährt nicht in Schleuse
      Err_Uebzeit : Bool                                // Bypass zu Leerpuffer : Überwachungzeit ist abgelaufen
      Err_Schritt : Bool                                // Bypass zu Leerpuffer : Schritt-Nummer ist nicht definiert
      Err_Stau_Einfahrt : Bool                          // Bypass zu Leerpuffer : Stau bei Bereich-Einfahrt
      Err_BLKMov : Bool                                 // Bypass zu Leerpuffer : Error bei Block kopieren
      Err_Trolley_raus : Bool                           // Bypass zu Leerpuffer : Trolley fährt nicht aus Schleuse
      Err_Raus_Sensor : Bool                            // Bypass zu Leerpuffer : Raus-Sensor wird nicht erreicht (oder dauernd aktiv)!
      Err_Ziel : Bool                                   // Bypass zu Leerpuffer : Trolley-Ziel nicht bekannt
      Err_Weichen_DL : Bool                             // Bypass zu Leerpuffer : Weichen-Datenliste fehlerhaft
      Err_Undef_Weiche : Bool                           // Bypass zu Leerpuffer : undefinierte Weiche
      Err_Weiche_belegt : Bool                          // Bypass zu Leerpuffer : Weiche bleibt belegt
      Err_Kein_LeseErgebnis : Bool                      // Bypass zu Leerpuffer : Kein Ergebnis von LeseEinheit
      Err_Leser_nicht_bereit : Bool                     // Bypass zu Leerpuffer : Leser nicht betriebsbereit
      Barcode_nicht_bekannt : Bool                      // Bypass zu Leerpuffer : Barcode nicht in Datenbank vorhanden
    Bereich_3731 : Struct                               // Outbound (UH07): Bereich  MA0201/BG3731 (Highway zu Outbound)
      Schleuse_DL : Bool                                // Highway zu OB : Schleuse-Datenliste fehlerhaft
      Undef_Schleuse : Bool                             // Highway zu OB : undefinierter Schleuse
      Err_Trolley_nicht_in_Schleuse : Bool              // Highway zu OB : Trolley fährt nicht in Schleuse
      Err_Uebzeit : Bool                                // Highway zu OB : Überwachungzeit ist abgelaufen
      Err_Schritt : Bool                                // Highway zu OB : Schritt-Nummer ist nicht definiert
      Err_Stau_Einfahrt : Bool                          // Highway zu OB : Stau bei Bereich-Einfahrt
      Err_BLKMov : Bool                                 // Highway zu OB : Error bei Block kopieren
      Err_Trolley_raus : Bool                           // Highway zu OB : Trolley fährt nicht aus Schleuse
      Err_Raus_Sensor : Bool                            // Highway zu OB : Raus-Sensor wird nicht erreicht (oder dauernd aktiv)!
      Err_Ziel : Bool                                   // Highway zu OB : Trolley-Ziel nicht bekannt
      Err_Weichen_DL : Bool                             // Highway zu OB : Weichen-Datenliste fehlerhaft
      Err_Undef_Weiche : Bool                           // Highway zu OB : undefinierte Weiche
      Err_Weiche_belegt : Bool                          // Highway zu OB : Weiche bleibt belegt
      Err_Kein_LeseErgebnis : Bool                      // Highway zu OB : Kein Ergebnis von LeseEinheit
      Err_Leser_nicht_bereit : Bool                     // Highway zu OB : Leser nicht betriebsbereit
      Barcode_nicht_bekannt : Bool                      // Highway zu OB : Barcode nicht in Datenbank vorhanden
    Bereich_3732 : Struct                               // Outbound (UH07): Bereich  MA0202/BG3732 (Highway zu AMR)
      Schleuse_DL : Bool                                // Highway zu AMR : Schleuse-Datenliste fehlerhaft
      Undef_Schleuse : Bool                             // Highway zu AMR : undefinierter Schleuse
      Err_Trolley_nicht_in_Schleuse : Bool              // Highway zu AMR : Trolley fährt nicht in Schleuse
      Err_Uebzeit : Bool                                // Highway zu AMR : Überwachungzeit ist abgelaufen
      Err_Schritt : Bool                                // Highway zu AMR : Schritt-Nummer ist nicht definiert
      Err_Stau_Einfahrt : Bool                          // Highway zu AMR : Stau bei Bereich-Einfahrt
      Err_BLKMov : Bool                                 // Highway zu AMR : Error bei Block kopieren
      Err_Trolley_raus : Bool                           // Highway zu AMR : Trolley fährt nicht aus Schleuse
      Err_Raus_Sensor : Bool                            // Highway zu AMR : Raus-Sensor wird nicht erreicht (oder dauernd aktiv)!
      Err_Ziel : Bool                                   // Highway zu AMR : Trolley-Ziel nicht bekannt
      Err_Weichen_DL : Bool                             // Highway zu AMR : Weichen-Datenliste fehlerhaft
      Err_Undef_Weiche : Bool                           // Highway zu AMR : undefinierte Weiche
      Err_Weiche_belegt : Bool                          // Highway zu AMR : Weiche bleibt belegt
      Err_Kein_LeseErgebnis : Bool                      // Highway zu AMR : Kein Ergebnis von LeseEinheit
      Err_Leser_nicht_bereit : Bool                     // Highway zu AMR : Leser nicht betriebsbereit
      Barcode_nicht_bekannt : Bool                      // Highway zu AMR : Barcode nicht in Datenbank vorhanden
    Reserve462 : Struct                                 // Outbound (UH07): Reserve462
      Schleuse_DL : Bool                                // Highway zu OB : Schleuse-Datenliste fehlerhaft
      Undef_Schleuse : Bool                             // Highway zu OB : undefinierter Schleuse
      Err_Trolley_nicht_in_Schleuse : Bool              // Highway zu OB : Trolley fährt nicht in Schleuse
      Err_Uebzeit : Bool                                // Highway zu OB : Überwachungzeit ist abgelaufen
      Err_Schritt : Bool                                // Highway zu OB : Schritt-Nummer ist nicht definiert
      Err_Stau_Einfahrt : Bool                          // Highway zu OB : Stau bei Bereich-Einfahrt
      Err_BLKMov : Bool                                 // Highway zu OB : Error bei Block kopieren
      Err_Trolley_raus : Bool                           // Highway zu OB : Trolley fährt nicht aus Schleuse
      Err_Raus_Sensor : Bool                            // Highway zu OB : Raus-Sensor wird nicht erreicht (oder dauernd aktiv)!
      Err_Ziel : Bool                                   // Highway zu OB : Trolley-Ziel nicht bekannt
      Err_Weichen_DL : Bool                             // Highway zu OB : Weichen-Datenliste fehlerhaft
      Err_Undef_Weiche : Bool                           // Highway zu OB : undefinierte Weiche
      Err_Weiche_belegt : Bool                          // Highway zu OB : Weiche bleibt belegt
      Err_Kein_LeseErgebnis : Bool                      // Highway zu OB : Kein Ergebnis von LeseEinheit
      Err_Leser_nicht_bereit : Bool                     // Highway zu OB : Leser nicht betriebsbereit
      Barcode_nicht_bekannt : Bool                      // Highway zu OB : Barcode nicht in Datenbank vorhanden
    Bereich_4203 : Struct                               // Outbound (UH07): Bereich  MA0261/BG4203 (Zuführung Vollpuffer)
      Schleuse_DL : Bool                                // Highway zu OB : Schleuse-Datenliste fehlerhaft
      Undef_Schleuse : Bool                             // Highway zu OB : undefinierter Schleuse
      Err_Trolley_nicht_in_Schleuse : Bool              // Highway zu OB : Trolley fährt nicht in Schleuse
      Err_Uebzeit : Bool                                // Highway zu OB : Überwachungzeit ist abgelaufen
      Err_Schritt : Bool                                // Highway zu OB : Schritt-Nummer ist nicht definiert
      Err_Stau_Einfahrt : Bool                          // Highway zu OB : Stau bei Bereich-Einfahrt
      Err_BLKMov : Bool                                 // Highway zu OB : Error bei Block kopieren
      Err_Trolley_raus : Bool                           // Highway zu OB : Trolley fährt nicht aus Schleuse
      Err_Raus_Sensor : Bool                            // Highway zu OB : Raus-Sensor wird nicht erreicht (oder dauernd aktiv)!
      Err_Ziel : Bool                                   // Highway zu OB : Trolley-Ziel nicht bekannt
      Err_Weichen_DL : Bool                             // Highway zu OB : Weichen-Datenliste fehlerhaft
      Err_Undef_Weiche : Bool                           // Highway zu OB : undefinierte Weiche
      Err_Weiche_belegt : Bool                          // Highway zu OB : Weiche bleibt belegt
      Err_Kein_LeseErgebnis : Bool                      // Highway zu OB : Kein Ergebnis von LeseEinheit
      Err_Leser_nicht_bereit : Bool                     // Highway zu OB : Leser nicht betriebsbereit
      Barcode_nicht_bekannt : Bool                      // Highway zu OB : Barcode nicht in Datenbank vorhanden
    Übergang_4205 : Struct                              // Outbound (UH07): Übergang BG4205 (Zuführung Vollpuffer)
      Schleuse_DL : Bool                                // Highway zu OB : Schleuse-Datenliste fehlerhaft
      Undef_Schleuse : Bool                             // Highway zu OB : undefinierter Schleuse
      Err_Trolley_nicht_in_Schleuse : Bool              // Highway zu OB : Trolley fährt nicht in Schleuse
      Err_Uebzeit : Bool                                // Highway zu OB : Überwachungzeit ist abgelaufen
      Err_Schritt : Bool                                // Highway zu OB : Schritt-Nummer ist nicht definiert
      Err_Stau_Einfahrt : Bool                          // Highway zu OB : Stau bei Bereich-Einfahrt
      Err_BLKMov : Bool                                 // Highway zu OB : Error bei Block kopieren
      Err_Trolley_raus : Bool                           // Highway zu OB : Trolley fährt nicht aus Schleuse
      Err_Raus_Sensor : Bool                            // Highway zu OB : Raus-Sensor wird nicht erreicht (oder dauernd aktiv)!
      Err_Ziel : Bool                                   // Highway zu OB : Trolley-Ziel nicht bekannt
      Err_Weichen_DL : Bool                             // Highway zu OB : Weichen-Datenliste fehlerhaft
      Err_Undef_Weiche : Bool                           // Highway zu OB : undefinierte Weiche
      Err_Weiche_belegt : Bool                          // Highway zu OB : Weiche bleibt belegt
      Err_Kein_LeseErgebnis : Bool                      // Highway zu OB : Kein Ergebnis von LeseEinheit
      Err_Leser_nicht_bereit : Bool                     // Highway zu OB : Leser nicht betriebsbereit
      Barcode_nicht_bekannt : Bool                      // Highway zu OB : Barcode nicht in Datenbank vorhanden
    Übergang_4225 : Struct                              // Outbound (UH07): Übergang BG4225 (Abführung Leerpuffer)
      Schleuse_DL : Bool                                // Highway zu AMR : Schleuse-Datenliste fehlerhaft
      Undef_Schleuse : Bool                             // Highway zu AMR : undefinierter Schleuse
      Err_Trolley_nicht_in_Schleuse : Bool              // Highway zu AMR : Trolley fährt nicht in Schleuse
      Err_Uebzeit : Bool                                // Highway zu AMR : Überwachungzeit ist abgelaufen
      Err_Schritt : Bool                                // Highway zu AMR : Schritt-Nummer ist nicht definiert
      Err_Stau_Einfahrt : Bool                          // Highway zu AMR : Stau bei Bereich-Einfahrt
      Err_BLKMov : Bool                                 // Highway zu AMR : Error bei Block kopieren
      Err_Trolley_raus : Bool                           // Highway zu AMR : Trolley fährt nicht aus Schleuse
      Err_Raus_Sensor : Bool                            // Highway zu AMR : Raus-Sensor wird nicht erreicht (oder dauernd aktiv)!
      Err_Ziel : Bool                                   // Highway zu AMR : Trolley-Ziel nicht bekannt
      Err_Weichen_DL : Bool                             // Highway zu AMR : Weichen-Datenliste fehlerhaft
      Err_Undef_Weiche : Bool                           // Highway zu AMR : undefinierte Weiche
      Err_Weiche_belegt : Bool                          // Highway zu AMR : Weiche bleibt belegt
      Err_Kein_LeseErgebnis : Bool                      // Highway zu AMR : Kein Ergebnis von LeseEinheit
      Err_Leser_nicht_bereit : Bool                     // Highway zu AMR : Leser nicht betriebsbereit
      Barcode_nicht_bekannt : Bool                      // Highway zu AMR : Barcode nicht in Datenbank vorhanden
    Bereich_4232 : Struct                               // Outbound (UH07): Bereich  MA0267/BG4232 (Abführung Leerpuffer)
      Schleuse_DL : Bool                                // Highway zu AMR : Schleuse-Datenliste fehlerhaft
      Undef_Schleuse : Bool                             // Highway zu AMR : undefinierter Schleuse
      Err_Trolley_nicht_in_Schleuse : Bool              // Highway zu AMR : Trolley fährt nicht in Schleuse
      Err_Uebzeit : Bool                                // Highway zu AMR : Überwachungzeit ist abgelaufen
      Err_Schritt : Bool                                // Highway zu AMR : Schritt-Nummer ist nicht definiert
      Err_Stau_Einfahrt : Bool                          // Highway zu AMR : Stau bei Bereich-Einfahrt
      Err_BLKMov : Bool                                 // Highway zu AMR : Error bei Block kopieren
      Err_Trolley_raus : Bool                           // Highway zu AMR : Trolley fährt nicht aus Schleuse
      Err_Raus_Sensor : Bool                            // Highway zu AMR : Raus-Sensor wird nicht erreicht (oder dauernd aktiv)!
      Err_Ziel : Bool                                   // Highway zu AMR : Trolley-Ziel nicht bekannt
      Err_Weichen_DL : Bool                             // Highway zu AMR : Weichen-Datenliste fehlerhaft
      Err_Undef_Weiche : Bool                           // Highway zu AMR : undefinierte Weiche
      Err_Weiche_belegt : Bool                          // Highway zu AMR : Weiche bleibt belegt
      Err_Kein_LeseErgebnis : Bool                      // Highway zu AMR : Kein Ergebnis von LeseEinheit
      Err_Leser_nicht_bereit : Bool                     // Highway zu AMR : Leser nicht betriebsbereit
      Barcode_nicht_bekannt : Bool                      // Highway zu AMR : Barcode nicht in Datenbank vorhanden
    Bereich_4236 : Struct                               // Outbound (UH07): Bereich  MA0066/BG4236 (Abführung Leerpuffer)
      Schleuse_DL : Bool                                // Leerpuffer zu Bypass : Schleuse-Datenliste fehlerhaft
      Undef_Schleuse : Bool                             // Leerpuffer zu Bypass : undefinierter Schleuse
      Err_Trolley_nicht_in_Schleuse : Bool              // Leerpuffer zu Bypass : Trolley fährt nicht in Schleuse
      Err_Uebzeit : Bool                                // Leerpuffer zu Bypass : Überwachungzeit ist abgelaufen
      Err_Schritt : Bool                                // Leerpuffer zu Bypass : Schritt-Nummer ist nicht definiert
      Err_Stau_Einfahrt : Bool                          // Leerpuffer zu Bypass : Stau bei Bereich-Einfahrt
      Err_BLKMov : Bool                                 // Leerpuffer zu Bypass : Error bei Block kopieren
      Err_Trolley_raus : Bool                           // Leerpuffer zu Bypass : Trolley fährt nicht aus Schleuse
      Err_Raus_Sensor : Bool                            // Leerpuffer zu Bypass : Raus-Sensor wird nicht erreicht (oder dauernd aktiv)!
      Err_Ziel : Bool                                   // Leerpuffer zu Bypass : Trolley-Ziel nicht bekannt
      Err_Weichen_DL : Bool                             // Leerpuffer zu Bypass : Weichen-Datenliste fehlerhaft
      Err_Undef_Weiche : Bool                           // Leerpuffer zu Bypass : undefinierte Weiche
      Err_Weiche_belegt : Bool                          // Leerpuffer zu Bypass : Weiche bleibt belegt
      Err_Kein_LeseErgebnis : Bool                      // Leerpuffer zu Bypass : Kein Ergebnis von LeseEinheit
      Err_Leser_nicht_bereit : Bool                     // Leerpuffer zu Bypass : Leser nicht betriebsbereit
      Barcode_nicht_bekannt : Bool                      // Leerpuffer zu Bypass : Barcode nicht in Datenbank vorhanden
    Bereich_4441 : Struct                               // Outbound (UH07): Bereich  MA0320/BG4441 (Zuführung Entladepuffer)
      Schleuse_DL : Bool                                // Vollpuffer zu Bypass : Schleuse-Datenliste fehlerhaft
      Undef_Schleuse : Bool                             // Vollpuffer zu Bypass : undefinierter Schleuse
      Err_Trolley_nicht_in_Schleuse : Bool              // Vollpuffer zu Bypass : Trolley fährt nicht in Schleuse
      Err_Uebzeit : Bool                                // Vollpuffer zu Bypass : Überwachungzeit ist abgelaufen
      Err_Schritt : Bool                                // Vollpuffer zu Bypass : Schritt-Nummer ist nicht definiert
      Err_Stau_Einfahrt : Bool                          // Vollpuffer zu Bypass : Stau bei Bereich-Einfahrt
      Err_BLKMov : Bool                                 // Vollpuffer zu Bypass : Error bei Block kopieren
      Err_Trolley_raus : Bool                           // Vollpuffer zu Bypass : Trolley fährt nicht aus Schleuse
      Err_Raus_Sensor : Bool                            // Vollpuffer zu Bypass : Raus-Sensor wird nicht erreicht (oder dauernd aktiv)!
      Err_Ziel : Bool                                   // Vollpuffer zu Bypass : Trolley-Ziel nicht bekannt
      Err_Weichen_DL : Bool                             // Vollpuffer zu Bypass : Weichen-Datenliste fehlerhaft
      Err_Undef_Weiche : Bool                           // Vollpuffer zu Bypass : undefinierte Weiche
      Err_Weiche_belegt : Bool                          // Vollpuffer zu Bypass : Weiche bleibt belegt
      Err_Kein_LeseErgebnis : Bool                      // Vollpuffer zu Bypass : Kein Ergebnis von LeseEinheit
      Err_Leser_nicht_bereit : Bool                     // Vollpuffer zu Bypass : Leser nicht betriebsbereit
      Barcode_nicht_bekannt : Bool                      // Vollpuffer zu Bypass : Barcode nicht in Datenbank vorhanden
    Bereich_4454 : Struct                               // Outbound (UH07): Bereich  MA0323/BG4454 (Zuführung Entladepuffer)
      Schleuse_DL : Bool                                // Bypass zu Entladepuffer : Schleuse-Datenliste fehlerhaft
      Undef_Schleuse : Bool                             // Bypass zu Entladepuffer : undefinierter Schleuse
      Err_Trolley_nicht_in_Schleuse : Bool              // Bypass zu Entladepuffer : Trolley fährt nicht in Schleuse
      Err_Uebzeit : Bool                                // Bypass zu Entladepuffer : Überwachungzeit ist abgelaufen
      Err_Schritt : Bool                                // Bypass zu Entladepuffer : Schritt-Nummer ist nicht definiert
      Err_Stau_Einfahrt : Bool                          // Bypass zu Entladepuffer : Stau bei Bereich-Einfahrt
      Err_BLKMov : Bool                                 // Bypass zu Entladepuffer : Error bei Block kopieren
      Err_Trolley_raus : Bool                           // Bypass zu Entladepuffer : Trolley fährt nicht aus Schleuse
      Err_Raus_Sensor : Bool                            // Bypass zu Entladepuffer : Raus-Sensor wird nicht erreicht (oder dauernd aktiv)!
      Err_Ziel : Bool                                   // Bypass zu Entladepuffer : Trolley-Ziel nicht bekannt
      Err_Weichen_DL : Bool                             // Bypass zu Entladepuffer : Weichen-Datenliste fehlerhaft
      Err_Undef_Weiche : Bool                           // Bypass zu Entladepuffer : undefinierte Weiche
      Err_Weiche_belegt : Bool                          // Bypass zu Entladepuffer : Weiche bleibt belegt
      Err_Kein_LeseErgebnis : Bool                      // Bypass zu Entladepuffer : Kein Ergebnis von LeseEinheit
      Err_Leser_nicht_bereit : Bool                     // Bypass zu Entladepuffer : Leser nicht betriebsbereit
      Barcode_nicht_bekannt : Bool                      // Bypass zu Entladepuffer : Barcode nicht in Datenbank vorhanden
    Bereich_4456 : Struct                               // Outbound (UH07): Bereich  MA0330/BG4456 (Abführung Entladepuffer)
      Schleuse_DL : Bool                                // Entladepuffer zu Bypass : Schleuse-Datenliste fehlerhaft
      Undef_Schleuse : Bool                             // Entladepuffer zu Bypass : undefinierter Schleuse
      Err_Trolley_nicht_in_Schleuse : Bool              // Entladepuffer zu Bypass : Trolley fährt nicht in Schleuse
      Err_Uebzeit : Bool                                // Entladepuffer zu Bypass : Überwachungzeit ist abgelaufen
      Err_Schritt : Bool                                // Entladepuffer zu Bypass : Schritt-Nummer ist nicht definiert
      Err_Stau_Einfahrt : Bool                          // Entladepuffer zu Bypass : Stau bei Bereich-Einfahrt
      Err_BLKMov : Bool                                 // Entladepuffer zu Bypass : Error bei Block kopieren
      Err_Trolley_raus : Bool                           // Entladepuffer zu Bypass : Trolley fährt nicht aus Schleuse
      Err_Raus_Sensor : Bool                            // Entladepuffer zu Bypass : Raus-Sensor wird nicht erreicht (oder dauernd aktiv)!
      Err_Ziel : Bool                                   // Entladepuffer zu Bypass : Trolley-Ziel nicht bekannt
      Err_Weichen_DL : Bool                             // Entladepuffer zu Bypass : Weichen-Datenliste fehlerhaft
      Err_Undef_Weiche : Bool                           // Entladepuffer zu Bypass : undefinierte Weiche
      Err_Weiche_belegt : Bool                          // Entladepuffer zu Bypass : Weiche bleibt belegt
      Err_Kein_LeseErgebnis : Bool                      // Entladepuffer zu Bypass : Kein Ergebnis von LeseEinheit
      Err_Leser_nicht_bereit : Bool                     // Entladepuffer zu Bypass : Leser nicht betriebsbereit
      Barcode_nicht_bekannt : Bool                      // Entladepuffer zu Bypass : Barcode nicht in Datenbank vorhanden
    Bereich_4465 : Struct                               // Outbound (UH07): Bereich  MA0333/BG4465 (Abführung Entladepuffer)
      Schleuse_DL : Bool                                // Bypass zu Leerpuffer : Schleuse-Datenliste fehlerhaft
      Undef_Schleuse : Bool                             // Bypass zu Leerpuffer : undefinierter Schleuse
      Err_Trolley_nicht_in_Schleuse : Bool              // Bypass zu Leerpuffer : Trolley fährt nicht in Schleuse
      Err_Uebzeit : Bool                                // Bypass zu Leerpuffer : Überwachungzeit ist abgelaufen
      Err_Schritt : Bool                                // Bypass zu Leerpuffer : Schritt-Nummer ist nicht definiert
      Err_Stau_Einfahrt : Bool                          // Bypass zu Leerpuffer : Stau bei Bereich-Einfahrt
      Err_BLKMov : Bool                                 // Bypass zu Leerpuffer : Error bei Block kopieren
      Err_Trolley_raus : Bool                           // Bypass zu Leerpuffer : Trolley fährt nicht aus Schleuse
      Err_Raus_Sensor : Bool                            // Bypass zu Leerpuffer : Raus-Sensor wird nicht erreicht (oder dauernd aktiv)!
      Err_Ziel : Bool                                   // Bypass zu Leerpuffer : Trolley-Ziel nicht bekannt
      Err_Weichen_DL : Bool                             // Bypass zu Leerpuffer : Weichen-Datenliste fehlerhaft
      Err_Undef_Weiche : Bool                           // Bypass zu Leerpuffer : undefinierte Weiche
      Err_Weiche_belegt : Bool                          // Bypass zu Leerpuffer : Weiche bleibt belegt
      Err_Kein_LeseErgebnis : Bool                      // Bypass zu Leerpuffer : Kein Ergebnis von LeseEinheit
      Err_Leser_nicht_bereit : Bool                     // Bypass zu Leerpuffer : Leser nicht betriebsbereit
      Barcode_nicht_bekannt : Bool                      // Bypass zu Leerpuffer : Barcode nicht in Datenbank vorhanden
    Übergang_4501 : Struct                              // Outbound (UH07): Übergang BG4501 (Zuführung Entladepuffer)
      Schleuse_DL : Bool                                // Bypass zu Entladepuffer : Schleuse-Datenliste fehlerhaft
      Undef_Schleuse : Bool                             // Bypass zu Entladepuffer : undefinierter Schleuse
      Err_Trolley_nicht_in_Schleuse : Bool              // Bypass zu Entladepuffer : Trolley fährt nicht in Schleuse
      Err_Uebzeit : Bool                                // Bypass zu Entladepuffer : Überwachungzeit ist abgelaufen
      Err_Schritt : Bool                                // Bypass zu Entladepuffer : Schritt-Nummer ist nicht definiert
      Err_Stau_Einfahrt : Bool                          // Bypass zu Entladepuffer : Stau bei Bereich-Einfahrt
      Err_BLKMov : Bool                                 // Bypass zu Entladepuffer : Error bei Block kopieren
      Err_Trolley_raus : Bool                           // Bypass zu Entladepuffer : Trolley fährt nicht aus Schleuse
      Err_Raus_Sensor : Bool                            // Bypass zu Entladepuffer : Raus-Sensor wird nicht erreicht (oder dauernd aktiv)!
      Err_Ziel : Bool                                   // Bypass zu Entladepuffer : Trolley-Ziel nicht bekannt
      Err_Weichen_DL : Bool                             // Bypass zu Entladepuffer : Weichen-Datenliste fehlerhaft
      Err_Undef_Weiche : Bool                           // Bypass zu Entladepuffer : undefinierte Weiche
      Err_Weiche_belegt : Bool                          // Bypass zu Entladepuffer : Weiche bleibt belegt
      Err_Kein_LeseErgebnis : Bool                      // Bypass zu Entladepuffer : Kein Ergebnis von LeseEinheit
      Err_Leser_nicht_bereit : Bool                     // Bypass zu Entladepuffer : Leser nicht betriebsbereit
      Barcode_nicht_bekannt : Bool                      // Bypass zu Entladepuffer : Barcode nicht in Datenbank vorhanden
    Übergang_4514 : Struct                              // Outbound (UH07): Übergang BG4514 (Abführung Entladepuffer)
      Schleuse_DL : Bool                                // Entladepuffer zu Bypass : Schleuse-Datenliste fehlerhaft
      Undef_Schleuse : Bool                             // Entladepuffer zu Bypass : undefinierter Schleuse
      Err_Trolley_nicht_in_Schleuse : Bool              // Entladepuffer zu Bypass : Trolley fährt nicht in Schleuse
      Err_Uebzeit : Bool                                // Entladepuffer zu Bypass : Überwachungzeit ist abgelaufen
      Err_Schritt : Bool                                // Entladepuffer zu Bypass : Schritt-Nummer ist nicht definiert
      Err_Stau_Einfahrt : Bool                          // Entladepuffer zu Bypass : Stau bei Bereich-Einfahrt
      Err_BLKMov : Bool                                 // Entladepuffer zu Bypass : Error bei Block kopieren
      Err_Trolley_raus : Bool                           // Entladepuffer zu Bypass : Trolley fährt nicht aus Schleuse
      Err_Raus_Sensor : Bool                            // Entladepuffer zu Bypass : Raus-Sensor wird nicht erreicht (oder dauernd aktiv)!
      Err_Ziel : Bool                                   // Entladepuffer zu Bypass : Trolley-Ziel nicht bekannt
      Err_Weichen_DL : Bool                             // Entladepuffer zu Bypass : Weichen-Datenliste fehlerhaft
      Err_Undef_Weiche : Bool                           // Entladepuffer zu Bypass : undefinierte Weiche
      Err_Weiche_belegt : Bool                          // Entladepuffer zu Bypass : Weiche bleibt belegt
      Err_Kein_LeseErgebnis : Bool                      // Entladepuffer zu Bypass : Kein Ergebnis von LeseEinheit
      Err_Leser_nicht_bereit : Bool                     // Entladepuffer zu Bypass : Leser nicht betriebsbereit
      Barcode_nicht_bekannt : Bool                      // Entladepuffer zu Bypass : Barcode nicht in Datenbank vorhanden
    Frei500 : Array[1..7] of Word
    Schleuse_MB3121 : Struct                            // Outbound (UH07):  Schleuse MB3121 (Vor Vollpuffer von Kontrollplatz)
      Schleuse_DL : Bool                                // Voll-Puffer-Sorter Normal : Schleuse-Datenliste fehlerhaft
      Undef_Schleuse : Bool                             // Voll-Puffer-Sorter Normal : undefinierter Schleuse
      Err_Trolley_nicht_in_Schleuse : Bool              // Voll-Puffer-Sorter Normal : Trolley fährt nicht in Schleuse
      Err_Uebzeit : Bool                                // Voll-Puffer-Sorter Normal : Überwachungzeit ist abgelaufen
      Err_Schritt : Bool                                // Voll-Puffer-Sorter Normal : Schritt-Nummer ist nicht definiert
      Err_Stau_Einfahrt : Bool                          // Voll-Puffer-Sorter Normal : Stau bei Bereich-Einfahrt
      Err_BLKMov : Bool                                 // Voll-Puffer-Sorter Normal : Error bei Block kopieren
      Err_Trolley_raus : Bool                           // Voll-Puffer-Sorter Normal : Trolley fährt nicht aus Schleuse
      Err_Raus_Sensor : Bool                            // Voll-Puffer-Sorter Normal : Raus-Sensor wird nicht erreicht (oder dauernd aktiv)!
      Err_Ziel : Bool                                   // Voll-Puffer-Sorter Normal : Trolley-Ziel nicht bekannt
      Err_Weichen_DL : Bool                             // Voll-Puffer-Sorter Normal : Weichen-Datenliste fehlerhaft
      Err_Undef_Weiche : Bool                           // Voll-Puffer-Sorter Normal : undefinierte Weiche
      Err_Weiche_belegt : Bool                          // Voll-Puffer-Sorter Normal : Weiche bleibt belegt
      Err_Kein_LeseErgebnis : Bool                      // Voll-Puffer-Sorter Normal : Kein Ergebnis von LeseEinheit
      Err_Leser_nicht_bereit : Bool                     // Voll-Puffer-Sorter Normal : Leser nicht betriebsbereit
      Barcode_nicht_bekannt : Bool                      // Voll-Puffer-Sorter Normal : Barcode nicht in Datenbank vorhanden
    Schleuse_MB3123 : Struct                            // Outbound (UH07):  Schleuse MB3123 (Vor Vollpuffer von Rückführung)
      Schleuse_DL : Bool                                // Voll-Puffer-Sorter Rückstrecke : Schleuse-Datenliste fehlerhaft
      Undef_Schleuse : Bool                             // Voll-Puffer-Sorter Rückstrecke : undefinierter Schleuse
      Err_Trolley_nicht_in_Schleuse : Bool              // Voll-Puffer-Sorter Rückstrecke : Trolley fährt nicht in Schleuse
      Err_Uebzeit : Bool                                // Voll-Puffer-Sorter Rückstrecke : Überwachungzeit ist abgelaufen
      Err_Schritt : Bool                                // Voll-Puffer-Sorter Rückstrecke : Schritt-Nummer ist nicht definiert
      Err_Stau_Einfahrt : Bool                          // Voll-Puffer-Sorter Rückstrecke : Stau bei Bereich-Einfahrt
      Err_BLKMov : Bool                                 // Voll-Puffer-Sorter Rückstrecke : Error bei Block kopieren
      Err_Trolley_raus : Bool                           // Voll-Puffer-Sorter Rückstrecke : Trolley fährt nicht aus Schleuse
      Err_Raus_Sensor : Bool                            // Voll-Puffer-Sorter Rückstrecke : Raus-Sensor wird nicht erreicht (oder dauernd aktiv)!
      Err_Ziel : Bool                                   // Voll-Puffer-Sorter Rückstrecke : Trolley-Ziel nicht bekannt
      Err_Weichen_DL : Bool                             // Voll-Puffer-Sorter Rückstrecke : Weichen-Datenliste fehlerhaft
      Err_Undef_Weiche : Bool                           // Voll-Puffer-Sorter Rückstrecke : undefinierte Weiche
      Err_Weiche_belegt : Bool                          // Voll-Puffer-Sorter Rückstrecke : Weiche bleibt belegt
      Err_Kein_LeseErgebnis : Bool                      // Voll-Puffer-Sorter Rückstrecke : Kein Ergebnis von LeseEinheit
      Err_Leser_nicht_bereit : Bool                     // Voll-Puffer-Sorter Rückstrecke : Leser nicht betriebsbereit
      Barcode_nicht_bekannt : Bool                      // Voll-Puffer-Sorter Rückstrecke : Barcode nicht in Datenbank vorhanden
    Schleuse_MB3131 : Struct                            // Outbound (UH07):  Schleuse MB3131 (Zuführung Kontrollplatz)
      Schleuse_DL : Bool                                // Vor Kontrollplatz : Schleuse-Datenliste fehlerhaft
      Undef_Schleuse : Bool                             // Vor Kontrollplatz : undefinierter Schleuse
      Err_Trolley_nicht_in_Schleuse : Bool              // Vor Kontrollplatz : Trolley fährt nicht in Schleuse
      Err_Uebzeit : Bool                                // Vor Kontrollplatz : Überwachungzeit ist abgelaufen
      Err_Schritt : Bool                                // Vor Kontrollplatz : Schritt-Nummer ist nicht definiert
      Err_Stau_Einfahrt : Bool                          // Vor Kontrollplatz : Stau bei Bereich-Einfahrt
      Err_BLKMov : Bool                                 // Vor Kontrollplatz : Error bei Block kopieren
      Err_Trolley_raus : Bool                           // Vor Kontrollplatz : Trolley fährt nicht aus Schleuse
      Err_Raus_Sensor : Bool                            // Vor Kontrollplatz : Raus-Sensor wird nicht erreicht (oder dauernd aktiv)!
      Err_Ziel : Bool                                   // Vor Kontrollplatz : Trolley-Ziel nicht bekannt
      Err_Weichen_DL : Bool                             // Vor Kontrollplatz : Weichen-Datenliste fehlerhaft
      Err_Undef_Weiche : Bool                           // Vor Kontrollplatz : undefinierte Weiche
      Err_Weiche_belegt : Bool                          // Vor Kontrollplatz : Weiche bleibt belegt
      Err_Kein_LeseErgebnis : Bool                      // Vor Kontrollplatz : Kein Ergebnis von LeseEinheit
      Err_Leser_nicht_bereit : Bool                     // Vor Kontrollplatz : Leser nicht betriebsbereit
      Barcode_nicht_bekannt : Bool                      // Vor Kontrollplatz : Barcode nicht in Datenbank vorhanden
    Schleuse_MB3134 : Struct                            // Outbound (UH07):  Schleuse MB3134 (Kontrollplatz)
      Schleuse_DL : Bool                                // Kontrollplatz : Schleuse-Datenliste fehlerhaft
      Undef_Schleuse : Bool                             // Kontrollplatz : undefinierter Schleuse
      Err_Trolley_nicht_in_Schleuse : Bool              // Kontrollplatz : Trolley fährt nicht in Schleuse
      Err_Uebzeit : Bool                                // Kontrollplatz : Überwachungzeit ist abgelaufen
      Err_Schritt : Bool                                // Kontrollplatz : Schritt-Nummer ist nicht definiert
      Err_Stau_Einfahrt : Bool                          // Kontrollplatz : Stau bei Bereich-Einfahrt
      Err_BLKMov : Bool                                 // Kontrollplatz : Error bei Block kopieren
      Err_Trolley_raus : Bool                           // Kontrollplatz : Trolley fährt nicht aus Schleuse
      Err_Raus_Sensor : Bool                            // Kontrollplatz : Raus-Sensor wird nicht erreicht (oder dauernd aktiv)!
      Err_Ziel : Bool                                   // Kontrollplatz : Trolley-Ziel nicht bekannt
      Err_Weichen_DL : Bool                             // Kontrollplatz : Weichen-Datenliste fehlerhaft
      Err_Undef_Weiche : Bool                           // Kontrollplatz : undefinierte Weiche
      Err_Weiche_belegt : Bool                          // Kontrollplatz : Weiche bleibt belegt
      Err_Kein_LeseErgebnis : Bool                      // Kontrollplatz : Kein Ergebnis von LeseEinheit
      Err_Leser_nicht_bereit : Bool                     // Kontrollplatz : Leser nicht betriebsbereit
      Barcode_nicht_bekannt : Bool                      // Kontrollplatz : Barcode nicht in Datenbank vorhanden
    Schleuse_MB3136 : Struct                            // Outbound (UH07):  Schleuse MB3136 (Hinter Kontrollplatz)
      Schleuse_DL : Bool                                // Hinter Kontrollplatz : Schleuse-Datenliste fehlerhaft
      Undef_Schleuse : Bool                             // Hinter Kontrollplatz : undefinierter Schleuse
      Err_Trolley_nicht_in_Schleuse : Bool              // Hinter Kontrollplatz : Trolley fährt nicht in Schleuse
      Err_Uebzeit : Bool                                // Hinter Kontrollplatz : Überwachungzeit ist abgelaufen
      Err_Schritt : Bool                                // Hinter Kontrollplatz : Schritt-Nummer ist nicht definiert
      Err_Stau_Einfahrt : Bool                          // Hinter Kontrollplatz : Stau bei Bereich-Einfahrt
      Err_BLKMov : Bool                                 // Hinter Kontrollplatz : Error bei Block kopieren
      Err_Trolley_raus : Bool                           // Hinter Kontrollplatz : Trolley fährt nicht aus Schleuse
      Err_Raus_Sensor : Bool                            // Hinter Kontrollplatz : Raus-Sensor wird nicht erreicht (oder dauernd aktiv)!
      Err_Ziel : Bool                                   // Hinter Kontrollplatz : Trolley-Ziel nicht bekannt
      Err_Weichen_DL : Bool                             // Hinter Kontrollplatz : Weichen-Datenliste fehlerhaft
      Err_Undef_Weiche : Bool                           // Hinter Kontrollplatz : undefinierte Weiche
      Err_Weiche_belegt : Bool                          // Hinter Kontrollplatz : Weiche bleibt belegt
      Err_Kein_LeseErgebnis : Bool                      // Hinter Kontrollplatz : Kein Ergebnis von LeseEinheit
      Err_Leser_nicht_bereit : Bool                     // Hinter Kontrollplatz : Leser nicht betriebsbereit
      Barcode_nicht_bekannt : Bool                      // Hinter Kontrollplatz : Barcode nicht in Datenbank vorhanden
    Weiche_MB3140 : Struct                              // Outbound (UH07): Weiche MB3140 (Einfahrt Kontrollplatz)
      Weichen_DL : Bool                                 // Bypass zu Vollpuffer: Weichen-Datenliste fehlerhaft
      Undef_Weiche : Bool                               // Bypass zu Vollpuffer: undefinierte Weiche
      BLKMov : Bool                                     // Bypass zu Vollpuffer: Fehler bei Block kopieren
      Undef_Bereich+1 : Bool                            // Bypass zu Vollpuffer: Bereich +1 unbekannt
      Frei04 : Bool                                     // Bypass zu Vollpuffer: Frei04
      Frei05 : Bool                                     // Bypass zu Vollpuffer: Frei05
      Ziel_undefiniert : Bool                           // Bypass zu Vollpuffer: Ziel ist undefiniert
      Err_Schleusen_DL : Bool                           // Bypass zu Vollpuffer: Schleusen-Datenliste fehlerhaft
      Err_Undef_Schleuse-1 : Bool                       // Bypass zu Vollpuffer: undefinierte Schleuse -1
      Übzeit_Gerade : Bool                              // Bypass zu Vollpuffer: Trolley bei Geradefahrt in Weiche verklemmt (-> Antrieb gestoppt)
      Übzeit_Abzweig : Bool                             // Bypass zu Vollpuffer: Trolley bei Abzweigfahrt in Weiche verklemmt (-> Antrieb gestoppt)
      Gerade_Sensor_aktiv : Bool                        // Bypass zu Vollpuffer: Ziel-Sensor Geradefahrt aktiv
      Abzweig_Sensor_aktiv : Bool                       // Bypass zu Vollpuffer: Ziel-Sensor Abzweigfahrt aktiv
      Gerade_Bereich_belegt : Bool                      // Bypass zu Vollpuffer: Bereich Geradefahrt noch belegt
      Abzweig_Bereich_belegt : Bool                     // Bypass zu Vollpuffer: Bereich Abzweigfahrt noch belegt
      Reset_aktiv : Bool                                // Bypass zu Vollpuffer: Reset ist aktiv
    Schleuse_MB3141 : Struct                            // Outbound (UH07):  Schleuse MB3141 (Zuführung Vollpuffer)
      Schleuse_DL : Bool                                // Bypass zu Vollpuffer : Schleuse-Datenliste fehlerhaft
      Undef_Schleuse : Bool                             // Bypass zu Vollpuffer : undefinierter Schleuse
      Err_Trolley_nicht_in_Schleuse : Bool              // Bypass zu Vollpuffer : Trolley fährt nicht in Schleuse
      Err_Uebzeit : Bool                                // Bypass zu Vollpuffer : Überwachungzeit ist abgelaufen
      Err_Schritt : Bool                                // Bypass zu Vollpuffer : Schritt-Nummer ist nicht definiert
      Err_Stau_Einfahrt : Bool                          // Bypass zu Vollpuffer : Stau bei Bereich-Einfahrt
      Err_BLKMov : Bool                                 // Bypass zu Vollpuffer : Error bei Block kopieren
      Err_Trolley_raus : Bool                           // Bypass zu Vollpuffer : Trolley fährt nicht aus Schleuse
      Err_Raus_Sensor : Bool                            // Bypass zu Vollpuffer : Raus-Sensor wird nicht erreicht (oder dauernd aktiv)!
      Err_Ziel : Bool                                   // Bypass zu Vollpuffer : Trolley-Ziel nicht bekannt
      Err_Weichen_DL : Bool                             // Bypass zu Vollpuffer : Weichen-Datenliste fehlerhaft
      Err_Undef_Weiche : Bool                           // Bypass zu Vollpuffer : undefinierte Weiche
      Err_Weiche_belegt : Bool                          // Bypass zu Vollpuffer : Weiche bleibt belegt
      Err_Kein_LeseErgebnis : Bool                      // Bypass zu Vollpuffer : Kein Ergebnis von LeseEinheit
      Err_Leser_nicht_bereit : Bool                     // Bypass zu Vollpuffer : Leser nicht betriebsbereit
      Barcode_nicht_bekannt : Bool                      // Bypass zu Vollpuffer : Barcode nicht in Datenbank vorhanden
    Schleuse_MB3143 : Struct                            // Outbound (UH07):  Schleuse MB3143 (Zuführung Vollpuffer)
      Schleuse_DL : Bool                                // Bypass zu Vollpuffer : Schleuse-Datenliste fehlerhaft
      Undef_Schleuse : Bool                             // Bypass zu Vollpuffer : undefinierter Schleuse
      Err_Trolley_nicht_in_Schleuse : Bool              // Bypass zu Vollpuffer : Trolley fährt nicht in Schleuse
      Err_Uebzeit : Bool                                // Bypass zu Vollpuffer : Überwachungzeit ist abgelaufen
      Err_Schritt : Bool                                // Bypass zu Vollpuffer : Schritt-Nummer ist nicht definiert
      Err_Stau_Einfahrt : Bool                          // Bypass zu Vollpuffer : Stau bei Bereich-Einfahrt
      Err_BLKMov : Bool                                 // Bypass zu Vollpuffer : Error bei Block kopieren
      Err_Trolley_raus : Bool                           // Bypass zu Vollpuffer : Trolley fährt nicht aus Schleuse
      Err_Raus_Sensor : Bool                            // Bypass zu Vollpuffer : Raus-Sensor wird nicht erreicht (oder dauernd aktiv)!
      Err_Ziel : Bool                                   // Bypass zu Vollpuffer : Trolley-Ziel nicht bekannt
      Err_Weichen_DL : Bool                             // Bypass zu Vollpuffer : Weichen-Datenliste fehlerhaft
      Err_Undef_Weiche : Bool                           // Bypass zu Vollpuffer : undefinierte Weiche
      Err_Weiche_belegt : Bool                          // Bypass zu Vollpuffer : Weiche bleibt belegt
      Err_Kein_LeseErgebnis : Bool                      // Bypass zu Vollpuffer : Kein Ergebnis von LeseEinheit
      Err_Leser_nicht_bereit : Bool                     // Bypass zu Vollpuffer : Leser nicht betriebsbereit
      Barcode_nicht_bekannt : Bool                      // Bypass zu Vollpuffer : Barcode nicht in Datenbank vorhanden
    Schleuse_MB3244 : Struct                            // Outbound (UH07):  Schleuse MB3244 (Ausfahrt Vollpuffer)
      Schleuse_DL : Bool                                // Hinter Voll-Puffer-Sorter : Schleuse-Datenliste fehlerhaft
      Undef_Schleuse : Bool                             // Hinter Voll-Puffer-Sorter : undefinierter Schleuse
      Err_Trolley_nicht_in_Schleuse : Bool              // Hinter Voll-Puffer-Sorter : Trolley fährt nicht in Schleuse
      Err_Uebzeit : Bool                                // Hinter Voll-Puffer-Sorter : Überwachungzeit ist abgelaufen
      Err_Schritt : Bool                                // Hinter Voll-Puffer-Sorter : Schritt-Nummer ist nicht definiert
      Err_Stau_Einfahrt : Bool                          // Hinter Voll-Puffer-Sorter : Stau bei Bereich-Einfahrt
      Err_BLKMov : Bool                                 // Hinter Voll-Puffer-Sorter : Error bei Block kopieren
      Err_Trolley_raus : Bool                           // Hinter Voll-Puffer-Sorter : Trolley fährt nicht aus Schleuse
      Err_Raus_Sensor : Bool                            // Hinter Voll-Puffer-Sorter : Raus-Sensor wird nicht erreicht (oder dauernd aktiv)!
      Err_Ziel : Bool                                   // Hinter Voll-Puffer-Sorter : Trolley-Ziel nicht bekannt
      Err_Weichen_DL : Bool                             // Hinter Voll-Puffer-Sorter : Weichen-Datenliste fehlerhaft
      Err_Undef_Weiche : Bool                           // Hinter Voll-Puffer-Sorter : undefinierte Weiche
      Err_Weiche_belegt : Bool                          // Hinter Voll-Puffer-Sorter : Weiche bleibt belegt
      Err_Kein_LeseErgebnis : Bool                      // Hinter Voll-Puffer-Sorter : Kein Ergebnis von LeseEinheit
      Err_Leser_nicht_bereit : Bool                     // Hinter Voll-Puffer-Sorter : Leser nicht betriebsbereit
      Barcode_nicht_bekannt : Bool                      // Hinter Voll-Puffer-Sorter : Barcode nicht in Datenbank vorhanden
    Weiche_MB3245 : Struct                              // Outbound (UH07): Weiche MB3140 (Einfahrt Voll-Puffer-Rückführung)
      Weichen_DL : Bool                                 // Hinter Voll-Puffer-Sorter: Weichen-Datenliste fehlerhaft
      Undef_Weiche : Bool                               // Hinter Voll-Puffer-Sorter: undefinierte Weiche
      BLKMov : Bool                                     // Hinter Voll-Puffer-Sorter: Fehler bei Block kopieren
      Undef_Bereich+1 : Bool                            // Hinter Voll-Puffer-Sorter: Bereich +1 unbekannt
      Frei04 : Bool                                     // Hinter Voll-Puffer-Sorter: Frei04
      Frei05 : Bool                                     // Hinter Voll-Puffer-Sorter: Frei05
      Ziel_undefiniert : Bool                           // Hinter Voll-Puffer-Sorter: Ziel ist undefiniert
      Err_Schleusen_DL : Bool                           // Hinter Voll-Puffer-Sorter: Schleusen-Datenliste fehlerhaft
      Err_Undef_Schleuse-1 : Bool                       // Hinter Voll-Puffer-Sorter: undefinierte Schleuse -1
      Übzeit_Gerade : Bool                              // Hinter Voll-Puffer-Sorter: Trolley bei Geradefahrt in Weiche verklemmt (-> Antrieb gestoppt)
      Übzeit_Abzweig : Bool                             // Hinter Voll-Puffer-Sorter: Trolley bei Abzweigfahrt in Weiche verklemmt (-> Antrieb gestoppt)
      Gerade_Sensor_aktiv : Bool                        // Hinter Voll-Puffer-Sorter: Ziel-Sensor Geradefahrt aktiv
      Abzweig_Sensor_aktiv : Bool                       // Hinter Voll-Puffer-Sorter: Ziel-Sensor Abzweigfahrt aktiv
      Gerade_Bereich_belegt : Bool                      // Hinter Voll-Puffer-Sorter: Bereich Geradefahrt noch belegt
      Abzweig_Bereich_belegt : Bool                     // Hinter Voll-Puffer-Sorter: Bereich Abzweigfahrt noch belegt
      Reset_aktiv : Bool                                // Hinter Voll-Puffer-Sorter: Reset ist aktiv
    Schleuse_MB3247 : Struct                            // Outbound (UH07):  Schleuse MB3247 (Abführung Vollpuffer)
      Schleuse_DL : Bool                                // Vollpuffer zu Bypass : Schleuse-Datenliste fehlerhaft
      Undef_Schleuse : Bool                             // Vollpuffer zu Bypass : undefinierter Schleuse
      Err_Trolley_nicht_in_Schleuse : Bool              // Vollpuffer zu Bypass : Trolley fährt nicht in Schleuse
      Err_Uebzeit : Bool                                // Vollpuffer zu Bypass : Überwachungzeit ist abgelaufen
      Err_Schritt : Bool                                // Vollpuffer zu Bypass : Schritt-Nummer ist nicht definiert
      Err_Stau_Einfahrt : Bool                          // Vollpuffer zu Bypass : Stau bei Bereich-Einfahrt
      Err_BLKMov : Bool                                 // Vollpuffer zu Bypass : Error bei Block kopieren
      Err_Trolley_raus : Bool                           // Vollpuffer zu Bypass : Trolley fährt nicht aus Schleuse
      Err_Raus_Sensor : Bool                            // Vollpuffer zu Bypass : Raus-Sensor wird nicht erreicht (oder dauernd aktiv)!
      Err_Ziel : Bool                                   // Vollpuffer zu Bypass : Trolley-Ziel nicht bekannt
      Err_Weichen_DL : Bool                             // Vollpuffer zu Bypass : Weichen-Datenliste fehlerhaft
      Err_Undef_Weiche : Bool                           // Vollpuffer zu Bypass : undefinierte Weiche
      Err_Weiche_belegt : Bool                          // Vollpuffer zu Bypass : Weiche bleibt belegt
      Err_Kein_LeseErgebnis : Bool                      // Vollpuffer zu Bypass : Kein Ergebnis von LeseEinheit
      Err_Leser_nicht_bereit : Bool                     // Vollpuffer zu Bypass : Leser nicht betriebsbereit
      Barcode_nicht_bekannt : Bool                      // Vollpuffer zu Bypass : Barcode nicht in Datenbank vorhanden
    Schleuse_MB3303 : Struct                            // Outbound (UH07):  Schleuse MB3303 (Zuführung Leerpuffer)
      Schleuse_DL : Bool                                // Bypass zu Leerpuffer : Schleuse-Datenliste fehlerhaft
      Undef_Schleuse : Bool                             // Bypass zu Leerpuffer : undefinierter Schleuse
      Err_Trolley_nicht_in_Schleuse : Bool              // Bypass zu Leerpuffer : Trolley fährt nicht in Schleuse
      Err_Uebzeit : Bool                                // Bypass zu Leerpuffer : Überwachungzeit ist abgelaufen
      Err_Schritt : Bool                                // Bypass zu Leerpuffer : Schritt-Nummer ist nicht definiert
      Err_Stau_Einfahrt : Bool                          // Bypass zu Leerpuffer : Stau bei Bereich-Einfahrt
      Err_BLKMov : Bool                                 // Bypass zu Leerpuffer : Error bei Block kopieren
      Err_Trolley_raus : Bool                           // Bypass zu Leerpuffer : Trolley fährt nicht aus Schleuse
      Err_Raus_Sensor : Bool                            // Bypass zu Leerpuffer : Raus-Sensor wird nicht erreicht (oder dauernd aktiv)!
      Err_Ziel : Bool                                   // Bypass zu Leerpuffer : Trolley-Ziel nicht bekannt
      Err_Weichen_DL : Bool                             // Bypass zu Leerpuffer : Weichen-Datenliste fehlerhaft
      Err_Undef_Weiche : Bool                           // Bypass zu Leerpuffer : undefinierte Weiche
      Err_Weiche_belegt : Bool                          // Bypass zu Leerpuffer : Weiche bleibt belegt
      Err_Kein_LeseErgebnis : Bool                      // Bypass zu Leerpuffer : Kein Ergebnis von LeseEinheit
      Err_Leser_nicht_bereit : Bool                     // Bypass zu Leerpuffer : Leser nicht betriebsbereit
      Barcode_nicht_bekannt : Bool                      // Bypass zu Leerpuffer : Barcode nicht in Datenbank vorhanden
    Schleuse_MB3305 : Struct                            // Outbound (UH07):  Schleuse MB3305 (Vor Leerpuffer)
      Schleuse_DL : Bool                                // Leer-Sorter : Schleuse-Datenliste fehlerhaft
      Undef_Schleuse : Bool                             // Leer-Sorter : undefinierter Schleuse
      Err_Trolley_nicht_in_Schleuse : Bool              // Leer-Sorter : Trolley fährt nicht in Schleuse
      Err_Uebzeit : Bool                                // Leer-Sorter : Überwachungzeit ist abgelaufen
      Err_Schritt : Bool                                // Leer-Sorter : Schritt-Nummer ist nicht definiert
      Err_Stau_Einfahrt : Bool                          // Leer-Sorter : Stau bei Bereich-Einfahrt
      Err_BLKMov : Bool                                 // Leer-Sorter : Error bei Block kopieren
      Err_Trolley_raus : Bool                           // Leer-Sorter : Trolley fährt nicht aus Schleuse
      Err_Raus_Sensor : Bool                            // Leer-Sorter : Raus-Sensor wird nicht erreicht (oder dauernd aktiv)!
      Err_Ziel : Bool                                   // Leer-Sorter : Trolley-Ziel nicht bekannt
      Err_Weichen_DL : Bool                             // Leer-Sorter : Weichen-Datenliste fehlerhaft
      Err_Undef_Weiche : Bool                           // Leer-Sorter : undefinierte Weiche
      Err_Weiche_belegt : Bool                          // Leer-Sorter : Weiche bleibt belegt
      Err_Kein_LeseErgebnis : Bool                      // Leer-Sorter : Kein Ergebnis von LeseEinheit
      Err_Leser_nicht_bereit : Bool                     // Leer-Sorter : Leser nicht betriebsbereit
      Barcode_nicht_bekannt : Bool                      // Leer-Sorter : Barcode nicht in Datenbank vorhanden
    Schleuse_MB3323 : Struct                            // Outbound (UH07):  Schleuse MB3323 (Sackbeladung)
      Schleuse_DL : Bool                                // Hinter Leer-Sorter : Schleuse-Datenliste fehlerhaft
      Undef_Schleuse : Bool                             // Hinter Leer-Sorter : undefinierter Schleuse
      Err_Trolley_nicht_in_Schleuse : Bool              // Hinter Leer-Sorter : Trolley fährt nicht in Schleuse
      Err_Uebzeit : Bool                                // Hinter Leer-Sorter : Überwachungzeit ist abgelaufen
      Err_Schritt : Bool                                // Hinter Leer-Sorter : Schritt-Nummer ist nicht definiert
      Err_Stau_Einfahrt : Bool                          // Hinter Leer-Sorter : Stau bei Bereich-Einfahrt
      Err_BLKMov : Bool                                 // Hinter Leer-Sorter : Error bei Block kopieren
      Err_Trolley_raus : Bool                           // Hinter Leer-Sorter : Trolley fährt nicht aus Schleuse
      Err_Raus_Sensor : Bool                            // Hinter Leer-Sorter : Raus-Sensor wird nicht erreicht (oder dauernd aktiv)!
      Err_Ziel : Bool                                   // Hinter Leer-Sorter : Trolley-Ziel nicht bekannt
      Err_Weichen_DL : Bool                             // Hinter Leer-Sorter : Weichen-Datenliste fehlerhaft
      Err_Undef_Weiche : Bool                           // Hinter Leer-Sorter : undefinierte Weiche
      Err_Weiche_belegt : Bool                          // Hinter Leer-Sorter : Weiche bleibt belegt
      Err_Kein_LeseErgebnis : Bool                      // Hinter Leer-Sorter : Kein Ergebnis von LeseEinheit
      Err_Leser_nicht_bereit : Bool                     // Hinter Leer-Sorter : Leser nicht betriebsbereit
      Barcode_nicht_bekannt : Bool                      // Hinter Leer-Sorter : Barcode nicht in Datenbank vorhanden
    Schleuse_MB3363 : Struct                            // Outbound (UH07):  Schleuse MB3363 (Abführung Vollpuffer)
      Schleuse_DL : Bool                                // Vollpuffer zu Bypass : Schleuse-Datenliste fehlerhaft
      Undef_Schleuse : Bool                             // Vollpuffer zu Bypass : undefinierter Schleuse
      Err_Trolley_nicht_in_Schleuse : Bool              // Vollpuffer zu Bypass : Trolley fährt nicht in Schleuse
      Err_Uebzeit : Bool                                // Vollpuffer zu Bypass : Überwachungzeit ist abgelaufen
      Err_Schritt : Bool                                // Vollpuffer zu Bypass : Schritt-Nummer ist nicht definiert
      Err_Stau_Einfahrt : Bool                          // Vollpuffer zu Bypass : Stau bei Bereich-Einfahrt
      Err_BLKMov : Bool                                 // Vollpuffer zu Bypass : Error bei Block kopieren
      Err_Trolley_raus : Bool                           // Vollpuffer zu Bypass : Trolley fährt nicht aus Schleuse
      Err_Raus_Sensor : Bool                            // Vollpuffer zu Bypass : Raus-Sensor wird nicht erreicht (oder dauernd aktiv)!
      Err_Ziel : Bool                                   // Vollpuffer zu Bypass : Trolley-Ziel nicht bekannt
      Err_Weichen_DL : Bool                             // Vollpuffer zu Bypass : Weichen-Datenliste fehlerhaft
      Err_Undef_Weiche : Bool                           // Vollpuffer zu Bypass : undefinierte Weiche
      Err_Weiche_belegt : Bool                          // Vollpuffer zu Bypass : Weiche bleibt belegt
      Err_Kein_LeseErgebnis : Bool                      // Vollpuffer zu Bypass : Kein Ergebnis von LeseEinheit
      Err_Leser_nicht_bereit : Bool                     // Vollpuffer zu Bypass : Leser nicht betriebsbereit
      Barcode_nicht_bekannt : Bool                      // Vollpuffer zu Bypass : Barcode nicht in Datenbank vorhanden
    Schleuse_MB3366 : Struct                            // Outbound (UH07):  Schleuse MB3366 (Brandschutztür 1)
      Schleuse_DL : Bool                                // Vollpuffer zu Bypass : Schleuse-Datenliste fehlerhaft
      Undef_Schleuse : Bool                             // Vollpuffer zu Bypass : undefinierter Schleuse
      Err_Trolley_nicht_in_Schleuse : Bool              // Vollpuffer zu Bypass : Trolley fährt nicht in Schleuse
      Err_Uebzeit : Bool                                // Vollpuffer zu Bypass : Überwachungzeit ist abgelaufen
      Err_Schritt : Bool                                // Vollpuffer zu Bypass : Schritt-Nummer ist nicht definiert
      Err_Stau_Einfahrt : Bool                          // Vollpuffer zu Bypass : Stau bei Bereich-Einfahrt
      Err_BLKMov : Bool                                 // Vollpuffer zu Bypass : Error bei Block kopieren
      Err_Trolley_raus : Bool                           // Vollpuffer zu Bypass : Trolley fährt nicht aus Schleuse
      Err_Raus_Sensor : Bool                            // Vollpuffer zu Bypass : Raus-Sensor wird nicht erreicht (oder dauernd aktiv)!
      Err_Ziel : Bool                                   // Vollpuffer zu Bypass : Trolley-Ziel nicht bekannt
      Err_Weichen_DL : Bool                             // Vollpuffer zu Bypass : Weichen-Datenliste fehlerhaft
      Err_Undef_Weiche : Bool                           // Vollpuffer zu Bypass : undefinierte Weiche
      Err_Weiche_belegt : Bool                          // Vollpuffer zu Bypass : Weiche bleibt belegt
      Err_Kein_LeseErgebnis : Bool                      // Vollpuffer zu Bypass : Kein Ergebnis von LeseEinheit
      Err_Leser_nicht_bereit : Bool                     // Vollpuffer zu Bypass : Leser nicht betriebsbereit
      Barcode_nicht_bekannt : Bool                      // Vollpuffer zu Bypass : Barcode nicht in Datenbank vorhanden
    Schleuse_MB3370 : Struct                            // Outbound (UH07):  Schleuse MB3370 (Zuführung Leerpuffer)
      Schleuse_DL : Bool                                // Bypass zu Leerpuffer : Schleuse-Datenliste fehlerhaft
      Undef_Schleuse : Bool                             // Bypass zu Leerpuffer : undefinierter Schleuse
      Err_Trolley_nicht_in_Schleuse : Bool              // Bypass zu Leerpuffer : Trolley fährt nicht in Schleuse
      Err_Uebzeit : Bool                                // Bypass zu Leerpuffer : Überwachungzeit ist abgelaufen
      Err_Schritt : Bool                                // Bypass zu Leerpuffer : Schritt-Nummer ist nicht definiert
      Err_Stau_Einfahrt : Bool                          // Bypass zu Leerpuffer : Stau bei Bereich-Einfahrt
      Err_BLKMov : Bool                                 // Bypass zu Leerpuffer : Error bei Block kopieren
      Err_Trolley_raus : Bool                           // Bypass zu Leerpuffer : Trolley fährt nicht aus Schleuse
      Err_Raus_Sensor : Bool                            // Bypass zu Leerpuffer : Raus-Sensor wird nicht erreicht (oder dauernd aktiv)!
      Err_Ziel : Bool                                   // Bypass zu Leerpuffer : Trolley-Ziel nicht bekannt
      Err_Weichen_DL : Bool                             // Bypass zu Leerpuffer : Weichen-Datenliste fehlerhaft
      Err_Undef_Weiche : Bool                           // Bypass zu Leerpuffer : undefinierte Weiche
      Err_Weiche_belegt : Bool                          // Bypass zu Leerpuffer : Weiche bleibt belegt
      Err_Kein_LeseErgebnis : Bool                      // Bypass zu Leerpuffer : Kein Ergebnis von LeseEinheit
      Err_Leser_nicht_bereit : Bool                     // Bypass zu Leerpuffer : Leser nicht betriebsbereit
      Barcode_nicht_bekannt : Bool                      // Bypass zu Leerpuffer : Barcode nicht in Datenbank vorhanden
    Schleuse_MB3722 : Struct                            // Outbound (UH07):  Schleuse MB3722 (Highway zu AMR)
      Schleuse_DL : Bool                                // Highway zu AMR : Schleuse-Datenliste fehlerhaft
      Undef_Schleuse : Bool                             // Highway zu AMR : undefinierter Schleuse
      Err_Trolley_nicht_in_Schleuse : Bool              // Highway zu AMR : Trolley fährt nicht in Schleuse
      Err_Uebzeit : Bool                                // Highway zu AMR : Überwachungzeit ist abgelaufen
      Err_Schritt : Bool                                // Highway zu AMR : Schritt-Nummer ist nicht definiert
      Err_Stau_Einfahrt : Bool                          // Highway zu AMR : Stau bei Bereich-Einfahrt
      Err_BLKMov : Bool                                 // Highway zu AMR : Error bei Block kopieren
      Err_Trolley_raus : Bool                           // Highway zu AMR : Trolley fährt nicht aus Schleuse
      Err_Raus_Sensor : Bool                            // Highway zu AMR : Raus-Sensor wird nicht erreicht (oder dauernd aktiv)!
      Err_Ziel : Bool                                   // Highway zu AMR : Trolley-Ziel nicht bekannt
      Err_Weichen_DL : Bool                             // Highway zu AMR : Weichen-Datenliste fehlerhaft
      Err_Undef_Weiche : Bool                           // Highway zu AMR : undefinierte Weiche
      Err_Weiche_belegt : Bool                          // Highway zu AMR : Weiche bleibt belegt
      Err_Kein_LeseErgebnis : Bool                      // Highway zu AMR : Kein Ergebnis von LeseEinheit
      Err_Leser_nicht_bereit : Bool                     // Highway zu AMR : Leser nicht betriebsbereit
      Barcode_nicht_bekannt : Bool                      // Highway zu AMR : Barcode nicht in Datenbank vorhanden
    Schleuse_MB3725 : Struct                            // Outbound (UH07):  Schleuse MB3725 (Highway zu OB)
      Schleuse_DL : Bool                                // Highway zu OB : Schleuse-Datenliste fehlerhaft
      Undef_Schleuse : Bool                             // Highway zu OB : undefinierter Schleuse
      Err_Trolley_nicht_in_Schleuse : Bool              // Highway zu OB : Trolley fährt nicht in Schleuse
      Err_Uebzeit : Bool                                // Highway zu OB : Überwachungzeit ist abgelaufen
      Err_Schritt : Bool                                // Highway zu OB : Schritt-Nummer ist nicht definiert
      Err_Stau_Einfahrt : Bool                          // Highway zu OB : Stau bei Bereich-Einfahrt
      Err_BLKMov : Bool                                 // Highway zu OB : Error bei Block kopieren
      Err_Trolley_raus : Bool                           // Highway zu OB : Trolley fährt nicht aus Schleuse
      Err_Raus_Sensor : Bool                            // Highway zu OB : Raus-Sensor wird nicht erreicht (oder dauernd aktiv)!
      Err_Ziel : Bool                                   // Highway zu OB : Trolley-Ziel nicht bekannt
      Err_Weichen_DL : Bool                             // Highway zu OB : Weichen-Datenliste fehlerhaft
      Err_Undef_Weiche : Bool                           // Highway zu OB : undefinierte Weiche
      Err_Weiche_belegt : Bool                          // Highway zu OB : Weiche bleibt belegt
      Err_Kein_LeseErgebnis : Bool                      // Highway zu OB : Kein Ergebnis von LeseEinheit
      Err_Leser_nicht_bereit : Bool                     // Highway zu OB : Leser nicht betriebsbereit
      Barcode_nicht_bekannt : Bool                      // Highway zu OB : Barcode nicht in Datenbank vorhanden
    Schleuse_MB4200 : Struct                            // Outbound (UH07):  Schleuse MB4200 (Zuführung Vollpuffer)
      Schleuse_DL : Bool                                // Highway zu OB : Schleuse-Datenliste fehlerhaft
      Undef_Schleuse : Bool                             // Highway zu OB : undefinierter Schleuse
      Err_Trolley_nicht_in_Schleuse : Bool              // Highway zu OB : Trolley fährt nicht in Schleuse
      Err_Uebzeit : Bool                                // Highway zu OB : Überwachungzeit ist abgelaufen
      Err_Schritt : Bool                                // Highway zu OB : Schritt-Nummer ist nicht definiert
      Err_Stau_Einfahrt : Bool                          // Highway zu OB : Stau bei Bereich-Einfahrt
      Err_BLKMov : Bool                                 // Highway zu OB : Error bei Block kopieren
      Err_Trolley_raus : Bool                           // Highway zu OB : Trolley fährt nicht aus Schleuse
      Err_Raus_Sensor : Bool                            // Highway zu OB : Raus-Sensor wird nicht erreicht (oder dauernd aktiv)!
      Err_Ziel : Bool                                   // Highway zu OB : Trolley-Ziel nicht bekannt
      Err_Weichen_DL : Bool                             // Highway zu OB : Weichen-Datenliste fehlerhaft
      Err_Undef_Weiche : Bool                           // Highway zu OB : undefinierte Weiche
      Err_Weiche_belegt : Bool                          // Highway zu OB : Weiche bleibt belegt
      Err_Kein_LeseErgebnis : Bool                      // Highway zu OB : Kein Ergebnis von LeseEinheit
      Err_Leser_nicht_bereit : Bool                     // Highway zu OB : Leser nicht betriebsbereit
      Barcode_nicht_bekannt : Bool                      // Highway zu OB : Barcode nicht in Datenbank vorhanden
    Schleuse_MB4207 : Struct                            // Outbound (UH07):  Schleuse MB4207 (Hinter RFID-Gate)
      Schleuse_DL : Bool                                // Highway zu Bypass : Schleuse-Datenliste fehlerhaft
      Undef_Schleuse : Bool                             // Highway zu Bypass : undefinierter Schleuse
      Err_Trolley_nicht_in_Schleuse : Bool              // Highway zu Bypass : Trolley fährt nicht in Schleuse
      Err_Uebzeit : Bool                                // Highway zu Bypass : Überwachungzeit ist abgelaufen
      Err_Schritt : Bool                                // Highway zu Bypass : Schritt-Nummer ist nicht definiert
      Err_Stau_Einfahrt : Bool                          // Highway zu Bypass : Stau bei Bereich-Einfahrt
      Err_BLKMov : Bool                                 // Highway zu Bypass : Error bei Block kopieren
      Err_Trolley_raus : Bool                           // Highway zu Bypass : Trolley fährt nicht aus Schleuse
      Err_Raus_Sensor : Bool                            // Highway zu Bypass : Raus-Sensor wird nicht erreicht (oder dauernd aktiv)!
      Err_Ziel : Bool                                   // Highway zu Bypass : Trolley-Ziel nicht bekannt
      Err_Weichen_DL : Bool                             // Highway zu Bypass : Weichen-Datenliste fehlerhaft
      Err_Undef_Weiche : Bool                           // Highway zu Bypass : undefinierte Weiche
      Err_Weiche_belegt : Bool                          // Highway zu Bypass : Weiche bleibt belegt
      Err_Kein_LeseErgebnis : Bool                      // Highway zu Bypass : Kein Ergebnis von LeseEinheit
      Err_Leser_nicht_bereit : Bool                     // Highway zu Bypass : Leser nicht betriebsbereit
      Barcode_nicht_bekannt : Bool                      // Highway zu Bypass : Barcode nicht in Datenbank vorhanden
    Schleuse_MB4212 : Struct                            // Outbound (UH07):  Schleuse MB4212 (Zuführung Vollpuffer)
      Schleuse_DL : Bool                                // Highway zu Bypass : Schleuse-Datenliste fehlerhaft
      Undef_Schleuse : Bool                             // Highway zu Bypass : undefinierter Schleuse
      Err_Trolley_nicht_in_Schleuse : Bool              // Highway zu Bypass : Trolley fährt nicht in Schleuse
      Err_Uebzeit : Bool                                // Highway zu Bypass : Überwachungzeit ist abgelaufen
      Err_Schritt : Bool                                // Highway zu Bypass : Schritt-Nummer ist nicht definiert
      Err_Stau_Einfahrt : Bool                          // Highway zu Bypass : Stau bei Bereich-Einfahrt
      Err_BLKMov : Bool                                 // Highway zu Bypass : Error bei Block kopieren
      Err_Trolley_raus : Bool                           // Highway zu Bypass : Trolley fährt nicht aus Schleuse
      Err_Raus_Sensor : Bool                            // Highway zu Bypass : Raus-Sensor wird nicht erreicht (oder dauernd aktiv)!
      Err_Ziel : Bool                                   // Highway zu Bypass : Trolley-Ziel nicht bekannt
      Err_Weichen_DL : Bool                             // Highway zu Bypass : Weichen-Datenliste fehlerhaft
      Err_Undef_Weiche : Bool                           // Highway zu Bypass : undefinierte Weiche
      Err_Weiche_belegt : Bool                          // Highway zu Bypass : Weiche bleibt belegt
      Err_Kein_LeseErgebnis : Bool                      // Highway zu Bypass : Kein Ergebnis von LeseEinheit
      Err_Leser_nicht_bereit : Bool                     // Highway zu Bypass : Leser nicht betriebsbereit
      Barcode_nicht_bekannt : Bool                      // Highway zu Bypass : Barcode nicht in Datenbank vorhanden
    Schleuse_MB4214 : Struct                            // Outbound (UH07):  Schleuse MB4214 (Zuführung Vollpuffer)
      Schleuse_DL : Bool                                // Highway zu Bypass : Schleuse-Datenliste fehlerhaft
      Undef_Schleuse : Bool                             // Highway zu Bypass : undefinierter Schleuse
      Err_Trolley_nicht_in_Schleuse : Bool              // Highway zu Bypass : Trolley fährt nicht in Schleuse
      Err_Uebzeit : Bool                                // Highway zu Bypass : Überwachungzeit ist abgelaufen
      Err_Schritt : Bool                                // Highway zu Bypass : Schritt-Nummer ist nicht definiert
      Err_Stau_Einfahrt : Bool                          // Highway zu Bypass : Stau bei Bereich-Einfahrt
      Err_BLKMov : Bool                                 // Highway zu Bypass : Error bei Block kopieren
      Err_Trolley_raus : Bool                           // Highway zu Bypass : Trolley fährt nicht aus Schleuse
      Err_Raus_Sensor : Bool                            // Highway zu Bypass : Raus-Sensor wird nicht erreicht (oder dauernd aktiv)!
      Err_Ziel : Bool                                   // Highway zu Bypass : Trolley-Ziel nicht bekannt
      Err_Weichen_DL : Bool                             // Highway zu Bypass : Weichen-Datenliste fehlerhaft
      Err_Undef_Weiche : Bool                           // Highway zu Bypass : undefinierte Weiche
      Err_Weiche_belegt : Bool                          // Highway zu Bypass : Weiche bleibt belegt
      Err_Kein_LeseErgebnis : Bool                      // Highway zu Bypass : Kein Ergebnis von LeseEinheit
      Err_Leser_nicht_bereit : Bool                     // Highway zu Bypass : Leser nicht betriebsbereit
      Barcode_nicht_bekannt : Bool                      // Highway zu Bypass : Barcode nicht in Datenbank vorhanden
    Weiche_MB4223 : Struct                              // Outbound (UH07): Weiche MB4223 (ByPass zu Vollpuffer)
      Weichen_DL : Bool                                 // Leerpuffer zu Bypass: Weichen-Datenliste fehlerhaft
      Undef_Weiche : Bool                               // Leerpuffer zu Bypass: undefinierte Weiche
      BLKMov : Bool                                     // Leerpuffer zu Bypass: Fehler bei Block kopieren
      Undef_Bereich+1 : Bool                            // Leerpuffer zu Bypass: Bereich +1 unbekannt
      Frei04 : Bool                                     // Leerpuffer zu Bypass: Frei04
      Frei05 : Bool                                     // Leerpuffer zu Bypass: Frei05
      Ziel_undefiniert : Bool                           // Leerpuffer zu Bypass: Ziel ist undefiniert
      Err_Schleusen_DL : Bool                           // Leerpuffer zu Bypass: Schleusen-Datenliste fehlerhaft
      Err_Undef_Schleuse-1 : Bool                       // Leerpuffer zu Bypass: undefinierte Schleuse -1
      Übzeit_Gerade : Bool                              // Leerpuffer zu Bypass: Trolley bei Geradefahrt in Weiche verklemmt (-> Antrieb gestoppt)
      Übzeit_Abzweig : Bool                             // Leerpuffer zu Bypass: Trolley bei Abzweigfahrt in Weiche verklemmt (-> Antrieb gestoppt)
      Gerade_Sensor_aktiv : Bool                        // Leerpuffer zu Bypass: Ziel-Sensor Geradefahrt aktiv
      Abzweig_Sensor_aktiv : Bool                       // Leerpuffer zu Bypass: Ziel-Sensor Abzweigfahrt aktiv
      Gerade_Bereich_belegt : Bool                      // Leerpuffer zu Bypass: Bereich Geradefahrt noch belegt
      Abzweig_Bereich_belegt : Bool                     // Leerpuffer zu Bypass: Bereich Abzweigfahrt noch belegt
      Reset_aktiv : Bool                                // Leerpuffer zu Bypass: Reset ist aktiv
    Schleuse_MB4227 : Struct                            // Outbound (UH07):  Schleuse MB4227 (Abführung Leerpuffer)
      Schleuse_DL : Bool                                // Highway zu AMR : Schleuse-Datenliste fehlerhaft
      Undef_Schleuse : Bool                             // Highway zu AMR : undefinierter Schleuse
      Err_Trolley_nicht_in_Schleuse : Bool              // Highway zu AMR : Trolley fährt nicht in Schleuse
      Err_Uebzeit : Bool                                // Highway zu AMR : Überwachungzeit ist abgelaufen
      Err_Schritt : Bool                                // Highway zu AMR : Schritt-Nummer ist nicht definiert
      Err_Stau_Einfahrt : Bool                          // Highway zu AMR : Stau bei Bereich-Einfahrt
      Err_BLKMov : Bool                                 // Highway zu AMR : Error bei Block kopieren
      Err_Trolley_raus : Bool                           // Highway zu AMR : Trolley fährt nicht aus Schleuse
      Err_Raus_Sensor : Bool                            // Highway zu AMR : Raus-Sensor wird nicht erreicht (oder dauernd aktiv)!
      Err_Ziel : Bool                                   // Highway zu AMR : Trolley-Ziel nicht bekannt
      Err_Weichen_DL : Bool                             // Highway zu AMR : Weichen-Datenliste fehlerhaft
      Err_Undef_Weiche : Bool                           // Highway zu AMR : undefinierte Weiche
      Err_Weiche_belegt : Bool                          // Highway zu AMR : Weiche bleibt belegt
      Err_Kein_LeseErgebnis : Bool                      // Highway zu AMR : Kein Ergebnis von LeseEinheit
      Err_Leser_nicht_bereit : Bool                     // Highway zu AMR : Leser nicht betriebsbereit
      Barcode_nicht_bekannt : Bool                      // Highway zu AMR : Barcode nicht in Datenbank vorhanden
    Schleuse_MB4221 : Struct                            // Outbound (UH07):  Schleuse MB4221 (Abführung Leerpuffer)
      Schleuse_DL : Bool                                // Leerpuffer zu Bypass : Schleuse-Datenliste fehlerhaft
      Undef_Schleuse : Bool                             // Leerpuffer zu Bypass : undefinierter Schleuse
      Err_Trolley_nicht_in_Schleuse : Bool              // Leerpuffer zu Bypass : Trolley fährt nicht in Schleuse
      Err_Uebzeit : Bool                                // Leerpuffer zu Bypass : Überwachungzeit ist abgelaufen
      Err_Schritt : Bool                                // Leerpuffer zu Bypass : Schritt-Nummer ist nicht definiert
      Err_Stau_Einfahrt : Bool                          // Leerpuffer zu Bypass : Stau bei Bereich-Einfahrt
      Err_BLKMov : Bool                                 // Leerpuffer zu Bypass : Error bei Block kopieren
      Err_Trolley_raus : Bool                           // Leerpuffer zu Bypass : Trolley fährt nicht aus Schleuse
      Err_Raus_Sensor : Bool                            // Leerpuffer zu Bypass : Raus-Sensor wird nicht erreicht (oder dauernd aktiv)!
      Err_Ziel : Bool                                   // Leerpuffer zu Bypass : Trolley-Ziel nicht bekannt
      Err_Weichen_DL : Bool                             // Leerpuffer zu Bypass : Weichen-Datenliste fehlerhaft
      Err_Undef_Weiche : Bool                           // Leerpuffer zu Bypass : undefinierte Weiche
      Err_Weiche_belegt : Bool                          // Leerpuffer zu Bypass : Weiche bleibt belegt
      Err_Kein_LeseErgebnis : Bool                      // Leerpuffer zu Bypass : Kein Ergebnis von LeseEinheit
      Err_Leser_nicht_bereit : Bool                     // Leerpuffer zu Bypass : Leser nicht betriebsbereit
      Barcode_nicht_bekannt : Bool                      // Leerpuffer zu Bypass : Barcode nicht in Datenbank vorhanden
    Schleuse_MB4235 : Struct                            // Outbound (UH07):  Schleuse MB4235 (Brandschutztür 2)
      Schleuse_DL : Bool                                // Highway zu AMR : Schleuse-Datenliste fehlerhaft
      Undef_Schleuse : Bool                             // Highway zu AMR : undefinierter Schleuse
      Err_Trolley_nicht_in_Schleuse : Bool              // Highway zu AMR : Trolley fährt nicht in Schleuse
      Err_Uebzeit : Bool                                // Highway zu AMR : Überwachungzeit ist abgelaufen
      Err_Schritt : Bool                                // Highway zu AMR : Schritt-Nummer ist nicht definiert
      Err_Stau_Einfahrt : Bool                          // Highway zu AMR : Stau bei Bereich-Einfahrt
      Err_BLKMov : Bool                                 // Highway zu AMR : Error bei Block kopieren
      Err_Trolley_raus : Bool                           // Highway zu AMR : Trolley fährt nicht aus Schleuse
      Err_Raus_Sensor : Bool                            // Highway zu AMR : Raus-Sensor wird nicht erreicht (oder dauernd aktiv)!
      Err_Ziel : Bool                                   // Highway zu AMR : Trolley-Ziel nicht bekannt
      Err_Weichen_DL : Bool                             // Highway zu AMR : Weichen-Datenliste fehlerhaft
      Err_Undef_Weiche : Bool                           // Highway zu AMR : undefinierte Weiche
      Err_Weiche_belegt : Bool                          // Highway zu AMR : Weiche bleibt belegt
      Err_Kein_LeseErgebnis : Bool                      // Highway zu AMR : Kein Ergebnis von LeseEinheit
      Err_Leser_nicht_bereit : Bool                     // Highway zu AMR : Leser nicht betriebsbereit
      Barcode_nicht_bekannt : Bool                      // Highway zu AMR : Barcode nicht in Datenbank vorhanden
    Schleuse_MB4443 : Struct                            // Outbound (UH07):  Schleuse MB4443 (Zuführung Entladepuffer)
      Schleuse_DL : Bool                                // Vollpuffer zu Bypass : Schleuse-Datenliste fehlerhaft
      Undef_Schleuse : Bool                             // Vollpuffer zu Bypass : undefinierter Schleuse
      Err_Trolley_nicht_in_Schleuse : Bool              // Vollpuffer zu Bypass : Trolley fährt nicht in Schleuse
      Err_Uebzeit : Bool                                // Vollpuffer zu Bypass : Überwachungzeit ist abgelaufen
      Err_Schritt : Bool                                // Vollpuffer zu Bypass : Schritt-Nummer ist nicht definiert
      Err_Stau_Einfahrt : Bool                          // Vollpuffer zu Bypass : Stau bei Bereich-Einfahrt
      Err_BLKMov : Bool                                 // Vollpuffer zu Bypass : Error bei Block kopieren
      Err_Trolley_raus : Bool                           // Vollpuffer zu Bypass : Trolley fährt nicht aus Schleuse
      Err_Raus_Sensor : Bool                            // Vollpuffer zu Bypass : Raus-Sensor wird nicht erreicht (oder dauernd aktiv)!
      Err_Ziel : Bool                                   // Vollpuffer zu Bypass : Trolley-Ziel nicht bekannt
      Err_Weichen_DL : Bool                             // Vollpuffer zu Bypass : Weichen-Datenliste fehlerhaft
      Err_Undef_Weiche : Bool                           // Vollpuffer zu Bypass : undefinierte Weiche
      Err_Weiche_belegt : Bool                          // Vollpuffer zu Bypass : Weiche bleibt belegt
      Err_Kein_LeseErgebnis : Bool                      // Vollpuffer zu Bypass : Kein Ergebnis von LeseEinheit
      Err_Leser_nicht_bereit : Bool                     // Vollpuffer zu Bypass : Leser nicht betriebsbereit
      Barcode_nicht_bekannt : Bool                      // Vollpuffer zu Bypass : Barcode nicht in Datenbank vorhanden
    Weiche_MB4445 : Struct                              // Outbound (UH07): Weiche MB4445 (ByPass zu Leerpuffer)
      Weichen_DL : Bool                                 // Vollpuffer zu Bypass: Weichen-Datenliste fehlerhaft
      Undef_Weiche : Bool                               // Vollpuffer zu Bypass: undefinierte Weiche
      BLKMov : Bool                                     // Vollpuffer zu Bypass: Fehler bei Block kopieren
      Undef_Bereich+1 : Bool                            // Vollpuffer zu Bypass: Bereich +1 unbekannt
      Frei04 : Bool                                     // Vollpuffer zu Bypass: Frei04
      Frei05 : Bool                                     // Vollpuffer zu Bypass: Frei05
      Ziel_undefiniert : Bool                           // Vollpuffer zu Bypass: Ziel ist undefiniert
      Err_Schleusen_DL : Bool                           // Vollpuffer zu Bypass: Schleusen-Datenliste fehlerhaft
      Err_Undef_Schleuse-1 : Bool                       // Vollpuffer zu Bypass: undefinierte Schleuse -1
      Übzeit_Gerade : Bool                              // Vollpuffer zu Bypass: Trolley bei Geradefahrt in Weiche verklemmt (-> Antrieb gestoppt)
      Übzeit_Abzweig : Bool                             // Vollpuffer zu Bypass: Trolley bei Abzweigfahrt in Weiche verklemmt (-> Antrieb gestoppt)
      Gerade_Sensor_aktiv : Bool                        // Vollpuffer zu Bypass: Ziel-Sensor Geradefahrt aktiv
      Abzweig_Sensor_aktiv : Bool                       // Vollpuffer zu Bypass: Ziel-Sensor Abzweigfahrt aktiv
      Gerade_Bereich_belegt : Bool                      // Vollpuffer zu Bypass: Bereich Geradefahrt noch belegt
      Abzweig_Bereich_belegt : Bool                     // Vollpuffer zu Bypass: Bereich Abzweigfahrt noch belegt
      Reset_aktiv : Bool                                // Vollpuffer zu Bypass: Reset ist aktiv
    Schleuse_MB4450 : Struct                            // Outbound (UH07):  Schleuse MB4450 (Zuführung Entladepuffer)
      Schleuse_DL : Bool                                // Bypass zu Entladepuffer : Schleuse-Datenliste fehlerhaft
      Undef_Schleuse : Bool                             // Bypass zu Entladepuffer : undefinierter Schleuse
      Err_Trolley_nicht_in_Schleuse : Bool              // Bypass zu Entladepuffer : Trolley fährt nicht in Schleuse
      Err_Uebzeit : Bool                                // Bypass zu Entladepuffer : Überwachungzeit ist abgelaufen
      Err_Schritt : Bool                                // Bypass zu Entladepuffer : Schritt-Nummer ist nicht definiert
      Err_Stau_Einfahrt : Bool                          // Bypass zu Entladepuffer : Stau bei Bereich-Einfahrt
      Err_BLKMov : Bool                                 // Bypass zu Entladepuffer : Error bei Block kopieren
      Err_Trolley_raus : Bool                           // Bypass zu Entladepuffer : Trolley fährt nicht aus Schleuse
      Err_Raus_Sensor : Bool                            // Bypass zu Entladepuffer : Raus-Sensor wird nicht erreicht (oder dauernd aktiv)!
      Err_Ziel : Bool                                   // Bypass zu Entladepuffer : Trolley-Ziel nicht bekannt
      Err_Weichen_DL : Bool                             // Bypass zu Entladepuffer : Weichen-Datenliste fehlerhaft
      Err_Undef_Weiche : Bool                           // Bypass zu Entladepuffer : undefinierte Weiche
      Err_Weiche_belegt : Bool                          // Bypass zu Entladepuffer : Weiche bleibt belegt
      Err_Kein_LeseErgebnis : Bool                      // Bypass zu Entladepuffer : Kein Ergebnis von LeseEinheit
      Err_Leser_nicht_bereit : Bool                     // Bypass zu Entladepuffer : Leser nicht betriebsbereit
      Barcode_nicht_bekannt : Bool                      // Bypass zu Entladepuffer : Barcode nicht in Datenbank vorhanden
    Schleuse_MB4462 : Struct                            // Outbound (UH07):  Schleuse MB4562 (Abführung Entladepuffer)
      Schleuse_DL : Bool                                // Bypass zu Leerpuffer : Schleuse-Datenliste fehlerhaft
      Undef_Schleuse : Bool                             // Bypass zu Leerpuffer : undefinierter Schleuse
      Err_Trolley_nicht_in_Schleuse : Bool              // Bypass zu Leerpuffer : Trolley fährt nicht in Schleuse
      Err_Uebzeit : Bool                                // Bypass zu Leerpuffer : Überwachungzeit ist abgelaufen
      Err_Schritt : Bool                                // Bypass zu Leerpuffer : Schritt-Nummer ist nicht definiert
      Err_Stau_Einfahrt : Bool                          // Bypass zu Leerpuffer : Stau bei Bereich-Einfahrt
      Err_BLKMov : Bool                                 // Bypass zu Leerpuffer : Error bei Block kopieren
      Err_Trolley_raus : Bool                           // Bypass zu Leerpuffer : Trolley fährt nicht aus Schleuse
      Err_Raus_Sensor : Bool                            // Bypass zu Leerpuffer : Raus-Sensor wird nicht erreicht (oder dauernd aktiv)!
      Err_Ziel : Bool                                   // Bypass zu Leerpuffer : Trolley-Ziel nicht bekannt
      Err_Weichen_DL : Bool                             // Bypass zu Leerpuffer : Weichen-Datenliste fehlerhaft
      Err_Undef_Weiche : Bool                           // Bypass zu Leerpuffer : undefinierte Weiche
      Err_Weiche_belegt : Bool                          // Bypass zu Leerpuffer : Weiche bleibt belegt
      Err_Kein_LeseErgebnis : Bool                      // Bypass zu Leerpuffer : Kein Ergebnis von LeseEinheit
      Err_Leser_nicht_bereit : Bool                     // Bypass zu Leerpuffer : Leser nicht betriebsbereit
      Barcode_nicht_bekannt : Bool                      // Bypass zu Leerpuffer : Barcode nicht in Datenbank vorhanden
    Schleuse_MB4466 : Struct                            // Outbound (UH07):  Schleuse MB4466 (Abführung Entladepuffer)
      Schleuse_DL : Bool                                // Leerpuffer zu Bypass : Schleuse-Datenliste fehlerhaft
      Undef_Schleuse : Bool                             // Leerpuffer zu Bypass : undefinierter Schleuse
      Err_Trolley_nicht_in_Schleuse : Bool              // Leerpuffer zu Bypass : Trolley fährt nicht in Schleuse
      Err_Uebzeit : Bool                                // Leerpuffer zu Bypass : Überwachungzeit ist abgelaufen
      Err_Schritt : Bool                                // Leerpuffer zu Bypass : Schritt-Nummer ist nicht definiert
      Err_Stau_Einfahrt : Bool                          // Leerpuffer zu Bypass : Stau bei Bereich-Einfahrt
      Err_BLKMov : Bool                                 // Leerpuffer zu Bypass : Error bei Block kopieren
      Err_Trolley_raus : Bool                           // Leerpuffer zu Bypass : Trolley fährt nicht aus Schleuse
      Err_Raus_Sensor : Bool                            // Leerpuffer zu Bypass : Raus-Sensor wird nicht erreicht (oder dauernd aktiv)!
      Err_Ziel : Bool                                   // Leerpuffer zu Bypass : Trolley-Ziel nicht bekannt
      Err_Weichen_DL : Bool                             // Leerpuffer zu Bypass : Weichen-Datenliste fehlerhaft
      Err_Undef_Weiche : Bool                           // Leerpuffer zu Bypass : undefinierte Weiche
      Err_Weiche_belegt : Bool                          // Leerpuffer zu Bypass : Weiche bleibt belegt
      Err_Kein_LeseErgebnis : Bool                      // Leerpuffer zu Bypass : Kein Ergebnis von LeseEinheit
      Err_Leser_nicht_bereit : Bool                     // Leerpuffer zu Bypass : Leser nicht betriebsbereit
      Barcode_nicht_bekannt : Bool                      // Leerpuffer zu Bypass : Barcode nicht in Datenbank vorhanden
    Schleuse_MB4503 : Struct                            // Outbound (UH07):  Schleuse MB4503 (Vor Entladepuffer)
      Schleuse_DL : Bool                                // Entlade-Sorter : Schleuse-Datenliste fehlerhaft
      Undef_Schleuse : Bool                             // Entlade-Sorter : undefinierter Schleuse
      Err_Trolley_nicht_in_Schleuse : Bool              // Entlade-Sorter : Trolley fährt nicht in Schleuse
      Err_Uebzeit : Bool                                // Entlade-Sorter : Überwachungzeit ist abgelaufen
      Err_Schritt : Bool                                // Entlade-Sorter : Schritt-Nummer ist nicht definiert
      Err_Stau_Einfahrt : Bool                          // Entlade-Sorter : Stau bei Bereich-Einfahrt
      Err_BLKMov : Bool                                 // Entlade-Sorter : Error bei Block kopieren
      Err_Trolley_raus : Bool                           // Entlade-Sorter : Trolley fährt nicht aus Schleuse
      Err_Raus_Sensor : Bool                            // Entlade-Sorter : Raus-Sensor wird nicht erreicht (oder dauernd aktiv)!
      Err_Ziel : Bool                                   // Entlade-Sorter : Trolley-Ziel nicht bekannt
      Err_Weichen_DL : Bool                             // Entlade-Sorter : Weichen-Datenliste fehlerhaft
      Err_Undef_Weiche : Bool                           // Entlade-Sorter : undefinierte Weiche
      Err_Weiche_belegt : Bool                          // Entlade-Sorter : Weiche bleibt belegt
      Err_Kein_LeseErgebnis : Bool                      // Entlade-Sorter : Kein Ergebnis von LeseEinheit
      Err_Leser_nicht_bereit : Bool                     // Entlade-Sorter : Leser nicht betriebsbereit
      Barcode_nicht_bekannt : Bool                      // Entlade-Sorter : Barcode nicht in Datenbank vorhanden
    Schleuse_MB4516 : Struct                            // Outbound (UH07):  Schleuse MB4516 (Abführung Entladepuffer)
      Schleuse_DL : Bool                                // Entladepuffer zu Bypass : Schleuse-Datenliste fehlerhaft
      Undef_Schleuse : Bool                             // Entladepuffer zu Bypass : undefinierter Schleuse
      Err_Trolley_nicht_in_Schleuse : Bool              // Entladepuffer zu Bypass : Trolley fährt nicht in Schleuse
      Err_Uebzeit : Bool                                // Entladepuffer zu Bypass : Überwachungzeit ist abgelaufen
      Err_Schritt : Bool                                // Entladepuffer zu Bypass : Schritt-Nummer ist nicht definiert
      Err_Stau_Einfahrt : Bool                          // Entladepuffer zu Bypass : Stau bei Bereich-Einfahrt
      Err_BLKMov : Bool                                 // Entladepuffer zu Bypass : Error bei Block kopieren
      Err_Trolley_raus : Bool                           // Entladepuffer zu Bypass : Trolley fährt nicht aus Schleuse
      Err_Raus_Sensor : Bool                            // Entladepuffer zu Bypass : Raus-Sensor wird nicht erreicht (oder dauernd aktiv)!
      Err_Ziel : Bool                                   // Entladepuffer zu Bypass : Trolley-Ziel nicht bekannt
      Err_Weichen_DL : Bool                             // Entladepuffer zu Bypass : Weichen-Datenliste fehlerhaft
      Err_Undef_Weiche : Bool                           // Entladepuffer zu Bypass : undefinierte Weiche
      Err_Weiche_belegt : Bool                          // Entladepuffer zu Bypass : Weiche bleibt belegt
      Err_Kein_LeseErgebnis : Bool                      // Entladepuffer zu Bypass : Kein Ergebnis von LeseEinheit
      Err_Leser_nicht_bereit : Bool                     // Entladepuffer zu Bypass : Leser nicht betriebsbereit
      Barcode_nicht_bekannt : Bool                      // Entladepuffer zu Bypass : Barcode nicht in Datenbank vorhanden
    Schleuse_MB4520 : Struct                            // Outbound (UH07):  Schleuse MB4520 (Abführung Entladepuffer)
      Schleuse_DL : Bool                                // Entladepuffer zu Bypass : Schleuse-Datenliste fehlerhaft
      Undef_Schleuse : Bool                             // Entladepuffer zu Bypass : undefinierter Schleuse
      Err_Trolley_nicht_in_Schleuse : Bool              // Entladepuffer zu Bypass : Trolley fährt nicht in Schleuse
      Err_Uebzeit : Bool                                // Entladepuffer zu Bypass : Überwachungzeit ist abgelaufen
      Err_Schritt : Bool                                // Entladepuffer zu Bypass : Schritt-Nummer ist nicht definiert
      Err_Stau_Einfahrt : Bool                          // Entladepuffer zu Bypass : Stau bei Bereich-Einfahrt
      Err_BLKMov : Bool                                 // Entladepuffer zu Bypass : Error bei Block kopieren
      Err_Trolley_raus : Bool                           // Entladepuffer zu Bypass : Trolley fährt nicht aus Schleuse
      Err_Raus_Sensor : Bool                            // Entladepuffer zu Bypass : Raus-Sensor wird nicht erreicht (oder dauernd aktiv)!
      Err_Ziel : Bool                                   // Entladepuffer zu Bypass : Trolley-Ziel nicht bekannt
      Err_Weichen_DL : Bool                             // Entladepuffer zu Bypass : Weichen-Datenliste fehlerhaft
      Err_Undef_Weiche : Bool                           // Entladepuffer zu Bypass : undefinierte Weiche
      Err_Weiche_belegt : Bool                          // Entladepuffer zu Bypass : Weiche bleibt belegt
      Err_Kein_LeseErgebnis : Bool                      // Entladepuffer zu Bypass : Kein Ergebnis von LeseEinheit
      Err_Leser_nicht_bereit : Bool                     // Entladepuffer zu Bypass : Leser nicht betriebsbereit
      Barcode_nicht_bekannt : Bool                      // Entladepuffer zu Bypass : Barcode nicht in Datenbank vorhanden
    Schleuse_MB3275 : Struct                            // Outbound (UH07):  Schleuse MB3275 (Abführung Vollpuffer)
      Schleuse_DL : Bool                                // Entladepuffer zu Bypass : Schleuse-Datenliste fehlerhaft
      Undef_Schleuse : Bool                             // Entladepuffer zu Bypass : undefinierter Schleuse
      Err_Trolley_nicht_in_Schleuse : Bool              // Entladepuffer zu Bypass : Trolley fährt nicht in Schleuse
      Err_Uebzeit : Bool                                // Entladepuffer zu Bypass : Überwachungzeit ist abgelaufen
      Err_Schritt : Bool                                // Entladepuffer zu Bypass : Schritt-Nummer ist nicht definiert
      Err_Stau_Einfahrt : Bool                          // Entladepuffer zu Bypass : Stau bei Bereich-Einfahrt
      Err_BLKMov : Bool                                 // Entladepuffer zu Bypass : Error bei Block kopieren
      Err_Trolley_raus : Bool                           // Entladepuffer zu Bypass : Trolley fährt nicht aus Schleuse
      Err_Raus_Sensor : Bool                            // Entladepuffer zu Bypass : Raus-Sensor wird nicht erreicht (oder dauernd aktiv)!
      Err_Ziel : Bool                                   // Entladepuffer zu Bypass : Trolley-Ziel nicht bekannt
      Err_Weichen_DL : Bool                             // Entladepuffer zu Bypass : Weichen-Datenliste fehlerhaft
      Err_Undef_Weiche : Bool                           // Entladepuffer zu Bypass : undefinierte Weiche
      Err_Weiche_belegt : Bool                          // Entladepuffer zu Bypass : Weiche bleibt belegt
      Err_Kein_LeseErgebnis : Bool                      // Entladepuffer zu Bypass : Kein Ergebnis von LeseEinheit
      Err_Leser_nicht_bereit : Bool                     // Entladepuffer zu Bypass : Leser nicht betriebsbereit
      Barcode_nicht_bekannt : Bool                      // Entladepuffer zu Bypass : Barcode nicht in Datenbank vorhanden
    Schleuse_MB3342 : Struct                            // Outbound (UH07):  Schleuse MB3342 (vor Sackbeladung)
      Schleuse_DL : Bool                                // Entladepuffer zu Bypass : Schleuse-Datenliste fehlerhaft
      Undef_Schleuse : Bool                             // Entladepuffer zu Bypass : undefinierter Schleuse
      Err_Trolley_nicht_in_Schleuse : Bool              // Entladepuffer zu Bypass : Trolley fährt nicht in Schleuse
      Err_Uebzeit : Bool                                // Entladepuffer zu Bypass : Überwachungzeit ist abgelaufen
      Err_Schritt : Bool                                // Entladepuffer zu Bypass : Schritt-Nummer ist nicht definiert
      Err_Stau_Einfahrt : Bool                          // Entladepuffer zu Bypass : Stau bei Bereich-Einfahrt
      Err_BLKMov : Bool                                 // Entladepuffer zu Bypass : Error bei Block kopieren
      Err_Trolley_raus : Bool                           // Entladepuffer zu Bypass : Trolley fährt nicht aus Schleuse
      Err_Raus_Sensor : Bool                            // Entladepuffer zu Bypass : Raus-Sensor wird nicht erreicht (oder dauernd aktiv)!
      Err_Ziel : Bool                                   // Entladepuffer zu Bypass : Trolley-Ziel nicht bekannt
      Err_Weichen_DL : Bool                             // Entladepuffer zu Bypass : Weichen-Datenliste fehlerhaft
      Err_Undef_Weiche : Bool                           // Entladepuffer zu Bypass : undefinierte Weiche
      Err_Weiche_belegt : Bool                          // Entladepuffer zu Bypass : Weiche bleibt belegt
      Err_Kein_LeseErgebnis : Bool                      // Entladepuffer zu Bypass : Kein Ergebnis von LeseEinheit
      Err_Leser_nicht_bereit : Bool                     // Entladepuffer zu Bypass : Leser nicht betriebsbereit
      Barcode_nicht_bekannt : Bool                      // Entladepuffer zu Bypass : Barcode nicht in Datenbank vorhanden
    Schleuse_MB3325 : Struct                            // Outbound (UH07):  Schleuse MB3342 (Abführung Leerpuffer)
      Schleuse_DL : Bool                                // Hinter Trolly-Beladung : Schleuse-Datenliste fehlerhaft
      Undef_Schleuse : Bool                             // Hinter Trolly-Beladung : undefinierter Schleuse
      Err_Trolley_nicht_in_Schleuse : Bool              // Hinter Trolly-Beladung : Trolley fährt nicht in Schleuse
      Err_Uebzeit : Bool                                // Hinter Trolly-Beladung : Überwachungzeit ist abgelaufen
      Err_Schritt : Bool                                // Hinter Trolly-Beladung : Schritt-Nummer ist nicht definiert
      Err_Stau_Einfahrt : Bool                          // Hinter Trolly-Beladung : Stau bei Bereich-Einfahrt
      Err_BLKMov : Bool                                 // Hinter Trolly-Beladung : Error bei Block kopieren
      Err_Trolley_raus : Bool                           // Hinter Trolly-Beladung : Trolley fährt nicht aus Schleuse
      Err_Raus_Sensor : Bool                            // Hinter Trolly-Beladung : Raus-Sensor wird nicht erreicht (oder dauernd aktiv)!
      Err_Ziel : Bool                                   // Hinter Trolly-Beladung : Trolley-Ziel nicht bekannt
      Err_Weichen_DL : Bool                             // Hinter Trolly-Beladung : Weichen-Datenliste fehlerhaft
      Err_Undef_Weiche : Bool                           // Hinter Trolly-Beladung : undefinierte Weiche
      Err_Weiche_belegt : Bool                          // Hinter Trolly-Beladung : Weiche bleibt belegt
      Err_Kein_LeseErgebnis : Bool                      // Hinter Trolly-Beladung : Kein Ergebnis von LeseEinheit
      Err_Leser_nicht_bereit : Bool                     // Hinter Trolly-Beladung : Leser nicht betriebsbereit
      Barcode_nicht_bekannt : Bool                      // Hinter Trolly-Beladung : Barcode nicht in Datenbank vorhanden
    Schleuse_MB4512 : Struct                            // Outbound (UH07):  Schleuse MB4512 (Abführung Entladepuffer)
      Schleuse_DL : Bool                                // Entladepuffer zu Bypass : Schleuse-Datenliste fehlerhaft
      Undef_Schleuse : Bool                             // Entladepuffer zu Bypass : undefinierter Schleuse
      Err_Trolley_nicht_in_Schleuse : Bool              // Entladepuffer zu Bypass : Trolley fährt nicht in Schleuse
      Err_Uebzeit : Bool                                // Entladepuffer zu Bypass : Überwachungzeit ist abgelaufen
      Err_Schritt : Bool                                // Entladepuffer zu Bypass : Schritt-Nummer ist nicht definiert
      Err_Stau_Einfahrt : Bool                          // Entladepuffer zu Bypass : Stau bei Bereich-Einfahrt
      Err_BLKMov : Bool                                 // Entladepuffer zu Bypass : Error bei Block kopieren
      Err_Trolley_raus : Bool                           // Entladepuffer zu Bypass : Trolley fährt nicht aus Schleuse
      Err_Raus_Sensor : Bool                            // Entladepuffer zu Bypass : Raus-Sensor wird nicht erreicht (oder dauernd aktiv)!
      Err_Ziel : Bool                                   // Entladepuffer zu Bypass : Trolley-Ziel nicht bekannt
      Err_Weichen_DL : Bool                             // Entladepuffer zu Bypass : Weichen-Datenliste fehlerhaft
      Err_Undef_Weiche : Bool                           // Entladepuffer zu Bypass : undefinierte Weiche
      Err_Weiche_belegt : Bool                          // Entladepuffer zu Bypass : Weiche bleibt belegt
      Err_Kein_LeseErgebnis : Bool                      // Entladepuffer zu Bypass : Kein Ergebnis von LeseEinheit
      Err_Leser_nicht_bereit : Bool                     // Entladepuffer zu Bypass : Leser nicht betriebsbereit
      Barcode_nicht_bekannt : Bool                      // Entladepuffer zu Bypass : Barcode nicht in Datenbank vorhanden
    Schleuse_MB4532 : Struct                            // Outbound (UH07):  Schleuse MB4532 (Abführung Entladepuffer)
      Schleuse_DL : Bool                                // Entladepuffer zu Bypass : Schleuse-Datenliste fehlerhaft
      Undef_Schleuse : Bool                             // Entladepuffer zu Bypass : undefinierter Schleuse
      Err_Trolley_nicht_in_Schleuse : Bool              // Entladepuffer zu Bypass : Trolley fährt nicht in Schleuse
      Err_Uebzeit : Bool                                // Entladepuffer zu Bypass : Überwachungzeit ist abgelaufen
      Err_Schritt : Bool                                // Entladepuffer zu Bypass : Schritt-Nummer ist nicht definiert
      Err_Stau_Einfahrt : Bool                          // Entladepuffer zu Bypass : Stau bei Bereich-Einfahrt
      Err_BLKMov : Bool                                 // Entladepuffer zu Bypass : Error bei Block kopieren
      Err_Trolley_raus : Bool                           // Entladepuffer zu Bypass : Trolley fährt nicht aus Schleuse
      Err_Raus_Sensor : Bool                            // Entladepuffer zu Bypass : Raus-Sensor wird nicht erreicht (oder dauernd aktiv)!
      Err_Ziel : Bool                                   // Entladepuffer zu Bypass : Trolley-Ziel nicht bekannt
      Err_Weichen_DL : Bool                             // Entladepuffer zu Bypass : Weichen-Datenliste fehlerhaft
      Err_Undef_Weiche : Bool                           // Entladepuffer zu Bypass : undefinierte Weiche
      Err_Weiche_belegt : Bool                          // Entladepuffer zu Bypass : Weiche bleibt belegt
      Err_Kein_LeseErgebnis : Bool                      // Entladepuffer zu Bypass : Kein Ergebnis von LeseEinheit
      Err_Leser_nicht_bereit : Bool                     // Entladepuffer zu Bypass : Leser nicht betriebsbereit
      Barcode_nicht_bekannt : Bool                      // Entladepuffer zu Bypass : Barcode nicht in Datenbank vorhanden
    Schleuse_MB4217 : Struct                            // Outbound (UH07):  Schleuse MB4200 (Vor RFID-Gate)
      Schleuse_DL : Bool                                // Highway zu Bypass : Schleuse-Datenliste fehlerhaft
      Undef_Schleuse : Bool                             // Highway zu Bypass : undefinierter Schleuse
      Err_Trolley_nicht_in_Schleuse : Bool              // Highway zu Bypass : Trolley fährt nicht in Schleuse
      Err_Uebzeit : Bool                                // Highway zu Bypass : Überwachungzeit ist abgelaufen
      Err_Schritt : Bool                                // Highway zu Bypass : Schritt-Nummer ist nicht definiert
      Err_Stau_Einfahrt : Bool                          // Highway zu Bypass : Stau bei Bereich-Einfahrt
      Err_BLKMov : Bool                                 // Highway zu Bypass : Error bei Block kopieren
      Err_Trolley_raus : Bool                           // Highway zu Bypass : Trolley fährt nicht aus Schleuse
      Err_Raus_Sensor : Bool                            // Highway zu Bypass : Raus-Sensor wird nicht erreicht (oder dauernd aktiv)!
      Err_Ziel : Bool                                   // Highway zu Bypass : Trolley-Ziel nicht bekannt
      Err_Weichen_DL : Bool                             // Highway zu Bypass : Weichen-Datenliste fehlerhaft
      Err_Undef_Weiche : Bool                           // Highway zu Bypass : undefinierte Weiche
      Err_Weiche_belegt : Bool                          // Highway zu Bypass : Weiche bleibt belegt
      Err_Kein_LeseErgebnis : Bool                      // Highway zu Bypass : Kein Ergebnis von LeseEinheit
      Err_Leser_nicht_bereit : Bool                     // Highway zu Bypass : Leser nicht betriebsbereit
      Barcode_nicht_bekannt : Bool                      // Highway zu Bypass : Barcode nicht in Datenbank vorhanden
    Schleuse_MB4522 : Struct                            // Outbound (UH07):  Schleuse MB4522 (Abführung Entladepuffer)
      Schleuse_DL : Bool                                // Entladepuffer zu Bypass : Schleuse-Datenliste fehlerhaft
      Undef_Schleuse : Bool                             // Entladepuffer zu Bypass : undefinierter Schleuse
      Err_Trolley_nicht_in_Schleuse : Bool              // Entladepuffer zu Bypass : Trolley fährt nicht in Schleuse
      Err_Uebzeit : Bool                                // Entladepuffer zu Bypass : Überwachungzeit ist abgelaufen
      Err_Schritt : Bool                                // Entladepuffer zu Bypass : Schritt-Nummer ist nicht definiert
      Err_Stau_Einfahrt : Bool                          // Entladepuffer zu Bypass : Stau bei Bereich-Einfahrt
      Err_BLKMov : Bool                                 // Entladepuffer zu Bypass : Error bei Block kopieren
      Err_Trolley_raus : Bool                           // Entladepuffer zu Bypass : Trolley fährt nicht aus Schleuse
      Err_Raus_Sensor : Bool                            // Entladepuffer zu Bypass : Raus-Sensor wird nicht erreicht (oder dauernd aktiv)!
      Err_Ziel : Bool                                   // Entladepuffer zu Bypass : Trolley-Ziel nicht bekannt
      Err_Weichen_DL : Bool                             // Entladepuffer zu Bypass : Weichen-Datenliste fehlerhaft
      Err_Undef_Weiche : Bool                           // Entladepuffer zu Bypass : undefinierte Weiche
      Err_Weiche_belegt : Bool                          // Entladepuffer zu Bypass : Weiche bleibt belegt
      Err_Kein_LeseErgebnis : Bool                      // Entladepuffer zu Bypass : Kein Ergebnis von LeseEinheit
      Err_Leser_nicht_bereit : Bool                     // Entladepuffer zu Bypass : Leser nicht betriebsbereit
      Barcode_nicht_bekannt : Bool                      // Entladepuffer zu Bypass : Barcode nicht in Datenbank vorhanden
    Schleuse_MB4463 : Struct                            // Outbound (UH07):  Schleuse MB4463 (Abführung Entladepuffer)
      Schleuse_DL : Bool                                // Entladepuffer zu Bypass : Schleuse-Datenliste fehlerhaft
      Undef_Schleuse : Bool                             // Entladepuffer zu Bypass : undefinierter Schleuse
      Err_Trolley_nicht_in_Schleuse : Bool              // Entladepuffer zu Bypass : Trolley fährt nicht in Schleuse
      Err_Uebzeit : Bool                                // Entladepuffer zu Bypass : Überwachungzeit ist abgelaufen
      Err_Schritt : Bool                                // Entladepuffer zu Bypass : Schritt-Nummer ist nicht definiert
      Err_Stau_Einfahrt : Bool                          // Entladepuffer zu Bypass : Stau bei Bereich-Einfahrt
      Err_BLKMov : Bool                                 // Entladepuffer zu Bypass : Error bei Block kopieren
      Err_Trolley_raus : Bool                           // Entladepuffer zu Bypass : Trolley fährt nicht aus Schleuse
      Err_Raus_Sensor : Bool                            // Entladepuffer zu Bypass : Raus-Sensor wird nicht erreicht (oder dauernd aktiv)!
      Err_Ziel : Bool                                   // Entladepuffer zu Bypass : Trolley-Ziel nicht bekannt
      Err_Weichen_DL : Bool                             // Entladepuffer zu Bypass : Weichen-Datenliste fehlerhaft
      Err_Undef_Weiche : Bool                           // Entladepuffer zu Bypass : undefinierte Weiche
      Err_Weiche_belegt : Bool                          // Entladepuffer zu Bypass : Weiche bleibt belegt
      Err_Kein_LeseErgebnis : Bool                      // Entladepuffer zu Bypass : Kein Ergebnis von LeseEinheit
      Err_Leser_nicht_bereit : Bool                     // Entladepuffer zu Bypass : Leser nicht betriebsbereit
      Barcode_nicht_bekannt : Bool                      // Entladepuffer zu Bypass : Barcode nicht in Datenbank vorhanden
    Schleuse_MB3345 : Struct                            // Outbound (UH07):  Schleuse MB3345 (Abführung Leerpuffer)
      Schleuse_DL : Bool                                // Hinter Trolly-Beladung : Schleuse-Datenliste fehlerhaft
      Undef_Schleuse : Bool                             // Hinter Trolly-Beladung : undefinierter Schleuse
      Err_Trolley_nicht_in_Schleuse : Bool              // Hinter Trolly-Beladung : Trolley fährt nicht in Schleuse
      Err_Uebzeit : Bool                                // Hinter Trolly-Beladung : Überwachungzeit ist abgelaufen
      Err_Schritt : Bool                                // Hinter Trolly-Beladung : Schritt-Nummer ist nicht definiert
      Err_Stau_Einfahrt : Bool                          // Hinter Trolly-Beladung : Stau bei Bereich-Einfahrt
      Err_BLKMov : Bool                                 // Hinter Trolly-Beladung : Error bei Block kopieren
      Err_Trolley_raus : Bool                           // Hinter Trolly-Beladung : Trolley fährt nicht aus Schleuse
      Err_Raus_Sensor : Bool                            // Hinter Trolly-Beladung : Raus-Sensor wird nicht erreicht (oder dauernd aktiv)!
      Err_Ziel : Bool                                   // Hinter Trolly-Beladung : Trolley-Ziel nicht bekannt
      Err_Weichen_DL : Bool                             // Hinter Trolly-Beladung : Weichen-Datenliste fehlerhaft
      Err_Undef_Weiche : Bool                           // Hinter Trolly-Beladung : undefinierte Weiche
      Err_Weiche_belegt : Bool                          // Hinter Trolly-Beladung : Weiche bleibt belegt
      Err_Kein_LeseErgebnis : Bool                      // Hinter Trolly-Beladung : Kein Ergebnis von LeseEinheit
      Err_Leser_nicht_bereit : Bool                     // Hinter Trolly-Beladung : Leser nicht betriebsbereit
      Barcode_nicht_bekannt : Bool                      // Hinter Trolly-Beladung : Barcode nicht in Datenbank vorhanden
    Frei750 : Array[1..81] of Word
