=== FB 3190: EP_Sensoren  [STL] ===
INTERFACE:
  Input:
  Output:
  InOut:
  Static:
    Stau_EP1 : "MSensoren"
    Stau_EP2 : "MSensoren"
    Stau_EP3 : "MSensoren"
    Stau_EP4 : "MSensoren"
  Temp:
    T_Ein : Int                                         // Vorgabe Einschaltverzögerung
    T_Aus : Int                                         // Zwischenspeicher Ausschaltverzögerung
    F1 : Bool                                           // Geschwindigkeit 1 aktiviert
    F2 : Bool                                           // Geschwindigkeit 2 aktiviert
    F3 : Bool                                           // Geschwindigkeit 3 aktiviert
    ESensor : Bool                                      // Sensoren
    Antrieb : Bool
    VReal : Real                                        // GeschwindigkeitinReal
    Zeit : Int                                          // Zeit für Ausschaltverzögerung LT1100
    Aktiv : Bool                                        // Zeit aktivieren
  Constant:

--- NW 1: Sensoren entprellen ---
CALL FB "None" ,  (ESensor:="BG4504", T_Ein:=100, T_Aus:=11, tein_aktiv:=TRUE, taus_aktiv:=TRUE)


--- NW 2: Sensoren entprellen ---
CALL FB "None" ,  (ESensor:="BG4505", T_Ein:=100, T_Aus:=11, tein_aktiv:=TRUE, taus_aktiv:=TRUE)


--- NW 3: Sensoren entprellen ---
CALL FB "None" ,  (ESensor:="BG4506", T_Ein:=100, T_Aus:=11, tein_aktiv:=TRUE, taus_aktiv:=TRUE)


--- NW 4: Sensoren entprellen ---
CALL FB "None" ,  (ESensor:="BG4507", T_Ein:=100, T_Aus:=11, tein_aktiv:=TRUE, taus_aktiv:=TRUE)


--- NW 5: Ende ---
      BE

