=== FB 4192: EPtoLP_Zylinder  [STL] ===
INTERFACE:
  Input:
  Output:
  InOut:
  Static:
    Schleuse_4512 : "MZylinder"                         //   
    Schleuse_4532 : "MZylinder"
    Schleuse_4516 : "MZylinder"                         //   
    Schleuse_4522 : "MZylinder"                         //   
    Schleuse_4520 : "MZylinder"
    Schleuse_4466 : "MZylinder"
    Schleuse_4462 : "MZylinder"
    Schleuse_4463 : "MZylinder"
    Schleuse_3370 : "MZylinder"
    Schleuse_3303 : "MZylinder"
  Temp:
    Auto : Bool                                         // Automatik ist aktiv
    Hand : Bool                                         // Hand ist aktiv
    ZylAst : Bool                                       // Zylinder ansteuern
  Constant:

--- NW 1: Übergabe des Bereichstatus System UC074/A01 ---
      A      "DOutbound_Bereich".A01_UH07.Automatik
      AN     "DOutbound_Bereich".A01_UH07.Handbetrieb
      =      Auto

      A      "DOutbound_Bereich".A01_UC074.BereichErr
      AN     "SGes".Simulation_ohne_HW_aktiv
      JC     Next                                            // Zylinder-Stellung nicht mehr ändern


--- NW 2: Schleuse_4512 ---
CALL FB "None" ,  (Automatik:=Auto, Handbetrieb:=FALSE, T_Ast:=0, T_Gst:=5, ZylAst:="MB4512", ZylGst:=?)


--- NW 3: Schleuse_4532 ---
CALL FB "None" ,  (Automatik:=Auto, Handbetrieb:=FALSE, T_Ast:=0, T_Gst:=5, ZylAst:="MB4532", ZylGst:=?)


--- NW 4: Schleuse_4516 ---
CALL FB "None" ,  (Automatik:=Auto, Handbetrieb:=FALSE, T_Ast:=0, T_Gst:=5, ZylAst:="MB4516", ZylGst:=?)


--- NW 5: Schleuse_4522 ---
CALL FB "None" ,  (Automatik:=Auto, Handbetrieb:=FALSE, T_Ast:=0, T_Gst:=5, ZylAst:="MB4522", ZylGst:=?)


--- NW 6: Schleuse_4520 ---
CALL FB "None" ,  (Automatik:=Auto, Handbetrieb:=FALSE, T_Ast:=0, T_Gst:=5, ZylAst:="MB4520", ZylGst:=?)


--- NW 7: Schleuse_4466 ---
CALL FB "None" ,  (Automatik:=Auto, Handbetrieb:=FALSE, T_Ast:=0, T_Gst:=5, ZylAst:="MB4466", ZylGst:=?)


--- NW 8: Schleuse_4462 ---
CALL FB "None" ,  (Automatik:=Auto, Handbetrieb:=FALSE, T_Ast:=0, T_Gst:=5, ZylAst:="MB4462", ZylGst:=?)


--- NW 9: Übergabe des Bereichstatus System UH07/A01 ---
Next: A      "DOutbound_Bereich".A01_UH07.Automatik
      AN     "DOutbound_Bereich".A01_UH07.Handbetrieb
      =      Auto

      A      "DOutbound_Bereich".A01_UH07.BereichErr
      AN     "SGes".Simulation_ohne_HW_aktiv
      JC     Next1                                           // Zylinder-Stellung nicht mehr ändern


--- NW 10: Schleuse_4463 ---
CALL FB "None" ,  (Automatik:=Auto, Handbetrieb:=FALSE, T_Ast:=0, T_Gst:=5, ZylAst:="MB4463", ZylGst:=?)


--- NW 11: Schleuse_3370 ---
CALL FB "None" ,  (Automatik:=Auto, Handbetrieb:=FALSE, T_Ast:=0, T_Gst:=5, ZylAst:="MB3370", ZylGst:=?)


--- NW 12: Schleuse_3303 ---
CALL FB "None" ,  (Automatik:=Auto, Handbetrieb:=FALSE, T_Ast:=0, T_Gst:=5, ZylAst:="MB3303", ZylGst:=?)


--- NW 13: Ende ---
Next1: BE

