=== FB 2190: HWtoOB_Sensoren  [STL] ===
INTERFACE:
  Input:
  Output:
  InOut:
  Static:
    Stau_BG3570 : "MSensoren"                           // Stau vor Schleuse 3540
    Stau_BG3544 : "MSensoren"                           // Stau am Sensor Gefälle nach BST 4
    Stau_BG3545 : "MSensoren"                           // Stau am Sensor Einfahrt MA0114
    Stau_BG3551 : "MSensoren"                           // Stau am Sensor Einfahrt MA0115
    Stau_BG3552 : "MSensoren"                           // Stau am Sensor Einfahrt MA0115
    Stau_BG3554 : "MSensoren"                           // Stau am Sensor Einfahrt MA0117
    Stau_BG3015 : "MSensoren"                           // Stau am Sensor Gefälle vor BST 3
    Stau_BG3013 : "MSensoren"                           // Stau am Sensor Gefälle nach BST 3
    Stau_BG3011 : "MSensoren"                           // Stau vor Schleuse 3010
    Stau_BG3071 : "MSensoren"                           // Stau vor Schleuse 3070
    Stau_BG3066 : "MSensoren"                           // Stau am Sensor Einfahrt MA0202
  Temp:
    T_Ein : Int                                         // Vorgabe Einschaltverzögerung
    T_Aus : Int                                         // Zwischenspeicher Ausschaltverzögerung
    F1 : Bool                                           // Geschwindigkeit 1 aktiviert
    F2 : Bool                                           // Geschwindigkeit 2 aktiviert
    F3 : Bool                                           // Geschwindigkeit 3 aktiviert
    ESensor : Bool                                      // Sensoren
    Antrieb : Bool
    VReal : Real                                        // GeschwindigkeitinReal
    Zeit : Int                                          // Zeit für Ausschaltverzögerung LT1100
    Aktiv : Bool                                        // Zeit aktivieren
  Constant:

--- NW 1: Sensoren entprellen ---
CALL FB "None" ,  (ESensor:="BG3570", T_Ein:=1, T_Aus:=30, tein_aktiv:=TRUE, taus_aktiv:=TRUE)


--- NW 2: Sensoren entprellen ---
CALL FB "None" ,  (ESensor:="BG3544", T_Ein:=80, T_Aus:=11, tein_aktiv:=TRUE, taus_aktiv:=1)


--- NW 3: Sensoren entprellen ---
CALL FB "None" ,  (ESensor:="BG3545", T_Ein:=1, T_Aus:=11, tein_aktiv:=TRUE, taus_aktiv:="MA0114")


--- NW 4: Sensoren entprellen ---
CALL FB "None" ,  (ESensor:="BG3551", T_Ein:=80, T_Aus:=11, tein_aktiv:=TRUE, taus_aktiv:="MA0115")


--- NW 5: Sensoren entprellen ---
CALL FB "None" ,  (ESensor:="BG3552", T_Ein:=1, T_Aus:=11, tein_aktiv:=TRUE, taus_aktiv:="MA0115")


--- NW 6: Sensoren entprellen ---
CALL FB "None" ,  (ESensor:="BG3554", T_Ein:=1, T_Aus:=11, tein_aktiv:=TRUE, taus_aktiv:="MA0117")


--- NW 7: Sensoren entprellen ---
CALL FB "None" ,  (ESensor:="BG3015", T_Ein:=1, T_Aus:=30, tein_aktiv:=TRUE, taus_aktiv:=1)


--- NW 8: Sensoren entprellen ---
CALL FB "None" ,  (ESensor:="BG3013", T_Ein:=1, T_Aus:=11, tein_aktiv:=TRUE, taus_aktiv:=1)


--- NW 9: Sensoren entprellen ---
CALL FB "None" ,  (ESensor:="BG3011", T_Ein:=1, T_Aus:=11, tein_aktiv:=TRUE, taus_aktiv:="MA0200")


--- NW 10: Sensoren entprellen ---
CALL FB "None" ,  (ESensor:="BG3071", T_Ein:=1, T_Aus:=11, tein_aktiv:=TRUE, taus_aktiv:="MA0201")


--- NW 11: Sensoren entprellen ---
CALL FB "None" ,  (ESensor:="BG3066", T_Ein:=1, T_Aus:=11, tein_aktiv:=TRUE, taus_aktiv:="MA0202")


--- NW 12: Ende ---
      BE

