=== FB 2190: VPtoEP_Sensoren  [STL] ===
INTERFACE:
  Input:
  Output:
  InOut:
  Static:
    Stau_BG3246 : "MSensoren"                           // Stau am Sensor Einfahrt MA0151
    Stau_BG3251 : "MSensoren"                           // Stau am Sensor Mitte MA0151
    Stau_BG3274 : "MSensoren"                           // Stau am Sensor Einfahrt MA0060
    Stau_BG3362 : "MSensoren"                           // Stau am Sensor Einfahrt MA0061
    Stau_BG3364 : "MSensoren"                           // Stau am Sensor Mitte MA0061
    Stau_BG4440 : "MSensoren"                           // Stau am Sensor nach BST1
    Stau_BG4442 : "MSensoren"                           // Stau am Sensor Einfahrt MA321
    Sack_BG4444 : "MSensoren"                           // Sack erkannt
    Stau_BG4445 : "MSensoren"                           // Stau am Sensor Mitte MA321
    Stau_BG4447 : "MSensoren"                           // Stau am Sensor hinter Weiche4445
    Stau_BG4451 : "MSensoren"                           // Stau am Sensor Ausfahrt Schleuse4450
    Stau_BG4453 : "MSensoren"                           // Stau am Sensor Einfahrt MA0323
    Stau_BG4500 : "MSensoren"                           // Stau am Sensor Einfahrt MA0324
    Stau_BG4530 : "MSensoren"                           // Stau am Sensor Mitte MA0324
    Stau_BG4502 : "MSensoren"                           // Stau am Sensor Einfahrt MA0325
  Temp:
    T_Ein : Int                                         // Vorgabe Einschaltverzögerung
    T_Aus : Int                                         // Zwischenspeicher Ausschaltverzögerung
    F1 : Bool                                           // Geschwindigkeit 1 aktiviert
    F2 : Bool                                           // Geschwindigkeit 2 aktiviert
    F3 : Bool                                           // Geschwindigkeit 3 aktiviert
    ESensor : Bool                                      // Sensoren
    Antrieb : Bool
    VReal : Real                                        // GeschwindigkeitinReal
    Zeit : Int                                          // Zeit für Ausschaltverzögerung LT1100
    Aktiv : Bool                                        // Zeit aktivieren
  Constant:

--- NW 1: Sensoren entprellen ---
CALL FB "None" ,  (ESensor:="BG3246", T_Ein:=80, T_Aus:=11, tein_aktiv:=TRUE, taus_aktiv:=TRUE)


--- NW 2: Sensoren entprellen ---
CALL FB "None" ,  (ESensor:="BG3251", T_Ein:=80, T_Aus:=11, tein_aktiv:=TRUE, taus_aktiv:=TRUE)


--- NW 3: Sensoren entprellen ---
CALL FB "None" ,  (ESensor:="BG3274", T_Ein:=1, T_Aus:=11, tein_aktiv:=TRUE, taus_aktiv:=TRUE)


--- NW 4: Sensoren entprellen ---
CALL FB "None" ,  (ESensor:="BG3362", T_Ein:=1, T_Aus:=11, tein_aktiv:=TRUE, taus_aktiv:=TRUE)


--- NW 5: Sensoren entprellen ---
CALL FB "None" ,  (ESensor:="BG3364", T_Ein:=80, T_Aus:=21, tein_aktiv:=TRUE, taus_aktiv:=TRUE)


--- NW 6: Sensoren entprellen ---
CALL FB "None" ,  (ESensor:="BG4440", T_Ein:=1, T_Aus:=30, tein_aktiv:=TRUE, taus_aktiv:=TRUE)


--- NW 7: Sensoren entprellen ---
CALL FB "None" ,  (ESensor:="BG4442", T_Ein:=80, T_Aus:=11, tein_aktiv:=TRUE, taus_aktiv:=TRUE)


--- NW 8: Sensoren entprellen ---
      AN     "MB4443"                                        // Alt-Trolley noch beim Ausfahren
      A(
      O      "MA0321"
      O      "BG4443"
      )
      =      Aktiv

CALL FB "None" ,  (ESensor:="BG4444", T_Ein:=1, T_Aus:=11, tein_aktiv:=Aktiv, taus_aktiv:="MB4443")


--- NW 9: Sensoren entprellen ---
CALL FB "None" ,  (ESensor:="BG4445", T_Ein:=1, T_Aus:=11, tein_aktiv:=TRUE, taus_aktiv:=TRUE)


--- NW 10: Sensoren entprellen ---
CALL FB "None" ,  (ESensor:="BG4447", T_Ein:=80, T_Aus:=11, tein_aktiv:=TRUE, taus_aktiv:=TRUE)


--- NW 11: Sensoren entprellen ---
CALL FB "None" ,  (ESensor:="BG4451", T_Ein:=1, T_Aus:=11, tein_aktiv:=TRUE, taus_aktiv:=TRUE)


--- NW 12: Sensoren entprellen ---
CALL FB "None" ,  (ESensor:="BG4453", T_Ein:=1, T_Aus:=11, tein_aktiv:=TRUE, taus_aktiv:=TRUE)


--- NW 13: Sensoren entprellen ---
CALL FB "None" ,  (ESensor:="BG4500", T_Ein:=1, T_Aus:=11, tein_aktiv:=TRUE, taus_aktiv:=TRUE)


--- NW 14: Sensoren entprellen ---
CALL FB "None" ,  (ESensor:="BG4530", T_Ein:=80, T_Aus:=11, tein_aktiv:=TRUE, taus_aktiv:=TRUE)


--- NW 15: Sensoren entprellen ---
CALL FB "None" ,  (ESensor:="BG4502", T_Ein:=80, T_Aus:=11, tein_aktiv:=TRUE, taus_aktiv:=TRUE)


--- NW 16: Ende ---
      BE

