=== FB 190: HWtoVP_Sensoren  [STL] ===
INTERFACE:
  Input:
  Output:
  InOut:
  Static:
    Stau_BG3730 : "MSensoren"                           // Stau am Sensor Einfahrt MA0201
    Stau_BG4202 : "MSensoren"                           // Stau am Sensor Einfahrt MA0261
    Stau_BG4204 : "MSensoren"                           // Stau am Sensor Einfahrt MA0262
    Stau_BG4206 : "MSensoren"                           // Stau am Sensor Einfahrt MA0263
    Stau_BG4210 : "MSensoren"                           // Stau am Sensor Weiche MB4210
    Stau_BG4211 : "MSensoren"                           // Stau am Sensor Weiche MB4210
    Stau_BG4213 : "MSensoren"                           // Stau am Sensor
    Stau_BG4215 : "MSensoren"                           // Stau am Sensor Einfahrt MA140
    Stau_BG3144 : "MSensoren"                           // Stau am Sensor Einfahrt Schleuse3144
    Stau_BG3142 : "MSensoren"                           // Stau am Sensor Einfahrt Schleuse3142
    Stau_BG3130 : "MSensoren"                           // Stau am Sensor Einfahrt Schleuse3130
    Stau_BG3127 : "MSensoren"                           // Stau am Sensor Einfahrt Schleuse3127
    Stau_BG3132 : "MSensoren"                           // Stau am Sensor Einfahrt Schleuse3132
    Stau_BG3133 : "MSensoren"                           // Stau am Sensor Einfahrt Schleuse3132
    Stau_BG3135 : "MSensoren"                           // Stau am Sensor Einfahrt Schleuse3135
    Stau_BG4216 : "MSensoren"                           // Stau am Sensor Einfahrt MA140
    Stau_BG3724 : "MSensoren"                           // Stau am Sensor Einfahrt MA200
    Stau_BG4201 : "MSensoren"                           // Stau am Sensor hinter BST2
  Temp:
    T_Ein : Int                                         // Vorgabe Einschaltverzögerung
    T_Aus : Int                                         // Zwischenspeicher Ausschaltverzögerung
    F1 : Bool                                           // Geschwindigkeit 1 aktiviert
    F2 : Bool                                           // Geschwindigkeit 2 aktiviert
    F3 : Bool                                           // Geschwindigkeit 3 aktiviert
    ESensor : Bool                                      // Sensoren
    Antrieb : Bool
    VReal : Real                                        // GeschwindigkeitinReal
    Zeit : Int                                          // Zeit für Ausschaltverzögerung LT1100
    Aktiv : Bool                                        // Zeit aktivieren
  Constant:

--- NW 1: Sensoren entprellen ---
CALL FB "None" ,  (ESensor:="BG3730", T_Ein:=1, T_Aus:=11, tein_aktiv:=TRUE, taus_aktiv:=TRUE)


--- NW 2: Sensoren entprellen ---
CALL FB "None" ,  (ESensor:="BG4202", T_Ein:=1, T_Aus:=11, tein_aktiv:=TRUE, taus_aktiv:=TRUE)


--- NW 3: Sensoren entprellen ---
CALL FB "None" ,  (ESensor:="BG4204", T_Ein:=80, T_Aus:=11, tein_aktiv:=TRUE, taus_aktiv:=TRUE)

--- NW 4: Sensoren entprellen ---
CALL FB "None" ,  (ESensor:="BG4206", T_Ein:=80, T_Aus:=11, tein_aktiv:=TRUE, taus_aktiv:=TRUE)


--- NW 5: Sensoren entprellen ---
CALL FB "None" ,  (ESensor:="BG4210", T_Ein:=80, T_Aus:=101, tein_aktiv:=TRUE, taus_aktiv:=TRUE)


--- NW 6: Sensoren entprellen ---
CALL FB "None" ,  (ESensor:="BG4211", T_Ein:=80, T_Aus:=11, tein_aktiv:=TRUE, taus_aktiv:=TRUE)


--- NW 7: Sensoren entprellen ---
CALL FB "None" ,  (ESensor:="BG4213", T_Ein:=80, T_Aus:=11, tein_aktiv:=TRUE, taus_aktiv:=TRUE)


--- NW 8: Sensoren entprellen ---
CALL FB "None" ,  (ESensor:="BG4215", T_Ein:=1, T_Aus:=11, tein_aktiv:=TRUE, taus_aktiv:=TRUE)


--- NW 9: Sensoren entprellen ---
CALL FB "None" ,  (ESensor:="BG3144", T_Ein:=80, T_Aus:=11, tein_aktiv:=TRUE, taus_aktiv:=TRUE)


--- NW 10: Sensoren entprellen ---
CALL FB "None" ,  (ESensor:="BG3142", T_Ein:=80, T_Aus:=11, tein_aktiv:=TRUE, taus_aktiv:=True)


--- NW 11: Sensoren entprellen ---
CALL FB "None" ,  (ESensor:="BG3130", T_Ein:=80, T_Aus:=11, tein_aktiv:=TRUE, taus_aktiv:=True)


--- NW 12: Sensoren entprellen ---
CALL FB "None" ,  (ESensor:="BG3127", T_Ein:=80, T_Aus:=11, tein_aktiv:=TRUE, taus_aktiv:=TRUE)


--- NW 13: Sensoren entprellen ---
CALL FB "None" ,  (ESensor:="BG3132", T_Ein:=1, T_Aus:=11, tein_aktiv:=TRUE, taus_aktiv:=TRUE)


--- NW 14: Sensoren entprellen ---
CALL FB "None" ,  (ESensor:="BG3133", T_Ein:=80, T_Aus:=11, tein_aktiv:=TRUE, taus_aktiv:=TRUE)


--- NW 15: Sensoren entprellen ---
CALL FB "None" ,  (ESensor:="BG3135", T_Ein:=80, T_Aus:=11, tein_aktiv:=TRUE, taus_aktiv:=TRUE)


--- NW 16: Sensoren entprellen ---
CALL FB "None" ,  (ESensor:="BG4216", T_Ein:=80, T_Aus:=11, tein_aktiv:=TRUE, taus_aktiv:=TRUE)


--- NW 17: Sensoren entprellen ---
CALL FB "None" ,  (ESensor:="BG3724", T_Ein:=80, T_Aus:=11, tein_aktiv:=TRUE, taus_aktiv:=TRUE)


--- NW 18: Sensoren entprellen ---
CALL FB "None" ,  (ESensor:="BG4201", T_Ein:=1, T_Aus:=30, tein_aktiv:=TRUE, taus_aktiv:=TRUE)


--- NW 19: Ende ---
      BE

