=== FB 9000: Daten_von_Host_empfangen  [STL] ===
INTERFACE:
  Input:
  Output:
  InOut:
  Static:
    Port1_empfangen : "Port1_Daten_empfangen"
  Temp:
  Constant:

--- NW 1: Testdaten übergeben ---
      A      "M8999.0"
      R      "M8999.0"
      JCN    NixTest

CALL FC "DBMOV" (QuellDB:=8999, QuellDW:=0, ZielDB:=9001, ZielDW:=0, Anzahl_DW:=15, RE_VAL:="MW196")

NixTest: NOP 0


--- NW 2: Daten über Port 1 empfangen ---
CALL FB "None" , 


--- NW 3: Ende ---
      BE

