=== FC 121: Save_CARR_Gesendet  [STL] ===
INTERFACE:
  Input:
    Kennung_1 : Char
    Kennung_2 : Char
    Kennung_3 : Char
    Kennung_4 : Char
    FIFO_DB : Int                                       // FIFO-Ringspeicher
    Teil_IDX : Int                                      // BT/MT-IDX (wird bei Auslagerung gemeldet)
    Teil_Ziel : Int                                     // BT/MT bei diesem Abwurf-Ziel ausfahren/entladen
    Sort_ID : Int                                       // Sortier-Info (Sort-ID, mit welcher Fahrt gestartet wurde)
  Output:
  InOut:
  Temp:
  Constant:
  Return:
    Ret_Val : Void

--- NW 1: Kennung CARR ? ---
      L      Kennung_1
      L      'C'
      <>I                                                    // Nein !
      BEC

      L      Kennung_2
      L      'A'
      <>I                                                    // Nein !
      BEC

      L      Kennung_3
      L      'R'
      <>I                                                    // Nein !
      BEC

      L      Kennung_4
      L      'R'
      <>I                                                    // Nein !
      BEC


--- NW 2: Daten aufbereiten ---
      L      Teil_IDX
      T      "MW220"

      L      Teil_Ziel
      T      "MW222"

      L      Sort_ID
      T      "MW224"


--- NW 3: Daten speichern ---
CALL FC "FifoOut" (SSDB:=FIFO_DB, SSDW:=0, PARA:=WORD#16#E100, OUTDATEN:=P#M200.0, RE_VAL:="MB199")   // da Ringspeicher nächster Eintrag lesen + austragen

CALL FC "FifoIn" (SSDB:=FIFO_DB, SSDW:=0, PARA:=WORD#16#0000, INDATEN:=P#M220.0, RE_VAL:="MB199")

      L      "MB199"


--- NW 4: Ende ---
      BE

