=== FB 1190: VP_Sensoren  [STL] ===
INTERFACE:
  Input:
  Output:
  InOut:
  Static:
    Stau_VP1 : "MSensoren"
    Stau_VP2 : "MSensoren"
    Stau_VP3 : "MSensoren"
    Stau_VP4 : "MSensoren"
    Stau_VP5 : "MSensoren"
    Stau_VP6 : "MSensoren"
    Stau_VP7 : "MSensoren"
    Stau_VP8 : "MSensoren"
    Stau_VP9 : "MSensoren"
    Stau_VP10 : "MSensoren"
    Stau_VP11 : "MSensoren"
    Stau_VP12 : "MSensoren"
    Stau_VP13 : "MSensoren"
    Stau_VP14 : "MSensoren"
    Stau_VP15 : "MSensoren"
    Stau_VP16 : "MSensoren"
    Stau_VP17 : "MSensoren"
    Stau_VP18 : "MSensoren"
    Stau_VP19 : "MSensoren"
    Stau_VP20 : "MSensoren"
    Stau_VP21 : "MSensoren"
    Stau_VP22 : "MSensoren"
    Stau_VP23 : "MSensoren"
    Stau_VP24 : "MSensoren"
    Stau_VP25 : "MSensoren"
    Stau_VP26 : "MSensoren"
    Stau_VP27 : "MSensoren"
    Stau_VP28 : "MSensoren"
    Stau_VP29 : "MSensoren"
    Stau_VP30 : "MSensoren"
    Stau_VP31 : "MSensoren"
    Stau_VP32 : "MSensoren"
    Stau_VP33 : "MSensoren"
    Stau_VP34 : "MSensoren"
    Stau_VP35 : "MSensoren"
    Stau_VP36 : "MSensoren"
    Stau_VP37 : "MSensoren"
    Stau_VP38 : "MSensoren"
    Stau_VP39 : "MSensoren"
    Stau_VP40 : "MSensoren"
    Stau_VP41 : "MSensoren"
    Stau_VP42 : "MSensoren"
    Stau_VP43 : "MSensoren"
    Stau_VP44 : "MSensoren"
    Stau_VP45 : "MSensoren"
    Stau_VP46 : "MSensoren"
    Stau_VP47 : "MSensoren"
    Stau_VP48 : "MSensoren"
    Stau_VP49 : "MSensoren"
    Stau_VP50 : "MSensoren"
    Stau_VP51 : "MSensoren"
    Stau_BG3062 : "MSensoren"
    Stau_BG3061 : "MSensoren"
    Stau_BG3060 : "MSensoren"
    Stau_BG3003 : "MSensoren"
    Stau_BG3002 : "MSensoren"
    Stau_BG3001 : "MSensoren"
    Stau_BG3420 : "MSensoren"
    Stau_BG3481 : "MSensoren"
    Stau_BG3181 : "MSensoren"
    Stau_BG3182 : "MSensoren"
    Stau_BG3183 : "MSensoren"
    Stau_BG3184 : "MSensoren"
    Stau_BG3240 : "MSensoren"
    Stau_BG3241 : "MSensoren"
    Stau_BG3242 : "MSensoren"
    Stau_BG3243 : "MSensoren"
    Stau_BG3246 : "MSensoren"
    An_BG3120 : "MSensoren"
    An_BG3003 : "MSensoren"
  Temp:
    T_Ein : Int                                         // Vorgabe Einschaltverzögerung
    T_Aus : Int                                         // Zwischenspeicher Ausschaltverzögerung
    F1 : Bool                                           // Geschwindigkeit 1 aktiviert
    F2 : Bool                                           // Geschwindigkeit 2 aktiviert
    F3 : Bool                                           // Geschwindigkeit 3 aktiviert
    ESensor : Bool                                      // Sensoren
    Antrieb : Bool
    VReal : Real                                        // GeschwindigkeitinReal
    Zeit : Int                                          // Zeit für Ausschaltverzögerung LT1100
    Aktiv : Bool                                        // Zeit aktivieren
  Constant:

--- NW 1: Sensoren entprellen ---
CALL FB "None" ,  (ESensor:="BG3087", T_Ein:=01, T_Aus:=11, tein_aktiv:=TRUE, taus_aktiv:=TRUE)


--- NW 2: Sensoren entprellen ---
CALL FB "None" ,  (ESensor:="BG3086", T_Ein:=01, T_Aus:=11, tein_aktiv:=TRUE, taus_aktiv:=TRUE)


--- NW 3: Sensoren entprellen ---
CALL FB "None" ,  (ESensor:="BG3085", T_Ein:=01, T_Aus:=11, tein_aktiv:=TRUE, taus_aktiv:=TRUE)


--- NW 4: Sensoren entprellen ---
CALL FB "None" ,  (ESensor:="BG3084", T_Ein:=01, T_Aus:=11, tein_aktiv:=TRUE, taus_aktiv:=TRUE)


--- NW 5: Sensoren entprellen ---
CALL FB "None" ,  (ESensor:="BG3083", T_Ein:=01, T_Aus:=11, tein_aktiv:=TRUE, taus_aktiv:=TRUE)


--- NW 6: Sensoren entprellen ---
CALL FB "None" ,  (ESensor:="BG3082", T_Ein:=01, T_Aus:=11, tein_aktiv:=TRUE, taus_aktiv:=TRUE)


--- NW 7: Sensoren entprellen ---
CALL FB "None" ,  (ESensor:="BG3081", T_Ein:=01, T_Aus:=11, tein_aktiv:=TRUE, taus_aktiv:=TRUE)


--- NW 8: Sensoren entprellen ---
CALL FB "None" ,  (ESensor:="BG3080", T_Ein:=01, T_Aus:=11, tein_aktiv:=TRUE, taus_aktiv:=TRUE)


--- NW 9: Sensoren entprellen ---
CALL FB "None" ,  (ESensor:="BG3077", T_Ein:=01, T_Aus:=11, tein_aktiv:=TRUE, taus_aktiv:=TRUE)


--- NW 10: Sensoren entprellen ---
CALL FB "None" ,  (ESensor:="BG3076", T_Ein:=01, T_Aus:=11, tein_aktiv:=TRUE, taus_aktiv:=TRUE)


--- NW 11: Sensoren entprellen ---
CALL FB "None" ,  (ESensor:="BG3075", T_Ein:=01, T_Aus:=11, tein_aktiv:=TRUE, taus_aktiv:=TRUE)


--- NW 12: Sensoren entprellen ---
CALL FB "None" ,  (ESensor:="BG3074", T_Ein:=01, T_Aus:=11, tein_aktiv:=TRUE, taus_aktiv:=TRUE)


--- NW 13: Sensoren entprellen ---
CALL FB "None" ,  (ESensor:="BG3073", T_Ein:=01, T_Aus:=11, tein_aktiv:=TRUE, taus_aktiv:=TRUE)


--- NW 14: Sensoren entprellen ---
CALL FB "None" ,  (ESensor:="BG3072", T_Ein:=01, T_Aus:=11, tein_aktiv:=TRUE, taus_aktiv:=TRUE)


--- NW 15: Sensoren entprellen ---
CALL FB "None" ,  (ESensor:="BG3071", T_Ein:=01, T_Aus:=11, tein_aktiv:=TRUE, taus_aktiv:=TRUE)


--- NW 16: Sensoren entprellen ---
CALL FB "None" ,  (ESensor:="BG3070", T_Ein:=01, T_Aus:=11, tein_aktiv:=TRUE, taus_aktiv:=TRUE)


--- NW 17: Sensoren entprellen ---
CALL FB "None" ,  (ESensor:="BG3067", T_Ein:=01, T_Aus:=11, tein_aktiv:=TRUE, taus_aktiv:=TRUE)


--- NW 18: Sensoren entprellen ---
CALL FB "None" ,  (ESensor:="BG3066", T_Ein:=01, T_Aus:=11, tein_aktiv:=TRUE, taus_aktiv:=TRUE)


--- NW 19: Sensoren entprellen ---
CALL FB "None" ,  (ESensor:="BG3065", T_Ein:=01, T_Aus:=11, tein_aktiv:=TRUE, taus_aktiv:=TRUE)


--- NW 20: Sensoren entprellen ---
CALL FB "None" ,  (ESensor:="BG3064", T_Ein:=01, T_Aus:=11, tein_aktiv:=TRUE, taus_aktiv:=TRUE)


--- NW 21: Sensoren entprellen ---
CALL FB "None" ,  (ESensor:="BG3063", T_Ein:=01, T_Aus:=11, tein_aktiv:=TRUE, taus_aktiv:=TRUE)


--- NW 22: Sensoren entprellen ---
CALL FB "None" ,  (ESensor:="BG3027", T_Ein:=01, T_Aus:=11, tein_aktiv:=TRUE, taus_aktiv:=TRUE)


--- NW 23: Sensoren entprellen ---
CALL FB "None" ,  (ESensor:="BG3026", T_Ein:=01, T_Aus:=11, tein_aktiv:=TRUE, taus_aktiv:=TRUE)


--- NW 24: Sensoren entprellen ---
CALL FB "None" ,  (ESensor:="BG3025", T_Ein:=01, T_Aus:=11, tein_aktiv:=TRUE, taus_aktiv:=TRUE)


--- NW 25: Sensoren entprellen ---
CALL FB "None" ,  (ESensor:="BG3024", T_Ein:=01, T_Aus:=11, tein_aktiv:=TRUE, taus_aktiv:=TRUE)


--- NW 26: Sensoren entprellen ---
CALL FB "None" ,  (ESensor:="BG3023", T_Ein:=01, T_Aus:=11, tein_aktiv:=TRUE, taus_aktiv:=TRUE)


--- NW 27: Sensoren entprellen ---
CALL FB "None" ,  (ESensor:="BG3022", T_Ein:=01, T_Aus:=11, tein_aktiv:=TRUE, taus_aktiv:=TRUE)


--- NW 28: Sensoren entprellen ---
CALL FB "None" ,  (ESensor:="BG3021", T_Ein:=01, T_Aus:=11, tein_aktiv:=TRUE, taus_aktiv:=TRUE)


--- NW 29: Sensoren entprellen ---
CALL FB "None" ,  (ESensor:="BG3020", T_Ein:=01, T_Aus:=11, tein_aktiv:=TRUE, taus_aktiv:=TRUE)


--- NW 30: Sensoren entprellen ---
CALL FB "None" ,  (ESensor:="BG3017", T_Ein:=01, T_Aus:=11, tein_aktiv:=TRUE, taus_aktiv:=TRUE)


--- NW 31: Sensoren entprellen ---
CALL FB "None" ,  (ESensor:="BG3016", T_Ein:=01, T_Aus:=11, tein_aktiv:=TRUE, taus_aktiv:=TRUE)


--- NW 32: Sensoren entprellen ---
CALL FB "None" ,  (ESensor:="BG3015", T_Ein:=01, T_Aus:=11, tein_aktiv:=TRUE, taus_aktiv:=TRUE)


--- NW 33: Sensoren entprellen ---
CALL FB "None" ,  (ESensor:="BG3014", T_Ein:=01, T_Aus:=11, tein_aktiv:=TRUE, taus_aktiv:=TRUE)


--- NW 34: Sensoren entprellen ---
CALL FB "None" ,  (ESensor:="BG3013", T_Ein:=01, T_Aus:=11, tein_aktiv:=TRUE, taus_aktiv:=TRUE)


--- NW 35: Sensoren entprellen ---
CALL FB "None" ,  (ESensor:="BG3012", T_Ein:=01, T_Aus:=11, tein_aktiv:=TRUE, taus_aktiv:=TRUE)


--- NW 36: Sensoren entprellen ---
CALL FB "None" ,  (ESensor:="BG3011", T_Ein:=01, T_Aus:=11, tein_aktiv:=TRUE, taus_aktiv:=TRUE)


--- NW 37: Sensoren entprellen ---
CALL FB "None" ,  (ESensor:="BG3010", T_Ein:=01, T_Aus:=11, tein_aktiv:=TRUE, taus_aktiv:=TRUE)


--- NW 38: Sensoren entprellen ---
CALL FB "None" ,  (ESensor:="BG3007", T_Ein:=01, T_Aus:=11, tein_aktiv:=TRUE, taus_aktiv:=TRUE)


--- NW 39: Sensoren entprellen ---
CALL FB "None" ,  (ESensor:="BG3006", T_Ein:=01, T_Aus:=11, tein_aktiv:=TRUE, taus_aktiv:=TRUE)


--- NW 40: Sensoren entprellen ---
CALL FB "None" ,  (ESensor:="BG3005", T_Ein:=01, T_Aus:=11, tein_aktiv:=TRUE, taus_aktiv:=TRUE)


--- NW 41: Sensoren entprellen ---
CALL FB "None" ,  (ESensor:="BG3435", T_Ein:=01, T_Aus:=11, tein_aktiv:=TRUE, taus_aktiv:=TRUE)


--- NW 42: Sensoren entprellen ---
CALL FB "None" ,  (ESensor:="BG3434", T_Ein:=01, T_Aus:=11, tein_aktiv:=TRUE, taus_aktiv:=TRUE)


--- NW 43: Sensoren entprellen ---
CALL FB "None" ,  (ESensor:="BG3433", T_Ein:=01, T_Aus:=11, tein_aktiv:=TRUE, taus_aktiv:=TRUE)


--- NW 44: Sensoren entprellen ---
CALL FB "None" ,  (ESensor:="BG3432", T_Ein:=01, T_Aus:=11, tein_aktiv:=TRUE, taus_aktiv:=TRUE)


--- NW 45: Sensoren entprellen ---
CALL FB "None" ,  (ESensor:="BG3431", T_Ein:=01, T_Aus:=11, tein_aktiv:=TRUE, taus_aktiv:=TRUE)


--- NW 46: Sensoren entprellen ---
CALL FB "None" ,  (ESensor:="BG3430", T_Ein:=01, T_Aus:=11, tein_aktiv:=TRUE, taus_aktiv:=TRUE)


--- NW 47: Sensoren entprellen ---
CALL FB "None" ,  (ESensor:="BG3427", T_Ein:=01, T_Aus:=11, tein_aktiv:=TRUE, taus_aktiv:=TRUE)


--- NW 48: Sensoren entprellen ---
CALL FB "None" ,  (ESensor:="BG3426", T_Ein:=01, T_Aus:=11, tein_aktiv:=TRUE, taus_aktiv:=TRUE)


--- NW 49: Sensoren entprellen ---
CALL FB "None" ,  (ESensor:="BG3425", T_Ein:=01, T_Aus:=11, tein_aktiv:=TRUE, taus_aktiv:=TRUE)


--- NW 50: Sensoren entprellen ---
CALL FB "None" ,  (ESensor:="BG3424", T_Ein:=01, T_Aus:=11, tein_aktiv:=TRUE, taus_aktiv:=TRUE)


--- NW 51: Sensoren entprellen ---
CALL FB "None" ,  (ESensor:="BG3423", T_Ein:=01, T_Aus:=11, tein_aktiv:=TRUE, taus_aktiv:=TRUE)


--- NW 52: Stau Sorter Rein A ---
CALL FB "None" ,  (ESensor:="BG3062", T_Ein:=80, T_Aus:=11, tein_aktiv:="MA0145", taus_aktiv:=TRUE)


--- NW 53: Stau Sorter Rein A ---
CALL FB "None" ,  (ESensor:="BG3061", T_Ein:=80, T_Aus:=11, tein_aktiv:="MA0145", taus_aktiv:=TRUE)


--- NW 54: Stau Sorter Rein A ---
CALL FB "None" ,  (ESensor:="BG3060", T_Ein:=80, T_Aus:=11, tein_aktiv:="MA0145", taus_aktiv:=TRUE)


--- NW 55: Stau Sorter Rein B ---
CALL FB "None" ,  (ESensor:="BG3003", T_Ein:=80, T_Aus:=11, tein_aktiv:="MA0146", taus_aktiv:=TRUE)


--- NW 56: Stau Sorter Rein B ---
CALL FB "None" ,  (ESensor:="BG3002", T_Ein:=80, T_Aus:=11, tein_aktiv:="MA0146", taus_aktiv:=TRUE)


--- NW 57: Stau Sorter Rein B ---
CALL FB "None" ,  (ESensor:="BG3001", T_Ein:=80, T_Aus:=11, tein_aktiv:="MA0146", taus_aktiv:=TRUE)


--- NW 58: Stau Sorter Rein B ---
CALL FB "None" ,  (ESensor:="BG3420", T_Ein:=80, T_Aus:=11, tein_aktiv:="MA0146", taus_aktiv:=TRUE)


--- NW 59: Stau Puffer Raus B ---
CALL FB "None" ,  (ESensor:="BG3481", T_Ein:=80, T_Aus:=11, tein_aktiv:="MA0147", taus_aktiv:=TRUE)


--- NW 60: Stau Puffer Raus B ---
CALL FB "None" ,  (ESensor:="BG3181", T_Ein:=80, T_Aus:=11, tein_aktiv:="MA0147", taus_aktiv:=TRUE)


--- NW 61: Stau Puffer Raus B ---
CALL FB "None" ,  (ESensor:="BG3182", T_Ein:=80, T_Aus:=11, tein_aktiv:="MA0147", taus_aktiv:=TRUE)


--- NW 62: Stau Puffer Raus B ---
CALL FB "None" ,  (ESensor:="BG3183", T_Ein:=80, T_Aus:=11, tein_aktiv:="MA0147", taus_aktiv:=TRUE)


--- NW 63: Stau Puffer Raus A ---
CALL FB "None" ,  (ESensor:="BG3184", T_Ein:=80, T_Aus:=11, tein_aktiv:="MA0150", taus_aktiv:=TRUE)


--- NW 64: Stau Puffer Raus A ---
CALL FB "None" ,  (ESensor:="BG3184", T_Ein:=80, T_Aus:=11, tein_aktiv:="MA0150", taus_aktiv:=TRUE)


--- NW 65: Sensoren entprellen ---
CALL FB "None" ,  (ESensor:="BG3241", T_Ein:=80, T_Aus:=11, tein_aktiv:=TRUE, taus_aktiv:=TRUE)


--- NW 66: Sensoren entprellen ---
CALL FB "None" ,  (ESensor:="BG3242", T_Ein:=80, T_Aus:=11, tein_aktiv:=TRUE, taus_aktiv:=TRUE)


--- NW 67: Sensoren entprellen ---
CALL FB "None" ,  (ESensor:="BG3243", T_Ein:=80, T_Aus:=11, tein_aktiv:=TRUE, taus_aktiv:=TRUE)


--- NW 68: Sensoren entprellen ---
CALL FB "None" ,  (ESensor:="BG3246", T_Ein:=80, T_Aus:=11, tein_aktiv:=TRUE, taus_aktiv:=TRUE)


--- NW 69: Sensoren entprellen ---
      A      "MA0152"
      A      "MA0145"
      =      Antrieb

CALL FB "None" ,  (ESensor:="BG3120", T_Ein:=01, T_Aus:=100, tein_aktiv:=TRUE, taus_aktiv:=Antrieb)


--- NW 70: Sensoren entprellen ---
      A      "MA0145"
      A      "MA0146"
      =      Antrieb

CALL FB "None" ,  (ESensor:="BG3003", T_Ein:=01, T_Aus:=100, tein_aktiv:=TRUE, taus_aktiv:=Antrieb)


--- NW 71: Ende ---
      BE

