=== FC 3182: EP_Draussen_FC  [STL] ===
INTERFACE:
  Input:
  Output:
  InOut:
  Temp:
  Constant:
  Return:
    Ret_Val : Void

--- NW 1: Rückmeldung ---
      SET                                                    // Rückmeldungen erst mal resetten
      R      "M180.6"                                        // Weiterfahrt von Ziel-FC erlaubt


--- NW 2: Schleuse 4503 (Sorter EP): Ausgefahren ? ---
      L      "MW190"
      L      4503                                            // Aufruf von Schleuse 4503 ?
      <>I                                                    // Nein!
      JC     X4503E

// Trolleydaten in DB1000 löschen, da danach zum LP fährt und dann kein Leser mehr!
CALL FC "Trolleydaten_löschen" (Gesamt_Trolley_DL:=1000, TrolleyID:="DEP_Sorter".Sorter_MB4503.Dyn.Scanner.Rec_IDX)   // IDX

// Daten in Sep 4503 löschen:
      L      DINT#0
      T      "DEP_Sorter".Sorter_MB4503.Dyn.Scanner.Rec_IDX  // IDX
      L      0
      T      "DEP_Sorter".Sorter_MB4503.Dyn.Scanner.Rec_DEST_Ziel

      BEU

X4503E: NOP 0


--- NW 3: Ende ---
      BE

