=== FC 84: FIFOChange  [STL] ===
INTERFACE:
  Input:
    SSDB : Int                                          // Schnittstellen-DB
    SSDW : Int                                          // Schnittstellen-1.DW
    CH_POS : Int                                        // Position des Eintrags, der zu ändernden Daten
    CHANGEDATEN : Pointer                               // Wechsel-Daten-Schnittstelle
  Output:
    RE_VAL : Byte                                       // Rückmeldung
  InOut:
  Temp:
    Quelle : Any                                        // Zeiger, wo Rein-Daten sind
    Ziel : Any                                          // Zeiger, FIFO-Stelle
    Kopf : Byte                                         // Fifo-Kennung (FF)
    Datensatzlaenge : Byte                              // Datensatzlänge in Word (1 - 128)
    FifoLaenge : Int                                    // Länge des Fifo (maximale Anzahl der Datensätze)
    Bringzeiger : Int                                   // Zeiger, wohin nächster Eintrag gespeichert wird
    Holzeiger : Int                                     // Zeiger, woher nächste Daten geholt werden
    Anzahl : Int                                        // Anzahl der Datensätze (eingetragene)
    Status : Word                                       // Status des Fifo
    Err : Byte                                          // Fehlerbits
    MinHolzeiger : Int                                  // Minimum Holzeiger
    MaxHolzeiger : Int                                  // Maximum Holzeiger
    DBFifo : Word                                       // FIFO-DB
    SFC_RET_VAL : Int                                   // Rückmeldung SFC-Aufruf
    SFC_DB_LENGTH : Word                                // Rückmeldung SFC-Aufruf
    Fifo_Ende : Word                                    // Ende des Fifo
    AlleDaten : Word                                    // Anzahl der bytes für alle Daten
    Offset : Word                                       // Offset zu überschreibender Datensatz
    NixSave : Bool                                      // Status nicht speichern
    SFC_WRITE_PROT : Bool                               // Rückmeldung SFC-Aufruf
    AR1Zeiger : DWord                                   // Statt AR1 (ging nur bis DB-Länge <= 8191 Bytes)
    AR1Start : DInt                                     // Startwert mit Offset 0
  Constant:
  Return:
    Ret_Val : Void

--- NW 1: Schnittstellen-DB sinnvoll ? ---
      L      SSDB
      T      DBFifo

//       CALL  TEST_DB
//          DB_NUMBER  :=#DBFifo
//          RET_VAL    :=#SFC_RET_VAL
//          DB_LENGTH  :=#SFC_DB_LENGTH
//          WRITE_PROT :=#SFC_WRITE_PROT

CALL FC "TEST_DB_TO_ATTR_DB" (DB_Number:=DBFifo, RetVal:=SFC_RET_VAL, DB_Length:=SFC_DB_LENGTH, Write_Prot:=SFC_WRITE_PROT)


      L      SFC_RET_VAL
      L      2#0000_0000_0000_0000
      <>I
      O      SFC_WRITE_PROT
      =      NixSave                                         // Status nicht speichern
      JC     Err0                                            // kein Fifobereich


--- NW 2: Quelle-Pointer erzeugen: ---
      L      16#1004                                         // Kennung 10 + Word=04
      T      LW0                                             // Any-Kennung, Datentyp
      L      16#0006                                         // 6 Dw´s holen
      T      LW2                                             // Wiederholungen
      L      SSDB
      T      LW4                                             // DB_Nummer
      L      SSDW                                            // Adresse
      SLD    3
      L      16#8400_0000                                    // Kennung: Daten
      OD
      T      LD6                                             // Kennung, Adresse

CALL SYS "BLKMOV" (SRCBLK:=Quelle, RET_VAL:=SFC_RET_VAL, DSTBLK:=P#L20.0 WORD 6)   // 1.-6.DW FIFO holen

      L      Status
      L      2#0000_0000_1110_0000
      AW
      T      Err
      JP     Err                                             // Kapitalfehler vorhanden

      L      SFC_RET_VAL
      L      2#0000_0000_0000_0000
      <>I
      JC     Err1


--- NW 3: Zeigerüberprüfung ---
      L      Kopf                                            // Fifo-Kopf
      L      16#FF                                           // = Fifokennung ?
      <>I                                                    // Nein !
      =      NixSave                                         // Status nicht speichern
      JC     Err0                                            // kein Fifobereich

      L      1
      L      Datensatzlaenge                                 // Datenblocklänge
      >I
      JC     Err0                                            // kein Fifobereich

      L      128
      >I
      JC     Err0                                            // kein Fifobereich

      L      1
      L      FifoLaenge                                      // Max.Anzahl von Datenblöcken
      >I
      JC     Err0                                            // kein Fifobereich

      L      SSDW
      +      40                                              // Speichern ab 20.DW
      T      MinHolzeiger                                    // Minimum Bringzeiger

      L      FifoLaenge                                      // Länge FIFO (in Word)
      +      -1
      L      Datensatzlaenge                                 // Datenblocklänge
      *I
      L      2                                               // DB byteorientiert
      *I
      +      40                                              // Speichern ab 20.DW
      L      SSDW
      +I
      T      MaxHolzeiger                                    // Maximum Bringzeiger

      L      Datensatzlaenge                                 // Datenblocklänge
      L      2                                               // DB byteorientiert
      *I
      L      MaxHolzeiger                                    // Maximum Holzeiger
      +I                                                     // Zeiger Endekennung
      T      Fifo_Ende
      ITD
      T      AR1Start                                        // Startwert mit Offset 0
      SLD    3
      T      AR1Zeiger                                       // /Statt Dyn.Bereichsstop (ging nur bis DB-Länge <= 8191 Bytes)

      OPN    DB[DBFifo]

      L      Fifo_Ende
      L      SFC_DB_LENGTH
      >I                                                     // Fifo-DB ist zu kurz!
      JC     Err0                                            // kein Fifo-Bereich

      L      DBW [AR1Zeiger]
      L      16#FFEE                                         // Fifo-Endekennung ?
      <>I                                                    // Nein !
      JC     Err0                                            // kein Fifobereich

      L      MinHolzeiger                                    // Minimum Holzeiger
      L      Holzeiger                                       // Holzeiger
      <=I                                                    // Ok ?
      JC     W300                                            // Ja!

      L      0                                               // Grundstellung ?
      <>I                                                    // Nein !
      JC     Err6                                            // Holzeiger ist ausserhalb

      L      Holzeiger                                       // Holzeiger Grundstellung ?
      <>I                                                    // Nein !
      JC     Err6                                            // Holzeiger ist ausserhalb

      L      Anzahl                                          // Anzahl Datensätze
      L      0                                               // Grundstellung ?
      <>I                                                    // Nein !
      JC     Err6                                            // Holzeiger ist ausserhalb

      L      MinHolzeiger                                    // Minimum Holzeiger
      T      Bringzeiger                                     // Bringzeiger
      T      Holzeiger                                       // Holzeiger

W300: L      MaxHolzeiger                                    // Maximum Holzeiger
      <=I                                                    // Ok ?
      JC     W301                                            // Ja!
      JU     Err6                                            // Holzeiger ist ausserhalb


W301: L      Bringzeiger                                     // Bringzeiger
      L      Holzeiger                                       // Holzeiger
      ==I                                                    // Identisch !
      A(
      L      FifoLaenge
      L      Anzahl                                          // Anzahl der gespeicherten Datensätze
      <>I                                                    // Fifo noch nicht voll !
      )
      A(
      L      0
      <>I                                                    // Datensätze aber noch vorhanden !
      )
      JC     Err7                                            // Versatz Bring-/Holzeiger

      L      Bringzeiger                                     // Bringzeiger
      L      Holzeiger                                       // Holzeiger
      <>I                                                    // Ungleich !
      A(
      L      FifoLaenge
      L      Anzahl                                          // Anzahl der gespeicherten Datensätze
      ==I                                                    // Aber Fifo ist voll !
      O(
      L      0
      ==I                                                    // Aber keine Datensätze vorhanden !
      )
      )
      JC     Err7                                            // Versatz Bring-/Holzeiger

      L      Anzahl                                          // Anzahl der gespeicherten Datensätze
      L      0
      ==I                                                    // Keine Datensätze vorhanden !
      JC     Err2                                            // Fifo ist leer


--- NW 4: Offset bilden ---
      L      0
      L      CH_POS
      >=I
      JC     Err3                                            // falscher Parameter bei Aufruf

      L      FifoLaenge                                      // Max.Anzahl von Datenblöcken
      >I
      JC     Err3                                            // falscher Parameter bei Aufruf

      L      Anzahl                                          // Anzahl der Datensätze
      L      CH_POS
      <I
      JC     Err4                                            // Fifo ist leer

      +      -1                                              // 1.Teil = Holzeiger !
      L      Datensatzlaenge                                 // Datenblocklänge
      *I
      L      2                                               // DB byteorientiert
      *I
      L      Holzeiger                                       // Holzeiger
      +I
W400: T      Offset                                          // Schreibzeiger
      L      MaxHolzeiger                                    // Maximum Holzeiger
      <=I
      JC     Nw05

      L      FifoLaenge                                      // Max.Anzahl von Datenblöcken
      L      Datensatzlaenge                                 // Datenblocklänge
      *I
      L      2                                               // DB byteorientiert
      *I
      T      AlleDaten                                       // Bytes für alle Datensätze

      L      Offset                                          // Schreibzeiger
      L      AlleDaten
      -I
      JU     W400


--- NW 5: Quelle-Pointer erzeugen: ---
Nw05: L      16#1004                                         // Kennung 10 + Word=04
      T      LW0
      T      LW10                                            // Any-Kennung, Datentyp
      L      Datensatzlaenge                                 // Datenbytes speichern
      T      LW2
      T      LW12                                            // Wiederholungen

// DATEN-Pointer übernehmen:
      L      P#
      LAR1

      L      NoneW [AR1,]
      T      LW4                                             // DB_Nummer
      L      NoneD [AR1,]
      T      LD6                                             // Kennung, Adresse

// Ziel-Pointer erzeugen:
// Kennung + Datenbytes s.o.

      L      SSDB
      T      LW14                                            // DB_Nummer
      L      Offset                                          // Adresse
      SLD    3
      L      16#8400_0000                                    // Kennung: Daten
      OD
      T      LD16                                            // Kennung, Adresse

CALL SYS "BLKMOV" (SRCBLK:=Quelle, RET_VAL:=SFC_RET_VAL, DSTBLK:=Ziel)   // FIFO-Daten speichern

      L      SFC_RET_VAL
      L      2#0000_0000_0000_0000
      <>I
      JC     Err1


--- NW 6: Fehlerausgabe / RET_VAL ---
      SET                                                    // VKE = 1 ohne Fehler !!!
      JU     Ok
Err0: L      2#0000_0000_0000_0001                           // Kein Fifobereich
      T      Err
      JU     Err
Err1: S      L32.1                                           // SFC20-Aufruf mit Fehler
      JU     Err
Err2: S      L32.2                                           // Fifo ist voll
      JU     Err
Err3: S      L32.3                                           // Falscher Parameter
      JU     Err
Err4: S      L32.4                                           // Position nicht belegt
      JU     Err
Err6: S      L32.6                                           // Holzeiger außerhalb
      JU     Err
Err7: S      L32.7                                           // Versatz Bring-/Holzeiger

Err:  CLR                                                    // VKE = 0 bei Fehler !!!
Ok:   L      Err
      T      RE_VAL
      L      Status
      OW
      T      Status

      SAVE                                                   // VKE in BIE-Bit speichern


--- NW 7: Fifokopfdaten speichern ---
      A      L32.0                                           // Falscher Parameter
      A      NixSave                                         // Status nicht speichern
      BEC

      L      SSDW
      +      10                                              // Status
      ITD
      T      AR1Start                                        // Startwert mit Offset 0
      SLD    3
      T      AR1Zeiger                                       // /Statt Dyn.Bereichsstop (ging nur bis DB-Länge <= 8191 Bytes)

      OPN    DB[DBFifo]

      L      Err
      T      DBW [AR1Zeiger]

