=== FB 190: HWtoAMR_Sensoren  [STL] ===
INTERFACE:
  Input:
  Output:
  InOut:
  Static:
    An_BG3065 : "MSensoren"                             // Stau am Sensor Einfahrt MA0203
    Stau_BG3062 : "MSensoren"                           // Stau am Sensor Einfahrt MA0204
    Stau_BG3006 : "MSensoren"                           // Stau am Sensor Einfahrt MA0205
    Stau_BG3017 : "MSensoren"                           // Stau am Sensor Mitte MA0205
    Stau_BG3002 : "MSensoren"                           // Stau hinter BST 3
    Stau_BG3001 : "MSensoren"                           // Stau hinter BST 3
    Stau_BG3561 : "MSensoren"                           // Stau am Sensor Einfahrt MA0060
    Stau_BG3557 : "MSensoren"                           // Stau am Sensor Einfahrt MA0060
    Stau_BG3563 : "MSensoren"                           // Stau am Sensor Einfahrt MA0116
    Stau_BG3564 : "MSensoren"                           // Stau am Sensor Gefälle vor BST 4
    Stau_BG3566 : "MSensoren"                           // Stau am Sensor Gefälle nach BST 4
    Stau_BG3567 : "MSensoren"                           // Stau am Sensor Einfahrt MA0061
  Temp:
    T_Ein : Int                                         // Vorgabe Einschaltverzögerung
    T_Aus : Int                                         // Zwischenspeicher Ausschaltverzögerung
    F1 : Bool                                           // Geschwindigkeit 1 aktiviert
    F2 : Bool                                           // Geschwindigkeit 2 aktiviert
    F3 : Bool                                           // Geschwindigkeit 3 aktiviert
    ESensor : Bool                                      // Sensoren
    Antrieb : Bool
    VReal : Real                                        // GeschwindigkeitinReal
    Zeit : Int                                          // Zeit für Ausschaltverzögerung LT1100
    Aktiv : Bool                                        // Zeit aktivieren
  Constant:

--- NW 1: Sensoren entprellen ---
CALL FB "None" ,  (ESensor:="BG3065", T_Ein:=1, T_Aus:=11, tein_aktiv:=TRUE, taus_aktiv:=TRUE)


--- NW 2: Sensoren entprellen ---
CALL FB "None" ,  (ESensor:="BG3062", T_Ein:=1, T_Aus:=11, tein_aktiv:=TRUE, taus_aktiv:=TRUE)


--- NW 3: Sensoren entprellen ---
CALL FB "None" ,  (ESensor:="BG3006", T_Ein:=1, T_Aus:=11, tein_aktiv:=TRUE, taus_aktiv:=TRUE)


--- NW 4: Sensoren entprellen ---
CALL FB "None" ,  (ESensor:="BG3017", T_Ein:=1, T_Aus:=11, tein_aktiv:=TRUE, taus_aktiv:=TRUE)


--- NW 5: Sensoren entprellen ---
CALL FB "None" ,  (ESensor:="BG3002", T_Ein:=1, T_Aus:=11, tein_aktiv:=TRUE, taus_aktiv:=TRUE)


--- NW 6: Sensoren entprellen ---
CALL FB "None" ,  (ESensor:="BG3001", T_Ein:=1, T_Aus:=11, tein_aktiv:=TRUE, taus_aktiv:=TRUE)


--- NW 7: Sensoren entprellen ---
CALL FB "None" ,  (ESensor:="BG3561", T_Ein:=1, T_Aus:=11, tein_aktiv:=TRUE, taus_aktiv:=TRUE)


--- NW 8: Sensoren entprellen ---
CALL FB "None" ,  (ESensor:="BG3561", T_Ein:=80, T_Aus:=11, tein_aktiv:=TRUE, taus_aktiv:=TRUE)


--- NW 9: Sensoren entprellen ---
CALL FB "None" ,  (ESensor:="BG3563", T_Ein:=1, T_Aus:=11, tein_aktiv:=TRUE, taus_aktiv:=TRUE)


--- NW 10: Sensoren entprellen ---
CALL FB "None" ,  (ESensor:="BG3564", T_Ein:=1, T_Aus:=11, tein_aktiv:=TRUE, taus_aktiv:=TRUE)


--- NW 11: Sensoren entprellen ---
CALL FB "None" ,  (ESensor:="BG3566", T_Ein:=1, T_Aus:=11, tein_aktiv:=TRUE, taus_aktiv:=TRUE)


--- NW 12: Sensoren entprellen ---
CALL FB "None" ,  (ESensor:="BG3567", T_Ein:=1, T_Aus:=11, tein_aktiv:=TRUE, taus_aktiv:=TRUE)


--- NW 13: Ende ---
      BE

