=== FB 2192: VPtoEP_Zylinder  [STL] ===
INTERFACE:
  Input:
  Output:
  InOut:
  Static:
    Schleuse_3247 : "MZylinder"                         //   
    Schleuse_3275 : "MZylinder"                         //   
    Schleuse_3363 : "MZylinder"
    Schleuse_3366 : "MZylinder"
    Schleuse_4443 : "MZylinder"
    Weiche_4445 : "MZylinder"                           //  
    Schleuse_4450 : "MZylinder"                         //  
  Temp:
    Auto : Bool                                         // Automatik ist aktiv
    Hand : Bool                                         // Hand ist aktiv
    ZylAst : Bool                                       // Zylinder ansteuern
  Constant:

--- NW 1: Übergabe des Bereichstatus System UC071/A01 ---
      A      "DOutbound_Bereich".A01_UH07.Automatik
      AN     "DOutbound_Bereich".A01_UH07.Handbetrieb
      =      Auto

      A(
      O      "DOutbound_Bereich".A01_UC071.BereichErr
      O      "DOutbound_Bereich".A01_UZ7104.Area_Stop
      )
      AN     "SGes".Simulation_ohne_HW_aktiv
      JC     Next                                            // Zylinder-Stellung nicht mehr ändern


--- NW 2: Schleuse_3247 ---
CALL FB "None" ,  (Automatik:=Auto, Handbetrieb:=FALSE, T_Ast:=0, T_Gst:=5, ZylAst:="MB3247", ZylGst:=?)


--- NW 3: Schleuse_3275 ---
CALL FB "None" ,  (Automatik:=Auto, Handbetrieb:=FALSE, T_Ast:=0, T_Gst:=5, ZylAst:="MB3275", ZylGst:=?)


--- NW 4: Übergabe des Bereichstatus System UH07/A01 ---
Next: A      "DOutbound_Bereich".A01_UH07.Automatik
      AN     "DOutbound_Bereich".A01_UH07.Handbetrieb
      =      Auto

      A      "DOutbound_Bereich".A01_UH07.BereichErr
      AN     "SGes".Simulation_ohne_HW_aktiv
      JC     Next1                                           // Zylinder-Stellung nicht mehr ändern


--- NW 5: Schleuse_3363 ---
CALL FB "None" ,  (Automatik:=Auto, Handbetrieb:=FALSE, T_Ast:=0, T_Gst:=5, ZylAst:="MB3363", ZylGst:=?)


--- NW 6: Schleuse_3366 ---
CALL FB "None" ,  (Automatik:=Auto, Handbetrieb:=FALSE, T_Ast:=0, T_Gst:=5, ZylAst:="MB3366", ZylGst:=?)


--- NW 7: Übergabe des Bereichstatus System UC074/A01 ---
Next1: A      "DOutbound_Bereich".A01_UH07.Automatik
      AN     "DOutbound_Bereich".A01_UH07.Handbetrieb
      =      Auto

      A      "DOutbound_Bereich".A01_UC074.BereichErr
      AN     "SGes".Simulation_ohne_HW_aktiv
      JC     Next2                                           // Zylinder-Stellung nicht mehr ändern


--- NW 8: Schleuse_4443 ---
CALL FB "None" ,  (Automatik:=Auto, Handbetrieb:=FALSE, T_Ast:=0, T_Gst:=5, ZylAst:="MB4443", ZylGst:=?)


--- NW 9: Weiche_4445 ---
CALL FB "None" ,  (Automatik:=Auto, Handbetrieb:=FALSE, T_Ast:=0, T_Gst:=5, ZylAst:="MB4445", ZylGst:=?)

      A      "MB4445"
      =      "MB4457"


--- NW 10: Schleuse_4450 ---
CALL FB "None" ,  (Automatik:=Auto, Handbetrieb:=FALSE, T_Ast:=0, T_Gst:=5, ZylAst:="MB4450", ZylGst:=?)


--- NW 11: Ende ---
Next2: BE

