=== FB 4190: EPtoLP_Sensoren  [STL] ===
INTERFACE:
  Input:
  Output:
  InOut:
  Static:
    Stau_BG4531 : "MSensoren"                           // Stau am Sensor Einfahrt MA0326
    Stau_BG4513 : "MSensoren"                           // Stau am Sensor Mitte MA0326
    Stau_BG4515 : "MSensoren"                           // Stau am Sensor Einfahrt MA0327
    Stau_BG4517 : "MSensoren"                           // Stau am Sensor Mitte MA0327
    Stau_BG4521 : "MSensoren"                           // Stau am Sensor Ende MA0327
    Stau_BG4455 : "MSensoren"                           // Stau am Sensor Einfahrt MA0330
    Stau_BG4457 : "MSensoren"                           // Stau am Sensor Einfahrt MA0331
    Stau_BG4467 : "MSensoren"                           // Stau am Sensor Mitte MA0331
    Stau_BG4461 : "MSensoren"                           // Stau am Sensor Einfahrt MA0332
    Stau_BG4460 : "MSensoren"                           // Stau am Sensor Mitte MA0332
    Stau_BG4464 : "MSensoren"                           // Stau am Sensor Einfahrt MA0330
    Stau_BG3367 : "MSensoren"                           // Stau am hinter BST 1
    Stau_BG3371 : "MSensoren"                           // Stau am Sensor Einfahrt MA0063
    Stau_BG3372 : "MSensoren"                           // Stau am Sensor Einfahrt MA0063
    Stau_BG3376 : "MSensoren"                           // Stau am Sensor Einfahrt MA0064
    Stau_BG3377 : "MSensoren"                           // Stau am Sensor Mitte MA0064
    Stau_BG3304 : "MSensoren"                           // Stau am Sensor vor Schleuse MB3305
  Temp:
    T_Ein : Int                                         // Vorgabe Einschaltverzögerung
    T_Aus : Int                                         // Zwischenspeicher Ausschaltverzögerung
    F1 : Bool                                           // Geschwindigkeit 1 aktiviert
    F2 : Bool                                           // Geschwindigkeit 2 aktiviert
    F3 : Bool                                           // Geschwindigkeit 3 aktiviert
    ESensor : Bool                                      // Sensoren
    Antrieb : Bool
    VReal : Real                                        // GeschwindigkeitinReal
    Zeit : Int                                          // Zeit für Ausschaltverzögerung LT1100
    Aktiv : Bool                                        // Zeit aktivieren
  Constant:

--- NW 1: Sensoren entprellen ---
CALL FB "None" ,  (ESensor:="BG4531", T_Ein:=80, T_Aus:=11, tein_aktiv:=TRUE, taus_aktiv:=TRUE)


--- NW 2: Sensoren entprellen ---
CALL FB "None" ,  (ESensor:="BG4513", T_Ein:=80, T_Aus:=11, tein_aktiv:=TRUE, taus_aktiv:=TRUE)


--- NW 3: Sensoren entprellen ---
CALL FB "None" ,  (ESensor:="BG4515", T_Ein:=80, T_Aus:=11, tein_aktiv:=TRUE, taus_aktiv:=TRUE)


--- NW 4: Sensoren entprellen ---
CALL FB "None" ,  (ESensor:="BG4517", T_Ein:=80, T_Aus:=11, tein_aktiv:=TRUE, taus_aktiv:=TRUE)


--- NW 5: Sensoren entprellen ---
CALL FB "None" ,  (ESensor:="BG4521", T_Ein:=80, T_Aus:=11, tein_aktiv:=TRUE, taus_aktiv:=TRUE)


--- NW 6: Sensoren entprellen ---
CALL FB "None" ,  (ESensor:="BG4455", T_Ein:=1, T_Aus:=11, tein_aktiv:=TRUE, taus_aktiv:=TRUE)


--- NW 7: Sensoren entprellen ---
CALL FB "None" ,  (ESensor:="BG4457", T_Ein:=1, T_Aus:=11, tein_aktiv:=TRUE, taus_aktiv:=TRUE)


--- NW 8: Sensoren entprellen ---
CALL FB "None" ,  (ESensor:="BG4467", T_Ein:=80, T_Aus:=11, tein_aktiv:=TRUE, taus_aktiv:=TRUE)


--- NW 9: Sensoren entprellen ---
CALL FB "None" ,  (ESensor:="BG4461", T_Ein:=80, T_Aus:=11, tein_aktiv:=TRUE, taus_aktiv:=TRUE)


--- NW 10: Sensoren entprellen ---
CALL FB "None" ,  (ESensor:="BG4460", T_Ein:=1, T_Aus:=11, tein_aktiv:=TRUE, taus_aktiv:=TRUE)


--- NW 11: Sensoren entprellen ---
CALL FB "None" ,  (ESensor:="BG4464", T_Ein:=1, T_Aus:=11, tein_aktiv:=TRUE, taus_aktiv:=TRUE)


--- NW 12: Sensoren entprellen ---
CALL FB "None" ,  (ESensor:="BG3367", T_Ein:=1, T_Aus:=30, tein_aktiv:=TRUE, taus_aktiv:=TRUE)


--- NW 13: Sensoren entprellen ---
CALL FB "None" ,  (ESensor:="BG3371", T_Ein:=1, T_Aus:=11, tein_aktiv:=TRUE, taus_aktiv:=TRUE)


--- NW 14: Sensoren entprellen ---
CALL FB "None" ,  (ESensor:="BG3372", T_Ein:=1, T_Aus:=11, tein_aktiv:=TRUE, taus_aktiv:=TRUE)


--- NW 15: Sensoren entprellen ---
CALL FB "None" ,  (ESensor:="BG3376", T_Ein:=80, T_Aus:=11, tein_aktiv:=TRUE, taus_aktiv:=TRUE)


--- NW 16: Sensoren entprellen ---
CALL FB "None" ,  (ESensor:="BG3377", T_Ein:=80, T_Aus:=11, tein_aktiv:=TRUE, taus_aktiv:=TRUE)


--- NW 17: Sensoren entprellen ---
CALL FB "None" ,  (ESensor:="BG3304", T_Ein:=1, T_Aus:=11, tein_aktiv:=TRUE, taus_aktiv:=TRUE)


--- NW 18: Ende ---
      BE

