=== FC 9100: Host_ABPtoPLC_ABP  [STL] ===
INTERFACE:
  Input:
    Host_ABP : Int
  Output:
    PLC-ABP : Word
  InOut:
  Temp:
    ABP : Int
  Constant:
  Return:
    Ret_Val : Void

--- NW 1: PLC-ABP ermitteln ---
      L      16#0                                            // Vorerst
      T      "PLC-ABP"

      L      Host_ABP
      +      -100
      T      ABP

      L      ABP
      JL     Ende
      JU     Ende                                            // Platz 0
      JU     Platz1                                          // Platz 1
      JU     Platz2                                          // Platz 2
      JU     Platz3                                          // Platz 3
      JU     Platz4                                          // Platz 4
      JU     Platz5                                          // Platz 5
      JU     Platz6                                          // Platz 6
      JU     Platz7                                          // Platz 7
      JU     Platz8                                          // Platz 8
Ende: BEU                                                    // Undefinierter Platz

Platz1: L      16#A500                                       // PS5
      T      "PLC-ABP"
      BEU

Platz2: L      16#A400                                       // PS4
      T      "PLC-ABP"
      BEU

Platz3: L      16#A300                                       // PS3
      T      "PLC-ABP"
      BEU

Platz4: L      16#A200                                       // PS2
      T      "PLC-ABP"
      BEU

Platz5: L      16#A100                                       // PS1
      T      "PLC-ABP"
      BEU

Platz6: L      16#B300                                       // MPS3
      T      "PLC-ABP"
      BEU

Platz7: L      16#B200                                       // MPS2
      T      "PLC-ABP"
      BEU

Platz8: L      16#B100                                       // MPS1
      T      "PLC-ABP"
      BEU


--- NW 2: Ende ---
      BE

