=== FB 3192: EP_Zylinder  [STL] ===
INTERFACE:
  Input:
  Output:
  InOut:
  Static:
    Sorter_4503 : "MZylinder"                           //  
    Weiche_EP1 : "MZylinder"                            //  
    Weiche_EP2 : "MZylinder"
    Weiche_EP3 : "MZylinder"
    Weiche_EP4 : "MZylinder"
  Temp:
    Auto : Bool                                         // Automatik ist aktiv
    Hand : Bool                                         // Hand ist aktiv
    ZylAst : Bool                                       // Zylinder ansteuern
  Constant:

--- NW 1: Übergabe des Bereichstatus System UC074/A01 ---
      A      "DOutbound_Bereich".A01_UH07.Automatik
      AN     "DOutbound_Bereich".A01_UH07.Handbetrieb
      =      Auto

      A      "DOutbound_Bereich".A01_UC074.BereichErr
      AN     "SGes".Simulation_ohne_HW_aktiv
      JC     Next                                            // Zylinder-Stellung nicht mehr ändern


--- NW 2: Schleuse_4503 ---
CALL FB "None" ,  (Automatik:=Auto, Handbetrieb:=FALSE, T_Ast:=0, T_Gst:=5, ZylAst:="MB4503", ZylGst:=?)


--- NW 3: Weiche_EP1 ---
CALL FB "None" ,  (Automatik:=Auto, Handbetrieb:=FALSE, T_Ast:=0, T_Gst:=5, ZylAst:="MB4504", ZylGst:=?)


--- NW 4: Weiche_EP2 ---
CALL FB "None" ,  (Automatik:=Auto, Handbetrieb:=FALSE, T_Ast:=0, T_Gst:=5, ZylAst:="MB4505", ZylGst:=?)


--- NW 5: Weiche_EP3 ---
CALL FB "None" ,  (Automatik:=Auto, Handbetrieb:=FALSE, T_Ast:=0, T_Gst:=5, ZylAst:="MB4506", ZylGst:=?)


--- NW 6: Weiche_EP4 ---
CALL FB "None" ,  (Automatik:=Auto, Handbetrieb:=FALSE, T_Ast:=0, T_Gst:=5, ZylAst:=?, ZylGst:=?)


--- NW 7: Ende ---
Next: BE

