***MENUGROUP=SSG_LIB

***POP1
[SSG_LIB]
[->ILS]
[->Kreisel-Module]
[Kreisel]^C^CKreiselInsert
[<-Eckrad]^C^CILS_Eckrad
[->Zusatzmodul]
[BTMT-Beladung]^C^CILS_BTMT_Beladung
[<-BTMT-Entladung]^C^CILS_BTMT_Entladung
[->Foerderer]
[ETF Etagenfoerderer]^C^CILS_ETF_Etagenfoerderer
[Durch TEF angetriebene Strecke]^C^CILS_TEF_Strecke
[VarioFoerderer]^C^CFOERDERANLAGE
[--]
[90 Kurve links angetrieben Aussen]^C^CILS_K90LA
[90 Kurve rechts angetrieben Aussen]^C^CILS_K90RA
[60 Kurve links angetrieben Aussen]^C^CILS_K60LA
[60 Kurve rechts angetrieben Aussen]^C^CILS_K60RA
[30 Kurve links angetrieben Aussen]^C^CILS_K30LA
[30 Kurve rechts angetrieben Aussen]^C^CILS_K30RA
[--]
[90 Kurve links angetrieben Innen]^C^CILS_K90LI
[90 Kurve rechts angetrieben Innen]^C^CILS_K90RI
[60 Kurve links angetrieben Innen]^C^CILS_K60LI
[60 Kurve rechts angetrieben Innen]^C^CILS_K60RI
[30 Kurve links angetrieben Innen]^C^CILS_K30LI
[<-30 Kurve rechts angetrieben Innen]^C^CILS_K30RI
[->Gefaellestrecke]
[Gefaellestrecke]^C^CILS_Gefaellestrecke
[--]
[90 Kurve links Gefaellestrecke]^C^CILS_GK90L
[90 Kurve rechts Gefaellestrecke]^C^CILS_GK90R
[60 Kurve links Gefaellestrecke]^C^CILS_GK60L
[60 Kurve rechts Gefaellestrecke]^C^CILS_GK60R
[30 Kurve links Gefaellestrecke]^C^CILS_GK30L
[<-30 Kurve rechts Gefaellestrecke]^C^CILS_GK30R
[<-ILS Schliessen]^C^C
[->Omniflo]
[->Boegen]
[APB 110 R 630/90 800/800 (821104033)]^C^COMNI_APB_630_90
[APB 110 R 550/67.5 432 (821104027)]^C^COMNI_APB_550_675
[APB 110 R 630/45 400 (821104031)]^C^COMNI_APB_630_45
[APB 110 R 550/22.5 84 (821104025)]^C^COMNI_APB_550_225
[<-APB 110 R 650/180 L=150 (821104043)]^C^COMNI_APB_650_180
[->Aluprofil Gerade]
[<-AP 110]^C^COMNI_AP110
[->Weiche 90 Grad]
[Einfach 90 700/700 links M (834372027)]^C^COMNI_W90_Einfach
[Doppel 90 700/700 M (834372109)]^C^COMNI_W90_Doppel
[<-Dreiwege 90 700/700 M (834372209)]^C^COMNI_W90_Dreiwege
[->Weiche 45 Grad]
[Einfach 45 350/700 links M (834372001)]^C^COMNI_W45_Einfach
[Doppel 45 350/700 M (834372100)]^C^COMNI_W45_Doppel
[<-Dreiwege 45 350/700 M (834372200)]^C^COMNI_W45_Dreiwege
[->Weichen Parallel]
[Einfach Parallel 200/750 links M (834372047)]^C^COMNI_WP_Einfach
[Doppel Parallel 200/750 M (834372115)]^C^COMNI_WP_Doppel
[<-Dreiwege Parallel 200/750 M (834372215)]^C^COMNI_WP_Dreiwege
[->Weichenkoerper]
[Weichenkoerper Einfach 22.5 links M (834342011)]^C^COMNI_WK_Einfach
[Weichenkoerper Doppel 22.5 M (834342100)]^C^COMNI_WK_Doppel
[<-Weichenkoerper Dreiwege 22.5 M (834342200)]^C^COMNI_WK_Dreiwege
[->Weichenkombinationen]
[Delta 1400/700 M (834372400)]^C^COMNI_WKomb_Delta
[<-Star 1400/1400 M (834372420)]^C^COMNI_WKomb_Star
[->TEF Elemente]
[Umlenkspannst. rechts fuer TEF links]^C^COMNI_TEF_UmlenkR
[Umlenkspannst. links fuer TEF rechts]^C^COMNI_TEF_UmlenkL
[Antriebst. links fuer TEF links]^C^COMNI_TEF_AntriebL
[Antriebst. rechts fuer TEF rechts]^C^COMNI_TEF_AntriebR
[<-TEF Gerade]^C^COMNI_TEF_Gerade
[<-KettenFoerderer]^C^COMNI_KettenFoerderer
[->External]
[Call Python]^C^CCALLPYTHON
[<-Export CSV]^C^CEXPORTCSV
