Exportieren der I-O-Liste aus BricsCAD
Freitag, 9. April 2021
09:20
Um den Konvertierer nutzen zu können, müssen die Exporte aus BricsCAD das folgende Format haben:
'[BMK-Zahl]','[Kommentar]'
Die Vorlage für diese Exporte heißt "[file]" und ist im Verzeichnis [path] zu finden (dort, wo auch das Skript zum Konvertieren abgelegt ist).
Der Vorgang zum Exportieren aus BricsCAD erfolgt wie folgend beschrieben:
"Extrahiere Attribute" in BricsCAS auswählen
Die Gesamte Zeichnung auswählen und Enter drücken
Im Fenster "Attribute extrahieren"
"In CDF (Comma Delimited Format) extrahieren" auswählen
Die Dateivorlage "[file]" auswählen (im Verzeichnis [path] zu finden)
Das Verzeichnis für die Ausgabedatei wählen
Der Export ist abgeschlossen, wenn in der Befehlszeile "[Anzahl] Datensätze exportiert" erscheint