;------------------------------------------------------------------------;
; AUSGAENGE_F                                                            ;
;------------------------------------------------------------------------;
; 30.09.2007                                                             ;
;------------------------------------------------------------------------;
(defun Dbox (/ Dat)
  (setq Dat (load_dialog (strcat lw "/acadsst/steuerg/AUSGAENGE_F.DCL")))
  (if (not (new_dialog "AUSGAENGE_F" Dat)) (exit))

  (set_tile "DWG_NAME" m_DWG_NAME); Blockname
  (set_tile "INPUT"          m_INPUT)   
  (set_tile "IDENT"          m_IDENT)   
  (set_tile "COMPONENT"      m_COMPONENT)   
  (set_tile "BEZEICHNUNG"    m_BEZEICHNUNG)   
  (set_tile "KENNZEICHNUNG"  m_KENNZEICHNUNG)   
  (set_tile "FAKT"           m_FAKT)
  (set_tile "ZUSATZ"         m_ZUSATZ)
  (set_tile "PREFIX"         m_PREFIX)  ; B,S oder E
  (set_tile "IO-BEZ"         m_IO-BEZ)   
  (set_tile "IO-BEZ-RECHTS"  m_IO-BEZ-RECHTS)   

  (mode_tile "anzeige" 0)
  (SetDia)
  (ACTION_TILE "DWG_NAME" "(zeig_dia)")
  (action_tile "accept" "(SetPara) (done_dialog)")
  (action_tile "cancel" "(exit) (done_dialog)")
  (start_dialog)
  (unload_dialog Dat)
)

(defun SetDia()
  (setq breite (dimx_tile "anzeige"))
  (setq hoehe  (dimy_tile "anzeige"))
  (start_image "anzeige")
  (FILL_IMAGE 0 0 breite hoehe -18)
  
  (cond 
    ((= m_DWG_NAME "0")        
      (slide_image 0 0 breite hoehe "ils2100(i00)")
    )
    ((= m_DWG_NAME "1")       
      (slide_image 0 0 breite hoehe "steuerg(kab20)")
    )
    ((= m_DWG_NAME "2")       
      (slide_image 0 0 breite hoehe "steuerg(kab02)")
    )
    ((= m_DWG_NAME "3")       
      (slide_image 0 0 breite hoehe "steuerg(kab03)")
    )
    ((= m_DWG_NAME "4")       
      (slide_image 0 0 breite hoehe "steuerg(kab05)")
    )
    ((= m_DWG_NAME "5")       
      (slide_image 0 0 breite hoehe "steuerg(kab10)")
    )
    ((= m_DWG_NAME "6")       
      (slide_image 0 0 breite hoehe "steuerg(pn_reib)")
    )
    ((= m_DWG_NAME "7")       
      (slide_image 0 0 breite hoehe "steuerg(pn_reibs)")
    )
  )  ; end cond
  (end_image)
)

(defun zeig_dia()
  (setq WINKEL1 0)
  (setq m_DWG_NAME         (get_tile "DWG_NAME"))
  (setq m_COMPONENT        (get_tile "COMPONENT"))
  (setq m_PREFIX           (get_tile "PREFIX"))
  (setq m_FAKT             (get_tile "FAKT"))
  (setq m_ZUSATZ           (get_tile "ZUSATZ"))
  (setq m_IO-BEZ           (get_tile "IO-BEZ"))
  (setq m_IO-BEZ-RECHTS    (get_tile "IO-BEZ-RECHTS"))
  (SetDia)
)

(defun setpara()
  (setq m_PREFIX        (get_tile "PREFIX"))
  (setq m_INPUT         (get_tile "INPUT"))  
  (setq m_IDENT         (get_tile "IDENT"))  
  (setq m_COMPONENT     (get_tile "COMPONENT"))  
  (setq m_BEZEICHNUNG   (get_tile "BEZEICHNUNG"))  
  (setq m_KENNZEICHNUNG (get_tile "KENNZEICHNUNG"))  
  (setq m_DWG_NAME      (get_tile "DWG_NAME"))
  (setq m_FAKT          (get_tile "FAKT"))
  (setq m_IO-BEZ        (get_tile "IO-BEZ"))
  (setq m_IO-BEZ-RECHTS (get_tile "IO-BEZ-RECHTS"))
  (setq m_ZUSATZ        (get_tile "ZUSATZ"))
  (setq FAKTO           (atof m_FAKT))
  (InputStringAnalyse)
)

(defun InputStringAnalyse()
  (setq DisplayString "")
  (setq InputLaenge (strlen m_INPUT))
;  (alert (itoa InputLaenge))
  (if (or (> InputLaenge 4) (= InputLaenge 0))
    (progn
      (alert "Mehr als 4 Stellen nicht bzw. LEERE Eingabe nicht erlaubt")
      (exit)
    )
  )
  
  (cond 
    ((= InputLaenge 1)
      (setq DisplayString (strcat "000" m_INPUT))
    )
    ((= InputLaenge 2)
      (setq DisplayString (strcat "00" m_INPUT))    
    )
    ((= InputLaenge 3)
      (setq DisplayString (strcat "0" m_INPUT))    
    )
    ((= InputLaenge 4)
      (setq DisplayString m_INPUT)    
    )
  )  ; end cond
  
	(cond 
		((= m_COMPONENT "0")
			(if (> (strlen m_ZUSATZ) 0 )
				(progn
					(setq VERWENDUNG m_ZUSATZ)
					(setq m_IDENT "9999")
				)
				(progn
					(setq VERWENDUNG "NO-ID")
					(setq m_IDENT "9999")
				)
			)	
		)
	)  ; end cond
;	(alert verwendung)
)

(defun datain ()  
  (setq dummy nil)
)

(defun geometrie()
  (cond
    ((= m_DWG_NAME "0")
      (setq BL_NAME "") ;Blinde Eintragung
			(setq BEZEICHNUNG "")
			(setq BEZ1 "")
			(setq BEZ2 "")
			(setq BEZEICHNUNG_BG "")
    )
    ((= m_DWG_NAME "1")
      (setq BL_NAME "720000002") ; ASI Kabel 20 M für SMC Pneumatik für Weiche  
			(setq BEZEICHNUNG "ASI-KABEL 20M F.SMC F.WEICHE")
			(setq BEZEICHNUNG_BG "")
			(setq BEZ1 "SW")
			(setq BEZ2 "20M")
    )
    ((= m_DWG_NAME "2")
      (setq BL_NAME "722001121") ; ASI Kabel 2 M für SMC Pneumatik für Weiche  
			(setq BEZEICHNUNG "ASI-KABEL 2M F.SMC F.WEICHE")
			(setq BEZEICHNUNG_BG "")
			(setq BEZ1 "SW")
			(setq BEZ2 "2M")
    )
    ((= m_DWG_NAME "3")
      (setq BL_NAME "722001122") ; ASI Kabel 3 M für SMC Pneumatik für Weiche  
			(setq BEZEICHNUNG "ASI-KABEL 3M F.SMC F.WEICHE")
			(setq BEZEICHNUNG_BG "")
			(setq BEZ1 "SW")
			(setq BEZ2 "3M")
    )
    ((= m_DWG_NAME "4")
      (setq BL_NAME "722001123") ; ASI Kabel 5 M für SMC Pneumatik für Weiche  
			(setq BEZEICHNUNG "ASI-KABEL 5M F.SMC F.WEICHE")
			(setq BEZEICHNUNG_BG "")
			(setq BEZ1 "SW")
			(setq BEZ2 "5M")
    )
    ((= m_DWG_NAME "5")
      (setq BL_NAME "722001124") ; ASI Kabel 10 M für SMC Pneumatik für Weiche  
			(setq BEZEICHNUNG "ASI-KABEL 10M F.SMC F.WEICHE")
			(setq BEZEICHNUNG_BG "")
			(setq BEZ1 "SW")
			(setq BEZ2 "10M")
    )
    ((= m_DWG_NAME "6")
      (setq BL_NAME "722000015") ; Ansteuerung Reibrad  mit 30 M Kabel
			(setq BEZEICHNUNG "ANSTEUERUNG REIBRAD MIT KABEL")
			(setq BEZEICHNUNG_BG "")
			(setq BEZ1 "RR")
			(setq BEZ2 "NOKAB")
    )
    ((= m_DWG_NAME "7")
      (setq BL_NAME "722000015") ; Ansteuerung Reibrad mit 30 M Kabel und ASI Stecker
			(setq BEZEICHNUNG "ANSTEUERUNG REIBRAD MIT KABEL")
			(setq BEZEICHNUNG_BG "ANSTEUERUNG REIBRAD MIT KABEL UND STECKER")
			(setq BEZ1 "RR")
			(setq BEZ2 "+KAB")
    )
  )  ; end cond

	(cond 
		((= m_PREFIX "PREFIX_1")
			(setq _PREFIX "M")
			(setq ANZ_CHARACT 0)
		)
		((= m_PREFIX "PREFIX_2")
			(setq _PREFIX "Y")
			(setq ANZ_CHARACT 0)			
		)
		((= m_PREFIX "PREFIX_3")
			(setq _PREFIX "A")
			(setq ANZ_CHARACT 0)			
		)
		((= m_PREFIX "PREFIX_4")
			(setq _PREFIX "K")
			(setq ANZ_CHARACT 0)			
		)
		((= m_PREFIX "PREFIX_5")
			(setq _PREFIX "H")
			(setq ANZ_CHARACT 0)			
		)
		((= m_PREFIX "PREFIX_6")
			(setq _PREFIX "LT")
			(setq ANZ_CHARACT 1)			
		)
		((= m_PREFIX "PREFIX_7")
			(setq _PREFIX "SOL")
			(setq ANZ_CHARACT 2)			
		)
		((= m_PREFIX "PREFIX_8")
			(setq _PREFIX "MTR")
			(setq ANZ_CHARACT 2)			
		)
		((= m_PREFIX "PREFIX_9")
			(setq _PREFIX "O")
			(setq ANZ_CHARACT 0)			
		)
	)
	    
	(setq AUSWAHL-SATZ-ROTATE nil)	; wird am Ende ROTATE
	(setq AUSWAHL-SATZ nil)					; Blockbildung

  (setq P0  (getpoint "\nPick insert point: "))
  (setvar "osmode" 0)  
  (bl-name P0) ;--> Block-Name definieren -> Rückgabe: element-name    
  
	(setq P10  (list (+ (car p0) (+ (* FAKTO 1170)) (* 150 ANZ_CHARACT)) (+ (cadr p0) (* FAKTO 0))   (caddr p0)))
	(setq P11  (list (+ (car p0) (+ (* FAKTO 1170)) (* 150 ANZ_CHARACT)) (- (cadr p0) (* FAKTO 330)) (caddr p0)))
	(setq P12  (list (+ (car p0) (* FAKTO 0))    (- (cadr p0) (* FAKTO 330)) (caddr p0)))
	(setq P13  (list (+ (car p0) (* FAKTO 340))  (+ (cadr p0) (* FAKTO 0))   (caddr p0)))
	(setq P14  (list (+ (car p0) (* FAKTO 340))  (- (cadr p0) (* FAKTO 330)) (caddr p0)))
    
	;<<<Text>>>
	(setq P1  (list (+ (car p12) (* FAKTO 380)) (+ (cadr p12) (* FAKTO 90))  (caddr p12)))
	(setq P2  (list (+ (car p12) (* FAKTO 550)) (+ (cadr p12) (* FAKTO 90))  (caddr p12)))
	(setq P3  (list (+ (car p12) (* FAKTO 20))  (+ (cadr p12) (* FAKTO 220)) (caddr p12)))
	(setq P4  (list (+ (car p12) (* FAKTO 20))  (+ (cadr p12) (* FAKTO 120)) (caddr p12)))
	(setq P5  (list (+ (car p12) (* FAKTO 20))  (+ (cadr p12) (* FAKTO 10))  (caddr p12)))
	(setq P6  (list (+ (car p12) (* FAKTO 20))  (+ (cadr p12) (* FAKTO 20))  (caddr p12)))
	(setq P7  (list (+ (car p12) (* FAKTO 1200)) (+ (cadr p12) (* FAKTO 100))   (caddr p12)))
	
	(command "_layer" "_m" "AUSGANG" "_c" "3" "" "")

	;<<< IO Einfügen
	(command "_insert" (strcat lw "/acadsst/steuerg/io") P6 FAKTO "" "") 

  (if (= m_IO-BEZ "1") ; IO-Bezeichnung = Artikelbezeichnung
		(ATTRIBUTE-AENDERN_IO (strcat _PREFIX DisplayString) m_IDENT VERWENDUNG BEZEICHNUNG m_KENNZEICHNUNG) 
		(ATTRIBUTE-AENDERN_IO (strcat _PREFIX DisplayString) m_IDENT VERWENDUNG m_BEZEICHNUNG m_KENNZEICHNUNG) 
	)

  (setq AUSWAHL-SATZ-ROTATE (ssget "_L"))	

	;>>> Byteweise arbeiten. Wenn die letzte Zahl "7" dann auf "10" aufrunden
	(setq LAENGE_m_INPUT (strlen m_INPUT))
	(if (= (substr m_INPUT LAENGE_m_INPUT 1) "7")
    (setq m_INPUT (itoa (+ 3 (atoi m_INPUT))))
    (setq m_INPUT (itoa (+ 1 (atoi m_INPUT))))
	)

  ;<<< Korpus zeichnen ---------------------------------------
  (command "_layer" "_m" "EINGANG-HW" "_c" "7" "" "")
	(command "_pline" P0 P10 P11 P12 P0 "")
  (setq AUSWAHL-SATZ (ssget "_L"))	
	(ssadd (entlast) AUSWAHL-SATZ-ROTATE)			
	(command "_pline" P13 P14 "")
	(ssadd (entlast) AUSWAHL-SATZ)
	(ssadd (entlast) AUSWAHL-SATZ-ROTATE)			
	;<<< Beschreibung als Text hinzufügen
	(command "_text" P3 (rtos (* FAKTO 70)) "0" BEZ1)
	(ssadd (entlast) AUSWAHL-SATZ)
	(ssadd (entlast) AUSWAHL-SATZ-ROTATE)			
	(command "_text" P4 (rtos (* FAKTO 70)) "0" BEZ2)
	(ssadd (entlast) AUSWAHL-SATZ)
	(ssadd (entlast) AUSWAHL-SATZ-ROTATE)	

;	;<<<< Zusatztext >>>>>>>
;  (if (and (> (strlen m_ZUSATZ) 0 ) (/= m_COMPONENT "8"))
;		(progn
;			(setq x_length (+ 1170 (* (strlen m_Zusatz) 160)))
;			(setq P15  (list (+ (car p0) (* FAKTO x_length)) (+ (cadr p0) (* FAKTO 0))   (caddr p0)))  ;Zusatztext
;			(setq P16  (list (+ (car p0) (* FAKTO x_length)) (- (cadr p0) (* FAKTO 330)) (caddr p0)))  ;Zusatztext

;			(command "_text" P7 (rtos (* FAKTO 150)) "0" m_ZUSATZ)
;			(ssadd (entlast) AUSWAHL-SATZ)
;			(ssadd (entlast) AUSWAHL-SATZ-ROTATE)			
;			(command "_pline" P10 P15 "")
;			(ssadd (entlast) AUSWAHL-SATZ)
;			(ssadd (entlast) AUSWAHL-SATZ-ROTATE)			
;			(command "_pline" P15 P16 "")
;			(ssadd (entlast) AUSWAHL-SATZ)
;			(ssadd (entlast) AUSWAHL-SATZ-ROTATE)			
;			(command "_pline" P16 P11 "")
;			(ssadd (entlast) AUSWAHL-SATZ)
;			(ssadd (entlast) AUSWAHL-SATZ-ROTATE)			
;		)
;		(progn
			(setq P15  (list (car p10) (cadr p10) (caddr p10)))
			(setq P16  (list (car p11) (cadr p11) (caddr p11)))
;		)
;	)	
	;<<<<<<<<< IO-Bezeichnung auch als TEXT rechts einfügen
  (if (= m_IO-BEZ-RECHTS "1") 
  	(progn
			(setq P8  (list (+ (car p16) (* FAKTO 100)) (+ (cadr p16) (* FAKTO 100)) (caddr p16)))
			(command "_text" P8 (rtos (* FAKTO 150)) "0" m_BEZEICHNUNG)			
			(ssadd (entlast) AUSWAHL-SATZ-ROTATE)			
  	)
	)
	
  (if (= m_DWG_NAME "0") 
  	(progn
			(mach-block-ohne-prop P0 "0" AUSWAHL-SATZ)	
		)
	    (progn
			(mach-block P0 "0" AUSWAHL-SATZ)	
			(attribute-aendern "0" "0" "9" "0" (strcat _PREFIX DisplayString) block-kennung BL_NAME BEZEICHNUNG "1" "")     
		)
	)

	(ssadd (entlast) AUSWAHL-SATZ-ROTATE)			

  (setq AUSWAHL-SATZ (ssget "_L")) ; Auswahlsatz reinitialieren 	
	:<<<-------------------------------------------------------------------

  ;<<<< BAUGRUPPEN >>>
  (if (= m_DWG_NAME "7") 
    (progn
      (EINZELTEIL P0 "722003015" "VENTILSTECKER ASI-SEITE" "1")
      (command "_layer" "_m" "A-GRUPPE" "_c" "7" "" "")  
      (mach-block P0 "0" AUSWAHL-SATZ)
      (attribute-aendern "0" "2" "9" "0" (strcat _PREFIX DisplayString) block-kennung "333333333" BEZEICHNUNG_BG "1" "")
      (ssadd (entlast) AUSWAHL-SATZ-ROTATE)
    )  
  )

	(command "_rotate" AUSWAHL-SATZ-ROTATE "" P0 pause)
)

(defun EINZELTEIL (P1 E_ARTINR E_BEZEICHNUNG E_MENGE)
  (setq WINKEL1 (+ WINKEL1 10))
  (command "_insert" (strcat lw "/acadsst/steuerg/d_einzel") P0 "" "" (rtos WINKEL1)) 
  (attribute-aendern "0" "0" "29" "" "" block-kennung E_ARTINR E_BEZEICHNUNG E_MENGE "")     
  (ssadd (entlast) AUSWAHL-SATZ)
)

;------------------------------------------------------------------------------
(defun c:AUSGAENGE_F ( / DWG_NAME BL_NAME P0) 
  (setvar "limcheck" 0)
  (setvar "CMDECHO" 0)
  (setvar "BLIPMODE" 0)
  (setq ALTFANG (getvar "osmode"))  
  (setq EINZEL 0) ; fuer EINZEL=0 Baugruppen / EINZEL=1 fuer APB
  (prompt "**** AUSGÄNGE SPINNEREI *******")
  (prompt "")
  (if (null m_DWG_NAME)  				(setq m_DWG_NAME "0"))      							; Auswahl
  (if (null m_INPUT)     				(setq m_INPUT "1"))         							; Input Bit   
  (if (null m_IDENT)     				(setq m_IDENT "1000"))      							; ID   
  (if (null m_COMPONENT) 				(setq m_COMPONENT "0"))     							; Verwendung   
  (if (null m_BEZEICHNUNG) 			(setq m_BEZEICHNUNG "xxxxxxxxxxxxxxx"))   ; BEZEICHNUNG   
  (if (null m_KENNZEICHNUNG) 		(setq m_KENNZEICHNUNG "=Axx+Exxx-Axxx")) 	; KENNZEICHNUNG   
  (if (null m_FAKT)      				(setq m_FAKT "1"))          							; Skalierungsfaktor   
  (if (null m_ZUSATZ)    				(setq m_ZUSATZ ""))         							; Zusatztext   
  (if (null m_PREFIX)    				(setq m_PREFIX "PREFIX_1")) 							; Prefix (B,E oder S)
  (if (null m_IO-BEZ)       		(setq m_IO-BEZ "0"))        							; Bezeicnung nicht der Artikelbezeichnung gleichsetzen
  (if (null m_IO-BEZ-RECHTS)    (setq m_IO-BEZ-RECHTS "0"))        				; Bezeicnung als Text rechts andrucken
  (Dbox)
  (prompt "")
  (datain)
  (geometrie)
	(setvar "osmode" ALTFANG)  
)
