;------------------------------------------------------------------------;
; EINGAENGE_S                                                            ;
;------------------------------------------------------------------------;
; 22.09.2007 16.06.2011                                                  ;
;------------------------------------------------------------------------;
(defun Dbox (/ Dat)
  (setq Dat (load_dialog (strcat lw "/acadsst/steuerg/EINGAENGE_S.DCL")))
  (if (not (new_dialog "EINGAENGE_S" Dat)) (exit))

  (set_tile "DWG_NAME" m_DWG_NAME); Blockname
  (set_tile "INPUT"          m_INPUT)   
  (set_tile "IDENT"          m_IDENT)   
  (set_tile "COMPONENT"      m_COMPONENT)   
  (set_tile "BEZEICHNUNG"    m_BEZEICHNUNG)   
  (set_tile "KENNZEICHNUNG"  m_KENNZEICHNUNG)   
  (set_tile "FAKT"           m_FAKT)
  (set_tile "ZUSATZ"         m_ZUSATZ)
  (set_tile "SPS-NR"         m_SPS-NR)
  (set_tile "PREFIX"         m_PREFIX)  ; B,S,E,PB,PRS,CB,I
  (set_tile "IO-BEZ"         m_IO-BEZ)   
  (set_tile "IO-BEZ-RECHTS"  m_IO-BEZ-RECHTS)   

  (mode_tile "anzeige" 0)
  (SetDia)
  (ACTION_TILE "DWG_NAME" "(zeig_dia)")
  (action_tile "accept" "(SetPara) (done_dialog)")
  (action_tile "cancel" "(exit) (done_dialog)")
  (start_dialog)
  (unload_dialog Dat)
)

(defun SetDia()
  (setq breite (dimx_tile "anzeige"))
  (setq hoehe  (dimy_tile "anzeige"))
  (start_image "anzeige")
  (FILL_IMAGE 0 0 breite hoehe -18)
  
  (cond 
    ((= m_DWG_NAME "0")        
      (slide_image 0 0 breite hoehe "ils2100(i00)")
    )
    ((= m_DWG_NAME "1")       
      (slide_image 0 0 breite hoehe "steuerg(27072013)")
    )
    ((= m_DWG_NAME "2")        
      (slide_image 0 0 breite hoehe "steuerg(27072014)")
    )
    ((= m_DWG_NAME "3")        
      (slide_image 0 0 breite hoehe "steuerg(27072015)")
    )
    ((= m_DWG_NAME "4")       
      (slide_image 0 0 breite hoehe "steuerg(27072016)")
    )
    ((= m_DWG_NAME "5")       
      (slide_image 0 0 breite hoehe "steuerg(27074011)")
    )
    ((= m_DWG_NAME "6")       
      (slide_image 0 0 breite hoehe "steuerg(27074007)")
    )
    ((= m_DWG_NAME "7")       
      (slide_image 0 0 breite hoehe "steuerg(27074008)")
    )
    ((= m_DWG_NAME "8")       
      (slide_image 0 0 breite hoehe "steuerg(22035037)")
    )
    ((= m_DWG_NAME "9")       
      (slide_image 0 0 breite hoehe "steuerg(22035100)")
    )
    ((= m_DWG_NAME "10")       
      (slide_image 0 0 breite hoehe "steuerg(22035102)")
    )
    ((= m_DWG_NAME "11")       
      (slide_image 0 0 breite hoehe "steuerg(24604011)")
    )
    ((= m_DWG_NAME "12")       
      (slide_image 0 0 breite hoehe "steuerg(24604012)")
    )
    ((= m_DWG_NAME "13")       
      (slide_image 0 0 breite hoehe "steuerg(03001017)")
    )
  )  ; end cond
  (end_image)
)

(defun zeig_dia()
  (setq WINKEL1 0)
  (setq m_DWG_NAME         (get_tile "DWG_NAME"))
  (setq m_COMPONENT        (get_tile "COMPONENT"))
  (setq m_PREFIX           (get_tile "PREFIX"))
  (setq m_FAKT             (get_tile "FAKT"))
  (setq m_ZUSATZ           (get_tile "ZUSATZ"))
  (setq m_SPS-NR           (get_tile "SPS-NR"))  
  (setq m_IO-BEZ           (get_tile "IO-BEZ"))
  (setq m_IO-BEZ-RECHTS    (get_tile "IO-BEZ-RECHTS"))
  (SetDia)
)

(defun setpara()
  (setq m_PREFIX        (get_tile "PREFIX"))
  (setq m_INPUT         (get_tile "INPUT"))  
  (setq m_IDENT         (get_tile "IDENT"))  
  (setq m_COMPONENT     (get_tile "COMPONENT"))  
  (setq m_BEZEICHNUNG   (get_tile "BEZEICHNUNG"))  
  (setq m_KENNZEICHNUNG (get_tile "KENNZEICHNUNG"))  
  (setq m_DWG_NAME      (get_tile "DWG_NAME"))
  (setq m_FAKT          (get_tile "FAKT"))
  (setq m_IO-BEZ        (get_tile "IO-BEZ"))
  (setq m_IO-BEZ-RECHTS (get_tile "IO-BEZ-RECHTS"))
  (setq m_ZUSATZ        (get_tile "ZUSATZ"))
  (setq m_SPS-NR        (get_tile "SPS-NR"))
  (setq FAKTO           (atof m_FAKT))
  (InputStringAnalyse)
)

(defun InputStringAnalyse()
  (setq DisplayString "")
  (setq InputLaenge (strlen m_INPUT))
;  (alert (itoa InputLaenge))
  (if (or (> InputLaenge 4) (= InputLaenge 0))
    (progn
      (alert "Mehr als 4 Stellen nicht bzw. LEERE Eingabe nicht erlaubt")
      (exit)
    )
  )
  
  (cond 
    ((= InputLaenge 1)
      (setq DisplayString (strcat "000" m_INPUT))
    )
    ((= InputLaenge 2)
      (setq DisplayString (strcat "00" m_INPUT))    
    )
    ((= InputLaenge 3)
      (setq DisplayString (strcat "0" m_INPUT))    
    )
    ((= InputLaenge 4)
      (setq DisplayString m_INPUT)    
    )
  )  ; end cond
  
  (cond 
    ((= m_COMPONENT "0")
      (if (> (strlen m_ZUSATZ) 0 )
        (progn
          (setq VERWENDUNG m_ZUSATZ)
          (setq m_IDENT "9999")
        )
        (progn
          (setq VERWENDUNG "NO-ID")
          (setq m_IDENT "9999")
        )
      )	
    )
  )  ; end cond
;	(alert verwendung)
)

(defun datain ()  
  (setq dummy nil)
)

(defun geometrie()
  (cond
    ((= m_DWG_NAME "0")
      (setq BL_NAME "") ;Blinde Eintragung
      (setq BEZEICHNUNG "")
      (setq BEZ1 "")
      (setq BEZ2 "")
      (setq BEZEICHNUNG_BG "")
    )
    ((= m_DWG_NAME "1")
      (setq BL_NAME "827072013") 
      (setq BEZEICHNUNG "STAUKLAPPE 700 AP KPL.")
      (setq BEZEICHNUNG_BG "")
      (setq BEZ1 "SK")
      (setq BEZ2 "700")
    )
    ((= m_DWG_NAME "2")
      (setq BL_NAME "827072014")
      (setq BEZEICHNUNG "STAUKLAPPE 700 ST KPL.")
      (setq BEZEICHNUNG_BG "")
      (setq BEZ1 "SK")
      (setq BEZ2 "700")
    )
    ((= m_DWG_NAME "3")
      (setq BL_NAME "827072015")
      (setq BEZEICHNUNG "STAUKLAPPE 200 AP KPL.")
      (setq BEZEICHNUNG_BG "")          
      (setq BEZ1 "SK")
      (setq BEZ2 "200")
    )
    ((= m_DWG_NAME "4")        
      (setq BL_NAME "827072016")
      (setq BEZEICHNUNG "STAUKLAPPE 200 ST KPL.")
      (setq BEZEICHNUNG_BG "")          
      (setq BEZ1 "SK")
      (setq BEZ2 "200")
    )
    ((= m_DWG_NAME "5")       
      (setq BL_NAME "827074011")
      (setq BEZEICHNUNG "STAUKLAPPE 200 KF KPL.")
      (setq BEZEICHNUNG_BG "")          
      (setq BEZ1 "SK")
      (setq BEZ2 "200")
    )
    ((= m_DWG_NAME "6")       
      (setq BL_NAME "827074007") 
      (setq BEZEICHNUNG "HALTER TRAVERSENABFRAGE ST OHNE SENSOR")
      (setq BEZEICHNUNG_BG "HALTER TRAVERSENABFRAGE ST KPL.")          
      (setq BEZ1 "UH")
      (setq BEZ2 "ST")
    )
    ((= m_DWG_NAME "7")       
      (setq BL_NAME "827074008") 
      (setq BEZEICHNUNG "HALTER TRAVERSENABFRAGE AP OHNE SENSOR")
      (setq BEZEICHNUNG_BG "HALTER TRAVERSENABFRAGE AP KPL.")          
      (setq BEZ1 "UH")
      (setq BEZ2 "AP")
    )
    ((= m_DWG_NAME "8")       
      (setq BL_NAME "822035037") 
      (setq BEZEICHNUNG "ROLLENSCHALTER KF KPL.")
      (setq BEZEICHNUNG_BG "")          
      (setq BEZ1 "RS")
      (setq BEZ2 "KF")
    )
    ((= m_DWG_NAME "9")       
      (setq BL_NAME "822035100")
      (setq BEZEICHNUNG "ROLLENSCHALTER AFS/ST KPL.")
      (setq BEZEICHNUNG_BG "")          
      (setq BEZ1 "RF/ST")
      (setq BEZ2 "AFS")
    )
    ((= m_DWG_NAME "10")       
      (setq BL_NAME "822035102")
      (setq BEZEICHNUNG "ROLLENSCHLATER AP KPL.")
      (setq BEZEICHNUNG_BG "")          
      (setq BEZ1 "RS")
      (setq BEZ2 "AP")
    )
    ((= m_DWG_NAME "11")       
      (setq BL_NAME "824604011")
      (setq BEZEICHNUNG "SCHWENKSCHIENE 450 LINKS KPL.")
      (setq BEZEICHNUNG_BG "")          
      (setq BEZ1 "SS")
      (setq BEZ2 "LINK")
    )
    ((= m_DWG_NAME "12")       
      (setq BL_NAME "824604012")
      (setq BEZEICHNUNG "SCHWENKSCHIENE 450 LINKS KPL.")
      (setq BEZEICHNUNG_BG "")          
      (setq BEZ1 "SS")
      (setq BEZ2 "RECH")
    )
    ((= m_DWG_NAME "13")       
      (setq BL_NAME "701004005")
      (setq BEZEICHNUNG "HILFSCHALTER WS/DS")
      (setq BEZEICHNUNG_BG "")          
      (setq BEZ1 "HS")
      (setq BEZ2 "WSDS")
    )
  )  ; end cond

  (cond 
    ((= m_PREFIX "PREFIX_1")
      (setq _PREFIX "B")
      (setq ANZ_CHARACT 0)
    )
    ((= m_PREFIX "PREFIX_2")
      (setq _PREFIX "E")
      (setq ANZ_CHARACT 0)
    )
    ((= m_PREFIX "PREFIX_3")
      (setq _PREFIX "S")
      (setq ANZ_CHARACT 0)			
    )
    ((= m_PREFIX "PREFIX_4")
      (setq _PREFIX "IPB")
      (setq ANZ_CHARACT 2)			
    )
    ((= m_PREFIX "PREFIX_5")
      (setq _PREFIX "PB")
      (setq ANZ_CHARACT 1)			
    )
    ((= m_PREFIX "PREFIX_6")
      (setq _PREFIX "PRS")
      (setq ANZ_CHARACT 2)			
    )
    ((= m_PREFIX "PREFIX_7")
      (setq _PREFIX "CB")
      (setq ANZ_CHARACT 1)			
    )
    ((= m_PREFIX "PREFIX_8")
      (setq _PREFIX "I")
      (setq ANZ_CHARACT 0)			
    )
  )
	    
  (setq AUSWAHL-SATZ-ROTATE nil) ; wird am Ende ROTATE
  (setq AUSWAHL-SATZ nil)        ; Blockbildung

  (setq P0  (getpoint "\nPick insert point: "))
  (setvar "osmode" 0)  
  (bl-name P0) ;--> Block-Name definieren -> Rückgabe: element-name    
  
	(setq P10  (list (+ (car p0) (+ (* FAKTO 1170)) (* 150 ANZ_CHARACT)) (+ (cadr p0) (* FAKTO 0))   (caddr p0)))
	(setq P11  (list (+ (car p0) (+ (* FAKTO 1170)) (* 150 ANZ_CHARACT)) (- (cadr p0) (* FAKTO 360)) (caddr p0)))
	(setq P12  (list (+ (car p0) (* FAKTO 0))    (- (cadr p0) (* FAKTO 360)) (caddr p0)))
	(setq P13  (list (+ (car p0) (* FAKTO 340))  (+ (cadr p0) (* FAKTO 0))   (caddr p0)))
	(setq P14  (list (+ (car p0) (* FAKTO 340))  (- (cadr p0) (* FAKTO 360)) (caddr p0)))
    
	;<<<Text>>>
	(setq P1  (list (+ (car p12) (* FAKTO 380)) (+ (cadr p12) (* FAKTO 90))  (caddr p12)))
	(setq P2  (list (+ (car p12) (* FAKTO 550)) (+ (cadr p12) (* FAKTO 90))  (caddr p12)))
	(setq P3  (list (+ (car p12) (* FAKTO 20))  (+ (cadr p12) (* FAKTO 220)) (caddr p12)))
	(setq P4  (list (+ (car p12) (* FAKTO 20))  (+ (cadr p12) (* FAKTO 120)) (caddr p12)))
	(setq P5  (list (+ (car p12) (* FAKTO 20))  (+ (cadr p12) (* FAKTO 10))  (caddr p12)))
	(setq P6  (list (+ (car p12) (* FAKTO 20))  (+ (cadr p12) (* FAKTO 20))  (caddr p12)))
	(setq P7  (list (+ (car p12) (* FAKTO 1200)) (+ (cadr p12) (* FAKTO 100))   (caddr p12)))
	
	(command "_layer" "_m" "EINGANG" "_c" "6" "" "")

	;<<< IO Einfügen
	(command "_insert" (strcat lw "/acadsst/steuerg/io") P6 FAKTO "" "") 

  (if (= m_IO-BEZ "1") ; IO-Bezeichnung = Artikelbezeichnung
    (ATTRIBUTE-AENDERN_IO (strcat _PREFIX DisplayString) m_IDENT VERWENDUNG BEZEICHNUNG m_KENNZEICHNUNG m_SPS-NR) 
    (ATTRIBUTE-AENDERN_IO (strcat _PREFIX DisplayString) m_IDENT VERWENDUNG m_BEZEICHNUNG m_KENNZEICHNUNG m_SPS-NR) 
  )

  (setq AUSWAHL-SATZ-ROTATE (ssget "_L"))	

  ;>>> Byteweise arbeiten. Wenn die letzte Zahl "7" dann auf "10" aufrunden
  (setq LAENGE_m_INPUT (strlen m_INPUT))
  (if (= (substr m_INPUT LAENGE_m_INPUT 1) "7")
    (setq m_INPUT (itoa (+ 3 (atoi m_INPUT))))
    (setq m_INPUT (itoa (+ 1 (atoi m_INPUT))))
  )

  ;<<< Korpus zeichnen ---------------------------------------
  (command "_layer" "_m" "EINGANG-HW" "_c" "7" "" "")
  (command "_pline" P13 P10 P11 P14 P13 "")
  (setq AUSWAHL-SATZ (ssget "_L"))	
  (ssadd (entlast) AUSWAHL-SATZ-ROTATE)			
  ;(command "_pline" P13 P14 "")
  ;(ssadd (entlast) AUSWAHL-SATZ)
  ;(ssadd (entlast) AUSWAHL-SATZ-ROTATE)			
  ;<<< Beschreibung als Text hinzufügen
  ;(command "_text" P3 (rtos (* FAKTO 70)) "0" BEZ1)
  ;(ssadd (entlast) AUSWAHL-SATZ)
  ;(ssadd (entlast) AUSWAHL-SATZ-ROTATE)			
  ;(command "_text" P4 (rtos (* FAKTO 70)) "0" BEZ2)
  ;(ssadd (entlast) AUSWAHL-SATZ)
  ;(ssadd (entlast) AUSWAHL-SATZ-ROTATE)	

  ;<<<< Zusatztext >>>>>>>
  (if (and (> (strlen m_ZUSATZ) 0 ) (/= m_COMPONENT "8"))
    (progn
      (setq x_length (+ 1170 (* (strlen m_Zusatz) 160)))
      (setq P15  (list (+ (car p0) (* FAKTO x_length)) (+ (cadr p0) (* FAKTO 0))   (caddr p0)))  ;Zusatztext
      (setq P16  (list (+ (car p0) (* FAKTO x_length)) (- (cadr p11) (* FAKTO 0))  (caddr p0)))  ;Zusatztext

      (command "_text" P7 (rtos (* FAKTO 150)) "0" m_ZUSATZ)
      (ssadd (entlast) AUSWAHL-SATZ)
      (ssadd (entlast) AUSWAHL-SATZ-ROTATE)			
      (command "_pline" P10 P15 "")
      (ssadd (entlast) AUSWAHL-SATZ)
      (ssadd (entlast) AUSWAHL-SATZ-ROTATE)			
      (command "_pline" P15 P16 "")
      (ssadd (entlast) AUSWAHL-SATZ)
      (ssadd (entlast) AUSWAHL-SATZ-ROTATE)			
      (command "_pline" P16 P11 "")
      (ssadd (entlast) AUSWAHL-SATZ)
      (ssadd (entlast) AUSWAHL-SATZ-ROTATE)			
    )
    (progn
      (setq P15  (list (car p10) (cadr p10) (caddr p10)))
      (setq P16  (list (car p11) (cadr p11) (caddr p11)))
    )
  )	
  ;<<<< SPS-NR checken - wenn eingetragen dann einrahmen >>>>>>>
  (if (> (strlen m_SPS-NR) 0 ) 
    (progn
      (setq left_length (* (strlen m_SPS-NR) 160))
      (setq P17  (list (- (car p13) (* FAKTO left_length)) (+ (cadr p13) (* FAKTO 0))   (caddr p0))) 
      (setq P18  (list (- (car p13) (* FAKTO left_length)) (- (cadr p13) (* FAKTO 360)) (caddr p0)))
      
      (command "_layer" "_m" "EINGANG-HW" "_c" "7" "" "")
      (command "_pline" P13 P14 P18 P17 P13 "")
      (ssadd (entlast) AUSWAHL-SATZ)
      (ssadd (entlast) AUSWAHL-SATZ-ROTATE)			
    )
  )	
  ;<<<<<<<<< IO-Bezeichnung auch als TEXT rechts einfügen
  (if (= m_IO-BEZ-RECHTS "1") 
    (progn
      (setq P8  (list (+ (car p16) (* FAKTO 100)) (+ (cadr p16) (* FAKTO 100)) (caddr p16)))
      (command "_text" P8 (rtos (* FAKTO 150)) "0" m_BEZEICHNUNG)			
      (ssadd (entlast) AUSWAHL-SATZ-ROTATE)			
    )
  )
	
  (if (= m_DWG_NAME "0") 
    (progn
      (mach-block-ohne-prop P0 "0" AUSWAHL-SATZ)	
    )
    (progn
      (mach-block P0 "0" AUSWAHL-SATZ)	
      (attribute-aendern "0" "0" "9" "0" (strcat _PREFIX DisplayString) block-kennung BL_NAME BEZEICHNUNG "1" "")     
    )
  )

  (ssadd (entlast) AUSWAHL-SATZ-ROTATE)			
  (setq AUSWAHL-SATZ (ssget "_L")) ; Auswahlsatz reinitialieren 	
  ;<<<-------------------------------------------------------------------

  ;<<<< BAUGRUPPEN >>>
  (if (= m_DWG_NAME "6") 
    (progn
      (EINZELTEIL P0 "721000009" "REFLEXIONSLICHTTASTER" "1")
      (command "_layer" "_m" "A-GRUPPE" "_c" "7" "" "")  
      (mach-block P0 "0" AUSWAHL-SATZ)
      (attribute-aendern "0" "2" "9" "0" (strcat _PREFIX DisplayString) block-kennung "333333333" BEZEICHNUNG_BG "1" "")
      (ssadd (entlast) AUSWAHL-SATZ-ROTATE)
    )  
  )
  (if (= m_DWG_NAME "7") 
    (progn
      (EINZELTEIL P0 "721000009" "REFLEXIONSLICHTTASTER" "1")
      (command "_layer" "_m" "A-GRUPPE" "_c" "7" "" "")  
      (mach-block P0 "0" AUSWAHL-SATZ)
      (attribute-aendern "0" "2" "9" "0" (strcat _PREFIX DisplayString) block-kennung "333333333" BEZEICHNUNG_BG "1" "")
      (ssadd (entlast) AUSWAHL-SATZ-ROTATE)
    )  
  )
  (command "_rotate" AUSWAHL-SATZ-ROTATE "" P0 pause)
)

(defun EINZELTEIL (P1 E_ARTINR E_BEZEICHNUNG E_MENGE)
  (setq WINKEL1 (+ WINKEL1 10))
  (command "_insert" (strcat lw "/acadsst/steuerg/d_einzel") P13 "" "" (rtos WINKEL1)) 
  (attribute-aendern "0" "0" "29" "" "" block-kennung E_ARTINR E_BEZEICHNUNG E_MENGE "")     
  (ssadd (entlast) AUSWAHL-SATZ)
)

;------------------------------------------------------------------------------
(defun c:EINGAENGE_S ( / DWG_NAME BL_NAME P0) 
  (setvar "limcheck" 0)
  (setvar "CMDECHO" 0)
  (setvar "BLIPMODE" 0)
  (setq ALTFANG (getvar "osmode"))  
  (setq EINZEL 0) ; fuer EINZEL=0 Baugruppen / EINZEL=1 fuer APB
  (prompt "**** EINGÄNGE B *******")
  (prompt "")
  (if (null m_DWG_NAME) (setq m_DWG_NAME "0"))                          ; Auswahl
  (if (null m_INPUT) (setq m_INPUT "1"))                                ; Input Bit   
  (if (null m_IDENT) (setq m_IDENT "1000"))                             ; ID   
  (if (null m_COMPONENT) (setq m_COMPONENT "0"))                        ; Verwendung   
  (if (null m_BEZEICHNUNG) (setq m_BEZEICHNUNG "xxxxxxxxxxxxxxx"))      ; BEZEICHNUNG   
  (if (null m_KENNZEICHNUNG) (setq m_KENNZEICHNUNG "=Axx+Exxx-Axxx"))   ; KENNZEICHNUNG   
  (if (null m_FAKT) (setq m_FAKT "1"))                                  ; Skalierungsfaktor   
  (if (null m_ZUSATZ) (setq m_ZUSATZ ""))                               ; Zusatztext
  (if (null m_SPS-NR) (setq m_SPS-NR ""))                               ; Zusatztext   
  (if (null m_PREFIX) (setq m_PREFIX "PREFIX_1"))                       ; Prefix (B,E oder S)
  (if (null m_IO-BEZ) (setq m_IO-BEZ "0"))                              ; Bezeicnung nicht der Artikelbezeichnung gleichsetzen
  (if (null m_IO-BEZ-RECHTS) (setq m_IO-BEZ-RECHTS "0"))                ; Bezeicnung als Text rechts andrucken
  (Dbox)
  (prompt "")
  (datain)
  (geometrie)
  (setvar "osmode" ALTFANG)  
)
