FUNCTION_BLOCK "FB_CallSensors_skel_UH05"
{ S7_Optimized_Access := 'TRUE' }
VERSION : 0.1
// AUTOMATISCH GENERIERT — create_skel.py (161 Sensoren)
   VAR
      fbSensorInput : "FB_SensorInput";
   END_VAR

BEGIN
    // DT Anlage Aus
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "SF0000",
                   nInSensorNo := "cInSF0000",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInSF0000"]);
    // LDT Anlage Ein
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "SF0001",
                   nInSensorNo := "cInSF0001",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInSF0001"]);
    // LDT Reset
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "SF0002",
                   nInSensorNo := "cInSF0002",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInSF0002"]);
    // DT Lampentest
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "SF0003",
                   nInSensorNo := "cInSF0003",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInSF0003"]);
    // Druckschalter Druckluft OK
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "BP0004",
                   nInSensorNo := "cInBP0004",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBP0004"]);
    // Phasenausfall 400V
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "DI0005",
                   nInSensorNo := "cInDI0005",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInDI0005"]);
    // Vorsicherung 400V UC Reserve
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "DI0006",
                   nInSensorNo := "cInDI0006",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInDI0006"]);
    // Feedback Koppelrelais E-Stop-IF UH07 (QA0612/QA0613)
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "DI0012",
                   nInSensorNo := "cInDI0012",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInDI0012"]);
    // Feedback Hauptschütze aktiv (QA0060 - QA0070)
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "DI0013",
                   nInSensorNo := "cInDI0013",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInDI0013"]);
    // Feedback Koppelrelais E-Stop-IF (QA0660/QA0661)
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "DI0014",
                   nInSensorNo := "cInDI0014",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInDI0014"]);
    // Feedback Koppelrelais E-Stop-IF
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "DI0015",
                   nInSensorNo := "cInDI0015",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInDI0015"]);
    // Sicherungsautomatenfall
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "DI0016",
                   nInSensorNo := "cInDI0016",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInDI0016"]);
    // Vorsicherung 24V OK (FC021)
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "DI0021",
                   nInSensorNo := "cInDI0021",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInDI0021"]);
    // Vorsicherung 24V OK (FC022)
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "DI0022",
                   nInSensorNo := "cInDI0022",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInDI0022"]);
    // Vorsicherung 24V OK (FC023)
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "DI0023",
                   nInSensorNo := "cInDI0023",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInDI0023"]);
    // IF BMZ "fire alarm"
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "DI0034",
                   nInSensorNo := "cInDI0034",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInDI0034"]);
    // IF BST "No fire alarm"
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "DI0035",
                   nInSensorNo := "cInDI0035",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInDI0035"]);
    // IF BST "Non fault"
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "DI0036",
                   nInSensorNo := "cInDI0036",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInDI0036"]);
    // IF BST "FPC opened"
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "DI0037",
                   nInSensorNo := "cInDI0037",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInDI0037"]);
    // Reset UZ0501
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "SF0041",
                   nInSensorNo := "cInSF0041",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInSF0041"]);
    // Freigabe UZ0502
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "SF0042",
                   nInSensorNo := "cInSF0042",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInSF0042"]);
    // Reset UZ0502
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "SF0043",
                   nInSensorNo := "cInSF0043",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInSF0043"]);
    // Freigabe UZ0504
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "SF0046",
                   nInSensorNo := "cInSF0046",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInSF0046"]);
    // Reset UZ0504
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "SF0047",
                   nInSensorNo := "cInSF0047",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInSF0047"]);
    // Freigeben UZ0506
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "SF0052",
                   nInSensorNo := "cInSF0052",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInSF0052"]);
    // Reset UZ0506
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "SF0053",
                   nInSensorNo := "cInSF0053",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInSF0053"]);
    // Reset UZ0507
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "SF0055",
                   nInSensorNo := "cInSF0055",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInSF0055"]);
    // Freigabe UZ0501
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "SF0056",
                   nInSensorNo := "cInSF0056",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInSF0056"]);
    // MSS ausgelöst FC0060
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "FC0060",
                   nInSensorNo := "cInFC0060",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInFC0060"]);
    // MSS ausgelöst FC0061
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "FC0061",
                   nInSensorNo := "cInFC0061",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInFC0061"]);
    // MSS ausgelöst FC0062
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "FC0062",
                   nInSensorNo := "cInFC0062",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInFC0062"]);
    // MSS ausgelöst FC0063
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "FC0063",
                   nInSensorNo := "cInFC0063",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInFC0063"]);
    // MSS ausgelöst FC0064
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "FC0064",
                   nInSensorNo := "cInFC0064",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInFC0064"]);
    // MSS ausgelöst FC0065
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "FC0065",
                   nInSensorNo := "cInFC0065",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInFC0065"]);
    // MSS ausgelöst FC0066
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "FC0066",
                   nInSensorNo := "cInFC0066",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInFC0066"]);
    // MSS ausgelöst FC0067
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "FC0067",
                   nInSensorNo := "cInFC0067",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInFC0067"]);
    // MSS ausgelöst FC0070
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "FC0070",
                   nInSensorNo := "cInFC0070",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInFC0070"]);
    // MSS ausgelöst FC0071
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "FC0071",
                   nInSensorNo := "cInFC0071",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInFC0071"]);
    // MSS ausgelöst FC0072
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "FC0072",
                   nInSensorNo := "cInFC0072",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInFC0072"]);
    // Not Halt Kanal 1 UH05
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "SF0400",
                   nInSensorNo := "cInSF0400",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInSF0400"]);
    // Not Halt Kanal 1 UZ0501
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "SF0401",
                   nInSensorNo := "cInSF0401",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInSF0401"]);
    // Not Halt Kanal 1 UZ0502
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "SF0402",
                   nInSensorNo := "cInSF0402",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInSF0402"]);
    // Not Halt Kanal 2 UH05
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "SF0404",
                   nInSensorNo := "cInSF0404",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInSF0404"]);
    // Not Halt Kanal 2 UZ0501
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "SF0405",
                   nInSensorNo := "cInSF0405",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInSF0405"]);
    // Not Halt Kanal 2 UZ0502
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "SF0406",
                   nInSensorNo := "cInSF0406",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInSF0406"]);
    // Not Halt Kanal 1 UZ0504
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "SF0470",
                   nInSensorNo := "cInSF0470",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInSF0470"]);
    // Not Halt Kanal 1 UZ0506
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "SF0472",
                   nInSensorNo := "cInSF0472",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInSF0472"]);
    // Not Halt Kanal 1 UZ0507
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "SF0473",
                   nInSensorNo := "cInSF0473",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInSF0473"]);
    // Not Halt Kanal 2 UZ0504
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "SF0474",
                   nInSensorNo := "cInSF0474",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInSF0474"]);
    // Not Halt Kanal 2 UZ0506
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "SF0476",
                   nInSensorNo := "cInSF0476",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInSF0476"]);
    // Not Halt Kanal 2 UZ0507
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "SF0477",
                   nInSensorNo := "cInSF0477",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInSF0477"]);
    // Not Halt Schnittstelle von UH02 CH1
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "SF0541",
                   nInSensorNo := "cInSF0541",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInSF0541"]);
    // Not Halt Schnittstelle von System Fortna C, CH1
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "SF0542",
                   nInSensorNo := "cInSF0542",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInSF0542"]);
    // Not Halt Schnittstelle von UH07 CH1
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "SF0543",
                   nInSensorNo := "cInSF0543",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInSF0543"]);
    // Not Halt Schnittstelle von UH02 CH2
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "SF0545",
                   nInSensorNo := "cInSF0545",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInSF0545"]);
    // Not Halt Schnittstelle von System Fortna C, CH2
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "SF0546",
                   nInSensorNo := "cInSF0546",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInSF0546"]);
    // Not Halt Schnittstelle von UH07 CH2
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "SF0547",
                   nInSensorNo := "cInSF0547",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInSF0547"]);
    // in Separator (ILS KR-M5002)
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "BG3240",
                   nInSensorNo := "cInBG3240",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3240"]);
    // Stausensor (ILS KR-M5002)
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "BG3241",
                   nInSensorNo := "cInBG3241",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3241"]);
    // in Separator (ILS KR-M5002)
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "BG3242",
                   nInSensorNo := "cInBG3242",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3242"]);
    // Staumelder, Einfahrt (ILS-CV-M5003)
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "BG3243",
                   nInSensorNo := "cInBG3243",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3243"]);
    // Staumelder, Einfahrt (ILS-CV M5003) WS1.1
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "BG3244",
                   nInSensorNo := "cInBG3244",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3244"]);
    // in Separator 1 (ILS-CV M5003) WS1.1
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "BG3245",
                   nInSensorNo := "cInBG3245",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3245"]);
    // Abfrage Mitnehmerfinger in Position (ILS-CV M5003) WS1.1
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "BG3246",
                   nInSensorNo := "cInBG3246",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3246"]);
    // Sensor Förderer voll (ILS-CV M5003) WS1.1
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "BG3247",
                   nInSensorNo := "cInBG3247",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3247"]);
    // Stausensor (ILS-CV M5003) WS1.1
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "BG3250",
                   nInSensorNo := "cInBG3250",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3250"]);
    // in Separator 2 (ILS-CV M5004) WS1.1
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "BG3251",
                   nInSensorNo := "cInBG3251",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3251"]);
    // Staumelder, Einfahrt (ILS-CV M5004) WS1.1
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "BG3252",
                   nInSensorNo := "cInBG3252",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3252"]);
    // in Separator 3 (ILS-CV M5004) WS1.1
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "BG3253",
                   nInSensorNo := "cInBG3253",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3253"]);
    // Abfrage Mitnehmerfinger in Position (ILS-CV M5004) WS1.1
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "BG3254",
                   nInSensorNo := "cInBG3254",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3254"]);
    // MT in Position (ILS-CV M5004) WS1.1
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "BG3255",
                   nInSensorNo := "cInBG3255",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3255"]);
    // Sensor Förderer voll (ILS-CV M5004) WS1.1
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "BG3256",
                   nInSensorNo := "cInBG3256",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3256"]);
    // in Separator 4 (ILS-CV M5004) WS1.1
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "BG3257",
                   nInSensorNo := "cInBG3257",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3257"]);
    // Staumelder, Einfahrt (ILS-KR-M5002)
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "BG3260",
                   nInSensorNo := "cInBG3260",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3260"]);
    // Stausensor (ILS KR-M5002)
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "BG3261",
                   nInSensorNo := "cInBG3261",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3261"]);
    // Stausensor 1 (ILS-CV M5004) WS1.1
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "BG3262",
                   nInSensorNo := "cInBG3262",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3262"]);
    // Sensor Förderer voll (ILS CV-M5000)
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "BG3300",
                   nInSensorNo := "cInBG3300",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3300"]);
    // in Separator (ILS CV-M5000)
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "BG3301",
                   nInSensorNo := "cInBG3301",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3301"]);
    // Stausensor (ILS KR-M5002)
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "BG3302",
                   nInSensorNo := "cInBG3302",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3302"]);
    // Sensor Förderer voll (ILS CV-M5001)
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "BG3303",
                   nInSensorNo := "cInBG3303",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3303"]);
    // in Separator (ILS CV-M5001)
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "BG3304",
                   nInSensorNo := "cInBG3304",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3304"]);
    // Stausensor (ILS CV-M5001)
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "BG3305",
                   nInSensorNo := "cInBG3305",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3305"]);
    // in Separator (ILS KR-M5002)
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "BG3306",
                   nInSensorNo := "cInBG3306",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3306"]);
    // in Separator (ILS CV-M5002)
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "BG3307",
                   nInSensorNo := "cInBG3307",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3307"]);
    // Stausensor (ILS KR-M5000)
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "BG3310",
                   nInSensorNo := "cInBG3310",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3310"]);
    // Stausensor 1 (ILS CV-M5000)
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "BG3311",
                   nInSensorNo := "cInBG3311",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3311"]);
    // in Separator(ILS-KR-M5002)
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "BG3312",
                   nInSensorNo := "cInBG3312",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3312"]);
    // Staumelder, Einfahrt (ILS-CV M5005)
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "BG3313",
                   nInSensorNo := "cInBG3313",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3313"]);
    // in Separator (ILS-CV M5005) WS 1.0
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "BG3314",
                   nInSensorNo := "cInBG3314",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3314"]);
    // Staumelder, Einfahrt (ILS-CV M5005) WS 1.0
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "BG3315",
                   nInSensorNo := "cInBG3315",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3315"]);
    // in Separator 3 (ILS-CV M5005) WS 1.0
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "BG3316",
                   nInSensorNo := "cInBG3316",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3316"]);
    // Abfrage Mitnehmerfinger in Position (ILS-CV M5005) WS 1.0
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "BG3317",
                   nInSensorNo := "cInBG3317",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3317"]);
    // MT in Position (ILS-CV M5005) WS 1.0
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "BG3320",
                   nInSensorNo := "cInBG3320",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3320"]);
    // Sensor Förderer voll (ILS-CV M5005) WS 1.0
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "BG3321",
                   nInSensorNo := "cInBG3321",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3321"]);
    // in Separator (ILS-CV M5005) WS 1.0
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "BG3322",
                   nInSensorNo := "cInBG3322",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3322"]);
    // Staumelder, Einfahrt (ILS-KR M5002)
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "BG3323",
                   nInSensorNo := "cInBG3323",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3323"]);
    // Stausensor (ILS KR-M5002)
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "BG3324",
                   nInSensorNo := "cInBG3324",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3324"]);
    // Stausensor 1 (ILS CV-M5001)
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "BG3325",
                   nInSensorNo := "cInBG3325",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3325"]);
    // Stausensor (ILS-CV M5005) WS 1.0
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "BG3326",
                   nInSensorNo := "cInBG3326",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3326"]);
    // Teil auf MT (Sep 5MB3307)
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "BG3327",
                   nInSensorNo := "cInBG3327",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3327"]);
    // in Separator (ILS-CV M0510)
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "BG3330",
                   nInSensorNo := "cInBG3330",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3330"]);
    // Abfrage Mitnehmerfinger in Position (ILS-CV M5000_A)
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "BG3331",
                   nInSensorNo := "cInBG3331",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3331"]);
    // MT in Position (ILS-CV M5000_A)
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "BG3332",
                   nInSensorNo := "cInBG3332",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3332"]);
    // in Separator (ILS-CV M5001_A)
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "BG3333",
                   nInSensorNo := "cInBG3333",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3333"]);
    // Abfrage Mitnehmerfinger in Position (ILS-CV M5001_A)
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "BG3334",
                   nInSensorNo := "cInBG3334",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3334"]);
    // MT in Position (ILS-CV M5001_A)
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "BG3335",
                   nInSensorNo := "cInBG3335",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3335"]);
    // in Separator(ILS-KR-M5002)
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "BG3360",
                   nInSensorNo := "cInBG3360",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3360"]);
    // Staumelder, Einfahrt (ILS-CV M5006)
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "BG3361",
                   nInSensorNo := "cInBG3361",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3361"]);
    // in Separator (ILS-CV M5006) WS 2.0
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "BG3362",
                   nInSensorNo := "cInBG3362",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3362"]);
    // Staumelder, Einfahrt (ILS-CV M5006) WS 2.0
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "BG3363",
                   nInSensorNo := "cInBG3363",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3363"]);
    // in Separator 3 (ILS-CV M5006) WS 2.0
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "BG3364",
                   nInSensorNo := "cInBG3364",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3364"]);
    // Abfrage Mitnehmerfinger in Position (ILS-CV M5006) WS 2.0
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "BG3365",
                   nInSensorNo := "cInBG3365",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3365"]);
    // MT in Position (ILS-CV M5006) WS 2.0
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "BG3366",
                   nInSensorNo := "cInBG3366",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3366"]);
    // Sensor Förderer voll (ILS-CV M5006) WS 2.0
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "BG3367",
                   nInSensorNo := "cInBG3367",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3367"]);
    // in Separator (ILS-CV M5006) WS 2.0
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "BG3370",
                   nInSensorNo := "cInBG3370",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3370"]);
    // Staumelder, Einfahrt (ILS-KR M5002)
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "BG3371",
                   nInSensorNo := "cInBG3371",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3371"]);
    // in Separator(ILS-KR-M0500)
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "BG3372",
                   nInSensorNo := "cInBG3372",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3372"]);
    // Staumelder, Einfahrt (ILS-CV M5007
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "BG3373",
                   nInSensorNo := "cInBG3373",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3373"]);
    // in Separator (ILS-CV M5007) WS 3.0
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "BG3374",
                   nInSensorNo := "cInBG3374",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3374"]);
    // Staumelder, Einfahrt (ILS-CV M5007) WS 3.0
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "BG3375",
                   nInSensorNo := "cInBG3375",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3375"]);
    // in Separator 3 (ILS-CV M5007) WS 3.0
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "BG3376",
                   nInSensorNo := "cInBG3376",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3376"]);
    // Abfrage Mitnehmerfinger in Position (ILS-CV M5007) WS 3.0
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "BG3377",
                   nInSensorNo := "cInBG3377",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3377"]);
    // MT in Position (ILS-CV M5007) WS 3.0
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "BG3380",
                   nInSensorNo := "cInBG3380",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3380"]);
    // Sensor Förderer voll (ILS-CV M5007) WS 3.0
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "BG3381",
                   nInSensorNo := "cInBG3381",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3381"]);
    // in Separator (ILS-CV M5007) WS 3.0
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "BG3382",
                   nInSensorNo := "cInBG3382",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3382"]);
    // Staumelder, Einfahrt (ILS-KR M5002)
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "BG3383",
                   nInSensorNo := "cInBG3383",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3383"]);
    // Stausensor (ILS KR-M5002)
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "BG3384",
                   nInSensorNo := "cInBG3384",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3384"]);
    // Stausensor (ILS KR-M5002)
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "BG3385",
                   nInSensorNo := "cInBG3385",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3385"]);
    // Stausensor (ILS-CV M5006) WS 2.0
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "BG3386",
                   nInSensorNo := "cInBG3386",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3386"]);
    // Stausensor (ILS-CV M5007) WS 3.0
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "BG3387",
                   nInSensorNo := "cInBG3387",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3387"]);
    // in Separator(ILS-KR-M5002)
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "BG3420",
                   nInSensorNo := "cInBG3420",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3420"]);
    // Staumelder, Einfahrt (ILS-CV M5008)
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "BG3421",
                   nInSensorNo := "cInBG3421",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3421"]);
    // in Separator (ILS-CV M5008) WS 4.0
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "BG3422",
                   nInSensorNo := "cInBG3422",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3422"]);
    // Staumelder, Einfahrt (ILS-CV M5008) WS 4.0
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "BG3423",
                   nInSensorNo := "cInBG3423",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3423"]);
    // in Separator (ILS-CV M5008) WS 4.0
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "BG3424",
                   nInSensorNo := "cInBG3424",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3424"]);
    // Abfrage Mitnehmerfinger in Position (ILS-CV M5008) WS 4.0
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "BG3425",
                   nInSensorNo := "cInBG3425",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3425"]);
    // MT in Position (ILS-CV M5008) WS 4.0
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "BG3426",
                   nInSensorNo := "cInBG3426",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3426"]);
    // Sensor Förderer voll (ILS-CV M5008) WS 4.0
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "BG3427",
                   nInSensorNo := "cInBG3427",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3427"]);
    // in Separator (ILS-CV M5008) WS 4.0
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "BG3430",
                   nInSensorNo := "cInBG3430",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3430"]);
    // Staumelder, Einfahrt (ILS-KR M0500)
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "BG3431",
                   nInSensorNo := "cInBG3431",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3431"]);
    // in Separator(ILS-KR-M5002)
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "BG3432",
                   nInSensorNo := "cInBG3432",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3432"]);
    // in Separator(ILS-KR-M5002)
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "BG3433",
                   nInSensorNo := "cInBG3433",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3433"]);
    // Stausensor (ILS-KR M5002)
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "BG3434",
                   nInSensorNo := "cInBG3434",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3434"]);
    // Rad dreht (ILS-CV KR-M5002)
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "BG3435",
                   nInSensorNo := "cInBG3435",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3435"]);
    // Staumelder, Einfahrt (ILS-CV M2111)
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "BG3436",
                   nInSensorNo := "cInBG3436",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3436"]);
    // Stausensor (ILS KR-M5002)
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "BG3437",
                   nInSensorNo := "cInBG3437",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3437"]);
    // Längenabfrage Grenze kurz (ILS-CV)
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "BG3440",
                   nInSensorNo := "cInBG3440",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3440"]);
    // Längenabfrage Grenze lang (ILS-CV)
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "BG3441",
                   nInSensorNo := "cInBG3441",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3441"]);
    // Längenabfrage Grenze zu lang (ILS-CV)
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "BG3442",
                   nInSensorNo := "cInBG3442",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3442"]);
    // Verlassensensor Längenmessung (ILS-CV)
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "BG3443",
                   nInSensorNo := "cInBG3443",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3443"]);
    // Stausensor (ILS-CV M5008) WS 4.0
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "BG3444",
                   nInSensorNo := "cInBG3444",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3444"]);
    // Sensor Förderer voll (ILS CV-M5000_A)
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "BG3450",
                   nInSensorNo := "cInBG3450",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3450"]);
    // Stausensor (ILS CV-M5000_A)
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "BG3451",
                   nInSensorNo := "cInBG3451",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3451"]);
    // in Separator (ILS CV-M5000_B)
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "BG3452",
                   nInSensorNo := "cInBG3452",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3452"]);
    // Abfrage Mitnehmerfinger in Position (ILS-CV M5000_B)
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "BG3453",
                   nInSensorNo := "cInBG3453",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3453"]);
    // MT in Position (ILS-CV M5000_B)
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "BG3454",
                   nInSensorNo := "cInBG3454",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3454"]);
    // Sensor Förderer voll (ILS CV-M5001_A)
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "BG3455",
                   nInSensorNo := "cInBG3455",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3455"]);
    // Stausensor (ILS CV-M5001_A)
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "BG3456",
                   nInSensorNo := "cInBG3456",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3456"]);
    // in Separator (ILS CV-M5001_B)
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "BG3457",
                   nInSensorNo := "cInBG3457",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3457"]);
    // Abfrage Mitnehmerfinger in Position (ILS-CV M5001_B)
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "BG3460",
                   nInSensorNo := "cInBG3460",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3460"]);
    // MT in Position (ILS-CV M5001_B)
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "BG3461",
                   nInSensorNo := "cInBG3461",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3461"]);
END_FUNCTION_BLOCK
