FUNCTION_BLOCK "FB_CallSensors_skel_UH04"
{ S7_Optimized_Access := 'TRUE' }
VERSION : 0.1
// AUTOMATISCH GENERIERT — create_skel.py (134 Sensoren)
   VAR
      fbSensorInput : "FB_SensorInput";
   END_VAR

BEGIN
    // DT Anlage Aus
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "SF0000",
                   nInSensorNo := "cInSF0000",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInSF0000"]);
    // LDT Anlage Ein
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "SF0001",
                   nInSensorNo := "cInSF0001",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInSF0001"]);
    // LDT Reset
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "SF0002",
                   nInSensorNo := "cInSF0002",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInSF0002"]);
    // DT Lampentest
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "SF0003",
                   nInSensorNo := "cInSF0003",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInSF0003"]);
    // Druckschalter Druckluft OK
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "BP0004",
                   nInSensorNo := "cInBP0004",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBP0004"]);
    // Phasenausfall 400V
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "DI0005",
                   nInSensorNo := "cInDI0005",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInDI0005"]);
    // Vorsicherung 400V UC Reserve
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "DI0006",
                   nInSensorNo := "cInDI0006",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInDI0006"]);
    // Feedback Hauptschütze aktiv
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "DI0013",
                   nInSensorNo := "cInDI0013",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInDI0013"]);
    // Feedback Koppelrelais E-Stop-IF (QA0660/QA0661)
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "DI0014",
                   nInSensorNo := "cInDI0014",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInDI0014"]);
    // Feedback Koppelrelais E-Stop-IF
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "DI0015",
                   nInSensorNo := "cInDI0015",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInDI0015"]);
    // Sicherungsautomatenfall
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "DI0016",
                   nInSensorNo := "cInDI0016",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInDI0016"]);
    // Vorsicherung 24V OK (FC021)
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "DI0021",
                   nInSensorNo := "cInDI0021",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInDI0021"]);
    // Vorsicherung 24V OK (FC022)
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "DI0022",
                   nInSensorNo := "cInDI0022",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInDI0022"]);
    // Vorsicherung 24V OK (FC023)
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "DI0023",
                   nInSensorNo := "cInDI0023",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInDI0023"]);
    // MT freigeben UZ0403, Workstation MPS 3
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "SF0025",
                   nInSensorNo := "cInSF0025",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInSF0025"]);
    // MT freigeben UZ0402, Workstation MPS 2
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "SF0026",
                   nInSensorNo := "cInSF0026",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInSF0026"]);
    // MT freigeben UZ0401, Workstation MPS 1
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "SF0027",
                   nInSensorNo := "cInSF0027",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInSF0027"]);
    // IF BMZ "fire alarm" 2
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "DI0033",
                   nInSensorNo := "cInDI0033",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInDI0033"]);
    // IF BMZ "fire alarm" 1
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "DI0034",
                   nInSensorNo := "cInDI0034",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInDI0034"]);
    // IF BST 4 "No fire alarm"
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "DI0035",
                   nInSensorNo := "cInDI0035",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInDI0035"]);
    // IF BST 4 "Non fault"
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "DI0036",
                   nInSensorNo := "cInDI0036",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInDI0036"]);
    // IF BST 4 "FPC opened"
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "DI0037",
                   nInSensorNo := "cInDI0037",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInDI0037"]);
    // Reset UZ0409
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "SF0051",
                   nInSensorNo := "cInSF0051",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInSF0051"]);
    // Reset UZ0403
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "SF0053",
                   nInSensorNo := "cInSF0053",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInSF0053"]);
    // Reset UZ0402
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "SF0055",
                   nInSensorNo := "cInSF0055",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInSF0055"]);
    // Reset UZ0401
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "SF0057",
                   nInSensorNo := "cInSF0057",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInSF0057"]);
    // MSS ausgelöst FC0060
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "FC0060",
                   nInSensorNo := "cInFC0060",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInFC0060"]);
    // MSS ausgelöst FC0061
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "FC0061",
                   nInSensorNo := "cInFC0061",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInFC0061"]);
    // MSS ausgelöst FC0062
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "FC0062",
                   nInSensorNo := "cInFC0062",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInFC0062"]);
    // MSS ausgelöst FC0063
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "FC0063",
                   nInSensorNo := "cInFC0063",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInFC0063"]);
    // MSS ausgelöst FC0064
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "FC0064",
                   nInSensorNo := "cInFC0064",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInFC0064"]);
    // MSS ausgelöst FC0065
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "FC0065",
                   nInSensorNo := "cInFC0065",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInFC0065"]);
    // MSS ausgelöst FC0066
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "FC0066",
                   nInSensorNo := "cInFC0066",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInFC0066"]);
    // MSS ausgelöst FC0070
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "FC0070",
                   nInSensorNo := "cInFC0070",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInFC0070"]);
    // MSS ausgelöst FC0071
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "FC0071",
                   nInSensorNo := "cInFC0071",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInFC0071"]);
    // MSS ausgelöst FC0072
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "FC0072",
                   nInSensorNo := "cInFC0072",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInFC0072"]);
    // MSS ausgelöst FC0073
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "FC0073",
                   nInSensorNo := "cInFC0073",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInFC0073"]);
    // MSS ausgelöst FC0074
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "FC0074",
                   nInSensorNo := "cInFC0074",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInFC0074"]);
    // MSS ausgelöst FC0075 (Reserve)
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "FC0075",
                   nInSensorNo := "cInFC0075",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInFC0075"]);
    // Not Halt Kanal 1 UH04
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "SF0400",
                   nInSensorNo := "cInSF0400",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInSF0400"]);
    // Not Halt Kanal 2 UH04
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "SF0404",
                   nInSensorNo := "cInSF0404",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInSF0404"]);
    // Not Halt Schnittstelle CH1 (UH06)
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "SF0471",
                   nInSensorNo := "cInSF0471",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInSF0471"]);
    // Not Halt Schnittstelle CH2 (Reserve)
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "SF0472",
                   nInSensorNo := "cInSF0472",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInSF0472"]);
    // Not Halt Kanal 1 UZ0409
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "SF0473",
                   nInSensorNo := "cInSF0473",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInSF0473"]);
    // Not Halt Schnittstelle CH1 (UH06)
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "SF0475",
                   nInSensorNo := "cInSF0475",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInSF0475"]);
    // Not Halt Schnittstelle CH2 (Reserve)
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "SF0476",
                   nInSensorNo := "cInSF0476",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInSF0476"]);
    // Not Halt Kanal 2 UZ0409
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "SF0477",
                   nInSensorNo := "cInSF0477",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInSF0477"]);
    // Sensor Förderer voll (ILS-CV M4000)
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "BG3240",
                   nInSensorNo := "cInBG3240",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3240"]);
    // MT in Position MPS 3 (AMR ILS-CV M04001)
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "BG3241",
                   nInSensorNo := "cInBG3241",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3241"]);
    // in Separator (ILS-CV M4001)
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "BG3242",
                   nInSensorNo := "cInBG3242",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3242"]);
    // Stausensor (AMR ILS-CV M4000)
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "BG3243",
                   nInSensorNo := "cInBG3243",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3243"]);
    // Abfrage Mitnehmerfinger in Position (ILS-CV M4001)
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "BG3244",
                   nInSensorNo := "cInBG3244",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3244"]);
    // Sensor Förderer voll (ILS-CV M4001)
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "BG3245",
                   nInSensorNo := "cInBG3245",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3245"]);
    // Stausensor vor Vario Förderer (ILS-CV M4001)
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "BG3246",
                   nInSensorNo := "cInBG3246",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3246"]);
    // in Separator vor BST 4 (ILS-CV M4001)
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "BG3247",
                   nInSensorNo := "cInBG3247",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3247"]);
    // in Separator (ILS-CV M4011)
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "BG3250",
                   nInSensorNo := "cInBG3250",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3250"]);
    // Stausensor (AMR ILS-CV M4503)
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "BG3251",
                   nInSensorNo := "cInBG3251",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3251"]);
    // Abfrage Mitnehmerfinger in Position (ILS-CV M4011)
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "BG3253",
                   nInSensorNo := "cInBG3253",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3253"]);
    // MT in Position (ILS-CV M4011)
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "BG3255",
                   nInSensorNo := "cInBG3255",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3255"]);
    // Sensor Förderer voll (ILS-CV M4011)
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "BG3256",
                   nInSensorNo := "cInBG3256",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3256"]);
    // in Separator 4 (ILS-CV M0401)
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "BG3260",
                   nInSensorNo := "cInBG3260",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3260"]);
    // MT in Position (AMR ILS-CV M0401)
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "BG3261",
                   nInSensorNo := "cInBG3261",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3261"]);
    // Abfrage Mitnehmerfinger in Position (AMR ILS-CV M0401)
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "BG3262",
                   nInSensorNo := "cInBG3262",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3262"]);
    // Stausensor nach BST 4 (AMR ILS-CV M4011)
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "BG3264",
                   nInSensorNo := "cInBG3264",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3264"]);
    // in Separator 6 (AMR KR-M4003)
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "BG3300",
                   nInSensorNo := "cInBG3300",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3300"]);
    // Stausensor 6  (AMR ILS-KR M4003)
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "BG3301",
                   nInSensorNo := "cInBG3301",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3301"]);
    // Stausensor (AMR KR-M4003)
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "BG3303",
                   nInSensorNo := "cInBG3303",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3303"]);
    // in Separator vor MPS 3 (AMR KR-M4003)
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "BG3304",
                   nInSensorNo := "cInBG3304",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3304"]);
    // Stausensor (AMR ILS-CV M4004)
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "BG3311",
                   nInSensorNo := "cInBG3311",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3311"]);
    // Abfrage Mitnehmerfinger in Position (AMR ILS-CV M4004)
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "BG3312",
                   nInSensorNo := "cInBG3312",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3312"]);
    // Sensor Förderer voll (AMR ILS-CV M4004) MPS 3
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "BG3313",
                   nInSensorNo := "cInBG3313",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3313"]);
    // MT in Entladeposition MPS 3 (AMR ILS-CV M4005)
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "BG3314",
                   nInSensorNo := "cInBG3314",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3314"]);
    // Abfrage Mitnehmerfinger in Position (AMR ILS-CV M4005) MPS 3
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "BG3315",
                   nInSensorNo := "cInBG3315",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3315"]);
    // MT in Position MPS 3 (AMR ILS-CV M4004)
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "BG3316",
                   nInSensorNo := "cInBG3316",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3316"]);
    // Sensor Förderer voll (AMR ILS-CV M4005)
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "BG3317",
                   nInSensorNo := "cInBG3317",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3317"]);
    // Stausensor (AMR ILS-CV M4005)
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "BG3320",
                   nInSensorNo := "cInBG3320",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3320"]);
    // in Separator  Ausfahrt MPS 3 (AMR ILS-CV M4005)
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "BG3321",
                   nInSensorNo := "cInBG3321",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3321"]);
    // Stausensor Ausfahrt MPS 03 (AMR ILS-KR M4003)
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "BG3322",
                   nInSensorNo := "cInBG3322",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3322"]);
    // MT in Position MPS 3 (AMR ILS-CV M4005)
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "BG3324",
                   nInSensorNo := "cInBG3324",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3324"]);
    // MT ist beladen MPS 3 (AMR ILS-CV M4005)
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "BG3325",
                   nInSensorNo := "cInBG3325",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3325"]);
    // in Separator (AMR ILS-CV M4005)
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "BG3326",
                   nInSensorNo := "cInBG3326",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3326"]);
    // Stausensor (AMR ILS-CV M4004)
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "BG3327",
                   nInSensorNo := "cInBG3327",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3327"]);
    // in Separator (AMR ILS-KR M4003)
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "BG3360",
                   nInSensorNo := "cInBG3360",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3360"]);
    // MT ist beladen (AMR KR-M4003)
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "BG3361",
                   nInSensorNo := "cInBG3361",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3361"]);
    // Stausensor 5  (AMR ILS-KR M4003)
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "BG3362",
                   nInSensorNo := "cInBG3362",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3362"]);
    // in Separator 5 (AMR ILS-KR M4003)
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "BG3363",
                   nInSensorNo := "cInBG3363",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3363"]);
    // Stausensor 4 (AMR ILS-KR M4003)
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "BG3367",
                   nInSensorNo := "cInBG3367",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3367"]);
    // in Separator (AMR ILS-CV M4006)
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "BG3370",
                   nInSensorNo := "cInBG3370",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3370"]);
    // Stausensor 3 (AMR ILS-CV M4006)
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "BG3371",
                   nInSensorNo := "cInBG3371",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3371"]);
    // Abfrage Mitnehmerfinger in Position (AMR ILS-CV M4006)
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "BG3372",
                   nInSensorNo := "cInBG3372",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3372"]);
    // Sensor Förderer voll  (AMR ILS-CV M4006)
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "BG3373",
                   nInSensorNo := "cInBG3373",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3373"]);
    // MT IN Entladeposition MPS- (AMR ILS-CV M4007)
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "BG3374",
                   nInSensorNo := "cInBG3374",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3374"]);
    // Abfrage Mitnehmerfinger in Position (AMR ILS-CV M4007) MPS 2
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "BG3375",
                   nInSensorNo := "cInBG3375",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3375"]);
    // MT in Position MPS 2 (AMR ILS-CV M4006)
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "BG3376",
                   nInSensorNo := "cInBG3376",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3376"]);
    // Sensor Förderer voll (AMR ILS-CV M4007)
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "BG3377",
                   nInSensorNo := "cInBG3377",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3377"]);
    // Stausensor (AMR ILS-CV M4007)
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "BG3380",
                   nInSensorNo := "cInBG3380",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3380"]);
    // in Separator Ausfahrt MPS 2 (AMR ILS-CV M4007)
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "BG3381",
                   nInSensorNo := "cInBG3381",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3381"]);
    // Stausensor Ausfahrt MPS 02 (AMR ILS-KR M04003)
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "BG3382",
                   nInSensorNo := "cInBG3382",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3382"]);
    // in Separator  (AMR ILS-KR M4003)
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "BG3383",
                   nInSensorNo := "cInBG3383",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3383"]);
    // MT in Position MPS 2 (AMR ILS-CV M4007)
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "BG3384",
                   nInSensorNo := "cInBG3384",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3384"]);
    // MT ist beladen MPS 2 (AMR ILS-CV M4007)
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "BG3385",
                   nInSensorNo := "cInBG3385",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3385"]);
    // in Separator (AMR ILS-CV M4002)
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "BG3386",
                   nInSensorNo := "cInBG3386",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3386"]);
    // Stausensor 3 (AMR ILS-CV M4002)
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "BG3387",
                   nInSensorNo := "cInBG3387",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3387"]);
    // Sensor Förderer voll (AMR ILS-CV M4002)
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "BG3390",
                   nInSensorNo := "cInBG3390",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3390"]);
    // in Separator (AMR ILS-CV M4010)
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "BG3391",
                   nInSensorNo := "cInBG3391",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3391"]);
    // MT in Position (ILS-CV M4010)
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "BG3392",
                   nInSensorNo := "cInBG3392",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3392"]);
    // Abfrage Mitnehmerfinger in Position (AMR ILS-CV M4010)
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "BG3393",
                   nInSensorNo := "cInBG3393",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3393"]);
    // Stausensor (AMR ILS-CV M4006)
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "BG3396",
                   nInSensorNo := "cInBG3396",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3396"]);
    // in Separator (AMR ILS-CV M4007)
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "BG3397",
                   nInSensorNo := "cInBG3397",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3397"]);
    // in Separator (AMR ILS-KR M4003)
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "BG3400",
                   nInSensorNo := "cInBG3400",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3400"]);
    // in Separator (AMR ILS-CV M4002)
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "BG3420",
                   nInSensorNo := "cInBG3420",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3420"]);
    // Abfrage Mitnehmerfinger in Position (AMR ILS-CV M4002)
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "BG3421",
                   nInSensorNo := "cInBG3421",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3421"]);
    // Stausensor nach BST 4 (AMR ILS-CV M4010)
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "BG3423",
                   nInSensorNo := "cInBG3423",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3423"]);
    // Sensor Förderer voll (ILS-CV M4010)
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "BG3425",
                   nInSensorNo := "cInBG3425",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3425"]);
    // MT in Position (ILS-CV M4002)
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "BG3426",
                   nInSensorNo := "cInBG3426",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3426"]);
    // in Separator vor MPS 1 (AMR KR-M4003)
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "BG3430",
                   nInSensorNo := "cInBG3430",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3430"]);
    // Stausensor (AMR ILS-CV M4009)
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "BG3431",
                   nInSensorNo := "cInBG3431",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3431"]);
    // Rad dreht (AMR KR-M4003)
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "BG3432",
                   nInSensorNo := "cInBG3432",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3432"]);
    // Stausensor (AMR ILS-KR M4003)
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "BG3433",
                   nInSensorNo := "cInBG3433",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3433"]);
    // in Separator (AMR KR-M4003)
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "BG3435",
                   nInSensorNo := "cInBG3435",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3435"]);
    // in Separator (AMR ILS-CV M4009)
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "BG3436",
                   nInSensorNo := "cInBG3436",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3436"]);
    // Stausensor (AMR ILS-CV M4008)
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "BG3437",
                   nInSensorNo := "cInBG3437",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3437"]);
    // in Separator (AMR ILS-CV M4008)
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "BG3440",
                   nInSensorNo := "cInBG3440",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3440"]);
    // Stausensor 3 (AMR ILS-CV M4008)
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "BG3441",
                   nInSensorNo := "cInBG3441",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3441"]);
    // Abfrage Mitnehmerfinger in Position (AMR ILS-CV M4008)
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "BG3442",
                   nInSensorNo := "cInBG3442",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3442"]);
    // Sensor Förderer voll (AMR ILS-CV M4008)
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "BG3443",
                   nInSensorNo := "cInBG3443",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3443"]);
    // MT IN Entladeposition MPS- (AMR ILS-CV M4009)
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "BG3444",
                   nInSensorNo := "cInBG3444",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3444"]);
    // Abfrage Mitnehmerfinger in Position (AMR ILS-CV M4009)
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "BG3445",
                   nInSensorNo := "cInBG3445",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3445"]);
    // MT in Position MPS 1 (AMR ILS-CV M4008)
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "BG3446",
                   nInSensorNo := "cInBG3446",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3446"]);
    // Sensor Förderer voll (AMR ILS-CV M4009)
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "BG3447",
                   nInSensorNo := "cInBG3447",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3447"]);
    // Stausensor Ausfahrt MPS 01 (AMR ILS-KR M4003)
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "BG3450",
                   nInSensorNo := "cInBG3450",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3450"]);
    // in Separator Ausfahrt MPS 1 (AMR ILS-CV M4009)
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "BG3451",
                   nInSensorNo := "cInBG3451",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3451"]);
    // MT in Position MPS 1 (AMR ILS-CV M4009)
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "BG3454",
                   nInSensorNo := "cInBG3454",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3454"]);
    // MT ist beladen MPS 1 (AMR ILS-CV M4009)
    #fbSensorInput(stInSensorHW := "BG3455",
                   nInSensorNo := "cInBG3455",
                   stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3455"]);
END_FUNCTION_BLOCK
