FUNCTION_BLOCK "FB_CallSensors"
{ S7_Optimized_Access := 'TRUE' }
VERSION : 0.1
   VAR_IN_OUT 
      stInOutControlUnitCabinet : "UDT_MainState";
   END_VAR

   VAR 
      fbSensorInput : Array[0.."cNoSensors"] of "FB_SensorInput";
   END_VAR

   VAR_TEMP 
      idx : Int;
      tFlicker : Bool;
      index : Int;
   END_VAR


BEGIN
	
	// REGION Warnungen beim Erkennen von Flackern werfen
	//     FOR #idx := 1 TO "cNoSensors" DO
	//         // Nur der erste Fehler am Tag wird gemeldet um vollschreiben der MMC zu verhindern
	//         IF #fbSensorInput[#idx].xOutFlickerError AND #fbSensorInput[#idx].nOutCntFlicker = 1 THEN
	//             #tFlicker := TRUE;
	//             EXIT;
	//         END_IF;
	//     END_FOR;
	
	//     IF #idx > "cNoSensors" OR #idx < 1 THEN
	//         #idx := 1;
	//         #tFlicker := FALSE;
	//     END_IF;
	
	// END_REGION
	REGION BG3000
	    #fbSensorInput["cInBG3000"](sInName := 'BG3000',
	                                xInSensor := "BG3000",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3000"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3000"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3001
	    #fbSensorInput["cInBG3001"](sInName := 'BG3001',
	                                xInSensor := "BG3001",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3001"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3001"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3002
	    #fbSensorInput["cInBG3002"](sInName := 'BG3002',
	                                xInSensor := "BG3002",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3002"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3002"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3003
	    #fbSensorInput["cInBG3003"](sInName := 'BG3003',
	                                xInSensor := "BG3003",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3003"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3003"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3004
	    #fbSensorInput["cInBG3004"](sInName := 'BG3004',
	                                xInSensor := "BG3004",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3004"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3004"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3005
	    #fbSensorInput["cInBG3005"](sInName := 'BG3005',
	                                xInSensor := "BG3005",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3005"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3005"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3006
	    #fbSensorInput["cInBG3006"](sInName := 'BG3006',
	                                xInSensor := "BG3006",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3006"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3006"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3007
	    #fbSensorInput["cInBG3007"](sInName := 'BG3007',
	                                xInSensor := "BG3007",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3007"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3007"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3010
	    #fbSensorInput["cInBG3010"](sInName := 'BG3010',
	                                xInSensor := "BG3010",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3010"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3010"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3011
	    #fbSensorInput["cInBG3011"](sInName := 'BG3011',
	                                xInSensor := "BG3011",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3011"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3011"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3012
	    #fbSensorInput["cInBG3012"](sInName := 'BG3012',
	                                xInSensor := "BG3012",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3012"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3012"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3030
	    #fbSensorInput["cInBG3030"](sInName := 'BG3030',
	                                xInSensor := "BG3030",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3030"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3030"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3031
	    #fbSensorInput["cInBG3031"](sInName := 'BG3031',
	                                xInSensor := "BG3031",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3031"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3031"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3032
	    #fbSensorInput["cInBG3032"](sInName := 'BG3032',
	                                xInSensor := "BG3032",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3032"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3032"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3033
	    #fbSensorInput["cInBG3033"](sInName := 'BG3033',
	                                xInSensor := "BG3033",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3033"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3033"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3034
	    #fbSensorInput["cInBG3034"](sInName := 'BG3034',
	                                xInSensor := "BG3034",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3034"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3034"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3035
	    #fbSensorInput["cInBG3035"](sInName := 'BG3035',
	                                xInSensor := "BG3035",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3035"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3035"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3036
	    #fbSensorInput["cInBG3036"](sInName := 'BG3036',
	                                xInSensor := "BG3036",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3036"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3036"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3037
	    #fbSensorInput["cInBG3037"](sInName := 'BG3037',
	                                xInSensor := "BG3037",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3037"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3037"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3040
	    #fbSensorInput["cInBG3040"](sInName := 'BG3040',
	                                xInSensor := "BG3040",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3040"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3040"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3041
	    #fbSensorInput["cInBG3041"](sInName := 'BG3041',
	                                xInSensor := "BG3041",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3041"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3041"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3042
	    #fbSensorInput["cInBG3042"](sInName := 'BG3042',
	                                xInSensor := "BG3042",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3042"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3042"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3043
	    #fbSensorInput["cInBG3043"](sInName := 'BG3043',
	                                xInSensor := "BG3043",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3043"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3043"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3044
	    #fbSensorInput["cInBG3044"](sInName := 'BG3044',
	                                xInSensor := "BG3044",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3044"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3044"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3045
	    #fbSensorInput["cInBG3045"](sInName := 'BG3045',
	                                xInSensor := "BG3045",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3045"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3045"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3046
	    #fbSensorInput["cInBG3046"](sInName := 'BG3046',
	                                xInSensor := "BG3046",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3046"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3046"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3047
	    #fbSensorInput["cInBG3047"](sInName := 'BG3047',
	                                xInSensor := "BG3047",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3047"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3047"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3050
	    #fbSensorInput["cInBG3050"](sInName := 'BG3050',
	                                xInSensor := "BG3050",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3050"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3050"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3051
	    #fbSensorInput["cInBG3051"](sInName := 'BG3051',
	                                xInSensor := "BG3051",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3051"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3051"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3052
	    #fbSensorInput["cInBG3052"](sInName := 'BG3052',
	                                xInSensor := "BG3052",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3052"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3052"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3060
	    #fbSensorInput["cInBG3060"](sInName := 'BG3060',
	                                xInSensor := "BG3060",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3060"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3060"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3061
	    #fbSensorInput["cInBG3061"](sInName := 'BG3061',
	                                xInSensor := "BG3061",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3061"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3061"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3062
	    #fbSensorInput["cInBG3062"](sInName := 'BG3062',
	                                xInSensor := "BG3062",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3062"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3062"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3063
	    #fbSensorInput["cInBG3063"](sInName := 'BG3063',
	                                xInSensor := "BG3063",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3063"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3063"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3064
	    #fbSensorInput["cInBG3064"](sInName := 'BG3064',
	                                xInSensor := "BG3064",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3064"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3064"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3065
	    #fbSensorInput["cInBG3065"](sInName := 'BG3065',
	                                xInSensor := "BG3065",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3065"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3065"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3066
	    #fbSensorInput["cInBG3066"](sInName := 'BG3066',
	                                xInSensor := "BG3066",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3066"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3066"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3067
	    #fbSensorInput["cInBG3067"](sInName := 'BG3067',
	                                xInSensor := "BG3067",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3067"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3067"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3070
	    #fbSensorInput["cInBG3070"](sInName := 'BG3070',
	                                xInSensor := "BG3070",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3070"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3070"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3071
	    #fbSensorInput["cInBG3071"](sInName := 'BG3071',
	                                xInSensor := "BG3071",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3071"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3071"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3072
	    #fbSensorInput["cInBG3072"](sInName := 'BG3072',
	                                xInSensor := "BG3072",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3072"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3072"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3073
	    #fbSensorInput["cInBG3073"](sInName := 'BG3073',
	                                xInSensor := "BG3073",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3073"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3073"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3090
	    #fbSensorInput["cInBG3090"](sInName := 'BG3090',
	                                xInSensor := "BG3090",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3090"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3090"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3091
	    #fbSensorInput["cInBG3091"](sInName := 'BG3091',
	                                xInSensor := "BG3091",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3091"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3091"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3092
	    #fbSensorInput["cInBG3092"](sInName := 'BG3092',
	                                xInSensor := "BG3092",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3092"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3092"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3093
	    #fbSensorInput["cInBG3093"](sInName := 'BG3093',
	                                xInSensor := "BG3093",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3093"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3093"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3094
	    #fbSensorInput["cInBG3094"](sInName := 'BG3094',
	                                xInSensor := "BG3094",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3094"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3094"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3095
	    #fbSensorInput["cInBG3095"](sInName := 'BG3095',
	                                xInSensor := "BG3095",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3095"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3095"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3096
	    #fbSensorInput["cInBG3096"](sInName := 'BG3096',
	                                xInSensor := "BG3096",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3096"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3096"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3097
	    #fbSensorInput["cInBG3097"](sInName := 'BG3097',
	                                xInSensor := "BG3097",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3097"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3097"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3100
	    #fbSensorInput["cInBG3100"](sInName := 'BG3100',
	                                xInSensor := "BG3100",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3100"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3100"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3101
	    #fbSensorInput["cInBG3101"](sInName := 'BG3101',
	                                xInSensor := "BG3101",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3101"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3101"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3102
	    #fbSensorInput["cInBG3102"](sInName := 'BG3102',
	                                xInSensor := "BG3102",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3102"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3102"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3103
	    #fbSensorInput["cInBG3103"](sInName := 'BG3103',
	                                xInSensor := "BG3103",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3103"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3103"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3104
	    #fbSensorInput["cInBG3104"](sInName := 'BG3104',
	                                xInSensor := "BG3104",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3104"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3104"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3105
	    #fbSensorInput["cInBG3105"](sInName := 'BG3105',
	                                xInSensor := "BG3105",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3105"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3105"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3106
	    #fbSensorInput["cInBG3106"](sInName := 'BG3106',
	                                xInSensor := "BG3106",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3106"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3106"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3107
	    #fbSensorInput["cInBG3107"](sInName := 'BG3107',
	                                xInSensor := "BG3107",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3107"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3107"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3110
	    #fbSensorInput["cInBG3110"](sInName := 'BG3110',
	                                xInSensor := "BG3110",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3110"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3110"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3120
	    #fbSensorInput["cInBG3120"](sInName := 'BG3120',
	                                xInSensor := "BG3120",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3120"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3120"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3121
	    #fbSensorInput["cInBG3121"](sInName := 'BG3121',
	                                xInSensor := "BG3121",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3121"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3121"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3122
	    #fbSensorInput["cInBG3122"](sInName := 'BG3122',
	                                xInSensor := "BG3122",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3122"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3122"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3123
	    #fbSensorInput["cInBG3123"](sInName := 'BG3123',
	                                xInSensor := "BG3123",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3123"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3123"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3124
	    #fbSensorInput["cInBG3124"](sInName := 'BG3124',
	                                xInSensor := "BG3124",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3124"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3124"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3125
	    #fbSensorInput["cInBG3125"](sInName := 'BG3125',
	                                xInSensor := "BG3125",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3125"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3125"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3126
	    #fbSensorInput["cInBG3126"](sInName := 'BG3126',
	                                xInSensor := "BG3126",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3126"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3126"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3127
	    #fbSensorInput["cInBG3127"](sInName := 'BG3127',
	                                xInSensor := "BG3127",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3127"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3127"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3130
	    #fbSensorInput["cInBG3130"](sInName := 'BG3130',
	                                xInSensor := "BG3130",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3130"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3130"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3131
	    #fbSensorInput["cInBG3131"](sInName := 'BG3131',
	                                xInSensor := "BG3131",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3131"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3131"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3132
	    #fbSensorInput["cInBG3132"](sInName := 'BG3132',
	                                xInSensor := "BG3132",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3132"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3132"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3133
	    #fbSensorInput["cInBG3133"](sInName := 'BG3133',
	                                xInSensor := "BG3133",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3133"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3133"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3134
	    #fbSensorInput["cInBG3134"](sInName := 'BG3134',
	                                xInSensor := "BG3134",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3134"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3134"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3135
	    #fbSensorInput["cInBG3135"](sInName := 'BG3135',
	                                xInSensor := "BG3135",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3135"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3135"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3136
	    #fbSensorInput["cInBG3136"](sInName := 'BG3136',
	                                xInSensor := "BG3136",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3136"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3136"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3137
	    #fbSensorInput["cInBG3137"](sInName := 'BG3137',
	                                xInSensor := "BG3137",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3137"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3137"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3141
	    #fbSensorInput["cInBG3141"](sInName := 'BG3141',
	                                xInSensor := "BG3141",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3141"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3141"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3142
	    #fbSensorInput["cInBG3142"](sInName := 'BG3142',
	                                xInSensor := "BG3142",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3142"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3142"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3143
	    #fbSensorInput["cInBG3143"](sInName := 'BG3143',
	                                xInSensor := "BG3143",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3143"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3143"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3144
	    #fbSensorInput["cInBG3144"](sInName := 'BG3144',
	                                xInSensor := "BG3144",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3144"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3144"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3145
	    #fbSensorInput["cInBG3145"](sInName := 'BG3145',
	                                xInSensor := "BG3145",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3145"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3145"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3150
	    #fbSensorInput["cInBG3150"](sInName := 'BG3150',
	                                xInSensor := "BG3150",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3150"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3150"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3151
	    #fbSensorInput["cInBG3151"](sInName := 'BG3151',
	                                xInSensor := "BG3151",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3151"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3151"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3152
	    #fbSensorInput["cInBG3152"](sInName := 'BG3152',
	                                xInSensor := "BG3152",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3152"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3152"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3153
	    #fbSensorInput["cInBG3153"](sInName := 'BG3153',
	                                xInSensor := "BG3153",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3153"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3153"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3154
	    #fbSensorInput["cInBG3154"](sInName := 'BG3154',
	                                xInSensor := "BG3154",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3154"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3154"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3155
	    #fbSensorInput["cInBG3155"](sInName := 'BG3155',
	                                xInSensor := "BG3155",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3155"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3155"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3156
	    #fbSensorInput["cInBG3156"](sInName := 'BG3156',
	                                xInSensor := "BG3156",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3156"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3156"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3157
	    #fbSensorInput["cInBG3157"](sInName := 'BG3157',
	                                xInSensor := "BG3157",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3157"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3157"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3160
	    #fbSensorInput["cInBG3160"](sInName := 'BG3160',
	                                xInSensor := "BG3160",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3160"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3160"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3161
	    #fbSensorInput["cInBG3161"](sInName := 'BG3161',
	                                xInSensor := "BG3161",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3161"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3161"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3162
	    #fbSensorInput["cInBG3162"](sInName := 'BG3162',
	                                xInSensor := "BG3162",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3162"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3162"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3163
	    #fbSensorInput["cInBG3163"](sInName := 'BG3163',
	                                xInSensor := "BG3163",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3163"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3163"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3164
	    #fbSensorInput["cInBG3164"](sInName := 'BG3164',
	                                xInSensor := "BG3164",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3164"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3164"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3165
	    #fbSensorInput["cInBG3165"](sInName := 'BG3165',
	                                xInSensor := "BG3165",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3165"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3165"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3166
	    #fbSensorInput["cInBG3166"](sInName := 'BG3166',
	                                xInSensor := "BG3166",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3166"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3166"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3167
	    #fbSensorInput["cInBG3167"](sInName := 'BG3167',
	                                xInSensor := "BG3167",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3167"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3167"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3170
	    #fbSensorInput["cInBG3170"](sInName := 'BG3170',
	                                xInSensor := "BG3170",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3170"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3170"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3171
	    #fbSensorInput["cInBG3171"](sInName := 'BG3171',
	                                xInSensor := "BG3171",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3171"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3171"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3172
	    #fbSensorInput["cInBG3172"](sInName := 'BG3172',
	                                xInSensor := "BG3172",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3172"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3172"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3173
	    #fbSensorInput["cInBG3173"](sInName := 'BG3173',
	                                xInSensor := "BG3173",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3173"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3173"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3174
	    #fbSensorInput["cInBG3174"](sInName := 'BG3174',
	                                xInSensor := "BG3174",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3174"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3174"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3180
	    #fbSensorInput["cInBG3180"](sInName := 'BG3180',
	                                xInSensor := "BG3180",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3180"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3180"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3181
	    #fbSensorInput["cInBG3181"](sInName := 'BG3181',
	                                xInSensor := "BG3181",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3181"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3181"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3182
	    #fbSensorInput["cInBG3182"](sInName := 'BG3182',
	                                xInSensor := "BG3182",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3182"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3182"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3183
	    #fbSensorInput["cInBG3183"](sInName := 'BG3183',
	                                xInSensor := "BG3183",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3183"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3183"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3184
	    #fbSensorInput["cInBG3184"](sInName := 'BG3184',
	                                xInSensor := "BG3184",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3184"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3184"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3185
	    #fbSensorInput["cInBG3185"](sInName := 'BG3185',
	                                xInSensor := "BG3185",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3185"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3185"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3186
	    #fbSensorInput["cInBG3186"](sInName := 'BG3186',
	                                xInSensor := "BG3186",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3186"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3186"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3187
	    #fbSensorInput["cInBG3187"](sInName := 'BG3187',
	                                xInSensor := "BG3187",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3187"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3187"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3190
	    #fbSensorInput["cInBG3190"](sInName := 'BG3190',
	                                xInSensor := "BG3190",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3190"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3190"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3191
	    #fbSensorInput["cInBG3191"](sInName := 'BG3191',
	                                xInSensor := "BG3191",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3191"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3191"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3210
	    #fbSensorInput["cInBG3210"](sInName := 'BG3210',
	                                xInSensor := "BG3210",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3210"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3210"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3211
	    #fbSensorInput["cInBG3211"](sInName := 'BG3211',
	                                xInSensor := "BG3211",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3211"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3211"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3212
	    #fbSensorInput["cInBG3212"](sInName := 'BG3212',
	                                xInSensor := "BG3212",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3212"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3212"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3213
	    #fbSensorInput["cInBG3213"](sInName := 'BG3213',
	                                xInSensor := "BG3213",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3213"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3213"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3214
	    #fbSensorInput["cInBG3214"](sInName := 'BG3214',
	                                xInSensor := "BG3214",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3214"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3214"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3215
	    #fbSensorInput["cInBG3215"](sInName := 'BG3215',
	                                xInSensor := "BG3215",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3215"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3215"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3216
	    #fbSensorInput["cInBG3216"](sInName := 'BG3216',
	                                xInSensor := "BG3216",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3216"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3216"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3217
	    #fbSensorInput["cInBG3217"](sInName := 'BG3217',
	                                xInSensor := "BG3217",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3217"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3217"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3220
	    #fbSensorInput["cInBG3220"](sInName := 'BG3220',
	                                xInSensor := "BG3220",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3220"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3220"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3221
	    #fbSensorInput["cInBG3221"](sInName := 'BG3221',
	                                xInSensor := "BG3221",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3221"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3221"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3222
	    #fbSensorInput["cInBG3222"](sInName := 'BG3222',
	                                xInSensor := "BG3222",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3222"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3222"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3223
	    #fbSensorInput["cInBG3223"](sInName := 'BG3223',
	                                xInSensor := "BG3223",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3223"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3223"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3224
	    #fbSensorInput["cInBG3224"](sInName := 'BG3224',
	                                xInSensor := "BG3224",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3224"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3224"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3240
	    #fbSensorInput["cInBG3240"](sInName := 'BG3240',
	                                xInSensor := "BG3240",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3240"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3240"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3241
	    #fbSensorInput["cInBG3241"](sInName := 'BG3241',
	                                xInSensor := "BG3241",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3241"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3241"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3242
	    #fbSensorInput["cInBG3242"](sInName := 'BG3242',
	                                xInSensor := "BG3242",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3242"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3242"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3243
	    #fbSensorInput["cInBG3243"](sInName := 'BG3243',
	                                xInSensor := "BG3243",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3243"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3243"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3244
	    #fbSensorInput["cInBG3244"](sInName := 'BG3244',
	                                xInSensor := "BG3244",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3244"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3244"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3245
	    #fbSensorInput["cInBG3245"](sInName := 'BG3245',
	                                xInSensor := "BG3245",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3245"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3245"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3247
	    #fbSensorInput["cInBG3247"](sInName := 'BG3247',
	                                xInSensor := "BG3247",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3247"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3247"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3270
	    #fbSensorInput["cInBG3270"](sInName := 'BG3270',
	                                xInSensor := "BG3270",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3270"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3270"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3271
	    #fbSensorInput["cInBG3271"](sInName := 'BG3271',
	                                xInSensor := "BG3271",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3271"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3271"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3272
	    #fbSensorInput["cInBG3272"](sInName := 'BG3272',
	                                xInSensor := "BG3272",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3272"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3272"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3273
	    #fbSensorInput["cInBG3273"](sInName := 'BG3273',
	                                xInSensor := "BG3273",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3273"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3273"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3274
	    #fbSensorInput["cInBG3274"](sInName := 'BG3274',
	                                xInSensor := "BG3274",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3274"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3274"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3275
	    #fbSensorInput["cInBG3275"](sInName := 'BG3275',
	                                xInSensor := "BG3275",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3275"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3275"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3276
	    #fbSensorInput["cInBG3276"](sInName := 'BG3276',
	                                xInSensor := "BG3276",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3276"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3276"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3277
	    #fbSensorInput["cInBG3277"](sInName := 'BG3277',
	                                xInSensor := "BG3277",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3277"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3277"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3280
	    #fbSensorInput["cInBG3280"](sInName := 'BG3280',
	                                xInSensor := "BG3280",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3280"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3280"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3281
	    #fbSensorInput["cInBG3281"](sInName := 'BG3281',
	                                xInSensor := "BG3281",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3281"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3281"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3282
	    #fbSensorInput["cInBG3282"](sInName := 'BG3282',
	                                xInSensor := "BG3282",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3282"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3282"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3283
	    #fbSensorInput["cInBG3283"](sInName := 'BG3283',
	                                xInSensor := "BG3283",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3283"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3283"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3284
	    #fbSensorInput["cInBG3284"](sInName := 'BG3284',
	                                xInSensor := "BG3284",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3284"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3284"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3285
	    #fbSensorInput["cInBG3285"](sInName := 'BG3285',
	                                xInSensor := "BG3285",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3285"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3285"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3286
	    #fbSensorInput["cInBG3286"](sInName := 'BG3286',
	                                xInSensor := "BG3286",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3286"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3286"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3287
	    #fbSensorInput["cInBG3287"](sInName := 'BG3287',
	                                xInSensor := "BG3287",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3287"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3287"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3290
	    #fbSensorInput["cInBG3290"](sInName := 'BG3290',
	                                xInSensor := "BG3290",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3290"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3290"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3291
	    #fbSensorInput["cInBG3291"](sInName := 'BG3291',
	                                xInSensor := "BG3291",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3291"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3291"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3292
	    #fbSensorInput["cInBG3292"](sInName := 'BG3292',
	                                xInSensor := "BG3292",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3292"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3292"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3300
	    #fbSensorInput["cInBG3300"](sInName := 'BG3300',
	                                xInSensor := "BG3300",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3300"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3300"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3301
	    #fbSensorInput["cInBG3301"](sInName := 'BG3301',
	                                xInSensor := "BG3301",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3301"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3301"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3302
	    #fbSensorInput["cInBG3302"](sInName := 'BG3302',
	                                xInSensor := "BG3302",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3302"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3302"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3303
	    #fbSensorInput["cInBG3303"](sInName := 'BG3303',
	                                xInSensor := "BG3303",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3303"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3303"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3304
	    #fbSensorInput["cInBG3304"](sInName := 'BG3304',
	                                xInSensor := "BG3304",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3304"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3304"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3305
	    #fbSensorInput["cInBG3305"](sInName := 'BG3305',
	                                xInSensor := "BG3305",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3305"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3305"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3306
	    #fbSensorInput["cInBG3306"](sInName := 'BG3306',
	                                xInSensor := "BG3306",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3306"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3306"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3307
	    #fbSensorInput["cInBG3307"](sInName := 'BG3307',
	                                xInSensor := "BG3307",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3307"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3307"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3330
	    #fbSensorInput["cInBG3330"](sInName := 'BG3330',
	                                xInSensor := "BG3330",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3330"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3330"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3331
	    #fbSensorInput["cInBG3331"](sInName := 'BG3331',
	                                xInSensor := "BG3331",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3331"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3331"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3332
	    #fbSensorInput["cInBG3332"](sInName := 'BG3332',
	                                xInSensor := "BG3332",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3332"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3332"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3333
	    #fbSensorInput["cInBG3333"](sInName := 'BG3333',
	                                xInSensor := "BG3333",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3333"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3333"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3334
	    #fbSensorInput["cInBG3334"](sInName := 'BG3334',
	                                xInSensor := "BG3334",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3334"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3334"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3335
	    #fbSensorInput["cInBG3335"](sInName := 'BG3335',
	                                xInSensor := "BG3335",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3335"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3335"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3336
	    #fbSensorInput["cInBG3336"](sInName := 'BG3336',
	                                xInSensor := "BG3336",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3336"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3336"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3337
	    #fbSensorInput["cInBG3337"](sInName := 'BG3337',
	                                xInSensor := "BG3337",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3337"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3337"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3340
	    #fbSensorInput["cInBG3340"](sInName := 'BG3340',
	                                xInSensor := "BG3340",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3340"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3340"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3341
	    #fbSensorInput["cInBG3341"](sInName := 'BG3341',
	                                xInSensor := "BG3341",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3341"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3341"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3342
	    #fbSensorInput["cInBG3342"](sInName := 'BG3342',
	                                xInSensor := "BG3342",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3342"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3342"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3343
	    #fbSensorInput["cInBG3343"](sInName := 'BG3343',
	                                xInSensor := "BG3343",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3343"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3343"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3344
	    #fbSensorInput["cInBG3344"](sInName := 'BG3344',
	                                xInSensor := "BG3344",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3344"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3344"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3345
	    #fbSensorInput["cInBG3345"](sInName := 'BG3345',
	                                xInSensor := "BG3345",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3345"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3345"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3346
	    #fbSensorInput["cInBG3346"](sInName := 'BG3346',
	                                xInSensor := "BG3346",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3346"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3346"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3347
	    #fbSensorInput["cInBG3347"](sInName := 'BG3347',
	                                xInSensor := "BG3347",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3347"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3347"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3350
	    #fbSensorInput["cInBG3350"](sInName := 'BG3350',
	                                xInSensor := "BG3350",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3350"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3350"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3360
	    #fbSensorInput["cInBG3360"](sInName := 'BG3360',
	                                xInSensor := "BG3360",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3360"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3360"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3361
	    #fbSensorInput["cInBG3361"](sInName := 'BG3361',
	                                xInSensor := "BG3361",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3361"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3361"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3362
	    #fbSensorInput["cInBG3362"](sInName := 'BG3362',
	                                xInSensor := "BG3362",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3362"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3362"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3363
	    #fbSensorInput["cInBG3363"](sInName := 'BG3363',
	                                xInSensor := "BG3363",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3363"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3363"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3364
	    #fbSensorInput["cInBG3364"](sInName := 'BG3364',
	                                xInSensor := "BG3364",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3364"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3364"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3365
	    #fbSensorInput["cInBG3365"](sInName := 'BG3365',
	                                xInSensor := "BG3365",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3365"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3365"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3367
	    #fbSensorInput["cInBG3367"](sInName := 'BG3367',
	                                xInSensor := "BG3367",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3367"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3367"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3390
	    #fbSensorInput["cInBG3390"](sInName := 'BG3390',
	                                xInSensor := "BG3390",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3390"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3390"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3391
	    #fbSensorInput["cInBG3391"](sInName := 'BG3391',
	                                xInSensor := "BG3391",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3391"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3391"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3392
	    #fbSensorInput["cInBG3392"](sInName := 'BG3392',
	                                xInSensor := "BG3392",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3392"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3392"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3393
	    #fbSensorInput["cInBG3393"](sInName := 'BG3393',
	                                xInSensor := "BG3393",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3393"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3393"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3394
	    #fbSensorInput["cInBG3394"](sInName := 'BG3394',
	                                xInSensor := "BG3394",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3394"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3394"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3395
	    #fbSensorInput["cInBG3395"](sInName := 'BG3395',
	                                xInSensor := "BG3395",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3395"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3395"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3396
	    #fbSensorInput["cInBG3396"](sInName := 'BG3396',
	                                xInSensor := "BG3396",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3396"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3396"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3397
	    #fbSensorInput["cInBG3397"](sInName := 'BG3397',
	                                xInSensor := "BG3397",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3397"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3397"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3400
	    #fbSensorInput["cInBG3400"](sInName := 'BG3400',
	                                xInSensor := "BG3400",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3400"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3400"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3401
	    #fbSensorInput["cInBG3401"](sInName := 'BG3401',
	                                xInSensor := "BG3401",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3401"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3401"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3402
	    #fbSensorInput["cInBG3402"](sInName := 'BG3402',
	                                xInSensor := "BG3402",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3402"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3402"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3403
	    #fbSensorInput["cInBG3403"](sInName := 'BG3403',
	                                xInSensor := "BG3403",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3403"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3403"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3404
	    #fbSensorInput["cInBG3404"](sInName := 'BG3404',
	                                xInSensor := "BG3404",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3404"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3404"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3405
	    #fbSensorInput["cInBG3405"](sInName := 'BG3405',
	                                xInSensor := "BG3405",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3405"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3405"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3406
	    #fbSensorInput["cInBG3406"](sInName := 'BG3406',
	                                xInSensor := "BG3406",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3406"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3406"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3407
	    #fbSensorInput["cInBG3407"](sInName := 'BG3407',
	                                xInSensor := "BG3407",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3407"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3407"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3410
	    #fbSensorInput["cInBG3410"](sInName := 'BG3410',
	                                xInSensor := "BG3410",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3410"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3410"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3411
	    #fbSensorInput["cInBG3411"](sInName := 'BG3411',
	                                xInSensor := "BG3411",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3411"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3411"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3412
	    #fbSensorInput["cInBG3412"](sInName := 'BG3412',
	                                xInSensor := "BG3412",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3412"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3412"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3413
	    #fbSensorInput["cInBG3413"](sInName := 'BG3413',
	                                xInSensor := "BG3413",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3413"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3413"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3414
	    #fbSensorInput["cInBG3414"](sInName := 'BG3414',
	                                xInSensor := "BG3414",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3414"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3414"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3420
	    #fbSensorInput["cInBG3420"](sInName := 'BG3420',
	                                xInSensor := "BG3420",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3420"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3420"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3421
	    #fbSensorInput["cInBG3421"](sInName := 'BG3421',
	                                xInSensor := "BG3421",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3421"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3421"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3422
	    #fbSensorInput["cInBG3422"](sInName := 'BG3422',
	                                xInSensor := "BG3422",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3422"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3422"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3423
	    #fbSensorInput["cInBG3423"](sInName := 'BG3423',
	                                xInSensor := "BG3423",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3423"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3423"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3424
	    #fbSensorInput["cInBG3424"](sInName := 'BG3424',
	                                xInSensor := "BG3424",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3424"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3424"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3425
	    #fbSensorInput["cInBG3425"](sInName := 'BG3425',
	                                xInSensor := "BG3425",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3425"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3425"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3426
	    #fbSensorInput["cInBG3426"](sInName := 'BG3426',
	                                xInSensor := "BG3426",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3426"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3426"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3427
	    #fbSensorInput["cInBG3427"](sInName := 'BG3427',
	                                xInSensor := "BG3427",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3427"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3427"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3431
	    #fbSensorInput["cInBG3431"](sInName := 'BG3431',
	                                xInSensor := "BG3431",
	                                tInJamR := t#1s,
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3431"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3431"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3433
	    #fbSensorInput["cInBG3433"](sInName := 'BG3433',
	                                xInSensor := "BG3433",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3433"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3433"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3450
	    #fbSensorInput["cInBG3450"](sInName := 'BG3450',
	                                xInSensor := "BG3450",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3450"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3450"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3451
	    #fbSensorInput["cInBG3451"](sInName := 'BG3451',
	                                xInSensor := "BG3451",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3451"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3451"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3452
	    #fbSensorInput["cInBG3452"](sInName := 'BG3452',
	                                xInSensor := "BG3452",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3452"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3452"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3453
	    #fbSensorInput["cInBG3453"](sInName := 'BG3453',
	                                xInSensor := "BG3453",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3453"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3453"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3454
	    #fbSensorInput["cInBG3454"](sInName := 'BG3454',
	                                xInSensor := "BG3454",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3454"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3454"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3455
	    #fbSensorInput["cInBG3455"](sInName := 'BG3455',
	                                xInSensor := "BG3455",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3455"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3455"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3456
	    #fbSensorInput["cInBG3456"](sInName := 'BG3456',
	                                xInSensor := "BG3456",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3456"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3456"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3457
	    #fbSensorInput["cInBG3457"](sInName := 'BG3457',
	                                xInSensor := "BG3457",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3457"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3457"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3460
	    #fbSensorInput["cInBG3460"](sInName := 'BG3460',
	                                xInSensor := "BG3460",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3460"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3460"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3461
	    #fbSensorInput["cInBG3461"](sInName := 'BG3461',
	                                xInSensor := "BG3461",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3461"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3461"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3462
	    #fbSensorInput["cInBG3462"](sInName := 'BG3462',
	                                xInSensor := "BG3462",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3462"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3462"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3463
	    #fbSensorInput["cInBG3463"](sInName := 'BG3463',
	                                xInSensor := "BG3463",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3463"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3463"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3464
	    #fbSensorInput["cInBG3464"](sInName := 'BG3464',
	                                xInSensor := "BG3464",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3464"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3464"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3480
	    #fbSensorInput["cInBG3480"](sInName := 'BG3480',
	                                xInSensor := "BG3480",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3480"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3480"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3481
	    #fbSensorInput["cInBG3481"](sInName := 'BG3481',
	                                xInSensor := "BG3481",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3481"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3481"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3482
	    #fbSensorInput["cInBG3482"](sInName := 'BG3482',
	                                xInSensor := "BG3482",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3482"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3482"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3483
	    #fbSensorInput["cInBG3483"](sInName := 'BG3483',
	                                xInSensor := "BG3483",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3483"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3483"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3484
	    #fbSensorInput["cInBG3484"](sInName := 'BG3484',
	                                xInSensor := "BG3484",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3484"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3484"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3485
	    #fbSensorInput["cInBG3485"](sInName := 'BG3485',
	                                xInSensor := "BG3485",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3485"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3485"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3486
	    #fbSensorInput["cInBG3486"](sInName := 'BG3486',
	                                xInSensor := "BG3486",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3486"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3486"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3487
	    #fbSensorInput["cInBG3487"](sInName := 'BG3487',
	                                xInSensor := "BG3487",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3487"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3487"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3490
	    #fbSensorInput["cInBG3490"](sInName := 'BG3490',
	                                xInSensor := "BG3490",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3490"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3490"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3491
	    #fbSensorInput["cInBG3491"](sInName := 'BG3491',
	                                xInSensor := "BG3491",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3491"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3491"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3492
	    #fbSensorInput["cInBG3492"](sInName := 'BG3492',
	                                xInSensor := "BG3492",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3492"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3492"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3510
	    #fbSensorInput["cInBG3510"](sInName := 'BG3510',
	                                xInSensor := "BG3510",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3510"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3510"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3511
	    #fbSensorInput["cInBG3511"](sInName := 'BG3511',
	                                xInSensor := "BG3511",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3511"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3511"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3512
	    #fbSensorInput["cInBG3512"](sInName := 'BG3512',
	                                xInSensor := "BG3512",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3512"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3512"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3513
	    #fbSensorInput["cInBG3513"](sInName := 'BG3513',
	                                xInSensor := "BG3513",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3513"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3513"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3514
	    #fbSensorInput["cInBG3514"](sInName := 'BG3514',
	                                xInSensor := "BG3514",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3514"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3514"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3515
	    #fbSensorInput["cInBG3515"](sInName := 'BG3515',
	                                xInSensor := "BG3515",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3515"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3515"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3516
	    #fbSensorInput["cInBG3516"](sInName := 'BG3516',
	                                xInSensor := "BG3516",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3516"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3516"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3517
	    #fbSensorInput["cInBG3517"](sInName := 'BG3517',
	                                xInSensor := "BG3517",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3517"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3517"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3520
	    #fbSensorInput["cInBG3520"](sInName := 'BG3520',
	                                xInSensor := "BG3520",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3520"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3520"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3521
	    #fbSensorInput["cInBG3521"](sInName := 'BG3521',
	                                xInSensor := "BG3521",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3521"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3521"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3522
	    #fbSensorInput["cInBG3522"](sInName := 'BG3522',
	                                xInSensor := "BG3522",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3522"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3522"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3523
	    #fbSensorInput["cInBG3523"](sInName := 'BG3523',
	                                xInSensor := "BG3523",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3523"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3523"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3524
	    #fbSensorInput["cInBG3524"](sInName := 'BG3524',
	                                xInSensor := "BG3524",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3524"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3524"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3525
	    #fbSensorInput["cInBG3525"](sInName := 'BG3525',
	                                xInSensor := "BG3525",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3525"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3525"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3526
	    #fbSensorInput["cInBG3526"](sInName := 'BG3526',
	                                xInSensor := "BG3526",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3526"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3526"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3527
	    #fbSensorInput["cInBG3527"](sInName := 'BG3527',
	                                xInSensor := "BG3527",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3527"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3527"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3530
	    #fbSensorInput["cInBG3530"](sInName := 'BG3530',
	                                xInSensor := "BG3530",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3530"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3530"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3531
	    #fbSensorInput["cInBG3531"](sInName := 'BG3531',
	                                xInSensor := "BG3531",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3531"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3531"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3532
	    #fbSensorInput["cInBG3532"](sInName := 'BG3532',
	                                xInSensor := "BG3532",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3532"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3532"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3540
	    #fbSensorInput["cInBG3540"](sInName := 'BG3540',
	                                xInSensor := "BG3540",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3540"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3540"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3541
	    #fbSensorInput["cInBG3541"](sInName := 'BG3541',
	                                xInSensor := "BG3541",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3541"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3541"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3542
	    #fbSensorInput["cInBG3542"](sInName := 'BG3542',
	                                xInSensor := "BG3542",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3542"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3542"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3543
	    #fbSensorInput["cInBG3543"](sInName := 'BG3543',
	                                xInSensor := "BG3543",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3543"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3543"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3544
	    #fbSensorInput["cInBG3544"](sInName := 'BG3544',
	                                xInSensor := "BG3544",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3544"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3544"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3545
	    #fbSensorInput["cInBG3545"](sInName := 'BG3545',
	                                xInSensor := "BG3545",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3545"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3545"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3546
	    #fbSensorInput["cInBG3546"](sInName := 'BG3546',
	                                xInSensor := "BG3546",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3546"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3546"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3547
	    #fbSensorInput["cInBG3547"](sInName := 'BG3547',
	                                xInSensor := "BG3547",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3547"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3547"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3550
	    #fbSensorInput["cInBG3550"](sInName := 'BG3550',
	                                xInSensor := "BG3550",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3550"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3550"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3551
	    #fbSensorInput["cInBG3551"](sInName := 'BG3551',
	                                xInSensor := "BG3551",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3551"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3551"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3552
	    #fbSensorInput["cInBG3552"](sInName := 'BG3552',
	                                xInSensor := "BG3552",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3552"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3552"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3553
	    #fbSensorInput["cInBG3553"](sInName := 'BG3553',
	                                xInSensor := "BG3553",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3553"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3553"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3570
	    #fbSensorInput["cInBG3570"](sInName := 'BG3570',
	                                xInSensor := "BG3570",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3570"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3570"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3571
	    #fbSensorInput["cInBG3571"](sInName := 'BG3571',
	                                xInSensor := "BG3571",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3571"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3571"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3572
	    #fbSensorInput["cInBG3572"](sInName := 'BG3572',
	                                xInSensor := "BG3572",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3572"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3572"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3573
	    #fbSensorInput["cInBG3573"](sInName := 'BG3573',
	                                xInSensor := "BG3573",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3573"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3573"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3574
	    #fbSensorInput["cInBG3574"](sInName := 'BG3574',
	                                xInSensor := "BG3574",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3574"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3574"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3575
	    #fbSensorInput["cInBG3575"](sInName := 'BG3575',
	                                xInSensor := "BG3575",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3575"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3575"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3576
	    #fbSensorInput["cInBG3576"](sInName := 'BG3576',
	                                xInSensor := "BG3576",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3576"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3576"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3577
	    #fbSensorInput["cInBG3577"](sInName := 'BG3577',
	                                xInSensor := "BG3577",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3577"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3577"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3580
	    #fbSensorInput["cInBG3580"](sInName := 'BG3580',
	                                xInSensor := "BG3580",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3580"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3580"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3581
	    #fbSensorInput["cInBG3581"](sInName := 'BG3581',
	                                xInSensor := "BG3581",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3581"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3581"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3582
	    #fbSensorInput["cInBG3582"](sInName := 'BG3582',
	                                xInSensor := "BG3582",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3582"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3582"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3583
	    #fbSensorInput["cInBG3583"](sInName := 'BG3583',
	                                xInSensor := "BG3583",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3583"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3583"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3584
	    #fbSensorInput["cInBG3584"](sInName := 'BG3584',
	                                xInSensor := "BG3584",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3584"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3584"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3585
	    #fbSensorInput["cInBG3585"](sInName := 'BG3585',
	                                xInSensor := "BG3585",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3585"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3585"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3586
	    #fbSensorInput["cInBG3586"](sInName := 'BG3586',
	                                xInSensor := "BG3586",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3586"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3586"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3587
	    #fbSensorInput["cInBG3587"](sInName := 'BG3587',
	                                xInSensor := "BG3587",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3587"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3587"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3590
	    #fbSensorInput["cInBG3590"](sInName := 'BG3590',
	                                xInSensor := "BG3590",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3590"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3590"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3600
	    #fbSensorInput["cInBG3600"](sInName := 'BG3600',
	                                xInSensor := "BG3600",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3600"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3600"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3601
	    #fbSensorInput["cInBG3601"](sInName := 'BG3601',
	                                xInSensor := "BG3601",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3601"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3601"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3602
	    #fbSensorInput["cInBG3602"](sInName := 'BG3602',
	                                xInSensor := "BG3602",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3602"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3602"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3603
	    #fbSensorInput["cInBG3603"](sInName := 'BG3603',
	                                xInSensor := "BG3603",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3603"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3603"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3604
	    #fbSensorInput["cInBG3604"](sInName := 'BG3604',
	                                xInSensor := "BG3604",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3604"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3604"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3605
	    #fbSensorInput["cInBG3605"](sInName := 'BG3605',
	                                xInSensor := "BG3605",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3605"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3605"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3606
	    #fbSensorInput["cInBG3606"](sInName := 'BG3606',
	                                xInSensor := "BG3606",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3606"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3606"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3607
	    #fbSensorInput["cInBG3607"](sInName := 'BG3607',
	                                xInSensor := "BG3607",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3607"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3607"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3610
	    #fbSensorInput["cInBG3610"](sInName := 'BG3610',
	                                xInSensor := "BG3610",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3610"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3610"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3611
	    #fbSensorInput["cInBG3611"](sInName := 'BG3611',
	                                xInSensor := "BG3611",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3611"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3611"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3612
	    #fbSensorInput["cInBG3612"](sInName := 'BG3612',
	                                xInSensor := "BG3612",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3612"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3612"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3613
	    #fbSensorInput["cInBG3613"](sInName := 'BG3613',
	                                xInSensor := "BG3613",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3613"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3613"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3614
	    #fbSensorInput["cInBG3614"](sInName := 'BG3614',
	                                xInSensor := "BG3614",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3614"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3614"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3615
	    #fbSensorInput["cInBG3615"](sInName := 'BG3615',
	                                xInSensor := "BG3615",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3615"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3615"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3616
	    #fbSensorInput["cInBG3616"](sInName := 'BG3616',
	                                xInSensor := "BG3616",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3616"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3616"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3617
	    #fbSensorInput["cInBG3617"](sInName := 'BG3617',
	                                xInSensor := "BG3617",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3617"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3617"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3621
	    #fbSensorInput["cInBG3621"](sInName := 'BG3621',
	                                xInSensor := "BG3621",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3621"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3621"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3622
	    #fbSensorInput["cInBG3622"](sInName := 'BG3622',
	                                xInSensor := "BG3622",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3622"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3622"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3623
	    #fbSensorInput["cInBG3623"](sInName := 'BG3623',
	                                xInSensor := "BG3623",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3623"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3623"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3624
	    #fbSensorInput["cInBG3624"](sInName := 'BG3624',
	                                xInSensor := "BG3624",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3624"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3624"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3625
	    #fbSensorInput["cInBG3625"](sInName := 'BG3625',
	                                xInSensor := "BG3625",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3625"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3625"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3630
	    #fbSensorInput["cInBG3630"](sInName := 'BG3630',
	                                xInSensor := "BG3630",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3630"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3630"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3631
	    #fbSensorInput["cInBG3631"](sInName := 'BG3631',
	                                xInSensor := "BG3631",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3631"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3631"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3632
	    #fbSensorInput["cInBG3632"](sInName := 'BG3632',
	                                xInSensor := "BG3632",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3632"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3632"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3633
	    #fbSensorInput["cInBG3633"](sInName := 'BG3633',
	                                xInSensor := "BG3633",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3633"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3633"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3634
	    #fbSensorInput["cInBG3634"](sInName := 'BG3634',
	                                xInSensor := "BG3634",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3634"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3634"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3635
	    #fbSensorInput["cInBG3635"](sInName := 'BG3635',
	                                xInSensor := "BG3635",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3635"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3635"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3636
	    #fbSensorInput["cInBG3636"](sInName := 'BG3636',
	                                xInSensor := "BG3636",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3636"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3636"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3637
	    #fbSensorInput["cInBG3637"](sInName := 'BG3637',
	                                xInSensor := "BG3637",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3637"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3637"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3640
	    #fbSensorInput["cInBG3640"](sInName := 'BG3640',
	                                xInSensor := "BG3640",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3640"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3640"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3641
	    #fbSensorInput["cInBG3641"](sInName := 'BG3641',
	                                xInSensor := "BG3641",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3641"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3641"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3642
	    #fbSensorInput["cInBG3642"](sInName := 'BG3642',
	                                xInSensor := "BG3642",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3642"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3642"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3643
	    #fbSensorInput["cInBG3643"](sInName := 'BG3643',
	                                xInSensor := "BG3643",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3643"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3643"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3644
	    #fbSensorInput["cInBG3644"](sInName := 'BG3644',
	                                xInSensor := "BG3644",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3644"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3644"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3645
	    #fbSensorInput["cInBG3645"](sInName := 'BG3645',
	                                xInSensor := "BG3645",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3645"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3645"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3646
	    #fbSensorInput["cInBG3646"](sInName := 'BG3646',
	                                xInSensor := "BG3646",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3646"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3646"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3647
	    #fbSensorInput["cInBG3647"](sInName := 'BG3647',
	                                xInSensor := "BG3647",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3647"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3647"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3650
	    #fbSensorInput["cInBG3650"](sInName := 'BG3650',
	                                xInSensor := "BG3650",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3650"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3650"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3651
	    #fbSensorInput["cInBG3651"](sInName := 'BG3651',
	                                xInSensor := "BG3651",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3651"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3651"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3652
	    #fbSensorInput["cInBG3652"](sInName := 'BG3652',
	                                xInSensor := "BG3652",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3652"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3652"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3653
	    #fbSensorInput["cInBG3653"](sInName := 'BG3653',
	                                xInSensor := "BG3653",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3653"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3653"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3654
	    #fbSensorInput["cInBG3654"](sInName := 'BG3654',
	                                xInSensor := "BG3654",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3654"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3654"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3660
	    #fbSensorInput["cInBG3660"](sInName := 'BG3660',
	                                xInSensor := "BG3660",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3660"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3660"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3661
	    #fbSensorInput["cInBG3661"](sInName := 'BG3661',
	                                xInSensor := "BG3661",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3661"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3661"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3662
	    #fbSensorInput["cInBG3662"](sInName := 'BG3662',
	                                xInSensor := "BG3662",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3662"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3662"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3663
	    #fbSensorInput["cInBG3663"](sInName := 'BG3663',
	                                xInSensor := "BG3663",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3663"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3663"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3664
	    #fbSensorInput["cInBG3664"](sInName := 'BG3664',
	                                xInSensor := "BG3664",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3664"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3664"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3665
	    #fbSensorInput["cInBG3665"](sInName := 'BG3665',
	                                xInSensor := "BG3665",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3665"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3665"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3666
	    #fbSensorInput["cInBG3666"](sInName := 'BG3666',
	                                xInSensor := "BG3666",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3666"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3666"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3667
	    #fbSensorInput["cInBG3667"](sInName := 'BG3667',
	                                xInSensor := "BG3667",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3667"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3667"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3670
	    #fbSensorInput["cInBG3670"](sInName := 'BG3670',
	                                xInSensor := "BG3670",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3670"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3670"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3671
	    #fbSensorInput["cInBG3671"](sInName := 'BG3671',
	                                xInSensor := "BG3671",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3671"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3671"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3690
	    #fbSensorInput["cInBG3690"](sInName := 'BG3690',
	                                xInSensor := "BG3690",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3690"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3690"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3691
	    #fbSensorInput["cInBG3691"](sInName := 'BG3691',
	                                xInSensor := "BG3691",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3691"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3691"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3692
	    #fbSensorInput["cInBG3692"](sInName := 'BG3692',
	                                xInSensor := "BG3692",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3692"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3692"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3693
	    #fbSensorInput["cInBG3693"](sInName := 'BG3693',
	                                xInSensor := "BG3693",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3693"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3693"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3694
	    #fbSensorInput["cInBG3694"](sInName := 'BG3694',
	                                xInSensor := "BG3694",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3694"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3694"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3695
	    #fbSensorInput["cInBG3695"](sInName := 'BG3695',
	                                xInSensor := "BG3695",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3695"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3695"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3696
	    #fbSensorInput["cInBG3696"](sInName := 'BG3696',
	                                xInSensor := "BG3696",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3696"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3696"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3697
	    #fbSensorInput["cInBG3697"](sInName := 'BG3697',
	                                xInSensor := "BG3697",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3697"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3697"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3700
	    #fbSensorInput["cInBG3700"](sInName := 'BG3700',
	                                xInSensor := "BG3700",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3700"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3700"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3701
	    #fbSensorInput["cInBG3701"](sInName := 'BG3701',
	                                xInSensor := "BG3701",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3701"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3701"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3702
	    #fbSensorInput["cInBG3702"](sInName := 'BG3702',
	                                xInSensor := "BG3702",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3702"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3702"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3703
	    #fbSensorInput["cInBG3703"](sInName := 'BG3703',
	                                xInSensor := "BG3703",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3703"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3703"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3704
	    #fbSensorInput["cInBG3704"](sInName := 'BG3704',
	                                xInSensor := "BG3704",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3704"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3704"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3720
	    #fbSensorInput["cInBG3720"](sInName := 'BG3720',
	                                xInSensor := "BG3720",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3720"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3720"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3721
	    #fbSensorInput["cInBG3721"](sInName := 'BG3721',
	                                xInSensor := "BG3721",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3721"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3721"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3722
	    #fbSensorInput["cInBG3722"](sInName := 'BG3722',
	                                xInSensor := "BG3722",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3722"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3722"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3723
	    #fbSensorInput["cInBG3723"](sInName := 'BG3723',
	                                xInSensor := "BG3723",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3723"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3723"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3724
	    #fbSensorInput["cInBG3724"](sInName := 'BG3724',
	                                xInSensor := "BG3724",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3724"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3724"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3725
	    #fbSensorInput["cInBG3725"](sInName := 'BG3725',
	                                xInSensor := "BG3725",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3725"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3725"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3727
	    #fbSensorInput["cInBG3727"](sInName := 'BG3727',
	                                xInSensor := "BG3727",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3727"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3727"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3750
	    #fbSensorInput["cInBG3750"](sInName := 'BG3750',
	                                xInSensor := "BG3750",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3750"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3750"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3751
	    #fbSensorInput["cInBG3751"](sInName := 'BG3751',
	                                xInSensor := "BG3751",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3751"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3751"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3752
	    #fbSensorInput["cInBG3752"](sInName := 'BG3752',
	                                xInSensor := "BG3752",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3752"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3752"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3753
	    #fbSensorInput["cInBG3753"](sInName := 'BG3753',
	                                xInSensor := "BG3753",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3753"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3753"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3754
	    #fbSensorInput["cInBG3754"](sInName := 'BG3754',
	                                xInSensor := "BG3754",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3754"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3754"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3755
	    #fbSensorInput["cInBG3755"](sInName := 'BG3755',
	                                xInSensor := "BG3755",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3755"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3755"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3756
	    #fbSensorInput["cInBG3756"](sInName := 'BG3756',
	                                xInSensor := "BG3756",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3756"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3756"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3757
	    #fbSensorInput["cInBG3757"](sInName := 'BG3757',
	                                xInSensor := "BG3757",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3757"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3757"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3760
	    #fbSensorInput["cInBG3760"](sInName := 'BG3760',
	                                xInSensor := "BG3760",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3760"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3760"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3761
	    #fbSensorInput["cInBG3761"](sInName := 'BG3761',
	                                xInSensor := "BG3761",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3761"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3761"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3762
	    #fbSensorInput["cInBG3762"](sInName := 'BG3762',
	                                xInSensor := "BG3762",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3762"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3762"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3763
	    #fbSensorInput["cInBG3763"](sInName := 'BG3763',
	                                xInSensor := "BG3763",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3763"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3763"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3764
	    #fbSensorInput["cInBG3764"](sInName := 'BG3764',
	                                xInSensor := "BG3764",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3764"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3764"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3765
	    #fbSensorInput["cInBG3765"](sInName := 'BG3765',
	                                xInSensor := "BG3765",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3765"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3765"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3766
	    #fbSensorInput["cInBG3766"](sInName := 'BG3766',
	                                xInSensor := "BG3766",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3766"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3766"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3767
	    #fbSensorInput["cInBG3767"](sInName := 'BG3767',
	                                xInSensor := "BG3767",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3767"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3767"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3770
	    #fbSensorInput["cInBG3770"](sInName := 'BG3770',
	                                xInSensor := "BG3770",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3770"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3770"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3771
	    #fbSensorInput["cInBG3771"](sInName := 'BG3771',
	                                xInSensor := "BG3771",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3771"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3771"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3772
	    #fbSensorInput["cInBG3772"](sInName := 'BG3772',
	                                xInSensor := "BG3772",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3772"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3772"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3780
	    #fbSensorInput["cInBG3780"](sInName := 'BG3780',
	                                xInSensor := "BG3780",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3780"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3780"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3781
	    #fbSensorInput["cInBG3781"](sInName := 'BG3781',
	                                xInSensor := "BG3781",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3781"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3781"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3782
	    #fbSensorInput["cInBG3782"](sInName := 'BG3782',
	                                xInSensor := "BG3782",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3782"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3782"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3783
	    #fbSensorInput["cInBG3783"](sInName := 'BG3783',
	                                xInSensor := "BG3783",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3783"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3783"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3784
	    #fbSensorInput["cInBG3784"](sInName := 'BG3784',
	                                xInSensor := "BG3784",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3784"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3784"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3785
	    #fbSensorInput["cInBG3785"](sInName := 'BG3785',
	                                xInSensor := "BG3785",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3785"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3785"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3786
	    #fbSensorInput["cInBG3786"](sInName := 'BG3786',
	                                xInSensor := "BG3786",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3786"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3786"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3787
	    #fbSensorInput["cInBG3787"](sInName := 'BG3787',
	                                xInSensor := "BG3787",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3787"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3787"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3810
	    #fbSensorInput["cInBG3810"](sInName := 'BG3810',
	                                xInSensor := "BG3810",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3810"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3810"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3811
	    #fbSensorInput["cInBG3811"](sInName := 'BG3811',
	                                xInSensor := "BG3811",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3811"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3811"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3812
	    #fbSensorInput["cInBG3812"](sInName := 'BG3812',
	                                xInSensor := "BG3812",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3812"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3812"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3813
	    #fbSensorInput["cInBG3813"](sInName := 'BG3813',
	                                xInSensor := "BG3813",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3813"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3813"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3814
	    #fbSensorInput["cInBG3814"](sInName := 'BG3814',
	                                xInSensor := "BG3814",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3814"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3814"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3815
	    #fbSensorInput["cInBG3815"](sInName := 'BG3815',
	                                xInSensor := "BG3815",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3815"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3815"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3816
	    #fbSensorInput["cInBG3816"](sInName := 'BG3816',
	                                xInSensor := "BG3816",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3816"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3816"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3817
	    #fbSensorInput["cInBG3817"](sInName := 'BG3817',
	                                xInSensor := "BG3817",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3817"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3817"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3820
	    #fbSensorInput["cInBG3820"](sInName := 'BG3820',
	                                xInSensor := "BG3820",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3820"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3820"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3821
	    #fbSensorInput["cInBG3821"](sInName := 'BG3821',
	                                xInSensor := "BG3821",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3821"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3821"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3822
	    #fbSensorInput["cInBG3822"](sInName := 'BG3822',
	                                xInSensor := "BG3822",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3822"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3822"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3823
	    #fbSensorInput["cInBG3823"](sInName := 'BG3823',
	                                xInSensor := "BG3823",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3823"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3823"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3824
	    #fbSensorInput["cInBG3824"](sInName := 'BG3824',
	                                xInSensor := "BG3824",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3824"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3824"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3825
	    #fbSensorInput["cInBG3825"](sInName := 'BG3825',
	                                xInSensor := "BG3825",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3825"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3825"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3826
	    #fbSensorInput["cInBG3826"](sInName := 'BG3826',
	                                xInSensor := "BG3826",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3826"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3826"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3827
	    #fbSensorInput["cInBG3827"](sInName := 'BG3827',
	                                xInSensor := "BG3827",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3827"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3827"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3830
	    #fbSensorInput["cInBG3830"](sInName := 'BG3830',
	                                xInSensor := "BG3830",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3830"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3830"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3840
	    #fbSensorInput["cInBG3840"](sInName := 'BG3840',
	                                xInSensor := "BG3840",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3840"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3840"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3841
	    #fbSensorInput["cInBG3841"](sInName := 'BG3841',
	                                xInSensor := "BG3841",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3841"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3841"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3842
	    #fbSensorInput["cInBG3842"](sInName := 'BG3842',
	                                xInSensor := "BG3842",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3842"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3842"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3843
	    #fbSensorInput["cInBG3843"](sInName := 'BG3843',
	                                xInSensor := "BG3843",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3843"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3843"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3844
	    #fbSensorInput["cInBG3844"](sInName := 'BG3844',
	                                xInSensor := "BG3844",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3844"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3844"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3845
	    #fbSensorInput["cInBG3845"](sInName := 'BG3845',
	                                xInSensor := "BG3845",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3845"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3845"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3847
	    #fbSensorInput["cInBG3847"](sInName := 'BG3847',
	                                xInSensor := "BG3847",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3847"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3847"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3870
	    #fbSensorInput["cInBG3870"](sInName := 'BG3870',
	                                xInSensor := "BG3870",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3870"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3870"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3871
	    #fbSensorInput["cInBG3871"](sInName := 'BG3871',
	                                xInSensor := "BG3871",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3871"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3871"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3872
	    #fbSensorInput["cInBG3872"](sInName := 'BG3872',
	                                xInSensor := "BG3872",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3872"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3872"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3873
	    #fbSensorInput["cInBG3873"](sInName := 'BG3873',
	                                xInSensor := "BG3873",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3873"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3873"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3874
	    #fbSensorInput["cInBG3874"](sInName := 'BG3874',
	                                xInSensor := "BG3874",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3874"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3874"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3875
	    #fbSensorInput["cInBG3875"](sInName := 'BG3875',
	                                xInSensor := "BG3875",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3875"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3875"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3876
	    #fbSensorInput["cInBG3876"](sInName := 'BG3876',
	                                xInSensor := "BG3876",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3876"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3876"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3877
	    #fbSensorInput["cInBG3877"](sInName := 'BG3877',
	                                xInSensor := "BG3877",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3877"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3877"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3880
	    #fbSensorInput["cInBG3880"](sInName := 'BG3880',
	                                xInSensor := "BG3880",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3880"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3880"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3881
	    #fbSensorInput["cInBG3881"](sInName := 'BG3881',
	                                xInSensor := "BG3881",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3881"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3881"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3882
	    #fbSensorInput["cInBG3882"](sInName := 'BG3882',
	                                xInSensor := "BG3882",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3882"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3882"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3883
	    #fbSensorInput["cInBG3883"](sInName := 'BG3883',
	                                xInSensor := "BG3883",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3883"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3883"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3884
	    #fbSensorInput["cInBG3884"](sInName := 'BG3884',
	                                xInSensor := "BG3884",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3884"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3884"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3885
	    #fbSensorInput["cInBG3885"](sInName := 'BG3885',
	                                xInSensor := "BG3885",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3885"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3885"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3886
	    #fbSensorInput["cInBG3886"](sInName := 'BG3886',
	                                xInSensor := "BG3886",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3886"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3886"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3887
	    #fbSensorInput["cInBG3887"](sInName := 'BG3887',
	                                xInSensor := "BG3887",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3887"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3887"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3890
	    #fbSensorInput["cInBG3890"](sInName := 'BG3890',
	                                xInSensor := "BG3890",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3890"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3890"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3891
	    #fbSensorInput["cInBG3891"](sInName := 'BG3891',
	                                xInSensor := "BG3891",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3891"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3891"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3892
	    #fbSensorInput["cInBG3892"](sInName := 'BG3892',
	                                xInSensor := "BG3892",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3892"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3892"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3893
	    #fbSensorInput["cInBG3893"](sInName := 'BG3893',
	                                xInSensor := "BG3893",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3893"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3893"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3894
	    #fbSensorInput["cInBG3894"](sInName := 'BG3894',
	                                xInSensor := "BG3894",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3894"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3894"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3900
	    #fbSensorInput["cInBG3900"](sInName := 'BG3900',
	                                xInSensor := "BG3900",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3900"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3900"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3901
	    #fbSensorInput["cInBG3901"](sInName := 'BG3901',
	                                xInSensor := "BG3901",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3901"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3901"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3902
	    #fbSensorInput["cInBG3902"](sInName := 'BG3902',
	                                xInSensor := "BG3902",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3902"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3902"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3903
	    #fbSensorInput["cInBG3903"](sInName := 'BG3903',
	                                xInSensor := "BG3903",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3903"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3903"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3904
	    #fbSensorInput["cInBG3904"](sInName := 'BG3904',
	                                xInSensor := "BG3904",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3904"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3904"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3905
	    #fbSensorInput["cInBG3905"](sInName := 'BG3905',
	                                xInSensor := "BG3905",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3905"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3905"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3906
	    #fbSensorInput["cInBG3906"](sInName := 'BG3906',
	                                xInSensor := "BG3906",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3906"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3906"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3907
	    #fbSensorInput["cInBG3907"](sInName := 'BG3907',
	                                xInSensor := "BG3907",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3907"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3907"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3910
	    #fbSensorInput["cInBG3910"](sInName := 'BG3910',
	                                xInSensor := "BG3910",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3910"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3910"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3911
	    #fbSensorInput["cInBG3911"](sInName := 'BG3911',
	                                xInSensor := "BG3911",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3911"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3911"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3912
	    #fbSensorInput["cInBG3912"](sInName := 'BG3912',
	                                xInSensor := "BG3912",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3912"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3912"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3930
	    #fbSensorInput["cInBG3930"](sInName := 'BG3930',
	                                xInSensor := "BG3930",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3930"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3930"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3931
	    #fbSensorInput["cInBG3931"](sInName := 'BG3931',
	                                xInSensor := "BG3931",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3931"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3931"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3932
	    #fbSensorInput["cInBG3932"](sInName := 'BG3932',
	                                xInSensor := "BG3932",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3932"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3932"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3933
	    #fbSensorInput["cInBG3933"](sInName := 'BG3933',
	                                xInSensor := "BG3933",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3933"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3933"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3934
	    #fbSensorInput["cInBG3934"](sInName := 'BG3934',
	                                xInSensor := "BG3934",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3934"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3934"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3935
	    #fbSensorInput["cInBG3935"](sInName := 'BG3935',
	                                xInSensor := "BG3935",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3935"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3935"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3936
	    #fbSensorInput["cInBG3936"](sInName := 'BG3936',
	                                xInSensor := "BG3936",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3936"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3936"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3937
	    #fbSensorInput["cInBG3937"](sInName := 'BG3937',
	                                xInSensor := "BG3937",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3937"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3937"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3940
	    #fbSensorInput["cInBG3940"](sInName := 'BG3940',
	                                xInSensor := "BG3940",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3940"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3940"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3941
	    #fbSensorInput["cInBG3941"](sInName := 'BG3941',
	                                xInSensor := "BG3941",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3941"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3941"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3942
	    #fbSensorInput["cInBG3942"](sInName := 'BG3942',
	                                xInSensor := "BG3942",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3942"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3942"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3943
	    #fbSensorInput["cInBG3943"](sInName := 'BG3943',
	                                xInSensor := "BG3943",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3943"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3943"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3944
	    #fbSensorInput["cInBG3944"](sInName := 'BG3944',
	                                xInSensor := "BG3944",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3944"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3944"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3960
	    #fbSensorInput["cInBG3960"](sInName := 'BG3960',
	                                xInSensor := "BG3960",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3960"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3960"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3961
	    #fbSensorInput["cInBG3961"](sInName := 'BG3961',
	                                xInSensor := "BG3961",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3961"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3961"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3962
	    #fbSensorInput["cInBG3962"](sInName := 'BG3962',
	                                xInSensor := "BG3962",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3962"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3962"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3963
	    #fbSensorInput["cInBG3963"](sInName := 'BG3963',
	                                xInSensor := "BG3963",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3963"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3963"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3964
	    #fbSensorInput["cInBG3964"](sInName := 'BG3964',
	                                xInSensor := "BG3964",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3964"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3964"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3965
	    #fbSensorInput["cInBG3965"](sInName := 'BG3965',
	                                xInSensor := "BG3965",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3965"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3965"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3967
	    #fbSensorInput["cInBG3967"](sInName := 'BG3967',
	                                xInSensor := "BG3967",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3967"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3967"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3990
	    #fbSensorInput["cInBG3990"](sInName := 'BG3990',
	                                xInSensor := "BG3990",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3990"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3990"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3991
	    #fbSensorInput["cInBG3991"](sInName := 'BG3991',
	                                xInSensor := "BG3991",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3991"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3991"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3992
	    #fbSensorInput["cInBG3992"](sInName := 'BG3992',
	                                xInSensor := "BG3992",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3992"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3992"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3993
	    #fbSensorInput["cInBG3993"](sInName := 'BG3993',
	                                xInSensor := "BG3993",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3993"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3993"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3994
	    #fbSensorInput["cInBG3994"](sInName := 'BG3994',
	                                xInSensor := "BG3994",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3994"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3994"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3995
	    #fbSensorInput["cInBG3995"](sInName := 'BG3995',
	                                xInSensor := "BG3995",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3995"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3995"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3996
	    #fbSensorInput["cInBG3996"](sInName := 'BG3996',
	                                xInSensor := "BG3996",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3996"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3996"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3997
	    #fbSensorInput["cInBG3997"](sInName := 'BG3997',
	                                xInSensor := "BG3997",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3997"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3997"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG4000
	    #fbSensorInput["cInBG4000"](sInName := 'BG4000',
	                                xInSensor := "BG4000",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4000"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4000"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG4001
	    #fbSensorInput["cInBG4001"](sInName := 'BG4001',
	                                xInSensor := "BG4001",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4001"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4001"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG4002
	    #fbSensorInput["cInBG4002"](sInName := 'BG4002',
	                                xInSensor := "BG4002",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4002"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4002"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG4003
	    #fbSensorInput["cInBG4003"](sInName := 'BG4003',
	                                xInSensor := "BG4003",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4003"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4003"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG4004
	    #fbSensorInput["cInBG4004"](sInName := 'BG4004',
	                                xInSensor := "BG4004",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4004"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4004"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG4005
	    #fbSensorInput["cInBG4005"](sInName := 'BG4005',
	                                xInSensor := "BG4005",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4005"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4005"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG4006
	    #fbSensorInput["cInBG4006"](sInName := 'BG4006',
	                                xInSensor := "BG4006",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4006"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4006"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG4007
	    #fbSensorInput["cInBG4007"](sInName := 'BG4007',
	                                xInSensor := "BG4007",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4007"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4007"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG4010
	    #fbSensorInput["cInBG4010"](sInName := 'BG4010',
	                                xInSensor := "BG4010",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4010"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4010"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG4011
	    #fbSensorInput["cInBG4011"](sInName := 'BG4011',
	                                xInSensor := "BG4011",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4011"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4011"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG4012
	    #fbSensorInput["cInBG4012"](sInName := 'BG4012',
	                                xInSensor := "BG4012",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4012"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4012"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG4020
	    #fbSensorInput["cInBG4020"](sInName := 'BG4020',
	                                xInSensor := "BG4020",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4020"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4020"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG4021
	    #fbSensorInput["cInBG4021"](sInName := 'BG4021',
	                                xInSensor := "BG4021",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4021"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4021"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG4022
	    #fbSensorInput["cInBG4022"](sInName := 'BG4022',
	                                xInSensor := "BG4022",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4022"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4022"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG4023
	    #fbSensorInput["cInBG4023"](sInName := 'BG4023',
	                                xInSensor := "BG4023",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4023"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4023"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG4024
	    #fbSensorInput["cInBG4024"](sInName := 'BG4024',
	                                xInSensor := "BG4024",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4024"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4024"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG4025
	    #fbSensorInput["cInBG4025"](sInName := 'BG4025',
	                                xInSensor := "BG4025",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4025"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4025"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG4026
	    #fbSensorInput["cInBG4026"](sInName := 'BG4026',
	                                xInSensor := "BG4026",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4026"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4026"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG4027
	    #fbSensorInput["cInBG4027"](sInName := 'BG4027',
	                                xInSensor := "BG4027",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4027"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4027"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG4050
	    #fbSensorInput["cInBG4050"](sInName := 'BG4050',
	                                xInSensor := "BG4050",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4050"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4050"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG4051
	    #fbSensorInput["cInBG4051"](sInName := 'BG4051',
	                                xInSensor := "BG4051",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4051"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4051"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG4052
	    #fbSensorInput["cInBG4052"](sInName := 'BG4052',
	                                xInSensor := "BG4052",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4052"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4052"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG4053
	    #fbSensorInput["cInBG4053"](sInName := 'BG4053',
	                                xInSensor := "BG4053",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4053"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4053"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG4054
	    #fbSensorInput["cInBG4054"](sInName := 'BG4054',
	                                xInSensor := "BG4054",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4054"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4054"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG4055
	    #fbSensorInput["cInBG4055"](sInName := 'BG4055',
	                                xInSensor := "BG4055",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4055"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4055"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG4056
	    #fbSensorInput["cInBG4056"](sInName := 'BG4056',
	                                xInSensor := "BG4056",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4056"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4056"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG4057
	    #fbSensorInput["cInBG4057"](sInName := 'BG4057',
	                                xInSensor := "BG4057",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4057"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4057"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG4060
	    #fbSensorInput["cInBG4060"](sInName := 'BG4060',
	                                xInSensor := "BG4060",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4060"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4060"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG4061
	    #fbSensorInput["cInBG4061"](sInName := 'BG4061',
	                                xInSensor := "BG4061",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4061"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4061"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG4062
	    #fbSensorInput["cInBG4062"](sInName := 'BG4062',
	                                xInSensor := "BG4062",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4062"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4062"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG4063
	    #fbSensorInput["cInBG4063"](sInName := 'BG4063',
	                                xInSensor := "BG4063",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4063"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4063"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG4064
	    #fbSensorInput["cInBG4064"](sInName := 'BG4064',
	                                xInSensor := "BG4064",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4064"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4064"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG4065
	    #fbSensorInput["cInBG4065"](sInName := 'BG4065',
	                                xInSensor := "BG4065",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4065"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4065"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG4066
	    #fbSensorInput["cInBG4066"](sInName := 'BG4066',
	                                xInSensor := "BG4066",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4066"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4066"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG4067
	    #fbSensorInput["cInBG4067"](sInName := 'BG4067',
	                                xInSensor := "BG4067",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4067"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4067"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG4070
	    #fbSensorInput["cInBG4070"](sInName := 'BG4070',
	                                xInSensor := "BG4070",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4070"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4070"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG4080
	    #fbSensorInput["cInBG4080"](sInName := 'BG4080',
	                                xInSensor := "BG4080",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4080"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4080"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG4081
	    #fbSensorInput["cInBG4081"](sInName := 'BG4081',
	                                xInSensor := "BG4081",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4081"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4081"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG4082
	    #fbSensorInput["cInBG4082"](sInName := 'BG4082',
	                                xInSensor := "BG4082",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4082"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4082"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG4083
	    #fbSensorInput["cInBG4083"](sInName := 'BG4083',
	                                xInSensor := "BG4083",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4083"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4083"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG4084
	    #fbSensorInput["cInBG4084"](sInName := 'BG4084',
	                                xInSensor := "BG4084",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4084"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4084"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG4085
	    #fbSensorInput["cInBG4085"](sInName := 'BG4085',
	                                xInSensor := "BG4085",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4085"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4085"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG4086
	    #fbSensorInput["cInBG4086"](sInName := 'BG4086',
	                                xInSensor := "BG4086",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4086"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4086"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG4087
	    #fbSensorInput["cInBG4087"](sInName := 'BG4087',
	                                xInSensor := "BG4087",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4087"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4087"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG4090
	    #fbSensorInput["cInBG4090"](sInName := 'BG4090',
	                                xInSensor := "BG4090",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4090"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4090"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG4110
	    #fbSensorInput["cInBG4110"](sInName := 'BG4110',
	                                xInSensor := "BG4110",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4110"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4110"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG4111
	    #fbSensorInput["cInBG4111"](sInName := 'BG4111',
	                                xInSensor := "BG4111",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4111"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4111"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG4112
	    #fbSensorInput["cInBG4112"](sInName := 'BG4112',
	                                xInSensor := "BG4112",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4112"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4112"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG4113
	    #fbSensorInput["cInBG4113"](sInName := 'BG4113',
	                                xInSensor := "BG4113",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4113"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4113"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG4114
	    #fbSensorInput["cInBG4114"](sInName := 'BG4114',
	                                xInSensor := "BG4114",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4114"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4114"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG4115
	    #fbSensorInput["cInBG4115"](sInName := 'BG4115',
	                                xInSensor := "BG4115",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4115"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4115"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG4116
	    #fbSensorInput["cInBG4116"](sInName := 'BG4116',
	                                xInSensor := "BG4116",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4116"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4116"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG4117
	    #fbSensorInput["cInBG4117"](sInName := 'BG4117',
	                                xInSensor := "BG4117",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4117"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4117"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG4120
	    #fbSensorInput["cInBG4120"](sInName := 'BG4120',
	                                xInSensor := "BG4120",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4120"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4120"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG4121
	    #fbSensorInput["cInBG4121"](sInName := 'BG4121',
	                                xInSensor := "BG4121",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4121"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4121"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG4122
	    #fbSensorInput["cInBG4122"](sInName := 'BG4122',
	                                xInSensor := "BG4122",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4122"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4122"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG4123
	    #fbSensorInput["cInBG4123"](sInName := 'BG4123',
	                                xInSensor := "BG4123",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4123"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4123"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG4124
	    #fbSensorInput["cInBG4124"](sInName := 'BG4124',
	                                xInSensor := "BG4124",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4124"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4124"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG4125
	    #fbSensorInput["cInBG4125"](sInName := 'BG4125',
	                                xInSensor := "BG4125",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4125"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4125"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG4126
	    #fbSensorInput["cInBG4126"](sInName := 'BG4126',
	                                xInSensor := "BG4126",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4126"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4126"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG4127
	    #fbSensorInput["cInBG4127"](sInName := 'BG4127',
	                                xInSensor := "BG4127",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4127"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4127"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG4130
	    #fbSensorInput["cInBG4130"](sInName := 'BG4130',
	                                xInSensor := "BG4130",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4130"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4130"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG4131
	    #fbSensorInput["cInBG4131"](sInName := 'BG4131',
	                                xInSensor := "BG4131",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4131"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4131"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG4132
	    #fbSensorInput["cInBG4132"](sInName := 'BG4132',
	                                xInSensor := "BG4132",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4132"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4132"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG4133
	    #fbSensorInput["cInBG4133"](sInName := 'BG4133',
	                                xInSensor := "BG4133",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4133"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4133"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG4134
	    #fbSensorInput["cInBG4134"](sInName := 'BG4134',
	                                xInSensor := "BG4134",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4134"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4134"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG4140
	    #fbSensorInput["cInBG4140"](sInName := 'BG4140',
	                                xInSensor := "BG4140",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4140"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4140"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG4141
	    #fbSensorInput["cInBG4141"](sInName := 'BG4141',
	                                xInSensor := "BG4141",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4141"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4141"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG4142
	    #fbSensorInput["cInBG4142"](sInName := 'BG4142',
	                                xInSensor := "BG4142",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4142"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4142"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG4143
	    #fbSensorInput["cInBG4143"](sInName := 'BG4143',
	                                xInSensor := "BG4143",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4143"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4143"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG4144
	    #fbSensorInput["cInBG4144"](sInName := 'BG4144',
	                                xInSensor := "BG4144",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4144"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4144"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG4147
	    #fbSensorInput["cInBG4147"](sInName := 'BG4147',
	                                xInSensor := "BG4147",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4147"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4147"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG4150
	    #fbSensorInput["cInBG4150"](sInName := 'BG4150',
	                                xInSensor := "BG4150",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4150"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4150"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG4151
	    #fbSensorInput["cInBG4151"](sInName := 'BG4151',
	                                xInSensor := "BG4151",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4151"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4151"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG4170
	    #fbSensorInput["cInBG4170"](sInName := 'BG4170',
	                                xInSensor := "BG4170",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4170"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4170"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG4171
	    #fbSensorInput["cInBG4171"](sInName := 'BG4171',
	                                xInSensor := "BG4171",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4171"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4171"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG4172
	    #fbSensorInput["cInBG4172"](sInName := 'BG4172',
	                                xInSensor := "BG4172",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4172"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4172"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG4173
	    #fbSensorInput["cInBG4173"](sInName := 'BG4173',
	                                xInSensor := "BG4173",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4173"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4173"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG4174
	    #fbSensorInput["cInBG4174"](sInName := 'BG4174',
	                                xInSensor := "BG4174",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4174"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4174"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG4175
	    #fbSensorInput["cInBG4175"](sInName := 'BG4175',
	                                xInSensor := "BG4175",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4175"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4175"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG4176
	    #fbSensorInput["cInBG4176"](sInName := 'BG4176',
	                                xInSensor := "BG4176",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4176"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4176"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG4177
	    #fbSensorInput["cInBG4177"](sInName := 'BG4177',
	                                xInSensor := "BG4177",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4177"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4177"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG4180
	    #fbSensorInput["cInBG4180"](sInName := 'BG4180',
	                                xInSensor := "BG4180",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4180"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4180"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG4181
	    #fbSensorInput["cInBG4181"](sInName := 'BG4181',
	                                xInSensor := "BG4181",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4181"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4181"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG4182
	    #fbSensorInput["cInBG4182"](sInName := 'BG4182',
	                                xInSensor := "BG4182",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4182"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4182"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG4183
	    #fbSensorInput["cInBG4183"](sInName := 'BG4183',
	                                xInSensor := "BG4183",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4183"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4183"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG4184
	    #fbSensorInput["cInBG4184"](sInName := 'BG4184',
	                                xInSensor := "BG4184",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4184"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4184"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG4200
	    #fbSensorInput["cInBG4200"](sInName := 'BG4200',
	                                xInSensor := "BG4200",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4200"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4200"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG4201
	    #fbSensorInput["cInBG4201"](sInName := 'BG4201',
	                                xInSensor := "BG4201",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4201"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4201"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG4202
	    #fbSensorInput["cInBG4202"](sInName := 'BG4202',
	                                xInSensor := "BG4202",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4202"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4202"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG4203
	    #fbSensorInput["cInBG4203"](sInName := 'BG4203',
	                                xInSensor := "BG4203",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4203"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4203"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG4204
	    #fbSensorInput["cInBG4204"](sInName := 'BG4204',
	                                xInSensor := "BG4204",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4204"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4204"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG4205
	    #fbSensorInput["cInBG4205"](sInName := 'BG4205',
	                                xInSensor := "BG4205",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4205"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4205"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG4206
	    #fbSensorInput["cInBG4206"](sInName := 'BG4206',
	                                xInSensor := "BG4206",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4206"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4206"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG4207
	    #fbSensorInput["cInBG4207"](sInName := 'BG4207',
	                                xInSensor := "BG4207",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4207"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4207"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG4210
	    #fbSensorInput["cInBG4210"](sInName := 'BG4210',
	                                xInSensor := "BG4210",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4210"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4210"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG4211
	    #fbSensorInput["cInBG4211"](sInName := 'BG4211',
	                                xInSensor := "BG4211",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4211"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4211"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG4212
	    #fbSensorInput["cInBG4212"](sInName := 'BG4212',
	                                xInSensor := "BG4212",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4212"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4212"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG4230
	    #fbSensorInput["cInBG4230"](sInName := 'BG4230',
	                                xInSensor := "BG4230",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4230"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4230"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG4231
	    #fbSensorInput["cInBG4231"](sInName := 'BG4231',
	                                xInSensor := "BG4231",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4231"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4231"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG4232
	    #fbSensorInput["cInBG4232"](sInName := 'BG4232',
	                                xInSensor := "BG4232",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4232"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4232"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG4233
	    #fbSensorInput["cInBG4233"](sInName := 'BG4233',
	                                xInSensor := "BG4233",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4233"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4233"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG4234
	    #fbSensorInput["cInBG4234"](sInName := 'BG4234',
	                                xInSensor := "BG4234",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4234"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4234"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG4235
	    #fbSensorInput["cInBG4235"](sInName := 'BG4235',
	                                xInSensor := "BG4235",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4235"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4235"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG4236
	    #fbSensorInput["cInBG4236"](sInName := 'BG4236',
	                                xInSensor := "BG4236",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4236"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4236"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG4237
	    #fbSensorInput["cInBG4237"](sInName := 'BG4237',
	                                xInSensor := "BG4237",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4237"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4237"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG4240
	    #fbSensorInput["cInBG4240"](sInName := 'BG4240',
	                                xInSensor := "BG4240",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4240"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4240"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG4241
	    #fbSensorInput["cInBG4241"](sInName := 'BG4241',
	                                xInSensor := "BG4241",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4241"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4241"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG4242
	    #fbSensorInput["cInBG4242"](sInName := 'BG4242',
	                                xInSensor := "BG4242",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4242"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4242"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG4243
	    #fbSensorInput["cInBG4243"](sInName := 'BG4243',
	                                xInSensor := "BG4243",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4243"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4243"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG4244
	    #fbSensorInput["cInBG4244"](sInName := 'BG4244',
	                                xInSensor := "BG4244",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4244"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4244"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG4245
	    #fbSensorInput["cInBG4245"](sInName := 'BG4245',
	                                xInSensor := "BG4245",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4245"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4245"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG4246
	    #fbSensorInput["cInBG4246"](sInName := 'BG4246',
	                                xInSensor := "BG4246",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4246"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4246"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG4247
	    #fbSensorInput["cInBG4247"](sInName := 'BG4247',
	                                xInSensor := "BG4247",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4247"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4247"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG4250
	    #fbSensorInput["cInBG4250"](sInName := 'BG4250',
	                                xInSensor := "BG4250",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4250"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4250"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG4251
	    #fbSensorInput["cInBG4251"](sInName := 'BG4251',
	                                xInSensor := "BG4251",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4251"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4251"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG4252
	    #fbSensorInput["cInBG4252"](sInName := 'BG4252',
	                                xInSensor := "BG4252",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4252"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4252"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG4260
	    #fbSensorInput["cInBG4260"](sInName := 'BG4260',
	                                xInSensor := "BG4260",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4260"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4260"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG4261
	    #fbSensorInput["cInBG4261"](sInName := 'BG4261',
	                                xInSensor := "BG4261",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4261"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4261"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG4262
	    #fbSensorInput["cInBG4262"](sInName := 'BG4262',
	                                xInSensor := "BG4262",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4262"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4262"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG4263
	    #fbSensorInput["cInBG4263"](sInName := 'BG4263',
	                                xInSensor := "BG4263",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4263"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4263"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG4264
	    #fbSensorInput["cInBG4264"](sInName := 'BG4264',
	                                xInSensor := "BG4264",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4264"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4264"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG4265
	    #fbSensorInput["cInBG4265"](sInName := 'BG4265',
	                                xInSensor := "BG4265",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4265"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4265"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG4266
	    #fbSensorInput["cInBG4266"](sInName := 'BG4266',
	                                xInSensor := "BG4266",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4266"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4266"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG4267
	    #fbSensorInput["cInBG4267"](sInName := 'BG4267',
	                                xInSensor := "BG4267",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4267"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4267"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG4270
	    #fbSensorInput["cInBG4270"](sInName := 'BG4270',
	                                xInSensor := "BG4270",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4270"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4270"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG4271
	    #fbSensorInput["cInBG4271"](sInName := 'BG4271',
	                                xInSensor := "BG4271",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4271"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4271"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG4272
	    #fbSensorInput["cInBG4272"](sInName := 'BG4272',
	                                xInSensor := "BG4272",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4272"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4272"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG4273
	    #fbSensorInput["cInBG4273"](sInName := 'BG4273',
	                                xInSensor := "BG4273",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4273"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4273"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG4290
	    #fbSensorInput["cInBG4290"](sInName := 'BG4290',
	                                xInSensor := "BG4290",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4290"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4290"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG4291
	    #fbSensorInput["cInBG4291"](sInName := 'BG4291',
	                                xInSensor := "BG4291",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4291"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4291"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG4292
	    #fbSensorInput["cInBG4292"](sInName := 'BG4292',
	                                xInSensor := "BG4292",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4292"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4292"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG4293
	    #fbSensorInput["cInBG4293"](sInName := 'BG4293',
	                                xInSensor := "BG4293",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4293"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4293"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG4294
	    #fbSensorInput["cInBG4294"](sInName := 'BG4294',
	                                xInSensor := "BG4294",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4294"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4294"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG4295
	    #fbSensorInput["cInBG4295"](sInName := 'BG4295',
	                                xInSensor := "BG4295",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4295"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4295"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG4296
	    #fbSensorInput["cInBG4296"](sInName := 'BG4296',
	                                xInSensor := "BG4296",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4296"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4296"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG4297
	    #fbSensorInput["cInBG4297"](sInName := 'BG4297',
	                                xInSensor := "BG4297",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4297"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4297"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG4300
	    #fbSensorInput["cInBG4300"](sInName := 'BG4300',
	                                xInSensor := "BG4300",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4300"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4300"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG4301
	    #fbSensorInput["cInBG4301"](sInName := 'BG4301',
	                                xInSensor := "BG4301",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4301"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4301"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG4302
	    #fbSensorInput["cInBG4302"](sInName := 'BG4302',
	                                xInSensor := "BG4302",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4302"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4302"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG4303
	    #fbSensorInput["cInBG4303"](sInName := 'BG4303',
	                                xInSensor := "BG4303",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4303"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4303"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG4304
	    #fbSensorInput["cInBG4304"](sInName := 'BG4304',
	                                xInSensor := "BG4304",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4304"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4304"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG4305
	    #fbSensorInput["cInBG4305"](sInName := 'BG4305',
	                                xInSensor := "BG4305",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4305"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4305"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG4306
	    #fbSensorInput["cInBG4306"](sInName := 'BG4306',
	                                xInSensor := "BG4306",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4306"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4306"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG4307
	    #fbSensorInput["cInBG4307"](sInName := 'BG4307',
	                                xInSensor := "BG4307",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4307"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4307"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG4310
	    #fbSensorInput["cInBG4310"](sInName := 'BG4310',
	                                xInSensor := "BG4310",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4310"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4310"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG4320
	    #fbSensorInput["cInBG4320"](sInName := 'BG4320',
	                                xInSensor := "BG4320",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4320"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4320"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG4321
	    #fbSensorInput["cInBG4321"](sInName := 'BG4321',
	                                xInSensor := "BG4321",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4321"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4321"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG4322
	    #fbSensorInput["cInBG4322"](sInName := 'BG4322',
	                                xInSensor := "BG4322",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4322"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4322"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG4323
	    #fbSensorInput["cInBG4323"](sInName := 'BG4323',
	                                xInSensor := "BG4323",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4323"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4323"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG4324
	    #fbSensorInput["cInBG4324"](sInName := 'BG4324',
	                                xInSensor := "BG4324",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4324"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4324"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG4325
	    #fbSensorInput["cInBG4325"](sInName := 'BG4325',
	                                xInSensor := "BG4325",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4325"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4325"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG4326
	    #fbSensorInput["cInBG4326"](sInName := 'BG4326',
	                                xInSensor := "BG4326",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4326"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4326"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG4327
	    #fbSensorInput["cInBG4327"](sInName := 'BG4327',
	                                xInSensor := "BG4327",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4327"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4327"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG4330
	    #fbSensorInput["cInBG4330"](sInName := 'BG4330',
	                                xInSensor := "BG4330",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4330"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4330"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG4331
	    #fbSensorInput["cInBG4331"](sInName := 'BG4331',
	                                xInSensor := "BG4331",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4331"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4331"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG4332
	    #fbSensorInput["cInBG4332"](sInName := 'BG4332',
	                                xInSensor := "BG4332",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4332"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4332"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG4333
	    #fbSensorInput["cInBG4333"](sInName := 'BG4333',
	                                xInSensor := "BG4333",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4333"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4333"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG4334
	    #fbSensorInput["cInBG4334"](sInName := 'BG4334',
	                                xInSensor := "BG4334",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4334"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4334"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG4335
	    #fbSensorInput["cInBG4335"](sInName := 'BG4335',
	                                xInSensor := "BG4335",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4335"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4335"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG4336
	    #fbSensorInput["cInBG4336"](sInName := 'BG4336',
	                                xInSensor := "BG4336",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4336"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4336"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG4337
	    #fbSensorInput["cInBG4337"](sInName := 'BG4337',
	                                xInSensor := "BG4337",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4337"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4337"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG4340
	    #fbSensorInput["cInBG4340"](sInName := 'BG4340',
	                                xInSensor := "BG4340",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4340"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4340"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG4342
	    #fbSensorInput["cInBG4342"](sInName := 'BG4342',
	                                xInSensor := "BG4342",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4342"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4342"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG4343
	    #fbSensorInput["cInBG4343"](sInName := 'BG4343',
	                                xInSensor := "BG4343",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4343"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4343"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG4344
	    #fbSensorInput["cInBG4344"](sInName := 'BG4344',
	                                xInSensor := "BG4344",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4344"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4344"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG4350
	    #fbSensorInput["cInBG4350"](sInName := 'BG4350',
	                                xInSensor := "BG4350",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4350"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4350"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG4351
	    #fbSensorInput["cInBG4351"](sInName := 'BG4351',
	                                xInSensor := "BG4351",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4351"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4351"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG4352
	    #fbSensorInput["cInBG4352"](sInName := 'BG4352',
	                                xInSensor := "BG4352",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4352"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4352"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG4353
	    #fbSensorInput["cInBG4353"](sInName := 'BG4353',
	                                xInSensor := "BG4353",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4353"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4353"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG4354
	    #fbSensorInput["cInBG4354"](sInName := 'BG4354',
	                                xInSensor := "BG4354",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4354"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4354"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG4355
	    #fbSensorInput["cInBG4355"](sInName := 'BG4355',
	                                xInSensor := "BG4355",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4355"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4355"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG4356
	    #fbSensorInput["cInBG4356"](sInName := 'BG4356',
	                                xInSensor := "BG4356",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4356"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4356"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG4357
	    #fbSensorInput["cInBG4357"](sInName := 'BG4357',
	                                xInSensor := "BG4357",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4357"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4357"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG4360
	    #fbSensorInput["cInBG4360"](sInName := 'BG4360',
	                                xInSensor := "BG4360",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4360"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4360"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG4361
	    #fbSensorInput["cInBG4361"](sInName := 'BG4361',
	                                xInSensor := "BG4361",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4361"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4361"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG4362
	    #fbSensorInput["cInBG4362"](sInName := 'BG4362',
	                                xInSensor := "BG4362",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4362"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4362"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG4363
	    #fbSensorInput["cInBG4363"](sInName := 'BG4363',
	                                xInSensor := "BG4363",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4363"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4363"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG4364
	    #fbSensorInput["cInBG4364"](sInName := 'BG4364',
	                                xInSensor := "BG4364",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4364"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4364"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG4365
	    #fbSensorInput["cInBG4365"](sInName := 'BG4365',
	                                xInSensor := "BG4365",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4365"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4365"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG4366
	    #fbSensorInput["cInBG4366"](sInName := 'BG4366',
	                                xInSensor := "BG4366",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4366"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4366"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG4367
	    #fbSensorInput["cInBG4367"](sInName := 'BG4367',
	                                xInSensor := "BG4367",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4367"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4367"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG4370
	    #fbSensorInput["cInBG4370"](sInName := 'BG4370',
	                                xInSensor := "BG4370",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4370"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4370"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG4371
	    #fbSensorInput["cInBG4371"](sInName := 'BG4371',
	                                xInSensor := "BG4371",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4371"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4371"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG4372
	    #fbSensorInput["cInBG4372"](sInName := 'BG4372',
	                                xInSensor := "BG4372",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4372"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4372"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG4373
	    #fbSensorInput["cInBG4373"](sInName := 'BG4373',
	                                xInSensor := "BG4373",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4373"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4373"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG4374
	    #fbSensorInput["cInBG4374"](sInName := 'BG4374',
	                                xInSensor := "BG4374",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4374"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4374"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG4375
	    #fbSensorInput["cInBG4375"](sInName := 'BG4375',
	                                xInSensor := "BG4375",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4375"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4375"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG4380
	    #fbSensorInput["cInBG4380"](sInName := 'BG4380',
	                                xInSensor := "BG4380",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4380"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4380"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG4381
	    #fbSensorInput["cInBG4381"](sInName := 'BG4381',
	                                xInSensor := "BG4381",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4381"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4381"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG4382
	    #fbSensorInput["cInBG4382"](sInName := 'BG4382',
	                                xInSensor := "BG4382",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4382"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4382"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG4383
	    #fbSensorInput["cInBG4383"](sInName := 'BG4383',
	                                xInSensor := "BG4383",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4383"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4383"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG4384
	    #fbSensorInput["cInBG4384"](sInName := 'BG4384',
	                                xInSensor := "BG4384",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4384"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4384"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG4385
	    #fbSensorInput["cInBG4385"](sInName := 'BG4385',
	                                xInSensor := "BG4385",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4385"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4385"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG4386
	    #fbSensorInput["cInBG4386"](sInName := 'BG4386',
	                                xInSensor := "BG4386",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4386"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4386"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG4387
	    #fbSensorInput["cInBG4387"](sInName := 'BG4387',
	                                xInSensor := "BG4387",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4387"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4387"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG4390
	    #fbSensorInput["cInBG4390"](sInName := 'BG4390',
	                                xInSensor := "BG4390",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4390"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4390"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG4391
	    #fbSensorInput["cInBG4391"](sInName := 'BG4391',
	                                xInSensor := "BG4391",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4391"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4391"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG4410
	    #fbSensorInput["cInBG4410"](sInName := 'BG4410',
	                                xInSensor := "BG4410",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4410"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4410"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG4411
	    #fbSensorInput["cInBG4411"](sInName := 'BG4411',
	                                xInSensor := "BG4411",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4411"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4411"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG4412
	    #fbSensorInput["cInBG4412"](sInName := 'BG4412',
	                                xInSensor := "BG4412",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4412"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4412"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG4413
	    #fbSensorInput["cInBG4413"](sInName := 'BG4413',
	                                xInSensor := "BG4413",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4413"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4413"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG4414
	    #fbSensorInput["cInBG4414"](sInName := 'BG4414',
	                                xInSensor := "BG4414",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4414"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4414"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG4415
	    #fbSensorInput["cInBG4415"](sInName := 'BG4415',
	                                xInSensor := "BG4415",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4415"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4415"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG4416
	    #fbSensorInput["cInBG4416"](sInName := 'BG4416',
	                                xInSensor := "BG4416",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4416"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4416"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG4417
	    #fbSensorInput["cInBG4417"](sInName := 'BG4417',
	                                xInSensor := "BG4417",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4417"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4417"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG4420
	    #fbSensorInput["cInBG4420"](sInName := 'BG4420',
	                                xInSensor := "BG4420",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4420"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4420"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG4421
	    #fbSensorInput["cInBG4421"](sInName := 'BG4421',
	                                xInSensor := "BG4421",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4421"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4421"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG4422
	    #fbSensorInput["cInBG4422"](sInName := 'BG4422',
	                                xInSensor := "BG4422",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4422"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4422"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG4423
	    #fbSensorInput["cInBG4423"](sInName := 'BG4423',
	                                xInSensor := "BG4423",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4423"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4423"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG4424
	    #fbSensorInput["cInBG4424"](sInName := 'BG4424',
	                                xInSensor := "BG4424",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4424"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4424"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG4440
	    #fbSensorInput["cInBG4440"](sInName := 'BG4440',
	                                xInSensor := "BG4440",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4440"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4440"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG4442
	    #fbSensorInput["cInBG4442"](sInName := 'BG4442',
	                                xInSensor := "BG4442",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4442"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4442"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG4443
	    #fbSensorInput["cInBG4443"](sInName := 'BG4443',
	                                xInSensor := "BG4443",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4443"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4443"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG4444
	    #fbSensorInput["cInBG4444"](sInName := 'BG4444',
	                                xInSensor := "BG4444",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4444"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4444"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG4445
	    #fbSensorInput["cInBG4445"](sInName := 'BG4445',
	                                xInSensor := "BG4445",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4445"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4445"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG4446
	    #fbSensorInput["cInBG4446"](sInName := 'BG4446',
	                                xInSensor := "BG4446",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4446"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4446"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG4447
	    #fbSensorInput["cInBG4447"](sInName := 'BG4447',
	                                xInSensor := "BG4447",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4447"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4447"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG4451
	    #fbSensorInput["cInBG4451"](sInName := 'BG4451',
	                                xInSensor := "BG4451",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4451"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4451"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG4453
	    #fbSensorInput["cInBG4453"](sInName := 'BG4453',
	                                xInSensor := "BG4453",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4453"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4453"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG4454
	    #fbSensorInput["cInBG4454"](sInName := 'BG4454',
	                                xInSensor := "BG4454",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4454"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4454"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG4455
	    #fbSensorInput["cInBG4455"](sInName := 'BG4455',
	                                xInSensor := "BG4455",
	                                tInJamF := t#500ms,
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4455"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4455"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG4456
	    #fbSensorInput["cInBG4456"](sInName := 'BG4456',
	                                xInSensor := "BG4456",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4456"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4456"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG4457
	    #fbSensorInput["cInBG4457"](sInName := 'BG4457',
	                                xInSensor := "BG4457",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4457"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4457"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG4460
	    #fbSensorInput["cInBG4460"](sInName := 'BG4460',
	                                xInSensor := "BG4460",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4460"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4460"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG4461
	    #fbSensorInput["cInBG4461"](sInName := 'BG4461',
	                                xInSensor := "BG4461",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4461"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4461"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG4462
	    #fbSensorInput["cInBG4462"](sInName := 'BG4462',
	                                xInSensor := "BG4462",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4462"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4462"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG4500
	    #fbSensorInput["cInBG4500"](sInName := 'BG4500',
	                                xInSensor := "BG4500",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4500"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4500"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG4502
	    #fbSensorInput["cInBG4502"](sInName := 'BG4502',
	                                xInSensor := "BG4502",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4502"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4502"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG4503
	    #fbSensorInput["cInBG4503"](sInName := 'BG4503',
	                                xInSensor := "BG4503",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4503"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4503"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG4504
	    #fbSensorInput["cInBG4504"](sInName := 'BG4504',
	                                xInSensor := "BG4504",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4504"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4504"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG4505
	    #fbSensorInput["cInBG4505"](sInName := 'BG4505',
	                                xInSensor := "BG4505",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4505"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4505"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG4507
	    #fbSensorInput["cInBG4507"](sInName := 'BG4507',
	                                xInSensor := "BG4507",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4507"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4507"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG4510
	    #fbSensorInput["cInBG4510"](sInName := 'BG4510',
	                                xInSensor := "BG4510",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4510"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4510"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG4512
	    #fbSensorInput["cInBG4512"](sInName := 'BG4512',
	                                xInSensor := "BG4512",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4512"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4512"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG4514
	    #fbSensorInput["cInBG4514"](sInName := 'BG4514',
	                                xInSensor := "BG4514",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4514"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4514"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG4520
	    #fbSensorInput["cInBG4520"](sInName := 'BG4520',
	                                xInSensor := "BG4520",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4520"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4520"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG4521
	    #fbSensorInput["cInBG4521"](sInName := 'BG4521',
	                                xInSensor := "BG4521",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4521"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4521"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG4522
	    #fbSensorInput["cInBG4522"](sInName := 'BG4522',
	                                xInSensor := "BG4522",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4522"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4522"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG4524
	    #fbSensorInput["cInBG4524"](sInName := 'BG4524',
	                                xInSensor := "BG4524",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4524"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4524"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG4525
	    #fbSensorInput["cInBG4525"](sInName := 'BG4525',
	                                xInSensor := "BG4525",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4525"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4525"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG4526
	    #fbSensorInput["cInBG4526"](sInName := 'BG4526',
	                                xInSensor := "BG4526",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4526"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4526"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG4530
	    #fbSensorInput["cInBG4530"](sInName := 'BG4530',
	                                xInSensor := "BG4530",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4530"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4530"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG4531
	    #fbSensorInput["cInBG4531"](sInName := 'BG4531',
	                                xInSensor := "BG4531",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4531"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4531"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG4532
	    #fbSensorInput["cInBG4532"](sInName := 'BG4532',
	                                xInSensor := "BG4532",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4532"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4532"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG4533
	    #fbSensorInput["cInBG4533"](sInName := 'BG4533',
	                                xInSensor := "BG4533",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4533"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4533"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG4534
	    #fbSensorInput["cInBG4534"](sInName := 'BG4534',
	                                xInSensor := "BG4534",
	                                tInJamR := T#1500ms,
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4534"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4534"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG4535
	    #fbSensorInput["cInBG4535"](sInName := 'BG4535',
	                                xInSensor := "BG4535",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4535"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4535"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG4536
	    #fbSensorInput["cInBG4536"](sInName := 'BG4536',
	                                xInSensor := "BG4536",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4536"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4536"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG4537
	    #fbSensorInput["cInBG4537"](sInName := 'BG4537',
	                                xInSensor := "BG4537",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4537"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4537"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG4540
	    #fbSensorInput["cInBG4540"](sInName := 'BG4540',
	                                xInSensor := "BG4540",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4540"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4540"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG4541
	    #fbSensorInput["cInBG4541"](sInName := 'BG4541',
	                                xInSensor := "BG4541",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4541"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4541"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG4542
	    #fbSensorInput["cInBG4542"](sInName := 'BG4542',
	                                xInSensor := "BG4542",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4542"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4542"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG4543
	    #fbSensorInput["cInBG4543"](sInName := 'BG4543',
	                                xInSensor := "BG4543",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4543"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4543"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG4544
	    #fbSensorInput["cInBG4544"](sInName := 'BG4544',
	                                xInSensor := "BG4544",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4544"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4544"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG4545
	    #fbSensorInput["cInBG4545"](sInName := 'BG4545',
	                                xInSensor := "BG4545",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4545"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4545"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG4550
	    #fbSensorInput["cInBG4550"](sInName := 'BG4550',
	                                xInSensor := "BG4550",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4550"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4550"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG4551
	    #fbSensorInput["cInBG4551"](sInName := 'BG4551',
	                                xInSensor := "BG4551",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4551"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4551"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG4552
	   (* #fbSensorInput["cInBG4552"](sInName := 'BG4552',
	                                xInSensor := "BG4552",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4552"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4552"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain); *)
	    
	    "IO_Device_UH02_TO_UH01".xJAM_1 := "BG4552";
	    
	END_REGION ;
	REGION BG4553
	    #fbSensorInput["cInBG4553"](sInName := 'BG4553',
	                                xInSensor := "BG4553",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4553"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4553"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG4554
	    #fbSensorInput["cInBG4554"](sInName := 'BG4554',
	                                xInSensor := "BG4554",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4554"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4554"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG4555
	   (* #fbSensorInput["cInBG4555"](sInName := 'BG4555',
	                                xInSensor := "BG4555",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4555"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4555"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain); *)
	    
	    "IO_Device_UH02_TO_UH01".xJAM_2 := "BG4555";
	    
	END_REGION ;
	REGION BG3192
	    #fbSensorInput["cInBG3192"](sInName := 'BG3192',
	                                xInSensor := "BG3192",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3192"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3192"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3430
	    #fbSensorInput["cInBG3430"](sInName := 'BG3430',
	                                xInSensor := "BG3430",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3430"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3430"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3672
	    #fbSensorInput["cInBG3672"](sInName := 'BG3672',
	                                xInSensor := "BG3672",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3672"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3672"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG4091
	    #fbSensorInput["cInBG4091"](sInName := 'BG4091',
	                                xInSensor := "BG4091",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4091"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4091"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG4341
	    #fbSensorInput["cInBG4341"](sInName := 'BG4341',
	                                xInSensor := "BG4341",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4341"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4341"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3140
	    #fbSensorInput["cInBG3140"](sInName := 'BG3140',
	                                xInSensor := "BG3140",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3140"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3140"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3440
	    #fbSensorInput["cInBG3440"](sInName := 'BG3440',
	                                xInSensor := "BG3440",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3440"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3440"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3441
	    #fbSensorInput["cInBG3441"](sInName := 'BG3441',
	                                xInSensor := "BG3441",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3441"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3441"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3442
	    #fbSensorInput["cInBG3442"](sInName := 'BG3442',
	                                xInSensor := "BG3442",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3442"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3442"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3620
	    #fbSensorInput["cInBG3620"](sInName := 'BG3620',
	                                xInSensor := "BG3620",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3620"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3620"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3920
	    #fbSensorInput["cInBG3920"](sInName := 'BG3920',
	                                xInSensor := "BG3920",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3920"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3920"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3921
	    #fbSensorInput["cInBG3921"](sInName := 'BG3921',
	                                xInSensor := "BG3921",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3921"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3921"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG3922
	    #fbSensorInput["cInBG3922"](sInName := 'BG3922',
	                                xInSensor := "BG3922",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3922"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3922"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG4095
	    #fbSensorInput["cInBG4095"](sInName := 'BG4095',
	                                xInSensor := "BG4095",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4095"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4095"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG4096
	    #fbSensorInput["cInBG4096"](sInName := 'BG4096',
	                                xInSensor := "BG4096",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4096"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4096"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG4097
	    #fbSensorInput["cInBG4097"](sInName := 'BG4097',
	                                xInSensor := "BG4097",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4097"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4097"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG4441
	    #fbSensorInput["cInBG4441"](sInName := 'BG4441',
	                                xInSensor := "BG4441",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4441"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4441"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG4450
	    #fbSensorInput["cInBG4450"](sInName := 'BG4450',
	                                xInSensor := "BG4450",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4450"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4450"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG4452
	    #fbSensorInput["cInBG4452"](sInName := 'BG4452',
	                                xInSensor := "BG4452",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4452"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4452"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG4501
	    #fbSensorInput["cInBG4501"](sInName := 'BG4501',
	                                xInSensor := "BG4501",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4501"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4501"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG4506
	    #fbSensorInput["cInBG4506"](sInName := 'BG4506',
	                                xInSensor := "BG4506",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4506"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4506"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG4513
	    #fbSensorInput["cInBG4513"](sInName := 'BG4513',
	                                xInSensor := "BG4513",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4513"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4513"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG4523
	    #fbSensorInput["cInBG4523"](sInName := 'BG4523',
	                                xInSensor := "BG4523",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4523"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4523"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	REGION BG4527
	    #fbSensorInput["cInBG4527"](sInName := 'BG4527',
	                                xInSensor := "BG4527",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4527"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4527"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	
	REGION BG4465
	    #fbSensorInput["cInBG4465"](sInName := 'BG4465',
	                                xInSensor := "BG4465" OR "BG4466" OR "BG4467",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4465"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4465"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	
	REGION BG4546
	    #fbSensorInput["cInBG4546"](sInName := 'BG4546',
	                                xInSensor := "BG4546",
	                                tInJamR := t#3s,
	                                tInJamF := t#500ms, 
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4546"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4546"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	
	REGION BG4547
	    #fbSensorInput["cInBG4547"](sInName := 'BG4547',
	                                xInSensor := "BG4547",
	                                tInJamR := t#500ms,
	                                tInJamF := t#1s,
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4547"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4547"],
	                                stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;
	
	
	
	
	
	
	
	REGION aaaaa
	END_REGION
	// REGION BG3000
	//     #fbSensorInput["cInBG3000"](sInName := 'BG3000',
	//                                 xInSensor := "BG3000",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3000"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3000"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3001
	//     #fbSensorInput["cInBG3001"](sInName := 'BG3001',
	//                                 xInSensor := "BG3001",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3001"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3001"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3002
	//     #fbSensorInput["cInBG3002"](sInName := 'BG3002',
	//                                 xInSensor := "BG3002",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3002"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3002"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3003
	//     #fbSensorInput["cInBG3003"](sInName := 'BG3003',
	//                                 xInSensor := "BG3003",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3003"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3003"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3004
	//     #fbSensorInput["cInBG3004"](sInName := 'BG3004',
	//                                 xInSensor := "BG3004",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3004"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3004"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3005
	//     #fbSensorInput["cInBG3005"](sInName := 'BG3005',
	//                                 xInSensor := "BG3005",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3005"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3005"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3006
	//     #fbSensorInput["cInBG3006"](sInName := 'BG3006',
	//                                 xInSensor := "BG3006",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3006"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3006"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3007
	//     #fbSensorInput["cInBG3007"](sInName := 'BG3007',
	//                                 xInSensor := "BG3007",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3007"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3007"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3010
	//     #fbSensorInput["cInBG3010"](sInName := 'BG3010',
	//                                 xInSensor := "BG3010",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3010"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3010"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3011
	//     #fbSensorInput["cInBG3011"](sInName := 'BG3011',
	//                                 xInSensor := "BG3011",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3011"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3011"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3012
	//     #fbSensorInput["cInBG3012"](sInName := 'BG3012',
	//                                 xInSensor := "BG3012",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3012"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3012"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3030
	//     #fbSensorInput["cInBG3030"](sInName := 'BG3030',
	//                                 xInSensor := "BG3030",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3030"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3030"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3031
	//     #fbSensorInput["cInBG3031"](sInName := 'BG3031',
	//                                 xInSensor := "BG3031",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3031"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3031"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3032
	//     #fbSensorInput["cInBG3032"](sInName := 'BG3032',
	//                                 xInSensor := "BG3032",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3032"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3032"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3033
	//     #fbSensorInput["cInBG3033"](sInName := 'BG3033',
	//                                 xInSensor := "BG3033",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3033"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3033"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3034
	//     #fbSensorInput["cInBG3034"](sInName := 'BG3034',
	//                                 xInSensor := "BG3034",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3034"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3034"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3035
	//     #fbSensorInput["cInBG3035"](sInName := 'BG3035',
	//                                 xInSensor := "BG3035",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3035"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3035"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3036
	//     #fbSensorInput["cInBG3036"](sInName := 'BG3036',
	//                                 xInSensor := "BG3036",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3036"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3036"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3037
	//     #fbSensorInput["cInBG3037"](sInName := 'BG3037',
	//                                 xInSensor := "BG3037",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3037"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3037"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3040
	//     #fbSensorInput["cInBG3040"](sInName := 'BG3040',
	//                                 xInSensor := "BG3040",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3040"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3040"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3041
	//     #fbSensorInput["cInBG3041"](sInName := 'BG3041',
	//                                 xInSensor := "BG3041",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3041"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3041"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3042
	//     #fbSensorInput["cInBG3042"](sInName := 'BG3042',
	//                                 xInSensor := "BG3042",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3042"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3042"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3043
	//     #fbSensorInput["cInBG3043"](sInName := 'BG3043',
	//                                 xInSensor := "BG3043",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3043"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3043"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3044
	//     #fbSensorInput["cInBG3044"](sInName := 'BG3044',
	//                                 xInSensor := "BG3044",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3044"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3044"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3045
	//     #fbSensorInput["cInBG3045"](sInName := 'BG3045',
	//                                 xInSensor := "BG3045",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3045"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3045"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3046
	//     #fbSensorInput["cInBG3046"](sInName := 'BG3046',
	//                                 xInSensor := "BG3046",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3046"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3046"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3047
	//     #fbSensorInput["cInBG3047"](sInName := 'BG3047',
	//                                 xInSensor := "BG3047",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3047"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3047"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3050
	//     #fbSensorInput["cInBG3050"](sInName := 'BG3050',
	//                                 xInSensor := "BG3050",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3050"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3050"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3051
	//     #fbSensorInput["cInBG3051"](sInName := 'BG3051',
	//                                 xInSensor := "BG3051",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3051"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3051"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3052
	//     #fbSensorInput["cInBG3052"](sInName := 'BG3052',
	//                                 xInSensor := "BG3052",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3052"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3052"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3060
	//     #fbSensorInput["cInBG3060"](sInName := 'BG3060',
	//                                 xInSensor := "BG3060",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3060"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3060"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3061
	//     #fbSensorInput["cInBG3061"](sInName := 'BG3061',
	//                                 xInSensor := "BG3061",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3061"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3061"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3062
	//     #fbSensorInput["cInBG3062"](sInName := 'BG3062',
	//                                 xInSensor := "BG3062",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3062"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3062"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3063
	//     #fbSensorInput["cInBG3063"](sInName := 'BG3063',
	//                                 xInSensor := "BG3063",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3063"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3063"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3064
	//     #fbSensorInput["cInBG3064"](sInName := 'BG3064',
	//                                 xInSensor := "BG3064",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3064"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3064"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3065
	//     #fbSensorInput["cInBG3065"](sInName := 'BG3065',
	//                                 xInSensor := "BG3065",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3065"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3065"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3066
	//     #fbSensorInput["cInBG3066"](sInName := 'BG3066',
	//                                 xInSensor := "BG3066",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3066"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3066"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3067
	//     #fbSensorInput["cInBG3067"](sInName := 'BG3067',
	//                                 xInSensor := "BG3067",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3067"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3067"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3070
	//     #fbSensorInput["cInBG3070"](sInName := 'BG3070',
	//                                 xInSensor := "BG3070",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3070"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3070"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3071
	//     #fbSensorInput["cInBG3071"](sInName := 'BG3071',
	//                                 xInSensor := "BG3071",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3071"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3071"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3072
	//     #fbSensorInput["cInBG3072"](sInName := 'BG3072',
	//                                 xInSensor := "BG3072",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3072"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3072"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3073
	//     #fbSensorInput["cInBG3073"](sInName := 'BG3073',
	//                                 xInSensor := "BG3073",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3073"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3073"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3090
	//     #fbSensorInput["cInBG3090"](sInName := 'BG3090',
	//                                 xInSensor := "BG3090",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3090"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3090"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3091
	//     #fbSensorInput["cInBG3091"](sInName := 'BG3091',
	//                                 xInSensor := "BG3091",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3091"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3091"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3092
	//     #fbSensorInput["cInBG3092"](sInName := 'BG3092',
	//                                 xInSensor := "BG3092",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3092"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3092"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3093
	//     #fbSensorInput["cInBG3093"](sInName := 'BG3093',
	//                                 xInSensor := "BG3093",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3093"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3093"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3094
	//     #fbSensorInput["cInBG3094"](sInName := 'BG3094',
	//                                 xInSensor := "BG3094",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3094"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3094"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3095
	//     #fbSensorInput["cInBG3095"](sInName := 'BG3095',
	//                                 xInSensor := "BG3095",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3095"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3095"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3096
	//     #fbSensorInput["cInBG3096"](sInName := 'BG3096',
	//                                 xInSensor := "BG3096",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3096"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3096"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3097
	//     #fbSensorInput["cInBG3097"](sInName := 'BG3097',
	//                                 xInSensor := "BG3097",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3097"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3097"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3100
	//     #fbSensorInput["cInBG3100"](sInName := 'BG3100',
	//                                 xInSensor := "BG3100",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3100"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3100"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3101
	//     #fbSensorInput["cInBG3101"](sInName := 'BG3101',
	//                                 xInSensor := "BG3101",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3101"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3101"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3102
	//     #fbSensorInput["cInBG3102"](sInName := 'BG3102',
	//                                 xInSensor := "BG3102",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3102"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3102"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3103
	//     #fbSensorInput["cInBG3103"](sInName := 'BG3103',
	//                                 xInSensor := "BG3103",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3103"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3103"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3104
	//     #fbSensorInput["cInBG3104"](sInName := 'BG3104',
	//                                 xInSensor := "BG3104",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3104"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3104"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3105
	//     #fbSensorInput["cInBG3105"](sInName := 'BG3105',
	//                                 xInSensor := "BG3105",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3105"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3105"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3106
	//     #fbSensorInput["cInBG3106"](sInName := 'BG3106',
	//                                 xInSensor := "BG3106",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3106"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3106"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3107
	//     #fbSensorInput["cInBG3107"](sInName := 'BG3107',
	//                                 xInSensor := "BG3107",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3107"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3107"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3110
	//     #fbSensorInput["cInBG3110"](sInName := 'BG3110',
	//                                 xInSensor := "BG3110",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3110"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3110"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3120
	//     #fbSensorInput["cInBG3120"](sInName := 'BG3120',
	//                                 xInSensor := "BG3120",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3120"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3120"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3121
	//     #fbSensorInput["cInBG3121"](sInName := 'BG3121',
	//                                 xInSensor := "BG3121",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3121"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3121"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3122
	//     #fbSensorInput["cInBG3122"](sInName := 'BG3122',
	//                                 xInSensor := "BG3122",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3122"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3122"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3123
	//     #fbSensorInput["cInBG3123"](sInName := 'BG3123',
	//                                 xInSensor := "BG3123",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3123"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3123"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3124
	//     #fbSensorInput["cInBG3124"](sInName := 'BG3124',
	//                                 xInSensor := "BG3124",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3124"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3124"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3125
	//     #fbSensorInput["cInBG3125"](sInName := 'BG3125',
	//                                 xInSensor := "BG3125",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3125"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3125"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3126
	//     #fbSensorInput["cInBG3126"](sInName := 'BG3126',
	//                                 xInSensor := "BG3126",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3126"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3126"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3127
	//     #fbSensorInput["cInBG3127"](sInName := 'BG3127',
	//                                 xInSensor := "BG3127",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3127"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3127"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3130
	//     #fbSensorInput["cInBG3130"](sInName := 'BG3130',
	//                                 xInSensor := "BG3130",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3130"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3130"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3131
	//     #fbSensorInput["cInBG3131"](sInName := 'BG3131',
	//                                 xInSensor := "BG3131",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3131"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3131"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3132
	//     #fbSensorInput["cInBG3132"](sInName := 'BG3132',
	//                                 xInSensor := "BG3132",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3132"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3132"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3133
	//     #fbSensorInput["cInBG3133"](sInName := 'BG3133',
	//                                 xInSensor := "BG3133",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3133"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3133"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3134
	//     #fbSensorInput["cInBG3134"](sInName := 'BG3134',
	//                                 xInSensor := "BG3134",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3134"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3134"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3135
	//     #fbSensorInput["cInBG3135"](sInName := 'BG3135',
	//                                 xInSensor := "BG3135",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3135"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3135"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3136
	//     #fbSensorInput["cInBG3136"](sInName := 'BG3136',
	//                                 xInSensor := "BG3136",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3136"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3136"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3137
	//     #fbSensorInput["cInBG3137"](sInName := 'BG3137',
	//                                 xInSensor := "BG3137",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3137"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3137"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3141
	//     #fbSensorInput["cInBG3141"](sInName := 'BG3141',
	//                                 xInSensor := "BG3141",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3141"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3141"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3142
	//     #fbSensorInput["cInBG3142"](sInName := 'BG3142',
	//                                 xInSensor := "BG3142",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3142"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3142"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3143
	//     #fbSensorInput["cInBG3143"](sInName := 'BG3143',
	//                                 xInSensor := "BG3143",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3143"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3143"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3144
	//     #fbSensorInput["cInBG3144"](sInName := 'BG3144',
	//                                 xInSensor := "BG3144",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3144"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3144"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3145
	//     #fbSensorInput["cInBG3145"](sInName := 'BG3145',
	//                                 xInSensor := "BG3145",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3145"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3145"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3150
	//     #fbSensorInput["cInBG3150"](sInName := 'BG3150',
	//                                 xInSensor := "BG3150",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3150"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3150"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3151
	//     #fbSensorInput["cInBG3151"](sInName := 'BG3151',
	//                                 xInSensor := "BG3151",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3151"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3151"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3152
	//     #fbSensorInput["cInBG3152"](sInName := 'BG3152',
	//                                 xInSensor := "BG3152",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3152"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3152"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3153
	//     #fbSensorInput["cInBG3153"](sInName := 'BG3153',
	//                                 xInSensor := "BG3153",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3153"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3153"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3154
	//     #fbSensorInput["cInBG3154"](sInName := 'BG3154',
	//                                 xInSensor := "BG3154",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3154"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3154"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3155
	//     #fbSensorInput["cInBG3155"](sInName := 'BG3155',
	//                                 xInSensor := "BG3155",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3155"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3155"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3156
	//     #fbSensorInput["cInBG3156"](sInName := 'BG3156',
	//                                 xInSensor := "BG3156",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3156"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3156"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3157
	//     #fbSensorInput["cInBG3157"](sInName := 'BG3157',
	//                                 xInSensor := "BG3157",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3157"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3157"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3160
	//     #fbSensorInput["cInBG3160"](sInName := 'BG3160',
	//                                 xInSensor := "BG3160",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3160"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3160"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3161
	//     #fbSensorInput["cInBG3161"](sInName := 'BG3161',
	//                                 xInSensor := "BG3161",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3161"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3161"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3162
	//     #fbSensorInput["cInBG3162"](sInName := 'BG3162',
	//                                 xInSensor := "BG3162",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3162"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3162"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3163
	//     #fbSensorInput["cInBG3163"](sInName := 'BG3163',
	//                                 xInSensor := "BG3163",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3163"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3163"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3164
	//     #fbSensorInput["cInBG3164"](sInName := 'BG3164',
	//                                 xInSensor := "BG3164",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3164"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3164"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3165
	//     #fbSensorInput["cInBG3165"](sInName := 'BG3165',
	//                                 xInSensor := "BG3165",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3165"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3165"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3166
	//     #fbSensorInput["cInBG3166"](sInName := 'BG3166',
	//                                 xInSensor := "BG3166",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3166"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3166"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3167
	//     #fbSensorInput["cInBG3167"](sInName := 'BG3167',
	//                                 xInSensor := "BG3167",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3167"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3167"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3170
	//     #fbSensorInput["cInBG3170"](sInName := 'BG3170',
	//                                 xInSensor := "BG3170",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3170"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3170"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3171
	//     #fbSensorInput["cInBG3171"](sInName := 'BG3171',
	//                                 xInSensor := "BG3171",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3171"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3171"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3172
	//     #fbSensorInput["cInBG3172"](sInName := 'BG3172',
	//                                 xInSensor := "BG3172",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3172"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3172"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3173
	//     #fbSensorInput["cInBG3173"](sInName := 'BG3173',
	//                                 xInSensor := "BG3173",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3173"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3173"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3174
	//     #fbSensorInput["cInBG3174"](sInName := 'BG3174',
	//                                 xInSensor := "BG3174",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3174"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3174"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3180
	//     #fbSensorInput["cInBG3180"](sInName := 'BG3180',
	//                                 xInSensor := "BG3180",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3180"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3180"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3181
	//     #fbSensorInput["cInBG3181"](sInName := 'BG3181',
	//                                 xInSensor := "BG3181",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3181"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3181"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3182
	//     #fbSensorInput["cInBG3182"](sInName := 'BG3182',
	//                                 xInSensor := "BG3182",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3182"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3182"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3183
	//     #fbSensorInput["cInBG3183"](sInName := 'BG3183',
	//                                 xInSensor := "BG3183",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3183"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3183"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3184
	//     #fbSensorInput["cInBG3184"](sInName := 'BG3184',
	//                                 xInSensor := "BG3184",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3184"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3184"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3185
	//     #fbSensorInput["cInBG3185"](sInName := 'BG3185',
	//                                 xInSensor := "BG3185",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3185"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3185"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3186
	//     #fbSensorInput["cInBG3186"](sInName := 'BG3186',
	//                                 xInSensor := "BG3186",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3186"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3186"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3187
	//     #fbSensorInput["cInBG3187"](sInName := 'BG3187',
	//                                 xInSensor := "BG3187",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3187"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3187"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3190
	//     #fbSensorInput["cInBG3190"](sInName := 'BG3190',
	//                                 xInSensor := "BG3190",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3190"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3190"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3191
	//     #fbSensorInput["cInBG3191"](sInName := 'BG3191',
	//                                 xInSensor := "BG3191",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3191"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3191"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3192
	//     #fbSensorInput["cInBG3192"](sInName := 'BG3192',
	//                                 xInSensor := "BG3192",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3192"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3192"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3210
	//     #fbSensorInput["cInBG3210"](sInName := 'BG3210',
	//                                 xInSensor := "BG3210",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3210"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3210"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3211
	//     #fbSensorInput["cInBG3211"](sInName := 'BG3211',
	//                                 xInSensor := "BG3211",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3211"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3211"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3212
	//     #fbSensorInput["cInBG3212"](sInName := 'BG3212',
	//                                 xInSensor := "BG3212",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3212"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3212"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3213
	//     #fbSensorInput["cInBG3213"](sInName := 'BG3213',
	//                                 xInSensor := "BG3213",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3213"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3213"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3214
	//     #fbSensorInput["cInBG3214"](sInName := 'BG3214',
	//                                 xInSensor := "BG3214",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3214"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3214"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3215
	//     #fbSensorInput["cInBG3215"](sInName := 'BG3215',
	//                                 xInSensor := "BG3215",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3215"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3215"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3216
	//     #fbSensorInput["cInBG3216"](sInName := 'BG3216',
	//                                 xInSensor := "BG3216",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3216"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3216"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3217
	//     #fbSensorInput["cInBG3217"](sInName := 'BG3217',
	//                                 xInSensor := "BG3217",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3217"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3217"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3220
	//     #fbSensorInput["cInBG3220"](sInName := 'BG3220',
	//                                 xInSensor := "BG3220",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3220"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3220"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3221
	//     #fbSensorInput["cInBG3221"](sInName := 'BG3221',
	//                                 xInSensor := "BG3221",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3221"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3221"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3222
	//     #fbSensorInput["cInBG3222"](sInName := 'BG3222',
	//                                 xInSensor := "BG3222",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3222"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3222"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3223
	//     #fbSensorInput["cInBG3223"](sInName := 'BG3223',
	//                                 xInSensor := "BG3223",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3223"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3223"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3224
	//     #fbSensorInput["cInBG3224"](sInName := 'BG3224',
	//                                 xInSensor := "BG3224",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3224"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3224"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3240
	//     #fbSensorInput["cInBG3240"](sInName := 'BG3240',
	//                                 xInSensor := "BG3240",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3240"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3240"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3241
	//     #fbSensorInput["cInBG3241"](sInName := 'BG3241',
	//                                 xInSensor := "BG3241",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3241"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3241"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3242
	//     #fbSensorInput["cInBG3242"](sInName := 'BG3242',
	//                                 xInSensor := "BG3242",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3242"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3242"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3243
	//     #fbSensorInput["cInBG3243"](sInName := 'BG3243',
	//                                 xInSensor := "BG3243",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3243"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3243"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3244
	//     #fbSensorInput["cInBG3244"](sInName := 'BG3244',
	//                                 xInSensor := "BG3244",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3244"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3244"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3245
	//     #fbSensorInput["cInBG3245"](sInName := 'BG3245',
	//                                 xInSensor := "BG3245",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3245"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3245"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3247
	//     #fbSensorInput["cInBG3247"](sInName := 'BG3247',
	//                                 xInSensor := "BG3247",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3247"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3247"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3270
	//     #fbSensorInput["cInBG3270"](sInName := 'BG3270',
	//                                 xInSensor := "BG3270",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3270"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3270"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3271
	//     #fbSensorInput["cInBG3271"](sInName := 'BG3271',
	//                                 xInSensor := "BG3271",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3271"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3271"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3272
	//     #fbSensorInput["cInBG3272"](sInName := 'BG3272',
	//                                 xInSensor := "BG3272",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3272"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3272"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3273
	//     #fbSensorInput["cInBG3273"](sInName := 'BG3273',
	//                                 xInSensor := "BG3273",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3273"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3273"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3274
	//     #fbSensorInput["cInBG3274"](sInName := 'BG3274',
	//                                 xInSensor := "BG3274",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3274"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3274"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3275
	//     #fbSensorInput["cInBG3275"](sInName := 'BG3275',
	//                                 xInSensor := "BG3275",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3275"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3275"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3276
	//     #fbSensorInput["cInBG3276"](sInName := 'BG3276',
	//                                 xInSensor := "BG3276",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3276"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3276"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3277
	//     #fbSensorInput["cInBG3277"](sInName := 'BG3277',
	//                                 xInSensor := "BG3277",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3277"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3277"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3280
	//     #fbSensorInput["cInBG3280"](sInName := 'BG3280',
	//                                 xInSensor := "BG3280",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3280"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3280"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3281
	//     #fbSensorInput["cInBG3281"](sInName := 'BG3281',
	//                                 xInSensor := "BG3281",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3281"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3281"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3282
	//     #fbSensorInput["cInBG3282"](sInName := 'BG3282',
	//                                 xInSensor := "BG3282",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3282"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3282"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3283
	//     #fbSensorInput["cInBG3283"](sInName := 'BG3283',
	//                                 xInSensor := "BG3283",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3283"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3283"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3284
	//     #fbSensorInput["cInBG3284"](sInName := 'BG3284',
	//                                 xInSensor := "BG3284",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3284"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3284"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3285
	//     #fbSensorInput["cInBG3285"](sInName := 'BG3285',
	//                                 xInSensor := "BG3285",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3285"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3285"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3286
	//     #fbSensorInput["cInBG3286"](sInName := 'BG3286',
	//                                 xInSensor := "BG3286",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3286"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3286"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3287
	//     #fbSensorInput["cInBG3287"](sInName := 'BG3287',
	//                                 xInSensor := "BG3287",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3287"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3287"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3290
	//     #fbSensorInput["cInBG3290"](sInName := 'BG3290',
	//                                 xInSensor := "BG3290",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3290"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3290"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3291
	//     #fbSensorInput["cInBG3291"](sInName := 'BG3291',
	//                                 xInSensor := "BG3291",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3291"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3291"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3292
	//     #fbSensorInput["cInBG3292"](sInName := 'BG3292',
	//                                 xInSensor := "BG3292",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3292"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3292"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3300
	//     #fbSensorInput["cInBG3300"](sInName := 'BG3300',
	//                                 xInSensor := "BG3300",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3300"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3300"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3301
	//     #fbSensorInput["cInBG3301"](sInName := 'BG3301',
	//                                 xInSensor := "BG3301",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3301"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3301"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3302
	//     #fbSensorInput["cInBG3302"](sInName := 'BG3302',
	//                                 xInSensor := "BG3302",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3302"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3302"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3303
	//     #fbSensorInput["cInBG3303"](sInName := 'BG3303',
	//                                 xInSensor := "BG3303",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3303"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3303"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3304
	//     #fbSensorInput["cInBG3304"](sInName := 'BG3304',
	//                                 xInSensor := "BG3304",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3304"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3304"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3305
	//     #fbSensorInput["cInBG3305"](sInName := 'BG3305',
	//                                 xInSensor := "BG3305",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3305"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3305"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3306
	//     #fbSensorInput["cInBG3306"](sInName := 'BG3306',
	//                                 xInSensor := "BG3306",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3306"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3306"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3307
	//     #fbSensorInput["cInBG3307"](sInName := 'BG3307',
	//                                 xInSensor := "BG3307",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3307"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3307"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3330
	//     #fbSensorInput["cInBG3330"](sInName := 'BG3330',
	//                                 xInSensor := "BG3330",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3330"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3330"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3331
	//     #fbSensorInput["cInBG3331"](sInName := 'BG3331',
	//                                 xInSensor := "BG3331",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3331"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3331"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3332
	//     #fbSensorInput["cInBG3332"](sInName := 'BG3332',
	//                                 xInSensor := "BG3332",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3332"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3332"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3333
	//     #fbSensorInput["cInBG3333"](sInName := 'BG3333',
	//                                 xInSensor := "BG3333",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3333"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3333"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3334
	//     #fbSensorInput["cInBG3334"](sInName := 'BG3334',
	//                                 xInSensor := "BG3334",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3334"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3334"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3335
	//     #fbSensorInput["cInBG3335"](sInName := 'BG3335',
	//                                 xInSensor := "BG3335",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3335"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3335"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3336
	//     #fbSensorInput["cInBG3336"](sInName := 'BG3336',
	//                                 xInSensor := "BG3336",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3336"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3336"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3337
	//     #fbSensorInput["cInBG3337"](sInName := 'BG3337',
	//                                 xInSensor := "BG3337",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3337"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3337"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3340
	//     #fbSensorInput["cInBG3340"](sInName := 'BG3340',
	//                                 xInSensor := "BG3340",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3340"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3340"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3341
	//     #fbSensorInput["cInBG3341"](sInName := 'BG3341',
	//                                 xInSensor := "BG3341",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3341"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3341"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3342
	//     #fbSensorInput["cInBG3342"](sInName := 'BG3342',
	//                                 xInSensor := "BG3342",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3342"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3342"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3343
	//     #fbSensorInput["cInBG3343"](sInName := 'BG3343',
	//                                 xInSensor := "BG3343",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3343"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3343"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3344
	//     #fbSensorInput["cInBG3344"](sInName := 'BG3344',
	//                                 xInSensor := "BG3344",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3344"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3344"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3345
	//     #fbSensorInput["cInBG3345"](sInName := 'BG3345',
	//                                 xInSensor := "BG3345",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3345"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3345"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3346
	//     #fbSensorInput["cInBG3346"](sInName := 'BG3346',
	//                                 xInSensor := "BG3346",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3346"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3346"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3347
	//     #fbSensorInput["cInBG3347"](sInName := 'BG3347',
	//                                 xInSensor := "BG3347",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3347"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3347"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3350
	//     #fbSensorInput["cInBG3350"](sInName := 'BG3350',
	//                                 xInSensor := "BG3350",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3350"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3350"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3360
	//     #fbSensorInput["cInBG3360"](sInName := 'BG3360',
	//                                 xInSensor := "BG3360",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3360"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3360"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3361
	//     #fbSensorInput["cInBG3361"](sInName := 'BG3361',
	//                                 xInSensor := "BG3361",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3361"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3361"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3362
	//     #fbSensorInput["cInBG3362"](sInName := 'BG3362',
	//                                 xInSensor := "BG3362",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3362"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3362"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3363
	//     #fbSensorInput["cInBG3363"](sInName := 'BG3363',
	//                                 xInSensor := "BG3363",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3363"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3363"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3364
	//     #fbSensorInput["cInBG3364"](sInName := 'BG3364',
	//                                 xInSensor := "BG3364",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3364"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3364"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3365
	//     #fbSensorInput["cInBG3365"](sInName := 'BG3365',
	//                                 xInSensor := "BG3365",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3365"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3365"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3367
	//     #fbSensorInput["cInBG3367"](sInName := 'BG3367',
	//                                 xInSensor := "BG3367",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3367"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3367"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3390
	//     #fbSensorInput["cInBG3390"](sInName := 'BG3390',
	//                                 xInSensor := "BG3390",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3390"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3390"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3391
	//     #fbSensorInput["cInBG3391"](sInName := 'BG3391',
	//                                 xInSensor := "BG3391",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3391"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3391"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3392
	//     #fbSensorInput["cInBG3392"](sInName := 'BG3392',
	//                                 xInSensor := "BG3392",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3392"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3392"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3393
	//     #fbSensorInput["cInBG3393"](sInName := 'BG3393',
	//                                 xInSensor := "BG3393",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3393"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3393"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3394
	//     #fbSensorInput["cInBG3394"](sInName := 'BG3394',
	//                                 xInSensor := "BG3394",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3394"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3394"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3395
	//     #fbSensorInput["cInBG3395"](sInName := 'BG3395',
	//                                 xInSensor := "BG3395",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3395"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3395"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3396
	//     #fbSensorInput["cInBG3396"](sInName := 'BG3396',
	//                                 xInSensor := "BG3396",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3396"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3396"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3397
	//     #fbSensorInput["cInBG3397"](sInName := 'BG3397',
	//                                 xInSensor := "BG3397",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3397"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3397"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3400
	//     #fbSensorInput["cInBG3400"](sInName := 'BG3400',
	//                                 xInSensor := "BG3400",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3400"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3400"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3401
	//     #fbSensorInput["cInBG3401"](sInName := 'BG3401',
	//                                 xInSensor := "BG3401",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3401"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3401"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3402
	//     #fbSensorInput["cInBG3402"](sInName := 'BG3402',
	//                                 xInSensor := "BG3402",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3402"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3402"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3403
	//     #fbSensorInput["cInBG3403"](sInName := 'BG3403',
	//                                 xInSensor := "BG3403",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3403"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3403"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3404
	//     #fbSensorInput["cInBG3404"](sInName := 'BG3404',
	//                                 xInSensor := "BG3404",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3404"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3404"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3405
	//     #fbSensorInput["cInBG3405"](sInName := 'BG3405',
	//                                 xInSensor := "BG3405",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3405"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3405"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3406
	//     #fbSensorInput["cInBG3406"](sInName := 'BG3406',
	//                                 xInSensor := "BG3406",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3406"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3406"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3407
	//     #fbSensorInput["cInBG3407"](sInName := 'BG3407',
	//                                 xInSensor := "BG3407",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3407"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3407"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3410
	//     #fbSensorInput["cInBG3410"](sInName := 'BG3410',
	//                                 xInSensor := "BG3410",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3410"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3410"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3411
	//     #fbSensorInput["cInBG3411"](sInName := 'BG3411',
	//                                 xInSensor := "BG3411",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3411"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3411"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3412
	//     #fbSensorInput["cInBG3412"](sInName := 'BG3412',
	//                                 xInSensor := "BG3412",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3412"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3412"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3413
	//     #fbSensorInput["cInBG3413"](sInName := 'BG3413',
	//                                 xInSensor := "BG3413",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3413"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3413"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3414
	//     #fbSensorInput["cInBG3414"](sInName := 'BG3414',
	//                                 xInSensor := "BG3414",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3414"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3414"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3420
	//     #fbSensorInput["cInBG3420"](sInName := 'BG3420',
	//                                 xInSensor := "BG3420",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3420"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3420"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3421
	//     #fbSensorInput["cInBG3421"](sInName := 'BG3421',
	//                                 xInSensor := "BG3421",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3421"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3421"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3422
	//     #fbSensorInput["cInBG3422"](sInName := 'BG3422',
	//                                 xInSensor := "BG3422",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3422"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3422"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3423
	//     #fbSensorInput["cInBG3423"](sInName := 'BG3423',
	//                                 xInSensor := "BG3423",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3423"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3423"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3424
	//     #fbSensorInput["cInBG3424"](sInName := 'BG3424',
	//                                 xInSensor := "BG3424",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3424"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3424"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3425
	//     #fbSensorInput["cInBG3425"](sInName := 'BG3425',
	//                                 xInSensor := "BG3425",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3425"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3425"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3426
	//     #fbSensorInput["cInBG3426"](sInName := 'BG3426',
	//                                 xInSensor := "BG3426",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3426"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3426"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3427
	//     #fbSensorInput["cInBG3427"](sInName := 'BG3427',
	//                                 xInSensor := "BG3427",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3427"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3427"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3430
	//     #fbSensorInput["cInBG3430"](sInName := 'BG3430',
	//                                 xInSensor := "BG3430",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3430"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3430"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3431
	//     #fbSensorInput["cInBG3431"](sInName := 'BG3431',
	//                                 xInSensor := "BG3431",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3431"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3431"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3433
	//     #fbSensorInput["cInBG3433"](sInName := 'BG3433',
	//                                 xInSensor := "BG3433",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3433"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3433"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3450
	//     #fbSensorInput["cInBG3450"](sInName := 'BG3450',
	//                                 xInSensor := "BG3450",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3450"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3450"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3451
	//     #fbSensorInput["cInBG3451"](sInName := 'BG3451',
	//                                 xInSensor := "BG3451",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3451"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3451"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3452
	//     #fbSensorInput["cInBG3452"](sInName := 'BG3452',
	//                                 xInSensor := "BG3452",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3452"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3452"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3453
	//     #fbSensorInput["cInBG3453"](sInName := 'BG3453',
	//                                 xInSensor := "BG3453",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3453"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3453"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3454
	//     #fbSensorInput["cInBG3454"](sInName := 'BG3454',
	//                                 xInSensor := "BG3454",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3454"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3454"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3455
	//     #fbSensorInput["cInBG3455"](sInName := 'BG3455',
	//                                 xInSensor := "BG3455",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3455"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3455"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3456
	//     #fbSensorInput["cInBG3456"](sInName := 'BG3456',
	//                                 xInSensor := "BG3456",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3456"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3456"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3457
	//     #fbSensorInput["cInBG3457"](sInName := 'BG3457',
	//                                 xInSensor := "BG3457",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3457"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3457"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3460
	//     #fbSensorInput["cInBG3460"](sInName := 'BG3460',
	//                                 xInSensor := "BG3460",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3460"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3460"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3461
	//     #fbSensorInput["cInBG3461"](sInName := 'BG3461',
	//                                 xInSensor := "BG3461",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3461"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3461"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3462
	//     #fbSensorInput["cInBG3462"](sInName := 'BG3462',
	//                                 xInSensor := "BG3462",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3462"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3462"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3463
	//     #fbSensorInput["cInBG3463"](sInName := 'BG3463',
	//                                 xInSensor := "BG3463",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3463"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3463"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3464
	//     #fbSensorInput["cInBG3464"](sInName := 'BG3464',
	//                                 xInSensor := "BG3464",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3464"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3464"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3480
	//     #fbSensorInput["cInBG3480"](sInName := 'BG3480',
	//                                 xInSensor := "BG3480",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3480"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3480"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3481
	//     #fbSensorInput["cInBG3481"](sInName := 'BG3481',
	//                                 xInSensor := "BG3481",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3481"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3481"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3482
	//     #fbSensorInput["cInBG3482"](sInName := 'BG3482',
	//                                 xInSensor := "BG3482",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3482"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3482"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3483
	//     #fbSensorInput["cInBG3483"](sInName := 'BG3483',
	//                                 xInSensor := "BG3483",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3483"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3483"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3484
	//     #fbSensorInput["cInBG3484"](sInName := 'BG3484',
	//                                 xInSensor := "BG3484",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3484"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3484"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3485
	//     #fbSensorInput["cInBG3485"](sInName := 'BG3485',
	//                                 xInSensor := "BG3485",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3485"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3485"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3486
	//     #fbSensorInput["cInBG3486"](sInName := 'BG3486',
	//                                 xInSensor := "BG3486",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3486"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3486"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3487
	//     #fbSensorInput["cInBG3487"](sInName := 'BG3487',
	//                                 xInSensor := "BG3487",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3487"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3487"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3490
	//     #fbSensorInput["cInBG3490"](sInName := 'BG3490',
	//                                 xInSensor := "BG3490",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3490"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3490"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3491
	//     #fbSensorInput["cInBG3491"](sInName := 'BG3491',
	//                                 xInSensor := "BG3491",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3491"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3491"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3492
	//     #fbSensorInput["cInBG3492"](sInName := 'BG3492',
	//                                 xInSensor := "BG3492",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3492"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3492"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3510
	//     #fbSensorInput["cInBG3510"](sInName := 'BG3510',
	//                                 xInSensor := "BG3510",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3510"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3510"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3511
	//     #fbSensorInput["cInBG3511"](sInName := 'BG3511',
	//                                 xInSensor := "BG3511",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3511"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3511"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3512
	//     #fbSensorInput["cInBG3512"](sInName := 'BG3512',
	//                                 xInSensor := "BG3512",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3512"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3512"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3513
	//     #fbSensorInput["cInBG3513"](sInName := 'BG3513',
	//                                 xInSensor := "BG3513",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3513"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3513"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3514
	//     #fbSensorInput["cInBG3514"](sInName := 'BG3514',
	//                                 xInSensor := "BG3514",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3514"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3514"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3515
	//     #fbSensorInput["cInBG3515"](sInName := 'BG3515',
	//                                 xInSensor := "BG3515",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3515"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3515"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3516
	//     #fbSensorInput["cInBG3516"](sInName := 'BG3516',
	//                                 xInSensor := "BG3516",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3516"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3516"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3517
	//     #fbSensorInput["cInBG3517"](sInName := 'BG3517',
	//                                 xInSensor := "BG3517",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3517"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3517"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3520
	//     #fbSensorInput["cInBG3520"](sInName := 'BG3520',
	//                                 xInSensor := "BG3520",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3520"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3520"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3521
	//     #fbSensorInput["cInBG3521"](sInName := 'BG3521',
	//                                 xInSensor := "BG3521",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3521"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3521"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3522
	//     #fbSensorInput["cInBG3522"](sInName := 'BG3522',
	//                                 xInSensor := "BG3522",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3522"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3522"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3523
	//     #fbSensorInput["cInBG3523"](sInName := 'BG3523',
	//                                 xInSensor := "BG3523",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3523"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3523"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3524
	//     #fbSensorInput["cInBG3524"](sInName := 'BG3524',
	//                                 xInSensor := "BG3524",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3524"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3524"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3525
	//     #fbSensorInput["cInBG3525"](sInName := 'BG3525',
	//                                 xInSensor := "BG3525",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3525"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3525"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3526
	//     #fbSensorInput["cInBG3526"](sInName := 'BG3526',
	//                                 xInSensor := "BG3526",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3526"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3526"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3527
	//     #fbSensorInput["cInBG3527"](sInName := 'BG3527',
	//                                 xInSensor := "BG3527",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3527"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3527"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3530
	//     #fbSensorInput["cInBG3530"](sInName := 'BG3530',
	//                                 xInSensor := "BG3530",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3530"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3530"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3531
	//     #fbSensorInput["cInBG3531"](sInName := 'BG3531',
	//                                 xInSensor := "BG3531",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3531"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3531"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3532
	//     #fbSensorInput["cInBG3532"](sInName := 'BG3532',
	//                                 xInSensor := "BG3532",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3532"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3532"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3540
	//     #fbSensorInput["cInBG3540"](sInName := 'BG3540',
	//                                 xInSensor := "BG3540",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3540"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3540"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3541
	//     #fbSensorInput["cInBG3541"](sInName := 'BG3541',
	//                                 xInSensor := "BG3541",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3541"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3541"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3542
	//     #fbSensorInput["cInBG3542"](sInName := 'BG3542',
	//                                 xInSensor := "BG3542",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3542"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3542"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3543
	//     #fbSensorInput["cInBG3543"](sInName := 'BG3543',
	//                                 xInSensor := "BG3543",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3543"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3543"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3544
	//     #fbSensorInput["cInBG3544"](sInName := 'BG3544',
	//                                 xInSensor := "BG3544",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3544"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3544"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3545
	//     #fbSensorInput["cInBG3545"](sInName := 'BG3545',
	//                                 xInSensor := "BG3545",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3545"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3545"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3546
	//     #fbSensorInput["cInBG3546"](sInName := 'BG3546',
	//                                 xInSensor := "BG3546",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3546"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3546"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3547
	//     #fbSensorInput["cInBG3547"](sInName := 'BG3547',
	//                                 xInSensor := "BG3547",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3547"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3547"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3550
	//     #fbSensorInput["cInBG3550"](sInName := 'BG3550',
	//                                 xInSensor := "BG3550",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3550"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3550"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3551
	//     #fbSensorInput["cInBG3551"](sInName := 'BG3551',
	//                                 xInSensor := "BG3551",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3551"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3551"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3552
	//     #fbSensorInput["cInBG3552"](sInName := 'BG3552',
	//                                 xInSensor := "BG3552",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3552"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3552"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3553
	//     #fbSensorInput["cInBG3553"](sInName := 'BG3553',
	//                                 xInSensor := "BG3553",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3553"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3553"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3570
	//     #fbSensorInput["cInBG3570"](sInName := 'BG3570',
	//                                 xInSensor := "BG3570",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3570"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3570"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3571
	//     #fbSensorInput["cInBG3571"](sInName := 'BG3571',
	//                                 xInSensor := "BG3571",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3571"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3571"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3572
	//     #fbSensorInput["cInBG3572"](sInName := 'BG3572',
	//                                 xInSensor := "BG3572",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3572"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3572"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3573
	//     #fbSensorInput["cInBG3573"](sInName := 'BG3573',
	//                                 xInSensor := "BG3573",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3573"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3573"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3574
	//     #fbSensorInput["cInBG3574"](sInName := 'BG3574',
	//                                 xInSensor := "BG3574",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3574"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3574"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3575
	//     #fbSensorInput["cInBG3575"](sInName := 'BG3575',
	//                                 xInSensor := "BG3575",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3575"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3575"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3576
	//     #fbSensorInput["cInBG3576"](sInName := 'BG3576',
	//                                 xInSensor := "BG3576",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3576"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3576"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3577
	//     #fbSensorInput["cInBG3577"](sInName := 'BG3577',
	//                                 xInSensor := "BG3577",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3577"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3577"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3580
	//     #fbSensorInput["cInBG3580"](sInName := 'BG3580',
	//                                 xInSensor := "BG3580",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3580"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3580"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3581
	//     #fbSensorInput["cInBG3581"](sInName := 'BG3581',
	//                                 xInSensor := "BG3581",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3581"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3581"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3582
	//     #fbSensorInput["cInBG3582"](sInName := 'BG3582',
	//                                 xInSensor := "BG3582",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3582"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3582"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3583
	//     #fbSensorInput["cInBG3583"](sInName := 'BG3583',
	//                                 xInSensor := "BG3583",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3583"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3583"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3584
	//     #fbSensorInput["cInBG3584"](sInName := 'BG3584',
	//                                 xInSensor := "BG3584",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3584"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3584"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3585
	//     #fbSensorInput["cInBG3585"](sInName := 'BG3585',
	//                                 xInSensor := "BG3585",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3585"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3585"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3586
	//     #fbSensorInput["cInBG3586"](sInName := 'BG3586',
	//                                 xInSensor := "BG3586",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3586"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3586"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3587
	//     #fbSensorInput["cInBG3587"](sInName := 'BG3587',
	//                                 xInSensor := "BG3587",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3587"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3587"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3590
	//     #fbSensorInput["cInBG3590"](sInName := 'BG3590',
	//                                 xInSensor := "BG3590",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3590"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3590"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3600
	//     #fbSensorInput["cInBG3600"](sInName := 'BG3600',
	//                                 xInSensor := "BG3600",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3600"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3600"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3601
	//     #fbSensorInput["cInBG3601"](sInName := 'BG3601',
	//                                 xInSensor := "BG3601",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3601"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3601"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3602
	//     #fbSensorInput["cInBG3602"](sInName := 'BG3602',
	//                                 xInSensor := "BG3602",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3602"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3602"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3603
	//     #fbSensorInput["cInBG3603"](sInName := 'BG3603',
	//                                 xInSensor := "BG3603",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3603"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3603"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3604
	//     #fbSensorInput["cInBG3604"](sInName := 'BG3604',
	//                                 xInSensor := "BG3604",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3604"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3604"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3605
	//     #fbSensorInput["cInBG3605"](sInName := 'BG3605',
	//                                 xInSensor := "BG3605",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3605"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3605"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3606
	//     #fbSensorInput["cInBG3606"](sInName := 'BG3606',
	//                                 xInSensor := "BG3606",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3606"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3606"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3607
	//     #fbSensorInput["cInBG3607"](sInName := 'BG3607',
	//                                 xInSensor := "BG3607",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3607"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3607"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3610
	//     #fbSensorInput["cInBG3610"](sInName := 'BG3610',
	//                                 xInSensor := "BG3610",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3610"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3610"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3611
	//     #fbSensorInput["cInBG3611"](sInName := 'BG3611',
	//                                 xInSensor := "BG3611",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3611"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3611"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3612
	//     #fbSensorInput["cInBG3612"](sInName := 'BG3612',
	//                                 xInSensor := "BG3612",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3612"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3612"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3613
	//     #fbSensorInput["cInBG3613"](sInName := 'BG3613',
	//                                 xInSensor := "BG3613",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3613"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3613"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3614
	//     #fbSensorInput["cInBG3614"](sInName := 'BG3614',
	//                                 xInSensor := "BG3614",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3614"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3614"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3615
	//     #fbSensorInput["cInBG3615"](sInName := 'BG3615',
	//                                 xInSensor := "BG3615",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3615"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3615"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3616
	//     #fbSensorInput["cInBG3616"](sInName := 'BG3616',
	//                                 xInSensor := "BG3616",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3616"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3616"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3617
	//     #fbSensorInput["cInBG3617"](sInName := 'BG3617',
	//                                 xInSensor := "BG3617",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3617"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3617"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3621
	//     #fbSensorInput["cInBG3621"](sInName := 'BG3621',
	//                                 xInSensor := "BG3621",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3621"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3621"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3622
	//     #fbSensorInput["cInBG3622"](sInName := 'BG3622',
	//                                 xInSensor := "BG3622",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3622"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3622"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3623
	//     #fbSensorInput["cInBG3623"](sInName := 'BG3623',
	//                                 xInSensor := "BG3623",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3623"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3623"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3624
	//     #fbSensorInput["cInBG3624"](sInName := 'BG3624',
	//                                 xInSensor := "BG3624",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3624"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3624"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3625
	//     #fbSensorInput["cInBG3625"](sInName := 'BG3625',
	//                                 xInSensor := "BG3625",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3625"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3625"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3630
	//     #fbSensorInput["cInBG3630"](sInName := 'BG3630',
	//                                 xInSensor := "BG3630",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3630"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3630"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3631
	//     #fbSensorInput["cInBG3631"](sInName := 'BG3631',
	//                                 xInSensor := "BG3631",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3631"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3631"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3632
	//     #fbSensorInput["cInBG3632"](sInName := 'BG3632',
	//                                 xInSensor := "BG3632",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3632"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3632"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3633
	//     #fbSensorInput["cInBG3633"](sInName := 'BG3633',
	//                                 xInSensor := "BG3633",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3633"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3633"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3634
	//     #fbSensorInput["cInBG3634"](sInName := 'BG3634',
	//                                 xInSensor := "BG3634",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3634"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3634"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3635
	//     #fbSensorInput["cInBG3635"](sInName := 'BG3635',
	//                                 xInSensor := "BG3635",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3635"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3635"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3636
	//     #fbSensorInput["cInBG3636"](sInName := 'BG3636',
	//                                 xInSensor := "BG3636",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3636"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3636"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3637
	//     #fbSensorInput["cInBG3637"](sInName := 'BG3637',
	//                                 xInSensor := "BG3637",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3637"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3637"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3640
	//     #fbSensorInput["cInBG3640"](sInName := 'BG3640',
	//                                 xInSensor := "BG3640",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3640"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3640"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3641
	//     #fbSensorInput["cInBG3641"](sInName := 'BG3641',
	//                                 xInSensor := "BG3641",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3641"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3641"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3642
	//     #fbSensorInput["cInBG3642"](sInName := 'BG3642',
	//                                 xInSensor := "BG3642",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3642"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3642"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3643
	//     #fbSensorInput["cInBG3643"](sInName := 'BG3643',
	//                                 xInSensor := "BG3643",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3643"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3643"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3644
	//     #fbSensorInput["cInBG3644"](sInName := 'BG3644',
	//                                 xInSensor := "BG3644",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3644"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3644"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3645
	//     #fbSensorInput["cInBG3645"](sInName := 'BG3645',
	//                                 xInSensor := "BG3645",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3645"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3645"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3646
	//     #fbSensorInput["cInBG3646"](sInName := 'BG3646',
	//                                 xInSensor := "BG3646",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3646"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3646"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3647
	//     #fbSensorInput["cInBG3647"](sInName := 'BG3647',
	//                                 xInSensor := "BG3647",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3647"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3647"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3650
	//     #fbSensorInput["cInBG3650"](sInName := 'BG3650',
	//                                 xInSensor := "BG3650",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3650"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3650"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3651
	//     #fbSensorInput["cInBG3651"](sInName := 'BG3651',
	//                                 xInSensor := "BG3651",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3651"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3651"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3652
	//     #fbSensorInput["cInBG3652"](sInName := 'BG3652',
	//                                 xInSensor := "BG3652",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3652"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3652"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3653
	//     #fbSensorInput["cInBG3653"](sInName := 'BG3653',
	//                                 xInSensor := "BG3653",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3653"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3653"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3654
	//     #fbSensorInput["cInBG3654"](sInName := 'BG3654',
	//                                 xInSensor := "BG3654",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3654"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3654"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3660
	//     #fbSensorInput["cInBG3660"](sInName := 'BG3660',
	//                                 xInSensor := "BG3660",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3660"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3660"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3661
	//     #fbSensorInput["cInBG3661"](sInName := 'BG3661',
	//                                 xInSensor := "BG3661",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3661"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3661"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3662
	//     #fbSensorInput["cInBG3662"](sInName := 'BG3662',
	//                                 xInSensor := "BG3662",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3662"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3662"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3663
	//     #fbSensorInput["cInBG3663"](sInName := 'BG3663',
	//                                 xInSensor := "BG3663",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3663"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3663"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3664
	//     #fbSensorInput["cInBG3664"](sInName := 'BG3664',
	//                                 xInSensor := "BG3664",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3664"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3664"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3665
	//     #fbSensorInput["cInBG3665"](sInName := 'BG3665',
	//                                 xInSensor := "BG3665",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3665"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3665"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3666
	//     #fbSensorInput["cInBG3666"](sInName := 'BG3666',
	//                                 xInSensor := "BG3666",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3666"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3666"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3667
	//     #fbSensorInput["cInBG3667"](sInName := 'BG3667',
	//                                 xInSensor := "BG3667",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3667"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3667"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3670
	//     #fbSensorInput["cInBG3670"](sInName := 'BG3670',
	//                                 xInSensor := "BG3670",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3670"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3670"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3671
	//     #fbSensorInput["cInBG3671"](sInName := 'BG3671',
	//                                 xInSensor := "BG3671",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3671"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3671"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3672
	//     #fbSensorInput["cInBG3672"](sInName := 'BG3672',
	//                                 xInSensor := "BG3672",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3672"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3672"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3690
	//     #fbSensorInput["cInBG3690"](sInName := 'BG3690',
	//                                 xInSensor := "BG3690",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3690"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3690"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3691
	//     #fbSensorInput["cInBG3691"](sInName := 'BG3691',
	//                                 xInSensor := "BG3691",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3691"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3691"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3692
	//     #fbSensorInput["cInBG3692"](sInName := 'BG3692',
	//                                 xInSensor := "BG3692",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3692"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3692"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3693
	//     #fbSensorInput["cInBG3693"](sInName := 'BG3693',
	//                                 xInSensor := "BG3693",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3693"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3693"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3694
	//     #fbSensorInput["cInBG3694"](sInName := 'BG3694',
	//                                 xInSensor := "BG3694",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3694"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3694"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3695
	//     #fbSensorInput["cInBG3695"](sInName := 'BG3695',
	//                                 xInSensor := "BG3695",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3695"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3695"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3696
	//     #fbSensorInput["cInBG3696"](sInName := 'BG3696',
	//                                 xInSensor := "BG3696",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3696"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3696"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3697
	//     #fbSensorInput["cInBG3697"](sInName := 'BG3697',
	//                                 xInSensor := "BG3697",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3697"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3697"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3700
	//     #fbSensorInput["cInBG3700"](sInName := 'BG3700',
	//                                 xInSensor := "BG3700",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3700"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3700"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3701
	//     #fbSensorInput["cInBG3701"](sInName := 'BG3701',
	//                                 xInSensor := "BG3701",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3701"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3701"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3702
	//     #fbSensorInput["cInBG3702"](sInName := 'BG3702',
	//                                 xInSensor := "BG3702",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3702"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3702"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3703
	//     #fbSensorInput["cInBG3703"](sInName := 'BG3703',
	//                                 xInSensor := "BG3703",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3703"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3703"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3704
	//     #fbSensorInput["cInBG3704"](sInName := 'BG3704',
	//                                 xInSensor := "BG3704",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3704"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3704"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3720
	//     #fbSensorInput["cInBG3720"](sInName := 'BG3720',
	//                                 xInSensor := "BG3720",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3720"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3720"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3721
	//     #fbSensorInput["cInBG3721"](sInName := 'BG3721',
	//                                 xInSensor := "BG3721",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3721"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3721"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3722
	//     #fbSensorInput["cInBG3722"](sInName := 'BG3722',
	//                                 xInSensor := "BG3722",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3722"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3722"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3723
	//     #fbSensorInput["cInBG3723"](sInName := 'BG3723',
	//                                 xInSensor := "BG3723",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3723"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3723"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3724
	//     #fbSensorInput["cInBG3724"](sInName := 'BG3724',
	//                                 xInSensor := "BG3724",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3724"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3724"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3725
	//     #fbSensorInput["cInBG3725"](sInName := 'BG3725',
	//                                 xInSensor := "BG3725",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3725"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3725"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3727
	//     #fbSensorInput["cInBG3727"](sInName := 'BG3727',
	//                                 xInSensor := "BG3727",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3727"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3727"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3750
	//     #fbSensorInput["cInBG3750"](sInName := 'BG3750',
	//                                 xInSensor := "BG3750",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3750"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3750"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3751
	//     #fbSensorInput["cInBG3751"](sInName := 'BG3751',
	//                                 xInSensor := "BG3751",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3751"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3751"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3752
	//     #fbSensorInput["cInBG3752"](sInName := 'BG3752',
	//                                 xInSensor := "BG3752",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3752"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3752"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3753
	//     #fbSensorInput["cInBG3753"](sInName := 'BG3753',
	//                                 xInSensor := "BG3753",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3753"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3753"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3754
	//     #fbSensorInput["cInBG3754"](sInName := 'BG3754',
	//                                 xInSensor := "BG3754",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3754"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3754"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3755
	//     #fbSensorInput["cInBG3755"](sInName := 'BG3755',
	//                                 xInSensor := "BG3755",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3755"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3755"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3756
	//     #fbSensorInput["cInBG3756"](sInName := 'BG3756',
	//                                 xInSensor := "BG3756",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3756"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3756"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3757
	//     #fbSensorInput["cInBG3757"](sInName := 'BG3757',
	//                                 xInSensor := "BG3757",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3757"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3757"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3760
	//     #fbSensorInput["cInBG3760"](sInName := 'BG3760',
	//                                 xInSensor := "BG3760",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3760"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3760"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3761
	//     #fbSensorInput["cInBG3761"](sInName := 'BG3761',
	//                                 xInSensor := "BG3761",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3761"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3761"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3762
	//     #fbSensorInput["cInBG3762"](sInName := 'BG3762',
	//                                 xInSensor := "BG3762",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3762"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3762"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3763
	//     #fbSensorInput["cInBG3763"](sInName := 'BG3763',
	//                                 xInSensor := "BG3763",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3763"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3763"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3764
	//     #fbSensorInput["cInBG3764"](sInName := 'BG3764',
	//                                 xInSensor := "BG3764",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3764"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3764"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3765
	//     #fbSensorInput["cInBG3765"](sInName := 'BG3765',
	//                                 xInSensor := "BG3765",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3765"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3765"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3766
	//     #fbSensorInput["cInBG3766"](sInName := 'BG3766',
	//                                 xInSensor := "BG3766",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3766"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3766"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3767
	//     #fbSensorInput["cInBG3767"](sInName := 'BG3767',
	//                                 xInSensor := "BG3767",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3767"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3767"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3770
	//     #fbSensorInput["cInBG3770"](sInName := 'BG3770',
	//                                 xInSensor := "BG3770",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3770"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3770"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3771
	//     #fbSensorInput["cInBG3771"](sInName := 'BG3771',
	//                                 xInSensor := "BG3771",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3771"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3771"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3772
	//     #fbSensorInput["cInBG3772"](sInName := 'BG3772',
	//                                 xInSensor := "BG3772",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3772"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3772"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3780
	//     #fbSensorInput["cInBG3780"](sInName := 'BG3780',
	//                                 xInSensor := "BG3780",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3780"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3780"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3781
	//     #fbSensorInput["cInBG3781"](sInName := 'BG3781',
	//                                 xInSensor := "BG3781",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3781"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3781"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3782
	//     #fbSensorInput["cInBG3782"](sInName := 'BG3782',
	//                                 xInSensor := "BG3782",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3782"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3782"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3783
	//     #fbSensorInput["cInBG3783"](sInName := 'BG3783',
	//                                 xInSensor := "BG3783",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3783"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3783"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3784
	//     #fbSensorInput["cInBG3784"](sInName := 'BG3784',
	//                                 xInSensor := "BG3784",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3784"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3784"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3785
	//     #fbSensorInput["cInBG3785"](sInName := 'BG3785',
	//                                 xInSensor := "BG3785",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3785"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3785"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3786
	//     #fbSensorInput["cInBG3786"](sInName := 'BG3786',
	//                                 xInSensor := "BG3786",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3786"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3786"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3787
	//     #fbSensorInput["cInBG3787"](sInName := 'BG3787',
	//                                 xInSensor := "BG3787",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3787"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3787"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3810
	//     #fbSensorInput["cInBG3810"](sInName := 'BG3810',
	//                                 xInSensor := "BG3810",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3810"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3810"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3811
	//     #fbSensorInput["cInBG3811"](sInName := 'BG3811',
	//                                 xInSensor := "BG3811",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3811"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3811"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3812
	//     #fbSensorInput["cInBG3812"](sInName := 'BG3812',
	//                                 xInSensor := "BG3812",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3812"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3812"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3813
	//     #fbSensorInput["cInBG3813"](sInName := 'BG3813',
	//                                 xInSensor := "BG3813",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3813"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3813"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3814
	//     #fbSensorInput["cInBG3814"](sInName := 'BG3814',
	//                                 xInSensor := "BG3814",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3814"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3814"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3815
	//     #fbSensorInput["cInBG3815"](sInName := 'BG3815',
	//                                 xInSensor := "BG3815",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3815"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3815"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3816
	//     #fbSensorInput["cInBG3816"](sInName := 'BG3816',
	//                                 xInSensor := "BG3816",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3816"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3816"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3817
	//     #fbSensorInput["cInBG3817"](sInName := 'BG3817',
	//                                 xInSensor := "BG3817",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3817"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3817"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3820
	//     #fbSensorInput["cInBG3820"](sInName := 'BG3820',
	//                                 xInSensor := "BG3820",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3820"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3820"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3821
	//     #fbSensorInput["cInBG3821"](sInName := 'BG3821',
	//                                 xInSensor := "BG3821",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3821"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3821"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3822
	//     #fbSensorInput["cInBG3822"](sInName := 'BG3822',
	//                                 xInSensor := "BG3822",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3822"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3822"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3823
	//     #fbSensorInput["cInBG3823"](sInName := 'BG3823',
	//                                 xInSensor := "BG3823",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3823"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3823"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3824
	//     #fbSensorInput["cInBG3824"](sInName := 'BG3824',
	//                                 xInSensor := "BG3824",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3824"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3824"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3825
	//     #fbSensorInput["cInBG3825"](sInName := 'BG3825',
	//                                 xInSensor := "BG3825",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3825"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3825"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3826
	//     #fbSensorInput["cInBG3826"](sInName := 'BG3826',
	//                                 xInSensor := "BG3826",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3826"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3826"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3827
	//     #fbSensorInput["cInBG3827"](sInName := 'BG3827',
	//                                 xInSensor := "BG3827",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3827"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3827"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3830
	//     #fbSensorInput["cInBG3830"](sInName := 'BG3830',
	//                                 xInSensor := "BG3830",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3830"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3830"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3840
	//     #fbSensorInput["cInBG3840"](sInName := 'BG3840',
	//                                 xInSensor := "BG3840",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3840"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3840"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3841
	//     #fbSensorInput["cInBG3841"](sInName := 'BG3841',
	//                                 xInSensor := "BG3841",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3841"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3841"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3842
	//     #fbSensorInput["cInBG3842"](sInName := 'BG3842',
	//                                 xInSensor := "BG3842",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3842"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3842"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3843
	//     #fbSensorInput["cInBG3843"](sInName := 'BG3843',
	//                                 xInSensor := "BG3843",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3843"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3843"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3844
	//     #fbSensorInput["cInBG3844"](sInName := 'BG3844',
	//                                 xInSensor := "BG3844",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3844"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3844"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3845
	//     #fbSensorInput["cInBG3845"](sInName := 'BG3845',
	//                                 xInSensor := "BG3845",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3845"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3845"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3847
	//     #fbSensorInput["cInBG3847"](sInName := 'BG3847',
	//                                 xInSensor := "BG3847",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3847"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3847"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3870
	//     #fbSensorInput["cInBG3870"](sInName := 'BG3870',
	//                                 xInSensor := "BG3870",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3870"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3870"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3871
	//     #fbSensorInput["cInBG3871"](sInName := 'BG3871',
	//                                 xInSensor := "BG3871",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3871"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3871"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3872
	//     #fbSensorInput["cInBG3872"](sInName := 'BG3872',
	//                                 xInSensor := "BG3872",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3872"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3872"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3873
	//     #fbSensorInput["cInBG3873"](sInName := 'BG3873',
	//                                 xInSensor := "BG3873",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3873"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3873"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3874
	//     #fbSensorInput["cInBG3874"](sInName := 'BG3874',
	//                                 xInSensor := "BG3874",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3874"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3874"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3875
	//     #fbSensorInput["cInBG3875"](sInName := 'BG3875',
	//                                 xInSensor := "BG3875",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3875"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3875"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3876
	//     #fbSensorInput["cInBG3876"](sInName := 'BG3876',
	//                                 xInSensor := "BG3876",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3876"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3876"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3877
	//     #fbSensorInput["cInBG3877"](sInName := 'BG3877',
	//                                 xInSensor := "BG3877",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3877"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3877"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3880
	//     #fbSensorInput["cInBG3880"](sInName := 'BG3880',
	//                                 xInSensor := "BG3880",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3880"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3880"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3881
	//     #fbSensorInput["cInBG3881"](sInName := 'BG3881',
	//                                 xInSensor := "BG3881",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3881"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3881"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3882
	//     #fbSensorInput["cInBG3882"](sInName := 'BG3882',
	//                                 xInSensor := "BG3882",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3882"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3882"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3883
	//     #fbSensorInput["cInBG3883"](sInName := 'BG3883',
	//                                 xInSensor := "BG3883",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3883"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3883"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3884
	//     #fbSensorInput["cInBG3884"](sInName := 'BG3884',
	//                                 xInSensor := "BG3884",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3884"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3884"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3885
	//     #fbSensorInput["cInBG3885"](sInName := 'BG3885',
	//                                 xInSensor := "BG3885",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3885"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3885"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3886
	//     #fbSensorInput["cInBG3886"](sInName := 'BG3886',
	//                                 xInSensor := "BG3886",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3886"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3886"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3887
	//     #fbSensorInput["cInBG3887"](sInName := 'BG3887',
	//                                 xInSensor := "BG3887",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3887"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3887"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3890
	//     #fbSensorInput["cInBG3890"](sInName := 'BG3890',
	//                                 xInSensor := "BG3890",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3890"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3890"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3891
	//     #fbSensorInput["cInBG3891"](sInName := 'BG3891',
	//                                 xInSensor := "BG3891",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3891"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3891"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3892
	//     #fbSensorInput["cInBG3892"](sInName := 'BG3892',
	//                                 xInSensor := "BG3892",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3892"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3892"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3893
	//     #fbSensorInput["cInBG3893"](sInName := 'BG3893',
	//                                 xInSensor := "BG3893",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3893"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3893"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3894
	//     #fbSensorInput["cInBG3894"](sInName := 'BG3894',
	//                                 xInSensor := "BG3894",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3894"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3894"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3900
	//     #fbSensorInput["cInBG3900"](sInName := 'BG3900',
	//                                 xInSensor := "BG3900",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3900"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3900"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3901
	//     #fbSensorInput["cInBG3901"](sInName := 'BG3901',
	//                                 xInSensor := "BG3901",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3901"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3901"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3902
	//     #fbSensorInput["cInBG3902"](sInName := 'BG3902',
	//                                 xInSensor := "BG3902",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3902"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3902"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3903
	//     #fbSensorInput["cInBG3903"](sInName := 'BG3903',
	//                                 xInSensor := "BG3903",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3903"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3903"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3904
	//     #fbSensorInput["cInBG3904"](sInName := 'BG3904',
	//                                 xInSensor := "BG3904",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3904"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3904"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3905
	//     #fbSensorInput["cInBG3905"](sInName := 'BG3905',
	//                                 xInSensor := "BG3905",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3905"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3905"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3906
	//     #fbSensorInput["cInBG3906"](sInName := 'BG3906',
	//                                 xInSensor := "BG3906",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3906"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3906"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3907
	//     #fbSensorInput["cInBG3907"](sInName := 'BG3907',
	//                                 xInSensor := "BG3907",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3907"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3907"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3910
	//     #fbSensorInput["cInBG3910"](sInName := 'BG3910',
	//                                 xInSensor := "BG3910",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3910"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3910"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3911
	//     #fbSensorInput["cInBG3911"](sInName := 'BG3911',
	//                                 xInSensor := "BG3911",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3911"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3911"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3912
	//     #fbSensorInput["cInBG3912"](sInName := 'BG3912',
	//                                 xInSensor := "BG3912",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3912"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3912"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3930
	//     #fbSensorInput["cInBG3930"](sInName := 'BG3930',
	//                                 xInSensor := "BG3930",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3930"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3930"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3931
	//     #fbSensorInput["cInBG3931"](sInName := 'BG3931',
	//                                 xInSensor := "BG3931",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3931"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3931"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3932
	//     #fbSensorInput["cInBG3932"](sInName := 'BG3932',
	//                                 xInSensor := "BG3932",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3932"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3932"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3933
	//     #fbSensorInput["cInBG3933"](sInName := 'BG3933',
	//                                 xInSensor := "BG3933",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3933"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3933"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3934
	//     #fbSensorInput["cInBG3934"](sInName := 'BG3934',
	//                                 xInSensor := "BG3934",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3934"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3934"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3935
	//     #fbSensorInput["cInBG3935"](sInName := 'BG3935',
	//                                 xInSensor := "BG3935",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3935"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3935"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3936
	//     #fbSensorInput["cInBG3936"](sInName := 'BG3936',
	//                                 xInSensor := "BG3936",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3936"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3936"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3937
	//     #fbSensorInput["cInBG3937"](sInName := 'BG3937',
	//                                 xInSensor := "BG3937",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3937"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3937"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3940
	//     #fbSensorInput["cInBG3940"](sInName := 'BG3940',
	//                                 xInSensor := "BG3940",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3940"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3940"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3941
	//     #fbSensorInput["cInBG3941"](sInName := 'BG3941',
	//                                 xInSensor := "BG3941",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3941"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3941"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3942
	//     #fbSensorInput["cInBG3942"](sInName := 'BG3942',
	//                                 xInSensor := "BG3942",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3942"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3942"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3943
	//     #fbSensorInput["cInBG3943"](sInName := 'BG3943',
	//                                 xInSensor := "BG3943",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3943"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3943"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3944
	//     #fbSensorInput["cInBG3944"](sInName := 'BG3944',
	//                                 xInSensor := "BG3944",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3944"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3944"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3960
	//     #fbSensorInput["cInBG3960"](sInName := 'BG3960',
	//                                 xInSensor := "BG3960",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3960"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3960"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3961
	//     #fbSensorInput["cInBG3961"](sInName := 'BG3961',
	//                                 xInSensor := "BG3961",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3961"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3961"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3962
	//     #fbSensorInput["cInBG3962"](sInName := 'BG3962',
	//                                 xInSensor := "BG3962",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3962"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3962"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3963
	//     #fbSensorInput["cInBG3963"](sInName := 'BG3963',
	//                                 xInSensor := "BG3963",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3963"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3963"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3964
	//     #fbSensorInput["cInBG3964"](sInName := 'BG3964',
	//                                 xInSensor := "BG3964",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3964"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3964"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3965
	//     #fbSensorInput["cInBG3965"](sInName := 'BG3965',
	//                                 xInSensor := "BG3965",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3965"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3965"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3967
	//     #fbSensorInput["cInBG3967"](sInName := 'BG3967',
	//                                 xInSensor := "BG3967",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3967"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3967"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3990
	//     #fbSensorInput["cInBG3990"](sInName := 'BG3990',
	//                                 xInSensor := "BG3990",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3990"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3990"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3991
	//     #fbSensorInput["cInBG3991"](sInName := 'BG3991',
	//                                 xInSensor := "BG3991",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3991"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3991"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3992
	//     #fbSensorInput["cInBG3992"](sInName := 'BG3992',
	//                                 xInSensor := "BG3992",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3992"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3992"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3993
	//     #fbSensorInput["cInBG3993"](sInName := 'BG3993',
	//                                 xInSensor := "BG3993",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3993"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3993"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3994
	//     #fbSensorInput["cInBG3994"](sInName := 'BG3994',
	//                                 xInSensor := "BG3994",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3994"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3994"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3995
	//     #fbSensorInput["cInBG3995"](sInName := 'BG3995',
	//                                 xInSensor := "BG3995",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3995"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3995"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3996
	//     #fbSensorInput["cInBG3996"](sInName := 'BG3996',
	//                                 xInSensor := "BG3996",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3996"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3996"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3997
	//     #fbSensorInput["cInBG3997"](sInName := 'BG3997',
	//                                 xInSensor := "BG3997",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3997"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3997"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG4000
	//     #fbSensorInput["cInBG4000"](sInName := 'BG4000',
	//                                 xInSensor := "BG4000",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4000"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4000"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG4001
	//     #fbSensorInput["cInBG4001"](sInName := 'BG4001',
	//                                 xInSensor := "BG4001",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4001"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4001"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG4002
	//     #fbSensorInput["cInBG4002"](sInName := 'BG4002',
	//                                 xInSensor := "BG4002",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4002"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4002"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG4003
	//     #fbSensorInput["cInBG4003"](sInName := 'BG4003',
	//                                 xInSensor := "BG4003",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4003"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4003"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG4004
	//     #fbSensorInput["cInBG4004"](sInName := 'BG4004',
	//                                 xInSensor := "BG4004",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4004"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4004"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG4005
	//     #fbSensorInput["cInBG4005"](sInName := 'BG4005',
	//                                 xInSensor := "BG4005",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4005"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4005"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG4006
	//     #fbSensorInput["cInBG4006"](sInName := 'BG4006',
	//                                 xInSensor := "BG4006",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4006"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4006"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG4007
	//     #fbSensorInput["cInBG4007"](sInName := 'BG4007',
	//                                 xInSensor := "BG4007",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4007"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4007"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG4010
	//     #fbSensorInput["cInBG4010"](sInName := 'BG4010',
	//                                 xInSensor := "BG4010",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4010"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4010"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG4011
	//     #fbSensorInput["cInBG4011"](sInName := 'BG4011',
	//                                 xInSensor := "BG4011",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4011"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4011"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG4012
	//     #fbSensorInput["cInBG4012"](sInName := 'BG4012',
	//                                 xInSensor := "BG4012",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4012"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4012"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG4020
	//     #fbSensorInput["cInBG4020"](sInName := 'BG4020',
	//                                 xInSensor := "BG4020",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4020"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4020"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG4021
	//     #fbSensorInput["cInBG4021"](sInName := 'BG4021',
	//                                 xInSensor := "BG4021",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4021"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4021"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG4022
	//     #fbSensorInput["cInBG4022"](sInName := 'BG4022',
	//                                 xInSensor := "BG4022",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4022"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4022"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG4023
	//     #fbSensorInput["cInBG4023"](sInName := 'BG4023',
	//                                 xInSensor := "BG4023",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4023"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4023"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG4024
	//     #fbSensorInput["cInBG4024"](sInName := 'BG4024',
	//                                 xInSensor := "BG4024",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4024"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4024"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG4025
	//     #fbSensorInput["cInBG4025"](sInName := 'BG4025',
	//                                 xInSensor := "BG4025",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4025"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4025"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG4026
	//     #fbSensorInput["cInBG4026"](sInName := 'BG4026',
	//                                 xInSensor := "BG4026",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4026"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4026"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG4027
	//     #fbSensorInput["cInBG4027"](sInName := 'BG4027',
	//                                 xInSensor := "BG4027",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4027"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4027"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG4050
	//     #fbSensorInput["cInBG4050"](sInName := 'BG4050',
	//                                 xInSensor := "BG4050",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4050"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4050"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG4051
	//     #fbSensorInput["cInBG4051"](sInName := 'BG4051',
	//                                 xInSensor := "BG4051",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4051"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4051"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG4052
	//     #fbSensorInput["cInBG4052"](sInName := 'BG4052',
	//                                 xInSensor := "BG4052",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4052"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4052"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG4053
	//     #fbSensorInput["cInBG4053"](sInName := 'BG4053',
	//                                 xInSensor := "BG4053",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4053"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4053"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG4054
	//     #fbSensorInput["cInBG4054"](sInName := 'BG4054',
	//                                 xInSensor := "BG4054",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4054"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4054"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG4055
	//     #fbSensorInput["cInBG4055"](sInName := 'BG4055',
	//                                 xInSensor := "BG4055",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4055"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4055"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG4056
	//     #fbSensorInput["cInBG4056"](sInName := 'BG4056',
	//                                 xInSensor := "BG4056",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4056"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4056"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG4057
	//     #fbSensorInput["cInBG4057"](sInName := 'BG4057',
	//                                 xInSensor := "BG4057",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4057"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4057"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG4060
	//     #fbSensorInput["cInBG4060"](sInName := 'BG4060',
	//                                 xInSensor := "BG4060",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4060"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4060"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG4061
	//     #fbSensorInput["cInBG4061"](sInName := 'BG4061',
	//                                 xInSensor := "BG4061",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4061"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4061"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG4062
	//     #fbSensorInput["cInBG4062"](sInName := 'BG4062',
	//                                 xInSensor := "BG4062",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4062"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4062"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG4063
	//     #fbSensorInput["cInBG4063"](sInName := 'BG4063',
	//                                 xInSensor := "BG4063",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4063"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4063"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG4064
	//     #fbSensorInput["cInBG4064"](sInName := 'BG4064',
	//                                 xInSensor := "BG4064",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4064"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4064"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG4065
	//     #fbSensorInput["cInBG4065"](sInName := 'BG4065',
	//                                 xInSensor := "BG4065",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4065"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4065"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG4066
	//     #fbSensorInput["cInBG4066"](sInName := 'BG4066',
	//                                 xInSensor := "BG4066",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4066"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4066"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG4067
	//     #fbSensorInput["cInBG4067"](sInName := 'BG4067',
	//                                 xInSensor := "BG4067",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4067"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4067"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG4070
	//     #fbSensorInput["cInBG4070"](sInName := 'BG4070',
	//                                 xInSensor := "BG4070",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4070"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4070"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG4080
	//     #fbSensorInput["cInBG4080"](sInName := 'BG4080',
	//                                 xInSensor := "BG4080",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4080"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4080"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG4081
	//     #fbSensorInput["cInBG4081"](sInName := 'BG4081',
	//                                 xInSensor := "BG4081",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4081"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4081"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG4082
	//     #fbSensorInput["cInBG4082"](sInName := 'BG4082',
	//                                 xInSensor := "BG4082",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4082"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4082"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG4083
	//     #fbSensorInput["cInBG4083"](sInName := 'BG4083',
	//                                 xInSensor := "BG4083",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4083"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4083"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG4084
	//     #fbSensorInput["cInBG4084"](sInName := 'BG4084',
	//                                 xInSensor := "BG4084",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4084"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4084"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG4085
	//     #fbSensorInput["cInBG4085"](sInName := 'BG4085',
	//                                 xInSensor := "BG4085",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4085"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4085"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG4086
	//     #fbSensorInput["cInBG4086"](sInName := 'BG4086',
	//                                 xInSensor := "BG4086",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4086"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4086"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG4087
	//     #fbSensorInput["cInBG4087"](sInName := 'BG4087',
	//                                 xInSensor := "BG4087",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4087"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4087"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG4090
	//     #fbSensorInput["cInBG4090"](sInName := 'BG4090',
	//                                 xInSensor := "BG4090",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4090"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4090"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG4091
	//     #fbSensorInput["cInBG4091"](sInName := 'BG4091',
	//                                 xInSensor := "BG4091",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4091"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4091"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG4110
	//     #fbSensorInput["cInBG4110"](sInName := 'BG4110',
	//                                 xInSensor := "BG4110",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4110"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4110"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG4111
	//     #fbSensorInput["cInBG4111"](sInName := 'BG4111',
	//                                 xInSensor := "BG4111",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4111"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4111"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG4112
	//     #fbSensorInput["cInBG4112"](sInName := 'BG4112',
	//                                 xInSensor := "BG4112",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4112"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4112"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG4113
	//     #fbSensorInput["cInBG4113"](sInName := 'BG4113',
	//                                 xInSensor := "BG4113",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4113"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4113"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG4114
	//     #fbSensorInput["cInBG4114"](sInName := 'BG4114',
	//                                 xInSensor := "BG4114",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4114"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4114"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG4115
	//     #fbSensorInput["cInBG4115"](sInName := 'BG4115',
	//                                 xInSensor := "BG4115",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4115"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4115"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG4116
	//     #fbSensorInput["cInBG4116"](sInName := 'BG4116',
	//                                 xInSensor := "BG4116",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4116"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4116"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG4117
	//     #fbSensorInput["cInBG4117"](sInName := 'BG4117',
	//                                 xInSensor := "BG4117",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4117"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4117"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG4120
	//     #fbSensorInput["cInBG4120"](sInName := 'BG4120',
	//                                 xInSensor := "BG4120",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4120"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4120"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG4121
	//     #fbSensorInput["cInBG4121"](sInName := 'BG4121',
	//                                 xInSensor := "BG4121",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4121"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4121"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG4122
	//     #fbSensorInput["cInBG4122"](sInName := 'BG4122',
	//                                 xInSensor := "BG4122",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4122"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4122"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG4123
	//     #fbSensorInput["cInBG4123"](sInName := 'BG4123',
	//                                 xInSensor := "BG4123",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4123"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4123"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG4124
	//     #fbSensorInput["cInBG4124"](sInName := 'BG4124',
	//                                 xInSensor := "BG4124",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4124"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4124"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG4125
	//     #fbSensorInput["cInBG4125"](sInName := 'BG4125',
	//                                 xInSensor := "BG4125",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4125"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4125"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG4126
	//     #fbSensorInput["cInBG4126"](sInName := 'BG4126',
	//                                 xInSensor := "BG4126",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4126"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4126"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG4127
	//     #fbSensorInput["cInBG4127"](sInName := 'BG4127',
	//                                 xInSensor := "BG4127",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4127"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4127"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG4130
	//     #fbSensorInput["cInBG4130"](sInName := 'BG4130',
	//                                 xInSensor := "BG4130",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4130"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4130"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG4131
	//     #fbSensorInput["cInBG4131"](sInName := 'BG4131',
	//                                 xInSensor := "BG4131",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4131"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4131"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG4132
	//     #fbSensorInput["cInBG4132"](sInName := 'BG4132',
	//                                 xInSensor := "BG4132",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4132"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4132"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG4133
	//     #fbSensorInput["cInBG4133"](sInName := 'BG4133',
	//                                 xInSensor := "BG4133",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4133"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4133"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG4134
	//     #fbSensorInput["cInBG4134"](sInName := 'BG4134',
	//                                 xInSensor := "BG4134",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4134"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4134"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG4140
	//     #fbSensorInput["cInBG4140"](sInName := 'BG4140',
	//                                 xInSensor := "BG4140",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4140"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4140"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG4141
	//     #fbSensorInput["cInBG4141"](sInName := 'BG4141',
	//                                 xInSensor := "BG4141",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4141"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4141"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG4142
	//     #fbSensorInput["cInBG4142"](sInName := 'BG4142',
	//                                 xInSensor := "BG4142",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4142"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4142"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG4143
	//     #fbSensorInput["cInBG4143"](sInName := 'BG4143',
	//                                 xInSensor := "BG4143",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4143"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4143"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG4144
	//     #fbSensorInput["cInBG4144"](sInName := 'BG4144',
	//                                 xInSensor := "BG4144",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4144"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4144"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG4147
	//     #fbSensorInput["cInBG4147"](sInName := 'BG4147',
	//                                 xInSensor := "BG4147",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4147"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4147"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG4150
	//     #fbSensorInput["cInBG4150"](sInName := 'BG4150',
	//                                 xInSensor := "BG4150",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4150"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4150"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG4151
	//     #fbSensorInput["cInBG4151"](sInName := 'BG4151',
	//                                 xInSensor := "BG4151",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4151"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4151"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG4170
	//     #fbSensorInput["cInBG4170"](sInName := 'BG4170',
	//                                 xInSensor := "BG4170",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4170"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4170"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG4171
	//     #fbSensorInput["cInBG4171"](sInName := 'BG4171',
	//                                 xInSensor := "BG4171",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4171"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4171"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG4172
	//     #fbSensorInput["cInBG4172"](sInName := 'BG4172',
	//                                 xInSensor := "BG4172",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4172"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4172"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG4173
	//     #fbSensorInput["cInBG4173"](sInName := 'BG4173',
	//                                 xInSensor := "BG4173",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4173"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4173"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG4174
	//     #fbSensorInput["cInBG4174"](sInName := 'BG4174',
	//                                 xInSensor := "BG4174",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4174"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4174"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG4175
	//     #fbSensorInput["cInBG4175"](sInName := 'BG4175',
	//                                 xInSensor := "BG4175",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4175"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4175"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG4176
	//     #fbSensorInput["cInBG4176"](sInName := 'BG4176',
	//                                 xInSensor := "BG4176",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4176"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4176"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG4177
	//     #fbSensorInput["cInBG4177"](sInName := 'BG4177',
	//                                 xInSensor := "BG4177",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4177"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4177"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG4180
	//     #fbSensorInput["cInBG4180"](sInName := 'BG4180',
	//                                 xInSensor := "BG4180",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4180"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4180"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG4181
	//     #fbSensorInput["cInBG4181"](sInName := 'BG4181',
	//                                 xInSensor := "BG4181",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4181"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4181"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG4182
	//     #fbSensorInput["cInBG4182"](sInName := 'BG4182',
	//                                 xInSensor := "BG4182",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4182"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4182"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG4183
	//     #fbSensorInput["cInBG4183"](sInName := 'BG4183',
	//                                 xInSensor := "BG4183",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4183"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4183"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG4184
	//     #fbSensorInput["cInBG4184"](sInName := 'BG4184',
	//                                 xInSensor := "BG4184",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4184"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4184"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG4200
	//     #fbSensorInput["cInBG4200"](sInName := 'BG4200',
	//                                 xInSensor := "BG4200",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4200"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4200"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG4201
	//     #fbSensorInput["cInBG4201"](sInName := 'BG4201',
	//                                 xInSensor := "BG4201",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4201"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4201"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG4202
	//     #fbSensorInput["cInBG4202"](sInName := 'BG4202',
	//                                 xInSensor := "BG4202",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4202"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4202"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG4203
	//     #fbSensorInput["cInBG4203"](sInName := 'BG4203',
	//                                 xInSensor := "BG4203",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4203"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4203"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG4204
	//     #fbSensorInput["cInBG4204"](sInName := 'BG4204',
	//                                 xInSensor := "BG4204",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4204"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4204"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG4205
	//     #fbSensorInput["cInBG4205"](sInName := 'BG4205',
	//                                 xInSensor := "BG4205",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4205"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4205"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG4206
	//     #fbSensorInput["cInBG4206"](sInName := 'BG4206',
	//                                 xInSensor := "BG4206",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4206"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4206"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG4207
	//     #fbSensorInput["cInBG4207"](sInName := 'BG4207',
	//                                 xInSensor := "BG4207",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4207"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4207"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG4210
	//     #fbSensorInput["cInBG4210"](sInName := 'BG4210',
	//                                 xInSensor := "BG4210",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4210"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4210"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG4211
	//     #fbSensorInput["cInBG4211"](sInName := 'BG4211',
	//                                 xInSensor := "BG4211",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4211"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4211"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG4212
	//     #fbSensorInput["cInBG4212"](sInName := 'BG4212',
	//                                 xInSensor := "BG4212",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4212"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4212"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG4230
	//     #fbSensorInput["cInBG4230"](sInName := 'BG4230',
	//                                 xInSensor := "BG4230",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4230"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4230"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG4231
	//     #fbSensorInput["cInBG4231"](sInName := 'BG4231',
	//                                 xInSensor := "BG4231",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4231"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4231"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG4232
	//     #fbSensorInput["cInBG4232"](sInName := 'BG4232',
	//                                 xInSensor := "BG4232",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4232"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4232"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG4233
	//     #fbSensorInput["cInBG4233"](sInName := 'BG4233',
	//                                 xInSensor := "BG4233",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4233"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4233"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG4234
	//     #fbSensorInput["cInBG4234"](sInName := 'BG4234',
	//                                 xInSensor := "BG4234",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4234"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4234"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG4235
	//     #fbSensorInput["cInBG4235"](sInName := 'BG4235',
	//                                 xInSensor := "BG4235",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4235"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4235"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG4236
	//     #fbSensorInput["cInBG4236"](sInName := 'BG4236',
	//                                 xInSensor := "BG4236",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4236"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4236"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG4237
	//     #fbSensorInput["cInBG4237"](sInName := 'BG4237',
	//                                 xInSensor := "BG4237",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4237"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4237"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG4240
	//     #fbSensorInput["cInBG4240"](sInName := 'BG4240',
	//                                 xInSensor := "BG4240",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4240"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4240"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG4241
	//     #fbSensorInput["cInBG4241"](sInName := 'BG4241',
	//                                 xInSensor := "BG4241",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4241"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4241"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG4242
	//     #fbSensorInput["cInBG4242"](sInName := 'BG4242',
	//                                 xInSensor := "BG4242",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4242"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4242"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG4243
	//     #fbSensorInput["cInBG4243"](sInName := 'BG4243',
	//                                 xInSensor := "BG4243",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4243"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4243"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG4244
	//     #fbSensorInput["cInBG4244"](sInName := 'BG4244',
	//                                 xInSensor := "BG4244",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4244"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4244"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG4245
	//     #fbSensorInput["cInBG4245"](sInName := 'BG4245',
	//                                 xInSensor := "BG4245",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4245"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4245"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG4246
	//     #fbSensorInput["cInBG4246"](sInName := 'BG4246',
	//                                 xInSensor := "BG4246",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4246"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4246"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG4247
	//     #fbSensorInput["cInBG4247"](sInName := 'BG4247',
	//                                 xInSensor := "BG4247",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4247"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4247"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG4250
	//     #fbSensorInput["cInBG4250"](sInName := 'BG4250',
	//                                 xInSensor := "BG4250",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4250"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4250"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG4251
	//     #fbSensorInput["cInBG4251"](sInName := 'BG4251',
	//                                 xInSensor := "BG4251",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4251"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4251"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG4252
	//     #fbSensorInput["cInBG4252"](sInName := 'BG4252',
	//                                 xInSensor := "BG4252",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4252"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4252"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG4260
	//     #fbSensorInput["cInBG4260"](sInName := 'BG4260',
	//                                 xInSensor := "BG4260",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4260"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4260"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG4261
	//     #fbSensorInput["cInBG4261"](sInName := 'BG4261',
	//                                 xInSensor := "BG4261",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4261"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4261"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG4262
	//     #fbSensorInput["cInBG4262"](sInName := 'BG4262',
	//                                 xInSensor := "BG4262",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4262"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4262"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG4263
	//     #fbSensorInput["cInBG4263"](sInName := 'BG4263',
	//                                 xInSensor := "BG4263",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4263"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4263"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG4264
	//     #fbSensorInput["cInBG4264"](sInName := 'BG4264',
	//                                 xInSensor := "BG4264",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4264"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4264"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG4265
	//     #fbSensorInput["cInBG4265"](sInName := 'BG4265',
	//                                 xInSensor := "BG4265",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4265"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4265"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG4266
	//     #fbSensorInput["cInBG4266"](sInName := 'BG4266',
	//                                 xInSensor := "BG4266",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4266"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4266"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG4267
	//     #fbSensorInput["cInBG4267"](sInName := 'BG4267',
	//                                 xInSensor := "BG4267",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4267"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4267"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG4270
	//     #fbSensorInput["cInBG4270"](sInName := 'BG4270',
	//                                 xInSensor := "BG4270",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4270"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4270"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG4271
	//     #fbSensorInput["cInBG4271"](sInName := 'BG4271',
	//                                 xInSensor := "BG4271",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4271"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4271"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG4272
	//     #fbSensorInput["cInBG4272"](sInName := 'BG4272',
	//                                 xInSensor := "BG4272",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4272"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4272"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG4273
	//     #fbSensorInput["cInBG4273"](sInName := 'BG4273',
	//                                 xInSensor := "BG4273",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4273"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4273"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG4290
	//     #fbSensorInput["cInBG4290"](sInName := 'BG4290',
	//                                 xInSensor := "BG4290",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4290"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4290"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG4291
	//     #fbSensorInput["cInBG4291"](sInName := 'BG4291',
	//                                 xInSensor := "BG4291",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4291"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4291"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG4292
	//     #fbSensorInput["cInBG4292"](sInName := 'BG4292',
	//                                 xInSensor := "BG4292",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4292"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4292"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG4293
	//     #fbSensorInput["cInBG4293"](sInName := 'BG4293',
	//                                 xInSensor := "BG4293",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4293"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4293"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG4294
	//     #fbSensorInput["cInBG4294"](sInName := 'BG4294',
	//                                 xInSensor := "BG4294",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4294"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4294"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG4295
	//     #fbSensorInput["cInBG4295"](sInName := 'BG4295',
	//                                 xInSensor := "BG4295",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4295"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4295"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG4296
	//     #fbSensorInput["cInBG4296"](sInName := 'BG4296',
	//                                 xInSensor := "BG4296",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4296"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4296"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG4297
	//     #fbSensorInput["cInBG4297"](sInName := 'BG4297',
	//                                 xInSensor := "BG4297",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4297"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4297"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG4300
	//     #fbSensorInput["cInBG4300"](sInName := 'BG4300',
	//                                 xInSensor := "BG4300",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4300"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4300"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG4301
	//     #fbSensorInput["cInBG4301"](sInName := 'BG4301',
	//                                 xInSensor := "BG4301",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4301"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4301"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG4302
	//     #fbSensorInput["cInBG4302"](sInName := 'BG4302',
	//                                 xInSensor := "BG4302",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4302"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4302"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG4303
	//     #fbSensorInput["cInBG4303"](sInName := 'BG4303',
	//                                 xInSensor := "BG4303",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4303"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4303"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG4304
	//     #fbSensorInput["cInBG4304"](sInName := 'BG4304',
	//                                 xInSensor := "BG4304",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4304"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4304"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG4305
	//     #fbSensorInput["cInBG4305"](sInName := 'BG4305',
	//                                 xInSensor := "BG4305",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4305"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4305"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG4306
	//     #fbSensorInput["cInBG4306"](sInName := 'BG4306',
	//                                 xInSensor := "BG4306",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4306"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4306"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG4307
	//     #fbSensorInput["cInBG4307"](sInName := 'BG4307',
	//                                 xInSensor := "BG4307",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4307"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4307"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG4310
	//     #fbSensorInput["cInBG4310"](sInName := 'BG4310',
	//                                 xInSensor := "BG4310",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4310"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4310"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG4320
	//     #fbSensorInput["cInBG4320"](sInName := 'BG4320',
	//                                 xInSensor := "BG4320",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4320"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4320"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG4321
	//     #fbSensorInput["cInBG4321"](sInName := 'BG4321',
	//                                 xInSensor := "BG4321",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4321"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4321"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG4322
	//     #fbSensorInput["cInBG4322"](sInName := 'BG4322',
	//                                 xInSensor := "BG4322",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4322"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4322"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG4323
	//     #fbSensorInput["cInBG4323"](sInName := 'BG4323',
	//                                 xInSensor := "BG4323",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4323"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4323"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG4324
	//     #fbSensorInput["cInBG4324"](sInName := 'BG4324',
	//                                 xInSensor := "BG4324",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4324"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4324"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG4325
	//     #fbSensorInput["cInBG4325"](sInName := 'BG4325',
	//                                 xInSensor := "BG4325",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4325"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4325"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG4326
	//     #fbSensorInput["cInBG4326"](sInName := 'BG4326',
	//                                 xInSensor := "BG4326",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4326"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4326"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG4327
	//     #fbSensorInput["cInBG4327"](sInName := 'BG4327',
	//                                 xInSensor := "BG4327",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4327"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4327"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG4330
	//     #fbSensorInput["cInBG4330"](sInName := 'BG4330',
	//                                 xInSensor := "BG4330",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4330"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4330"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG4331
	//     #fbSensorInput["cInBG4331"](sInName := 'BG4331',
	//                                 xInSensor := "BG4331",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4331"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4331"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG4332
	//     #fbSensorInput["cInBG4332"](sInName := 'BG4332',
	//                                 xInSensor := "BG4332",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4332"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4332"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG4333
	//     #fbSensorInput["cInBG4333"](sInName := 'BG4333',
	//                                 xInSensor := "BG4333",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4333"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4333"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG4334
	//     #fbSensorInput["cInBG4334"](sInName := 'BG4334',
	//                                 xInSensor := "BG4334",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4334"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4334"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG4335
	//     #fbSensorInput["cInBG4335"](sInName := 'BG4335',
	//                                 xInSensor := "BG4335",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4335"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4335"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG4336
	//     #fbSensorInput["cInBG4336"](sInName := 'BG4336',
	//                                 xInSensor := "BG4336",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4336"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4336"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG4337
	//     #fbSensorInput["cInBG4337"](sInName := 'BG4337',
	//                                 xInSensor := "BG4337",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4337"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4337"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG4340
	//     #fbSensorInput["cInBG4340"](sInName := 'BG4340',
	//                                 xInSensor := "BG4340",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4340"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4340"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG4341
	//     #fbSensorInput["cInBG4341"](sInName := 'BG4341',
	//                                 xInSensor := "BG4341",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4341"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4341"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG4342
	//     #fbSensorInput["cInBG4342"](sInName := 'BG4342',
	//                                 xInSensor := "BG4342",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4342"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4342"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG4343
	//     #fbSensorInput["cInBG4343"](sInName := 'BG4343',
	//                                 xInSensor := "BG4343",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4343"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4343"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG4344
	//     #fbSensorInput["cInBG4344"](sInName := 'BG4344',
	//                                 xInSensor := "BG4344",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4344"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4344"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG4350
	//     #fbSensorInput["cInBG4350"](sInName := 'BG4350',
	//                                 xInSensor := "BG4350",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4350"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4350"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG4351
	//     #fbSensorInput["cInBG4351"](sInName := 'BG4351',
	//                                 xInSensor := "BG4351",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4351"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4351"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG4352
	//     #fbSensorInput["cInBG4352"](sInName := 'BG4352',
	//                                 xInSensor := "BG4352",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4352"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4352"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG4353
	//     #fbSensorInput["cInBG4353"](sInName := 'BG4353',
	//                                 xInSensor := "BG4353",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4353"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4353"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG4354
	//     #fbSensorInput["cInBG4354"](sInName := 'BG4354',
	//                                 xInSensor := "BG4354",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4354"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4354"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG4355
	//     #fbSensorInput["cInBG4355"](sInName := 'BG4355',
	//                                 xInSensor := "BG4355",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4355"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4355"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG4356
	//     #fbSensorInput["cInBG4356"](sInName := 'BG4356',
	//                                 xInSensor := "BG4356",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4356"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4356"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG4357
	//     #fbSensorInput["cInBG4357"](sInName := 'BG4357',
	//                                 xInSensor := "BG4357",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4357"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4357"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG4360
	//     #fbSensorInput["cInBG4360"](sInName := 'BG4360',
	//                                 xInSensor := "BG4360",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4360"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4360"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG4361
	//     #fbSensorInput["cInBG4361"](sInName := 'BG4361',
	//                                 xInSensor := "BG4361",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4361"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4361"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG4362
	//     #fbSensorInput["cInBG4362"](sInName := 'BG4362',
	//                                 xInSensor := "BG4362",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4362"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4362"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG4363
	//     #fbSensorInput["cInBG4363"](sInName := 'BG4363',
	//                                 xInSensor := "BG4363",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4363"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4363"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG4364
	//     #fbSensorInput["cInBG4364"](sInName := 'BG4364',
	//                                 xInSensor := "BG4364",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4364"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4364"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG4365
	//     #fbSensorInput["cInBG4365"](sInName := 'BG4365',
	//                                 xInSensor := "BG4365",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4365"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4365"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG4366
	//     #fbSensorInput["cInBG4366"](sInName := 'BG4366',
	//                                 xInSensor := "BG4366",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4366"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4366"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG4367
	//     #fbSensorInput["cInBG4367"](sInName := 'BG4367',
	//                                 xInSensor := "BG4367",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4367"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4367"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG4370
	//     #fbSensorInput["cInBG4370"](sInName := 'BG4370',
	//                                 xInSensor := "BG4370",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4370"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4370"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG4371
	//     #fbSensorInput["cInBG4371"](sInName := 'BG4371',
	//                                 xInSensor := "BG4371",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4371"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4371"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG4372
	//     #fbSensorInput["cInBG4372"](sInName := 'BG4372',
	//                                 xInSensor := "BG4372",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4372"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4372"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG4373
	//     #fbSensorInput["cInBG4373"](sInName := 'BG4373',
	//                                 xInSensor := "BG4373",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4373"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4373"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG4374
	//     #fbSensorInput["cInBG4374"](sInName := 'BG4374',
	//                                 xInSensor := "BG4374",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4374"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4374"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG4375
	//     #fbSensorInput["cInBG4375"](sInName := 'BG4375',
	//                                 xInSensor := "BG4375",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4375"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4375"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG4380
	//     #fbSensorInput["cInBG4380"](sInName := 'BG4380',
	//                                 xInSensor := "BG4380",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4380"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4380"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG4381
	//     #fbSensorInput["cInBG4381"](sInName := 'BG4381',
	//                                 xInSensor := "BG4381",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4381"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4381"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG4382
	//     #fbSensorInput["cInBG4382"](sInName := 'BG4382',
	//                                 xInSensor := "BG4382",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4382"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4382"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG4383
	//     #fbSensorInput["cInBG4383"](sInName := 'BG4383',
	//                                 xInSensor := "BG4383",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4383"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4383"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG4384
	//     #fbSensorInput["cInBG4384"](sInName := 'BG4384',
	//                                 xInSensor := "BG4384",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4384"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4384"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG4385
	//     #fbSensorInput["cInBG4385"](sInName := 'BG4385',
	//                                 xInSensor := "BG4385",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4385"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4385"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG4386
	//     #fbSensorInput["cInBG4386"](sInName := 'BG4386',
	//                                 xInSensor := "BG4386",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4386"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4386"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG4387
	//     #fbSensorInput["cInBG4387"](sInName := 'BG4387',
	//                                 xInSensor := "BG4387",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4387"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4387"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG4390
	//     #fbSensorInput["cInBG4390"](sInName := 'BG4390',
	//                                 xInSensor := "BG4390",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4390"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4390"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG4391
	//     #fbSensorInput["cInBG4391"](sInName := 'BG4391',
	//                                 xInSensor := "BG4391",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4391"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4391"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG4410
	//     #fbSensorInput["cInBG4410"](sInName := 'BG4410',
	//                                 xInSensor := "BG4410",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4410"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4410"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG4411
	//     #fbSensorInput["cInBG4411"](sInName := 'BG4411',
	//                                 xInSensor := "BG4411",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4411"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4411"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG4412
	//     #fbSensorInput["cInBG4412"](sInName := 'BG4412',
	//                                 xInSensor := "BG4412",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4412"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4412"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG4413
	//     #fbSensorInput["cInBG4413"](sInName := 'BG4413',
	//                                 xInSensor := "BG4413",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4413"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4413"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG4414
	//     #fbSensorInput["cInBG4414"](sInName := 'BG4414',
	//                                 xInSensor := "BG4414",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4414"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4414"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG4415
	//     #fbSensorInput["cInBG4415"](sInName := 'BG4415',
	//                                 xInSensor := "BG4415",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4415"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4415"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG4416
	//     #fbSensorInput["cInBG4416"](sInName := 'BG4416',
	//                                 xInSensor := "BG4416",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4416"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4416"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG4417
	//     #fbSensorInput["cInBG4417"](sInName := 'BG4417',
	//                                 xInSensor := "BG4417",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4417"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4417"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG4420
	//     #fbSensorInput["cInBG4420"](sInName := 'BG4420',
	//                                 xInSensor := "BG4420",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4420"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4420"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG4421
	//     #fbSensorInput["cInBG4421"](sInName := 'BG4421',
	//                                 xInSensor := "BG4421",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4421"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4421"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG4422
	//     #fbSensorInput["cInBG4422"](sInName := 'BG4422',
	//                                 xInSensor := "BG4422",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4422"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4422"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG4423
	//     #fbSensorInput["cInBG4423"](sInName := 'BG4423',
	//                                 xInSensor := "BG4423",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4423"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4423"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG4424
	//     #fbSensorInput["cInBG4424"](sInName := 'BG4424',
	//                                 xInSensor := "BG4424",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4424"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4424"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG4440
	//     #fbSensorInput["cInBG4440"](sInName := 'BG4440',
	//                                 xInSensor := "BG4440",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4440"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4440"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG4442
	//     #fbSensorInput["cInBG4442"](sInName := 'BG4442',
	//                                 xInSensor := "BG4442",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4442"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4442"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG4443
	//     #fbSensorInput["cInBG4443"](sInName := 'BG4443',
	//                                 xInSensor := "BG4443",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4443"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4443"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG4444
	//     #fbSensorInput["cInBG4444"](sInName := 'BG4444',
	//                                 xInSensor := "BG4444",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4444"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4444"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG4445
	//     #fbSensorInput["cInBG4445"](sInName := 'BG4445',
	//                                 xInSensor := "BG4445",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4445"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4445"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG4446
	//     #fbSensorInput["cInBG4446"](sInName := 'BG4446',
	//                                 xInSensor := "BG4446",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4446"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4446"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG4447
	//     #fbSensorInput["cInBG4447"](sInName := 'BG4447',
	//                                 xInSensor := "BG4447",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4447"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4447"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG4451
	//     #fbSensorInput["cInBG4451"](sInName := 'BG4451',
	//                                 xInSensor := "BG4451",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4451"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4451"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG4453
	//     #fbSensorInput["cInBG4453"](sInName := 'BG4453',
	//                                 xInSensor := "BG4453",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4453"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4453"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG4454
	//     #fbSensorInput["cInBG4454"](sInName := 'BG4454',
	//                                 xInSensor := "BG4454",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4454"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4454"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG4455
	//     #fbSensorInput["cInBG4455"](sInName := 'BG4455',
	//                                 xInSensor := "BG4455",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4455"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4455"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG4456
	//     #fbSensorInput["cInBG4456"](sInName := 'BG4456',
	//                                 xInSensor := "BG4456",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4456"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4456"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG4457
	//     #fbSensorInput["cInBG4457"](sInName := 'BG4457',
	//                                 xInSensor := "BG4457",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4457"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4457"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG4460
	//     #fbSensorInput["cInBG4460"](sInName := 'BG4460',
	//                                 xInSensor := "BG4460",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4460"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4460"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG4461
	//     #fbSensorInput["cInBG4461"](sInName := 'BG4461',
	//                                 xInSensor := "BG4461",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4461"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4461"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG4462
	//     #fbSensorInput["cInBG4462"](sInName := 'BG4462',
	//                                 xInSensor := "BG4462",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4462"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4462"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG4500
	//     #fbSensorInput["cInBG4500"](sInName := 'BG4500',
	//                                 xInSensor := "BG4500",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4500"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4500"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG4502
	//     #fbSensorInput["cInBG4502"](sInName := 'BG4502',
	//                                 xInSensor := "BG4502",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4502"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4502"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG4503
	//     #fbSensorInput["cInBG4503"](sInName := 'BG4503',
	//                                 xInSensor := "BG4503",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4503"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4503"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG4504
	//     #fbSensorInput["cInBG4504"](sInName := 'BG4504',
	//                                 xInSensor := "BG4504",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4504"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4504"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG4505
	//     #fbSensorInput["cInBG4505"](sInName := 'BG4505',
	//                                 xInSensor := "BG4505",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4505"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4505"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG4507
	//     #fbSensorInput["cInBG4507"](sInName := 'BG4507',
	//                                 xInSensor := "BG4507",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4507"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4507"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG4510
	//     #fbSensorInput["cInBG4510"](sInName := 'BG4510',
	//                                 xInSensor := "BG4510",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4510"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4510"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG4512
	//     #fbSensorInput["cInBG4512"](sInName := 'BG4512',
	//                                 xInSensor := "BG4512",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4512"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4512"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG4514
	//     #fbSensorInput["cInBG4514"](sInName := 'BG4514',
	//                                 xInSensor := "BG4514",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4514"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4514"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG4520
	//     #fbSensorInput["cInBG4520"](sInName := 'BG4520',
	//                                 xInSensor := "BG4520",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4520"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4520"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG4521
	//     #fbSensorInput["cInBG4521"](sInName := 'BG4521',
	//                                 xInSensor := "BG4521",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4521"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4521"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG4522
	//     #fbSensorInput["cInBG4522"](sInName := 'BG4522',
	//                                 xInSensor := "BG4522",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4522"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4522"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG4524
	//     #fbSensorInput["cInBG4524"](sInName := 'BG4524',
	//                                 xInSensor := "BG4524",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4524"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4524"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG4525
	//     #fbSensorInput["cInBG4525"](sInName := 'BG4525',
	//                                 xInSensor := "BG4525",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4525"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4525"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG4526
	//     #fbSensorInput["cInBG4526"](sInName := 'BG4526',
	//                                 xInSensor := "BG4526",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4526"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4526"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG4530
	//     #fbSensorInput["cInBG4530"](sInName := 'BG4530',
	//                                 xInSensor := "BG4530",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4530"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4530"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG4531
	//     #fbSensorInput["cInBG4531"](sInName := 'BG4531',
	//                                 xInSensor := "BG4531",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4531"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4531"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG4532
	//     #fbSensorInput["cInBG4532"](sInName := 'BG4532',
	//                                 xInSensor := "BG4532",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4532"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4532"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG4533
	//     #fbSensorInput["cInBG4533"](sInName := 'BG4533',
	//                                 xInSensor := "BG4533",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4533"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4533"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG4535
	//     #fbSensorInput["cInBG4535"](sInName := 'BG4535',
	//                                 xInSensor := "BG4535",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4535"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4535"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG4536
	//     #fbSensorInput["cInBG4536"](sInName := 'BG4536',
	//                                 xInSensor := "BG4536",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4536"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4536"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG4537
	//     #fbSensorInput["cInBG4537"](sInName := 'BG4537',
	//                                 xInSensor := "BG4537",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4537"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4537"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG4540
	//     #fbSensorInput["cInBG4540"](sInName := 'BG4540',
	//                                 xInSensor := "BG4540",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4540"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4540"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG4541
	//     #fbSensorInput["cInBG4541"](sInName := 'BG4541',
	//                                 xInSensor := "BG4541",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4541"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4541"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG4542
	//     #fbSensorInput["cInBG4542"](sInName := 'BG4542',
	//                                 xInSensor := "BG4542",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4542"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4542"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG4543
	//     #fbSensorInput["cInBG4543"](sInName := 'BG4543',
	//                                 xInSensor := "BG4543",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4543"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4543"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG4544
	//     #fbSensorInput["cInBG4544"](sInName := 'BG4544',
	//                                 xInSensor := "BG4544",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4544"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4544"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG4545
	//     #fbSensorInput["cInBG4545"](sInName := 'BG4545',
	//                                 xInSensor := "BG4545",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4545"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4545"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	
	// REGION BG3140
	//     #fbSensorInput["cInBG3140"](sInName := 'BG3140',
	//                                 xInSensor := "BG3140",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3140"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3140"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3440
	//     #fbSensorInput["cInBG3440"](sInName := 'BG3440',
	//                                 xInSensor := "BG3440",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3440"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3440"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3441
	//     #fbSensorInput["cInBG3441"](sInName := 'BG3441',
	//                                 xInSensor := "BG3441",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3441"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3441"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3442
	//     #fbSensorInput["cInBG3442"](sInName := 'BG3442',
	//                                 xInSensor := "BG3442",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3442"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3442"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3620
	//     #fbSensorInput["cInBG3620"](sInName := 'BG3620',
	//                                 xInSensor := "BG3620",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3620"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3620"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3920
	//     #fbSensorInput["cInBG3920"](sInName := 'BG3920',
	//                                 xInSensor := "BG3920",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3920"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3920"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3921
	//     #fbSensorInput["cInBG3921"](sInName := 'BG3921',
	//                                 xInSensor := "BG3921",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3921"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3921"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG3922
	//     #fbSensorInput["cInBG3922"](sInName := 'BG3922',
	//                                 xInSensor := "BG3922",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3922"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3922"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG4095
	//     #fbSensorInput["cInBG4095"](sInName := 'BG4095',
	//                                 xInSensor := "BG4095",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4095"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4095"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG4096
	//     #fbSensorInput["cInBG4096"](sInName := 'BG4096',
	//                                 xInSensor := "BG4096",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4096"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4096"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG4097
	//     #fbSensorInput["cInBG4097"](sInName := 'BG4097',
	//                                 xInSensor := "BG4097",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4097"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4097"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG4441
	//     #fbSensorInput["cInBG4441"](sInName := 'BG4441',
	//                                 xInSensor := "BG4441",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4441"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4441"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG4450
	//     #fbSensorInput["cInBG4450"](sInName := 'BG4450',
	//                                 xInSensor := "BG4450",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4450"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4450"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG4452
	//     #fbSensorInput["cInBG4452"](sInName := 'BG4452',
	//                                 xInSensor := "BG4452",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4452"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4452"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG4501
	//     #fbSensorInput["cInBG4501"](sInName := 'BG4501',
	//                                 xInSensor := "BG4501",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4501"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4501"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG4506
	//     #fbSensorInput["cInBG4506"](sInName := 'BG4506',
	//                                 xInSensor := "BG4506",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4506"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4506"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG4513
	//     #fbSensorInput["cInBG4513"](sInName := 'BG4513',
	//                                 xInSensor := "BG4513",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4513"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4513"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG4523
	//     #fbSensorInput["cInBG4523"](sInName := 'BG4523',
	//                                 xInSensor := "BG4523",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4523"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4523"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	// REGION BG4527
	//     #fbSensorInput["cInBG4527"](sInName := 'BG4527',
	//                                 xInSensor := "BG4527",
	//                                 stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4527"],
	//                                 stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4527"],
	//                                 stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMain);
	// END_REGION ;
	
	
END_FUNCTION_BLOCK

