FUNCTION_BLOCK "FB_CallSensors"
{ S7_Optimized_Access := 'TRUE' }
VERSION : 0.1
   VAR_IN_OUT 
      stInOutControlUnitCabinet : "UDT_MainState";
   END_VAR

   VAR 
      fbSensorInput : Array[0.."cNoSensors"] of "FB_SensorInput";
   END_VAR

   VAR_TEMP 
      idx : Int;
      tFlicker : Bool;
      index : Int;
   END_VAR


BEGIN
	(* REGION SensorInput-Baustein Aufrufe
	    
	    REGION BG3000
	        #fbSensorInput["cInBG3000"](sInName := 'BG3000',
	                                    xInSensor := "BG3000",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3000"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3000"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	        
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3001
	        #fbSensorInput["cInBG3001"](sInName := 'BG3001',
	                                    xInSensor := "BG3001",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3001"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3001"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3002
	        #fbSensorInput["cInBG3002"](sInName := 'BG3002',
	                                    xInSensor := "BG3002",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3002"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3002"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	        
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3003
	        #fbSensorInput["cInBG3003"](sInName := 'BG3003',
	                                    xInSensor := "BG3003",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3003"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3003"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3004
	        #fbSensorInput["cInBG3004"](sInName := 'BG3004',
	                                    xInSensor := "BG3004",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3004"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3004"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3005
	        #fbSensorInput["cInBG3005"](sInName := 'BG3005',
	                                    xInSensor := "BG3005",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3005"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3005"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3006
	        #fbSensorInput["cInBG3006"](sInName := 'BG3006',
	                                    xInSensor := "BG3006",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3006"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3006"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3007
	        #fbSensorInput["cInBG3007"](sInName := 'BG3007',
	                                    xInSensor := "BG3007",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3007"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3007"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3010
	        #fbSensorInput["cInBG3010"](sInName := 'BG3010',
	                                    xInSensor := "BG3010",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3010"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3010"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3011
	        #fbSensorInput["cInBG3011"](sInName := 'BG3011',
	                                    xInSensor := "BG3011",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3011"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3011"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3012
	        #fbSensorInput["cInBG3012"](sInName := 'BG3012',
	                                    xInSensor := "BG3012",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3012"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3012"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3030
	        #fbSensorInput["cInBG3030"](sInName := 'BG3030',
	                                    xInSensor := "BG3030",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3030"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3030"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3031
	        #fbSensorInput["cInBG3031"](sInName := 'BG3031',
	                                    xInSensor := "BG3031",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3031"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3031"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3032
	        #fbSensorInput["cInBG3032"](sInName := 'BG3032',
	                                    xInSensor := "BG3032",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3032"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3032"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3033
	        #fbSensorInput["cInBG3033"](sInName := 'BG3033',
	                                    xInSensor := "BG3033",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3033"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3033"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3034
	        #fbSensorInput["cInBG3034"](sInName := 'BG3034',
	                                    xInSensor := "BG3034",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3034"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3034"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3035
	        #fbSensorInput["cInBG3035"](sInName := 'BG3035',
	                                    xInSensor := "BG3035",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3035"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3035"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3036
	        #fbSensorInput["cInBG3036"](sInName := 'BG3036',
	                                    xInSensor := "BG3036",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3036"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3036"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3037
	        #fbSensorInput["cInBG3037"](sInName := 'BG3037',
	                                    xInSensor := "BG3037",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3037"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3037"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3040
	        #fbSensorInput["cInBG3040"](sInName := 'BG3040',
	                                    xInSensor := "BG3040",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3040"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3040"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3041
	        #fbSensorInput["cInBG3041"](sInName := 'BG3041',
	                                    xInSensor := "BG3041",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3041"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3041"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3042
	        #fbSensorInput["cInBG3042"](sInName := 'BG3042',
	                                    xInSensor := "BG3042",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3042"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3042"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3043
	        #fbSensorInput["cInBG3043"](sInName := 'BG3043',
	                                    xInSensor := "BG3043",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3043"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3043"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3044
	        #fbSensorInput["cInBG3044"](sInName := 'BG3044',
	                                    xInSensor := "BG3044",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3044"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3044"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3045
	        #fbSensorInput["cInBG3045"](sInName := 'BG3045',
	                                    xInSensor := "BG3045",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3045"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3045"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3046
	        #fbSensorInput["cInBG3046"](sInName := 'BG3046',
	                                    xInSensor := "BG3046",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3046"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3046"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3047
	        #fbSensorInput["cInBG3047"](sInName := 'BG3047',
	                                    xInSensor := "BG3047",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3047"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3047"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3050
	        #fbSensorInput["cInBG3050"](sInName := 'BG3050',
	                                    xInSensor := "BG3050",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3050"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3050"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3051
	        #fbSensorInput["cInBG3051"](sInName := 'BG3051',
	                                    xInSensor := "BG3051",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3051"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3051"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3052
	        #fbSensorInput["cInBG3052"](sInName := 'BG3052',
	                                    xInSensor := "BG3052",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3052"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3052"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3070
	        #fbSensorInput["cInBG3070"](sInName := 'BG3070',
	                                    xInSensor := "BG3070",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3070"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3070"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3071
	        #fbSensorInput["cInBG3071"](sInName := 'BG3071',
	                                    xInSensor := "BG3071",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3071"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3071"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3072
	        #fbSensorInput["cInBG3072"](sInName := 'BG3072',
	                                    xInSensor := "BG3072",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3072"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3072"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3090
	        #fbSensorInput["cInBG3090"](sInName := 'BG3090',
	                                    xInSensor := "BG3090",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3090"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3090"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3091
	        #fbSensorInput["cInBG3091"](sInName := 'BG3091',
	                                    xInSensor := "BG3091",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3091"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3091"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3092
	        #fbSensorInput["cInBG3092"](sInName := 'BG3092',
	                                    xInSensor := "BG3092",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3092"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3092"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3093
	        #fbSensorInput["cInBG3093"](sInName := 'BG3093',
	                                    xInSensor := "BG3093",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3093"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3093"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3094
	        #fbSensorInput["cInBG3094"](sInName := 'BG3094',
	                                    xInSensor := "BG3094",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3094"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3094"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3095
	        #fbSensorInput["cInBG3095"](sInName := 'BG3095',
	                                    xInSensor := "BG3095",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3095"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3095"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3096
	        #fbSensorInput["cInBG3096"](sInName := 'BG3096',
	                                    xInSensor := "BG3096",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3096"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3096"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3097
	        #fbSensorInput["cInBG3097"](sInName := 'BG3097',
	                                    xInSensor := "BG3097",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3097"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3097"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3100
	        #fbSensorInput["cInBG3100"](sInName := 'BG3100',
	                                    xInSensor := "BG3100",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3100"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3100"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3101
	        #fbSensorInput["cInBG3101"](sInName := 'BG3101',
	                                    xInSensor := "BG3101",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3101"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3101"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3102
	        #fbSensorInput["cInBG3102"](sInName := 'BG3102',
	                                    xInSensor := "BG3102",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3102"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3102"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3103
	        #fbSensorInput["cInBG3103"](sInName := 'BG3103',
	                                    xInSensor := "BG3103",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3103"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3103"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3104
	        #fbSensorInput["cInBG3104"](sInName := 'BG3104',
	                                    xInSensor := "BG3104",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3104"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3104"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3105
	        #fbSensorInput["cInBG3105"](sInName := 'BG3105',
	                                    xInSensor := "BG3105",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3105"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3105"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3106
	        #fbSensorInput["cInBG3106"](sInName := 'BG3106',
	                                    xInSensor := "BG3106",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3106"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3106"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3107
	        #fbSensorInput["cInBG3107"](sInName := 'BG3107',
	                                    xInSensor := "BG3107",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3107"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3107"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3110
	        #fbSensorInput["cInBG3110"](sInName := 'BG3110',
	                                    xInSensor := "BG3110",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3110"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3110"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3120
	        #fbSensorInput["cInBG3120"](sInName := 'BG3120',
	                                    xInSensor := "BG3120",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3120"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3120"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3121
	        #fbSensorInput["cInBG3121"](sInName := 'BG3121',
	                                    xInSensor := "BG3121",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3121"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3121"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3122
	        #fbSensorInput["cInBG3122"](sInName := 'BG3122',
	                                    xInSensor := "BG3122",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3122"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3122"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3123
	        #fbSensorInput["cInBG3123"](sInName := 'BG3123',
	                                    xInSensor := "BG3123",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3123"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3123"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3124
	        #fbSensorInput["cInBG3124"](sInName := 'BG3124',
	                                    xInSensor := "BG3124",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3124"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3124"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3125
	        #fbSensorInput["cInBG3125"](sInName := 'BG3125',
	                                    xInSensor := "BG3125",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3125"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3125"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3126
	        #fbSensorInput["cInBG3126"](sInName := 'BG3126',
	                                    xInSensor := "BG3126",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3126"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3126"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3127
	        #fbSensorInput["cInBG3127"](sInName := 'BG3127',
	                                    xInSensor := "BG3127",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3127"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3127"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3130
	        #fbSensorInput["cInBG3130"](sInName := 'BG3130',
	                                    xInSensor := "BG3130",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3130"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3130"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3131
	        #fbSensorInput["cInBG3131"](sInName := 'BG3131',
	                                    xInSensor := "BG3131",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3131"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3131"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3132
	        #fbSensorInput["cInBG3132"](sInName := 'BG3132',
	                                    xInSensor := "BG3132",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3132"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3132"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3133
	        #fbSensorInput["cInBG3133"](sInName := 'BG3133',
	                                    xInSensor := "BG3133",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3133"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3133"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3134
	        #fbSensorInput["cInBG3134"](sInName := 'BG3134',
	                                    xInSensor := "BG3134",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3134"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3134"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3135
	        #fbSensorInput["cInBG3135"](sInName := 'BG3135',
	                                    xInSensor := "BG3135",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3135"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3135"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3136
	        #fbSensorInput["cInBG3136"](sInName := 'BG3136',
	                                    xInSensor := "BG3136",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3136"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3136"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3137
	        #fbSensorInput["cInBG3137"](sInName := 'BG3137',
	                                    xInSensor := "BG3137",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3137"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3137"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3140
	        #fbSensorInput["cInBG3140"](sInName := 'BG3140',
	                                    xInSensor := "BG3140",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3140"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3140"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3142
	        #fbSensorInput["cInBG3142"](sInName := 'BG3142',
	                                    xInSensor := "BG3142",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3142"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3142"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3143
	        #fbSensorInput["cInBG3143"](sInName := 'BG3143',
	                                    xInSensor := "BG3143",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3143"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3143"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3144
	        #fbSensorInput["cInBG3144"](sInName := 'BG3144',
	                                    xInSensor := "BG3144",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3144"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3144"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3145
	        #fbSensorInput["cInBG3145"](sInName := 'BG3145',
	                                    xInSensor := "BG3145",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3145"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3145"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3150
	        #fbSensorInput["cInBG3150"](sInName := 'BG3150',
	                                    xInSensor := "BG3150",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3150"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3150"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3151
	        #fbSensorInput["cInBG3151"](sInName := 'BG3151',
	                                    xInSensor := "BG3151",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3151"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3151"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3152
	        #fbSensorInput["cInBG3152"](sInName := 'BG3152',
	                                    xInSensor := "BG3152",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3152"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3152"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3153
	        #fbSensorInput["cInBG3153"](sInName := 'BG3153',
	                                    xInSensor := "BG3153",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3153"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3153"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3154
	        #fbSensorInput["cInBG3154"](sInName := 'BG3154',
	                                    xInSensor := "BG3154",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3154"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3154"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3155
	        #fbSensorInput["cInBG3155"](sInName := 'BG3155',
	                                    xInSensor := "BG3155",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3155"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3155"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3156
	        #fbSensorInput["cInBG3156"](sInName := 'BG3156',
	                                    xInSensor := "BG3156",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3156"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3156"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3157
	        #fbSensorInput["cInBG3157"](sInName := 'BG3157',
	                                    xInSensor := "BG3157",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3157"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3157"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3160
	        #fbSensorInput["cInBG3160"](sInName := 'BG3160',
	                                    xInSensor := "BG3160",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3160"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3160"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3161
	        #fbSensorInput["cInBG3161"](sInName := 'BG3161',
	                                    xInSensor := "BG3161",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3161"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3161"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3162
	        #fbSensorInput["cInBG3162"](sInName := 'BG3162',
	                                    xInSensor := "BG3162",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3162"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3162"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3163
	        #fbSensorInput["cInBG3163"](sInName := 'BG3163',
	                                    xInSensor := "BG3163",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3163"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3163"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3164
	        #fbSensorInput["cInBG3164"](sInName := 'BG3164',
	                                    xInSensor := "BG3164",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3164"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3164"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3165
	        #fbSensorInput["cInBG3165"](sInName := 'BG3165',
	                                    xInSensor := "BG3165",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3165"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3165"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3166
	        #fbSensorInput["cInBG3166"](sInName := 'BG3166',
	                                    xInSensor := "BG3166",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3166"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3166"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3167
	        #fbSensorInput["cInBG3167"](sInName := 'BG3167',
	                                    xInSensor := "BG3167",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3167"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3167"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3170
	        #fbSensorInput["cInBG3170"](sInName := 'BG3170',
	                                    xInSensor := "BG3170",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3170"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3170"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3171
	        #fbSensorInput["cInBG3171"](sInName := 'BG3171',
	                                    xInSensor := "BG3171",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3171"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3171"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3172
	        #fbSensorInput["cInBG3172"](sInName := 'BG3172',
	                                    xInSensor := "BG3172",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3172"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3172"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3173
	        #fbSensorInput["cInBG3173"](sInName := 'BG3173',
	                                    xInSensor := "BG3173",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3173"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3173"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3174
	        #fbSensorInput["cInBG3174"](sInName := 'BG3174',
	                                    xInSensor := "BG3174",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3174"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3174"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3180
	        #fbSensorInput["cInBG3180"](sInName := 'BG3180',
	                                    xInSensor := "BG3180",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3180"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3180"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3181
	        #fbSensorInput["cInBG3181"](sInName := 'BG3181',
	                                    xInSensor := "BG3181",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3181"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3181"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3182
	        #fbSensorInput["cInBG3182"](sInName := 'BG3182',
	                                    xInSensor := "BG3182",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3182"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3182"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3183
	        #fbSensorInput["cInBG3183"](sInName := 'BG3183',
	                                    xInSensor := "BG3183",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3183"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3183"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3184
	        #fbSensorInput["cInBG3184"](sInName := 'BG3184',
	                                    xInSensor := "BG3184",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3184"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3184"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3185
	        #fbSensorInput["cInBG3185"](sInName := 'BG3185',
	                                    xInSensor := "BG3185",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3185"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3185"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3186
	        #fbSensorInput["cInBG3186"](sInName := 'BG3186',
	                                    xInSensor := "BG3186",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3186"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3186"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3187
	        #fbSensorInput["cInBG3187"](sInName := 'BG3187',
	                                    xInSensor := "BG3187",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3187"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3187"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3190
	        #fbSensorInput["cInBG3190"](sInName := 'BG3190',
	                                    xInSensor := "BG3190",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3190"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3190"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3191
	        #fbSensorInput["cInBG3191"](sInName := 'BG3191',
	                                    xInSensor := "BG3191",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3191"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3191"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3192
	        #fbSensorInput["cInBG3192"](sInName := 'BG3192',
	                                    xInSensor := "BG3192",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3192"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3192"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3193
	        #fbSensorInput["cInBG3193"](sInName := 'BG3193',
	                                    xInSensor := "BG3193",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3193"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3193"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3194
	        #fbSensorInput["cInBG3194"](sInName := 'BG3194',
	                                    xInSensor := "BG3194",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3194"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3194"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3210
	        #fbSensorInput["cInBG3210"](sInName := 'BG3210',
	                                    xInSensor := "BG3210",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3210"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3210"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3211
	        #fbSensorInput["cInBG3211"](sInName := 'BG3211',
	                                    xInSensor := "BG3211",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3211"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3211"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3212
	        #fbSensorInput["cInBG3212"](sInName := 'BG3212',
	                                    xInSensor := "BG3212",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3212"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3212"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3213
	        #fbSensorInput["cInBG3213"](sInName := 'BG3213',
	                                    xInSensor := "BG3213",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3213"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3213"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3214
	        #fbSensorInput["cInBG3214"](sInName := 'BG3214',
	                                    xInSensor := "BG3214",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3214"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3214"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3215
	        #fbSensorInput["cInBG3215"](sInName := 'BG3215',
	                                    xInSensor := "BG3215",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3215"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3215"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3216
	        #fbSensorInput["cInBG3216"](sInName := 'BG3216',
	                                    xInSensor := "BG3216",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3216"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3216"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3217
	        #fbSensorInput["cInBG3217"](sInName := 'BG3217',
	                                    xInSensor := "BG3217",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3217"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3217"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3220
	        #fbSensorInput["cInBG3220"](sInName := 'BG3220',
	                                    xInSensor := "BG3220",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3220"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3220"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3221
	        #fbSensorInput["cInBG3221"](sInName := 'BG3221',
	                                    xInSensor := "BG3221",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3221"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3221"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3222
	        #fbSensorInput["cInBG3222"](sInName := 'BG3222',
	                                    xInSensor := "BG3222",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3222"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3222"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3223
	        #fbSensorInput["cInBG3223"](sInName := 'BG3223',
	                                    xInSensor := "BG3223",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3223"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3223"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3224
	        #fbSensorInput["cInBG3224"](sInName := 'BG3224',
	                                    xInSensor := "BG3224",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3224"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3224"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3240
	        #fbSensorInput["cInBG3240"](sInName := 'BG3240',
	                                    xInSensor := "BG3240",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3240"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3240"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3241
	        #fbSensorInput["cInBG3241"](sInName := 'BG3241',
	                                    xInSensor := "BG3241",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3241"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3241"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3242
	        #fbSensorInput["cInBG3242"](sInName := 'BG3242',
	                                    xInSensor := "BG3242",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3242"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3242"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3243
	        #fbSensorInput["cInBG3243"](sInName := 'BG3243',
	                                    xInSensor := "BG3243",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3243"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3243"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3244
	        #fbSensorInput["cInBG3244"](sInName := 'BG3244',
	                                    xInSensor := "BG3244",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3244"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3244"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3245
	        #fbSensorInput["cInBG3245"](sInName := 'BG3245',
	                                    xInSensor := "BG3245",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3245"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3245"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3270
	        #fbSensorInput["cInBG3270"](sInName := 'BG3270',
	                                    xInSensor := "BG3270",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3270"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3270"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3271
	        #fbSensorInput["cInBG3271"](sInName := 'BG3271',
	                                    xInSensor := "BG3271",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3271"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3271"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3272
	        #fbSensorInput["cInBG3272"](sInName := 'BG3272',
	                                    xInSensor := "BG3272",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3272"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3272"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3273
	        #fbSensorInput["cInBG3273"](sInName := 'BG3273',
	                                    xInSensor := "BG3273",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3273"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3273"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3274
	        #fbSensorInput["cInBG3274"](sInName := 'BG3274',
	                                    xInSensor := "BG3274",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3274"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3274"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3275
	        #fbSensorInput["cInBG3275"](sInName := 'BG3275',
	                                    xInSensor := "BG3275",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3275"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3275"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3276
	        #fbSensorInput["cInBG3276"](sInName := 'BG3276',
	                                    xInSensor := "BG3276",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3276"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3276"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3277
	        #fbSensorInput["cInBG3277"](sInName := 'BG3277',
	                                    xInSensor := "BG3277",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3277"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3277"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3280
	        #fbSensorInput["cInBG3280"](sInName := 'BG3280',
	                                    xInSensor := "BG3280",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3280"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3280"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3281
	        #fbSensorInput["cInBG3281"](sInName := 'BG3281',
	                                    xInSensor := "BG3281",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3281"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3281"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3282
	        #fbSensorInput["cInBG3282"](sInName := 'BG3282',
	                                    xInSensor := "BG3282",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3282"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3282"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3283
	        #fbSensorInput["cInBG3283"](sInName := 'BG3283',
	                                    xInSensor := "BG3283",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3283"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3283"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3284
	        #fbSensorInput["cInBG3284"](sInName := 'BG3284',
	                                    xInSensor := "BG3284",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3284"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3284"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3285
	        #fbSensorInput["cInBG3285"](sInName := 'BG3285',
	                                    xInSensor := "BG3285",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3285"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3285"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3286
	        #fbSensorInput["cInBG3286"](sInName := 'BG3286',
	                                    xInSensor := "BG3286",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3286"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3286"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3287
	        #fbSensorInput["cInBG3287"](sInName := 'BG3287',
	                                    xInSensor := "BG3287",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3287"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3287"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3290
	        #fbSensorInput["cInBG3290"](sInName := 'BG3290',
	                                    xInSensor := "BG3290",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3290"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3290"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3291
	        #fbSensorInput["cInBG3291"](sInName := 'BG3291',
	                                    xInSensor := "BG3291",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3291"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3291"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3292
	        #fbSensorInput["cInBG3292"](sInName := 'BG3292',
	                                    xInSensor := "BG3292",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3292"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3292"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3300
	        #fbSensorInput["cInBG3300"](sInName := 'BG3300',
	                                    xInSensor := "BG3300",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3300"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3300"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3301
	        #fbSensorInput["cInBG3301"](sInName := 'BG3301',
	                                    xInSensor := "BG3301",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3301"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3301"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3302
	        #fbSensorInput["cInBG3302"](sInName := 'BG3302',
	                                    xInSensor := "BG3302",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3302"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3302"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3303
	        #fbSensorInput["cInBG3303"](sInName := 'BG3303',
	                                    xInSensor := "BG3303",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3303"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3303"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3304
	        #fbSensorInput["cInBG3304"](sInName := 'BG3304',
	                                    xInSensor := "BG3304",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3304"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3304"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3305
	        #fbSensorInput["cInBG3305"](sInName := 'BG3305',
	                                    xInSensor := "BG3305",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3305"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3305"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3306
	        #fbSensorInput["cInBG3306"](sInName := 'BG3306',
	                                    xInSensor := "BG3306",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3306"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3306"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3307
	        #fbSensorInput["cInBG3307"](sInName := 'BG3307',
	                                    xInSensor := "BG3307",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3307"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3307"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3330
	        #fbSensorInput["cInBG3330"](sInName := 'BG3330',
	                                    xInSensor := "BG3330",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3330"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3330"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3331
	        #fbSensorInput["cInBG3331"](sInName := 'BG3331',
	                                    xInSensor := "BG3331",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3331"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3331"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3332
	        #fbSensorInput["cInBG3332"](sInName := 'BG3332',
	                                    xInSensor := "BG3332",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3332"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3332"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3333
	        #fbSensorInput["cInBG3333"](sInName := 'BG3333',
	                                    xInSensor := "BG3333",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3333"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3333"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3334
	        #fbSensorInput["cInBG3334"](sInName := 'BG3334',
	                                    xInSensor := "BG3334",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3334"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3334"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3335
	        #fbSensorInput["cInBG3335"](sInName := 'BG3335',
	                                    xInSensor := "BG3335",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3335"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3335"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3336
	        #fbSensorInput["cInBG3336"](sInName := 'BG3336',
	                                    xInSensor := "BG3336",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3336"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3336"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3337
	        #fbSensorInput["cInBG3337"](sInName := 'BG3337',
	                                    xInSensor := "BG3337",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3337"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3337"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3340
	        #fbSensorInput["cInBG3340"](sInName := 'BG3340',
	                                    xInSensor := "BG3340",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3340"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3340"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3341
	        #fbSensorInput["cInBG3341"](sInName := 'BG3341',
	                                    xInSensor := "BG3341",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3341"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3341"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3342
	        #fbSensorInput["cInBG3342"](sInName := 'BG3342',
	                                    xInSensor := "BG3342",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3342"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3342"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3343
	        #fbSensorInput["cInBG3343"](sInName := 'BG3343',
	                                    xInSensor := "BG3343",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3343"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3343"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3344
	        #fbSensorInput["cInBG3344"](sInName := 'BG3344',
	                                    xInSensor := "BG3344",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3344"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3344"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3345
	        #fbSensorInput["cInBG3345"](sInName := 'BG3345',
	                                    xInSensor := "BG3345",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3345"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3345"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3346
	        #fbSensorInput["cInBG3346"](sInName := 'BG3346',
	                                    xInSensor := "BG3346",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3346"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3346"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3347
	        #fbSensorInput["cInBG3347"](sInName := 'BG3347',
	                                    xInSensor := "BG3347",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3347"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3347"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3350
	        #fbSensorInput["cInBG3350"](sInName := 'BG3350',
	                                    xInSensor := "BG3350",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3350"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3350"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3360
	        #fbSensorInput["cInBG3360"](sInName := 'BG3360',
	                                    xInSensor := "BG3360",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3360"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3360"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3361
	        #fbSensorInput["cInBG3361"](sInName := 'BG3361',
	                                    xInSensor := "BG3361",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3361"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3361"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3362
	        #fbSensorInput["cInBG3362"](sInName := 'BG3362',
	                                    xInSensor := "BG3362",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3362"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3362"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3363
	        #fbSensorInput["cInBG3363"](sInName := 'BG3363',
	                                    xInSensor := "BG3363",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3363"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3363"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3364
	        #fbSensorInput["cInBG3364"](sInName := 'BG3364',
	                                    xInSensor := "BG3364",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3364"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3364"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3390
	        #fbSensorInput["cInBG3390"](sInName := 'BG3390',
	                                    xInSensor := "BG3390",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3390"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3390"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3391
	        #fbSensorInput["cInBG3391"](sInName := 'BG3391',
	                                    xInSensor := "BG3391",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3391"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3391"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3392
	        #fbSensorInput["cInBG3392"](sInName := 'BG3392',
	                                    xInSensor := "BG3392",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3392"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3392"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3393
	        #fbSensorInput["cInBG3393"](sInName := 'BG3393',
	                                    xInSensor := "BG3393",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3393"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3393"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3394
	        #fbSensorInput["cInBG3394"](sInName := 'BG3394',
	                                    xInSensor := "BG3394",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3394"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3394"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3395
	        #fbSensorInput["cInBG3395"](sInName := 'BG3395',
	                                    xInSensor := "BG3395",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3395"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3395"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3396
	        #fbSensorInput["cInBG3396"](sInName := 'BG3396',
	                                    xInSensor := "BG3396",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3396"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3396"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3397
	        #fbSensorInput["cInBG3397"](sInName := 'BG3397',
	                                    xInSensor := "BG3397",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3397"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3397"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3400
	        #fbSensorInput["cInBG3400"](sInName := 'BG3400',
	                                    xInSensor := "BG3400",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3400"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3400"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3401
	        #fbSensorInput["cInBG3401"](sInName := 'BG3401',
	                                    xInSensor := "BG3401",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3401"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3401"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3402
	        #fbSensorInput["cInBG3402"](sInName := 'BG3402',
	                                    xInSensor := "BG3402",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3402"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3402"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3403
	        #fbSensorInput["cInBG3403"](sInName := 'BG3403',
	                                    xInSensor := "BG3403",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3403"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3403"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3404
	        #fbSensorInput["cInBG3404"](sInName := 'BG3404',
	                                    xInSensor := "BG3404",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3404"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3404"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3405
	        #fbSensorInput["cInBG3405"](sInName := 'BG3405',
	                                    xInSensor := "BG3405",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3405"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3405"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3406
	        #fbSensorInput["cInBG3406"](sInName := 'BG3406',
	                                    xInSensor := "BG3406",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3406"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3406"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3407
	        #fbSensorInput["cInBG3407"](sInName := 'BG3407',
	                                    xInSensor := "BG3407",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3407"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3407"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3410
	        #fbSensorInput["cInBG3410"](sInName := 'BG3410',
	                                    xInSensor := "BG3410",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3410"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3410"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3411
	        #fbSensorInput["cInBG3411"](sInName := 'BG3411',
	                                    xInSensor := "BG3411",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3411"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3411"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3412
	        #fbSensorInput["cInBG3412"](sInName := 'BG3412',
	                                    xInSensor := "BG3412",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3412"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3412"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3413
	        #fbSensorInput["cInBG3413"](sInName := 'BG3413',
	                                    xInSensor := "BG3413",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3413"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3413"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3414
	        #fbSensorInput["cInBG3414"](sInName := 'BG3414',
	                                    xInSensor := "BG3414",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3414"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3414"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3420
	        #fbSensorInput["cInBG3420"](sInName := 'BG3420',
	                                    xInSensor := "BG3420",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3420"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3420"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3421
	        #fbSensorInput["cInBG3421"](sInName := 'BG3421',
	                                    xInSensor := "BG3421",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3421"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3421"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3422
	        #fbSensorInput["cInBG3422"](sInName := 'BG3422',
	                                    xInSensor := "BG3422",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3422"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3422"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3423
	        #fbSensorInput["cInBG3423"](sInName := 'BG3423',
	                                    xInSensor := "BG3423",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3423"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3423"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3424
	        #fbSensorInput["cInBG3424"](sInName := 'BG3424',
	                                    xInSensor := "BG3424",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3424"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3424"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3425
	        #fbSensorInput["cInBG3425"](sInName := 'BG3425',
	                                    xInSensor := "BG3425",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3425"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3425"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3426
	        #fbSensorInput["cInBG3426"](sInName := 'BG3426',
	                                    xInSensor := "BG3426",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3426"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3426"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3427
	        #fbSensorInput["cInBG3427"](sInName := 'BG3427',
	                                    xInSensor := "BG3427",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3427"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3427"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3430
	        #fbSensorInput["cInBG3430"](sInName := 'BG3430',
	                                    xInSensor := "BG3430",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3430"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3430"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3431
	        #fbSensorInput["cInBG3431"](sInName := 'BG3431',
	                                    xInSensor := "BG3431",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3431"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3431"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3432
	        #fbSensorInput["cInBG3432"](sInName := 'BG3432',
	                                    xInSensor := "BG3432",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3432"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3432"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3433
	        #fbSensorInput["cInBG3433"](sInName := 'BG3433',
	                                    xInSensor := "BG3433",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3433"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3433"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3434
	        #fbSensorInput["cInBG3434"](sInName := 'BG3434',
	                                    xInSensor := "BG3434",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3434"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3434"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3435
	        #fbSensorInput["cInBG3435"](sInName := 'BG3435',
	                                    xInSensor := "BG3435",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3435"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3435"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3436
	        #fbSensorInput["cInBG3436"](sInName := 'BG3436',
	                                    xInSensor := "BG3436",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3436"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3436"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3444
	        #fbSensorInput["cInBG3463"](sInName := 'BG3444',
	                                    xInSensor := "BG3444",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3463"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3463"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3450
	        #fbSensorInput["cInBG3450"](sInName := 'BG3450',
	                                    xInSensor := "BG3450",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3450"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3450"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3451
	        #fbSensorInput["cInBG3451"](sInName := 'BG3451',
	                                    xInSensor := "BG3451",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3451"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3451"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3452
	        #fbSensorInput["cInBG3452"](sInName := 'BG3452',
	                                    xInSensor := "BG3452",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3452"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3452"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3453
	        #fbSensorInput["cInBG3453"](sInName := 'BG3453',
	                                    xInSensor := "BG3453",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3453"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3453"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3454
	        #fbSensorInput["cInBG3454"](sInName := 'BG3454',
	                                    xInSensor := "BG3454",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3454"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3454"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3455
	        #fbSensorInput["cInBG3455"](sInName := 'BG3455',
	                                    xInSensor := "BG3455",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3455"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3455"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3456
	        #fbSensorInput["cInBG3456"](sInName := 'BG3456',
	                                    xInSensor := "BG3456",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3456"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3456"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3457
	        #fbSensorInput["cInBG3457"](sInName := 'BG3457',
	                                    xInSensor := "BG3457",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3457"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3457"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3460
	        #fbSensorInput["cInBG3460"](sInName := 'BG3460',
	                                    xInSensor := "BG3460",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3460"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3460"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3461
	        #fbSensorInput["cInBG3461"](sInName := 'BG3461',
	                                    xInSensor := "BG3461",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3461"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3461"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3462
	        #fbSensorInput["cInBG3462"](sInName := 'BG3462',
	                                    xInSensor := "BG3462",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3462"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3462"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3464
	        #fbSensorInput["cInBG3464"](sInName := 'BG3464',
	                                    xInSensor := "BG3464",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3464"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3464"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3480
	        #fbSensorInput["cInBG3480"](sInName := 'BG3480',
	                                    xInSensor := "BG3480",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3480"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3480"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3481
	        #fbSensorInput["cInBG3481"](sInName := 'BG3481',
	                                    xInSensor := "BG3481",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3481"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3481"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3482
	        #fbSensorInput["cInBG3482"](sInName := 'BG3482',
	                                    xInSensor := "BG3482",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3482"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3482"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3483
	        #fbSensorInput["cInBG3483"](sInName := 'BG3483',
	                                    xInSensor := "BG3483",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3483"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3483"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3484
	        #fbSensorInput["cInBG3484"](sInName := 'BG3484',
	                                    xInSensor := "BG3484",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3484"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3484"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3485
	        #fbSensorInput["cInBG3485"](sInName := 'BG3485',
	                                    xInSensor := "BG3485",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3485"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3485"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3486
	        #fbSensorInput["cInBG3486"](sInName := 'BG3486',
	                                    xInSensor := "BG3486",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3486"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3486"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3487
	        #fbSensorInput["cInBG3487"](sInName := 'BG3487',
	                                    xInSensor := "BG3487",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3487"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3487"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3490
	        #fbSensorInput["cInBG3490"](sInName := 'BG3490',
	                                    xInSensor := "BG3490",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3490"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3490"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3491
	        #fbSensorInput["cInBG3491"](sInName := 'BG3491',
	                                    xInSensor := "BG3491",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3491"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3491"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3492
	        #fbSensorInput["cInBG3492"](sInName := 'BG3492',
	                                    xInSensor := "BG3492",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3492"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3492"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3510
	        #fbSensorInput["cInBG3510"](sInName := 'BG3510',
	                                    xInSensor := "BG3510",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3510"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3510"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3511
	        #fbSensorInput["cInBG3511"](sInName := 'BG3511',
	                                    xInSensor := "BG3511",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3511"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3511"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3512
	        #fbSensorInput["cInBG3512"](sInName := 'BG3512',
	                                    xInSensor := "BG3512",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3512"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3512"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3513
	        #fbSensorInput["cInBG3513"](sInName := 'BG3513',
	                                    xInSensor := "BG3513",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3513"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3513"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3514
	        #fbSensorInput["cInBG3514"](sInName := 'BG3514',
	                                    xInSensor := "BG3514",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3514"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3514"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3515
	        #fbSensorInput["cInBG3515"](sInName := 'BG3515',
	                                    xInSensor := "BG3515",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3515"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3515"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3516
	        #fbSensorInput["cInBG3516"](sInName := 'BG3516',
	                                    xInSensor := "BG3516",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3516"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3516"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3517
	        #fbSensorInput["cInBG3517"](sInName := 'BG3517',
	                                    xInSensor := "BG3517",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3517"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3517"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3520
	        #fbSensorInput["cInBG3520"](sInName := 'BG3520',
	                                    xInSensor := "BG3520",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3520"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3520"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3521
	        #fbSensorInput["cInBG3521"](sInName := 'BG3521',
	                                    xInSensor := "BG3521",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3521"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3521"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3522
	        #fbSensorInput["cInBG3522"](sInName := 'BG3522',
	                                    xInSensor := "BG3522",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3522"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3522"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3523
	        #fbSensorInput["cInBG3523"](sInName := 'BG3523',
	                                    xInSensor := "BG3523",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3523"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3523"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3524
	        #fbSensorInput["cInBG3524"](sInName := 'BG3524',
	                                    xInSensor := "BG3524",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3524"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3524"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3525
	        #fbSensorInput["cInBG3525"](sInName := 'BG3525',
	                                    xInSensor := "BG3525",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3525"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3525"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3526
	        #fbSensorInput["cInBG3526"](sInName := 'BG3526',
	                                    xInSensor := "BG3526",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3526"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3526"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3527
	        #fbSensorInput["cInBG3527"](sInName := 'BG3527',
	                                    xInSensor := "BG3527",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3527"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3527"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3530
	        #fbSensorInput["cInBG3530"](sInName := 'BG3530',
	                                    xInSensor := "BG3530",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3530"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3530"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3531
	        #fbSensorInput["cInBG3531"](sInName := 'BG3531',
	                                    xInSensor := "BG3531",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3531"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3531"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3532
	        #fbSensorInput["cInBG3532"](sInName := 'BG3532',
	                                    xInSensor := "BG3532",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3532"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3532"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3540
	        #fbSensorInput["cInBG3540"](sInName := 'BG3540',
	                                    xInSensor := "BG3540",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3540"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3540"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3541
	        #fbSensorInput["cInBG3541"](sInName := 'BG3541',
	                                    xInSensor := "BG3541",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3541"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3541"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3542
	        #fbSensorInput["cInBG3542"](sInName := 'BG3542',
	                                    xInSensor := "BG3542",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3542"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3542"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3543
	        #fbSensorInput["cInBG3543"](sInName := 'BG3543',
	                                    xInSensor := "BG3543",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3543"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3543"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3544
	        #fbSensorInput["cInBG3544"](sInName := 'BG3544',
	                                    xInSensor := "BG3544",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3544"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3544"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3545
	        #fbSensorInput["cInBG3545"](sInName := 'BG3545',
	                                    xInSensor := "BG3545",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3545"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3545"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3546
	        #fbSensorInput["cInBG3546"](sInName := 'BG3546',
	                                    xInSensor := "BG3546",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3546"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3546"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3547
	        #fbSensorInput["cInBG3547"](sInName := 'BG3547',
	                                    xInSensor := "BG3547",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3547"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3547"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3550
	        #fbSensorInput["cInBG3550"](sInName := 'BG3550',
	                                    xInSensor := "BG3550",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3550"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3550"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3551
	        #fbSensorInput["cInBG3551"](sInName := 'BG3551',
	                                    xInSensor := "BG3551",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3551"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3551"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3552
	        #fbSensorInput["cInBG3552"](sInName := 'BG3552',
	                                    xInSensor := "BG3552",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3552"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3552"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3570
	        #fbSensorInput["cInBG3570"](sInName := 'BG3570',
	                                    xInSensor := "BG3570",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3570"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3570"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3571
	        #fbSensorInput["cInBG3571"](sInName := 'BG3571',
	                                    xInSensor := "BG3571",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3571"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3571"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3572
	        #fbSensorInput["cInBG3572"](sInName := 'BG3572',
	                                    xInSensor := "BG3572",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3572"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3572"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3573
	        #fbSensorInput["cInBG3573"](sInName := 'BG3573',
	                                    xInSensor := "BG3573",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3573"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3573"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3574
	        #fbSensorInput["cInBG3574"](sInName := 'BG3574',
	                                    xInSensor := "BG3574",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3574"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3574"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3575
	        #fbSensorInput["cInBG3575"](sInName := 'BG3575',
	                                    xInSensor := "BG3575",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3575"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3575"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3576
	        #fbSensorInput["cInBG3576"](sInName := 'BG3576',
	                                    xInSensor := "BG3576",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3576"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3576"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3577
	        #fbSensorInput["cInBG3577"](sInName := 'BG3577',
	                                    xInSensor := "BG3577",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3577"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3577"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3580
	        #fbSensorInput["cInBG3580"](sInName := 'BG3580',
	                                    xInSensor := "BG3580",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3580"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3580"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3581
	        #fbSensorInput["cInBG3581"](sInName := 'BG3581',
	                                    xInSensor := "BG3581",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3581"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3581"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3582
	        #fbSensorInput["cInBG3582"](sInName := 'BG3582',
	                                    xInSensor := "BG3582",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3582"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3582"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3583
	        #fbSensorInput["cInBG3583"](sInName := 'BG3583',
	                                    xInSensor := "BG3583",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3583"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3583"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3584
	        #fbSensorInput["cInBG3584"](sInName := 'BG3584',
	                                    xInSensor := "BG3584",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3584"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3584"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3585
	        #fbSensorInput["cInBG3585"](sInName := 'BG3585',
	                                    xInSensor := "BG3585",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3585"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3585"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3586
	        #fbSensorInput["cInBG3586"](sInName := 'BG3586',
	                                    xInSensor := "BG3586",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3586"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3586"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3587
	        #fbSensorInput["cInBG3587"](sInName := 'BG3587',
	                                    xInSensor := "BG3587",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3587"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3587"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3590
	        #fbSensorInput["cInBG3590"](sInName := 'BG3590',
	                                    xInSensor := "BG3590",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3590"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3590"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3600
	        #fbSensorInput["cInBG3600"](sInName := 'BG3600',
	                                    xInSensor := "BG3600",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3600"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3600"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3601
	        #fbSensorInput["cInBG3601"](sInName := 'BG3601',
	                                    xInSensor := "BG3601",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3601"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3601"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3602
	        #fbSensorInput["cInBG3602"](sInName := 'BG3602',
	                                    xInSensor := "BG3602",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3602"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3602"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3603
	        #fbSensorInput["cInBG3603"](sInName := 'BG3603',
	                                    xInSensor := "BG3603",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3603"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3603"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3604
	        #fbSensorInput["cInBG3604"](sInName := 'BG3604',
	                                    xInSensor := "BG3604",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3604"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3604"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3605
	        #fbSensorInput["cInBG3605"](sInName := 'BG3605',
	                                    xInSensor := "BG3605",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3605"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3605"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3606
	        #fbSensorInput["cInBG3606"](sInName := 'BG3606',
	                                    xInSensor := "BG3606",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3606"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3606"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3607
	        #fbSensorInput["cInBG3607"](sInName := 'BG3607',
	                                    xInSensor := "BG3607",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3607"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3607"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3610
	        #fbSensorInput["cInBG3610"](sInName := 'BG3610',
	                                    xInSensor := "BG3610",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3610"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3610"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3611
	        #fbSensorInput["cInBG3611"](sInName := 'BG3611',
	                                    xInSensor := "BG3611",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3611"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3611"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3612
	        #fbSensorInput["cInBG3612"](sInName := 'BG3612',
	                                    xInSensor := "BG3612",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3612"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3612"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3613
	        #fbSensorInput["cInBG3613"](sInName := 'BG3613',
	                                    xInSensor := "BG3613",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3613"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3613"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3614
	        #fbSensorInput["cInBG3614"](sInName := 'BG3614',
	                                    xInSensor := "BG3614",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3614"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3614"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3615
	        #fbSensorInput["cInBG3615"](sInName := 'BG3615',
	                                    xInSensor := "BG3615",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3615"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3615"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3616
	        #fbSensorInput["cInBG3616"](sInName := 'BG3616',
	                                    xInSensor := "BG3616",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3616"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3616"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3617
	        #fbSensorInput["cInBG3617"](sInName := 'BG3617',
	                                    xInSensor := "BG3617",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3617"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3617"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3620
	        #fbSensorInput["cInBG3620"](sInName := 'BG3620',
	                                    xInSensor := "BG3620",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3620"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3620"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3621
	        #fbSensorInput["cInBG3621"](sInName := 'BG3621',
	                                    xInSensor := "BG3621",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3621"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3621"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3622
	        #fbSensorInput["cInBG3622"](sInName := 'BG3622',
	                                    xInSensor := "BG3622",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3622"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3622"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3623
	        #fbSensorInput["cInBG3623"](sInName := 'BG3623',
	                                    xInSensor := "BG3623",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3623"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3623"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3624
	        #fbSensorInput["cInBG3624"](sInName := 'BG3624',
	                                    xInSensor := "BG3624",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3624"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3624"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3630
	        #fbSensorInput["cInBG3630"](sInName := 'BG3630',
	                                    xInSensor := "BG3630",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3630"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3630"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3631
	        #fbSensorInput["cInBG3631"](sInName := 'BG3631',
	                                    xInSensor := "BG3631",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3631"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3631"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3632
	        #fbSensorInput["cInBG3632"](sInName := 'BG3632',
	                                    xInSensor := "BG3632",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3632"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3632"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3633
	        #fbSensorInput["cInBG3633"](sInName := 'BG3633',
	                                    xInSensor := "BG3633",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3633"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3633"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3634
	        #fbSensorInput["cInBG3634"](sInName := 'BG3634',
	                                    xInSensor := "BG3634",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3634"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3634"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3635
	        #fbSensorInput["cInBG3635"](sInName := 'BG3635',
	                                    xInSensor := "BG3635",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3635"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3635"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3636
	        #fbSensorInput["cInBG3636"](sInName := 'BG3636',
	                                    xInSensor := "BG3636",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3636"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3636"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3637
	        #fbSensorInput["cInBG3637"](sInName := 'BG3637',
	                                    xInSensor := "BG3637",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3637"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3637"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3640
	        #fbSensorInput["cInBG3640"](sInName := 'BG3640',
	                                    xInSensor := "BG3640",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3640"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3640"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3641
	        #fbSensorInput["cInBG3641"](sInName := 'BG3641',
	                                    xInSensor := "BG3641",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3641"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3641"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3642
	        #fbSensorInput["cInBG3642"](sInName := 'BG3642',
	                                    xInSensor := "BG3642",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3642"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3642"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3643
	        #fbSensorInput["cInBG3643"](sInName := 'BG3643',
	                                    xInSensor := "BG3643",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3643"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3643"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3644
	        #fbSensorInput["cInBG3644"](sInName := 'BG3644',
	                                    xInSensor := "BG3644",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3644"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3644"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3645
	        #fbSensorInput["cInBG3645"](sInName := 'BG3645',
	                                    xInSensor := "BG3645",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3645"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3645"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3646
	        #fbSensorInput["cInBG3646"](sInName := 'BG3646',
	                                    xInSensor := "BG3646",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3646"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3646"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3647
	        #fbSensorInput["cInBG3647"](sInName := 'BG3647',
	                                    xInSensor := "BG3647",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3647"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3647"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3650
	        #fbSensorInput["cInBG3650"](sInName := 'BG3650',
	                                    xInSensor := "BG3650",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3650"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3650"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3651
	        #fbSensorInput["cInBG3651"](sInName := 'BG3651',
	                                    xInSensor := "BG3651",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3651"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3651"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3652
	        #fbSensorInput["cInBG3652"](sInName := 'BG3652',
	                                    xInSensor := "BG3652",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3652"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3652"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3653
	        #fbSensorInput["cInBG3653"](sInName := 'BG3653',
	                                    xInSensor := "BG3653",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3653"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3653"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3654
	        #fbSensorInput["cInBG3654"](sInName := 'BG3654',
	                                    xInSensor := "BG3654",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3654"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3654"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3660
	        #fbSensorInput["cInBG3660"](sInName := 'BG3660',
	                                    xInSensor := "BG3660",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3660"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3660"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3661
	        #fbSensorInput["cInBG3661"](sInName := 'BG3661',
	                                    xInSensor := "BG3661",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3661"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3661"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3662
	        #fbSensorInput["cInBG3662"](sInName := 'BG3662',
	                                    xInSensor := "BG3662",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3662"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3662"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3663
	        #fbSensorInput["cInBG3663"](sInName := 'BG3663',
	                                    xInSensor := "BG3663",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3663"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3663"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3664
	        #fbSensorInput["cInBG3664"](sInName := 'BG3664',
	                                    xInSensor := "BG3664",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3664"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3664"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3665
	        #fbSensorInput["cInBG3665"](sInName := 'BG3665',
	                                    xInSensor := "BG3665",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3665"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3665"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3666
	        #fbSensorInput["cInBG3666"](sInName := 'BG3666',
	                                    xInSensor := "BG3666",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3666"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3666"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3667
	        #fbSensorInput["cInBG3667"](sInName := 'BG3667',
	                                    xInSensor := "BG3667",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3667"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3667"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3670
	        #fbSensorInput["cInBG3670"](sInName := 'BG3670',
	                                    xInSensor := "BG3670",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3670"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3670"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3671
	        #fbSensorInput["cInBG3671"](sInName := 'BG3671',
	                                    xInSensor := "BG3671",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3671"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3671"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3672
	        #fbSensorInput["cInBG3672"](sInName := 'BG3672',
	                                    xInSensor := "BG3672",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3672"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3672"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3673
	        #fbSensorInput["cInBG3673"](sInName := 'BG3673',
	                                    xInSensor := "BG3673",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3673"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3673"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3674
	        #fbSensorInput["cInBG3674"](sInName := 'BG3674',
	                                    xInSensor := "BG3674",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3674"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3674"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3690
	        #fbSensorInput["cInBG3690"](sInName := 'BG3690',
	                                    xInSensor := "BG3690",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3690"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3690"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3691
	        #fbSensorInput["cInBG3691"](sInName := 'BG3691',
	                                    xInSensor := "BG3691",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3691"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3691"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3692
	        #fbSensorInput["cInBG3692"](sInName := 'BG3692',
	                                    xInSensor := "BG3692",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3692"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3692"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3693
	        #fbSensorInput["cInBG3693"](sInName := 'BG3693',
	                                    xInSensor := "BG3693",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3693"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3693"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3694
	        #fbSensorInput["cInBG3694"](sInName := 'BG3694',
	                                    xInSensor := "BG3694",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3694"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3694"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3695
	        #fbSensorInput["cInBG3695"](sInName := 'BG3695',
	                                    xInSensor := "BG3695",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3695"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3695"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3696
	        #fbSensorInput["cInBG3696"](sInName := 'BG3696',
	                                    xInSensor := "BG3696",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3696"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3696"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3697
	        #fbSensorInput["cInBG3697"](sInName := 'BG3697',
	                                    xInSensor := "BG3697",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3697"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3697"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3700
	        #fbSensorInput["cInBG3700"](sInName := 'BG3700',
	                                    xInSensor := "BG3700",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3700"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3700"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3701
	        #fbSensorInput["cInBG3701"](sInName := 'BG3701',
	                                    xInSensor := "BG3701",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3701"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3701"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3702
	        #fbSensorInput["cInBG3702"](sInName := 'BG3702',
	                                    xInSensor := "BG3702",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3702"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3702"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3703
	        #fbSensorInput["cInBG3703"](sInName := 'BG3703',
	                                    xInSensor := "BG3703",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3703"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3703"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3704
	        #fbSensorInput["cInBG3704"](sInName := 'BG3704',
	                                    xInSensor := "BG3704",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3704"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3704"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3720
	        #fbSensorInput["cInBG3720"](sInName := 'BG3720',
	                                    xInSensor := "BG3720",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3720"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3720"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3721
	        #fbSensorInput["cInBG3721"](sInName := 'BG3721',
	                                    xInSensor := "BG3721",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3721"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3721"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3722
	        #fbSensorInput["cInBG3722"](sInName := 'BG3722',
	                                    xInSensor := "BG3722",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3722"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3722"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3723
	        #fbSensorInput["cInBG3723"](sInName := 'BG3723',
	                                    xInSensor := "BG3723",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3723"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3723"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3724
	        #fbSensorInput["cInBG3724"](sInName := 'BG3724',
	                                    xInSensor := "BG3724",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3724"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3724"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3725
	        #fbSensorInput["cInBG3725"](sInName := 'BG3725',
	                                    xInSensor := "BG3725",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3725"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3725"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3726
	        #fbSensorInput["cInBG3726"](sInName := 'BG3726',
	                                    xInSensor := "BG3726",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3726"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3726"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3727
	        #fbSensorInput["cInBG3727"](sInName := 'BG3727',
	                                    xInSensor := "BG3727",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3727"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3727"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3750
	        #fbSensorInput["cInBG3750"](sInName := 'BG3750',
	                                    xInSensor := "BG3750",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3750"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3750"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3751
	        #fbSensorInput["cInBG3751"](sInName := 'BG3751',
	                                    xInSensor := "BG3751",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3751"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3751"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3752
	        #fbSensorInput["cInBG3752"](sInName := 'BG3752',
	                                    xInSensor := "BG3752",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3752"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3752"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3753
	        #fbSensorInput["cInBG3753"](sInName := 'BG3753',
	                                    xInSensor := "BG3753",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3753"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3753"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3754
	        #fbSensorInput["cInBG3754"](sInName := 'BG3754',
	                                    xInSensor := "BG3754",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3754"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3754"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3755
	        #fbSensorInput["cInBG3755"](sInName := 'BG3755',
	                                    xInSensor := "BG3755",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3755"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3755"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3756
	        #fbSensorInput["cInBG3756"](sInName := 'BG3756',
	                                    xInSensor := "BG3756",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3756"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3756"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3757
	        #fbSensorInput["cInBG3757"](sInName := 'BG3757',
	                                    xInSensor := "BG3757",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3757"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3757"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3760
	        #fbSensorInput["cInBG3760"](sInName := 'BG3760',
	                                    xInSensor := "BG3760",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3760"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3760"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3761
	        #fbSensorInput["cInBG3761"](sInName := 'BG3761',
	                                    xInSensor := "BG3761",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3761"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3761"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3762
	        #fbSensorInput["cInBG3762"](sInName := 'BG3762',
	                                    xInSensor := "BG3762",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3762"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3762"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3763
	        #fbSensorInput["cInBG3763"](sInName := 'BG3763',
	                                    xInSensor := "BG3763",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3763"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3763"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3764
	        #fbSensorInput["cInBG3764"](sInName := 'BG3764',
	                                    xInSensor := "BG3764",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3764"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3764"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3765
	        #fbSensorInput["cInBG3765"](sInName := 'BG3765',
	                                    xInSensor := "BG3765",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3765"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3765"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3766
	        #fbSensorInput["cInBG3766"](sInName := 'BG3766',
	                                    xInSensor := "BG3766",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3766"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3766"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3767
	        #fbSensorInput["cInBG3767"](sInName := 'BG3767',
	                                    xInSensor := "BG3767",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3767"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3767"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3770
	        #fbSensorInput["cInBG3770"](sInName := 'BG3770',
	                                    xInSensor := "BG3770",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3770"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3770"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3771
	        #fbSensorInput["cInBG3771"](sInName := 'BG3771',
	                                    xInSensor := "BG3771",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3771"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3771"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3772
	        #fbSensorInput["cInBG3772"](sInName := 'BG3772',
	                                    xInSensor := "BG3772",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3772"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3772"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3780
	        #fbSensorInput["cInBG3780"](sInName := 'BG3780',
	                                    xInSensor := "BG3780",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3780"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3780"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3781
	        #fbSensorInput["cInBG3781"](sInName := 'BG3781',
	                                    xInSensor := "BG3781",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3781"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3781"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3782
	        #fbSensorInput["cInBG3782"](sInName := 'BG3782',
	                                    xInSensor := "BG3782",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3782"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3782"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3783
	        #fbSensorInput["cInBG3783"](sInName := 'BG3783',
	                                    xInSensor := "BG3783",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3783"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3783"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3784
	        #fbSensorInput["cInBG3784"](sInName := 'BG3784',
	                                    xInSensor := "BG3784",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3784"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3784"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3785
	        #fbSensorInput["cInBG3785"](sInName := 'BG3785',
	                                    xInSensor := "BG3785",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3785"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3785"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3786
	        #fbSensorInput["cInBG3786"](sInName := 'BG3786',
	                                    xInSensor := "BG3786",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3786"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3786"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3787
	        #fbSensorInput["cInBG3787"](sInName := 'BG3787',
	                                    xInSensor := "BG3787",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3787"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3787"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3810
	        #fbSensorInput["cInBG3810"](sInName := 'BG3810',
	                                    xInSensor := "BG3810",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3810"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3810"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3811
	        #fbSensorInput["cInBG3811"](sInName := 'BG3811',
	                                    xInSensor := "BG3811",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3811"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3811"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3812
	        #fbSensorInput["cInBG3812"](sInName := 'BG3812',
	                                    xInSensor := "BG3812",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3812"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3812"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3813
	        #fbSensorInput["cInBG3813"](sInName := 'BG3813',
	                                    xInSensor := "BG3813",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3813"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3813"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3814
	        #fbSensorInput["cInBG3814"](sInName := 'BG3814',
	                                    xInSensor := "BG3814",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3814"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3814"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3815
	        #fbSensorInput["cInBG3815"](sInName := 'BG3815',
	                                    xInSensor := "BG3815",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3815"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3815"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3816
	        #fbSensorInput["cInBG3816"](sInName := 'BG3816',
	                                    xInSensor := "BG3816",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3816"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3816"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3817
	        #fbSensorInput["cInBG3817"](sInName := 'BG3817',
	                                    xInSensor := "BG3817",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3817"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3817"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3820
	        #fbSensorInput["cInBG3820"](sInName := 'BG3820',
	                                    xInSensor := "BG3820",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3820"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3820"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3821
	        #fbSensorInput["cInBG3821"](sInName := 'BG3821',
	                                    xInSensor := "BG3821",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3821"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3821"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3822
	        #fbSensorInput["cInBG3822"](sInName := 'BG3822',
	                                    xInSensor := "BG3822",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3822"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3822"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3823
	        #fbSensorInput["cInBG3823"](sInName := 'BG3823',
	                                    xInSensor := "BG3823",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3823"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3823"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3824
	        #fbSensorInput["cInBG3824"](sInName := 'BG3824',
	                                    xInSensor := "BG3824",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3824"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3824"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3825
	        #fbSensorInput["cInBG3825"](sInName := 'BG3825',
	                                    xInSensor := "BG3825",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3825"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3825"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3826
	        #fbSensorInput["cInBG3826"](sInName := 'BG3826',
	                                    xInSensor := "BG3826",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3826"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3826"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3827
	        #fbSensorInput["cInBG3827"](sInName := 'BG3827',
	                                    xInSensor := "BG3827",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3827"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3827"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3830
	        #fbSensorInput["cInBG3830"](sInName := 'BG3830',
	                                    xInSensor := "BG3830",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3830"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3830"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3840
	        #fbSensorInput["cInBG3840"](sInName := 'BG3840',
	                                    xInSensor := "BG3840",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3840"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3840"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3841
	        #fbSensorInput["cInBG3841"](sInName := 'BG3841',
	                                    xInSensor := "BG3841",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3841"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3841"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3842
	        #fbSensorInput["cInBG3842"](sInName := 'BG3842',
	                                    xInSensor := "BG3842",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3842"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3842"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3843
	        #fbSensorInput["cInBG3843"](sInName := 'BG3843',
	                                    xInSensor := "BG3843",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3843"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3843"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3844
	        #fbSensorInput["cInBG3844"](sInName := 'BG3844',
	                                    xInSensor := "BG3844",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3844"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3844"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3870
	        #fbSensorInput["cInBG3870"](sInName := 'BG3870',
	                                    xInSensor := "BG3870",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3870"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3870"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3871
	        #fbSensorInput["cInBG3871"](sInName := 'BG3871',
	                                    xInSensor := "BG3871",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3871"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3871"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3872
	        #fbSensorInput["cInBG3872"](sInName := 'BG3872',
	                                    xInSensor := "BG3872",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3872"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3872"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3873
	        #fbSensorInput["cInBG3873"](sInName := 'BG3873',
	                                    xInSensor := "BG3873",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3873"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3873"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3874
	        #fbSensorInput["cInBG3874"](sInName := 'BG3874',
	                                    xInSensor := "BG3874",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3874"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3874"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3875
	        #fbSensorInput["cInBG3875"](sInName := 'BG3875',
	                                    xInSensor := "BG3875",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3875"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3875"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3876
	        #fbSensorInput["cInBG3876"](sInName := 'BG3876',
	                                    xInSensor := "BG3876",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3876"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3876"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3877
	        #fbSensorInput["cInBG3877"](sInName := 'BG3877',
	                                    xInSensor := "BG3877",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3877"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3877"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3880
	        #fbSensorInput["cInBG3880"](sInName := 'BG3880',
	                                    xInSensor := "BG3880",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3880"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3880"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3881
	        #fbSensorInput["cInBG3881"](sInName := 'BG3881',
	                                    xInSensor := "BG3881",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3881"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3881"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3882
	        #fbSensorInput["cInBG3882"](sInName := 'BG3882',
	                                    xInSensor := "BG3882",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3882"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3882"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3883
	        #fbSensorInput["cInBG3883"](sInName := 'BG3883',
	                                    xInSensor := "BG3883",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3883"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3883"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3884
	        #fbSensorInput["cInBG3884"](sInName := 'BG3884',
	                                    xInSensor := "BG3884",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3884"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3884"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3885
	        #fbSensorInput["cInBG3885"](sInName := 'BG3885',
	                                    xInSensor := "BG3885",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3885"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3885"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3886
	        #fbSensorInput["cInBG3886"](sInName := 'BG3886',
	                                    xInSensor := "BG3886",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3886"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3886"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3887
	        #fbSensorInput["cInBG3887"](sInName := 'BG3887',
	                                    xInSensor := "BG3887",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3887"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3887"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3890
	        #fbSensorInput["cInBG3890"](sInName := 'BG3890',
	                                    xInSensor := "BG3890",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3890"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3890"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3891
	        #fbSensorInput["cInBG3891"](sInName := 'BG3891',
	                                    xInSensor := "BG3891",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3891"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3891"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3892
	        #fbSensorInput["cInBG3892"](sInName := 'BG3892',
	                                    xInSensor := "BG3892",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3892"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3892"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3893
	        #fbSensorInput["cInBG3893"](sInName := 'BG3893',
	                                    xInSensor := "BG3893",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3893"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3893"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3894
	        #fbSensorInput["cInBG3894"](sInName := 'BG3894',
	                                    xInSensor := "BG3894",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3894"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3894"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3900
	        #fbSensorInput["cInBG3900"](sInName := 'BG3900',
	                                    xInSensor := "BG3900",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3900"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3900"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3901
	        #fbSensorInput["cInBG3901"](sInName := 'BG3901',
	                                    xInSensor := "BG3901",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3901"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3901"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3902
	        #fbSensorInput["cInBG3902"](sInName := 'BG3902',
	                                    xInSensor := "BG3902",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3902"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3902"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3903
	        #fbSensorInput["cInBG3903"](sInName := 'BG3903',
	                                    xInSensor := "BG3903",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3903"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3903"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3904
	        #fbSensorInput["cInBG3904"](sInName := 'BG3904',
	                                    xInSensor := "BG3904",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3904"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3904"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3905
	        #fbSensorInput["cInBG3905"](sInName := 'BG3905',
	                                    xInSensor := "BG3905",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3905"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3905"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3906
	        #fbSensorInput["cInBG3906"](sInName := 'BG3906',
	                                    xInSensor := "BG3906",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3906"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3906"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3907
	        #fbSensorInput["cInBG3907"](sInName := 'BG3907',
	                                    xInSensor := "BG3907",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3907"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3907"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3910
	        #fbSensorInput["cInBG3910"](sInName := 'BG3910',
	                                    xInSensor := "BG3910",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3910"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3910"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3911
	        #fbSensorInput["cInBG3911"](sInName := 'BG3911',
	                                    xInSensor := "BG3911",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3911"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3911"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3912
	        #fbSensorInput["cInBG3912"](sInName := 'BG3912',
	                                    xInSensor := "BG3912",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3912"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3912"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3913
	        #fbSensorInput["cInBG3913"](sInName := 'BG3913',
	                                    xInSensor := "BG3913",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3913"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3913"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3914
	        #fbSensorInput["cInBG3914"](sInName := 'BG3914',
	                                    xInSensor := "BG3914",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3914"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3914"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3915
	        #fbSensorInput["cInBG3915"](sInName := 'BG3915',
	                                    xInSensor := "BG3915",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3915"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3915"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3916
	        #fbSensorInput["cInBG3916"](sInName := 'BG3916',
	                                    xInSensor := "BG3916",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3916"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3916"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3930
	        #fbSensorInput["cInBG3930"](sInName := 'BG3930',
	                                    xInSensor := "BG3930",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3930"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3930"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3931
	        #fbSensorInput["cInBG3931"](sInName := 'BG3931',
	                                    xInSensor := "BG3931",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3931"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3931"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3932
	        #fbSensorInput["cInBG3932"](sInName := 'BG3932',
	                                    xInSensor := "BG3932",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3932"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3932"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3933
	        #fbSensorInput["cInBG3933"](sInName := 'BG3933',
	                                    xInSensor := "BG3933",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3933"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3933"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3934
	        #fbSensorInput["cInBG3934"](sInName := 'BG3934',
	                                    xInSensor := "BG3934",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3934"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3934"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3935
	        #fbSensorInput["cInBG3935"](sInName := 'BG3935',
	                                    xInSensor := "BG3935",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3935"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3935"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3936
	        #fbSensorInput["cInBG3936"](sInName := 'BG3936',
	                                    xInSensor := "BG3936",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3936"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3936"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3937
	        #fbSensorInput["cInBG3937"](sInName := 'BG3937',
	                                    xInSensor := "BG3937",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3937"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3937"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3940
	        #fbSensorInput["cInBG3940"](sInName := 'BG3940',
	                                    xInSensor := "BG3940",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3940"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3940"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3941
	        #fbSensorInput["cInBG3941"](sInName := 'BG3941',
	                                    xInSensor := "BG3941",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3941"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3941"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3942
	        #fbSensorInput["cInBG3942"](sInName := 'BG3942',
	                                    xInSensor := "BG3942",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3942"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3942"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3943
	        #fbSensorInput["cInBG3943"](sInName := 'BG3943',
	                                    xInSensor := "BG3943",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3943"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3943"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3944
	        #fbSensorInput["cInBG3944"](sInName := 'BG3944',
	                                    xInSensor := "BG3944",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3944"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3944"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3960
	        #fbSensorInput["cInBG3960"](sInName := 'BG3960',
	                                    xInSensor := "BG3960",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3960"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3960"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3961
	        #fbSensorInput["cInBG3961"](sInName := 'BG3961',
	                                    xInSensor := "BG3961",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3961"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3961"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3962
	        #fbSensorInput["cInBG3962"](sInName := 'BG3962',
	                                    xInSensor := "BG3962",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3962"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3962"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3963
	        #fbSensorInput["cInBG3963"](sInName := 'BG3963',
	                                    xInSensor := "BG3963",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3963"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3963"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3964
	        #fbSensorInput["cInBG3964"](sInName := 'BG3964',
	                                    xInSensor := "BG3964",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3964"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3964"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3965
	        #fbSensorInput["cInBG3965"](sInName := 'BG3965',
	                                    xInSensor := "BG3965",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3965"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3965"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3990
	        #fbSensorInput["cInBG3990"](sInName := 'BG3990',
	                                    xInSensor := "BG3990",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3990"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3990"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3991
	        #fbSensorInput["cInBG3991"](sInName := 'BG3991',
	                                    xInSensor := "BG3991",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3991"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3991"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3992
	        #fbSensorInput["cInBG3992"](sInName := 'BG3992',
	                                    xInSensor := "BG3992",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3992"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3992"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3993
	        #fbSensorInput["cInBG3993"](sInName := 'BG3993',
	                                    xInSensor := "BG3993",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3993"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3993"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3994
	        #fbSensorInput["cInBG3994"](sInName := 'BG3994',
	                                    xInSensor := "BG3994",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3994"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3994"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3995
	        #fbSensorInput["cInBG3995"](sInName := 'BG3995',
	                                    xInSensor := "BG3995",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3995"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3995"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3996
	        #fbSensorInput["cInBG3996"](sInName := 'BG3996',
	                                    xInSensor := "BG3996",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3996"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3996"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG3997
	        #fbSensorInput["cInBG3997"](sInName := 'BG3997',
	                                    xInSensor := "BG3997",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3997"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3997"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4000
	        #fbSensorInput["cInBG4000"](sInName := 'BG4000',
	                                    xInSensor := "BG4000",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4000"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4000"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4001
	        #fbSensorInput["cInBG4001"](sInName := 'BG4001',
	                                    xInSensor := "BG4001",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4001"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4001"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4002
	        #fbSensorInput["cInBG4002"](sInName := 'BG4002',
	                                    xInSensor := "BG4002",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4002"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4002"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4003
	        #fbSensorInput["cInBG4003"](sInName := 'BG4003',
	                                    xInSensor := "BG4003",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4003"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4003"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4004
	        #fbSensorInput["cInBG4004"](sInName := 'BG4004',
	                                    xInSensor := "BG4004",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4004"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4004"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4005
	        #fbSensorInput["cInBG4005"](sInName := 'BG4005',
	                                    xInSensor := "BG4005",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4005"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4005"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4006
	        #fbSensorInput["cInBG4006"](sInName := 'BG4006',
	                                    xInSensor := "BG4006",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4006"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4006"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4007
	        #fbSensorInput["cInBG4007"](sInName := 'BG4007',
	                                    xInSensor := "BG4007",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4007"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4007"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4010
	        #fbSensorInput["cInBG4010"](sInName := 'BG4010',
	                                    xInSensor := "BG4010",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4010"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4010"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4011
	        #fbSensorInput["cInBG4011"](sInName := 'BG4011',
	                                    xInSensor := "BG4011",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4011"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4011"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4012
	        #fbSensorInput["cInBG4012"](sInName := 'BG4012',
	                                    xInSensor := "BG4012",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4012"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4012"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4020
	        #fbSensorInput["cInBG4020"](sInName := 'BG4020',
	                                    xInSensor := "BG4020",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4020"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4020"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4021
	        #fbSensorInput["cInBG4021"](sInName := 'BG4021',
	                                    xInSensor := "BG4021",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4021"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4021"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4022
	        #fbSensorInput["cInBG4022"](sInName := 'BG4022',
	                                    xInSensor := "BG4022",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4022"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4022"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4023
	        #fbSensorInput["cInBG4023"](sInName := 'BG4023',
	                                    xInSensor := "BG4023",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4023"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4023"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4024
	        #fbSensorInput["cInBG4024"](sInName := 'BG4024',
	                                    xInSensor := "BG4024",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4024"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4024"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4025
	        #fbSensorInput["cInBG4025"](sInName := 'BG4025',
	                                    xInSensor := "BG4025",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4025"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4025"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4026
	        #fbSensorInput["cInBG4026"](sInName := 'BG4026',
	                                    xInSensor := "BG4026",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4026"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4026"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4027
	        #fbSensorInput["cInBG4027"](sInName := 'BG4027',
	                                    xInSensor := "BG4027",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4027"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4027"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4050
	        #fbSensorInput["cInBG4050"](sInName := 'BG4050',
	                                    xInSensor := "BG4050",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4050"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4050"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4051
	        #fbSensorInput["cInBG4051"](sInName := 'BG4051',
	                                    xInSensor := "BG4051",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4051"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4051"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4052
	        #fbSensorInput["cInBG4052"](sInName := 'BG4052',
	                                    xInSensor := "BG4052",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4052"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4052"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4053
	        #fbSensorInput["cInBG4053"](sInName := 'BG4053',
	                                    xInSensor := "BG4053",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4053"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4053"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4054
	        #fbSensorInput["cInBG4054"](sInName := 'BG4054',
	                                    xInSensor := "BG4054",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4054"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4054"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4055
	        #fbSensorInput["cInBG4055"](sInName := 'BG4055',
	                                    xInSensor := "BG4055",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4055"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4055"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4056
	        #fbSensorInput["cInBG4056"](sInName := 'BG4056',
	                                    xInSensor := "BG4056",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4056"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4056"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4057
	        #fbSensorInput["cInBG4057"](sInName := 'BG4057',
	                                    xInSensor := "BG4057",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4057"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4057"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4060
	        #fbSensorInput["cInBG4060"](sInName := 'BG4060',
	                                    xInSensor := "BG4060",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4060"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4060"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4061
	        #fbSensorInput["cInBG4061"](sInName := 'BG4061',
	                                    xInSensor := "BG4061",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4061"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4061"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4062
	        #fbSensorInput["cInBG4062"](sInName := 'BG4062',
	                                    xInSensor := "BG4062",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4062"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4062"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4063
	        #fbSensorInput["cInBG4063"](sInName := 'BG4063',
	                                    xInSensor := "BG4063",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4063"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4063"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4064
	        #fbSensorInput["cInBG4064"](sInName := 'BG4064',
	                                    xInSensor := "BG4064",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4064"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4064"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4065
	        #fbSensorInput["cInBG4065"](sInName := 'BG4065',
	                                    xInSensor := "BG4065",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4065"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4065"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4066
	        #fbSensorInput["cInBG4066"](sInName := 'BG4066',
	                                    xInSensor := "BG4066",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4066"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4066"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4067
	        #fbSensorInput["cInBG4067"](sInName := 'BG4067',
	                                    xInSensor := "BG4067",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4067"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4067"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4070
	        #fbSensorInput["cInBG4070"](sInName := 'BG4070',
	                                    xInSensor := "BG4070",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4070"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4070"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4080
	        #fbSensorInput["cInBG4080"](sInName := 'BG4080',
	                                    xInSensor := "BG4080",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4080"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4080"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4081
	        #fbSensorInput["cInBG4081"](sInName := 'BG4081',
	                                    xInSensor := "BG4081",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4081"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4081"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4082
	        #fbSensorInput["cInBG4082"](sInName := 'BG4082',
	                                    xInSensor := "BG4082",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4082"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4082"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4083
	        #fbSensorInput["cInBG4083"](sInName := 'BG4083',
	                                    xInSensor := "BG4083",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4083"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4083"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4084
	        #fbSensorInput["cInBG4084"](sInName := 'BG4084',
	                                    xInSensor := "BG4084",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4084"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4084"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4085
	        #fbSensorInput["cInBG4085"](sInName := 'BG4085',
	                                    xInSensor := "BG4085",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4085"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4085"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4086
	        #fbSensorInput["cInBG4086"](sInName := 'BG4086',
	                                    xInSensor := "BG4086",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4086"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4086"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4087
	        #fbSensorInput["cInBG4087"](sInName := 'BG4087',
	                                    xInSensor := "BG4087",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4087"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4087"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4090
	        #fbSensorInput["cInBG4090"](sInName := 'BG4090',
	                                    xInSensor := "BG4090",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4090"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4090"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4091
	        #fbSensorInput["cInBG4091"](sInName := 'BG4091',
	                                    xInSensor := "BG4091",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4091"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4091"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4092
	        #fbSensorInput["cInBG4092"](sInName := 'BG4092',
	                                    xInSensor := "BG4092",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4092"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4092"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4093
	        #fbSensorInput["cInBG4093"](sInName := 'BG4093',
	                                    xInSensor := "BG4093",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4093"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4093"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4094
	        #fbSensorInput["cInBG4094"](sInName := 'BG4094',
	                                    xInSensor := "BG4094",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4094"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4094"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4110
	        #fbSensorInput["cInBG4110"](sInName := 'BG4110',
	                                    xInSensor := "BG4110",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4110"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4110"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4111
	        #fbSensorInput["cInBG4111"](sInName := 'BG4111',
	                                    xInSensor := "BG4111",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4111"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4111"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4112
	        #fbSensorInput["cInBG4112"](sInName := 'BG4112',
	                                    xInSensor := "BG4112",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4112"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4112"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4113
	        #fbSensorInput["cInBG4113"](sInName := 'BG4113',
	                                    xInSensor := "BG4113",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4113"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4113"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4114
	        #fbSensorInput["cInBG4114"](sInName := 'BG4114',
	                                    xInSensor := "BG4114",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4114"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4114"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4115
	        #fbSensorInput["cInBG4115"](sInName := 'BG4115',
	                                    xInSensor := "BG4115",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4115"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4115"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4116
	        #fbSensorInput["cInBG4116"](sInName := 'BG4116',
	                                    xInSensor := "BG4116",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4116"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4116"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4117
	        #fbSensorInput["cInBG4117"](sInName := 'BG4117',
	                                    xInSensor := "BG4117",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4117"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4117"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4120
	        #fbSensorInput["cInBG4120"](sInName := 'BG4120',
	                                    xInSensor := "BG4120",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4120"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4120"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4121
	        #fbSensorInput["cInBG4121"](sInName := 'BG4121',
	                                    xInSensor := "BG4121",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4121"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4121"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4122
	        #fbSensorInput["cInBG4122"](sInName := 'BG4122',
	                                    xInSensor := "BG4122",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4122"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4122"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4123
	        #fbSensorInput["cInBG4123"](sInName := 'BG4123',
	                                    xInSensor := "BG4123",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4123"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4123"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4124
	        #fbSensorInput["cInBG4124"](sInName := 'BG4124',
	                                    xInSensor := "BG4124",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4124"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4124"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4125
	        #fbSensorInput["cInBG4125"](sInName := 'BG4125',
	                                    xInSensor := "BG4125",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4125"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4125"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4126
	        #fbSensorInput["cInBG4126"](sInName := 'BG4126',
	                                    xInSensor := "BG4126",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4126"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4126"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4127
	        #fbSensorInput["cInBG4127"](sInName := 'BG4127',
	                                    xInSensor := "BG4127",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4127"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4127"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4130
	        #fbSensorInput["cInBG4130"](sInName := 'BG4130',
	                                    xInSensor := "BG4130",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4130"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4130"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4131
	        #fbSensorInput["cInBG4131"](sInName := 'BG4131',
	                                    xInSensor := "BG4131",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4131"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4131"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4132
	        #fbSensorInput["cInBG4132"](sInName := 'BG4132',
	                                    xInSensor := "BG4132",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4132"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4132"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4133
	        #fbSensorInput["cInBG4133"](sInName := 'BG4133',
	                                    xInSensor := "BG4133",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4133"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4133"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4134
	        #fbSensorInput["cInBG4134"](sInName := 'BG4134',
	                                    xInSensor := "BG4134",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4134"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4134"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4140
	        #fbSensorInput["cInBG4140"](sInName := 'BG4140',
	                                    xInSensor := "BG4140",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4140"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4140"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4141
	        #fbSensorInput["cInBG4141"](sInName := 'BG4141',
	                                    xInSensor := "BG4141",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4141"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4141"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4142
	        #fbSensorInput["cInBG4142"](sInName := 'BG4142',
	                                    xInSensor := "BG4142",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4142"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4142"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4143
	        #fbSensorInput["cInBG4143"](sInName := 'BG4143',
	                                    xInSensor := "BG4143",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4143"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4143"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4144
	        #fbSensorInput["cInBG4144"](sInName := 'BG4144',
	                                    xInSensor := "BG4144",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4144"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4144"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4145
	        #fbSensorInput["cInBG4145"](sInName := 'BG4145',
	                                    xInSensor := "BG4145",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4145"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4145"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4146
	        #fbSensorInput["cInBG4146"](sInName := 'BG4146',
	                                    xInSensor := "BG4146",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4146"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4146"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4147
	        #fbSensorInput["cInBG4147"](sInName := 'BG4147',
	                                    xInSensor := "BG4147",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4147"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4147"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4150
	        #fbSensorInput["cInBG4150"](sInName := 'BG4150',
	                                    xInSensor := "BG4150",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4150"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4150"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4151
	        #fbSensorInput["cInBG4151"](sInName := 'BG4151',
	                                    xInSensor := "BG4151",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4151"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4151"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4152
	        #fbSensorInput["cInBG4152"](sInName := 'BG4152',
	                                    xInSensor := "BG4152",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4152"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4152"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4170
	        #fbSensorInput["cInBG4170"](sInName := 'BG4170',
	                                    xInSensor := "BG4170",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4170"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4170"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4171
	        #fbSensorInput["cInBG4171"](sInName := 'BG4171',
	                                    xInSensor := "BG4171",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4171"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4171"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4172
	        #fbSensorInput["cInBG4172"](sInName := 'BG4172',
	                                    xInSensor := "BG4172",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4172"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4172"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4173
	        #fbSensorInput["cInBG4173"](sInName := 'BG4173',
	                                    xInSensor := "BG4173",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4173"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4173"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4174
	        #fbSensorInput["cInBG4174"](sInName := 'BG4174',
	                                    xInSensor := "BG4174",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4174"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4174"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4175
	        #fbSensorInput["cInBG4175"](sInName := 'BG4175',
	                                    xInSensor := "BG4175",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4175"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4175"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4176
	        #fbSensorInput["cInBG4176"](sInName := 'BG4176',
	                                    xInSensor := "BG4176",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4176"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4176"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4177
	        #fbSensorInput["cInBG4177"](sInName := 'BG4177',
	                                    xInSensor := "BG4177",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4177"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4177"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4180
	        #fbSensorInput["cInBG4180"](sInName := 'BG4180',
	                                    xInSensor := "BG4180",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4180"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4180"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4181
	        #fbSensorInput["cInBG4181"](sInName := 'BG4181',
	                                    xInSensor := "BG4181",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4181"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4181"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4182
	        #fbSensorInput["cInBG4182"](sInName := 'BG4182',
	                                    xInSensor := "BG4182",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4182"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4182"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4183
	        #fbSensorInput["cInBG4183"](sInName := 'BG4183',
	                                    xInSensor := "BG4183",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4183"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4183"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4184
	        #fbSensorInput["cInBG4184"](sInName := 'BG4184',
	                                    xInSensor := "BG4184",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4184"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4184"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4185
	        #fbSensorInput["cInBG4185"](sInName := 'BG4185',
	                                    xInSensor := "BG4185",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4185"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4185"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4186
	        #fbSensorInput["cInBG4186"](sInName := 'BG4186',
	                                    xInSensor := "BG4186",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4186"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4186"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4200
	        #fbSensorInput["cInBG4200"](sInName := 'BG4200',
	                                    xInSensor := "BG4200",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4200"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4200"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4201
	        #fbSensorInput["cInBG4201"](sInName := 'BG4201',
	                                    xInSensor := "BG4201",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4201"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4201"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4202
	        #fbSensorInput["cInBG4202"](sInName := 'BG4202',
	                                    xInSensor := "BG4202",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4202"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4202"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4203
	        #fbSensorInput["cInBG4203"](sInName := 'BG4203',
	                                    xInSensor := "BG4203",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4203"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4203"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4204
	        #fbSensorInput["cInBG4204"](sInName := 'BG4204',
	                                    xInSensor := "BG4204",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4204"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4204"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4205
	        #fbSensorInput["cInBG4205"](sInName := 'BG4205',
	                                    xInSensor := "BG4205",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4205"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4205"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4206
	        #fbSensorInput["cInBG4206"](sInName := 'BG4206',
	                                    xInSensor := "BG4206",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4206"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4206"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4207
	        #fbSensorInput["cInBG4207"](sInName := 'BG4207',
	                                    xInSensor := "BG4207",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4207"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4207"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4210
	        #fbSensorInput["cInBG4210"](sInName := 'BG4210',
	                                    xInSensor := "BG4210",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4210"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4210"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4211
	        #fbSensorInput["cInBG4211"](sInName := 'BG4211',
	                                    xInSensor := "BG4211",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4211"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4211"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4212
	        #fbSensorInput["cInBG4212"](sInName := 'BG4212',
	                                    xInSensor := "BG4212",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4212"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4212"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4230
	        #fbSensorInput["cInBG4230"](sInName := 'BG4230',
	                                    xInSensor := "BG4230",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4230"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4230"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4231
	        #fbSensorInput["cInBG4231"](sInName := 'BG4231',
	                                    xInSensor := "BG4231",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4231"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4231"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4232
	        #fbSensorInput["cInBG4232"](sInName := 'BG4232',
	                                    xInSensor := "BG4232",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4232"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4232"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4233
	        #fbSensorInput["cInBG4233"](sInName := 'BG4233',
	                                    xInSensor := "BG4233",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4233"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4233"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4234
	        #fbSensorInput["cInBG4234"](sInName := 'BG4234',
	                                    xInSensor := "BG4234",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4234"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4234"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4235
	        #fbSensorInput["cInBG4235"](sInName := 'BG4235',
	                                    xInSensor := "BG4235",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4235"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4235"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4236
	        #fbSensorInput["cInBG4236"](sInName := 'BG4236',
	                                    xInSensor := "BG4236",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4236"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4236"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4237
	        #fbSensorInput["cInBG4237"](sInName := 'BG4237',
	                                    xInSensor := "BG4237",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4237"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4237"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4240
	        #fbSensorInput["cInBG4240"](sInName := 'BG4240',
	                                    xInSensor := "BG4240",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4240"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4240"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4241
	        #fbSensorInput["cInBG4241"](sInName := 'BG4241',
	                                    xInSensor := "BG4241",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4241"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4241"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4242
	        #fbSensorInput["cInBG4242"](sInName := 'BG4242',
	                                    xInSensor := "BG4242",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4242"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4242"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4243
	        #fbSensorInput["cInBG4243"](sInName := 'BG4243',
	                                    xInSensor := "BG4243",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4243"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4243"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4244
	        #fbSensorInput["cInBG4244"](sInName := 'BG4244',
	                                    xInSensor := "BG4244",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4244"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4244"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4245
	        #fbSensorInput["cInBG4245"](sInName := 'BG4245',
	                                    xInSensor := "BG4245",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4245"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4245"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4246
	        #fbSensorInput["cInBG4246"](sInName := 'BG4246',
	                                    xInSensor := "BG4246",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4246"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4246"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4247
	        #fbSensorInput["cInBG4247"](sInName := 'BG4247',
	                                    xInSensor := "BG4247",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4247"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4247"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4250
	        #fbSensorInput["cInBG4250"](sInName := 'BG4250',
	                                    xInSensor := "BG4250",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4250"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4250"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4251
	        #fbSensorInput["cInBG4251"](sInName := 'BG4251',
	                                    xInSensor := "BG4251",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4251"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4251"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4252
	        #fbSensorInput["cInBG4252"](sInName := 'BG4252',
	                                    xInSensor := "BG4252",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4252"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4252"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4260
	        #fbSensorInput["cInBG4260"](sInName := 'BG4260',
	                                    xInSensor := "BG4260",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4260"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4260"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4261
	        #fbSensorInput["cInBG4261"](sInName := 'BG4261',
	                                    xInSensor := "BG4261",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4261"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4261"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4262
	        #fbSensorInput["cInBG4262"](sInName := 'BG4262',
	                                    xInSensor := "BG4262",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4262"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4262"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4263
	        #fbSensorInput["cInBG4263"](sInName := 'BG4263',
	                                    xInSensor := "BG4263",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4263"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4263"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4264
	        #fbSensorInput["cInBG4264"](sInName := 'BG4264',
	                                    xInSensor := "BG4264",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4264"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4264"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4265
	        #fbSensorInput["cInBG4265"](sInName := 'BG4265',
	                                    xInSensor := "BG4265",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4265"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4265"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4266
	        #fbSensorInput["cInBG4266"](sInName := 'BG4266',
	                                    xInSensor := "BG4266",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4266"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4266"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4267
	        #fbSensorInput["cInBG4267"](sInName := 'BG4267',
	                                    xInSensor := "BG4267",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4267"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4267"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4270
	        #fbSensorInput["cInBG4270"](sInName := 'BG4270',
	                                    xInSensor := "BG4270",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4270"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4270"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4271
	        #fbSensorInput["cInBG4271"](sInName := 'BG4271',
	                                    xInSensor := "BG4271",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4271"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4271"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4272
	        #fbSensorInput["cInBG4272"](sInName := 'BG4272',
	                                    xInSensor := "BG4272",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4272"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4272"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4290
	        #fbSensorInput["cInBG4290"](sInName := 'BG4290',
	                                    xInSensor := "BG4290",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4290"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4290"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4291
	        #fbSensorInput["cInBG4291"](sInName := 'BG4291',
	                                    xInSensor := "BG4291",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4291"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4291"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4292
	        #fbSensorInput["cInBG4292"](sInName := 'BG4292',
	                                    xInSensor := "BG4292",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4292"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4292"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4293
	        #fbSensorInput["cInBG4293"](sInName := 'BG4293',
	                                    xInSensor := "BG4293",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4293"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4293"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4294
	        #fbSensorInput["cInBG4294"](sInName := 'BG4294',
	                                    xInSensor := "BG4294",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4294"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4294"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4295
	        #fbSensorInput["cInBG4295"](sInName := 'BG4295',
	                                    xInSensor := "BG4295",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4295"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4295"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4296
	        #fbSensorInput["cInBG4296"](sInName := 'BG4296',
	                                    xInSensor := "BG4296",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4296"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4296"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4297
	        #fbSensorInput["cInBG4297"](sInName := 'BG4297',
	                                    xInSensor := "BG4297",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4297"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4297"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4300
	        #fbSensorInput["cInBG4300"](sInName := 'BG4300',
	                                    xInSensor := "BG4300",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4300"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4300"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4301
	        #fbSensorInput["cInBG4301"](sInName := 'BG4301',
	                                    xInSensor := "BG4301",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4301"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4301"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4302
	        #fbSensorInput["cInBG4302"](sInName := 'BG4302',
	                                    xInSensor := "BG4302",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4302"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4302"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4303
	        #fbSensorInput["cInBG4303"](sInName := 'BG4303',
	                                    xInSensor := "BG4303",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4303"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4303"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4304
	        #fbSensorInput["cInBG4304"](sInName := 'BG4304',
	                                    xInSensor := "BG4304",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4304"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4304"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4305
	        #fbSensorInput["cInBG4305"](sInName := 'BG4305',
	                                    xInSensor := "BG4305",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4305"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4305"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4306
	        #fbSensorInput["cInBG4306"](sInName := 'BG4306',
	                                    xInSensor := "BG4306",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4306"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4306"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4307
	        #fbSensorInput["cInBG4307"](sInName := 'BG4307',
	                                    xInSensor := "BG4307",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4307"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4307"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4310
	        #fbSensorInput["cInBG4310"](sInName := 'BG4310',
	                                    xInSensor := "BG4310",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4310"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4310"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4320
	        #fbSensorInput["cInBG4320"](sInName := 'BG4320',
	                                    xInSensor := "BG4320",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4320"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4320"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4321
	        #fbSensorInput["cInBG4321"](sInName := 'BG4321',
	                                    xInSensor := "BG4321",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4321"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4321"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4322
	        #fbSensorInput["cInBG4322"](sInName := 'BG4322',
	                                    xInSensor := "BG4322",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4322"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4322"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4323
	        #fbSensorInput["cInBG4323"](sInName := 'BG4323',
	                                    xInSensor := "BG4323",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4323"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4323"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4324
	        #fbSensorInput["cInBG4324"](sInName := 'BG4324',
	                                    xInSensor := "BG4324",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4324"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4324"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4325
	        #fbSensorInput["cInBG4325"](sInName := 'BG4325',
	                                    xInSensor := "BG4325",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4325"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4325"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4326
	        #fbSensorInput["cInBG4326"](sInName := 'BG4326',
	                                    xInSensor := "BG4326",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4326"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4326"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4327
	        #fbSensorInput["cInBG4327"](sInName := 'BG4327',
	                                    xInSensor := "BG4327",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4327"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4327"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4330
	        #fbSensorInput["cInBG4330"](sInName := 'BG4330',
	                                    xInSensor := "BG4330",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4330"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4330"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4331
	        #fbSensorInput["cInBG4331"](sInName := 'BG4331',
	                                    xInSensor := "BG4331",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4331"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4331"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4332
	        #fbSensorInput["cInBG4332"](sInName := 'BG4332',
	                                    xInSensor := "BG4332",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4332"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4332"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4333
	        #fbSensorInput["cInBG4333"](sInName := 'BG4333',
	                                    xInSensor := "BG4333",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4333"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4333"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4334
	        #fbSensorInput["cInBG4334"](sInName := 'BG4334',
	                                    xInSensor := "BG4334",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4334"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4334"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4335
	        #fbSensorInput["cInBG4335"](sInName := 'BG4335',
	                                    xInSensor := "BG4335",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4335"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4335"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4336
	        #fbSensorInput["cInBG4336"](sInName := 'BG4336',
	                                    xInSensor := "BG4336",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4336"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4336"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4337
	        #fbSensorInput["cInBG4337"](sInName := 'BG4337',
	                                    xInSensor := "BG4337",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4337"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4337"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4340
	        #fbSensorInput["cInBG4340"](sInName := 'BG4340',
	                                    xInSensor := "BG4340",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4340"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4340"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4342
	        #fbSensorInput["cInBG4342"](sInName := 'BG4342',
	                                    xInSensor := "BG4342",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4342"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4342"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4343
	        #fbSensorInput["cInBG4343"](sInName := 'BG4343',
	                                    xInSensor := "BG4343",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4343"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4343"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4344
	        #fbSensorInput["cInBG4344"](sInName := 'BG4344',
	                                    xInSensor := "BG4344",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4344"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4344"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4350
	        #fbSensorInput["cInBG4350"](sInName := 'BG4350',
	                                    xInSensor := "BG4350",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4350"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4350"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4351
	        #fbSensorInput["cInBG4351"](sInName := 'BG4351',
	                                    xInSensor := "BG4351",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4351"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4351"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4352
	        #fbSensorInput["cInBG4352"](sInName := 'BG4352',
	                                    xInSensor := "BG4352",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4352"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4352"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4353
	        #fbSensorInput["cInBG4353"](sInName := 'BG4353',
	                                    xInSensor := "BG4353",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4353"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4353"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4354
	        #fbSensorInput["cInBG4354"](sInName := 'BG4354',
	                                    xInSensor := "BG4354",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4354"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4354"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4355
	        #fbSensorInput["cInBG4355"](sInName := 'BG4355',
	                                    xInSensor := "BG4355",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4355"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4355"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4356
	        #fbSensorInput["cInBG4356"](sInName := 'BG4356',
	                                    xInSensor := "BG4356",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4356"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4356"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4357
	        #fbSensorInput["cInBG4357"](sInName := 'BG4357',
	                                    xInSensor := "BG4357",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4357"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4357"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4360
	        #fbSensorInput["cInBG4360"](sInName := 'BG4360',
	                                    xInSensor := "BG4360",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4360"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4360"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4361
	        #fbSensorInput["cInBG4361"](sInName := 'BG4361',
	                                    xInSensor := "BG4361",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4361"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4361"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4362
	        #fbSensorInput["cInBG4362"](sInName := 'BG4362',
	                                    xInSensor := "BG4362",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4362"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4362"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4363
	        #fbSensorInput["cInBG4363"](sInName := 'BG4363',
	                                    xInSensor := "BG4363",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4363"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4363"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4364
	        #fbSensorInput["cInBG4364"](sInName := 'BG4364',
	                                    xInSensor := "BG4364",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4364"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4364"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4365
	        #fbSensorInput["cInBG4365"](sInName := 'BG4365',
	                                    xInSensor := "BG4365",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4365"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4365"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4366
	        #fbSensorInput["cInBG4366"](sInName := 'BG4366',
	                                    xInSensor := "BG4366",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4366"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4366"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4367
	        #fbSensorInput["cInBG4367"](sInName := 'BG4367',
	                                    xInSensor := "BG4367",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4367"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4367"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4370
	        #fbSensorInput["cInBG4370"](sInName := 'BG4370',
	                                    xInSensor := "BG4370",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4370"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4370"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4371
	        #fbSensorInput["cInBG4371"](sInName := 'BG4371',
	                                    xInSensor := "BG4371",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4371"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4371"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4372
	        #fbSensorInput["cInBG4372"](sInName := 'BG4372',
	                                    xInSensor := "BG4372",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4372"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4372"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4373
	        #fbSensorInput["cInBG4373"](sInName := 'BG4373',
	                                    xInSensor := "BG4373",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4373"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4373"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4374
	        #fbSensorInput["cInBG4374"](sInName := 'BG4374',
	                                    xInSensor := "BG4374",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4374"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4374"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4380
	        #fbSensorInput["cInBG4380"](sInName := 'BG4380',
	                                    xInSensor := "BG4380",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4380"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4380"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4381
	        #fbSensorInput["cInBG4381"](sInName := 'BG4381',
	                                    xInSensor := "BG4381",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4381"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4381"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4382
	        #fbSensorInput["cInBG4382"](sInName := 'BG4382',
	                                    xInSensor := "BG4382",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4382"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4382"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4383
	        #fbSensorInput["cInBG4383"](sInName := 'BG4383',
	                                    xInSensor := "BG4383",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4383"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4383"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4384
	        #fbSensorInput["cInBG4384"](sInName := 'BG4384',
	                                    xInSensor := "BG4384",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4384"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4384"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4385
	        #fbSensorInput["cInBG4385"](sInName := 'BG4385',
	                                    xInSensor := "BG4385",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4385"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4385"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4386
	        #fbSensorInput["cInBG4386"](sInName := 'BG4386',
	                                    xInSensor := "BG4386",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4386"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4386"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4387
	        #fbSensorInput["cInBG4387"](sInName := 'BG4387',
	                                    xInSensor := "BG4387",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4387"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4387"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4390
	        #fbSensorInput["cInBG4390"](sInName := 'BG4390',
	                                    xInSensor := "BG4390",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4390"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4390"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4391
	        #fbSensorInput["cInBG4391"](sInName := 'BG4391',
	                                    xInSensor := "BG4391",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4391"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4391"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4392
	        #fbSensorInput["cInBG4392"](sInName := 'BG4392',
	                                    xInSensor := "BG4392",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4392"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4392"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4393
	        #fbSensorInput["cInBG4393"](sInName := 'BG4393',
	                                    xInSensor := "BG4393",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4393"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4393"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4394
	        #fbSensorInput["cInBG4394"](sInName := 'BG4394',
	                                    xInSensor := "BG4394",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4394"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4394"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4395
	        #fbSensorInput["cInBG4395"](sInName := 'BG4395',
	                                    xInSensor := "BG4395",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4395"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4395"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4396
	        #fbSensorInput["cInBG4396"](sInName := 'BG4396',
	                                    xInSensor := "BG4396",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4396"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4396"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4397
	        #fbSensorInput["cInBG4397"](sInName := 'BG4397',
	                                    xInSensor := "BG4397",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4397"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4397"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4400
	        #fbSensorInput["cInBG4400"](sInName := 'BG4400',
	                                    xInSensor := "BG4400",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4400"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4400"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4410
	        #fbSensorInput["cInBG4410"](sInName := 'BG4410',
	                                    xInSensor := "BG4410",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4410"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4410"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4411
	        #fbSensorInput["cInBG4411"](sInName := 'BG4411',
	                                    xInSensor := "BG4411",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4411"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4411"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4412
	        #fbSensorInput["cInBG4412"](sInName := 'BG4412',
	                                    xInSensor := "BG4412",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4412"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4412"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4413
	        #fbSensorInput["cInBG4413"](sInName := 'BG4413',
	                                    xInSensor := "BG4413",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4413"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4413"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4414
	        #fbSensorInput["cInBG4414"](sInName := 'BG4414',
	                                    xInSensor := "BG4414",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4414"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4414"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4415
	        #fbSensorInput["cInBG4415"](sInName := 'BG4415',
	                                    xInSensor := "BG4415",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4415"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4415"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4416
	        #fbSensorInput["cInBG4416"](sInName := 'BG4416',
	                                    xInSensor := "BG4416",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4416"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4416"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4417
	        #fbSensorInput["cInBG4417"](sInName := 'BG4417',
	                                    xInSensor := "BG4417",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4417"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4417"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4420
	        #fbSensorInput["cInBG4420"](sInName := 'BG4420',
	                                    xInSensor := "BG4420",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4420"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4420"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4421
	        #fbSensorInput["cInBG4421"](sInName := 'BG4421',
	                                    xInSensor := "BG4421",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4421"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4421"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4422
	        #fbSensorInput["cInBG4422"](sInName := 'BG4422',
	                                    xInSensor := "BG4422",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4422"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4422"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4423
	        #fbSensorInput["cInBG4423"](sInName := 'BG4423',
	                                    xInSensor := "BG4423",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4423"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4423"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4424
	        #fbSensorInput["cInBG4424"](sInName := 'BG4424',
	                                    xInSensor := "BG4424",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4424"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4424"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4425
	        #fbSensorInput["cInBG4425"](sInName := 'BG4425',
	                                    xInSensor := "BG4425",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4425"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4425"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4426
	        #fbSensorInput["cInBG4426"](sInName := 'BG4426',
	                                    xInSensor := "BG4426",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4426"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4426"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4440
	        #fbSensorInput["cInBG4440"](sInName := 'BG4440',
	                                    xInSensor := "BG4440",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4440"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4440"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4441
	        #fbSensorInput["cInBG4441"](sInName := 'BG4441',
	                                    xInSensor := "BG4441",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4441"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4441"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4442
	        #fbSensorInput["cInBG4442"](sInName := 'BG4442',
	                                    xInSensor := "BG4442",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4442"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4442"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4443
	        #fbSensorInput["cInBG4443"](sInName := 'BG4443',
	                                    xInSensor := "BG4443",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4443"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4443"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4444
	        #fbSensorInput["cInBG4444"](sInName := 'BG4444',
	                                    xInSensor := "BG4444",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4444"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4444"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4445
	        #fbSensorInput["cInBG4445"](sInName := 'BG4445',
	                                    xInSensor := "BG4445",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4445"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4445"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4446
	        #fbSensorInput["cInBG4446"](sInName := 'BG4446',
	                                    xInSensor := "BG4446",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4446"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4446"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4447
	        #fbSensorInput["cInBG4447"](sInName := 'BG4447',
	                                    xInSensor := "BG4447",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4447"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4447"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4456
	        #fbSensorInput["cInBG4456"](sInName := 'BG4456',
	                                    xInSensor := "BG4456",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4456"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4456"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4457
	        #fbSensorInput["cInBG4457"](sInName := 'BG4457',
	                                    xInSensor := "BG4457",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4457"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4457"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4460
	        #fbSensorInput["cInBG4460"](sInName := 'BG4460',
	                                    xInSensor := "BG4460",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4460"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4460"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4500
	        #fbSensorInput["cInBG4500"](sInName := 'BG4500',
	                                    xInSensor := "BG4500",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4500"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4500"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4501
	        #fbSensorInput["cInBG4501"](sInName := 'BG4501',
	                                    xInSensor := "BG4501",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4501"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4501"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4502
	        #fbSensorInput["cInBG4502"](sInName := 'BG4502',
	                                    xInSensor := "BG4502",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4502"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4502"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4503
	        #fbSensorInput["cInBG4503"](sInName := 'BG4503',
	                                    xInSensor := "BG4503",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4503"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4503"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4504
	        #fbSensorInput["cInBG4504"](sInName := 'BG4504',
	                                    xInSensor := "BG4504",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4504"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4504"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4505
	        #fbSensorInput["cInBG4505"](sInName := 'BG4505',
	                                    xInSensor := "BG4505",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4505"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4505"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4506
	        #fbSensorInput["cInBG4506"](sInName := 'BG4506',
	                                    xInSensor := "BG4506",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4506"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4506"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4507
	        #fbSensorInput["cInBG4507"](sInName := 'BG4507',
	                                    xInSensor := "BG4507",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4507"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4507"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4540
	        #fbSensorInput["cInBG4540"](sInName := 'BG4540',
	                                    xInSensor := "BG4540",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4540"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4540"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4541
	        #fbSensorInput["cInBG4541"](sInName := 'BG4541',
	                                    xInSensor := "BG4541",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4541"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4541"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4542
	        #fbSensorInput["cInBG4542"](sInName := 'BG4542',
	                                    xInSensor := "BG4542",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4542"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4542"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4543
	        #fbSensorInput["cInBG4543"](sInName := 'BG4543',
	                                    xInSensor := "BG4543",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4543"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4543"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4544
	        #fbSensorInput["cInBG4544"](sInName := 'BG4544',
	                                    xInSensor := "BG4544",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4544"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4544"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4545
	        #fbSensorInput["cInBG4545"](sInName := 'BG4545',
	                                    xInSensor := "BG4545",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4545"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4545"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4560
	        #fbSensorInput["cInBG4560"](sInName := 'BG4560',
	                                    xInSensor := "BG4560",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4560"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4560"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4561
	        #fbSensorInput["cInBG4561"](sInName := 'BG4561',
	                                    xInSensor := "BG4561",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4561"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4561"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4562
	        #fbSensorInput["cInBG4562"](sInName := 'BG4562',
	                                    xInSensor := "BG4562",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4562"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4562"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4563
	        #fbSensorInput["cInBG4563"](sInName := 'BG4563',
	                                    xInSensor := "BG4563",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4563"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4563"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4564
	        #fbSensorInput["cInBG4564"](sInName := 'BG4564',
	                                    xInSensor := "BG4564",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4564"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4564"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4565
	        #fbSensorInput["cInBG4565"](sInName := 'BG4565',
	                                    xInSensor := "BG4565",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4565"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4565"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4566
	        #fbSensorInput["cInBG4566"](sInName := 'BG4566',
	                                    xInSensor := "BG4566",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4566"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4566"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4567
	        #fbSensorInput["cInBG4567"](sInName := 'BG4567',
	                                    xInSensor := "BG4567",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4567"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4567"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4570
	        #fbSensorInput["cInBG4570"](sInName := 'BG4570',
	                                    xInSensor := "BG4570",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4570"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4570"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4571
	        #fbSensorInput["cInBG4571"](sInName := 'BG4571',
	                                    xInSensor := "BG4571",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4571"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4571"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4572
	        #fbSensorInput["cInBG4572"](sInName := 'BG4572',
	                                    xInSensor := "BG4572",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4572"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4572"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4573
	        #fbSensorInput["cInBG4573"](sInName := 'BG4573',
	                                    xInSensor := "BG4573",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4573"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4573"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4574
	        #fbSensorInput["cInBG4574"](sInName := 'BG4574',
	                                    xInSensor := "BG4574",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4574"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4574"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4575
	        #fbSensorInput["cInBG4575"](sInName := 'BG4575',
	                                    xInSensor := "BG4575",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4575"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4575"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4576
	        #fbSensorInput["cInBG4576"](sInName := 'BG4576',
	                                    xInSensor := "BG4576",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4576"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4576"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4577
	        #fbSensorInput["cInBG4577"](sInName := 'BG4577',
	                                    xInSensor := "BG4577",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4577"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4577"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4580
	        #fbSensorInput["cInBG4580"](sInName := 'BG4580',
	                                    xInSensor := "BG4580",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4580"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4580"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4620
	        #fbSensorInput["cInBG4620"](sInName := 'BG4620',
	                                    xInSensor := "BG4620",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4620"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4620"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4621
	        #fbSensorInput["cInBG4621"](sInName := 'BG4621',
	                                    xInSensor := "BG4621",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4621"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4621"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4622
	        #fbSensorInput["cInBG4622"](sInName := 'BG4622',
	                                    xInSensor := "BG4622",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4622"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4622"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4623
	        #fbSensorInput["cInBG4623"](sInName := 'BG4623',
	                                    xInSensor := "BG4623",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4623"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4623"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    REGION BG4624
	        #fbSensorInput["cInBG4624"](sInName := 'BG4624',
	                                    xInSensor := "BG4624",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4624"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4624"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4625
	        #fbSensorInput["cInBG4625"](sInName := 'BG4625',
	                                    xInSensor := "BG4625",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4625"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4625"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4630
	        #fbSensorInput["cInBG4630"](sInName := 'BG4630',
	                                    xInSensor := "BG4630",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4630"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4630"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4631
	        #fbSensorInput["cInBG4631"](sInName := 'BG4631',
	                                    xInSensor := "BG4631",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4631"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4631"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4632
	        #fbSensorInput["cInBG4632"](sInName := 'BG4632',
	                                    xInSensor := "BG4632",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4632"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4632"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4633
	        #fbSensorInput["cInBG4633"](sInName := 'BG4633',
	                                    xInSensor := "BG4633",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4633"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4633"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    
	    REGION BG4634
	        #fbSensorInput["cInBG4634"](sInName := 'BG4634',
	                                    xInSensor := "BG4634",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4634"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4634"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4635
	        #fbSensorInput["cInBG4635"](sInName := 'BG4635',
	                                    xInSensor := "BG4635",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4635"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4635"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4640
	        #fbSensorInput["cInBG4640"](sInName := 'BG4640',
	                                    xInSensor := "BG4640",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4640"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4640"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4641
	        #fbSensorInput["cInBG4641"](sInName := 'BG4641',
	                                    xInSensor := "BG4641",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4641"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4641"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4642
	        #fbSensorInput["cInBG4642"](sInName := 'BG4642',
	                                    xInSensor := "BG4642",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4642"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4642"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4643
	        #fbSensorInput["cInBG4643"](sInName := 'BG4643',
	                                    xInSensor := "BG4643",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4643"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4643"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4644
	        #fbSensorInput["cInBG4643"](sInName := 'BG4644',
	                                    xInSensor := "BG4644",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4644"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4644"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4650
	        #fbSensorInput["cInBG4650"](sInName := 'BG4650',
	                                    xInSensor := "BG4650",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4650"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4650"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4651
	        #fbSensorInput["cInBG4651"](sInName := 'BG4651',
	                                    xInSensor := "BG4651",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4651"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4651"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4652
	        #fbSensorInput["cInBG4652"](sInName := 'BG4652',
	                                    xInSensor := "BG4652",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4652"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4652"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4653
	        #fbSensorInput["cInBG4653"](sInName := 'BG4653',
	                                    xInSensor := "BG4653",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4653"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4653"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	    REGION BG4654
	        #fbSensorInput["cInBG4654"](sInName := 'BG4654',
	                                    xInSensor := "BG4654",
	                                    stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4654"],
	                                    stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4654"],
	                                    stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1,stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	    END_REGION
	    
	END_REGION *)
	
	
	REGION BG3000
	    #fbSensorInput["cInBG3000"](sInName := 'BG3000',
	                                xInSensor := "BG3000",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3000"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3000"],stInOutControlUnitCabinet := "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3001
	    #fbSensorInput["cInBG3001"](sInName := 'BG3001',
	                                xInSensor := "BG3001",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3001"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3001"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3002
	    #fbSensorInput["cInBG3002"](sInName := 'BG3002',
	                                xInSensor := "BG3002",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3002"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3002"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3003
	    #fbSensorInput["cInBG3003"](sInName := 'BG3003',
	                                xInSensor := "BG3003",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3003"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3003"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3004
	    #fbSensorInput["cInBG3004"](sInName := 'BG3004',
	                                xInSensor := "BG3004",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3004"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3004"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3005
	    #fbSensorInput["cInBG3005"](sInName := 'BG3005',
	                                xInSensor := "BG3005",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3005"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3005"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3006
	    #fbSensorInput["cInBG3006"](sInName := 'BG3006',
	                                xInSensor := "BG3006",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3006"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3006"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3007
	    #fbSensorInput["cInBG3007"](sInName := 'BG3007',
	                                xInSensor := "BG3007",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3007"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3007"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3010
	    #fbSensorInput["cInBG3010"](sInName := 'BG3010',
	                                xInSensor := "BG3010",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3010"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3010"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3011
	    #fbSensorInput["cInBG3011"](sInName := 'BG3011',
	                                xInSensor := "BG3011",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3011"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3011"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3012
	    #fbSensorInput["cInBG3012"](sInName := 'BG3012',
	                                xInSensor := "BG3012",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3012"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3012"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3030
	    #fbSensorInput["cInBG3030"](sInName := 'BG3030',
	                                xInSensor := "BG3030",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3030"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3030"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3031
	    #fbSensorInput["cInBG3031"](sInName := 'BG3031',
	                                xInSensor := "BG3031",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3031"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3031"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3032
	    #fbSensorInput["cInBG3032"](sInName := 'BG3032',
	                                xInSensor := "BG3032",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3032"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3032"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3033
	    #fbSensorInput["cInBG3033"](sInName := 'BG3033',
	                                xInSensor := "BG3033",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3033"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3033"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3034
	    #fbSensorInput["cInBG3034"](sInName := 'BG3034',
	                                xInSensor := "BG3034",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3034"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3034"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3035
	    #fbSensorInput["cInBG3035"](sInName := 'BG3035',
	                                xInSensor := "BG3035",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3035"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3035"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3036
	    #fbSensorInput["cInBG3036"](sInName := 'BG3036',
	                                xInSensor := "BG3036",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3036"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3036"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3037
	    #fbSensorInput["cInBG3037"](sInName := 'BG3037',
	                                xInSensor := "BG3037",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3037"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3037"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3040
	    #fbSensorInput["cInBG3040"](sInName := 'BG3040',
	                                xInSensor := "BG3040",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3040"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3040"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3041
	    #fbSensorInput["cInBG3041"](sInName := 'BG3041',
	                                xInSensor := "BG3041",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3041"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3041"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3042
	    #fbSensorInput["cInBG3042"](sInName := 'BG3042',
	                                xInSensor := "BG3042",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3042"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3042"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3043
	    #fbSensorInput["cInBG3043"](sInName := 'BG3043',
	                                xInSensor := "BG3043",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3043"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3043"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3044
	    #fbSensorInput["cInBG3044"](sInName := 'BG3044',
	                                xInSensor := "BG3044",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3044"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3044"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3045
	    #fbSensorInput["cInBG3045"](sInName := 'BG3045',
	                                xInSensor := "BG3045",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3045"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3045"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3046
	    #fbSensorInput["cInBG3046"](sInName := 'BG3046',
	                                xInSensor := "BG3046",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3046"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3046"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3047
	    #fbSensorInput["cInBG3047"](sInName := 'BG3047',
	                                xInSensor := "BG3047",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3047"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3047"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3050
	    #fbSensorInput["cInBG3050"](sInName := 'BG3050',
	                                xInSensor := "BG3050",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3050"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3050"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3051
	    #fbSensorInput["cInBG3051"](sInName := 'BG3051',
	                                xInSensor := "BG3051",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3051"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3051"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3052
	    #fbSensorInput["cInBG3052"](sInName := 'BG3052',
	                                xInSensor := "BG3052",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3052"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3052"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3060
	    #fbSensorInput["cInBG3060"](sInName := 'BG3060',
	                                xInSensor := "BG3060",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3060"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3060"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3061
	    #fbSensorInput["cInBG3061"](sInName := 'BG3061',
	                                xInSensor := "BG3061",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3061"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3061"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3062
	    #fbSensorInput["cInBG3062"](sInName := 'BG3062',
	                                xInSensor := "BG3062",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3062"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3062"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3063
	    #fbSensorInput["cInBG3063"](sInName := 'BG3063',
	                                xInSensor := "BG3063",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3063"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3063"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3064
	    #fbSensorInput["cInBG3064"](sInName := 'BG3064',
	                                xInSensor := "BG3064",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3064"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3064"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3065
	    #fbSensorInput["cInBG3065"](sInName := 'BG3065',
	                                xInSensor := "BG3065",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3065"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3065"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3066
	    #fbSensorInput["cInBG3066"](sInName := 'BG3066',
	                                xInSensor := "BG3066",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3066"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3066"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3067
	    #fbSensorInput["cInBG3067"](sInName := 'BG3067',
	                                xInSensor := "BG3067",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3067"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3067"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3070
	    #fbSensorInput["cInBG3070"](sInName := 'BG3070',
	                                xInSensor := "BG3070",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3070"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3070"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3071
	    #fbSensorInput["cInBG3071"](sInName := 'BG3071',
	                                xInSensor := "BG3071",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3071"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3071"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3072
	    #fbSensorInput["cInBG3072"](sInName := 'BG3072',
	                                xInSensor := "BG3072",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3072"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3072"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3090
	    #fbSensorInput["cInBG3090"](sInName := 'BG3090',
	                                xInSensor := "BG3090",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3090"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3090"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3091
	    #fbSensorInput["cInBG3091"](sInName := 'BG3091',
	                                xInSensor := "BG3091",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3091"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3091"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3092
	    #fbSensorInput["cInBG3092"](sInName := 'BG3092',
	                                xInSensor := "BG3092",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3092"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3092"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3093
	    #fbSensorInput["cInBG3093"](sInName := 'BG3093',
	                                xInSensor := "BG3093",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3093"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3093"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3094
	    #fbSensorInput["cInBG3094"](sInName := 'BG3094',
	                                xInSensor := "BG3094",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3094"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3094"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3095
	    #fbSensorInput["cInBG3095"](sInName := 'BG3095',
	                                xInSensor := "BG3095",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3095"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3095"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3096
	    #fbSensorInput["cInBG3096"](sInName := 'BG3096',
	                                xInSensor := "BG3096",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3096"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3096"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3097
	    #fbSensorInput["cInBG3097"](sInName := 'BG3097',
	                                xInSensor := "BG3097",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3097"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3097"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3100
	    #fbSensorInput["cInBG3100"](sInName := 'BG3100',
	                                xInSensor := "BG3100",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3100"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3100"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3101
	    #fbSensorInput["cInBG3101"](sInName := 'BG3101',
	                                xInSensor := "BG3101",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3101"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3101"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3102
	    #fbSensorInput["cInBG3102"](sInName := 'BG3102',
	                                xInSensor := "BG3102",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3102"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3102"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3103
	    #fbSensorInput["cInBG3103"](sInName := 'BG3103',
	                                xInSensor := "BG3103",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3103"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3103"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3104
	    #fbSensorInput["cInBG3104"](sInName := 'BG3104',
	                                xInSensor := "BG3104",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3104"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3104"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3105
	    #fbSensorInput["cInBG3105"](sInName := 'BG3105',
	                                xInSensor := "BG3105",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3105"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3105"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3106
	    #fbSensorInput["cInBG3106"](sInName := 'BG3106',
	                                xInSensor := "BG3106",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3106"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3106"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3107
	    #fbSensorInput["cInBG3107"](sInName := 'BG3107',
	                                xInSensor := "BG3107",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3107"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3107"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3110
	    #fbSensorInput["cInBG3110"](sInName := 'BG3110',
	                                xInSensor := "BG3110",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3110"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3110"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3120
	    #fbSensorInput["cInBG3120"](sInName := 'BG3120',
	                                xInSensor := "BG3120",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3120"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3120"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3121
	    #fbSensorInput["cInBG3121"](sInName := 'BG3121',
	                                xInSensor := "BG3121",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3121"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3121"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3122
	    #fbSensorInput["cInBG3122"](sInName := 'BG3122',
	                                xInSensor := "BG3122",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3122"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3122"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3123
	    #fbSensorInput["cInBG3123"](sInName := 'BG3123',
	                                xInSensor := "BG3123",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3123"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3123"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3124
	    #fbSensorInput["cInBG3124"](sInName := 'BG3124',
	                                xInSensor := "BG3124",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3124"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3124"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3125
	    #fbSensorInput["cInBG3125"](sInName := 'BG3125',
	                                xInSensor := "BG3125",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3125"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3125"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3126
	    #fbSensorInput["cInBG3126"](sInName := 'BG3126',
	                                xInSensor := "BG3126",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3126"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3126"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3127
	    #fbSensorInput["cInBG3127"](sInName := 'BG3127',
	                                xInSensor := "BG3127",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3127"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3127"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3130
	    #fbSensorInput["cInBG3130"](sInName := 'BG3130',
	                                xInSensor := "BG3130",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3130"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3130"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3131
	    #fbSensorInput["cInBG3131"](sInName := 'BG3131',
	                                xInSensor := "BG3131",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3131"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3131"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3132
	    #fbSensorInput["cInBG3132"](sInName := 'BG3132',
	                                xInSensor := "BG3132",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3132"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3132"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3133
	    #fbSensorInput["cInBG3133"](sInName := 'BG3133',
	                                xInSensor := "BG3133",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3133"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3133"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3134
	    #fbSensorInput["cInBG3134"](sInName := 'BG3134',
	                                xInSensor := "BG3134",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3134"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3134"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3135
	    #fbSensorInput["cInBG3135"](sInName := 'BG3135',
	                                xInSensor := "BG3135",
	                                tInJamR := t#1800ms,
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3135"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3135"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3136
	    #fbSensorInput["cInBG3136"](sInName := 'BG3136',
	                                xInSensor := "BG3136",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3136"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3136"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3137
	    #fbSensorInput["cInBG3137"](sInName := 'BG3137',
	                                xInSensor := "BG3137",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3137"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3137"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3150
	    #fbSensorInput["cInBG3150"](sInName := 'BG3150',
	                                xInSensor := "BG3150",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3150"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3150"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3151
	    #fbSensorInput["cInBG3151"](sInName := 'BG3151',
	                                xInSensor := "BG3151",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3151"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3151"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3152
	    #fbSensorInput["cInBG3152"](sInName := 'BG3152',
	                                xInSensor := "BG3152",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3152"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3152"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3153
	    #fbSensorInput["cInBG3153"](sInName := 'BG3153',
	                                xInSensor := "BG3153",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3153"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3153"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3154
	    #fbSensorInput["cInBG3154"](sInName := 'BG3154',
	                                xInSensor := "BG3154",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3154"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3154"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3155
	    #fbSensorInput["cInBG3155"](sInName := 'BG3155',
	                                xInSensor := "BG3155",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3155"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3155"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3156
	    #fbSensorInput["cInBG3156"](sInName := 'BG3156',
	                                xInSensor := "BG3156",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3156"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3156"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3157
	    #fbSensorInput["cInBG3157"](sInName := 'BG3157',
	                                xInSensor := "BG3157",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3157"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3157"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3160
	    #fbSensorInput["cInBG3160"](sInName := 'BG3160',
	                                xInSensor := "BG3160",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3160"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3160"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3161
	    #fbSensorInput["cInBG3161"](sInName := 'BG3161',
	                                xInSensor := "BG3161",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3161"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3161"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3162
	    #fbSensorInput["cInBG3162"](sInName := 'BG3162',
	                                xInSensor := "BG3162",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3162"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3162"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3163
	    #fbSensorInput["cInBG3163"](sInName := 'BG3163',
	                                xInSensor := "BG3163",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3163"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3163"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3164
	    #fbSensorInput["cInBG3164"](sInName := 'BG3164',
	                                xInSensor := "BG3164",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3164"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3164"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3165
	    #fbSensorInput["cInBG3165"](sInName := 'BG3165',
	                                xInSensor := "BG3165",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3165"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3165"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3166
	    #fbSensorInput["cInBG3166"](sInName := 'BG3166',
	                                xInSensor := "BG3166",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3166"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3166"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3167
	    #fbSensorInput["cInBG3167"](sInName := 'BG3167',
	                                xInSensor := "BG3167",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3167"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3167"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3170
	    #fbSensorInput["cInBG3170"](sInName := 'BG3170',
	                                xInSensor := "BG3170",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3170"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3170"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3171
	    #fbSensorInput["cInBG3171"](sInName := 'BG3171',
	                                xInSensor := "BG3171",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3171"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3171"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3172
	    #fbSensorInput["cInBG3172"](sInName := 'BG3172',
	                                xInSensor := "BG3172",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3172"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3172"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3173
	    #fbSensorInput["cInBG3173"](sInName := 'BG3173',
	                                xInSensor := "BG3173",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3173"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3173"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3174
	    #fbSensorInput["cInBG3174"](sInName := 'BG3174',
	                                xInSensor := "BG3174",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3174"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3174"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3180
	    #fbSensorInput["cInBG3180"](sInName := 'BG3180',
	                                xInSensor := "BG3180",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3180"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3180"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3181
	    #fbSensorInput["cInBG3181"](sInName := 'BG3181',
	                                xInSensor := "BG3181",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3181"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3181"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3182
	    #fbSensorInput["cInBG3182"](sInName := 'BG3182',
	                                xInSensor := "BG3182",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3182"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3182"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3183
	    #fbSensorInput["cInBG3183"](sInName := 'BG3183',
	                                xInSensor := "BG3183",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3183"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3183"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3184
	    #fbSensorInput["cInBG3184"](sInName := 'BG3184',
	                                xInSensor := "BG3184",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3184"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3184"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3185
	    #fbSensorInput["cInBG3185"](sInName := 'BG3185',
	                                xInSensor := "BG3185",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3185"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3185"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3186
	    #fbSensorInput["cInBG3186"](sInName := 'BG3186',
	                                xInSensor := "BG3186",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3186"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3186"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3187
	    #fbSensorInput["cInBG3187"](sInName := 'BG3187',
	                                xInSensor := "BG3187",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3187"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3187"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3190
	    #fbSensorInput["cInBG3190"](sInName := 'BG3190',
	                                xInSensor := "BG3190",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3190"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3190"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3191
	    #fbSensorInput["cInBG3191"](sInName := 'BG3191',
	                                xInSensor := "BG3191",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3191"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3191"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3192
	    #fbSensorInput["cInBG3192"](sInName := 'BG3192',
	                                xInSensor := "BG3192",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3192"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3192"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3193
	    #fbSensorInput["cInBG3193"](sInName := 'BG3193',
	                                xInSensor := "BG3193",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3193"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3193"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3194
	    #fbSensorInput["cInBG3194"](sInName := 'BG3194',
	                                xInSensor := "BG3194",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3194"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3194"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3210
	    #fbSensorInput["cInBG3210"](sInName := 'BG3210',
	                                xInSensor := "BG3210",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3210"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3210"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3211
	    #fbSensorInput["cInBG3211"](sInName := 'BG3211',
	                                xInSensor := "BG3211",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3211"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3211"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3212
	    #fbSensorInput["cInBG3212"](sInName := 'BG3212',
	                                xInSensor := "BG3212",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3212"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3212"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3213
	    #fbSensorInput["cInBG3213"](sInName := 'BG3213',
	                                xInSensor := "BG3213",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3213"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3213"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3214
	    #fbSensorInput["cInBG3214"](sInName := 'BG3214',
	                                xInSensor := "BG3214",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3214"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3214"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3215
	    #fbSensorInput["cInBG3215"](sInName := 'BG3215',
	                                xInSensor := "BG3215",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3215"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3215"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3216
	    #fbSensorInput["cInBG3216"](sInName := 'BG3216',
	                                xInSensor := "BG3216",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3216"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3216"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3217
	    #fbSensorInput["cInBG3217"](sInName := 'BG3217',
	                                xInSensor := "BG3217",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3217"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3217"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3220
	    #fbSensorInput["cInBG3220"](sInName := 'BG3220',
	                                xInSensor := "BG3220",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3220"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3220"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3221
	    #fbSensorInput["cInBG3221"](sInName := 'BG3221',
	                                xInSensor := "BG3221",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3221"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3221"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3222
	    #fbSensorInput["cInBG3222"](sInName := 'BG3222',
	                                xInSensor := "BG3222",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3222"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3222"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3223
	    #fbSensorInput["cInBG3223"](sInName := 'BG3223',
	                                xInSensor := "BG3223",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3223"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3223"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3224
	    #fbSensorInput["cInBG3224"](sInName := 'BG3224',
	                                xInSensor := "BG3224",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3224"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3224"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3240
	    #fbSensorInput["cInBG3240"](sInName := 'BG3240',
	                                xInSensor := "BG3240",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3240"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3240"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3241
	    #fbSensorInput["cInBG3241"](sInName := 'BG3241',
	                                xInSensor := "BG3241",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3241"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3241"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3242
	    #fbSensorInput["cInBG3242"](sInName := 'BG3242',
	                                xInSensor := "BG3242",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3242"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3242"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3243
	    #fbSensorInput["cInBG3243"](sInName := 'BG3243',
	                                xInSensor := "BG3243",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3243"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3243"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3244
	    #fbSensorInput["cInBG3244"](sInName := 'BG3244',
	                                xInSensor := "BG3244",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3244"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3244"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3245
	    #fbSensorInput["cInBG3245"](sInName := 'BG3245',
	                                xInSensor := "BG3245",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3245"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3245"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3247
	    #fbSensorInput["cInBG3247"](sInName := 'BG3247',
	                                xInSensor := "BG3247",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3247"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3247"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3270
	    #fbSensorInput["cInBG3270"](sInName := 'BG3270',
	                                xInSensor := "BG3270",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3270"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3270"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3271
	    #fbSensorInput["cInBG3271"](sInName := 'BG3271',
	                                xInSensor := "BG3271",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3271"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3271"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3272
	    #fbSensorInput["cInBG3272"](sInName := 'BG3272',
	                                xInSensor := "BG3272",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3272"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3272"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3273
	    #fbSensorInput["cInBG3273"](sInName := 'BG3273',
	                                xInSensor := "BG3273",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3273"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3273"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3274
	    #fbSensorInput["cInBG3274"](sInName := 'BG3274',
	                                xInSensor := "BG3274",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3274"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3274"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3275
	    #fbSensorInput["cInBG3275"](sInName := 'BG3275',
	                                xInSensor := "BG3275",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3275"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3275"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3276
	    #fbSensorInput["cInBG3276"](sInName := 'BG3276',
	                                xInSensor := "BG3276",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3276"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3276"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3277
	    #fbSensorInput["cInBG3277"](sInName := 'BG3277',
	                                xInSensor := "BG3277",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3277"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3277"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3280
	    #fbSensorInput["cInBG3280"](sInName := 'BG3280',
	                                xInSensor := "BG3280",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3280"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3280"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3281
	    #fbSensorInput["cInBG3281"](sInName := 'BG3281',
	                                xInSensor := "BG3281",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3281"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3281"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3282
	    #fbSensorInput["cInBG3282"](sInName := 'BG3282',
	                                xInSensor := "BG3282",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3282"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3282"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3283
	    #fbSensorInput["cInBG3283"](sInName := 'BG3283',
	                                xInSensor := "BG3283",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3283"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3283"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3284
	    #fbSensorInput["cInBG3284"](sInName := 'BG3284',
	                                xInSensor := "BG3284",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3284"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3284"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3285
	    #fbSensorInput["cInBG3285"](sInName := 'BG3285',
	                                xInSensor := "BG3285",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3285"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3285"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3286
	    #fbSensorInput["cInBG3286"](sInName := 'BG3286',
	                                xInSensor := "BG3286",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3286"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3286"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3287
	    #fbSensorInput["cInBG3287"](sInName := 'BG3287',
	                                xInSensor := "BG3287",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3287"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3287"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3290
	    #fbSensorInput["cInBG3290"](sInName := 'BG3290',
	                                xInSensor := "BG3290",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3290"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3290"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3291
	    #fbSensorInput["cInBG3291"](sInName := 'BG3291',
	                                xInSensor := "BG3291",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3291"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3291"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3292
	    #fbSensorInput["cInBG3292"](sInName := 'BG3292',
	                                xInSensor := "BG3292",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3292"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3292"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3300
	    #fbSensorInput["cInBG3300"](sInName := 'BG3300',
	                                xInSensor := "BG3300",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3300"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3300"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3301
	    #fbSensorInput["cInBG3301"](sInName := 'BG3301',
	                                xInSensor := "BG3301",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3301"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3301"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3302
	    #fbSensorInput["cInBG3302"](sInName := 'BG3302',
	                                xInSensor := "BG3302",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3302"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3302"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3303
	    #fbSensorInput["cInBG3303"](sInName := 'BG3303',
	                                xInSensor := "BG3303",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3303"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3303"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3304
	    #fbSensorInput["cInBG3304"](sInName := 'BG3304',
	                                xInSensor := "BG3304",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3304"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3304"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3305
	    #fbSensorInput["cInBG3305"](sInName := 'BG3305',
	                                xInSensor := "BG3305",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3305"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3305"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3306
	    #fbSensorInput["cInBG3306"](sInName := 'BG3306',
	                                xInSensor := "BG3306",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3306"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3306"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3307
	    #fbSensorInput["cInBG3307"](sInName := 'BG3307',
	                                xInSensor := "BG3307",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3307"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3307"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3330
	    #fbSensorInput["cInBG3330"](sInName := 'BG3330',
	                                xInSensor := "BG3330",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3330"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3330"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3331
	    #fbSensorInput["cInBG3331"](sInName := 'BG3331',
	                                xInSensor := "BG3331",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3331"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3331"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3332
	    #fbSensorInput["cInBG3332"](sInName := 'BG3332',
	                                xInSensor := "BG3332",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3332"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3332"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3333
	    #fbSensorInput["cInBG3333"](sInName := 'BG3333',
	                                xInSensor := "BG3333",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3333"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3333"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3334
	    #fbSensorInput["cInBG3334"](sInName := 'BG3334',
	                                xInSensor := "BG3334",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3334"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3334"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3335
	    #fbSensorInput["cInBG3335"](sInName := 'BG3335',
	                                xInSensor := "BG3335",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3335"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3335"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3336
	    #fbSensorInput["cInBG3336"](sInName := 'BG3336',
	                                xInSensor := "BG3336",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3336"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3336"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3337
	    #fbSensorInput["cInBG3337"](sInName := 'BG3337',
	                                xInSensor := "BG3337",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3337"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3337"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3340
	    #fbSensorInput["cInBG3340"](sInName := 'BG3340',
	                                xInSensor := "BG3340",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3340"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3340"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3341
	    #fbSensorInput["cInBG3341"](sInName := 'BG3341',
	                                xInSensor := "BG3341",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3341"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3341"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3342
	    #fbSensorInput["cInBG3342"](sInName := 'BG3342',
	                                xInSensor := "BG3342",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3342"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3342"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3343
	    #fbSensorInput["cInBG3343"](sInName := 'BG3343',
	                                xInSensor := "BG3343",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3343"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3343"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3344
	    #fbSensorInput["cInBG3344"](sInName := 'BG3344',
	                                xInSensor := "BG3344",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3344"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3344"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3345
	    #fbSensorInput["cInBG3345"](sInName := 'BG3345',
	                                xInSensor := "BG3345",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3345"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3345"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3346
	    #fbSensorInput["cInBG3346"](sInName := 'BG3346',
	                                xInSensor := "BG3346",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3346"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3346"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3347
	    #fbSensorInput["cInBG3347"](sInName := 'BG3347',
	                                xInSensor := "BG3347",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3347"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3347"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3350
	    #fbSensorInput["cInBG3350"](sInName := 'BG3350',
	                                xInSensor := "BG3350",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3350"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3350"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3360
	    #fbSensorInput["cInBG3360"](sInName := 'BG3360',
	                                xInSensor := "BG3360",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3360"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3360"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3361
	    #fbSensorInput["cInBG3361"](sInName := 'BG3361',
	                                xInSensor := "BG3361",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3361"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3361"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3362
	    #fbSensorInput["cInBG3362"](sInName := 'BG3362',
	                                xInSensor := "BG3362",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3362"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3362"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3363
	    #fbSensorInput["cInBG3363"](sInName := 'BG3363',
	                                xInSensor := "BG3363",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3363"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3363"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3364
	    #fbSensorInput["cInBG3364"](sInName := 'BG3364',
	                                xInSensor := "BG3364",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3364"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3364"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3365
	    #fbSensorInput["cInBG3365"](sInName := 'BG3365',
	                                xInSensor := "BG3365",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3365"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3365"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3367
	    #fbSensorInput["cInBG3367"](sInName := 'BG3367',
	                                xInSensor := "BG3367",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3367"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3367"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3390
	    #fbSensorInput["cInBG3390"](sInName := 'BG3390',
	                                xInSensor := "BG3390",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3390"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3390"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3391
	    #fbSensorInput["cInBG3391"](sInName := 'BG3391',
	                                xInSensor := "BG3391",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3391"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3391"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3392
	    #fbSensorInput["cInBG3392"](sInName := 'BG3392',
	                                xInSensor := "BG3392",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3392"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3392"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3393
	    #fbSensorInput["cInBG3393"](sInName := 'BG3393',
	                                xInSensor := "BG3393",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3393"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3393"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3394
	    #fbSensorInput["cInBG3394"](sInName := 'BG3394',
	                                xInSensor := "BG3394",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3394"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3394"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3395
	    #fbSensorInput["cInBG3395"](sInName := 'BG3395',
	                                xInSensor := "BG3395",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3395"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3395"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3396
	    #fbSensorInput["cInBG3396"](sInName := 'BG3396',
	                                xInSensor := "BG3396",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3396"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3396"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3397
	    #fbSensorInput["cInBG3397"](sInName := 'BG3397',
	                                xInSensor := "BG3397",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3397"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3397"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3400
	    #fbSensorInput["cInBG3400"](sInName := 'BG3400',
	                                xInSensor := "BG3400",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3400"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3400"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3401
	    #fbSensorInput["cInBG3401"](sInName := 'BG3401',
	                                xInSensor := "BG3401",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3401"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3401"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3402
	    #fbSensorInput["cInBG3402"](sInName := 'BG3402',
	                                xInSensor := "BG3402",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3402"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3402"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3403
	    #fbSensorInput["cInBG3403"](sInName := 'BG3403',
	                                xInSensor := "BG3403",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3403"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3403"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3404
	    #fbSensorInput["cInBG3404"](sInName := 'BG3404',
	                                xInSensor := "BG3404",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3404"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3404"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3405
	    #fbSensorInput["cInBG3405"](sInName := 'BG3405',
	                                xInSensor := "BG3405",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3405"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3405"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3406
	    #fbSensorInput["cInBG3406"](sInName := 'BG3406',
	                                xInSensor := "BG3406",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3406"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3406"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3407
	    #fbSensorInput["cInBG3407"](sInName := 'BG3407',
	                                xInSensor := "BG3407",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3407"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3407"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3410
	    #fbSensorInput["cInBG3410"](sInName := 'BG3410',
	                                xInSensor := "BG3410",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3410"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3410"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3411
	    #fbSensorInput["cInBG3411"](sInName := 'BG3411',
	                                xInSensor := "BG3411",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3411"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3411"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3412
	    #fbSensorInput["cInBG3412"](sInName := 'BG3412',
	                                xInSensor := "BG3412",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3412"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3412"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3413
	    #fbSensorInput["cInBG3413"](sInName := 'BG3413',
	                                xInSensor := "BG3413",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3413"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3413"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3414
	    #fbSensorInput["cInBG3414"](sInName := 'BG3414',
	                                xInSensor := "BG3414",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3414"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3414"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3420
	    #fbSensorInput["cInBG3420"](sInName := 'BG3420',
	                                xInSensor := "BG3420",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3420"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3420"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3421
	    #fbSensorInput["cInBG3421"](sInName := 'BG3421',
	                                xInSensor := "BG3421",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3421"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3421"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3422
	    #fbSensorInput["cInBG3422"](sInName := 'BG3422',
	                                xInSensor := "BG3422",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3422"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3422"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3423
	    #fbSensorInput["cInBG3423"](sInName := 'BG3423',
	                                xInSensor := "BG3423",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3423"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3423"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3424
	    #fbSensorInput["cInBG3424"](sInName := 'BG3424',
	                                xInSensor := "BG3424",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3424"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3424"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3425
	    #fbSensorInput["cInBG3425"](sInName := 'BG3425',
	                                xInSensor := "BG3425",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3425"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3425"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3426
	    #fbSensorInput["cInBG3426"](sInName := 'BG3426',
	                                xInSensor := "BG3426",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3426"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3426"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3427
	    #fbSensorInput["cInBG3427"](sInName := 'BG3427',
	                                xInSensor := "BG3427",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3427"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3427"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3431
	    #fbSensorInput["cInBG3431"](sInName := 'BG3431',
	                                xInSensor := "BG3431",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3431"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3431"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3432
	    #fbSensorInput["cInBG3432"](sInName := 'BG3432',
	                                xInSensor := "BG3432",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3432"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3432"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3433
	    #fbSensorInput["cInBG3433"](sInName := 'BG3433',
	                                xInSensor := "BG3433",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3433"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3433"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3434
	    #fbSensorInput["cInBG3434"](sInName := 'BG3434',
	                                xInSensor := "BG3434",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3434"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3434"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3435
	    #fbSensorInput["cInBG3435"](sInName := 'BG3435',
	                                xInSensor := "BG3435",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3435"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3435"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3436
	    #fbSensorInput["cInBG3436"](sInName := 'BG3436',
	                                xInSensor := "BG3436",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3436"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3436"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3437
	    #fbSensorInput["cInBG3437"](sInName := 'BG3437',
	                                xInSensor := "BG3437",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3437"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3437"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3440
	    #fbSensorInput["cInBG3440"](sInName := 'BG3440',
	                                xInSensor := "BG3440",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3440"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3440"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3441
	    #fbSensorInput["cInBG3441"](sInName := 'BG3441',
	                                xInSensor := "BG3441",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3441"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3441"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3442
	    #fbSensorInput["cInBG3442"](sInName := 'BG3442',
	                                xInSensor := "BG3442",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3442"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3442"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3450
	    #fbSensorInput["cInBG3450"](sInName := 'BG3450',
	                                xInSensor := "BG3450",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3450"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3450"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3451
	    #fbSensorInput["cInBG3451"](sInName := 'BG3451',
	                                xInSensor := "BG3451",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3451"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3451"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3452
	    #fbSensorInput["cInBG3452"](sInName := 'BG3452',
	                                xInSensor := "BG3452",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3452"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3452"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3453
	    #fbSensorInput["cInBG3453"](sInName := 'BG3453',
	                                xInSensor := "BG3453",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3453"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3453"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3454
	    #fbSensorInput["cInBG3454"](sInName := 'BG3454',
	                                xInSensor := "BG3454",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3454"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3454"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3455
	    #fbSensorInput["cInBG3455"](sInName := 'BG3455',
	                                xInSensor := "BG3455",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3455"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3455"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3456
	    #fbSensorInput["cInBG3456"](sInName := 'BG3456',
	                                xInSensor := "BG3456",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3456"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3456"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3457
	    #fbSensorInput["cInBG3457"](sInName := 'BG3457',
	                                xInSensor := "BG3457",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3457"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3457"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3460
	    #fbSensorInput["cInBG3460"](sInName := 'BG3460',
	                                xInSensor := "BG3460",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3460"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3460"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3461
	    #fbSensorInput["cInBG3461"](sInName := 'BG3461',
	                                xInSensor := "BG3461",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3461"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3461"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3462
	    #fbSensorInput["cInBG3462"](sInName := 'BG3462',
	                                xInSensor := "BG3462",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3462"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3462"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3463
	    #fbSensorInput["cInBG3463"](sInName := 'BG3463',
	                                xInSensor := "BG3463",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3463"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3463"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3464
	    #fbSensorInput["cInBG3464"](sInName := 'BG3464',
	                                xInSensor := "BG3464",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3464"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3464"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3480
	    #fbSensorInput["cInBG3480"](sInName := 'BG3480',
	                                xInSensor := "BG3480",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3480"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3480"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3481
	    #fbSensorInput["cInBG3481"](sInName := 'BG3481',
	                                xInSensor := "BG3481",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3481"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3481"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3482
	    #fbSensorInput["cInBG3482"](sInName := 'BG3482',
	                                xInSensor := "BG3482",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3482"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3482"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3483
	    #fbSensorInput["cInBG3483"](sInName := 'BG3483',
	                                xInSensor := "BG3483",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3483"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3483"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3484
	    #fbSensorInput["cInBG3484"](sInName := 'BG3484',
	                                xInSensor := "BG3484",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3484"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3484"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3485
	    #fbSensorInput["cInBG3485"](sInName := 'BG3485',
	                                xInSensor := "BG3485",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3485"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3485"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3486
	    #fbSensorInput["cInBG3486"](sInName := 'BG3486',
	                                xInSensor := "BG3486",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3486"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3486"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3487
	    #fbSensorInput["cInBG3487"](sInName := 'BG3487',
	                                xInSensor := "BG3487",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3487"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3487"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3490
	    #fbSensorInput["cInBG3490"](sInName := 'BG3490',
	                                xInSensor := "BG3490",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3490"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3490"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3491
	    #fbSensorInput["cInBG3491"](sInName := 'BG3491',
	                                xInSensor := "BG3491",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3491"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3491"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3510
	    #fbSensorInput["cInBG3510"](sInName := 'BG3510',
	                                xInSensor := "BG3510",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3510"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3510"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3511
	    #fbSensorInput["cInBG3511"](sInName := 'BG3511',
	                                xInSensor := "BG3511",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3511"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3511"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3512
	    #fbSensorInput["cInBG3512"](sInName := 'BG3512',
	                                xInSensor := "BG3512",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3512"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3512"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3513
	    #fbSensorInput["cInBG3513"](sInName := 'BG3513',
	                                xInSensor := "BG3513",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3513"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3513"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3514
	    #fbSensorInput["cInBG3514"](sInName := 'BG3514',
	                                xInSensor := "BG3514",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3514"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3514"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3515
	    #fbSensorInput["cInBG3515"](sInName := 'BG3515',
	                                xInSensor := "BG3515",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3515"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3515"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3516
	    #fbSensorInput["cInBG3516"](sInName := 'BG3516',
	                                xInSensor := "BG3516",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3516"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3516"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3517
	    #fbSensorInput["cInBG3517"](sInName := 'BG3517',
	                                xInSensor := "BG3517",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3517"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3517"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3520
	    #fbSensorInput["cInBG3520"](sInName := 'BG3520',
	                                xInSensor := "BG3520",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3520"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3520"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3521
	    #fbSensorInput["cInBG3521"](sInName := 'BG3521',
	                                xInSensor := "BG3521",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3521"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3521"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3522
	    #fbSensorInput["cInBG3522"](sInName := 'BG3522',
	                                xInSensor := "BG3522",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3522"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3522"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3523
	    #fbSensorInput["cInBG3523"](sInName := 'BG3523',
	                                xInSensor := "BG3523",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3523"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3523"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3524
	    #fbSensorInput["cInBG3524"](sInName := 'BG3524',
	                                xInSensor := "BG3524",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3524"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3524"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3540
	    #fbSensorInput["cInBG3540"](sInName := 'BG3540',
	                                xInSensor := "BG3540",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3540"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3540"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3541
	    #fbSensorInput["cInBG3541"](sInName := 'BG3541',
	                                xInSensor := "BG3541",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3541"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3541"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3542
	    #fbSensorInput["cInBG3542"](sInName := 'BG3542',
	                                xInSensor := "BG3542",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3542"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3542"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3543
	    #fbSensorInput["cInBG3543"](sInName := 'BG3543',
	                                xInSensor := "BG3543",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3543"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3543"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3544
	    #fbSensorInput["cInBG3544"](sInName := 'BG3544',
	                                xInSensor := "BG3544",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3544"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3544"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3545
	    #fbSensorInput["cInBG3545"](sInName := 'BG3545',
	                                xInSensor := "BG3545",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3545"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3545"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3546
	    #fbSensorInput["cInBG3546"](sInName := 'BG3546',
	                                xInSensor := "BG3546",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3546"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3546"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3547
	    #fbSensorInput["cInBG3547"](sInName := 'BG3547',
	                                xInSensor := "BG3547",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3547"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3547"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3550
	    #fbSensorInput["cInBG3550"](sInName := 'BG3550',
	                                xInSensor := "BG3550",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3550"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3550"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3551
	    #fbSensorInput["cInBG3551"](sInName := 'BG3551',
	                                xInSensor := "BG3551",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3551"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3551"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3552
	    #fbSensorInput["cInBG3552"](sInName := 'BG3552',
	                                xInSensor := "BG3552",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3552"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3552"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3570
	    #fbSensorInput["cInBG3570"](sInName := 'BG3570',
	                                xInSensor := "BG3570",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3570"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3570"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3571
	    #fbSensorInput["cInBG3571"](sInName := 'BG3571',
	                                xInSensor := "BG3571",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3571"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3571"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3572
	    #fbSensorInput["cInBG3572"](sInName := 'BG3572',
	                                xInSensor := "BG3572",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3572"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3572"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3573
	    #fbSensorInput["cInBG3573"](sInName := 'BG3573',
	                                xInSensor := "BG3573",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3573"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3573"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3574
	    #fbSensorInput["cInBG3574"](sInName := 'BG3574',
	                                xInSensor := "BG3574",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3574"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3574"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3575
	    #fbSensorInput["cInBG3575"](sInName := 'BG3575',
	                                xInSensor := "BG3575",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3575"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3575"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3576
	    #fbSensorInput["cInBG3576"](sInName := 'BG3576',
	                                xInSensor := "BG3576",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3576"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3576"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3577
	    #fbSensorInput["cInBG3577"](sInName := 'BG3577',
	                                xInSensor := "BG3577",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3577"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3577"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3580
	    #fbSensorInput["cInBG3580"](sInName := 'BG3580',
	                                xInSensor := "BG3580",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3580"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3580"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3581
	    #fbSensorInput["cInBG3581"](sInName := 'BG3581',
	                                xInSensor := "BG3581",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3581"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3581"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3582
	    #fbSensorInput["cInBG3582"](sInName := 'BG3582',
	                                xInSensor := "BG3582",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3582"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3582"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3583
	    #fbSensorInput["cInBG3583"](sInName := 'BG3583',
	                                xInSensor := "BG3583",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3583"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3583"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3584
	    #fbSensorInput["cInBG3584"](sInName := 'BG3584',
	                                xInSensor := "BG3584",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3584"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3584"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3585
	    #fbSensorInput["cInBG3585"](sInName := 'BG3585',
	                                xInSensor := "BG3585",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3585"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3585"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3586
	    #fbSensorInput["cInBG3586"](sInName := 'BG3586',
	                                xInSensor := "BG3586",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3586"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3586"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3587
	    #fbSensorInput["cInBG3587"](sInName := 'BG3587',
	                                xInSensor := "BG3587",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3587"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3587"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3590
	    #fbSensorInput["cInBG3590"](sInName := 'BG3590',
	                                xInSensor := "BG3590",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3590"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3590"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3600
	    #fbSensorInput["cInBG3600"](sInName := 'BG3600',
	                                xInSensor := "BG3600",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3600"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3600"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3601
	    #fbSensorInput["cInBG3601"](sInName := 'BG3601',
	                                xInSensor := "BG3601",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3601"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3601"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3602
	    #fbSensorInput["cInBG3602"](sInName := 'BG3602',
	                                xInSensor := "BG3602",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3602"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3602"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3603
	    #fbSensorInput["cInBG3603"](sInName := 'BG3603',
	                                xInSensor := "BG3603",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3603"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3603"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3604
	    #fbSensorInput["cInBG3604"](sInName := 'BG3604',
	                                xInSensor := "BG3604",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3604"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3604"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3605
	    #fbSensorInput["cInBG3605"](sInName := 'BG3605',
	                                xInSensor := "BG3605",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3605"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3605"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3606
	    #fbSensorInput["cInBG3606"](sInName := 'BG3606',
	                                xInSensor := "BG3606",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3606"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3606"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3607
	    #fbSensorInput["cInBG3607"](sInName := 'BG3607',
	                                xInSensor := "BG3607",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3607"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3607"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3610
	    #fbSensorInput["cInBG3610"](sInName := 'BG3610',
	                                xInSensor := "BG3610",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3610"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3610"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3611
	    #fbSensorInput["cInBG3611"](sInName := 'BG3611',
	                                xInSensor := "BG3611",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3611"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3611"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3612
	    #fbSensorInput["cInBG3612"](sInName := 'BG3612',
	                                xInSensor := "BG3612",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3612"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3612"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3613
	    #fbSensorInput["cInBG3613"](sInName := 'BG3613',
	                                xInSensor := "BG3613",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3613"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3613"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3614
	    #fbSensorInput["cInBG3614"](sInName := 'BG3614',
	                                xInSensor := "BG3614",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3614"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3614"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3615
	    #fbSensorInput["cInBG3615"](sInName := 'BG3615',
	                                xInSensor := "BG3615",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3615"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3615"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3616
	    #fbSensorInput["cInBG3616"](sInName := 'BG3616',
	                                xInSensor := "BG3616",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3616"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3616"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3617
	    #fbSensorInput["cInBG3617"](sInName := 'BG3617',
	                                xInSensor := "BG3617",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3617"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3617"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3620
	    #fbSensorInput["cInBG3620"](sInName := 'BG3620',
	                                xInSensor := "BG3620",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3620"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3620"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3621
	    #fbSensorInput["cInBG3621"](sInName := 'BG3621',
	                                xInSensor := "BG3621",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3621"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3621"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3630
	    #fbSensorInput["cInBG3630"](sInName := 'BG3630',
	                                xInSensor := "BG3630",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3630"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3630"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3631
	    #fbSensorInput["cInBG3631"](sInName := 'BG3631',
	                                xInSensor := "BG3631",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3631"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3631"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3632
	    #fbSensorInput["cInBG3632"](sInName := 'BG3632',
	                                xInSensor := "BG3632",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3632"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3632"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3633
	    #fbSensorInput["cInBG3633"](sInName := 'BG3633',
	                                xInSensor := "BG3633",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3633"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3633"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3634
	    #fbSensorInput["cInBG3634"](sInName := 'BG3634',
	                                xInSensor := "BG3634",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3634"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3634"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3635
	    #fbSensorInput["cInBG3635"](sInName := 'BG3635',
	                                xInSensor := "BG3635",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3635"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3635"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3636
	    #fbSensorInput["cInBG3636"](sInName := 'BG3636',
	                                xInSensor := "BG3636",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3636"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3636"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3637
	    #fbSensorInput["cInBG3637"](sInName := 'BG3637',
	                                xInSensor := "BG3637",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3637"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3637"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3640
	    #fbSensorInput["cInBG3640"](sInName := 'BG3640',
	                                xInSensor := "BG3640",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3640"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3640"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3641
	    #fbSensorInput["cInBG3641"](sInName := 'BG3641',
	                                xInSensor := "BG3641",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3641"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3641"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3642
	    #fbSensorInput["cInBG3642"](sInName := 'BG3642',
	                                xInSensor := "BG3642",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3642"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3642"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3643
	    #fbSensorInput["cInBG3643"](sInName := 'BG3643',
	                                xInSensor := "BG3643",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3643"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3643"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3644
	    #fbSensorInput["cInBG3644"](sInName := 'BG3644',
	                                xInSensor := "BG3644",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3644"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3644"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3645
	    #fbSensorInput["cInBG3645"](sInName := 'BG3645',
	                                xInSensor := "BG3645",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3645"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3645"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3646
	    #fbSensorInput["cInBG3646"](sInName := 'BG3646',
	                                xInSensor := "BG3646",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3646"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3646"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3647
	    #fbSensorInput["cInBG3647"](sInName := 'BG3647',
	                                xInSensor := "BG3647",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3647"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3647"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3650
	    #fbSensorInput["cInBG3650"](sInName := 'BG3650',
	                                xInSensor := "BG3650",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3650"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3650"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3651
	    #fbSensorInput["cInBG3651"](sInName := 'BG3651',
	                                xInSensor := "BG3651",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3651"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3651"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3652
	    #fbSensorInput["cInBG3652"](sInName := 'BG3652',
	                                xInSensor := "BG3652",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3652"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3652"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3653
	    #fbSensorInput["cInBG3653"](sInName := 'BG3653',
	                                xInSensor := "BG3653",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3653"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3653"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3654
	    #fbSensorInput["cInBG3654"](sInName := 'BG3654',
	                                xInSensor := "BG3654",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3654"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3654"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3660
	    #fbSensorInput["cInBG3660"](sInName := 'BG3660',
	                                xInSensor := "BG3660",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3660"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3660"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3661
	    #fbSensorInput["cInBG3661"](sInName := 'BG3661',
	                                xInSensor := "BG3661",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3661"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3661"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3662
	    #fbSensorInput["cInBG3662"](sInName := 'BG3662',
	                                xInSensor := "BG3662",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3662"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3662"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3663
	    #fbSensorInput["cInBG3663"](sInName := 'BG3663',
	                                xInSensor := "BG3663",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3663"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3663"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3664
	    #fbSensorInput["cInBG3664"](sInName := 'BG3664',
	                                xInSensor := "BG3664",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3664"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3664"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3665
	    #fbSensorInput["cInBG3665"](sInName := 'BG3665',
	                                xInSensor := "BG3665",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3665"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3665"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3666
	    #fbSensorInput["cInBG3666"](sInName := 'BG3666',
	                                xInSensor := "BG3666",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3666"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3666"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3667
	    #fbSensorInput["cInBG3667"](sInName := 'BG3667',
	                                xInSensor := "BG3667",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3667"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3667"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3670
	    #fbSensorInput["cInBG3670"](sInName := 'BG3670',
	                                xInSensor := "BG3670",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3670"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3670"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3671
	    #fbSensorInput["cInBG3671"](sInName := 'BG3671',
	                                xInSensor := "BG3671",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3671"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3671"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3672
	    #fbSensorInput["cInBG3672"](sInName := 'BG3672',
	                                xInSensor := "BG3672",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3672"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3672"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3673
	    #fbSensorInput["cInBG3673"](sInName := 'BG3673',
	                                xInSensor := "BG3673",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3673"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3673"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3674
	    #fbSensorInput["cInBG3674"](sInName := 'BG3674',
	                                xInSensor := "BG3674",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3674"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3674"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3690
	    #fbSensorInput["cInBG3690"](sInName := 'BG3690',
	                                xInSensor := "BG3690",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3690"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3690"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3691
	    #fbSensorInput["cInBG3691"](sInName := 'BG3691',
	                                xInSensor := "BG3691",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3691"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3691"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3692
	    #fbSensorInput["cInBG3692"](sInName := 'BG3692',
	                                xInSensor := "BG3692",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3692"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3692"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3693
	    #fbSensorInput["cInBG3693"](sInName := 'BG3693',
	                                xInSensor := "BG3693",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3693"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3693"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3694
	    #fbSensorInput["cInBG3694"](sInName := 'BG3694',
	                                xInSensor := "BG3694",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3694"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3694"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3695
	    #fbSensorInput["cInBG3695"](sInName := 'BG3695',
	                                xInSensor := "BG3695",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3695"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3695"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3696
	    #fbSensorInput["cInBG3696"](sInName := 'BG3696',
	                                xInSensor := "BG3696",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3696"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3696"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3697
	    #fbSensorInput["cInBG3697"](sInName := 'BG3697',
	                                xInSensor := "BG3697",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3697"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3697"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3700
	    #fbSensorInput["cInBG3700"](sInName := 'BG3700',
	                                xInSensor := "BG3700",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3700"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3700"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3701
	    #fbSensorInput["cInBG3701"](sInName := 'BG3701',
	                                xInSensor := "BG3701",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3701"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3701"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3702
	    #fbSensorInput["cInBG3702"](sInName := 'BG3702',
	                                xInSensor := "BG3702",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3702"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3702"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3703
	    #fbSensorInput["cInBG3703"](sInName := 'BG3703',
	                                xInSensor := "BG3703",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3703"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3703"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3704
	    #fbSensorInput["cInBG3704"](sInName := 'BG3704',
	                                xInSensor := "BG3704",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3704"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3704"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3720
	    #fbSensorInput["cInBG3720"](sInName := 'BG3720',
	                                xInSensor := "BG3720",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3720"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3720"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3721
	    #fbSensorInput["cInBG3721"](sInName := 'BG3721',
	                                xInSensor := "BG3721",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3721"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3721"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3722
	    #fbSensorInput["cInBG3722"](sInName := 'BG3722',
	                                xInSensor := "BG3722",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3722"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3722"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3723
	    #fbSensorInput["cInBG3723"](sInName := 'BG3723',
	                                xInSensor := "BG3723",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3723"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3723"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3724
	    #fbSensorInput["cInBG3724"](sInName := 'BG3724',
	                                xInSensor := "BG3724",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3724"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3724"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3725
	    #fbSensorInput["cInBG3725"](sInName := 'BG3725',
	                                xInSensor := "BG3725",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3725"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3725"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3727
	    #fbSensorInput["cInBG3727"](sInName := 'BG3727',
	                                xInSensor := "BG3727",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3727"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3727"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3750
	    #fbSensorInput["cInBG3750"](sInName := 'BG3750',
	                                xInSensor := "BG3750",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3750"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3750"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3751
	    #fbSensorInput["cInBG3751"](sInName := 'BG3751',
	                                xInSensor := "BG3751",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3751"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3751"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3752
	    #fbSensorInput["cInBG3752"](sInName := 'BG3752',
	                                xInSensor := "BG3752",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3752"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3752"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3753
	    #fbSensorInput["cInBG3753"](sInName := 'BG3753',
	                                xInSensor := "BG3753",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3753"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3753"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3754
	    #fbSensorInput["cInBG3754"](sInName := 'BG3754',
	                                xInSensor := "BG3754",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3754"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3754"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3755
	    #fbSensorInput["cInBG3755"](sInName := 'BG3755',
	                                xInSensor := "BG3755",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3755"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3755"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3756
	    #fbSensorInput["cInBG3756"](sInName := 'BG3756',
	                                xInSensor := "BG3756",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3756"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3756"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3757
	    #fbSensorInput["cInBG3757"](sInName := 'BG3757',
	                                xInSensor := "BG3757",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3757"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3757"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3760
	    #fbSensorInput["cInBG3760"](sInName := 'BG3760',
	                                xInSensor := "BG3760",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3760"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3760"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3761
	    #fbSensorInput["cInBG3761"](sInName := 'BG3761',
	                                xInSensor := "BG3761",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3761"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3761"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3762
	    #fbSensorInput["cInBG3762"](sInName := 'BG3762',
	                                xInSensor := "BG3762",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3762"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3762"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3763
	    #fbSensorInput["cInBG3763"](sInName := 'BG3763',
	                                xInSensor := "BG3763",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3763"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3763"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3764
	    #fbSensorInput["cInBG3764"](sInName := 'BG3764',
	                                xInSensor := "BG3764",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3764"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3764"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3780
	    #fbSensorInput["cInBG3780"](sInName := 'BG3780',
	                                xInSensor := "BG3780",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3780"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3780"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3781
	    #fbSensorInput["cInBG3781"](sInName := 'BG3781',
	                                xInSensor := "BG3781",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3781"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3781"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3782
	    #fbSensorInput["cInBG3782"](sInName := 'BG3782',
	                                xInSensor := "BG3782",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3782"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3782"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3783
	    #fbSensorInput["cInBG3783"](sInName := 'BG3783',
	                                xInSensor := "BG3783",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3783"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3783"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3784
	    #fbSensorInput["cInBG3784"](sInName := 'BG3784',
	                                xInSensor := "BG3784",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3784"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3784"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3785
	    #fbSensorInput["cInBG3785"](sInName := 'BG3785',
	                                xInSensor := "BG3785",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3785"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3785"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3786
	    #fbSensorInput["cInBG3786"](sInName := 'BG3786',
	                                xInSensor := "BG3786",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3786"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3786"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3787
	    #fbSensorInput["cInBG3787"](sInName := 'BG3787',
	                                xInSensor := "BG3787",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3787"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3787"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3810
	    #fbSensorInput["cInBG3810"](sInName := 'BG3810',
	                                xInSensor := "BG3810",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3810"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3810"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3811
	    #fbSensorInput["cInBG3811"](sInName := 'BG3811',
	                                xInSensor := "BG3811",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3811"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3811"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3812
	    #fbSensorInput["cInBG3812"](sInName := 'BG3812',
	                                xInSensor := "BG3812",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3812"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3812"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3813
	    #fbSensorInput["cInBG3813"](sInName := 'BG3813',
	                                xInSensor := "BG3813",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3813"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3813"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3814
	    #fbSensorInput["cInBG3814"](sInName := 'BG3814',
	                                xInSensor := "BG3814",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3814"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3814"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3815
	    #fbSensorInput["cInBG3815"](sInName := 'BG3815',
	                                xInSensor := "BG3815",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3815"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3815"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3816
	    #fbSensorInput["cInBG3816"](sInName := 'BG3816',
	                                xInSensor := "BG3816",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3816"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3816"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3817
	    #fbSensorInput["cInBG3817"](sInName := 'BG3817',
	                                xInSensor := "BG3817",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3817"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3817"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3820
	    #fbSensorInput["cInBG3820"](sInName := 'BG3820',
	                                xInSensor := "BG3820",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3820"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3820"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3821
	    #fbSensorInput["cInBG3821"](sInName := 'BG3821',
	                                xInSensor := "BG3821",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3821"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3821"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3822
	    #fbSensorInput["cInBG3822"](sInName := 'BG3822',
	                                xInSensor := "BG3822",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3822"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3822"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3823
	    #fbSensorInput["cInBG3823"](sInName := 'BG3823',
	                                xInSensor := "BG3823",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3823"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3823"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3824
	    #fbSensorInput["cInBG3824"](sInName := 'BG3824',
	                                xInSensor := "BG3824",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3824"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3824"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3825
	    #fbSensorInput["cInBG3825"](sInName := 'BG3825',
	                                xInSensor := "BG3825",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3825"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3825"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3826
	    #fbSensorInput["cInBG3826"](sInName := 'BG3826',
	                                xInSensor := "BG3826",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3826"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3826"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3827
	    #fbSensorInput["cInBG3827"](sInName := 'BG3827',
	                                xInSensor := "BG3827",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3827"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3827"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3830
	    #fbSensorInput["cInBG3830"](sInName := 'BG3830',
	                                xInSensor := "BG3830",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3830"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3830"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3840
	    #fbSensorInput["cInBG3840"](sInName := 'BG3840',
	                                xInSensor := "BG3840",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3840"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3840"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3841
	    #fbSensorInput["cInBG3841"](sInName := 'BG3841',
	                                xInSensor := "BG3841",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3841"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3841"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3842
	    #fbSensorInput["cInBG3842"](sInName := 'BG3842',
	                                xInSensor := "BG3842",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3842"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3842"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3843
	    #fbSensorInput["cInBG3843"](sInName := 'BG3843',
	                                xInSensor := "BG3843",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3843"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3843"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3844
	    #fbSensorInput["cInBG3844"](sInName := 'BG3844',
	                                xInSensor := "BG3844",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3844"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3844"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3845
	    #fbSensorInput["cInBG3845"](sInName := 'BG3845',
	                                xInSensor := "BG3845",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3845"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3845"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3847
	    #fbSensorInput["cInBG3847"](sInName := 'BG3847',
	                                xInSensor := "BG3847",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3847"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3847"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3870
	    #fbSensorInput["cInBG3870"](sInName := 'BG3870',
	                                xInSensor := "BG3870",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3870"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3870"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3871
	    #fbSensorInput["cInBG3871"](sInName := 'BG3871',
	                                xInSensor := "BG3871",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3871"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3871"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3872
	    #fbSensorInput["cInBG3872"](sInName := 'BG3872',
	                                xInSensor := "BG3872",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3872"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3872"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3873
	    #fbSensorInput["cInBG3873"](sInName := 'BG3873',
	                                xInSensor := "BG3873",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3873"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3873"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3874
	    #fbSensorInput["cInBG3874"](sInName := 'BG3874',
	                                xInSensor := "BG3874",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3874"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3874"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3875
	    #fbSensorInput["cInBG3875"](sInName := 'BG3875',
	                                xInSensor := "BG3875",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3875"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3875"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3876
	    #fbSensorInput["cInBG3876"](sInName := 'BG3876',
	                                xInSensor := "BG3876",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3876"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3876"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3877
	    #fbSensorInput["cInBG3877"](sInName := 'BG3877',
	                                xInSensor := "BG3877",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3877"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3877"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3880
	    #fbSensorInput["cInBG3880"](sInName := 'BG3880',
	                                xInSensor := "BG3880",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3880"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3880"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3881
	    #fbSensorInput["cInBG3881"](sInName := 'BG3881',
	                                xInSensor := "BG3881",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3881"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3881"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3882
	    #fbSensorInput["cInBG3882"](sInName := 'BG3882',
	                                xInSensor := "BG3882",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3882"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3882"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3883
	    #fbSensorInput["cInBG3883"](sInName := 'BG3883',
	                                xInSensor := "BG3883",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3883"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3883"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3884
	    #fbSensorInput["cInBG3884"](sInName := 'BG3884',
	                                xInSensor := "BG3884",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3884"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3884"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3885
	    #fbSensorInput["cInBG3885"](sInName := 'BG3885',
	                                xInSensor := "BG3885",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3885"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3885"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3886
	    #fbSensorInput["cInBG3886"](sInName := 'BG3886',
	                                xInSensor := "BG3886",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3886"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3886"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3887
	    #fbSensorInput["cInBG3887"](sInName := 'BG3887',
	                                xInSensor := "BG3887",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3887"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3887"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3890
	    #fbSensorInput["cInBG3890"](sInName := 'BG3890',
	                                xInSensor := "BG3890",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3890"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3890"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3891
	    #fbSensorInput["cInBG3891"](sInName := 'BG3891',
	                                xInSensor := "BG3891",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3891"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3891"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3892
	    #fbSensorInput["cInBG3892"](sInName := 'BG3892',
	                                xInSensor := "BG3892",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3892"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3892"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3893
	    #fbSensorInput["cInBG3893"](sInName := 'BG3893',
	                                xInSensor := "BG3893",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3893"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3893"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3894
	    #fbSensorInput["cInBG3894"](sInName := 'BG3894',
	                                xInSensor := "BG3894",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3894"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3894"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3900
	    #fbSensorInput["cInBG3900"](sInName := 'BG3900',
	                                xInSensor := "BG3900",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3900"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3900"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3901
	    #fbSensorInput["cInBG3901"](sInName := 'BG3901',
	                                xInSensor := "BG3901",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3901"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3901"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3902
	    #fbSensorInput["cInBG3902"](sInName := 'BG3902',
	                                xInSensor := "BG3902",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3902"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3902"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3903
	    #fbSensorInput["cInBG3903"](sInName := 'BG3903',
	                                xInSensor := "BG3903",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3903"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3903"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3904
	    #fbSensorInput["cInBG3904"](sInName := 'BG3904',
	                                xInSensor := "BG3904",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3904"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3904"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3905
	    #fbSensorInput["cInBG3905"](sInName := 'BG3905',
	                                xInSensor := "BG3905",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3905"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3905"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3906
	    #fbSensorInput["cInBG3906"](sInName := 'BG3906',
	                                xInSensor := "BG3906",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3906"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3906"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3907
	    #fbSensorInput["cInBG3907"](sInName := 'BG3907',
	                                xInSensor := "BG3907",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3907"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3907"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3910
	    #fbSensorInput["cInBG3910"](sInName := 'BG3910',
	                                xInSensor := "BG3910",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3910"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3910"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3911
	    #fbSensorInput["cInBG3911"](sInName := 'BG3911',
	                                xInSensor := "BG3911",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3911"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3911"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3912
	    #fbSensorInput["cInBG3912"](sInName := 'BG3912',
	                                xInSensor := "BG3912",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3912"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3912"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3913
	    #fbSensorInput["cInBG3913"](sInName := 'BG3913',
	                                xInSensor := "BG3913",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3913"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3913"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3915
	    #fbSensorInput["cInBG3915"](sInName := 'BG3915',
	                                xInSensor := "BG3915",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3915"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3915"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3916
	    #fbSensorInput["cInBG3916"](sInName := 'BG3916',
	                                xInSensor := "BG3916",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3916"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3916"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3917
	    #fbSensorInput["cInBG3917"](sInName := 'BG3917',
	                                xInSensor := "BG3917",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3917"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3917"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3920
	    #fbSensorInput["cInBG3920"](sInName := 'BG3920',
	                                xInSensor := "BG3920",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3920"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3920"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3921
	    #fbSensorInput["cInBG3921"](sInName := 'BG3921',
	                                xInSensor := "BG3921",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3921"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3921"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3922
	    #fbSensorInput["cInBG3922"](sInName := 'BG3922',
	                                xInSensor := "BG3922",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3922"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3922"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3930
	    #fbSensorInput["cInBG3930"](sInName := 'BG3930',
	                                xInSensor := "BG3930",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3930"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3930"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3931
	    #fbSensorInput["cInBG3931"](sInName := 'BG3931',
	                                xInSensor := "BG3931",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3931"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3931"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3932
	    #fbSensorInput["cInBG3932"](sInName := 'BG3932',
	                                xInSensor := "BG3932",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3932"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3932"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3933
	    #fbSensorInput["cInBG3933"](sInName := 'BG3933',
	                                xInSensor := "BG3933",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3933"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3933"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3934
	    #fbSensorInput["cInBG3934"](sInName := 'BG3934',
	                                xInSensor := "BG3934",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3934"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3934"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3935
	    #fbSensorInput["cInBG3935"](sInName := 'BG3935',
	                                xInSensor := "BG3935",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3935"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3935"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3936
	    #fbSensorInput["cInBG3936"](sInName := 'BG3936',
	                                xInSensor := "BG3936",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3936"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3936"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3937
	    #fbSensorInput["cInBG3937"](sInName := 'BG3937',
	                                xInSensor := "BG3937",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3937"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3937"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3940
	    #fbSensorInput["cInBG3940"](sInName := 'BG3940',
	                                xInSensor := "BG3940",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3940"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3940"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3941
	    #fbSensorInput["cInBG3941"](sInName := 'BG3941',
	                                xInSensor := "BG3941",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3941"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3941"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3942
	    #fbSensorInput["cInBG3942"](sInName := 'BG3942',
	                                xInSensor := "BG3942",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3942"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3942"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3943
	    #fbSensorInput["cInBG3943"](sInName := 'BG3943',
	                                xInSensor := "BG3943",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3943"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3943"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3944
	    #fbSensorInput["cInBG3944"](sInName := 'BG3944',
	                                xInSensor := "BG3944",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3944"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3944"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3960
	    #fbSensorInput["cInBG3960"](sInName := 'BG3960',
	                                xInSensor := "BG3960",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3960"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3960"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3961
	    #fbSensorInput["cInBG3961"](sInName := 'BG3961',
	                                xInSensor := "BG3961",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3961"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3961"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3962
	    #fbSensorInput["cInBG3962"](sInName := 'BG3962',
	                                xInSensor := "BG3962",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3962"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3962"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3963
	    #fbSensorInput["cInBG3963"](sInName := 'BG3963',
	                                xInSensor := "BG3963",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3963"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3963"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3964
	    #fbSensorInput["cInBG3964"](sInName := 'BG3964',
	                                xInSensor := "BG3964",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3964"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3964"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3965
	    #fbSensorInput["cInBG3965"](sInName := 'BG3965',
	                                xInSensor := "BG3965",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3965"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3965"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3967
	    #fbSensorInput["cInBG3967"](sInName := 'BG3967',
	                                xInSensor := "BG3967",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3967"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3967"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3990
	    #fbSensorInput["cInBG3990"](sInName := 'BG3990',
	                                xInSensor := "BG3990",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3990"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3990"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3991
	    #fbSensorInput["cInBG3991"](sInName := 'BG3991',
	                                xInSensor := "BG3991",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3991"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3991"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3992
	    #fbSensorInput["cInBG3992"](sInName := 'BG3992',
	                                xInSensor := "BG3992",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3992"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3992"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3993
	    #fbSensorInput["cInBG3993"](sInName := 'BG3993',
	                                xInSensor := "BG3993",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3993"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3993"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3994
	    #fbSensorInput["cInBG3994"](sInName := 'BG3994',
	                                xInSensor := "BG3994",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3994"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3994"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3995
	    #fbSensorInput["cInBG3995"](sInName := 'BG3995',
	                                xInSensor := "BG3995",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3995"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3995"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3996
	    #fbSensorInput["cInBG3996"](sInName := 'BG3996',
	                                xInSensor := "BG3996",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3996"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3996"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3997
	    #fbSensorInput["cInBG3997"](sInName := 'BG3997',
	                                xInSensor := "BG3997",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3997"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3997"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4000
	    #fbSensorInput["cInBG4000"](sInName := 'BG4000',
	                                xInSensor := "BG4000",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4000"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4000"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4001
	    #fbSensorInput["cInBG4001"](sInName := 'BG4001',
	                                xInSensor := "BG4001",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4001"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4001"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4002
	    #fbSensorInput["cInBG4002"](sInName := 'BG4002',
	                                xInSensor := "BG4002",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4002"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4002"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4003
	    #fbSensorInput["cInBG4003"](sInName := 'BG4003',
	                                xInSensor := "BG4003",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4003"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4003"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4004
	    #fbSensorInput["cInBG4004"](sInName := 'BG4004',
	                                xInSensor := "BG4004",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4004"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4004"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4005
	    #fbSensorInput["cInBG4005"](sInName := 'BG4005',
	                                xInSensor := "BG4005",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4005"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4005"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4006
	    #fbSensorInput["cInBG4006"](sInName := 'BG4006',
	                                xInSensor := "BG4006",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4006"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4006"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4007
	    #fbSensorInput["cInBG4007"](sInName := 'BG4007',
	                                xInSensor := "BG4007",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4007"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4007"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4010
	    #fbSensorInput["cInBG4010"](sInName := 'BG4010',
	                                xInSensor := "BG4010",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4010"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4010"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4011
	    #fbSensorInput["cInBG4011"](sInName := 'BG4011',
	                                xInSensor := "BG4011",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4011"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4011"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4012
	    #fbSensorInput["cInBG4012"](sInName := 'BG4012',
	                                xInSensor := "BG4012",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4012"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4012"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4020
	    #fbSensorInput["cInBG4020"](sInName := 'BG4020',
	                                xInSensor := "BG4020",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4020"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4020"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4021
	    #fbSensorInput["cInBG4021"](sInName := 'BG4021',
	                                xInSensor := "BG4021",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4021"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4021"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4022
	    #fbSensorInput["cInBG4022"](sInName := 'BG4022',
	                                xInSensor := "BG4022",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4022"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4022"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4023
	    #fbSensorInput["cInBG4023"](sInName := 'BG4023',
	                                xInSensor := "BG4023",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4023"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4023"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4024
	    #fbSensorInput["cInBG4024"](sInName := 'BG4024',
	                                xInSensor := "BG4024",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4024"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4024"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4025
	    #fbSensorInput["cInBG4025"](sInName := 'BG4025',
	                                xInSensor := "BG4025",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4025"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4025"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4026
	    #fbSensorInput["cInBG4026"](sInName := 'BG4026',
	                                xInSensor := "BG4026",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4026"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4026"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4027
	    #fbSensorInput["cInBG4027"](sInName := 'BG4027',
	                                xInSensor := "BG4027",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4027"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4027"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4050
	    #fbSensorInput["cInBG4050"](sInName := 'BG4050',
	                                xInSensor := "BG4050",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4050"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4050"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4051
	    #fbSensorInput["cInBG4051"](sInName := 'BG4051',
	                                xInSensor := "BG4051",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4051"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4051"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4052
	    #fbSensorInput["cInBG4052"](sInName := 'BG4052',
	                                xInSensor := "BG4052",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4052"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4052"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4053
	    #fbSensorInput["cInBG4053"](sInName := 'BG4053',
	                                xInSensor := "BG4053",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4053"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4053"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4054
	    #fbSensorInput["cInBG4054"](sInName := 'BG4054',
	                                xInSensor := "BG4054",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4054"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4054"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4055
	    #fbSensorInput["cInBG4055"](sInName := 'BG4055',
	                                xInSensor := "BG4055",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4055"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4055"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4056
	    #fbSensorInput["cInBG4056"](sInName := 'BG4056',
	                                xInSensor := "BG4056",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4056"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4056"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4057
	    #fbSensorInput["cInBG4057"](sInName := 'BG4057',
	                                xInSensor := "BG4057",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4057"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4057"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4060
	    #fbSensorInput["cInBG4060"](sInName := 'BG4060',
	                                xInSensor := "BG4060",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4060"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4060"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4061
	    #fbSensorInput["cInBG4061"](sInName := 'BG4061',
	                                xInSensor := "BG4061",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4061"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4061"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4062
	    #fbSensorInput["cInBG4062"](sInName := 'BG4062',
	                                xInSensor := "BG4062",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4062"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4062"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4063
	    #fbSensorInput["cInBG4063"](sInName := 'BG4063',
	                                xInSensor := "BG4063",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4063"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4063"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4064
	    #fbSensorInput["cInBG4064"](sInName := 'BG4064',
	                                xInSensor := "BG4064",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4064"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4064"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4065
	    #fbSensorInput["cInBG4065"](sInName := 'BG4065',
	                                xInSensor := "BG4065",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4065"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4065"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4066
	    #fbSensorInput["cInBG4066"](sInName := 'BG4066',
	                                xInSensor := "BG4066",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4066"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4066"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4067
	    #fbSensorInput["cInBG4067"](sInName := 'BG4067',
	                                xInSensor := "BG4067",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4067"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4067"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4070
	    #fbSensorInput["cInBG4070"](sInName := 'BG4070',
	                                xInSensor := "BG4070",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4070"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4070"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4080
	    #fbSensorInput["cInBG4080"](sInName := 'BG4080',
	                                xInSensor := "BG4080",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4080"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4080"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4081
	    #fbSensorInput["cInBG4081"](sInName := 'BG4081',
	                                xInSensor := "BG4081",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4081"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4081"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4082
	    #fbSensorInput["cInBG4082"](sInName := 'BG4082',
	                                xInSensor := "BG4082",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4082"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4082"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4083
	    #fbSensorInput["cInBG4083"](sInName := 'BG4083',
	                                xInSensor := "BG4083",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4083"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4083"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4084
	    #fbSensorInput["cInBG4084"](sInName := 'BG4084',
	                                xInSensor := "BG4084",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4084"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4084"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4085
	    #fbSensorInput["cInBG4085"](sInName := 'BG4085',
	                                xInSensor := "BG4085",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4085"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4085"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4086
	    #fbSensorInput["cInBG4086"](sInName := 'BG4086',
	                                xInSensor := "BG4086",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4086"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4086"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4087
	    #fbSensorInput["cInBG4087"](sInName := 'BG4087',
	                                xInSensor := "BG4087",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4087"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4087"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4090
	    #fbSensorInput["cInBG4090"](sInName := 'BG4090',
	                                xInSensor := "BG4090",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4090"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4090"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4091
	    #fbSensorInput["cInBG4091"](sInName := 'BG4091',
	                                xInSensor := "BG4091",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4091"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4091"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4092
	    #fbSensorInput["cInBG4092"](sInName := 'BG4092',
	                                xInSensor := "BG4092",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4092"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4092"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4093
	    #fbSensorInput["cInBG4093"](sInName := 'BG4093',
	                                xInSensor := "BG4093",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4093"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4093"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4094
	    #fbSensorInput["cInBG4094"](sInName := 'BG4094',
	                                xInSensor := "BG4094",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4094"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4094"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4095
	    #fbSensorInput["cInBG4095"](sInName := 'BG4095',
	                                xInSensor := "BG4095",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4095"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4095"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4096
	    #fbSensorInput["cInBG4096"](sInName := 'BG4096',
	                                xInSensor := "BG4096",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4096"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4096"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4097
	    #fbSensorInput["cInBG4097"](sInName := 'BG4097',
	                                xInSensor := "BG4097",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4097"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4097"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4110
	    #fbSensorInput["cInBG4110"](sInName := 'BG4110',
	                                xInSensor := "BG4110",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4110"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4110"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4111
	    #fbSensorInput["cInBG4111"](sInName := 'BG4111',
	                                xInSensor := "BG4111",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4111"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4111"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4112
	    #fbSensorInput["cInBG4112"](sInName := 'BG4112',
	                                xInSensor := "BG4112",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4112"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4112"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4113
	    #fbSensorInput["cInBG4113"](sInName := 'BG4113',
	                                xInSensor := "BG4113",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4113"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4113"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4114
	    #fbSensorInput["cInBG4114"](sInName := 'BG4114',
	                                xInSensor := "BG4114",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4114"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4114"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4115
	    #fbSensorInput["cInBG4115"](sInName := 'BG4115',
	                                xInSensor := "BG4115",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4115"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4115"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4116
	    #fbSensorInput["cInBG4116"](sInName := 'BG4116',
	                                xInSensor := "BG4116",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4116"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4116"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4117
	    #fbSensorInput["cInBG4117"](sInName := 'BG4117',
	                                xInSensor := "BG4117",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4117"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4117"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4120
	    #fbSensorInput["cInBG4120"](sInName := 'BG4120',
	                                xInSensor := "BG4120",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4120"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4120"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4121
	    #fbSensorInput["cInBG4121"](sInName := 'BG4121',
	                                xInSensor := "BG4121",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4121"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4121"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4122
	    #fbSensorInput["cInBG4122"](sInName := 'BG4122',
	                                xInSensor := "BG4122",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4122"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4122"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4123
	    #fbSensorInput["cInBG4123"](sInName := 'BG4123',
	                                xInSensor := "BG4123",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4123"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4123"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4124
	    #fbSensorInput["cInBG4124"](sInName := 'BG4124',
	                                xInSensor := "BG4124",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4124"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4124"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4125
	    #fbSensorInput["cInBG4125"](sInName := 'BG4125',
	                                xInSensor := "BG4125",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4125"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4125"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4126
	    #fbSensorInput["cInBG4126"](sInName := 'BG4126',
	                                xInSensor := "BG4126",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4126"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4126"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4127
	    #fbSensorInput["cInBG4127"](sInName := 'BG4127',
	                                xInSensor := "BG4127",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4127"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4127"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4130
	    #fbSensorInput["cInBG4130"](sInName := 'BG4130',
	                                xInSensor := "BG4130",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4130"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4130"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4131
	    #fbSensorInput["cInBG4131"](sInName := 'BG4131',
	                                xInSensor := "BG4131",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4131"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4131"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4132
	    #fbSensorInput["cInBG4132"](sInName := 'BG4132',
	                                xInSensor := "BG4132",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4132"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4132"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4133
	    #fbSensorInput["cInBG4133"](sInName := 'BG4133',
	                                xInSensor := "BG4133",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4133"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4133"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4134
	    #fbSensorInput["cInBG4134"](sInName := 'BG4134',
	                                xInSensor := "BG4134",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4134"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4134"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4140
	    #fbSensorInput["cInBG4140"](sInName := 'BG4140',
	                                xInSensor := "BG4140",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4140"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4140"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4141
	    #fbSensorInput["cInBG4141"](sInName := 'BG4141',
	                                xInSensor := "BG4141",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4141"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4141"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4142
	    #fbSensorInput["cInBG4142"](sInName := 'BG4142',
	                                xInSensor := "BG4142",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4142"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4142"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4143
	    #fbSensorInput["cInBG4143"](sInName := 'BG4143',
	                                xInSensor := "BG4143",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4143"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4143"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4144
	    #fbSensorInput["cInBG4144"](sInName := 'BG4144',
	                                xInSensor := "BG4144",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4144"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4144"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4145
	    #fbSensorInput["cInBG4145"](sInName := 'BG4145',
	                                xInSensor := "BG4145",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4145"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4145"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4146
	    #fbSensorInput["cInBG4146"](sInName := 'BG4146',
	                                xInSensor := "BG4146",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4146"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4146"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4147
	    #fbSensorInput["cInBG4147"](sInName := 'BG4147',
	                                xInSensor := "BG4147",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4147"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4147"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4150
	    #fbSensorInput["cInBG4150"](sInName := 'BG4150',
	                                xInSensor := "BG4150",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4150"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4150"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4151
	    #fbSensorInput["cInBG4151"](sInName := 'BG4151',
	                                xInSensor := "BG4151",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4151"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4151"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4152
	    #fbSensorInput["cInBG4152"](sInName := 'BG4152',
	                                xInSensor := "BG4152",
	                                tInJamR := t#1000ms,
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4152"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4152"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4170
	    #fbSensorInput["cInBG4170"](sInName := 'BG4170',
	                                xInSensor := "BG4170",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4170"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4170"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4171
	    #fbSensorInput["cInBG4171"](sInName := 'BG4171',
	                                xInSensor := "BG4171",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4171"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4171"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4172
	    #fbSensorInput["cInBG4172"](sInName := 'BG4172',
	                                xInSensor := "BG4172",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4172"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4172"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4173
	    #fbSensorInput["cInBG4173"](sInName := 'BG4173',
	                                xInSensor := "BG4173",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4173"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4173"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4174
	    #fbSensorInput["cInBG4174"](sInName := 'BG4174',
	                                xInSensor := "BG4174",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4174"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4174"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4175
	    #fbSensorInput["cInBG4175"](sInName := 'BG4175',
	                                xInSensor := "BG4175",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4175"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4175"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4176
	    #fbSensorInput["cInBG4176"](sInName := 'BG4176',
	                                xInSensor := "BG4176",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4176"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4176"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4177
	    #fbSensorInput["cInBG4177"](sInName := 'BG4177',
	                                xInSensor := "BG4177",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4177"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4177"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4180
	    #fbSensorInput["cInBG4180"](sInName := 'BG4180',
	                                xInSensor := "BG4180",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4180"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4180"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4181
	    #fbSensorInput["cInBG4181"](sInName := 'BG4181',
	                                xInSensor := "BG4181",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4181"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4181"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4182
	    #fbSensorInput["cInBG4182"](sInName := 'BG4182',
	                                xInSensor := "BG4182",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4182"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4182"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4183
	    #fbSensorInput["cInBG4183"](sInName := 'BG4183',
	                                xInSensor := "BG4183",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4183"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4183"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4184
	    #fbSensorInput["cInBG4184"](sInName := 'BG4184',
	                                xInSensor := "BG4184",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4184"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4184"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4185
	    #fbSensorInput["cInBG4185"](sInName := 'BG4185',
	                                xInSensor := "BG4185",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4185"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4185"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4186
	    #fbSensorInput["cInBG4186"](sInName := 'BG4186',
	                                xInSensor := "BG4186",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4186"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4186"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4200
	    #fbSensorInput["cInBG4200"](sInName := 'BG4200',
	                                xInSensor := "BG4200",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4200"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4200"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4201
	    #fbSensorInput["cInBG4201"](sInName := 'BG4201',
	                                xInSensor := "BG4201",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4201"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4201"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4202
	    #fbSensorInput["cInBG4202"](sInName := 'BG4202',
	                                xInSensor := "BG4202",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4202"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4202"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4203
	    #fbSensorInput["cInBG4203"](sInName := 'BG4203',
	                                xInSensor := "BG4203",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4203"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4203"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4204
	    #fbSensorInput["cInBG4204"](sInName := 'BG4204',
	                                xInSensor := "BG4204",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4204"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4204"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4205
	    #fbSensorInput["cInBG4205"](sInName := 'BG4205',
	                                xInSensor := "BG4205",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4205"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4205"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4206
	    #fbSensorInput["cInBG4206"](sInName := 'BG4206',
	                                xInSensor := "BG4206",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4206"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4206"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4207
	    #fbSensorInput["cInBG4207"](sInName := 'BG4207',
	                                xInSensor := "BG4207",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4207"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4207"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4210
	    #fbSensorInput["cInBG4210"](sInName := 'BG4210',
	                                xInSensor := "BG4210",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4210"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4210"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4211
	    #fbSensorInput["cInBG4211"](sInName := 'BG4211',
	                                xInSensor := "BG4211",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4211"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4211"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4212
	    #fbSensorInput["cInBG4212"](sInName := 'BG4212',
	                                xInSensor := "BG4212",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4212"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4212"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4230
	    #fbSensorInput["cInBG4230"](sInName := 'BG4230',
	                                xInSensor := "BG4230",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4230"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4230"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4231
	    #fbSensorInput["cInBG4231"](sInName := 'BG4231',
	                                xInSensor := "BG4231",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4231"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4231"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4232
	    #fbSensorInput["cInBG4232"](sInName := 'BG4232',
	                                xInSensor := "BG4232",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4232"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4232"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4233
	    #fbSensorInput["cInBG4233"](sInName := 'BG4233',
	                                xInSensor := "BG4233",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4233"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4233"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4234
	    #fbSensorInput["cInBG4234"](sInName := 'BG4234',
	                                xInSensor := "BG4234",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4234"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4234"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4235
	    #fbSensorInput["cInBG4235"](sInName := 'BG4235',
	                                xInSensor := "BG4235",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4235"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4235"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4236
	    #fbSensorInput["cInBG4236"](sInName := 'BG4236',
	                                xInSensor := "BG4236",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4236"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4236"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4237
	    #fbSensorInput["cInBG4237"](sInName := 'BG4237',
	                                xInSensor := "BG4237",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4237"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4237"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4240
	    #fbSensorInput["cInBG4240"](sInName := 'BG4240',
	                                xInSensor := "BG4240",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4240"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4240"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4241
	    #fbSensorInput["cInBG4241"](sInName := 'BG4241',
	                                xInSensor := "BG4241",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4241"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4241"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4242
	    #fbSensorInput["cInBG4242"](sInName := 'BG4242',
	                                xInSensor := "BG4242",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4242"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4242"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4243
	    #fbSensorInput["cInBG4243"](sInName := 'BG4243',
	                                xInSensor := "BG4243",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4243"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4243"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4244
	    #fbSensorInput["cInBG4244"](sInName := 'BG4244',
	                                xInSensor := "BG4244",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4244"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4244"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4245
	    #fbSensorInput["cInBG4245"](sInName := 'BG4245',
	                                xInSensor := "BG4245",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4245"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4245"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4246
	    #fbSensorInput["cInBG4246"](sInName := 'BG4246',
	                                xInSensor := "BG4246",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4246"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4246"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4247
	    #fbSensorInput["cInBG4247"](sInName := 'BG4247',
	                                xInSensor := "BG4247",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4247"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4247"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4250
	    #fbSensorInput["cInBG4250"](sInName := 'BG4250',
	                                xInSensor := "BG4250",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4250"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4250"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4251
	    #fbSensorInput["cInBG4251"](sInName := 'BG4251',
	                                xInSensor := "BG4251",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4251"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4251"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4252
	    #fbSensorInput["cInBG4252"](sInName := 'BG4252',
	                                xInSensor := "BG4252",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4252"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4252"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4260
	    #fbSensorInput["cInBG4260"](sInName := 'BG4260',
	                                xInSensor := "BG4260",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4260"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4260"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4261
	    #fbSensorInput["cInBG4261"](sInName := 'BG4261',
	                                xInSensor := "BG4261",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4261"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4261"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4262
	    #fbSensorInput["cInBG4262"](sInName := 'BG4262',
	                                xInSensor := "BG4262",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4262"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4262"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4264
	    #fbSensorInput["cInBG4264"](sInName := 'BG4264',
	                                xInSensor := "BG4264",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4264"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4264"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4265
	    #fbSensorInput["cInBG4265"](sInName := 'BG4265',
	                                xInSensor := "BG4265",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4265"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4265"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4266
	    #fbSensorInput["cInBG4266"](sInName := 'BG4266',
	                                xInSensor := "BG4266",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4266"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4266"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4267
	    #fbSensorInput["cInBG4267"](sInName := 'BG4267',
	                                xInSensor := "BG4267",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4267"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4267"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4270
	    #fbSensorInput["cInBG4270"](sInName := 'BG4270',
	                                xInSensor := "BG4270",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4270"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4270"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4271
	    #fbSensorInput["cInBG4271"](sInName := 'BG4271',
	                                xInSensor := "BG4271",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4271"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4271"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4272
	    #fbSensorInput["cInBG4272"](sInName := 'BG4272',
	                                xInSensor := "BG4272",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4272"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4272"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4290
	    #fbSensorInput["cInBG4290"](sInName := 'BG4290',
	                                xInSensor := "BG4290",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4290"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4290"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4291
	    #fbSensorInput["cInBG4291"](sInName := 'BG4291',
	                                xInSensor := "BG4291",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4291"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4291"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4292
	    #fbSensorInput["cInBG4292"](sInName := 'BG4292',
	                                xInSensor := "BG4292",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4292"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4292"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4293
	    #fbSensorInput["cInBG4293"](sInName := 'BG4293',
	                                xInSensor := "BG4293",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4293"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4293"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4294
	    #fbSensorInput["cInBG4294"](sInName := 'BG4294',
	                                xInSensor := "BG4294",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4294"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4294"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4295
	    #fbSensorInput["cInBG4295"](sInName := 'BG4295',
	                                xInSensor := "BG4295",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4295"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4295"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4296
	    #fbSensorInput["cInBG4296"](sInName := 'BG4296',
	                                xInSensor := "BG4296",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4296"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4296"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4297
	    #fbSensorInput["cInBG4297"](sInName := 'BG4297',
	                                xInSensor := "BG4297",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4297"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4297"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4300
	    #fbSensorInput["cInBG4300"](sInName := 'BG4300',
	                                xInSensor := "BG4300",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4300"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4300"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4301
	    #fbSensorInput["cInBG4301"](sInName := 'BG4301',
	                                xInSensor := "BG4301",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4301"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4301"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4302
	    #fbSensorInput["cInBG4302"](sInName := 'BG4302',
	                                xInSensor := "BG4302",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4302"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4302"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4303
	    #fbSensorInput["cInBG4303"](sInName := 'BG4303',
	                                xInSensor := "BG4303",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4303"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4303"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4304
	    #fbSensorInput["cInBG4304"](sInName := 'BG4304',
	                                xInSensor := "BG4304",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4304"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4304"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4305
	    #fbSensorInput["cInBG4305"](sInName := 'BG4305',
	                                xInSensor := "BG4305",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4305"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4305"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4306
	    #fbSensorInput["cInBG4306"](sInName := 'BG4306',
	                                xInSensor := "BG4306",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4306"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4306"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4307
	    #fbSensorInput["cInBG4307"](sInName := 'BG4307',
	                                xInSensor := "BG4307",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4307"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4307"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4310
	    #fbSensorInput["cInBG4310"](sInName := 'BG4310',
	                                xInSensor := "BG4310",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4310"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4310"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4320
	    #fbSensorInput["cInBG4320"](sInName := 'BG4320',
	                                xInSensor := "BG4320",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4320"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4320"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4321
	    #fbSensorInput["cInBG4321"](sInName := 'BG4321',
	                                xInSensor := "BG4321",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4321"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4321"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4322
	    #fbSensorInput["cInBG4322"](sInName := 'BG4322',
	                                xInSensor := "BG4322",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4322"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4322"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4323
	    #fbSensorInput["cInBG4323"](sInName := 'BG4323',
	                                xInSensor := "BG4323",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4323"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4323"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4324
	    #fbSensorInput["cInBG4324"](sInName := 'BG4324',
	                                xInSensor := "BG4324",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4324"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4324"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4325
	    #fbSensorInput["cInBG4325"](sInName := 'BG4325',
	                                xInSensor := "BG4325",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4325"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4325"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4326
	    #fbSensorInput["cInBG4326"](sInName := 'BG4326',
	                                xInSensor := "BG4326",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4326"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4326"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4327
	    #fbSensorInput["cInBG4327"](sInName := 'BG4327',
	                                xInSensor := "BG4327",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4327"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4327"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4330
	    #fbSensorInput["cInBG4330"](sInName := 'BG4330',
	                                xInSensor := "BG4330",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4330"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4330"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4331
	    #fbSensorInput["cInBG4331"](sInName := 'BG4331',
	                                xInSensor := "BG4331",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4331"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4331"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4332
	    #fbSensorInput["cInBG4332"](sInName := 'BG4332',
	                                xInSensor := "BG4332",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4332"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4332"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4333
	    #fbSensorInput["cInBG4333"](sInName := 'BG4333',
	                                xInSensor := "BG4333",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4333"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4333"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4334
	    #fbSensorInput["cInBG4334"](sInName := 'BG4334',
	                                xInSensor := "BG4334",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4334"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4334"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4335
	    #fbSensorInput["cInBG4335"](sInName := 'BG4335',
	                                xInSensor := "BG4335",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4335"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4335"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4336
	    #fbSensorInput["cInBG4336"](sInName := 'BG4336',
	                                xInSensor := "BG4336",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4336"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4336"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4337
	    #fbSensorInput["cInBG4337"](sInName := 'BG4337',
	                                xInSensor := "BG4337",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4337"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4337"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4350
	    #fbSensorInput["cInBG4350"](sInName := 'BG4350',
	                                xInSensor := "BG4350",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4350"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4350"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4351
	    #fbSensorInput["cInBG4351"](sInName := 'BG4351',
	                                xInSensor := "BG4351",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4351"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4351"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4352
	    #fbSensorInput["cInBG4352"](sInName := 'BG4352',
	                                xInSensor := "BG4352",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4352"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4352"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4353
	    #fbSensorInput["cInBG4353"](sInName := 'BG4353',
	                                xInSensor := "BG4353",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4353"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4353"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4354
	    #fbSensorInput["cInBG4354"](sInName := 'BG4354',
	                                xInSensor := "BG4354",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4354"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4354"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4355
	    #fbSensorInput["cInBG4355"](sInName := 'BG4355',
	                                xInSensor := "BG4355",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4355"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4355"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4356
	    #fbSensorInput["cInBG4356"](sInName := 'BG4356',
	                                xInSensor := "BG4356",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4356"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4356"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4357
	    #fbSensorInput["cInBG4357"](sInName := 'BG4357',
	                                xInSensor := "BG4357",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4357"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4357"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4360
	    #fbSensorInput["cInBG4360"](sInName := 'BG4360',
	                                xInSensor := "BG4360",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4360"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4360"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4361
	    #fbSensorInput["cInBG4361"](sInName := 'BG4361',
	                                xInSensor := "BG4361",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4361"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4361"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4362
	    #fbSensorInput["cInBG4362"](sInName := 'BG4362',
	                                xInSensor := "BG4362",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4362"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4362"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4363
	    #fbSensorInput["cInBG4363"](sInName := 'BG4363',
	                                xInSensor := "BG4363",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4363"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4363"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4364
	    #fbSensorInput["cInBG4364"](sInName := 'BG4364',
	                                xInSensor := "BG4364",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4364"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4364"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4365
	    #fbSensorInput["cInBG4365"](sInName := 'BG4365',
	                                xInSensor := "BG4365",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4365"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4365"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4366
	    #fbSensorInput["cInBG4366"](sInName := 'BG4366',
	                                xInSensor := "BG4366",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4366"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4366"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4367
	    #fbSensorInput["cInBG4367"](sInName := 'BG4367',
	                                xInSensor := "BG4367",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4367"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4367"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4370
	    #fbSensorInput["cInBG4370"](sInName := 'BG4370',
	                                xInSensor := "BG4370",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4370"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4370"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4371
	    #fbSensorInput["cInBG4371"](sInName := 'BG4371',
	                                xInSensor := "BG4371",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4371"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4371"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4372
	    #fbSensorInput["cInBG4372"](sInName := 'BG4372',
	                                xInSensor := "BG4372",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4372"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4372"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4373
	    #fbSensorInput["cInBG4373"](sInName := 'BG4373',
	                                xInSensor := "BG4373",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4373"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4373"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4374
	    #fbSensorInput["cInBG4374"](sInName := 'BG4374',
	                                xInSensor := "BG4374",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4374"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4374"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4380
	    #fbSensorInput["cInBG4380"](sInName := 'BG4380',
	                                xInSensor := "BG4380",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4380"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4380"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4381
	    #fbSensorInput["cInBG4381"](sInName := 'BG4381',
	                                xInSensor := "BG4381",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4381"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4381"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4382
	    #fbSensorInput["cInBG4382"](sInName := 'BG4382',
	                                xInSensor := "BG4382",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4382"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4382"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4383
	    #fbSensorInput["cInBG4383"](sInName := 'BG4383',
	                                xInSensor := "BG4383",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4383"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4383"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4384
	    #fbSensorInput["cInBG4384"](sInName := 'BG4384',
	                                xInSensor := "BG4384",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4384"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4384"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4385
	    #fbSensorInput["cInBG4385"](sInName := 'BG4385',
	                                xInSensor := "BG4385",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4385"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4385"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4386
	    #fbSensorInput["cInBG4386"](sInName := 'BG4386',
	                                xInSensor := "BG4386",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4386"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4386"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4387
	    #fbSensorInput["cInBG4387"](sInName := 'BG4387',
	                                xInSensor := "BG4387",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4387"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4387"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4390
	    #fbSensorInput["cInBG4390"](sInName := 'BG4390',
	                                xInSensor := "BG4390",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4390"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4390"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4391
	    #fbSensorInput["cInBG4391"](sInName := 'BG4391',
	                                xInSensor := "BG4391",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4391"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4391"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4392
	    #fbSensorInput["cInBG4392"](sInName := 'BG4392',
	                                xInSensor := "BG4392",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4392"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4392"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4393
	    #fbSensorInput["cInBG4393"](sInName := 'BG4393',
	                                xInSensor := "BG4393",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4393"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4393"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4394
	    #fbSensorInput["cInBG4394"](sInName := 'BG4394',
	                                xInSensor := "BG4394",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4394"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4394"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4395
	    #fbSensorInput["cInBG4395"](sInName := 'BG4395',
	                                xInSensor := "BG4395",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4395"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4395"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4396
	    #fbSensorInput["cInBG4396"](sInName := 'BG4396',
	                                xInSensor := "BG4396",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4396"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4396"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4410
	    #fbSensorInput["cInBG4410"](sInName := 'BG4410',
	                                xInSensor := "BG4410",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4410"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4410"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4411
	    #fbSensorInput["cInBG4411"](sInName := 'BG4411',
	                                xInSensor := "BG4411",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4411"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4411"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4412
	    #fbSensorInput["cInBG4412"](sInName := 'BG4412',
	                                xInSensor := "BG4412",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4412"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4412"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4413
	    #fbSensorInput["cInBG4413"](sInName := 'BG4413',
	                                xInSensor := "BG4413",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4413"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4413"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4414
	    #fbSensorInput["cInBG4414"](sInName := 'BG4414',
	                                xInSensor := "BG4414",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4414"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4414"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4415
	    #fbSensorInput["cInBG4415"](sInName := 'BG4415',
	                                xInSensor := "BG4415",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4415"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4415"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4416
	    #fbSensorInput["cInBG4416"](sInName := 'BG4416',
	                                xInSensor := "BG4416",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4416"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4416"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4417
	    #fbSensorInput["cInBG4417"](sInName := 'BG4417',
	                                xInSensor := "BG4417",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4417"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4417"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4420
	    #fbSensorInput["cInBG4420"](sInName := 'BG4420',
	                                xInSensor := "BG4420",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4420"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4420"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4421
	    #fbSensorInput["cInBG4421"](sInName := 'BG4421',
	                                xInSensor := "BG4421",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4421"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4421"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4422
	    #fbSensorInput["cInBG4422"](sInName := 'BG4422',
	                                xInSensor := "BG4422",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4422"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4422"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4423
	    #fbSensorInput["cInBG4423"](sInName := 'BG4423',
	                                xInSensor := "BG4423",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4423"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4423"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4424
	    #fbSensorInput["cInBG4424"](sInName := 'BG4424',
	                                xInSensor := "BG4424",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4424"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4424"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4425
	    #fbSensorInput["cInBG4425"](sInName := 'BG4425',
	                                xInSensor := "BG4425",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4425"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4425"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4426
	    #fbSensorInput["cInBG4426"](sInName := 'BG4426',
	                                xInSensor := "BG4426",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4426"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4426"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4440
	    #fbSensorInput["cInBG4440"](sInName := 'BG4440',
	                                xInSensor := "BG4440",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4440"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4440"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4441
	    #fbSensorInput["cInBG4441"](sInName := 'BG4441',
	                                xInSensor := "BG4441",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4441"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4441"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4442
	    #fbSensorInput["cInBG4442"](sInName := 'BG4442',
	                                xInSensor := "BG4442",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4442"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4442"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4443
	    #fbSensorInput["cInBG4443"](sInName := 'BG4443',
	                                xInSensor := "BG4443",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4443"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4443"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4444
	    #fbSensorInput["cInBG4444"](sInName := 'BG4444',
	                                xInSensor := "BG4444",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4444"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4444"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4445
	    #fbSensorInput["cInBG4445"](sInName := 'BG4445',
	                                xInSensor := "BG4445",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4445"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4445"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4450
	    #fbSensorInput["cInBG4450"](sInName := 'BG4450',
	                                xInSensor := "BG4450",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4450"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4450"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4451
	    #fbSensorInput["cInBG4451"](sInName := 'BG4451',
	                                xInSensor := "BG4451",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4451"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4451"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4452
	    #fbSensorInput["cInBG4452"](sInName := 'BG4452',
	                                xInSensor := "BG4452",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4452"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4452"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4500
	    #fbSensorInput["cInBG4500"](sInName := 'BG4500',
	                                xInSensor := "BG4500",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4500"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4500"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4501
	    #fbSensorInput["cInBG4501"](sInName := 'BG4501',
	                                xInSensor := "BG4501",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4501"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4501"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4503
	    #fbSensorInput["cInBG4503"](sInName := 'BG4503',
	                                xInSensor := "BG4503",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4503"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4503"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4504
	    #fbSensorInput["cInBG4504"](sInName := 'BG4504',
	                                xInSensor := "BG4504",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4504"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4504"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4505
	    #fbSensorInput["cInBG4505"](sInName := 'BG4505',
	                                xInSensor := "BG4505",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4505"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4505"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4507
	    #fbSensorInput["cInBG4507"](sInName := 'BG4507',
	                                xInSensor := "BG4507",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4507"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4507"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4540
	    #fbSensorInput["cInBG4540"](sInName := 'BG4540',
	                                xInSensor := "BG4540",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4540"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4540"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4541
	    #fbSensorInput["cInBG4541"](sInName := 'BG4541',
	                                xInSensor := "BG4541",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4541"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4541"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4542
	    #fbSensorInput["cInBG4542"](sInName := 'BG4542',
	                                xInSensor := "BG4542",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4542"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4542"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4543
	    #fbSensorInput["cInBG4543"](sInName := 'BG4543',
	                                xInSensor := "BG4543",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4543"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4543"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4544
	    #fbSensorInput["cInBG4544"](sInName := 'BG4544',
	                                xInSensor := "BG4544",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4544"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4544"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4545
	    #fbSensorInput["cInBG4545"](sInName := 'BG4545',
	                                xInSensor := "BG4545",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4545"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4545"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4560
	    #fbSensorInput["cInBG4560"](sInName := 'BG4560',
	                                xInSensor := "BG4560",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4560"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4560"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4562
	    #fbSensorInput["cInBG4562"](sInName := 'BG4562',
	                                xInSensor := "BG4562",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4562"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4562"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4563
	    #fbSensorInput["cInBG4563"](sInName := 'BG4563',
	                                xInSensor := "BG4563",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4563"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4563"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4564
	    #fbSensorInput["cInBG4564"](sInName := 'BG4564',
	                                xInSensor := "BG4564",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4564"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4564"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4565
	    #fbSensorInput["cInBG4565"](sInName := 'BG4565',
	                                xInSensor := "BG4565",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4565"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4565"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4566
	    #fbSensorInput["cInBG4566"](sInName := 'BG4566',
	                                xInSensor := "BG4566",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4566"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4566"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4567
	    #fbSensorInput["cInBG4567"](sInName := 'BG4567',
	                                xInSensor := "BG4567",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4567"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4567"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4570
	    #fbSensorInput["cInBG4570"](sInName := 'BG4570',
	                                xInSensor := "BG4570",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4570"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4570"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4571
	    #fbSensorInput["cInBG4571"](sInName := 'BG4571',
	                                xInSensor := "BG4571",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4571"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4571"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4572
	    #fbSensorInput["cInBG4572"](sInName := 'BG4572',
	                                xInSensor := "BG4572",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4572"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4572"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4573
	    #fbSensorInput["cInBG4573"](sInName := 'BG4573',
	                                xInSensor := "BG4573",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4573"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4573"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4574
	    #fbSensorInput["cInBG4574"](sInName := 'BG4574',
	                                xInSensor := "BG4574",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4574"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4574"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4575
	    #fbSensorInput["cInBG4575"](sInName := 'BG4575',
	                                xInSensor := "BG4575",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4575"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4575"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4577
	    #fbSensorInput["cInBG4577"](sInName := 'BG4577',
	                                xInSensor := "BG4577",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4577"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4577"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4620
	    #fbSensorInput["cInBG4620"](sInName := 'BG4620',
	                                xInSensor := "BG4620",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4620"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4620"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4621
	    #fbSensorInput["cInBG4621"](sInName := 'BG4621',
	                                xInSensor := "BG4621",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4621"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4621"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4622
	    #fbSensorInput["cInBG4622"](sInName := 'BG4622',
	                                xInSensor := "BG4622",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4622"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4622"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4623
	    #fbSensorInput["cInBG4623"](sInName := 'BG4623',
	                                xInSensor := "BG4623",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4623"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4623"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4624
	    #fbSensorInput["cInBG4624"](sInName := 'BG4624',
	                                xInSensor := "BG4624",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4624"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4624"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4625
	    #fbSensorInput["cInBG4625"](sInName := 'BG4625',
	                                xInSensor := "BG4625",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4625"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4625"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4630
	    #fbSensorInput["cInBG4630"](sInName := 'BG4630',
	                                xInSensor := "BG4630",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4630"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4630"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4631
	    #fbSensorInput["cInBG4631"](sInName := 'BG4631',
	                                xInSensor := "BG4631",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4631"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4631"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4632
	    #fbSensorInput["cInBG4632"](sInName := 'BG4632',
	                                xInSensor := "BG4632",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4632"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4632"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4633
	    #fbSensorInput["cInBG4633"](sInName := 'BG4633',
	                                xInSensor := "BG4633",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4633"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4633"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4634
	    #fbSensorInput["cInBG4634"](sInName := 'BG4634',
	                                xInSensor := "BG4634",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4634"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4634"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4635
	    #fbSensorInput["cInBG4635"](sInName := 'BG4635',
	                                xInSensor := "BG4635",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4635"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4635"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4640
	    #fbSensorInput["cInBG4640"](sInName := 'BG4640',
	                                xInSensor := "IO_Device_UH02_FROM_UH01".xJAM_2, //"BG4640",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4640"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4640"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4641
	    #fbSensorInput["cInBG4641"](sInName := 'BG4641',
	                                xInSensor := "BG4641",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4641"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4641"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4642
	    #fbSensorInput["cInBG4642"](sInName := 'BG4642',
	                                xInSensor := "BG4642",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4642"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4642"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4643
	    #fbSensorInput["cInBG4643"](sInName := 'BG4643',
	                                xInSensor := "BG4643",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4643"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4643"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4644
	    #fbSensorInput["cInBG4644"](sInName := 'BG4644',
	                                xInSensor := "BG4644",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4644"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4644"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4650 - IO-DEVICE!!!!!
	    #fbSensorInput["cInBG4650"](sInName := 'BG4650',
	                                xInSensor := "IO_Device_UH02_FROM_UH01".xJAM_1, //"BG4650",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4650"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4650"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4651
	    #fbSensorInput["cInBG4651"](sInName := 'BG4651',
	                                xInSensor := "BG4651",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4651"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4651"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4652
	    #fbSensorInput["cInBG4652"](sInName := 'BG4652',
	                                xInSensor := "BG4652",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4652"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4652"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4653
	    #fbSensorInput["cInBG4653"](sInName := 'BG4653',
	                                xInSensor := "BG4653",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4653"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4653"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4654
	    #fbSensorInput["cInBG4654"](sInName := 'BG4654',
	                                xInSensor := "BG4654",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4654"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4654"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3140
	    #fbSensorInput["cInBG3140"](sInName := 'BG3140',
	                                xInSensor := "BG3140",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3140"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3140"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3142
	    #fbSensorInput["cInBG3142"](sInName := 'BG3142',
	                                xInSensor := "BG3142",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3142"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3142"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3143
	    #fbSensorInput["cInBG3143"](sInName := 'BG3143',
	                                xInSensor := "BG3143",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3143"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3143"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3144
	    #fbSensorInput["cInBG3144"](sInName := 'BG3144',
	                                xInSensor := "BG3144",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3144"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3144"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3145
	    #fbSensorInput["cInBG3145"](sInName := 'BG3145',
	                                xInSensor := "BG3145",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3145"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3145"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3430
	    #fbSensorInput["cInBG3430"](sInName := 'BG3430',
	                                xInSensor := "BG3430",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3430"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3430"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3444
	    #fbSensorInput["cInBG3444"](sInName := 'BG3444',
	                                xInSensor := "BG3444",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3444"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3444"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3492
	    #fbSensorInput["cInBG3492"](sInName := 'BG3492',
	                                xInSensor := "BG3492",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3492"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3492"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3525
	    #fbSensorInput["cInBG3525"](sInName := 'BG3525',
	                                xInSensor := "BG3525",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3525"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3525"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3526
	    #fbSensorInput["cInBG3526"](sInName := 'BG3526',
	                                xInSensor := "BG3526",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3526"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3526"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3527
	    #fbSensorInput["cInBG3527"](sInName := 'BG3527',
	                                xInSensor := "BG3527",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3527"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3527"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3530
	    #fbSensorInput["cInBG3530"](sInName := 'BG3530',
	                                xInSensor := "BG3530",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3530"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3530"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3531
	    #fbSensorInput["cInBG3531"](sInName := 'BG3531',
	                                xInSensor := "BG3531",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3531"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3531"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3532
	    #fbSensorInput["cInBG3532"](sInName := 'BG3532',
	                                xInSensor := "BG3532",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3532"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3532"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3622
	    #fbSensorInput["cInBG3622"](sInName := 'BG3622',
	                                xInSensor := "BG3622",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3622"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3622"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3623
	    #fbSensorInput["cInBG3623"](sInName := 'BG3623',
	                                xInSensor := "BG3623",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3623"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3623"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3624
	    #fbSensorInput["cInBG3624"](sInName := 'BG3624',
	                                xInSensor := "BG3624",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3624"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3624"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3726
	    #fbSensorInput["cInBG3726"](sInName := 'BG3726',
	                                xInSensor := "BG3726",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3726"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3726"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3765
	    #fbSensorInput["cInBG3765"](sInName := 'BG3765',
	                                xInSensor := "BG3765",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3765"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3765"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3766
	    #fbSensorInput["cInBG3766"](sInName := 'BG3766',
	                                xInSensor := "BG3766",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3766"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3766"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3767
	    #fbSensorInput["cInBG3767"](sInName := 'BG3767',
	                                xInSensor := "BG3767",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3767"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3767"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3770
	    #fbSensorInput["cInBG3770"](sInName := 'BG3770',
	                                xInSensor := "BG3770",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3770"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3770"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3771
	    #fbSensorInput["cInBG3771"](sInName := 'BG3771',
	                                xInSensor := "BG3771",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3771"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3771"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3772
	    #fbSensorInput["cInBG3772"](sInName := 'BG3772',
	                                xInSensor := "BG3772",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3772"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3772"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG3914
	    #fbSensorInput["cInBG3914"](sInName := 'BG3914',
	                                xInSensor := "BG3914",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG3914"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG3914"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4263
	    #fbSensorInput["cInBG4263"](sInName := 'BG4263',
	                                xInSensor := "BG4263",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4263"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4263"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4340
	    #fbSensorInput["cInBG4340"](sInName := 'BG4340',
	                                xInSensor := "BG4340",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4340"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4340"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4342
	    #fbSensorInput["cInBG4342"](sInName := 'BG4342',
	                                xInSensor := "BG4342",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4342"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4342"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4343
	    #fbSensorInput["cInBG4343"](sInName := 'BG4343',
	                                xInSensor := "BG4343",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4343"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4343"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4344
	    #fbSensorInput["cInBG4344"](sInName := 'BG4344',
	                                xInSensor := "BG4344",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4344"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4344"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4397
	    #fbSensorInput["cInBG4397"](sInName := 'BG4397',
	                                xInSensor := "BG4397",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4397"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4397"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4400
	    #fbSensorInput["cInBG4400"](sInName := 'BG4400',
	                                xInSensor := "BG4400",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4400"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4400"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4446
	    #fbSensorInput["cInBG4446"](sInName := 'BG4446',
	                                xInSensor := "BG4446",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4446"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4446"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4447
	    #fbSensorInput["cInBG4447"](sInName := 'BG4447',
	                                xInSensor := "BG4447",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4447"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4447"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4456
	    #fbSensorInput["cInBG4456"](sInName := 'BG4456',
	                                xInSensor := "BG4456",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4456"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4456"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4457
	    #fbSensorInput["cInBG4457"](sInName := 'BG4457',
	                                xInSensor := "BG4457",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4457"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4457"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4460
	    #fbSensorInput["cInBG4460"](sInName := 'BG4460',
	                                xInSensor := "BG4460",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4460"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4460"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4502
	    #fbSensorInput["cInBG4502"](sInName := 'BG4502',
	                                xInSensor := "BG4502",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4502"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4502"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4506
	    #fbSensorInput["cInBG4506"](sInName := 'BG4506',
	                                xInSensor := "BG4506",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4506"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4506"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4561
	    #fbSensorInput["cInBG4561"](sInName := 'BG4561',
	                                xInSensor := "BG4561",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4561"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4561"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4576
	    #fbSensorInput["cInBG4576"](sInName := 'BG4576',
	                                xInSensor := "BG4576",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4576"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4576"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4580
	    #fbSensorInput["cInBG4580"](sInName := 'BG4580',
	                                xInSensor := "BG4580",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4580"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4580"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4646
	    #fbSensorInput["cInBG4646"](sInName := 'BG4646',
	                                xInSensor := "BG4646",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4646"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4646"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	REGION BG4647
	    #fbSensorInput["cInBG4647"](sInName := 'BG4647',
	                                xInSensor := "BG4647",
	                                stInOutSensor := "DB_Inputs".Sensors["cInBG4647"],
	                                stInOutHMI := "DB_Interface_HMI".arSensors["cInBG4647"],stInOutControlUnitCabinet :=  "DB_MachineGlobal".stStateMainOF1);
	END_REGION ;"
	
	
	// REGION Warnungen beim Erkennen von Flackern werfen
	//     FOR #idx := 1 TO "cNoSensors" DO
	//         // Nur der erste Fehler am Tag wird gemeldet um vollschreiben der MMC zu verhindern
	//         IF #fbSensorInput[#idx].xOutFlickerError AND #fbSensorInput[#idx].nOutCntFlicker = 1 THEN
	//             #tFlicker := TRUE;
	//             EXIT;
	//         END_IF;
	//     END_FOR;
	
	//     IF #idx > "cNoSensors" OR #idx < 1 THEN
	//         #idx := 1;
	//         #tFlicker := FALSE;
	//     END_IF;
	
	// END_REGION
	
END_FUNCTION_BLOCK

