# Übersicht über die Nötigen Angaben für die Automation
------------------------------------------------------

# ----------------------------------
<<berechnete Anzahl der Eingänge (4050)>>=
<<berechnete Anzahl der Motoren (Kreisel, Eckrad) (4020)>> + 
<<berechnete Anzahl der Umlenkräder mit Sensor (4021)>> + 
<<berechnete Anzahl der Separatoren (4023)>> + 
<<berechnete Anzahl der Lichttaster (4024)>> + 
<<berechnete Anzahl der Pinabfragen (4026)>> + 
<<berechnete Anzahl der Sync-Sensoren (4027)>> + 
( 2 * <<berechnete Anzahl der BT-Beladungen (4029)>> ) + 
<<berechnete Anzahl der ETF-Motoren (4031)>> + 
<<berechnete Anzahl  der Reflexlichttaster (4032)>> + 
<<berechnete Anzahl der Abwürfe (4036)>> + 
<<Anzahl der zusätzlichen Wartungseinheiten  (pro Anlage ist 1 Wartungseinheit vorgesehen) (4110)>>

<<berechnete Anzahl der Umlenkräder mit Sensor (4021)>> = 
CASE WHEN <<Kreisel 001 oder Kreisel mit PINBAND 001 oder Verbindungskreisel 001 (3001)>> = 'Kreisel mit PINBAND' THEN <<Kreisel 001 - zu fertigende Menge (3003)>> ELSE 0 END + 
CASE WHEN <<Kreisel 002 oder Kreisel mit PINBAND 002 oder Verbindungskreisel 002 (3321)>> = 'Kreisel mit PINBAND' THEN <<Kreisel 002 - zu fertigende Menge (3323)>> ELSE 0 END + 
CASE WHEN <<Kreisel 003 oder Kreisel mit PINBAND 003 oder Verbindungskreisel 003 (3331)>> = 'Kreisel mit PINBAND' THEN <<Kreisel 003 - zu fertigende Menge (3333)>> ELSE 0 END + 
CASE WHEN <<Kreisel 004 oder Kreisel mit PINBAND 004 oder Verbindungskreisel 004 (3341)>> = 'Kreisel mit PINBAND' THEN <<Kreisel 004 - zu fertigende Menge (3343)>> ELSE 0 END + 
CASE WHEN <<Kreisel 005 oder Kreisel mit PINBAND 005 oder Verbindungskreisel 005 (3351)>> = 'Kreisel mit PINBAND' THEN <<Kreisel 005 - zu fertigende Menge (3353)>> ELSE 0 END + 
CASE WHEN <<Kreisel 006 oder Kreisel mit PINBAND 006 oder Verbindungskreisel 006 (3361)>> = 'Kreisel mit PINBAND' THEN <<Kreisel 006 - zu fertigende Menge (3363)>> ELSE 0 END + 
CASE WHEN <<Kreisel 007 oder Kreisel mit PINBAND 007 oder Verbindungskreisel 007 (3411)>> = 'Kreisel mit PINBAND' THEN <<Kreisel 007 - zu fertigende Menge (3413)>> ELSE 0 END + 
CASE WHEN <<Kreisel 008 oder Kreisel mit PINBAND 008 oder Verbindungskreisel 008 (3421)>> = 'Kreisel mit PINBAND' THEN <<Kreisel 008 - zu fertigende Menge (3423)>> ELSE 0 END + 
CASE WHEN <<Kreisel 009 oder Kreisel mit PINBAND 009 oder Verbindungskreisel 009 (3431)>> = 'Kreisel mit PINBAND' THEN <<Kreisel 009 - zu fertigende Menge (3433)>> ELSE 0 END + 
CASE WHEN <<Kreisel 010 oder Kreisel mit PINBAND 010 oder Verbindungskreisel 010 (3441)>> = 'Kreisel mit PINBAND' THEN <<Kreisel 010 - zu fertigende Menge (3443)>> ELSE 0 END

<<berechnete Anzahl der Separatoren (4023)>> = 
<<Kreisel 001 - berechnete Gesamtanzahl der Separatoren (Achtung! Der Wert darf nicht im Minus sein!) (3481)>> + 
<<Kreisel 002 - berechnete Gesamtanzahl der Separatoren (Achtung! Der Wert darf nicht im Minus sein!) (3482)>> + 
<<Kreisel 003 - berechnete Gesamtanzahl der Separatoren (Achtung! Der Wert darf nicht im Minus sein!) (3483)>> + 
<<Kreisel 004 - berechnete Gesamtanzahl der Separatoren (Achtung! Der Wert darf nicht im Minus sein!) (3484)>> + 
<<Kreisel 004 - berechnete Gesamtanzahl der Separatoren (Achtung! Der Wert darf nicht im Minus sein!) (3484)>> + 
<<Kreisel 005 - berechnete Gesamtanzahl der Separatoren (Achtung! Der Wert darf nicht im Minus sein!) (3485)>> + 
<<Kreisel 006 - berechnete Gesamtanzahl der Separatoren (Achtung! Der Wert darf nicht im Minus sein!) (3486)>> + 
<<Kreisel 007 - berechnete Gesamtanzahl der Separatoren (Achtung! Der Wert darf nicht im Minus sein!) (3487)>> + 
<<Kreisel 008 - berechnete Gesamtanzahl der Separatoren (Achtung! Der Wert darf nicht im Minus sein!) (3488)>> + 
<<Kreisel 009 - berechnete Gesamtanzahl der Separatoren (Achtung! Der Wert darf nicht im Minus sein!) (3489)>> + 
<<Kreisel 010 - berechnete Gesamtanzahl der Separatoren (Achtung! Der Wert darf nicht im Minus sein!) (3490)>> + 
<<Gefällestrecke 001 - zu fertigende Menge (3600)>> + <<Gefällestrecke 001 - Anzahl der Zusatzseparatoren (3603)>> + 
<<Gefällestrecke 002 - zu fertigende Menge (3612)>> + <<Gefällestrecke 002 - Anzahl der Zusatzseparatoren (3615)>> + 
<<Gefällestrecke 003 - zu fertigende Menge (3622)>> + <<Gefällestrecke 003 - Anzahl der Zusatzseparatoren (3625)>> + 
<<Gefällestrecke 004 - zu fertigende Menge (3632)>> + <<Gefällestrecke 004 - Anzahl der Zusatzseparatoren (3635)>> + 
<<Gefällestrecke 005 - zu fertigende Menge (3642)>> + <<Gefällestrecke 005 - Anzahl der Zusatzseparatoren (3645)>> + 
<<Gefällestrecke 006 - zu fertigende Menge (3652)>> + <<Gefällestrecke 006 - Anzahl der Zusatzseparatoren (3655)>> + 
<<Gefällestrecke 007 - zu fertigende Menge (3662)>> + <<Gefällestrecke 007 - Anzahl der Zusatzseparatoren (3665)>> + 
<<Gefällestrecke 008 - zu fertigende Menge (3672)>> + <<Gefällestrecke 008 - Anzahl der Zusatzseparatoren (3675)>> + 
<<Gefällestrecke 009 - zu fertigende Menge (3682)>> + <<Gefällestrecke 009 - Anzahl der Zusatzseparatoren (3685)>> + 
<<Gefällestrecke 010 - zu fertigende Menge (3692)>> + <<Gefällestrecke 010 - Anzahl der Zusatzseparatoren (3695)>> +
<<ETF 001 - zu fertigende Menge (3903)>> + <<ETF 001 - Anzahl der Zusatzeparatoren der zusätzlichen Gefällestrecke ETF 001 (3915)>> + 
<<ETF 002 - zu fertigende Menge (3922)>> + <<ETF 002 - Anzahl der Zusatzeparatoren der zusätzlichen Gefällestrecke ETF 002 (3928)>> + 
<<ETF 003 - zu fertigende Menge (3932)>> + <<ETF 003 - Anzahl der Zusatzeparatoren der zusätzlichen Gefällestrecke ETF 003 (3938)>> + 
<<ETF 004 - zu fertigende Menge (3942)>> + <<ETF 004 - Anzahl der Zusatzeparatoren der zusätzlichen Gefällestrecke ETF 004 (3948)>> + 
<<ETF 005 - zu fertigende Menge (3952)>> + <<ETF 005 - Anzahl der Zusatzeparatoren der zusätzlichen Gefällestrecke ETF 005 (3958)>> +
<<Schrägförderer ILS 2.0 - zu fertigende Menge (3972)>>

<<berechnete Anzahl der Lichttaster (4024)>> = 
<<Kreisel 001 - berechnete Gesamtanzahl der Separatoren (Achtung! Der Wert darf nicht im Minus sein!) (3481)>> + 
<<Kreisel 002 - berechnete Gesamtanzahl der Separatoren (Achtung! Der Wert darf nicht im Minus sein!) (3482)>> + 
<<Kreisel 003 - berechnete Gesamtanzahl der Separatoren (Achtung! Der Wert darf nicht im Minus sein!) (3483)>> + 
<<Kreisel 004 - berechnete Gesamtanzahl der Separatoren (Achtung! Der Wert darf nicht im Minus sein!) (3484)>> + 
<<Kreisel 004 - berechnete Gesamtanzahl der Separatoren (Achtung! Der Wert darf nicht im Minus sein!) (3484)>> + 
<<Kreisel 005 - berechnete Gesamtanzahl der Separatoren (Achtung! Der Wert darf nicht im Minus sein!) (3485)>> + 
<<Kreisel 006 - berechnete Gesamtanzahl der Separatoren (Achtung! Der Wert darf nicht im Minus sein!) (3486)>> + 
<<Kreisel 007 - berechnete Gesamtanzahl der Separatoren (Achtung! Der Wert darf nicht im Minus sein!) (3487)>> + 
<<Kreisel 008 - berechnete Gesamtanzahl der Separatoren (Achtung! Der Wert darf nicht im Minus sein!) (3488)>> + 
<<Kreisel 009 - berechnete Gesamtanzahl der Separatoren (Achtung! Der Wert darf nicht im Minus sein!) (3489)>> + 
<<Kreisel 010 - berechnete Gesamtanzahl der Separatoren (Achtung! Der Wert darf nicht im Minus sein!) (3490)>> + 
<<Gefällestrecke 001 - zu fertigende Menge (3600)>> + <<Gefällestrecke 001 - Anzahl der Zusatzseparatoren (3603)>> + 
<<Gefällestrecke 002 - zu fertigende Menge (3612)>> + <<Gefällestrecke 002 - Anzahl der Zusatzseparatoren (3615)>> + 
<<Gefällestrecke 003 - zu fertigende Menge (3622)>> + <<Gefällestrecke 003 - Anzahl der Zusatzseparatoren (3625)>> + 
<<Gefällestrecke 004 - zu fertigende Menge (3632)>> + <<Gefällestrecke 004 - Anzahl der Zusatzseparatoren (3635)>> + 
<<Gefällestrecke 005 - zu fertigende Menge (3642)>> + <<Gefällestrecke 005 - Anzahl der Zusatzseparatoren (3645)>> + 
<<Gefällestrecke 006 - zu fertigende Menge (3652)>> + <<Gefällestrecke 006 - Anzahl der Zusatzseparatoren (3655)>> + 
<<Gefällestrecke 007 - zu fertigende Menge (3662)>> + <<Gefällestrecke 007 - Anzahl der Zusatzseparatoren (3665)>> + 
<<Gefällestrecke 008 - zu fertigende Menge (3672)>> + <<Gefällestrecke 008 - Anzahl der Zusatzseparatoren (3675)>> + 
<<Gefällestrecke 009 - zu fertigende Menge (3682)>> + <<Gefällestrecke 009 - Anzahl der Zusatzseparatoren (3685)>> + 
<<Gefällestrecke 010 - zu fertigende Menge (3692)>> + <<Gefällestrecke 010 - Anzahl der Zusatzseparatoren (3695)>> +
<<ETF 001 - zu fertigende Menge (3903)>> + <<ETF 001 - Anzahl der Zusatzeparatoren der zusätzlichen Gefällestrecke ETF 001 (3915)>> + 
<<ETF 002 - zu fertigende Menge (3922)>> + <<ETF 002 - Anzahl der Zusatzeparatoren der zusätzlichen Gefällestrecke ETF 002 (3928)>> + 
<<ETF 003 - zu fertigende Menge (3932)>> + <<ETF 003 - Anzahl der Zusatzeparatoren der zusätzlichen Gefällestrecke ETF 003 (3938)>> + 
<<ETF 004 - zu fertigende Menge (3942)>> + <<ETF 004 - Anzahl der Zusatzeparatoren der zusätzlichen Gefällestrecke ETF 004 (3948)>> + 
<<ETF 005 - zu fertigende Menge (3952)>> + <<ETF 005 - Anzahl der Zusatzeparatoren der zusätzlichen Gefällestrecke ETF 005 (3958)>> + 
<<Schrägförderer ILS 2.0 - zu fertigende Menge (3972)>>


<<berechnete Anzahl der Pinabfragen (4026)>> = 
CASE WHEN <<Kreisel 001 oder Kreisel mit PINBAND 001 oder Verbindungskreisel 001 (3001)>> = 'Kreisel mit PINBAND' THEN <<Kreisel 001 - zu fertigende Menge (3003)>> ELSE 0 END + 
CASE WHEN <<Kreisel 002 oder Kreisel mit PINBAND 002 oder Verbindungskreisel 002 (3321)>> = 'Kreisel mit PINBAND' THEN <<Kreisel 002 - zu fertigende Menge (3323)>> ELSE 0 END + 
CASE WHEN <<Kreisel 003 oder Kreisel mit PINBAND 003 oder Verbindungskreisel 003 (3331)>> = 'Kreisel mit PINBAND' THEN <<Kreisel 003 - zu fertigende Menge (3333)>> ELSE 0 END + 
CASE WHEN <<Kreisel 004 oder Kreisel mit PINBAND 004 oder Verbindungskreisel 004 (3341)>> = 'Kreisel mit PINBAND' THEN <<Kreisel 004 - zu fertigende Menge (3343)>> ELSE 0 END + 
CASE WHEN <<Kreisel 005 oder Kreisel mit PINBAND 005 oder Verbindungskreisel 005 (3351)>> = 'Kreisel mit PINBAND' THEN <<Kreisel 005 - zu fertigende Menge (3353)>> ELSE 0 END + 
CASE WHEN <<Kreisel 006 oder Kreisel mit PINBAND 006 oder Verbindungskreisel 006 (3361)>> = 'Kreisel mit PINBAND' THEN <<Kreisel 006 - zu fertigende Menge (3363)>> ELSE 0 END + 
CASE WHEN <<Kreisel 007 oder Kreisel mit PINBAND 007 oder Verbindungskreisel 007 (3411)>> = 'Kreisel mit PINBAND' THEN <<Kreisel 007 - zu fertigende Menge (3413)>> ELSE 0 END + 
CASE WHEN <<Kreisel 008 oder Kreisel mit PINBAND 008 oder Verbindungskreisel 008 (3421)>> = 'Kreisel mit PINBAND' THEN <<Kreisel 008 - zu fertigende Menge (3423)>> ELSE 0 END + 
CASE WHEN <<Kreisel 009 oder Kreisel mit PINBAND 009 oder Verbindungskreisel 009 (3431)>> = 'Kreisel mit PINBAND' THEN <<Kreisel 009 - zu fertigende Menge (3433)>> ELSE 0 END + 
CASE WHEN <<Kreisel 010 oder Kreisel mit PINBAND 010 oder Verbindungskreisel 010 (3441)>> = 'Kreisel mit PINBAND' THEN <<Kreisel 010 - zu fertigende Menge (3443)>> ELSE 0 END

<<berechnete Anzahl der Sync-Sensoren (4027)>> = 
CASE WHEN <<Kreisel 001 oder Kreisel mit PINBAND 001 oder Verbindungskreisel 001 (3001)>> = 'Kreisel mit PINBAND' THEN <<Kreisel 001 - Anzahl der zusätzlichen / abzuziehenden Separatoren (pro Kreisel sind zwei Separatoren vorgesehen) (3007)>> ELSE 0 END + 
CASE WHEN <<Kreisel 002 oder Kreisel mit PINBAND 002 oder Verbindungskreisel 002 (3321)>> = 'Kreisel mit PINBAND' THEN <<Kreisel 002 - Anzahl der zusätzlichen / abzuziehenden Separatoren (pro Kreisel sind zwei Separatoren vorgesehen) (3326)>> ELSE 0 END + 
CASE WHEN <<Kreisel 003 oder Kreisel mit PINBAND 003 oder Verbindungskreisel 003 (3331)>> = 'Kreisel mit PINBAND' THEN <<Kreisel 003 - Anzahl der zusätzlichen / abzuziehenden Separatoren (pro Kreisel sind zwei Separatoren vorgesehen) (3336)>> ELSE 0 END + 
CASE WHEN <<Kreisel 004 oder Kreisel mit PINBAND 004 oder Verbindungskreisel 004 (3341)>> = 'Kreisel mit PINBAND' THEN <<Kreisel 004 - Anzahl der zusätzlichen / abzuziehenden Separatoren (pro Kreisel sind zwei Separatoren vorgesehen) (3346)>> ELSE 0 END + 
CASE WHEN <<Kreisel 005 oder Kreisel mit PINBAND 005 oder Verbindungskreisel 005 (3351)>> = 'Kreisel mit PINBAND' THEN <<Kreisel 005 - Anzahl der zusätzlichen / abzuziehenden Separatoren (pro Kreisel sind zwei Separatoren vorgesehen) (3356)>> ELSE 0 END + 
CASE WHEN <<Kreisel 006 oder Kreisel mit PINBAND 006 oder Verbindungskreisel 006 (3361)>> = 'Kreisel mit PINBAND' THEN <<Kreisel 006 - Anzahl der zusätzlichen / abzuziehenden Separatoren (pro Kreisel sind zwei Separatoren vorgesehen) (3366)>> ELSE 0 END + 
CASE WHEN <<Kreisel 007 oder Kreisel mit PINBAND 007 oder Verbindungskreisel 007 (3411)>> = 'Kreisel mit PINBAND' THEN <<Kreisel 007 - Anzahl der zusätzlichen / abzuziehenden Separatoren (pro Kreisel sind zwei Separatoren vorgesehen) (3416)>> ELSE 0 END + 
CASE WHEN <<Kreisel 008 oder Kreisel mit PINBAND 008 oder Verbindungskreisel 008 (3421)>> = 'Kreisel mit PINBAND' THEN <<Kreisel 008 - Anzahl der zusätzlichen / abzuziehenden Separatoren (pro Kreisel sind zwei Separatoren vorgesehen) (3426)>> ELSE 0 END + 
CASE WHEN <<Kreisel 009 oder Kreisel mit PINBAND 009 oder Verbindungskreisel 009 (3431)>> = 'Kreisel mit PINBAND' THEN <<Kreisel 009 - Anzahl der zusätzlichen / abzuziehenden Separatoren (pro Kreisel sind zwei Separatoren vorgesehen) (3436)>> ELSE 0 END + 
CASE WHEN <<Kreisel 010 oder Kreisel mit PINBAND 010 oder Verbindungskreisel 010 (3441)>> = 'Kreisel mit PINBAND' THEN <<Kreisel 010 - Anzahl der zusätzlichen / abzuziehenden Separatoren (pro Kreisel sind zwei Separatoren vorgesehen) (3446)>> ELSE 0 END

<<berechnete Anzahl  der Reflexlichttaster (4032)>> = 
<<ETF 001 - zu fertigende Menge (3903)>> + 
<<ETF 002 - zu fertigende Menge (3922)>> + 
<<ETF 003 - zu fertigende Menge (3932)>> + 
<<ETF 004 - zu fertigende Menge (3942)>> + 
<<ETF 005 - zu fertigende Menge (3952)>>



# ----------------------------------
<<berechnete Anzahl der Ausgänge (4051)>>=
<<berechnete Anzahl der Motoren (Kreisel, Eckrad) (4020)>> + 
<<berechnete Anzahl der Weichen (4022)>> + 
<<berechnete Anzahl der Separatoren (4023)>> + 
<<berechnete Anzahl der Scanner (4025)>> + 
<<berechnete Anzahl der AS-Elemente (4028)>> + 
<<berechnete Anzahl der BT-Beladungen (4029)>> + 
<<berechnete Anzahl der ETF-Motoren (4031)>> + 
<<berechnete Anzahl der Abwürfe (4036)>> + 
<<Anzahl der zusätzlichen Wartungseinheiten  (pro Anlage ist 1 Wartungseinheit vorgesehen) (4110)>>

<<berechnete Anzahl der Motoren (Kreisel, Eckrad) (4020)>> = 
<<Kreisel 001 - zu fertigende Menge (3003)>> + 
<<Kreisel 002 - zu fertigende Menge (3323)>> + 
<<Kreisel 003 - zu fertigende Menge (3333)>> + 
<<Kreisel 004 - zu fertigende Menge (3343)>> + 
<<Kreisel 005 - zu fertigende Menge (3353)>> + 
<<Kreisel 006 - zu fertigende Menge (3363)>> + 
<<Kreisel 007 - zu fertigende Menge (3413)>> + 
<<Kreisel 008 - zu fertigende Menge (3423)>> + 
<<Kreisel 009 - zu fertigende Menge (3433)>> + 
<<Kreisel 010 - zu fertigende Menge (3443)>> + 
<<Eckrad - zu fertigende Menge (3381)>>

<<berechnete Anzahl der Weichen (4022)>> = 
<<Kreisel 001 - berechnete Gesamtanzahl der Weichen  (Achtung! Der Wert darf nicht im Minus sein!) (3461)>> + 
<<Kreisel 002 - berechnete Gesamtanzahl der Weichen  (Achtung! Der Wert darf nicht im Minus sein!) (3462)>> + 
<<Kreisel 003 - berechnete Gesamtanzahl der Weichen  (Achtung! Der Wert darf nicht im Minus sein!) (3463)>> + 
<<Kreisel 004 - berechnete Gesamtanzahl der Weichen  (Achtung! Der Wert darf nicht im Minus sein!) (3464)>> + 
<<Kreisel 005 - berechnete Gesamtanzahl der Weichen  (Achtung! Der Wert darf nicht im Minus sein!) (3465)>> + 
<<Kreisel 006 - berechnete Gesamtanzahl der Weichen  (Achtung! Der Wert darf nicht im Minus sein!) (3466)>> + 
<<Kreisel 007 - berechnete Gesamtanzahl der Weichen  (Achtung! Der Wert darf nicht im Minus sein!) (3467)>> + 
<<Kreisel 008 - berechnete Gesamtanzahl der Weichen  (Achtung! Der Wert darf nicht im Minus sein!) (3468)>> + 
<<Kreisel 009 - berechnete Gesamtanzahl der Weichen  (Achtung! Der Wert darf nicht im Minus sein!) (3469)>> + 
<<Kreisel 010 - berechnete Gesamtanzahl der Weichen  (Achtung! Der Wert darf nicht im Minus sein!) (3470)>>

<<berechnete Anzahl der Scanner (4025)>> = 
<<Kreisel 001 - berechnete Gesamtanzahl der Scanner (Achtung! Der Wert darf nicht im Minus sein!) (3491)>> + 
<<Kreisel 002 - berechnete Gesamtanzahl der Scanner (Achtung! Der Wert darf nicht im Minus sein!) (3492)>> + 
<<Kreisel 003 - berechnete Gesamtanzahl der Scanner (Achtung! Der Wert darf nicht im Minus sein!) (3493)>> + 
<<Kreisel 004 - berechnete Gesamtanzahl der Scanner (Achtung! Der Wert darf nicht im Minus sein!) (3494)>> + 
<<Kreisel 005 - berechnete Gesamtanzahl der Scanner (Achtung! Der Wert darf nicht im Minus sein!) (3495)>> + 
<<Kreisel 006 - berechnete Gesamtanzahl der Scanner (Achtung! Der Wert darf nicht im Minus sein!) (3496)>> + 
<<Kreisel 007 - berechnete Gesamtanzahl der Scanner (Achtung! Der Wert darf nicht im Minus sein!) (3497)>> + 
<<Kreisel 008 - berechnete Gesamtanzahl der Scanner (Achtung! Der Wert darf nicht im Minus sein!) (3498)>> + 
<<Kreisel 009 - berechnete Gesamtanzahl der Scanner (Achtung! Der Wert darf nicht im Minus sein!) (3499)>> + 
<<Kreisel 010 - berechnete Gesamtanzahl der Scanner (Achtung! Der Wert darf nicht im Minus sein!) (3450)>> + 
<<Gefällestrecke 001 - Anzahl der Scanner (3609)>> + 
<<Gefällestrecke 002 - Anzahl der Scanner (3616)>> + 
<<Gefällestrecke 003 - Anzahl der Scanner (3626)>> + 
<<Gefällestrecke 004 - Anzahl der Scanner (3636)>> + 
<<Gefällestrecke 005 - Anzahl der Scanner (3646)>> + 
<<Gefällestrecke 006 - Anzahl der Scanner (3656)>> + 
<<Gefällestrecke 007 - Anzahl der Scanner (3666)>> +
<<Gefällestrecke 008 - Anzahl der Scanner (3676)>> + 
<<Gefällestrecke 009 - Anzahl der Scanner (3686)>> + 
<<Gefällestrecke 010 - Anzahl der Scanner (3696)>>

<<berechnete Anzahl der AS-Elemente (4028)>> =
<<Gefällestrecke 001 - zu fertigende Menge (3600)>> + 
<<Gefällestrecke 002 - zu fertigende Menge (3612)>> + 
<<Gefällestrecke 003 - zu fertigende Menge (3622)>> + 
<<Gefällestrecke 004 - zu fertigende Menge (3632)>> + 
<<Gefällestrecke 005 - zu fertigende Menge (3642)>> + 
<<Gefällestrecke 006 - zu fertigende Menge (3652)>> + 
<<Gefällestrecke 007 - zu fertigende Menge (3662)>> + 
<<Gefällestrecke 008 - zu fertigende Menge (3672)>> + 
<<Gefällestrecke 009 - zu fertigende Menge (3682)>> + 
<<Gefällestrecke 010 - zu fertigende Menge (3692)>> + 
<<ETF 001 - zu fertigende Menge (3903)>> + 
<<ETF 002 - zu fertigende Menge (3922)>> + 
<<ETF 003 - zu fertigende Menge (3932)>> + 
<<ETF 004 - zu fertigende Menge (3942)>> + 
<<ETF 005 - zu fertigende Menge (3952)>> + 
<<Schrägförderer ILS 2.0 - zu fertigende Menge (3972)>>

<<berechnete Anzahl der BT-Beladungen (4029)>> =
<<Anzahl der BT - Entladung (mit Vereinzeler, ohne Separator) (3503)>>

<<berechnete Anzahl der ETF-Motoren (4031)>> = 
<<ETF 001 - zu fertigende Menge (3903)>> + 
<<ETF 002 - zu fertigende Menge (3922)>> + 
<<ETF 003 - zu fertigende Menge (3932)>> + 
<<ETF 004 - zu fertigende Menge (3942)>> + 
<<ETF 005 - zu fertigende Menge (3952)>> + 
<<Schrägförderer ILS 2.0 - zu fertigende Menge (3972)>>

<<berechnete Anzahl der Wartungseinheiten (4033)>> = 
( 1 + <<Anzahl der zusätzlichen Schaltschränke (ein Schaltschrank ist pro Anlage vorgesehen) (4003)>> ) + 
<<Anzahl der zusätzlichen Wartungseinheiten  (pro Anlage ist 1 Wartungseinheit vorgesehen) (4110)>>

<<berechnete Anzahl der Abwürfe (4036)>> = 
<<Anzahl der Abwürfe (3504)>>

# ----------------------------------
<berechnete Anzahl der Busverteiler (4013)>> =
<<Kreisel 001 - berechnete Gesamtanzahl der Separatoren (Achtung! Der Wert darf nicht im Minus sein!) (3481)>> + 
<<Kreisel 002 - berechnete Gesamtanzahl der Separatoren (Achtung! Der Wert darf nicht im Minus sein!) (3482)>> + 
<<Kreisel 003 - berechnete Gesamtanzahl der Separatoren (Achtung! Der Wert darf nicht im Minus sein!) (3483)>> + 
<<Kreisel 004 - berechnete Gesamtanzahl der Separatoren (Achtung! Der Wert darf nicht im Minus sein!) (3484)>> + 
<<Kreisel 004 - berechnete Gesamtanzahl der Separatoren (Achtung! Der Wert darf nicht im Minus sein!) (3484)>> + 
<<Kreisel 005 - berechnete Gesamtanzahl der Separatoren (Achtung! Der Wert darf nicht im Minus sein!) (3485)>> + 
<<Kreisel 006 - berechnete Gesamtanzahl der Separatoren (Achtung! Der Wert darf nicht im Minus sein!) (3486)>> + 
<<Kreisel 007 - berechnete Gesamtanzahl der Separatoren (Achtung! Der Wert darf nicht im Minus sein!) (3487)>> + 
<<Kreisel 008 - berechnete Gesamtanzahl der Separatoren (Achtung! Der Wert darf nicht im Minus sein!) (3488)>> + 
<<Kreisel 009 - berechnete Gesamtanzahl der Separatoren (Achtung! Der Wert darf nicht im Minus sein!) (3489)>> + 
<<Kreisel 010 - berechnete Gesamtanzahl der Separatoren (Achtung! Der Wert darf nicht im Minus sein!) (3490)>> + 
<<Gefällestrecke 001 - zu fertigende Menge (3600)>> + <<Gefällestrecke 001 - Anzahl der Zusatzseparatoren (3603)>> + 
<<Gefällestrecke 002 - zu fertigende Menge (3612)>> + <<Gefällestrecke 002 - Anzahl der Zusatzseparatoren (3615)>> + 
<<Gefällestrecke 003 - zu fertigende Menge (3622)>> + <<Gefällestrecke 003 - Anzahl der Zusatzseparatoren (3625)>> + 
<<Gefällestrecke 004 - zu fertigende Menge (3632)>> + <<Gefällestrecke 004 - Anzahl der Zusatzseparatoren (3635)>> + 
<<Gefällestrecke 005 - zu fertigende Menge (3642)>> + <<Gefällestrecke 005 - Anzahl der Zusatzseparatoren (3645)>> + 
<<Gefällestrecke 006 - zu fertigende Menge (3652)>> + <<Gefällestrecke 006 - Anzahl der Zusatzseparatoren (3655)>> + 
<<Gefällestrecke 007 - zu fertigende Menge (3662)>> + <<Gefällestrecke 007 - Anzahl der Zusatzseparatoren (3665)>> + 
<<Gefällestrecke 008 - zu fertigende Menge (3672)>> + <<Gefällestrecke 008 - Anzahl der Zusatzseparatoren (3675)>> + 
<<Gefällestrecke 009 - zu fertigende Menge (3682)>> + <<Gefällestrecke 009 - Anzahl der Zusatzseparatoren (3685)>> + 
<<Gefällestrecke 010 - zu fertigende Menge (3692)>> + <<Gefällestrecke 010 - Anzahl der Zusatzseparatoren (3695)>> +
<<ETF 001 - zu fertigende Menge (3903)>> + <<ETF 001 - Anzahl der Zusatzeparatoren der zusätzlichen Gefällestrecke ETF 001 (3915)>> + 
<<ETF 002 - zu fertigende Menge (3922)>> + <<ETF 002 - Anzahl der Zusatzeparatoren der zusätzlichen Gefällestrecke ETF 002 (3928)>> + 
<<ETF 003 - zu fertigende Menge (3932)>> + <<ETF 003 - Anzahl der Zusatzeparatoren der zusätzlichen Gefällestrecke ETF 003 (3938)>> + 
<<ETF 004 - zu fertigende Menge (3942)>> + <<ETF 004 - Anzahl der Zusatzeparatoren der zusätzlichen Gefällestrecke ETF 004 (3948)>> + 
<<ETF 005 - zu fertigende Menge (3952)>> + <<ETF 005 - Anzahl der Zusatzeparatoren der zusätzlichen Gefällestrecke ETF 005 (3958)>> + 
<<Schrägförderer ILS 2.0 - zu fertigende Menge (3972)>>


# ----------------------------------
<<berechnete Anzahl der Unterverteiler (4012)>> =
CEIL((
CASE WHEN <<Kreisel 001 oder Kreisel mit PINBAND 001 oder Verbindungskreisel 001 (3001)>> = 'Verbindungskreisel' THEN 
	0 
ELSE 
	<<Kreisel 001 - zu fertigende Menge (3003)>> 
END + 
CASE WHEN <<Kreisel 002 oder Kreisel mit PINBAND 002 oder Verbindungskreisel 002 (3321)>> = 'Verbindungskreisel' THEN 0 ELSE <<Kreisel 002 - zu fertigende Menge (3323)>> END + 
CASE WHEN <<Kreisel 003 oder Kreisel mit PINBAND 003 oder Verbindungskreisel 003 (3331)>> = 'Verbindungskreisel' THEN 0 ELSE <<Kreisel 003 - zu fertigende Menge (3333)>> END + 
CASE WHEN <<Kreisel 004 oder Kreisel mit PINBAND 004 oder Verbindungskreisel 004 (3341)>> = 'Verbindungskreisel' THEN 0 ELSE <<Kreisel 004 - zu fertigende Menge (3343)>> END + 
CASE WHEN <<Kreisel 005 oder Kreisel mit PINBAND 005 oder Verbindungskreisel 005 (3351)>> = 'Verbindungskreisel' THEN 0 ELSE <<Kreisel 005 - zu fertigende Menge (3353)>> END + 
CASE WHEN <<Kreisel 006 oder Kreisel mit PINBAND 006 oder Verbindungskreisel 006 (3361)>> = 'Verbindungskreisel' THEN 0 ELSE <<Kreisel 006 - zu fertigende Menge (3363)>> END + 
CASE WHEN <<Kreisel 007 oder Kreisel mit PINBAND 007 oder Verbindungskreisel 007 (3411)>> = 'Verbindungskreisel' THEN 0 ELSE <<Kreisel 007 - zu fertigende Menge (3413)>> END + 
CASE WHEN <<Kreisel 008 oder Kreisel mit PINBAND 008 oder Verbindungskreisel 008 (3421)>> = 'Verbindungskreisel' THEN 0 ELSE <<Kreisel 008 - zu fertigende Menge (3423)>> END + 
CASE WHEN <<Kreisel 009 oder Kreisel mit PINBAND 009 oder Verbindungskreisel 009 (3431)>> = 'Verbindungskreisel' THEN 0 ELSE <<Kreisel 009 - zu fertigende Menge (3433)>> END + 
CASE WHEN <<Kreisel 010 oder Kreisel mit PINBAND 010 oder Verbindungskreisel 010 (3441)>> = 'Verbindungskreisel' THEN 0 ELSE <<Kreisel 010 - zu fertigende Menge (3443)>> END ) / 3 )
 + <<Anzahl der zusätzlichen / abzuziehenden Unterverteiler (pro 3 Kreisel ist ein Unterverteiler vorgesehen) (4004)>>


# ----------------------------------
<<berechnete Länge Kabelrinne (4011)>> =
CEIL ( ( 
	(<<Kreisel 001 - zu fertigende Menge (3003)>> * <<Kreisel 001 - Abstand (Kreiselachse A - Kreiselachse B) in Meter (3005)>> ) +  
	(<<Kreisel 002 - zu fertigende Menge (3323)>> * <<Kreisel 002 - Abstand (Kreiselachse A - Kreiselachse B) in Meter (3324)>> ) +  
	(<<Kreisel 003 - zu fertigende Menge (3333)>> * <<Kreisel 003 - Abstand (Kreiselachse A - Kreiselachse B) in Meter (3334)>> ) +  
	(<<Kreisel 004 - zu fertigende Menge (3343)>> * <<Kreisel 004 - Abstand (Kreiselachse A - Kreiselachse B) in Meter (3344)>> ) +  
	(<<Kreisel 005 - zu fertigende Menge (3353)>> * <<Kreisel 005 - Abstand (Kreiselachse A - Kreiselachse B) in Meter (3354)>> ) +  
	(<<Kreisel 006 - zu fertigende Menge (3363)>> * <<Kreisel 006 - Abstand (Kreiselachse A - Kreiselachse B) in Meter (3364)>> ) +  
	(<<Kreisel 007 - zu fertigende Menge (3413)>> * <<Kreisel 007 - Abstand (Kreiselachse A - Kreiselachse B) in Meter (3414)>> ) +  
	(<<Kreisel 008 - zu fertigende Menge (3423)>> * <<Kreisel 008 - Abstand (Kreiselachse A - Kreiselachse B) in Meter (3424)>> ) +  
	(<<Kreisel 009 - zu fertigende Menge (3433)>> * <<Kreisel 009 - Abstand (Kreiselachse A - Kreiselachse B) in Meter (3434)>> ) +  
	(<<Kreisel 010 - zu fertigende Menge (3443)>> * <<Kreisel 010 -  Abstand (Kreiselachse A - Kreiselachse B) in Meter (3444)>> ) + 
	( <<ETF 001 - zu fertigende Menge (3903)>> * ( CEIL( <<ETF 001 - berechnete Länge Zwischenstück in mm (3912)>> / 1000 ) + <<ETF 001 - Länge der zusätzlichen Gefällestrecke ETF 001 in Meter (ohne Gefällestrecke bitte 0 eintragen) (3913)>> ) ) + 
	( <<ETF 002 - zu fertigende Menge (3922)>> * ( CEIL( <<ETF 002 - berechnete Länge Zwischenstück in mm (3925)>> / 1000 ) + <<ETF 002 - Länge der zusätzlichen Gefällestrecke ETF 002 in Meter (ohne Gefällestrecke bitte 0 eintragen) (3926)>> ) ) + 
	( <<ETF 003 - zu fertigende Menge (3932)>> * ( CEIL( <<ETF 003 - berechnete Länge Zwischenstück in mm (3935)>> / 1000 ) + <<ETF 003 - Länge der zusätzlichen Gefällestrecke ETF 003 in Meter (ohne Gefällestrecke bitte 0 eintragen) (3936)>> ) ) + 
	( <<ETF 004 - zu fertigende Menge (3942)>> * ( CEIL( <<ETF 004 - berechnete Länge Zwischenstück in mm (3945)>> / 1000 ) + <<ETF 004 - Länge der zusätzlichen Gefällestrecke ETF 004 in Meter (ohne Gefällestrecke bitte 0 eintragen) (3946)>> ) ) + 
	( <<ETF 005 - zu fertigende Menge (3952)>> * ( CEIL( <<ETF 005 - berechnete Länge Zwischenstück in mm (3955)>> / 1000 ) + <<ETF 005 - Länge der zusätzlichen Gefällestrecke ETF 005 in Meter (ohne Gefällestrecke bitte 0 eintragen) (3956)>> ) ) + 
	( <<Schrägförderer ILS 2.0 - zu fertigende Menge (3972)>> * 5 ) + 
	( ( 1 + <<Anzahl der zusätzlichen Schaltschränke (ein Schaltschrank ist pro Anlage vorgesehen) (4003)>> ) * 12 ) + 
	( ( CEIL ( ( 
	CASE WHEN <<Kreisel 001 oder Kreisel mit PINBAND 001 oder Verbindungskreisel 001 (3001)>> = 'Verbindungskreisel' THEN 
		0 
	ELSE 
		<<Kreisel 001 - zu fertigende Menge (3003)>> 
	END + 
	CASE WHEN <<Kreisel 002 oder Kreisel mit PINBAND 002 oder Verbindungskreisel 002 (3321)>> = 'Verbindungskreisel' THEN 0 ELSE <<Kreisel 002 - zu fertigende Menge (3323)>> END + 
	CASE WHEN <<Kreisel 003 oder Kreisel mit PINBAND 003 oder Verbindungskreisel 003 (3331)>> = 'Verbindungskreisel' THEN 0 ELSE <<Kreisel 003 - zu fertigende Menge (3333)>> END + 
	CASE WHEN <<Kreisel 004 oder Kreisel mit PINBAND 004 oder Verbindungskreisel 004 (3341)>> = 'Verbindungskreisel' THEN 0 ELSE <<Kreisel 004 - zu fertigende Menge (3343)>> END + 
	CASE WHEN <<Kreisel 005 oder Kreisel mit PINBAND 005 oder Verbindungskreisel 005 (3351)>> = 'Verbindungskreisel' THEN 0 ELSE <<Kreisel 005 - zu fertigende Menge (3353)>> END + 
	CASE WHEN <<Kreisel 006 oder Kreisel mit PINBAND 006 oder Verbindungskreisel 006 (3361)>> = 'Verbindungskreisel' THEN 0 ELSE <<Kreisel 006 - zu fertigende Menge (3363)>> END + 
	CASE WHEN <<Kreisel 007 oder Kreisel mit PINBAND 007 oder Verbindungskreisel 007 (3411)>> = 'Verbindungskreisel' THEN 0 ELSE <<Kreisel 007 - zu fertigende Menge (3413)>> END + 
	CASE WHEN <<Kreisel 008 oder Kreisel mit PINBAND 008 oder Verbindungskreisel 008 (3421)>> = 'Verbindungskreisel' THEN 0 ELSE <<Kreisel 008 - zu fertigende Menge (3423)>> END + 
	CASE WHEN <<Kreisel 009 oder Kreisel mit PINBAND 009 oder Verbindungskreisel 009 (3431)>> = 'Verbindungskreisel' THEN 0 ELSE <<Kreisel 009 - zu fertigende Menge (3433)>> END + 
	CASE WHEN <<Kreisel 010 oder Kreisel mit PINBAND 010 oder Verbindungskreisel 010 (3441)>> = 'Verbindungskreisel' THEN 0 ELSE <<Kreisel 010 - zu fertigende Menge (3443)>> END ) 
	/ 3 ) + 
	<<Anzahl der zusätzlichen / abzuziehenden Unterverteiler (pro 3 Kreisel ist ein Unterverteiler vorgesehen) (4004)>> ) * 6 ) +
	(
	<<Gefällestrecke 001 - Länge in Meter (3601)>> + 
	<<Gefällestrecke 002 - Länge in Meter (3613)>> + 
	<<Gefällestrecke 003 - Länge in Meter (3623)>> + 
	<<Gefällestrecke 004 - Länge in Meter (3633)>> + 
	<<Gefällestrecke 005 - Länge in Meter (3643)>> ) + 
	(
	CASE WHEN <<Gefällestrecke 001 - Anzahl der Zusatzseparatoren (3603)>> > 0 THEN 
		( ( <<Gefällestrecke 001 - Anzahl der Zusatzseparatoren (3603)>> / <<Gefällestrecke 001 - zu fertigende Menge (3600)>> ) * <<Gefällestrecke 001 - zu fertigende Menge (3600)>> * 0.8 ) + 2 
	ELSE 
	    0 
	END + 
	CASE WHEN <<Gefällestrecke 002 - Anzahl der Zusatzseparatoren (3615)>> > 0 THEN ( ( <<Gefällestrecke 002 - Anzahl der Zusatzseparatoren (3615)>> / <<Gefällestrecke 002 - zu fertigende Menge (3612)>> ) * <<Gefällestrecke 002 - zu fertigende Menge (3612)>> * 0.8 ) + 2 ELSE 0 END + 
	CASE WHEN <<Gefällestrecke 003 - Anzahl der Zusatzseparatoren (3625)>> > 0 THEN ( ( <<Gefällestrecke 003 - Anzahl der Zusatzseparatoren (3625)>> / <<Gefällestrecke 003 - zu fertigende Menge (3622)>> ) * <<Gefällestrecke 003 - zu fertigende Menge (3622)>> * 0.8 ) + 2 ELSE 0 END + 
	CASE WHEN <<Gefällestrecke 004 - Anzahl der Zusatzseparatoren (3635)>> > 0 THEN ( ( <<Gefällestrecke 004 - Anzahl der Zusatzseparatoren (3635)>> / <<Gefällestrecke 004 - zu fertigende Menge (3632)>> ) * <<Gefällestrecke 004 - zu fertigende Menge (3632)>> * 0.8 ) + 2 ELSE 0 END + 
	CASE WHEN <<Gefällestrecke 005 - Anzahl der Zusatzseparatoren (3645)>> > 0 THEN ( ( <<Gefällestrecke 005 - Anzahl der Zusatzseparatoren (3645)>> / <<Gefällestrecke 005 - zu fertigende Menge (3642)>> ) * <<Gefällestrecke 005 - zu fertigende Menge (3642)>> * 0.8 ) + 2 ELSE 0 END + 
	CASE WHEN <<Gefällestrecke 006 - Anzahl der Zusatzseparatoren (3655)>> > 0 THEN ( ( <<Gefällestrecke 006 - Anzahl der Zusatzseparatoren (3655)>> / <<Gefällestrecke 006 - zu fertigende Menge (3652)>> ) * <<Gefällestrecke 006 - zu fertigende Menge (3652)>> * 0.8 ) + 2 ELSE 0 END + 
	CASE WHEN <<Gefällestrecke 007 - Anzahl der Zusatzseparatoren (3665)>> > 0 THEN ( ( <<Gefällestrecke 007 - Anzahl der Zusatzseparatoren (3665)>> / <<Gefällestrecke 007 - zu fertigende Menge (3662)>> ) * <<Gefällestrecke 007 - zu fertigende Menge (3662)>> * 0.8 ) + 2 ELSE 0 END + 
	CASE WHEN <<Gefällestrecke 008 - Anzahl der Zusatzseparatoren (3675)>> > 0 THEN ( ( <<Gefällestrecke 008 - Anzahl der Zusatzseparatoren (3675)>> / <<Gefällestrecke 008 - zu fertigende Menge (3672)>> ) * <<Gefällestrecke 008 - zu fertigende Menge (3672)>> * 0.8 ) + 2 ELSE 0 END + 
	CASE WHEN <<Gefällestrecke 009 - Anzahl der Zusatzseparatoren (3685)>> > 0 THEN ( ( <<Gefällestrecke 009 - Anzahl der Zusatzseparatoren (3685)>> / <<Gefällestrecke 009 - zu fertigende Menge (3682)>> ) * <<Gefällestrecke 009 - zu fertigende Menge (3682)>> * 0.8 ) + 2 ELSE 0 END + 
	CASE WHEN <<Gefällestrecke 010 - Anzahl der Zusatzseparatoren (3695)>> > 0 THEN ( ( <<Gefällestrecke 010 - Anzahl der Zusatzseparatoren (3695)>> / <<Gefällestrecke 010 - zu fertigende Menge (3692)>> ) * <<Gefällestrecke 010 - zu fertigende Menge (3692)>> * 0.8 ) + 2 ELSE 0 END
	)
	) * 1.1 ) + 
<<Zusatzlänge Kabelrinne in Meter (4006)>>

## Elementare Eingaben für die Abhängigkeiten 
### Abgefragt in der Oberfläche
<<Anzahl der zusätzlichen Wartungseinheiten  (pro Anlage ist 1 Wartungseinheit vorgesehen) (4110)>> (Abfrage nur in Pneumatik)
<<Anzahl der zusätzlichen Schaltschränke (ein Schaltschrank ist pro Anlage vorgesehen) (4003)>>
<<Anzahl der zusätzlichen / abzuziehenden Unterverteiler (pro 3 Kreisel ist ein Unterverteiler vorgesehen) (4004)>>
(4005)>> TODO: Wo verwendet?
<<Zusatzlänge Kabelrinne in Meter (4006)>>
(4007)>> TODO: Wo verwendet?
(4008)>> TODO: Wo verwendet?
(4009)>> TODO: Wo verwendet?
(4010)>> TODO: Wo verwendet?

### Bestimmt aus Mengen
<<Anzahl der Abwürfe (3504)>>
<<Anzahl der BT - Entladung (mit Vereinzeler, ohne Separator) (3503)>>
<<Anzahl der BT - Entladung (mit Vereinzeler, ohne Separator) (3503)>>
<<ETF 001 - Anzahl der Zusatzeparatoren der zusätzlichen Gefällestrecke ETF 001 (3915)>>
<<ETF 001 - Länge der zusätzlichen Gefällestrecke ETF 001 in Meter (ohne Gefällestrecke bitte 0 eintragen) (3913)>>
<<ETF 001 - berechnete Länge Zwischenstück in mm (3912)>>
<<ETF 001 - zu fertigende Menge (3903)>>
<<ETF 002 - Anzahl der Zusatzeparatoren der zusätzlichen Gefällestrecke ETF 002 (3928)>>
<<ETF 002 - Länge der zusätzlichen Gefällestrecke ETF 002 in Meter (ohne Gefällestrecke bitte 0 eintragen) (3926)>>
<<ETF 002 - berechnete Länge Zwischenstück in mm (3925)>>
<<ETF 002 - zu fertigende Menge (3922)>>
<<ETF 003 - Anzahl der Zusatzeparatoren der zusätzlichen Gefällestrecke ETF 003 (3938)>>
<<ETF 003 - Länge der zusätzlichen Gefällestrecke ETF 003 in Meter (ohne Gefällestrecke bitte 0 eintragen) (3936)>>
<<ETF 003 - berechnete Länge Zwischenstück in mm (3935)>>
<<ETF 003 - zu fertigende Menge (3932)>>
<<ETF 004 - Anzahl der Zusatzeparatoren der zusätzlichen Gefällestrecke ETF 004 (3948)>>
<<ETF 004 - Länge der zusätzlichen Gefällestrecke ETF 004 in Meter (ohne Gefällestrecke bitte 0 eintragen) (3946)>>
<<ETF 004 - berechnete Länge Zwischenstück in mm (3945)>>
<<ETF 004 - zu fertigende Menge (3942)>>
<<ETF 005 - Anzahl der Zusatzeparatoren der zusätzlichen Gefällestrecke ETF 005 (3958)>>
<<ETF 005 - Länge der zusätzlichen Gefällestrecke ETF 005 in Meter (ohne Gefällestrecke bitte 0 eintragen) (3956)>>
<<ETF 005 - berechnete Länge Zwischenstück in mm (3955)>>
<<ETF 005 - zu fertigende Menge (3952)>>
<<Eckrad - zu fertigende Menge (3381)>>
<<Gefällestrecke 001 - Anzahl der Scanner (3609)>>
<<Gefällestrecke 001 - Anzahl der Zusatzseparatoren (3603)>>
<<Gefällestrecke 001 - Länge in Meter (3601)>>
<<Gefällestrecke 001 - zu fertigende Menge (3600)>>
<<Gefällestrecke 002 - Anzahl der Scanner (3616)>>
<<Gefällestrecke 002 - Anzahl der Zusatzseparatoren (3615)>>
<<Gefällestrecke 002 - Länge in Meter (3613)>>
<<Gefällestrecke 002 - zu fertigende Menge (3612)>>
<<Gefällestrecke 003 - Anzahl der Scanner (3626)>>
<<Gefällestrecke 003 - Anzahl der Zusatzseparatoren (3625)>>
<<Gefällestrecke 003 - Länge in Meter (3623)>>
<<Gefällestrecke 003 - zu fertigende Menge (3622)>>
<<Gefällestrecke 004 - Anzahl der Scanner (3636)>>
<<Gefällestrecke 004 - Anzahl der Zusatzseparatoren (3635)>>
<<Gefällestrecke 004 - Länge in Meter (3633)>>
<<Gefällestrecke 004 - zu fertigende Menge (3632)>>
<<Gefällestrecke 005 - Anzahl der Scanner (3646)>>
<<Gefällestrecke 005 - Anzahl der Zusatzseparatoren (3645)>>
<<Gefällestrecke 005 - Länge in Meter (3643)>>
<<Gefällestrecke 005 - zu fertigende Menge (3642)>>
<<Gefällestrecke 006 - Anzahl der Scanner (3656)>>
<<Gefällestrecke 006 - Anzahl der Zusatzseparatoren (3655)>>
<<Gefällestrecke 006 - zu fertigende Menge (3652)>>
<<Gefällestrecke 007 - Anzahl der Scanner (3666)>>
<<Gefällestrecke 007 - Anzahl der Zusatzseparatoren (3665)>>
<<Gefällestrecke 007 - zu fertigende Menge (3662)>>
<<Gefällestrecke 008 - Anzahl der Scanner (3676)>>
<<Gefällestrecke 008 - Anzahl der Zusatzseparatoren (3675)>>
<<Gefällestrecke 008 - zu fertigende Menge (3672)>>
<<Gefällestrecke 009 - Anzahl der Scanner (3686)>>
<<Gefällestrecke 009 - Anzahl der Zusatzseparatoren (3685)>>
<<Gefällestrecke 009 - zu fertigende Menge (3682)>>
<<Gefällestrecke 010 - Anzahl der Scanner (3696)>>
<<Gefällestrecke 010 - Anzahl der Zusatzseparatoren (3695)>>
<<Gefällestrecke 010 - zu fertigende Menge (3692)>>
<<Kreisel 001 - Abstand (Kreiselachse A - Kreiselachse B) in Meter (3005)>>
<<Kreisel 001 - Anzahl der zusätzlichen / abzuziehenden Separatoren (pro Kreisel sind zwei Separatoren vorgesehen) (3007)>>
<<Kreisel 001 - berechnete Gesamtanzahl der Scanner (Achtung! Der Wert darf nicht im Minus sein!) (3491)>>
<<Kreisel 001 - berechnete Gesamtanzahl der Separatoren (Achtung! Der Wert darf nicht im Minus sein!) (3481)>>
<<Kreisel 001 - berechnete Gesamtanzahl der Weichen  (Achtung! Der Wert darf nicht im Minus sein!) (3461)>>
<<Kreisel 001 - zu fertigende Menge (3003)>>
<<Kreisel 001 oder Kreisel mit PINBAND 001 oder Verbindungskreisel 001 (3001)>>
<<Kreisel 002 - Abstand (Kreiselachse A - Kreiselachse B) in Meter (3324)>>
<<Kreisel 002 - Anzahl der zusätzlichen / abzuziehenden Separatoren (pro Kreisel sind zwei Separatoren vorgesehen) (3326)>>
<<Kreisel 002 - berechnete Gesamtanzahl der Scanner (Achtung! Der Wert darf nicht im Minus sein!) (3492)>>
<<Kreisel 002 - berechnete Gesamtanzahl der Separatoren (Achtung! Der Wert darf nicht im Minus sein!) (3482)>>
<<Kreisel 002 - berechnete Gesamtanzahl der Weichen  (Achtung! Der Wert darf nicht im Minus sein!) (3462)>>
<<Kreisel 002 - zu fertigende Menge (3323)>>
<<Kreisel 002 oder Kreisel mit PINBAND 002 oder Verbindungskreisel 002 (3321)>>
<<Kreisel 003 - Abstand (Kreiselachse A - Kreiselachse B) in Meter (3334)>>
<<Kreisel 003 - Anzahl der zusätzlichen / abzuziehenden Separatoren (pro Kreisel sind zwei Separatoren vorgesehen) (3336)>>
<<Kreisel 003 - berechnete Gesamtanzahl der Scanner (Achtung! Der Wert darf nicht im Minus sein!) (3493)>>
<<Kreisel 003 - berechnete Gesamtanzahl der Separatoren (Achtung! Der Wert darf nicht im Minus sein!) (3483)>>
<<Kreisel 003 - berechnete Gesamtanzahl der Weichen  (Achtung! Der Wert darf nicht im Minus sein!) (3463)>>
<<Kreisel 003 - zu fertigende Menge (3333)>>
<<Kreisel 003 oder Kreisel mit PINBAND 003 oder Verbindungskreisel 003 (3331)>>
<<Kreisel 004 - Abstand (Kreiselachse A - Kreiselachse B) in Meter (3344)>>
<<Kreisel 004 - Anzahl der zusätzlichen / abzuziehenden Separatoren (pro Kreisel sind zwei Separatoren vorgesehen) (3346)>>
<<Kreisel 004 - berechnete Gesamtanzahl der Scanner (Achtung! Der Wert darf nicht im Minus sein!) (3494)>>
<<Kreisel 004 - berechnete Gesamtanzahl der Separatoren (Achtung! Der Wert darf nicht im Minus sein!) (3484)>>
<<Kreisel 004 - berechnete Gesamtanzahl der Weichen  (Achtung! Der Wert darf nicht im Minus sein!) (3464)>>
<<Kreisel 004 - zu fertigende Menge (3343)>>
<<Kreisel 004 oder Kreisel mit PINBAND 004 oder Verbindungskreisel 004 (3341)>>
<<Kreisel 005 - Abstand (Kreiselachse A - Kreiselachse B) in Meter (3354)>>
<<Kreisel 005 - Anzahl der zusätzlichen / abzuziehenden Separatoren (pro Kreisel sind zwei Separatoren vorgesehen) (3356)>>
<<Kreisel 005 - berechnete Gesamtanzahl der Scanner (Achtung! Der Wert darf nicht im Minus sein!) (3495)>>
<<Kreisel 005 - berechnete Gesamtanzahl der Separatoren (Achtung! Der Wert darf nicht im Minus sein!) (3485)>>
<<Kreisel 005 - berechnete Gesamtanzahl der Weichen  (Achtung! Der Wert darf nicht im Minus sein!) (3465)>>
<<Kreisel 005 - zu fertigende Menge (3353)>>
<<Kreisel 005 oder Kreisel mit PINBAND 005 oder Verbindungskreisel 005 (3351)>>
<<Kreisel 006 - Abstand (Kreiselachse A - Kreiselachse B) in Meter (3364)>>
<<Kreisel 006 - Anzahl der zusätzlichen / abzuziehenden Separatoren (pro Kreisel sind zwei Separatoren vorgesehen) (3366)>>
<<Kreisel 006 - berechnete Gesamtanzahl der Scanner (Achtung! Der Wert darf nicht im Minus sein!) (3496)>>
<<Kreisel 006 - berechnete Gesamtanzahl der Separatoren (Achtung! Der Wert darf nicht im Minus sein!) (3486)>>
<<Kreisel 006 - berechnete Gesamtanzahl der Weichen  (Achtung! Der Wert darf nicht im Minus sein!) (3466)>>
<<Kreisel 006 - zu fertigende Menge (3363)>>
<<Kreisel 006 oder Kreisel mit PINBAND 006 oder Verbindungskreisel 006 (3361)>>
<<Kreisel 007 - Abstand (Kreiselachse A - Kreiselachse B) in Meter (3414)>>
<<Kreisel 007 - Anzahl der zusätzlichen / abzuziehenden Separatoren (pro Kreisel sind zwei Separatoren vorgesehen) (3416)>>
<<Kreisel 007 - berechnete Gesamtanzahl der Scanner (Achtung! Der Wert darf nicht im Minus sein!) (3497)>>
<<Kreisel 007 - berechnete Gesamtanzahl der Separatoren (Achtung! Der Wert darf nicht im Minus sein!) (3487)>>
<<Kreisel 007 - berechnete Gesamtanzahl der Weichen  (Achtung! Der Wert darf nicht im Minus sein!) (3467)>>
<<Kreisel 007 - zu fertigende Menge (3413)>>
<<Kreisel 007 oder Kreisel mit PINBAND 007 oder Verbindungskreisel 007 (3411)>>
<<Kreisel 008 - Abstand (Kreiselachse A - Kreiselachse B) in Meter (3424)>>
<<Kreisel 008 - Anzahl der zusätzlichen / abzuziehenden Separatoren (pro Kreisel sind zwei Separatoren vorgesehen) (3426)>>
<<Kreisel 008 - berechnete Gesamtanzahl der Scanner (Achtung! Der Wert darf nicht im Minus sein!) (3498)>>
<<Kreisel 008 - berechnete Gesamtanzahl der Separatoren (Achtung! Der Wert darf nicht im Minus sein!) (3488)>>
<<Kreisel 008 - berechnete Gesamtanzahl der Weichen  (Achtung! Der Wert darf nicht im Minus sein!) (3468)>>
<<Kreisel 008 - zu fertigende Menge (3423)>>
<<Kreisel 008 oder Kreisel mit PINBAND 008 oder Verbindungskreisel 008 (3421)>>
<<Kreisel 009 - Abstand (Kreiselachse A - Kreiselachse B) in Meter (3434)>>
<<Kreisel 009 - Anzahl der zusätzlichen / abzuziehenden Separatoren (pro Kreisel sind zwei Separatoren vorgesehen) (3436)>>
<<Kreisel 009 - berechnete Gesamtanzahl der Scanner (Achtung! Der Wert darf nicht im Minus sein!) (3499)>>
<<Kreisel 009 - berechnete Gesamtanzahl der Separatoren (Achtung! Der Wert darf nicht im Minus sein!) (3489)>>
<<Kreisel 009 - berechnete Gesamtanzahl der Weichen  (Achtung! Der Wert darf nicht im Minus sein!) (3469)>>
<<Kreisel 009 - zu fertigende Menge (3433)>>
<<Kreisel 009 oder Kreisel mit PINBAND 009 oder Verbindungskreisel 009 (3431)>>
<<Kreisel 010 -  Abstand (Kreiselachse A - Kreiselachse B) in Meter (3444)>>
<<Kreisel 010 - Anzahl der zusätzlichen / abzuziehenden Separatoren (pro Kreisel sind zwei Separatoren vorgesehen) (3446)>>
<<Kreisel 010 - berechnete Gesamtanzahl der Scanner (Achtung! Der Wert darf nicht im Minus sein!) (3450)>>
<<Kreisel 010 - berechnete Gesamtanzahl der Separatoren (Achtung! Der Wert darf nicht im Minus sein!) (3490)>>
<<Kreisel 010 - berechnete Gesamtanzahl der Weichen  (Achtung! Der Wert darf nicht im Minus sein!) (3470)>>
<<Kreisel 010 - zu fertigende Menge (3443)>>
<<Kreisel 010 oder Kreisel mit PINBAND 010 oder Verbindungskreisel 010 (3441)>>
<<Schrägförderer ILS 2.0 - zu fertigende Menge (3972)>>

# Nötigen Angaben für die Pneumatik
-----------------------------------

<<berechnete Länge Schlauch - Ringleitung in Meter (4115)>> = 
CEIL( ( 
( <<Kreisel 001 - zu fertigende Menge (3003)>> * <<Kreisel 001 - Abstand (Kreiselachse A - Kreiselachse B) in Meter (3005)>> ) + 
( <<Kreisel 002 - zu fertigende Menge (3323)>> * <<Kreisel 002 - Abstand (Kreiselachse A - Kreiselachse B) in Meter (3324)>> ) + 
( <<Kreisel 003 - zu fertigende Menge (3333)>> * <<Kreisel 003 - Abstand (Kreiselachse A - Kreiselachse B) in Meter (3334)>> ) + 
( <<Kreisel 004 - zu fertigende Menge (3343)>> * <<Kreisel 004 - Abstand (Kreiselachse A - Kreiselachse B) in Meter (3344)>> ) + 
( <<Kreisel 005 - zu fertigende Menge (3353)>> * <<Kreisel 005 - Abstand (Kreiselachse A - Kreiselachse B) in Meter (3354)>> ) + 
( <<Kreisel 006 - zu fertigende Menge (3363)>> * <<Kreisel 006 - Abstand (Kreiselachse A - Kreiselachse B) in Meter (3364)>> ) + 
( <<Kreisel 007 - zu fertigende Menge (3413)>> * <<Kreisel 007 - Abstand (Kreiselachse A - Kreiselachse B) in Meter (3414)>> ) + 
( <<Kreisel 008 - zu fertigende Menge (3423)>> * <<Kreisel 008 - Abstand (Kreiselachse A - Kreiselachse B) in Meter (3424)>> ) + 
( <<Kreisel 009 - zu fertigende Menge (3433)>> * <<Kreisel 009 - Abstand (Kreiselachse A - Kreiselachse B) in Meter (3434)>> ) + 
( <<Kreisel 010 - zu fertigende Menge (3443)>> * <<Kreisel 010 -  Abstand (Kreiselachse A - Kreiselachse B) in Meter (3444)>> ))
 * 1.5 ) + 
CEIL( 
<<Gefällestrecke 001 - zu fertigende Menge (3600)>> * <<Gefällestrecke 001 - Länge in Meter (3601)>> + 
<<Gefällestrecke 002 - zu fertigende Menge (3612)>> * <<Gefällestrecke 002 - Länge in Meter (3613)>> + 
<<Gefällestrecke 003 - zu fertigende Menge (3622)>> * <<Gefällestrecke 003 - Länge in Meter (3623)>> + 
<<Gefällestrecke 004 - zu fertigende Menge (3632)>> * <<Gefällestrecke 004 - Länge in Meter (3633)>> + 
<<Gefällestrecke 005 - zu fertigende Menge (3642)>> * <<Gefällestrecke 005 - Länge in Meter (3643)>> + 
<<Gefällestrecke 006 - zu fertigende Menge (3652)>> * <<Gefällestrecke 006 - Länge in Meter (3653)>> + 
<<Gefällestrecke 007 - zu fertigende Menge (3662)>> * <<Gefällestrecke 007 - Länge in Meter (3663)>> + 
<<Gefällestrecke 008 - zu fertigende Menge (3672)>> * <<Gefällestrecke 008 - Länge in Meter (3673)>> + 
<<Gefällestrecke 009 - zu fertigende Menge (3682)>> * <<Gefällestrecke 009 - Länge in Meter (3683)>> + 
<<Gefällestrecke 010 - zu fertigende Menge (3692)>> * <<Gefällestrecke 010 - Länge in Meter (3693)>> ) + 
CEIL( <<ETF 001 - zu fertigende Menge (3903)>> * <<ETF 001 - berechnete Länge Zwischenstück in mm (3912)>> / 1000  +  
<<ETF 001 - zu fertigende Menge (3903)>> * <<ETF 001 - Länge der zusätzlichen Gefällestrecke ETF 001 in Meter (ohne Gefällestrecke bitte 0 eintragen) (3913)>> ) + 
CEIL( <<ETF 002 - zu fertigende Menge (3922)>> * <<ETF 002 - berechnete Länge Zwischenstück in mm (3925)>> / 1000 +
 <<ETF 002 - zu fertigende Menge (3922)>> * <<ETF 002 - Länge der zusätzlichen Gefällestrecke ETF 002 in Meter (ohne Gefällestrecke bitte 0 eintragen) (3926)>> ) + 
CEIL( <<ETF 003 - zu fertigende Menge (3932)>> * <<ETF 003 - berechnete Länge Zwischenstück in mm (3935)>> / 1000 +
 <<ETF 003 - zu fertigende Menge (3932)>> * <<ETF 003 - Länge der zusätzlichen Gefällestrecke ETF 003 in Meter (ohne Gefällestrecke bitte 0 eintragen) (3936)>> ) + 
CEIL( <<ETF 004 - zu fertigende Menge (3942)>> * <<ETF 004 - berechnete Länge Zwischenstück in mm (3945)>> / 1000 +
 <<ETF 004 - zu fertigende Menge (3942)>> * <<ETF 004 - Länge der zusätzlichen Gefällestrecke ETF 004 in Meter (ohne Gefällestrecke bitte 0 eintragen) (3946)>> ) + 
CEIL( <<ETF 005 - zu fertigende Menge (3952)>> * <<ETF 005 - berechnete Länge Zwischenstück in mm (3955)>> / 1000 +
 <<ETF 005 - zu fertigende Menge (3952)>> * <<ETF 005 - Länge der zusätzlichen Gefällestrecke ETF 005 in Meter (ohne Gefällestrecke bitte 0 eintragen) (3956)>> ) +
<<Zusatzeingabe Länge Schlauch - Ringleitung in Meter (4114)>> + 
( <<Schrägförderer ILS 2.0 - zu fertigende Menge (3972)>> * 5 )

### Abgefragt in der Oberfläche
<<Anzahl der zusätzlichen Wartungseinheiten  (pro Anlage ist 1 Wartungseinheit vorgesehen) (4110)>>
<<Zusatzlänge Gewebeschlauch in Meter - 20 Meter sind generell vorgesehen (4112)>>
<<Zusatzeingabe Länge Schlauch - Ringleitung in Meter (4114)>>

### Bestimmt aus Mengen
<<ETF 001 - Länge der zusätzlichen Gefällestrecke ETF 001 in Meter (ohne Gefällestrecke bitte 0 eintragen) (3913)>>
<<ETF 001 - berechnete Länge Zwischenstück in mm (3912)>>
<<ETF 001 - zu fertigende Menge (3903)>>
<<ETF 002 - Länge der zusätzlichen Gefällestrecke ETF 002 in Meter (ohne Gefällestrecke bitte 0 eintragen) (3926)>>
<<ETF 002 - berechnete Länge Zwischenstück in mm (3925)>>
<<ETF 002 - zu fertigende Menge (3922)>>
<<ETF 003 - Länge der zusätzlichen Gefällestrecke ETF 003 in Meter (ohne Gefällestrecke bitte 0 eintragen) (3936)>>
<<ETF 003 - berechnete Länge Zwischenstück in mm (3935)>>
<<ETF 003 - zu fertigende Menge (3932)>>
<<ETF 004 - Länge der zusätzlichen Gefällestrecke ETF 004 in Meter (ohne Gefällestrecke bitte 0 eintragen) (3946)>>
<<ETF 004 - berechnete Länge Zwischenstück in mm (3945)>>
<<ETF 004 - zu fertigende Menge (3942)>>
<<ETF 005 - Länge der zusätzlichen Gefällestrecke ETF 005 in Meter (ohne Gefällestrecke bitte 0 eintragen) (3956)>>
<<ETF 005 - berechnete Länge Zwischenstück in mm (3955)>>
<<ETF 005 - zu fertigende Menge (3952)>>
<<Gefällestrecke 001 - Länge in Meter (3601)>>
<<Gefällestrecke 001 - zu fertigende Menge (3600)>>
<<Gefällestrecke 002 - Länge in Meter (3613)>>
<<Gefällestrecke 002 - zu fertigende Menge (3612)>>
<<Gefällestrecke 003 - Länge in Meter (3623)>>
<<Gefällestrecke 003 - zu fertigende Menge (3622)>>
<<Gefällestrecke 004 - Länge in Meter (3633)>>
<<Gefällestrecke 004 - zu fertigende Menge (3632)>>
<<Gefällestrecke 005 - Länge in Meter (3643)>>
<<Gefällestrecke 005 - zu fertigende Menge (3642)>>
<<Gefällestrecke 006 - Länge in Meter (3653)>>
<<Gefällestrecke 006 - zu fertigende Menge (3652)>>
<<Gefällestrecke 007 - Länge in Meter (3663)>>
<<Gefällestrecke 007 - zu fertigende Menge (3662)>>
<<Gefällestrecke 008 - Länge in Meter (3673)>>
<<Gefällestrecke 008 - zu fertigende Menge (3672)>>
<<Gefällestrecke 009 - Länge in Meter (3683)>>
<<Gefällestrecke 009 - zu fertigende Menge (3682)>>
<<Gefällestrecke 010 - Länge in Meter (3693)>>
<<Gefällestrecke 010 - zu fertigende Menge (3692)>>
<<Kreisel 001 - Abstand (Kreiselachse A - Kreiselachse B) in Meter (3005)>>
<<Kreisel 001 - zu fertigende Menge (3003)>>
<<Kreisel 002 - Abstand (Kreiselachse A - Kreiselachse B) in Meter (3324)>>
<<Kreisel 002 - zu fertigende Menge (3323)>>
<<Kreisel 003 - Abstand (Kreiselachse A - Kreiselachse B) in Meter (3334)>>
<<Kreisel 003 - zu fertigende Menge (3333)>>
<<Kreisel 004 - Abstand (Kreiselachse A - Kreiselachse B) in Meter (3344)>>
<<Kreisel 004 - zu fertigende Menge (3343)>>
<<Kreisel 005 - Abstand (Kreiselachse A - Kreiselachse B) in Meter (3354)>>
<<Kreisel 005 - zu fertigende Menge (3353)>>
<<Kreisel 006 - Abstand (Kreiselachse A - Kreiselachse B) in Meter (3364)>>
<<Kreisel 006 - zu fertigende Menge (3363)>>
<<Kreisel 007 - Abstand (Kreiselachse A - Kreiselachse B) in Meter (3414)>>
<<Kreisel 007 - zu fertigende Menge (3413)>>
<<Kreisel 008 - Abstand (Kreiselachse A - Kreiselachse B) in Meter (3424)>>
<<Kreisel 008 - zu fertigende Menge (3423)>>
<<Kreisel 009 - Abstand (Kreiselachse A - Kreiselachse B) in Meter (3434)>>
<<Kreisel 009 - zu fertigende Menge (3433)>>
<<Kreisel 010 -  Abstand (Kreiselachse A - Kreiselachse B) in Meter (3444)>>
<<Kreisel 010 - zu fertigende Menge (3443)>>
<<Schrägförderer ILS 2.0 - zu fertigende Menge (3972)>>
<<Zusatzeingabe Länge Schlauch - Ringleitung in Meter (4114)>>
