# Übersicht über die Nötigen Angaben für die Automation
------------------------------------------------------
4415 - berechnete Gesamtanzahl Separatoren=
<<Anzahl der Separatoren in der Anlage (4410)>> + 
<<Anzahl der zusätzlichen abzuziehenden Separatoren für Kreisel (ohne Kreisel mit PINBAND) (4413)>> + 
<<Anzahl der Zusatzseparatoren Kreisel mit PINBAND (4414)>> + 
<<Anzahl der zusätzlichen abzuziehenden Separatoren für Gefällestrecke (4424)>>

4416 - berechnete Gesamtanzahl Scanner=
<<Anzahl der Scanner in der Anlage (4411)>> + 
<<Anzahl der zusätzlichen abzuziehenden Scanner für Gefällestrecke und Kreisel mit PINBAND (4412)>>

4011 - berechnete Länge Kabelrinne=
CEIL( ( <<Längen aller Kreisel (4419)>> + 
 <<Längen aller ETFS und Zusatzstücke (Gefällestrecken) (4417)>> + 
 <<Längen aller Vario - Förderer (4420)>> ) + 
( ( 1 + <<Anzahl der zusätzlichen Schaltschränke (ein Schaltschrank ist pro Anlage vorgesehen) (4003)>> ) * 12 ) + 
( <<Anzahl der Kreisel (4400)>> + <<Anzahl der Kreisel mit PINBAND (4401)>> )/3 +
( <<Anzahl der zusätzlichen / abzuziehenden Unterverteiler (pro 3 Kreisel ist ein Unterverteiler vorgesehen) (4004)>> ) * 6  +
( <<Längen aller Gefällestrecken (4418)>> ) + 
(CASE WHEN <<Anzahl der zusätzlichen abzuziehenden Separatoren für Gefällestrecke (4424)>> > 0 THEN ( ( <<Anzahl der zusätzlichen abzuziehenden Separatoren für Kreisel (ohne Kreisel mit PINBAND) (4413)>>  * 0.8 ) + 2 )ELSE 0 END ) * 1.1  + 
<<Zusatzlänge Kabelrinne in Meter (4006)>>)

4012 - berechnete Anzahl der Unterverteiler=
CEIL( <<Anzahl der Kreisel (4400)>> + 
<<Anzahl der Kreisel mit PINBAND (4401)>> / 3 )+ 
<<Anzahl der zusätzlichen / abzuziehenden Unterverteiler (pro 3 Kreisel ist ein Unterverteiler vorgesehen) (4004)>>

4013 - berechnete Anzahl der Busverteiler=
CEIL( <<Anzahl der Kreisel (4400)>> + <<Anzahl der Kreisel mit PINBAND (4401)>> +
CASE WHEN ( <<Anzahl der Gefällestrecken (4405)>>+ <<Anzahl der Streckengruppen (4407)>>) > 20 THEN CEIL( <<Gefällestrecke 001 - zu fertigende Menge (3600)>> / 20 ) ELSE 0 END +
<<Anzahl der zusätzlichen / abzuziehenden Busverteiler (pro Kreisel ist ein Busverteiler vorgesehen) (4010)>>)

4020 - berechnete Anzahl der Motoren (Kreisel, Eckrad)=
<<Anzahl der Kreisel (4400)>> + 
<<Anzahl der Kreisel mit PINBAND (4401)>> +
<<Anzahl der Verbindungskreisel (4402)>> +
<<Anzahl der Eckräder (4404)>>

4021 - berechnete Anzahl der Umlenkräder mit Sensor=
<<Anzahl der Kreisel mit PINBAND (4401)>>

4022 - berechnete Anzahl der Weichen=
<<Anzahl der Weichen (4403)>>

4023 - berechnete Anzahl der Separatoren=
<<berechnete Gesamtanzahl Separatoren (4415)>>

4024 - berechnete Anzahl der Lichttaster=
<<berechnete Gesamtanzahl Separatoren (4415)>>

4025 - berechnete Anzahl der Scanner=
<<berechnete Gesamtanzahl Scanner (4416)>>

4026 - berechnete Anzahl der Pinabfragen=
<<Anzahl der Kreisel mit PINBAND (4401)>>

4027 - berechnete Anzahl der Sync-Sensoren=
<<Anzahl der Zusatzseparatoren Kreisel mit PINBAND (4414)>>

4028 - berechnete Anzahl der AS-Elemente=
<<Anzahl der Gefällestrecken (4405)>> + 
<<Anzahl der Vario - Förderer (4406)>> +
<<Anzahl der Streckengruppen (4407)>> + 
<<Anzahl der ETFs (4409)>>

4029 - berechnete Anzahl der BT-Beladungen=
<<Zusatzmodul - Anzahl der BT-Beladung (4421)>>

4031 - berechnete Anzahl der Förderer-Motoren=
<<Anzahl der Vario - Förderer (4406)>> + 
<<Anzahl der Motoren in Vario - Förderer (4408)>> + 
<<Anzahl der ETFs (4409)>>

4032 - berechnete Anzahl der Reflexlichttaster=
<<Anzahl der ETFs (4409)>>

4033 - berechnete Anzahl der Wartungseinheiten=
( 1 + <<Anzahl der zusätzlichen Schaltschränke (ein Schaltschrank ist pro Anlage vorgesehen) (4003)>> ) +
 <<Anzahl der zusätzlichen Wartungseinheiten  (pro Anlage ist 1 Wartungseinheit vorgesehen) (4110)>>

4035 - berechnete Anzahl NOT-HALT=

4036 - berechnete Anzahl der Abwürfe=
<<Zusatzmodul - Anzahl der Abwurfstation (4422)>>

4050 - berechnete Anzahl der Eingänge=
<<berechnete Anzahl der Motoren (Kreisel, Eckrad) (4020)>> + 
<<berechnete Anzahl der Umlenkräder mit Sensor (4021)>> + 
<<berechnete Anzahl der Separatoren (4023)>> + 
<<berechnete Anzahl der Lichttaster (4024)>> + 
<<berechnete Anzahl der Pinabfragen (4026)>> + 
<<berechnete Anzahl der Sync-Sensoren (4027)>> + 
( 2 * <<berechnete Anzahl der BT-Beladungen (4029)>> ) + 
<<berechnete Anzahl der Förderer-Motoren (4031)>> + 
<<berechnete Anzahl  der Reflexlichttaster (4032)>> + 
<<berechnete Anzahl der Abwürfe (4036)>> + 
<<Anzahl der zusätzlichen Wartungseinheiten  (pro Anlage ist 1 Wartungseinheit vorgesehen) (4110)>>

4051 - berechnete Anzahl der Ausgänge=
<<berechnete Anzahl der Motoren (Kreisel, Eckrad) (4020)>> + 
<<berechnete Anzahl der Weichen (4022)>> + 
<<berechnete Anzahl der Separatoren (4023)>> + 
<<berechnete Anzahl der Scanner (4025)>> + 
<<berechnete Anzahl der AS-Elemente (4028)>> + 
<<berechnete Anzahl der BT-Beladungen (4029)>> + 
<<berechnete Anzahl der Förderer-Motoren (4031)>> + 
<<berechnete Anzahl der Abwürfe (4036)>> + 
<<Anzahl der zusätzlichen Wartungseinheiten  (pro Anlage ist 1 Wartungseinheit vorgesehen) (4110)>>

# Nötigen Angaben für die Pneumatik
-----------------------------------
4115 - berechnete Länge Schlauch - Ringleitung in Meter=
CEIL( <<Längen aller Kreisel (4419)>> * 1.5 ) + 
CEIL( <<Längen aller Gefällestrecken (4418)>> ) + 
CEIL( <<Längen aller ETFS und Zusatzstücke (Gefällestrecken) (4417)>> )+
<<Zusatzeingabe Länge Schlauch - Ringleitung in Meter (4114)>> + 
( <<Längen aller Vario - Förderer (4420)>> * 5 )


