CEIL( ( 
( <<Kreisel 001 - zu fertigende Menge (3003)>> * <<Kreisel 001 - Abstand (Kreiselachse A - Kreiselachse B) in Meter (3005)>> ) + 
( <<Kreisel 002 - zu fertigende Menge (3323)>> * <<Kreisel 002 - Abstand (Kreiselachse A - Kreiselachse B) in Meter (3324)>> ) + 
( <<Kreisel 003 - zu fertigende Menge (3333)>> * <<Kreisel 003 - Abstand (Kreiselachse A - Kreiselachse B) in Meter (3334)>> ) + 
( <<Kreisel 004 - zu fertigende Menge (3343)>> * <<Kreisel 004 - Abstand (Kreiselachse A - Kreiselachse B) in Meter (3344)>> ) + 
( <<Kreisel 005 - zu fertigende Menge (3353)>> * <<Kreisel 005 - Abstand (Kreiselachse A - Kreiselachse B) in Meter (3354)>> ) + 
( <<Kreisel 006 - zu fertigende Menge (3363)>> * <<Kreisel 006 - Abstand (Kreiselachse A - Kreiselachse B) in Meter (3364)>> ) + 
( <<Kreisel 007 - zu fertigende Menge (3413)>> * <<Kreisel 007 - Abstand (Kreiselachse A - Kreiselachse B) in Meter (3414)>> ) + 
( <<Kreisel 008 - zu fertigende Menge (3423)>> * <<Kreisel 008 - Abstand (Kreiselachse A - Kreiselachse B) in Meter (3424)>> ) + 
( <<Kreisel 009 - zu fertigende Menge (3433)>> * <<Kreisel 009 - Abstand (Kreiselachse A - Kreiselachse B) in Meter (3434)>> ) + 
( <<Kreisel 010 - zu fertigende Menge (3443)>> * <<Kreisel 010 -  Abstand (Kreiselachse A - Kreiselachse B) in Meter (3444)>> ))
 * 1.5 ) + 
CEIL( 
<<Gefällestrecke 001 - zu fertigende Menge (3600)>> * <<Gefällestrecke 001 - Länge in Meter (3601)>> + 
<<Gefällestrecke 002 - zu fertigende Menge (3612)>> * <<Gefällestrecke 002 - Länge in Meter (3613)>> + 
<<Gefällestrecke 003 - zu fertigende Menge (3622)>> * <<Gefällestrecke 003 - Länge in Meter (3623)>> + 
<<Gefällestrecke 004 - zu fertigende Menge (3632)>> * <<Gefällestrecke 004 - Länge in Meter (3633)>> + 
<<Gefällestrecke 005 - zu fertigende Menge (3642)>> * <<Gefällestrecke 005 - Länge in Meter (3643)>> + 
<<Gefällestrecke 006 - zu fertigende Menge (3652)>> * <<Gefällestrecke 006 - Länge in Meter (3653)>> + 
<<Gefällestrecke 007 - zu fertigende Menge (3662)>> * <<Gefällestrecke 007 - Länge in Meter (3663)>> + 
<<Gefällestrecke 008 - zu fertigende Menge (3672)>> * <<Gefällestrecke 008 - Länge in Meter (3673)>> + 
<<Gefällestrecke 009 - zu fertigende Menge (3682)>> * <<Gefällestrecke 009 - Länge in Meter (3683)>> + 
<<Gefällestrecke 010 - zu fertigende Menge (3692)>> * <<Gefällestrecke 010 - Länge in Meter (3693)>> ) + 

CEIL( <<ETF 001 - zu fertigende Menge (3903)>> * <<ETF 001 - berechnete Länge Zwischenstück in mm (3912)>> / 1000  +  
<<ETF 001 - zu fertigende Menge (3903)>> * <<ETF 001 - Länge der zusätzlichen Gefällestrecke ETF 001 in Meter (ohne Gefällestrecke bitte 0 eintragen) (3913)>> ) + 
CEIL( <<ETF 002 - zu fertigende Menge (3922)>> * <<ETF 002 - berechnete Länge Zwischenstück in mm (3925)>> / 1000 +
 <<ETF 002 - zu fertigende Menge (3922)>> * <<ETF 002 - Länge der zusätzlichen Gefällestrecke ETF 002 in Meter (ohne Gefällestrecke bitte 0 eintragen) (3926)>> ) + 
CEIL( <<ETF 003 - zu fertigende Menge (3932)>> * <<ETF 003 - berechnete Länge Zwischenstück in mm (3935)>> / 1000 +
 <<ETF 003 - zu fertigende Menge (3932)>> * <<ETF 003 - Länge der zusätzlichen Gefällestrecke ETF 003 in Meter (ohne Gefällestrecke bitte 0 eintragen) (3936)>> ) + 
CEIL( <<ETF 004 - zu fertigende Menge (3942)>> * <<ETF 004 - berechnete Länge Zwischenstück in mm (3945)>> / 1000 +
 <<ETF 004 - zu fertigende Menge (3942)>> * <<ETF 004 - Länge der zusätzlichen Gefällestrecke ETF 004 in Meter (ohne Gefällestrecke bitte 0 eintragen) (3946)>> ) + 
CEIL( <<ETF 005 - zu fertigende Menge (3952)>> * <<ETF 005 - berechnete Länge Zwischenstück in mm (3955)>> / 1000 +
 <<ETF 005 - zu fertigende Menge (3952)>> * <<ETF 005 - Länge der zusätzlichen Gefällestrecke ETF 005 in Meter (ohne Gefällestrecke bitte 0 eintragen) (3956)>> ) +

<<Zusatzeingabe Länge Schlauch - Ringleitung in Meter (4114)>> + 

( <<Schrägförderer ILS 2.0 - zu fertigende Menge (3972)>> * 5 )
