CEIL ( ( 
(<<Kreisel 001 - zu fertigende Menge (3003)>> * <<Kreisel 001 - Abstand (Kreiselachse A - Kreiselachse B) in Meter (3005)>> ) +  
(<<Kreisel 002 - zu fertigende Menge (3323)>> * <<Kreisel 002 - Abstand (Kreiselachse A - Kreiselachse B) in Meter (3324)>> ) +  
(<<Kreisel 003 - zu fertigende Menge (3333)>> * <<Kreisel 003 - Abstand (Kreiselachse A - Kreiselachse B) in Meter (3334)>> ) +  
(<<Kreisel 004 - zu fertigende Menge (3343)>> * <<Kreisel 004 - Abstand (Kreiselachse A - Kreiselachse B) in Meter (3344)>> ) +  
(<<Kreisel 005 - zu fertigende Menge (3353)>> * <<Kreisel 005 - Abstand (Kreiselachse A - Kreiselachse B) in Meter (3354)>> ) +  
(<<Kreisel 006 - zu fertigende Menge (3363)>> * <<Kreisel 006 - Abstand (Kreiselachse A - Kreiselachse B) in Meter (3364)>> ) +  
(<<Kreisel 007 - zu fertigende Menge (3413)>> * <<Kreisel 007 - Abstand (Kreiselachse A - Kreiselachse B) in Meter (3414)>> ) +  
(<<Kreisel 008 - zu fertigende Menge (3423)>> * <<Kreisel 008 - Abstand (Kreiselachse A - Kreiselachse B) in Meter (3424)>> ) +  
(<<Kreisel 009 - zu fertigende Menge (3433)>> * <<Kreisel 009 - Abstand (Kreiselachse A - Kreiselachse B) in Meter (3434)>> ) +  
(<<Kreisel 010 - zu fertigende Menge (3443)>> * <<Kreisel 010 -  Abstand (Kreiselachse A - Kreiselachse B) in Meter (3444)>> ) + 

( <<ETF 001 - zu fertigende Menge (3903)>> * ( CEIL( <<ETF 001 - berechnete Länge Zwischenstück in mm (3912)>> / 1000 ) + <<ETF 001 - Länge der zusätzlichen Gefällestrecke ETF 001 in Meter (ohne Gefällestrecke bitte 0 eintragen) (3913)>> ) ) + 
( <<ETF 002 - zu fertigende Menge (3922)>> * ( CEIL( <<ETF 002 - berechnete Länge Zwischenstück in mm (3925)>> / 1000 ) + <<ETF 002 - Länge der zusätzlichen Gefällestrecke ETF 002 in Meter (ohne Gefällestrecke bitte 0 eintragen) (3926)>> ) ) + 
( <<ETF 003 - zu fertigende Menge (3932)>> * ( CEIL( <<ETF 003 - berechnete Länge Zwischenstück in mm (3935)>> / 1000 ) + <<ETF 003 - Länge der zusätzlichen Gefällestrecke ETF 003 in Meter (ohne Gefällestrecke bitte 0 eintragen) (3936)>> ) ) + 
( <<ETF 004 - zu fertigende Menge (3942)>> * ( CEIL( <<ETF 004 - berechnete Länge Zwischenstück in mm (3945)>> / 1000 ) + <<ETF 004 - Länge der zusätzlichen Gefällestrecke ETF 004 in Meter (ohne Gefällestrecke bitte 0 eintragen) (3946)>> ) ) + 
( <<ETF 005 - zu fertigende Menge (3952)>> * ( CEIL( <<ETF 005 - berechnete Länge Zwischenstück in mm (3955)>> / 1000 ) + <<ETF 005 - Länge der zusätzlichen Gefällestrecke ETF 005 in Meter (ohne Gefällestrecke bitte 0 eintragen) (3956)>> ) ) + 

( <<Schrägförderer ILS 2.0 - zu fertigende Menge (3972)>> * 5 ) + 

( ( 1 + <<Anzahl der zusätzlichen Schaltschränke (ein Schaltschrank ist pro Anlage vorgesehen) (4003)>> ) * 12 ) + 

( ( CEIL ( ( 
CASE WHEN <<Kreisel 001 oder Kreisel mit PINBAND 001 oder Verbindungskreisel 001 (3001)>> = 'Verbindungskreisel' THEN 0 ELSE <<Kreisel 001 - zu fertigende Menge (3003)>> END + 
CASE WHEN <<Kreisel 002 oder Kreisel mit PINBAND 002 oder Verbindungskreisel 002 (3321)>> = 'Verbindungskreisel' THEN 0 ELSE <<Kreisel 002 - zu fertigende Menge (3323)>> END + 
CASE WHEN <<Kreisel 003 oder Kreisel mit PINBAND 003 oder Verbindungskreisel 003 (3331)>> = 'Verbindungskreisel' THEN 0 ELSE <<Kreisel 003 - zu fertigende Menge (3333)>> END + 
CASE WHEN <<Kreisel 004 oder Kreisel mit PINBAND 004 oder Verbindungskreisel 004 (3341)>> = 'Verbindungskreisel' THEN 0 ELSE <<Kreisel 004 - zu fertigende Menge (3343)>> END + 
CASE WHEN <<Kreisel 005 oder Kreisel mit PINBAND 005 oder Verbindungskreisel 005 (3351)>> = 'Verbindungskreisel' THEN 0 ELSE <<Kreisel 005 - zu fertigende Menge (3353)>> END + 
CASE WHEN <<Kreisel 006 oder Kreisel mit PINBAND 006 oder Verbindungskreisel 006 (3361)>> = 'Verbindungskreisel' THEN 0 ELSE <<Kreisel 006 - zu fertigende Menge (3363)>> END + 
CASE WHEN <<Kreisel 007 oder Kreisel mit PINBAND 007 oder Verbindungskreisel 007 (3411)>> = 'Verbindungskreisel' THEN 0 ELSE <<Kreisel 007 - zu fertigende Menge (3413)>> END + 
CASE WHEN <<Kreisel 008 oder Kreisel mit PINBAND 008 oder Verbindungskreisel 008 (3421)>> = 'Verbindungskreisel' THEN 0 ELSE <<Kreisel 008 - zu fertigende Menge (3423)>> END + 
CASE WHEN <<Kreisel 009 oder Kreisel mit PINBAND 009 oder Verbindungskreisel 009 (3431)>> = 'Verbindungskreisel' THEN 0 ELSE <<Kreisel 009 - zu fertigende Menge (3433)>> END + 
CASE WHEN <<Kreisel 010 oder Kreisel mit PINBAND 010 oder Verbindungskreisel 010 (3441)>> = 'Verbindungskreisel' THEN 0 ELSE <<Kreisel 010 - zu fertigende Menge (3443)>> END ) / 3 ) + 
<<Anzahl der zusätzlichen / abzuziehenden Unterverteiler (pro 3 Kreisel ist ein Unterverteiler vorgesehen) (4004)>> ) * 6 ) +

(
<<Gefällestrecke 001 - Länge in Meter (3601)>> + 
<<Gefällestrecke 002 - Länge in Meter (3613)>> + 
<<Gefällestrecke 003 - Länge in Meter (3623)>> + 
<<Gefällestrecke 004 - Länge in Meter (3633)>> + 
<<Gefällestrecke 005 - Länge in Meter (3643)>> ) + 

(
CASE WHEN <<Gefällestrecke 001 - Anzahl der Zusatzseparatoren (3603)>> > 0 THEN ( ( <<Gefällestrecke 001 - Anzahl der Zusatzseparatoren (3603)>> / <<Gefällestrecke 001 - zu fertigende Menge (3600)>> ) * <<Gefällestrecke 001 - zu fertigende Menge (3600)>> * 0.8 ) + 2 ELSE 0 END + 
CASE WHEN <<Gefällestrecke 002 - Anzahl der Zusatzseparatoren (3615)>> > 0 THEN ( ( <<Gefällestrecke 002 - Anzahl der Zusatzseparatoren (3615)>> / <<Gefällestrecke 002 - zu fertigende Menge (3612)>> ) * <<Gefällestrecke 002 - zu fertigende Menge (3612)>> * 0.8 ) + 2 ELSE 0 END + 
CASE WHEN <<Gefällestrecke 003 - Anzahl der Zusatzseparatoren (3625)>> > 0 THEN ( ( <<Gefällestrecke 003 - Anzahl der Zusatzseparatoren (3625)>> / <<Gefällestrecke 003 - zu fertigende Menge (3622)>> ) * <<Gefällestrecke 003 - zu fertigende Menge (3622)>> * 0.8 ) + 2 ELSE 0 END + 
CASE WHEN <<Gefällestrecke 004 - Anzahl der Zusatzseparatoren (3635)>> > 0 THEN ( ( <<Gefällestrecke 004 - Anzahl der Zusatzseparatoren (3635)>> / <<Gefällestrecke 004 - zu fertigende Menge (3632)>> ) * <<Gefällestrecke 004 - zu fertigende Menge (3632)>> * 0.8 ) + 2 ELSE 0 END + 
CASE WHEN <<Gefällestrecke 005 - Anzahl der Zusatzseparatoren (3645)>> > 0 THEN ( ( <<Gefällestrecke 005 - Anzahl der Zusatzseparatoren (3645)>> / <<Gefällestrecke 005 - zu fertigende Menge (3642)>> ) * <<Gefällestrecke 005 - zu fertigende Menge (3642)>> * 0.8 ) + 2 ELSE 0 END + 
CASE WHEN <<Gefällestrecke 006 - Anzahl der Zusatzseparatoren (3655)>> > 0 THEN ( ( <<Gefällestrecke 006 - Anzahl der Zusatzseparatoren (3655)>> / <<Gefällestrecke 006 - zu fertigende Menge (3652)>> ) * <<Gefällestrecke 006 - zu fertigende Menge (3652)>> * 0.8 ) + 2 ELSE 0 END + 
CASE WHEN <<Gefällestrecke 007 - Anzahl der Zusatzseparatoren (3665)>> > 0 THEN ( ( <<Gefällestrecke 007 - Anzahl der Zusatzseparatoren (3665)>> / <<Gefällestrecke 007 - zu fertigende Menge (3662)>> ) * <<Gefällestrecke 007 - zu fertigende Menge (3662)>> * 0.8 ) + 2 ELSE 0 END + 
CASE WHEN <<Gefällestrecke 008 - Anzahl der Zusatzseparatoren (3675)>> > 0 THEN ( ( <<Gefällestrecke 008 - Anzahl der Zusatzseparatoren (3675)>> / <<Gefällestrecke 008 - zu fertigende Menge (3672)>> ) * <<Gefällestrecke 008 - zu fertigende Menge (3672)>> * 0.8 ) + 2 ELSE 0 END + 
CASE WHEN <<Gefällestrecke 009 - Anzahl der Zusatzseparatoren (3685)>> > 0 THEN ( ( <<Gefällestrecke 009 - Anzahl der Zusatzseparatoren (3685)>> / <<Gefällestrecke 009 - zu fertigende Menge (3682)>> ) * <<Gefällestrecke 009 - zu fertigende Menge (3682)>> * 0.8 ) + 2 ELSE 0 END + 
CASE WHEN <<Gefällestrecke 010 - Anzahl der Zusatzseparatoren (3695)>> > 0 THEN ( ( <<Gefällestrecke 010 - Anzahl der Zusatzseparatoren (3695)>> / <<Gefällestrecke 010 - zu fertigende Menge (3692)>> ) * <<Gefällestrecke 010 - zu fertigende Menge (3692)>> * 0.8 ) + 2 ELSE 0 END
)
) * 1.1 ) + 
<<Zusatzlänge Kabelrinne in Meter (4006)>>
